´19년 궤도분야 지급자재 구매관련 사전공지(안)

2019. 01

Ⅰ. 목 적

´19년 궤도공사용 주요 지급자재에 대한 구매계획, 입찰 정보 등을 사전 공지 및 공개설명회를 개최하여 공정한 입찰경쟁 환경조성 및 신규 업체의 참여기회를 확대하고자 함.

Ⅱ. 사업별 구매수량

품 목	사 업 명	규 격	수 량	비고
레일	대구권광역철도	50kg(108), KR60(169)	277	4월
	영천∼신경주 복선전철	60E1(3,265)	3,265	5월
	진주∼광양 전철화	50kg(30)	30	12월
분기기	도담∼영천 복선전철	50kg 분기기	35	2월
	영덕∼삼척 철도건설		12	5월
	대구권광역철도	60kg 분기기	8	4월
	영천∼신경주 복선전철		9	5월
	진주∼광양 전철화		14	12월
콘크리트용 Bi-block 침목	익산∼대야 복선전철	KR형(60E1 320)	320	2월
	영덕∼삼척 철도건설	KR형(60E1 60,940)	60,940	5월
	영천∼신경주 복선전철	KR형(60E1 12,211)	12,211	5월
콘크리트용 레일체결장치	익산∼대야 복선전철	KR형(60E1 28,834)	28,834	2월
	울산∼신경주 복선전철	KR형(60E1 64,688)	64,688	2월
	영덕∼삼척 철도건설	KR형(KR60 1,164, 60E1 212,152)	213,316	5월
	영천∼신경주 복선전철	KR형(60E1 61,158)	61,158	5월
자갈궤도용 레일체결장치	익산∼대야 복선전철	50kg(682), 60kg(26,716), 60E1(51,328)	78,726	2월
	호남고속철도(평화육교)	50kg(362), 60kg(6,474), 60E1(7,752)	14,588	2월
	대구권광역철도	50kg(3,992), 60kg(7,796)	11,788	4월
	영덕∼삼척 철도건설	50kg(18,804), 60kg(1,500), 60E1(201,548)	221,852	5월
	영천∼신경주 복선전철	50kg(2,138), 60kg(68), 60E1(68,208)	70,414	5월
	진주∼광양 전철화	50kg(1,150)	1,150	12월
사전제작형 콘크리트 패널	이천∼문경 철도건설	PST-B형(터널 2,530)	2,530	2월
	울산∼신경주 복선전철	PST-B형(터널 4,043)	4,403	2월
	영덕∼삼척 철도건설	PST-B형(터널 5,711)	5,711	5월
	익산∼대야 복선전철	PST-C형(교량 1,770)	1,770	2월
	도담∼영천 복선전철	PST-C형(토공 149, 터널 4,387)	4,536	2월
	영천∼신경주 복선전철	PST-C형(토공 68, 터널 2,228)	2,296	5월

Ⅲ. 지급자재 품목별 계약방법

1. 레일

□ 계약형태 : 총액계약

□ 업체선정 방식

○ 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)

○ 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용 레일(세부품명번호 10자리 2524011501)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ 보통레일에 대해「철도안전법」제27조제1항의 철도용품 형식승인과 동법 제27조의2제1항의 철도용품 제작자 승인을 모두 받은 업체

○ 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

○ 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 50kgN 레일, 60kg 레일

․유사물품 : 없음

2. 분기기

□ 계약형태 : 총액계약

□ 업체선정 방식

○ 입찰방법 : 일반경쟁(국제입찰)

○ 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용분기기(세부품명번호 10자리 2524020801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② WTO 정부조달협정 회원국의 국민으로서 동 회원국에서 생산, 제조(제품에 실질적 변형을 가져오는 공정)된 물품을 공급하는 자로 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 입찰참가 등록한 자

③ 분기기를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 공단의「철도시설성능검증지침」에 따라 분기기에 대한 철도시설성능검증서를 교부받은 업체

○ 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

○ 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 50/60kg 레일용 탄성 및 노스가동분기기

․유사물품 : 없음

3. Bi-block침목

□ 계약형태 : 총액계약

□ 업체선정 방식

○ 입찰방법 : 일반경쟁

○ 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

○ 공동계약에 관한 사항 : 허용

○ 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 금액 적용

․동등이상 물품 : 철도 콘크리트침목 제품

․유사물품 : PC(프리캐스트) 콘크리트 제품

4. KR형 레일체결장치

□ 계약형태 : 총액계약

□  업체선정 방식

○ 입찰방법 : 제한경쟁

○ 입찰참가자격

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 철도용 콘크리트침목체결구(세부품명번호 10자리 2524043401)를 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② 공단 및 철도기술연구원과 KR형 레일체결장치 기술실시권 협약을 체결한 업체

③ KR형 레일체결장치를 제조하여 납품한 실적이 있는 업체 또는 한국철도표준규격(KRS TR 0014) 및 한국철도시설공단 잠정표준규격(KRSA-T 1005)에 따라 공인시험기관 품질시험에 합격한 업체

* 공인시험기관(국가표준기본법 제23조에 의한 한국인정기구로부터 인정을 획득한 시험기관) 성적서는 이 입찰공고일 이전 2년 이내에 발행한 시험성적서.

○ 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

○ 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점)

․국산화율 평가 : 국산화율에 따라 1.00∼2.00점 적용

심사항목	평가요소	배점한도	등 급	평 점
나. 생산기술 축적정도	공장등록 년수평가	1.0	A. 5년 이상 B. 3년 이상 5년 미만 C. 1년 이상 3년 미만 D. 1년 미만	1.00 0.75 0.50 0.25
	국산화율 평가	2.0	A. 100% B. 90.01%∼99.9% C. 80.01%∼90.0% D. 70.01%∼80.0% E. 60.01%∼70.0% F. 51.00%∼60.0%	2.00 1.80 1.60 1.40 1.20 1.00

* 국산화율 평가는 입찰참가제출서류 “구성품 제작사(협력사) 현황”으로 평가한다.

* 계약체결후 적격심사시 제출한 구성사의 변경은 공단의 승인 없이 변경할 경우 계약을 해지할 수 있고 국가계약법 제27조 및 동법시행령 76조에 따라 부정당 제재를 한다.

5. e-클립형 레일체결장치

□ 계약형태 : 총액계약

□ 업체선정 방식

○ 입찰방법 : 일반경쟁

○ 입찰참가자격 : 아래 자격을 갖춘 자이어야 한다

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 철도용코일스프링클립(세부품명번호 10자리 2524043801)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

○ 공동계약에 관한 사항 : 허용하지 아니함

○ 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점)

6. 사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST) 패널

□ 계약형태 : 총액계약

□ 업체선정 방식

○ 입찰방법 : 제한경쟁

○ 입찰참가자격 : 아래의 자격요건을 모두 충족하여야 합니다.

① 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 따라 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)를 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② 특허권자와 사전제작형 콘크리트궤도(PST) 기술 실시권 계약을 체결한 업체

○ 공동계약에 관한 사항 : 허용

○ 낙찰적격심사 평가 세부기준

․납품실적 평가요소 : 모든 유효한 입찰자 만점(5점)

Ⅳ. KR형 레일체결장치 입찰참가자 제출서류

납품실적이 있는 업체	- 입찰참가자 제출서류[별지 1-1호 서식] ① 물품납품실적확인서 ․최종 납품일 기준 5년 이내의 물품납품실적확인서(공단 “물품구매낙찰적격심사기준” 별지 제4호 서식) ․다만, 최종 납품일 기준 5년을 초과 한 경우 자재구매시방서에 의한 입찰공고일 이전 2년 이내에 발행한 공인시험기관 시험성적서(관리시험, 조합체 성능시험) 제출 ② 구성품 제작사(협력사) 현황[별지 4호 서식] ③ 구성품 제작사 공급확인서[별지 5호 서식] *제작업체가 국외소재 업체일 경우에는 공식대리인이 작성 ④ 입찰자 서약서[별지 제6호 서식] ⑤ 구성품 제작사가 국외소재 업체일 경우 공식대리인 지정서 (해당될 시)
납품실적이 없는 업체	- 입찰참가자 제출서류[별지 1-2호 서식] ① 시제품 품질시험 결과표[별지 2호 서식] ․구성품 관리시험(구성품 시험) ․완제품(조합체) 성능시험 ② 공인기관 시험성적서 제출목록[별지 3호 서식] ③ 구성품 제작사(협력사) 현황[별지 4호 서식] ④ 구성품 제작사 공급확인서[별지 5호 서식] *제작업체가 국외소재 업체일 경우에는 공식대리인이 작성 ⑤ 입찰자 서약서[별지 제6호 서식] ⑥ 구성품 제작사가 국외소재 업체일 경우 공식대리인 지정서 (해당될 시)

Ⅴ. 지급자재 생산공장 품질확보

1. ITP(검사 및 시험계획서), ITC(검사 및 시험점검표) 운용

○ 지급자재 품목별, 공정별로 ITP, ITC를 제정·운영하여 제작관리 및 검사업무 체계화

․ 공단 표준규격(KRSA)에 명시된 검사 및 시험 항목 반영

․ 제조 공정별 시험기준, 합격기준, Check Point 등 명확화

․ 시험항목에 대한 검토점, 필수확인점, 입회점 설정

○ 운용방법

제조사 ITP, ITC 작성	→	건설사업기술자의 승인	→	제작 착수

- 승인된 ITP, ITC에 따라 관리감독(검사 및 시험) 시행

- 공단 또는 건설사업관리기술자가 제시한 ITP, ITC 준용

* 제조사 품질시스템, 협력사 여건 등에 따라 감독자와 협의하여 수정 가능

2. KR형 레일체결장치 생산공장 점검

○ 점검대상 : 신규 참여 업체(기존 업체는 필요시 시행)

○ 점검시기 : 양산제품 생산단계에서 시행

○ 점검방법 : 감독자가 승인한 ITP, ITC에 의거

○ 주요 점검내용

- 사내 품질시스템 절차 등 품질관리 이행 실태

- 검사 및 시험계획서(ITP), 검사 및 시험점검표(ITC) 운용 상태

- 생산 및 시험 설비 구축 및 운용 상태

- 제품 생산능력 및 공급 계획 등

3. PC제품(Bi-block 침목, PST 패널) 생산설비 점검

(공단 표준규격서) 제품 제조설비 중 품질에 영향을 끼치는 공정은 자동화하여 소정의 정밀도로 제작하여야 한다.

○ 점검대상 : 신규 참여 업체(기존 업체는 필요시 시행)

○ 점검시기 : 계약체결 후 양산제품 생산착수 전

○ 점검방법 : 감독자가 승인한 ITP, ITC에 의거

○ 주요 점검내용

- 제작 시설(양생실, 재료저장소, 시험실, 보일러실 등)

- 제작 설비(싸이로, 배치플랜트, 콘크리트 운반 및 타설, 탈형/진동/양생 설비 등)

- 각종 시험장비, 저장소(골재, 침목) 운반설비 등

- 사내 품질시스템 절차(사내품질보증계획서, 기술문서 등)

4. 계약체결 후 레일체결장치(KR형, e-클립형) 양산제품 품질시험

○ 신규 업체 및 최종 납품일 기준 5년 이내의 납품실적이 없는 업체

- 납품 전 조합체 성능시험을 실시하여 품질기준에 합격한 공인시험기관 시험성적서 제출(구성품 시험은 규격서에 의한 관리시험 시행)

* 시험에 소요되는 제반비용은 업체에서 부담하여야 함.

Ⅵ. 공개설명회 개최

□ 일  시：´19. 1. 31. (목) 15:00 ∼

□ 장  소：공단 본사 605호 회의실

□ 참석대상 :

○ 레일, 분기기, 침목, 레일체결장치(KR형, e-클립), PST 제조사 및 입찰을 희망하는 모든 업체

□ 주요내용

○ 2019년 지급자재 발주계획, 입찰정보, 품질관리, 공지사항 등

○ 제조사 건의사항 청취 등 의견수렴

○ 질의․응답

□ 진행 순서

시 간		주 요 내 용	비 고
15:00∼15:30	30분	- ´19년 지급자재 구매 계획 ․사업별 구매품목, 구매수량, 구매시기 등 - 입찰 정보 ․입찰방법, 입찰참가자격, 업체선정방식 등 - 지급자재 생산공장 품질확보 방안 ․ITP(검사․시험계획서), ITC(검사․시험점검표) 운용 ․KR형 레일체결장치 생산공장 점검 ․PC제품(침목, PST 패널) 생산설비 점검 - 기타 공지사항 설명
15:30∼16:30	60분	- 제조사 건의사항 및 의견수렴 - 질의․응답

Ⅶ. 공지 사항

1. 입찰참가자격 제출서류는 입찰참가자격서류 제출기한까지 제출하여야 하며, 제출기한 이후에 제출된 서류는 어떠한 사유로도 인정하지 않습니다.

2. 입찰참가 자격을 받기 위한 설비투자, 시제품 제작, 품질시험 등의 판단은 입찰참가 희망업체의 자유의사에 의해 결정한 것이므로, 이에 따른 소요비용 등에 대하여 공단은 어떠한 법적, 행정적 책임과 의무를 지지 않습니다.

3. 공단 사업계획에 따라 구매시기, 구매수량, 업체선정 방식 등 입찰내용은 변경될 수 있으며, 입찰참가 희망업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

4. 계약업체는 적기에 납품 하여야 하며, 만일 품질미달, 생산지연 등으로 수급에 차질이 발생할 경우 계약서 및 관련법에 따라 공단은 계약변경 또는 계약해지를 할 수 있으며, 이에 대한 모든 책임과 의무는 낙찰업체에게 있습니다.

5. 계약업체는 계약물품에 대하여 생산 및 납품과정에서 규격서, 도면, 시공성, 유지관리성, 성능 등 제품의 개선이 필요하다고 판단될 경우 공단(궤도처) 또는 감독자에게 통보하여 필요한 조치를 할 수 있도록 적극 협조하여야 합니다. 특히 KR형 레일체결장치는 실용화 초기 단계이기 때문에 「기술 실시권 계약서 13조(실시제품 사후 관리)」에 의거 정보교환, 피드백 등 실용화 사후관리에 적극 협조하여 하여야 합니다.

기타 문의사항은 우리 공단 궤도처(Tel. 042-607-4807)로 문의하여 주시기 바랍니다.

[별지 1-1호 서식]

입찰참가자 제출서류
입찰참여 신청업체	법 인 명		법인등록번호
	성명(대표자)
	주소(본사)
	담당자 성명		전화번호
제출서류	1. 물품납품실적확인서 2. KR형 레일체결장치 구성품 제작사(협력사) 현황 (별지 제4호 서식) ① 구성품 제작사(공급원) 회사명 및 소재지 주소 ② 구성품 단가 구성비 3. 구성품 제작사(협력사) 공급확인서(공급업체 대표자 기명날인) (별지 제5호 서식) 4. 입찰자 서약서 (별지 제6호 서식) 5. 구성품 제작사가 국외소재 업체일 경우 공식대리인 지정서(해당될 시)
한국철도시설공단『0000000 궤도공사 KR형 레일체결장치 제조구매』입찰공고에 따라 위와 같이 입찰참가에 필요한 서류를 제출합니다. 2019년 월 일 (입찰자) 회사명 : 대표자 : (인) 한국철도시설공단이사장 귀하

[별지 제1-2호 서식]

입찰참가자 제출서류
입찰참여 신청업체	법 인 명		법인등록번호
	성명(대표자)
	주소(본사)
	담당자 성명		전화번호
제출서류	1. KR형 레일체결장치 시제품 품질시험 결과표(별지 제2호 서식) ① 구성품 관리시험(구성품 시험) ② 완제품(조합체) 성능시험 2. 시험성적서 목록 (별지 제3호 서식) 3. 시험성적서 4. KR형 레일체결장치 구성품 제작사(협력사) 현황 (별지 제4호 서식) ① 구성품 제작사(공급원) 회사명 및 소재지 주소 ② 구성품 단가 구성비 5. 구성품 제작사(협력사) 공급확인서(공급업체 대표자 기명날인) (별지 제5호 서식) 6. 입찰자 서약서 (별지 제6호 서식) 7. 구성품 제작사가 국외소재 업체일 경우 공식대리인 지정서(해당될 시)
한국철도시설공단『0000000 궤도공사 KR형 레일체결장치 제조구매』입찰공고에 따라 위와 같이 입찰참가에 필요한 서류를 제출합니다. 2018년 월 일 (입찰자) 회사명 : 대표자 : (인) 한국철도시설공단이사장 귀하

[별지 제2호 서식]

KR형 레일체결장치 시제품 품질시험 결과표

1. 구성품 관리시험[자재구매시방서(공단 잠정표준규격서 KRSA-T 1005)]

1-1 체결스프링(SPS 9의 경우)

항 목		단위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
				시편①	시편②	시편③	판정
화학 성분	C	%	0.52～0.60
	Si		0.15～0.35
	Mn		0.65～0.95
	P		0.030이하
	S		0.035이하
	Cr		0.65～0.95
로크웰 경도		HRC 42～47
피로시험*		5백만회(절손유무)

* 피로시험(5백만회)은 제조사(협력사) 자체 시험성적서 대체 가능

1-1-1 체결스프링(SPS 9A의 경우)

항 목		단위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
				시편①	시편②	시편③	판정
화학 성분	C	%	0.56～0.64
	Si		0.15～0.35
	Mn		0.70～1.00
	P		0.030이하
	S		0.035이하
	Cr		0.70～1.00
로크웰 경도		HRC 42～47
피로시험*		5백만회(절손유무)

* 피로시험(5백만회)은 제조사(협력사) 자체 시험성적서 대체 가능

1-2 가이드플레이트

항 목	단위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
			시편①	시편②	시편③	판정
충격강도	kJ/m2	40 이상
인장강도	N/mm2	110 이상
인장파단변형	%	3 이상
체적고유저항	Ω․cm	1×108 이상
밀 도	g/cm3	(PA)1.30～1.42
		(PK)1.30～1.48

1-3 언더플레이트

항 목	단위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
			시편①	시편②	시편③	판정
충격강도	kJ/m2	40 이상
인장강도	N/mm2	130 이상
인장파단변형	%	3 이상
체적고유저항	Ω․cm	1×108 이상
밀 도	g/cm3	1.37～1.52

1-4 레일패드

항 목	단 위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
			시편①	시편②	시편③	판정
밀 도	g/㎤	0.920～1.000
체적고유저항	Ω․cm	1×108 이상
쇼어 경도	-	37 ～ 47

1-5 베이스플레이트

항 목	단 위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
			시편①	시편②	시편③	판정
항복점	N/mm2	340 이상
인장강도	N/mm2	560 이상
인장파단변형	%	20 이상

1-6 탄성패드(PU의 경우)

항 목		단 위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
				시편①	시편②	시편③	판정
정적 수직강성		kN/mm	20～45 (C형식)
인장강도	노화전	N/mm2	1.5 이상
	노화후	%	노화전의 90 이상
인장파단변형	노화전	%	300 이상
	노화후	%	노화전의 90 이상
압축영구줄음률		%	15 이하
전기저항		Ω·㎝	1×108 이상

1-6-1 탄성패드(EPDM의 경우)

항 목	단 위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
			시편①	시편②	시편③	판정
정적 수직강성	kN/mm	20～45 (C형식)
체적고유저항	Ω·㎝	1×108 이상
오존균열시험	%	크랙이 없을것
흡수밀도시험	g/cm3	1 이하
압축영구줄음률	%	20 미만

1-7 나사 스파이크 및 와셔

항 목	단 위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
			시편①	시편②	시편③	판정
인장강도	N/mm2	500 이상
인장파단변형	%	20 이상
항복점	N/mm2	300 이상

1-8 고정용 패드

항 목	단 위	기 준	시 험 결 과				제조사명 (협력사)
			시편①	시편②	시편③	판정
밀도	g/cm3	0.945～0.970
인장강도	N/mm2	20 이상
인장파단변형	%	250 이상

2. 완제품(조합체) 성능시험[자재구매시방서(한국철도표준규격 KRS TR 0014)]

시 험 항 목		기 준	시 험 결 과		비고
			시험값	판정
정적 수직강성		․20～45kN/mm (C형식)
체결력 시험		․체결력 : 16kN 이상
종방향 저항력 시험		․ 7kN 이상 (C형식)
반복 하중 시험	정적 수직강성 변화범위	․반복하중시험 전 결과의 25% 이하
	종방향 저항력 변화범위	․반복하중시험 전 결과의 20% 이하
	체결력 변화범위
	레일 두부 횡변위	․레일 두부 하중하에서 발생한 각각의 횡변위 : 4mm이하
전기저항시험		․13 ㏀ 이상
부식저항시험		․체결이 용이하고, 손상이 없어야 함
인발시험		․60kN의 정하중을 3분 동안 유지한 후 인써트로부터 시작해서 발생한 콘크리트침목의 표면에 균열이 없어야 함

*시험기준 : 철도설계지침 및 편람(토목궤도편)[KR C–14060 궤도재료설계(부록 2)]

[별지 제3호 서식]

공인기관 시험성적서 제출목록

1. 구성품 관리시험

1-1 체결스프링

-

-

1-2 가이드플레이트

-

-

1-3 언더플레이트

-

-

1-4 레일패드

-

-

1-5 베이스플레이트

-

-

1-6 탄성패드

-

-

1-7 나사 스파이크 및 와셔

-

-

1-8 고정용 패드, 높이 조정용 패드

-

-

2. 완제품(조합체) 성능시험

-

-

[별지 제4호 서식]

구성품 제작사(협력사) 현황

구 성 품 명	제작사(협력사, 공급원)		단가구성비주) (%)
	회사명	소재지 주소
1. 체결스프링			13.0
2. 가이드플레이트			13.5
3. 언더플레이트			16.1
4. 레일패드			1.7
5. 베이스플레이트			20.1
6. 탄성패드			18.8
7. 나사스파이크 및 와셔			14.1
8. 고정용 패드			2.7
계			100
국산화율(%)

* 국산화율(%) = 100 - 수입 구성품 단가구성비의 합

*주) 단가 구성비(%) : 공단에서 시행한 KR형 레일체결장치 제조원가계산(‘15.02) 결과

[별지 제5호 서식]

구성품 제작사(협력사) 공급확인서

① 공급받는 자(입찰자)
	회 사 명
	주 소
② 공 급 자
	회 사 명
	주 소
	대 표 자		전화번호
	구성품명
당사는 한국철도시설공단(이하 “공단”이라 함)에서 시행하는『000000000 궤도공사 KR형 레일체결장치 제조구매』입찰 건과 관련하여 상기 구성품의 제작업체로서 위와 같이 확인합니다. 2018년 월 일 (확인자) 회사명 : 대표자 : (인) 한국철도시설공단이사장 귀하

[별지 제6호 서식]

입찰자 서약서

회 사 명
주 소
대 표 자		전화번호
당사는 한국철도시설공단(이하 “공단”이라 함)에서 시행하는『000000000 궤도공사 KR형 레일체결장치 제조구매』입찰 참가와 관련하여 아래 사항을 서약합니다. 1. 위 입찰과 관련하여 공단에 제출하는 모든 서류의 내용은 사실과 다름이 없습니다. 2. 낙찰자로 선정되어 계약을 체결하게 되면 계약서 및 위 입찰과 관련하여 제출한 서류의 내용대로 이행하겠습니다. 3. 만일 ,위 입찰과 관련하여 제출한 서류의 내용이 사실과 다르거나 계약체결 후 계약이행 과정에서 제출한 서류대로 이행하지 아니할 경우에는 낙찰자 취소, 계약의 해제 또는 해지 및 관련 법규에 따른 입찰참가제한 등 공단의 어떠한 불이익 처분에도 이의를 제기하지 않겠습니다. 2018년 월 일 (서약자) 회사명 : 대표자 : (인) 한국철도시설공단이사장 귀하