□ 철도용품 (잠정)표준규격 개정 및 폐지(안)

구분	규격명	규격번호	개정․폐지사유	비고
표준 규격	60E1 열처리 레일	KRSA-1015-R0	ㅇ KS R 9106(레일)에 60E1 열처리 레일이 반영됨에 따라 공단 표준규격 폐지	폐지
	콘크리트 도상용 유리섬유 보강근	KRSA-1018-R1	ㅇ GFRP 보강근 이형형상(횡 방향 리브) 제한사항 개선 ㅇ GFRP 보강근 외부 표면 처리 방법(수지코팅 및 규사 도포) 개선	개정
잠정 표준 규격	사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-B형) 패널	KRSA-T-2019-1002-R3	ㅇ 보강근 절곡부는 철근으로 대체 가능토록 부도 개정	개정
	사전제작형 철근 콘크리트궤도(PST-C형) 패널	KRSA-T-2017-1004-R3	ㅇ 보강근 절곡부는 철근으로 대체 가능토록 부도 개정 ㅇ PST-C형 패널 시공 개선에 따른 규격 개정사항 반영 - 스티로폼→PE폼으로 변경 - 전단키 보호덮개 탈락 개선(완충재 상면 실란트 충진)에 따른 PE폼 사전 절취 작업 반영 ㅇ 전단키 횡방향 철근 수량(평면도, 측면도) 통일	개정