KRQP C-09090

Rev.9, 3. December 2022

합성거더교

2022. 6.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2016.04.30	2016년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	백진호	손병두 백효순	김영하
2	2017.05.29	2017년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
3	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	이만수 백효순	김영하
4	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	조순형 백효순	김영하
5	2019.04.02	2019년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	이진균	민병균 박진용	손병두
6	2020.12.23	2020년 하반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC 반영	한익표	박창완 이상현	최원일
7	2021.05.18	2021년 상반기 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	최원일
8	2021.12.29	공단 명칭, CI변경 분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
9	2022.06.03	2022년 건설공사 표준품셈 등 변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기

KRQP C-09090

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅱ. 수량산출(예시)	4

1. 교량공	4

2. 입체교차	5

Ⅲ. 단가산출(예시)	8

RECORD HISTORY	48

Ⅰ. 수량조서(예시)

KRQP C-09090

-  -

-  -

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1	교량공
1.01	P.F빔계열제작
a	I-GIRDER제작	단순플레이트거더	ton	1	SM400～520
b	전단연결재설치
b-1	전단연결재설치	PL.16×50×336mm	개	1
b-2	전단연결재설치	Stud Bolt,D22×150mm	개	1
c	Preflexion & Release손료
c-1	Preflexion & Release손료	ℓ=20～30m	본	1
c-2	Preflexion & Release손료	ℓ=30～40m	본	1
c-3	Preflexion & Release손료	ℓ=40～50m	본	1
d	철근현장가공조립	Type-Ⅰ	ton	1
e	형틀조립및탈형	강재	㎡	1
f	케이싱콘크리트타설		㎥	1
g	빔증기양생		본	1
h	방사선검사		매	1
i	자분탐상검사		m	1
j	자동초음파탐상검사(PAUT)		m	1
k	초음파탐상검사(UT)		m	1
l	P.F빔계열자재및장비운반
j-1	P.F빔계열강판운반	연관단지내운반	ton	1
j-2	PF빔계열강교부재운반	연관단지-현장	ton	1
j-3	PF빔계열장비및자재운반	ℓ=20～30m	본	1
j-4	PF빔계열장비및자재운반	ℓ=30～40m	본	1
j-5	PF빔계열장비및자재운반	ℓ=40～50m	본	1
k	제작Plant설치해체
k-1	제작Plant설치해체	ℓ=20～30m	본	1
k-2	제작Plant설치해체	ℓ=30～40m	본	1
k-3	제작Plant설치해체	ℓ=40～50m	본	1
l.02	P.F빔계열설치
a	P.F빔계열운반		본	1
b	P.F빔계열가설
b-1	P.F빔계열가설	빔중량 55ton미만	본	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
b-2	P.F빔계열가설	빔중량 55～75ton미만	본	1
b-3	P.F빔계열가설	빔중량 75～100ton미만	본	1
b-4	P.F빔계열가설	빔중량100～125ton미만	본	1
b-5	P.F빔계열가설	빔중량125～150ton미만	본	1
b-6	P.F빔계열가설	빔중량150～200ton미만	본	1
c	P.F빔계열전도방지시설	ㄴ-40×40×3mm	본	1
d	P.F빔계열제작장설치		본	1
2	입체교차
2.01	P.F빔계열제작
a	I-GIRDER제작	단순플레이트거더	ton	1	SM400-SM520
b	전단연결재설치
b-1	전단연결재설치	PL,16×50×336mm	개	1
b-2	전단연결재설치	Stud Bolt,D22×150mm	개	1
c	Preflexion & Release손료
c-1	Preflexion & Release손료	ℓ=20～30m	본	1
c-2	Preflexion & Release손료	ℓ=30～40m	본	1
c-3	Preflexion & Release손료	ℓ=40～50m	본	1
d	철근현장가공조립	Type-Ⅰ	ton	1
e	형틀조립및탈형	강재	㎡	1
f	케이싱콘크리트타설		㎥	1
g	빔양생		본	1
h	방사선검사		매	1
i	자분탐상검사		m	1
j	자동초음파탐상검사(PAUT)		m	1
k	초음파탐상검사(UT)		m	1
l	빔자재및장비운반
j-1	빔강판운반	연관단지내운반	ton	1
j-2	강교부재운반		ton	1
j-3	장비및자재운반	ℓ=20～30m	본	1
j-4	장비및자재운반	ℓ=30～40m	본	1
j-5	장비및자재운반	ℓ=40～50m	본	1
k	제작Plant설치해체
k-1	제작Plant설치해체	ℓ=20～30m	본	1
k-2	제작Plant설치해체	ℓ=30～40m	본	1
k-3	제작Plant설치해체	ℓ=40～50m	본	1

번 호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
2.02	P.F빔계열설치
a	빔운반		본	1
b	빔가설
b-1	빔가설	빔중량 55ton미만	본	1
b-2	빔가설	빔중량 55～75ton미만	본	1
b-3	빔가설	빔중량 75～100ton미만	본	1
b-4	빔가설	빔중량100～125ton미만	본	1
b-5	빔가설	빔중량125～150ton미만	본	1
b-6	P.F빔계열가설	빔중량150～200ton미만	본	1
c	빔전도방지시설	ㄴ-40×40×3mm	본	1
d	빔제작장설치		본	1

Ⅱ. 수량산출(예시)

1. 교량공

가. P.F 빔 계열 제작

1) I-GIRDER 제작 - 단순플레이트거더, SM400～520(ton)

가) I-GIRDER 제작에 소요되는 강판의 NET 수량이다.

2) 전단연결재 설치

가) 전단연결재 설치 - PL,16×50×336mm(개)

나) 전단연결재 설치 - Stud Bolt,D22×150mm(개)

가)∼나) 공통

(1) 소요 전단연결재의 갯수로 산출한다.

3) Preflexion & Release 손료

가) Preflexion & Release 손료 - ℓ= 20～30m(본)

나) Preflexion & Release 손료 - ℓ= 30～40m(본)

다) Preflexion & Release 손료 - ℓ= 40～50m(본)

가)∼다) 공통

(1) 빔의 길이별 총본수로 산출한다.

4) 철근현장가공 및 조립 – Type-Ⅰ(ton)

가) 수량은 도면(구조도)에 의해 산출된 철근의 NET ton수로 한다.

5) 형틀조립및탈형 - 강재(㎡)

가) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

나) 연직높이에 따른 수량을 별도 산출하지 않는다.

6) 케이싱콘크리트타설(㎥)

가) 케이싱콘크리트의 체적으로 수량을 산출한다.

7) 빔 증기양생(본)

가) P.F BEAM의 총본수이다.

8) 방사선검사(매)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

나) 방사선 방호를 위한 차폐시설 또는 차폐물을 별도계상 할 수 있다.

9) 자분탐상검사(MT), (m)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

10) 자동초음파탐상검사(PAUT), (m)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

11) 초음파탐상검사(UT), (m)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

12) P..F 빔 계열 자재 및 장비운반

가) P.F 빔 계열 강판운반 - 연관단지내운반(ton)

(1) 빔제작에 소요되는 강판의 할증수량이다.

나) P.F 빔 계열 강교부재운반(ton)

(1) 연관단지에서 제작된 강교를 현장제작장까지 운반하는 것으로, 강판의 NET수량이다.

다) P.F 빔 계열 장비및자재운반 - ℓ= 20～30m(본)

라) P.F 빔 계열 장비및자재운반 - ℓ= 30～40m(본)

마) P.F 빔 계열 장비및자재운반 - ℓ= 40～50m(본)

다)∼마) 공통

(1) 빔의 길이별 총본수로 산출한다.

11) 제작Plant설치해체

가) 제작Plant설치해체 - ℓ= 20～30m(본)

나) 제작Plant설치해체 - ℓ= 30～40m(본)

다) 제작Plant설치해체 - ℓ= 40～50m(본)

가)∼다) 공통

(1) 빔의 길이별 총본수로 산출한다.

나. P.F 빔 계열 설치

1) P.F 빔 계열 운반(본)

가) 제작장에서 가설장소까지 운반하는 것으로 빔의 총본수로 산출한다.

2) P.F 빔 계열 가설

가) P.F 빔 계열 가설 - 빔중량 55ton미만(본)

나) P.F 빔 계열 가설 - 빔중량 55～75ton미만(본)

다) P.F 빔 계열 가설 - 빔중량 75～100ton미만(본)

라) P.F 빔 계열 가설 - 빔중량 100～125ton미만(본)

마) P.F 빔 계열 가설 - 빔중량 125～150ton미만(본)

바) P.F 빔 계열 가설 - 빔중량 150～200ton미만(본)

가)∼바) 공통

(1) 빔 1본당 중량은 (본당 콘크리트량×철근콘크리트 단위중량+강판중량)으로 산출한다.

3) P.F 빔 계열 전도방지시설 - ㄴ-40×40×3mm(본)

4) P.F 빔 계열 제작장설치(본)

3)∼4) 공통

(1) 빔의 총본수로 산출한다.

2. 입체교차

가. P.F 빔 계열 제작

1) I-GIRDER 제작 - 단순플레이트거더, SM400～SM520(ton)

가) I-GIRDER 제작에 소요되는 강판의 NET 수량이다.

2) 전단연결재 설치

가) 전단연결재 설치 - PL16×50×336mm(개)

나) 전단연결재 설치 - Stud Bolt,D22×150mm(개)

가)∼나) 공통

(1) 소요 전단연결재의 갯수로 산출한다.

3) Preflexion & Release 손료

가) Preflexion & Release 손료 - ℓ= 20～30m(본)

나) Preflexion & Release 손료 - ℓ= 30～40m(본)

다) Preflexion & Release 손료 - ℓ= 40～50m(본)

가)∼다) 공통

(1) 빔의 길이별 총본수로 산출한다.

4) 철근현장가공 및 조립 – Type-Ⅰ(ton)

가) 수량은 도면(구조도)에 의해 산출된 철근의 NET ton수로 한다.

5) 형틀조립및탈형 - 강재(㎡)

가) 콘크리트 타설면의 면적으로 수량을 산출한다.

나) 연직높이에 따른 수량을 별도 산출하지 않는다.

6) 케이싱콘크리트타설(㎥)

가) 케이싱콘크리트의 체적으로 수량을 산출한다.

7) 빔 양생(본)

가) 빔의 총본수이다.

8) 방사선검사(매)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

나) 방사선 방호를 위한 차폐시설 또는 차폐물을 별도계상 할 수 있다.

9) 자분탐상검사(MT), (m)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

10) 자동초음파탐상검사(PAUT), (m)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

11) 초음파탐상검사(UT), (m)

가) “KCS 14 31 20 용접 『3.11.4 강도로교 및 강철도교 비파괴시험』”을 참고하여 산출한다.

12) 빔 자재 및 장비운반

가) 빔 강판운반 - 연관단지내운반(ton)

(1) 빔제작에 소요되는 강판의 할증수량이다.

나) 빔 부재운반(ton)

(1) 연관단지에서 제작된 빔을 현장제작장까지 운반하는 것으로, 강판의 NET수량이다.

다) 장비및자재운반 - ℓ= 20～30m(본)

라) 장비및자재운반 - ℓ= 30～40m(본)

마) 장비및자재운반 - ℓ= 40～50m(본)

다)∼마) 공통

(1) 빔의 길이별 총본수로 산출한다.

13) 제작Plant설치해체

가) 제작Plant설치해체 - ℓ= 20～30m(본)

나) 제작Plant설치해체 - ℓ= 30～40m(본)

다) 제작Plant 설치해체 - ℓ= 40～50m(본)

가)∼다) 공통

(1) 빔의 길이별 총본수로 산출한다.

나. P.F 빔 계열 설치

1) 빔 운반(본)

가) 제작장에서 가설장소까지 운반하는 것으로 빔의 총본수로 산출한다.

2) 빔 가설

가) 빔 가설 - 빔중량 55ton미만(본)

나) 빔 가설 - 빔중량 55～75ton미만(본)

다) 빔 가설 - 빔중량 75～100ton미만(본)

라) 빔 가설 - 빔중량 100～125ton미만(본)

마) 빔 가설 - 빔중량 125～150ton미만(본)

바) 빔 가설 - 빔중량 150～200ton미만(본)

가)∼바) 공통

(1) 빔 1본당 중량은 (본당 콘크리트량×철근콘크리트 단위중량+강판중량)으로 산출한다.

3) 거더 전도방지시설 - ㄴ-형강40×40×3mm(본)

가) 빔의 총본수로 산출한다.

4) 거더 제작장설치(본)

가) 빔의 총본수로 산출한다.

Ⅲ. 단가산출(예시)

- 단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준 품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1	교량공
1.01	P.F 빔 계열 제작
a	I - Girder 제작 (단순플레이트거더, SM400～SM520)	ton	1. 각종 조건에 따른 증감률 1) 동종형연속에대한증감 ① 동종형연속에대한증감(2연이하):-3% ② 동종형연속에대한증감(3～4 연):-4% ③ 동종형연속에대한증감(5～6 연):-5% ④ 동종형연속에대한증감(7연이상):-6% 2) 총중량에 의한증감 ① 총중량에 의한증감(T ≤ 40ton):15% ② 총중량에 의한증감(40＜T≤70ton):7% ③ 총중량에 의한증감(70＜T≤100ton):0% ④ 총중량에 의한증감(100＜T≤150ton):0% ⑤ 총중량에 의한증감(150 ＜ T):0% 3) 사각에 대한 증감 ① 사각에 대한 증감(85°이상):0% ② 사각에 대한 증감(85°미만～75°이상):3% ③ 사각에 대한 증감(75°미만～45°이상):5% ④ 사각에 대한 증감(45°미만):10% 4) 곡률에 대한 증감 ① 곡률에 대한 증감(500 ≤ R):0% ② 곡률에 대한 증감(500＞R≥250):9% ③ 곡률에 대한 증감(250＞R≥100):15% ④ 곡률에 대한 증감(100 ＞ R):20% ∴ 제작공수:(100+(-6.00+0+0+0))/100 = 0.94 2. 제작 노무비 - 철판공수:C1=(0.58인×대형부재톤수+2.05인×소형부재톤수) /전체강재톤수 - 용접공수:C2=(2.25인×맞댐용접길이+1.68인×필렛용접길이) /전체강재톤수/10m 1) 부재제작및조립(철판공):{C1}인×0.94(증감률)=인/ton 2) 용 접(용접공):{C2}인×0.94(증감률)=인/ton 3) 가 조 립(철 공):0.66인×0.94(증감률)=0.45인/ton 3. 재료비(합성판형) 1) 용접봉(KSE 5316):26㎏/ton 2) 산소(2.5병,15㎥):2.5병/ton 3) L . P . G 가 스:10㎏/ton 4) 잡품기타(부재료비의5%) 4. 공장제작에 따른 제경비(인력품의 60%) 5. 시공상세도작성(박스거더, 플레이트거더)(별도산정) 중급기능사:0.40인/ton×0.94(증감률) = 0.376인/ton	[토목]5-1 용접교표준 제작공수

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)								비 고
b	전단 연결재 설치
b-1	전단 연결재 (16×50×336㎜)	개	1. 평철수량 1) 수량산출:0.016m×0.050m×0.336m×7850㎏/㎥ = 2.11 ㎏ 2) 할증수량:2.110㎏×1.10(할증) = 2.321 ㎏ 3) 고재수량:2.321㎏-2.110㎏ = 0.211 ㎏ 2. 재료비 1) 강판(T=16㎜):2.321㎏ 2) 고재대:0.211㎏ 3 잡철물제작설치 1) 잡철물제작(일반철물,간단):0.00211ton 2) 잡철물설치(일반철물,간단):0.00211ton
b-2	전단 연결재 (Stud Bolt, D22×150㎜)	개	1. 재료비 1) Stud Bolt(D22×150mm):1개 2) 잡재료비(주재료비의 5%) 2. 설치비 1) 용 접 공:1.52인/1000개 = 0.00152인/개 2) 특별인부:0.90인/1000개 = 0.0009인/개 3. 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비 : 인력품의 22%								[건축]1-4-2 스터드볼트 설치
c	Preflexion & Release 손료
c-1	Preflexion & Release손료 (ℓ= 20～30m미만)	본	1. Preflex Equipment 손료 1) 제작대 설치 투입장비(복수틀,1Set 분)								2015년품셈 6-4-2-1 제작대설치
				명 칭	규 격(㎜)	단위	수량	장비단가	장비금액
				Post	I:300×150×10×18.5×4000	조	14
				Stand	I:300×300×2000	개	8
				Cross-Bar	H:300×440×2570	개	4
				Clamping-Screw	D40×1100	개	16
				Turn-Buckle	D40×1130	개	16
				Screw-Jack	D46×800	개	56
				L/4-Stiffner	PL-600×800×22	개	16
				I - Beam	I:300×150×10×18.5	m	240
								계
			2) 손료의 계산(내용년수: 5년,연가동 일수: 300일) ∴ 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037 hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. I - Girder Seting 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:8.3인×1/4 = 2.08인 ② 비 계 공:9.4인×1/4 = 2.35인 ③ 용 접 공:1.9인×1/4 = 0.48인 ④ 보통 인 부:10.6인×1/4 = 2.65인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(70ton):13hr×1/4 = 3.25hr ② 무한궤도크레인(50ton):8hr×1/4 = 2.0hr 3. 하중재하 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:5.9인×1/4 = 1.48인 ② 비 계 공:6.9인×1/4 = 1.73인 ③ 보통인부:5.5인×1/4 = 1.38인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):3.50hr×1/4 = 0.875hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×3.5hr×1/4 = ? 4. 하중 제거 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:4.3인×1/4 = 1.08인 ② 비 계 공:5.3인×1/4 = 1.33인 ③ 보통인부:5.5인×1/4 = 1.38인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):2.00hr×1/4 = 0.50hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×2.00hr×1/4 = ?	2015년품셈 6-4-2-2 I-거더셋팅 2015년품셈 6-4-2-3 하중재하 2015년품셈 6-4-2-4 하중제거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)								비 고
			5. 빔 회전및 적치 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:5.6인×1/4 = 1.40인 ② 비 계 공:6.4인×1/4 = 1.60인 ③ 보통 인 부:7.0인×1/4 = 1.75인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(70ton):9hr×1/4 = 2.25hr ② 무한궤도크레인(50ton):7hr×1/4 = 1.75hr 3) 회전 장비 경비계산 - Turn-Over Wheel: 2조(D2130×300×1600) - 장비구입(기계가격×2조) - 연간 표준 가동시간:8hr×300 = 2400hr/년 - 내용시간:2400hr/년×5년 = 12000hr ① 상각비:0.90/(2400hr/년×5년) = 0.000075hr ② 정비비:0.30/(2400hr/년×5년) = 0.000025hr ③ 관리비:(1.10×5년+0.90)/(2×5년)×0.14/2400hr/년 = 0.000037hr 계 : 0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본 년간 80본제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?								2020년품셈 [공통]6-5-3 빔회전 및 가설공
c-2	Preflexion & Release손료 (ℓ= 30～40m미만)	본	1. Preflex Equip 손료 1) 제작대 설치 투입장비(복수틀,1Set 분)								2015년품셈 6-4-2-1 제작대설치
				명 칭	규 격(㎜)	단위	수량	장비단가	장비금액
				Post	I:300×150×10×18.5×4000	조	18
				Stand	I:300×300×2000	개	8
				Cross-Bar	H:300×440×2570	개	4
				Clamping-Screw	D40×1100	개	24
				Turn-Buckle	D40×1130	개	24
				Screw-Jack	D46×800	개	72
				L/4-Stiffner	PL-600×800×22	개	24
				I - Beam	I:300×150×10×18.5	m	320
								계
			2) 손료의 계산(내용년수: 5년,연가동 일수: 300일) ∴ 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. I - Girder Seting 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:10.8인×1/4 = 2.70인 ② 비 계 공:12.2인×1/4 = 3.05인 ③ 용 접 공:1.9인×1/4 = 0.475인 ④ 보통 인 부:17.4인×1/4 = 4.35인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(100ton):16hr×1/4 = 4.00hr ② 무한궤도크레인(80ton):8hr×1/4 = 2.00hr 3. 하중재하 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:8.3인×1/4 = 2.075인 ② 비 계 공:9.6인×1/4 = 2.400인 ③ 보통인부:11.0인×1/4 = 2.750인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):3.50hr×1/4 = 0.875hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×3.50hr×1/4 = ? 4. 하중 제거 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:4.8인×1/4 = 1.200인 ② 비 계 공:5.9인×1/4 = 1.475인 ③ 보통인부:6.4인×1/4 = 1.600인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):2.00hr×1/4 = 0.50hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계:0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×2.00hr×1/4 = ?	2015년품셈 6-4-2-2 I-거더셋팅 2015년품셈 6-4-2-3 하중재하 2015년품셈 6-4-2-4 하중제거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)								비 고
			5. 빔 회전및 적치 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:8.1인×1/4 = 2.025인 ② 비 계 공:9.4인×1/4 = 2.350인 ③ 보통 인 부:8.8인×1/4 = 2.200인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(100ton):11hr×1/4 = 2.75hr ② 무한궤도크레인(80ton):8hr×1/4 = 2.00hr 3) 회전 장비 경비계산 - Turn-Over Wheel: 3조(D2130×300×1600) - 장비구입(기계가격×3조) - 연간 표준 가동시간:8hr×300 = 2400hr/년 - 내용시간:2400hr/년×5년 = 12000hr ① 상각비:0.90/(2400hr/년×5년) = 0.000075hr ② 정비비:0.30/(2400hr/년×5년) = 0.000025hr ③ 관리비:(1.10×5년+0.90)/(2×5년)×0.14/2400hr/년 = 0.000037hr 계:0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본 년간 80본제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?								2020년품셈 [공통]6-5-3 빔회전 및 가설공
c-3	Preflexion & Release손료 (ℓ= 40～50m미만)	본	1. Preflex Equip 손료 1) 제작대 설치 투입장비(복수틀,1Set 분)								2015년품셈 6-4-2-1 제작대설치
				명 칭	규 격(㎜)	단위	수량	장비단가	장비금액
				Post	I:300×150×10×18.5×4000	조	22
				Stand	I:300×300×2000	개	8
				Cross-Bar	H:300×440×2570	개	4
				Clamping-Screw	D40×1100	개	24
				Turn-Buckle	D40×1130	개	24
				Screw-Jack	D46×800	개	88
				L/4-Stiffner	PL-600×800×22	개	24
				I - Beam	I:300×150×10×18.5	m	400
								계
			2) 손료의 계산(내용년수: 5년,연가동 일수: 300일) ∴ 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. I - Girder Seting 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:14.6인×1/4 = 3.650인 ② 비 계 공:16.5인×1/4 = 4.125인 ③ 용 접 공:3.9인×1/4 = 0.975인 ④ 보통 인 부:18.5인×1/4 = 4.625인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(150ton):19hr×1/4 = 4.75hr ② 무한궤도크레인(80ton):10hr×1/4 = 2.50hr 3. 하중재하 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:9.3인×1/4 = 2.325인 ② 비 계 공:10.8인×1/4 = 2.700인 ③ 보통인부:12.0인×1/4 = 3.000인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):3.5hr×1/4 = 0.875hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×3.50hr×1/4 = ? 4. 하중제거 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:5.7인×1/4 = 1.425인 ② 비 계 공:7.0인×1/4 = 1.750인 ③ 보통인부:9.3인×1/4 = 2.325인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):2.00hr×1/4 = 0.50hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계:0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×2.00hr×1/4 = ?	2015년품셈 6-4-2-2 I-거더셋팅 2015년품셈 6-4-2-3 하중재하 2015년품셈 6-4-2-4 하중제거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			5. 빔 회전 및 적치 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:9.3인×1/4 = 2.325인 ② 비 계 공:10.7인×1/4 = 2.675인 ③ 보통 인 부:9.8인×1/4 = 2.450인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(150ton):13hr×1/4 = 3.25hr ② 무한궤도크레인(80ton):9hr×1/4 = 2.25hr 3) 회전 장비 경비계산 - Turn-Over Wheel: 3조(D2130×300×1600) - 장비구입(기계가격×3조) - 연간 표준 가동시간:8hr×300 = 2400hr/년 - 내용시간:2400hr/년×5년 = 12000hr ① 상각비:0.90/(2400hr/년×5년) = 0.000075hr ② 정비비:0.30/(2400hr/년×5년) = 0.000025hr ③ 관리비:(1.10×5년+0.90)/(2×5년)×0.14/2400hr/년 = 0.000037hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본 년간 80본제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?	2020년품셈 [공통]6-5-3 빔회전 및 가설공
d	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ)	ton	1. 현장가공 1) 철 근 공:0.69인 2) 보통인부:0.22인 3) 기계기구(철근 가공기 등) 기계경비(인력품의 9%) 2. 현장조립 1) 철 근 공:1.73인 2) 보통인부:0.59인 3) 기계기구(철근 절단기 등) 손료(인력품의 2%) 4) 결속선(#20 0.9㎜):6.50㎏	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립
e	형틀조립 및 탈형 (강재)	㎡	1. 재료비(박리제):0.19ℓ 2. 장비조합 설치 및 해체(일반 품 적용) 1) 형틀목공:7.5인/100㎡=0.075인/㎡ 2) 보통인부:1.2인/100㎡=0.012인/㎡ 3) 크레인(25ton):4.6hr/100㎡ =0.046hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)기계경비 : 인력품의 4% 3. 강재거푸집 경비계산(이동식) 1) 강재거푸집:1.20m×0.45m×4.8m 2) 장비구입비:견적가 3) 내용횟수:35회 4) 강재거푸집 수량:10.8㎡	[공통)6-3-2 강재거푸집 설치및해체 3. 장비조합 설치및해체(일반)
f	케이싱콘크리트타설	㎥	1. 재료비(혼화재-시멘트량의 1.8%) - 혼화재:510kg/㎥×1.8% = 9.18kg/㎥ 2. 노 무 비 1) 콘크리트 공:0.14인 2) 보 통 인 부:0.16인 3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비 : 인력품의 2% 3. 양생비(무근) 1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%	[공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2016년건설표준품셈 6-1-2-2 양생비

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	빔 증기양생	본	1. 보일러손료(3.0ton) - 장비구입(기계가격),내용년수(5년) - 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037 hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = 2. 재료비(경유):163ℓ×8hr/4본/hr = 326.000ℓ/본 3. 인건비(보일러공):1.0인×300일/80본 = 3.750인/본	견적단가
h	방사선검사	매	1. 방사선검사 : 1매
i	자분탐상검사	m	1. 자분탐상검사 : 1m
j	자동초음파탐상검사	m	1. 자동초음파탐상검사 : 1m
k	초음파탐상검사	m	1. 초음파탐상검사 : 1m
l	P.F 빔 계열 자재 및 장비운반
j-1	P.F 빔 계열 강판운반 (연관단지내운반)	ton	1. 조 건 1) 적재 및 적하:크레인 10ton 2) 운반(트레일러20ton) 2. 적재비(상차도,1회에 2ton,10회적재) - 적재:20ton/대/2ton/회 = 10회/대 1) 묶기:4분/회×10회/대 = 40분/대 2) 회전:1분/회×10회/대 = 10분/대 3) 풀기:2분/회×10회/대 = 20분/대 ∴ 계: (40분/대+10분/대+20분/대) = 70분/대 3. 운반(트레일러 20ton) q1 = 20ton/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 70분/대(적재), t3 = 70분/대(적하), t4 = 0.42분/대 t2 = 0분/대(운반비는 강판가격에 포함되어 있으므로 무시) Cm = 70분+0분+70분+0.42분 = 140.42분/대 Q = 140.42분/대(60분×1.00×0.90)/20ton/대 = 0.13hr/ton 4. 하차비(크레인,10ton) q0 = 2ton/회(1회적재중량), f = 1.00, E = 1.00 t1 = 4분/회(묶기), t2 = 1분/회(회전), t3 = 2분/회(풀기) Cm = 4분/회+1분/회+2분/회 = 7분/회 Q = 7.0분/회/(60분×1.00×1.00)/2ton/회 = 0.058hr/ton 1) 크레인(10ton):0.058hr/ton 2) 인 건 비 ∴ 1일 실작업시간:(480분/일)/60분/hr = 8.0hr/일 ① 비 계 공:2인/일/8.0hr/일×0.058hr/ton = 0.0145인/ton ② 보통인부:1인/일/8.0hr/일×0.058hr/ton = 0.0072인/ton	견적단가

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)							비 고
j-2	PF 빔 계열 강교부재운반 (연관단지-현장)	ton	1. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 1회 운반시 10편씩(10편중량:60ton) 3) 운 반:트레일러60ton 4) 적 재:1회에 1편 , 10회적재 - 결 승:10분/회×10회 = 100분 - 선 회:6분/회×10회 = 60분 - 적 재:10분/회×10회 = 100분 계:(100.00분+60.00분+100.00분) = 260분 2. 적재 및 적하 1) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×260.00분/480분×2회/60ton = 0.072인/ton ② 보통인부:2인×260.00분/480분×2회/60ton = 0.036인/ton 2) 크레인(10ton):(260.00분/60분×2회)/60ton = 0.144hr/ton 3. 운 반(트레일러60ton) t1 = 260.00분 , t3 = 260.00분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 260.00분+934.94분+260.00분+0.42분 = 1455.36분 Q = 60분×0.90/1455.36분 = 0.037본/hr OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 강재중량으로 나누어 준다. 4. 고속도로통행료(경비):2회/60ton = 0.033회/ton							견적단가
j-3	P.F 빔 계열 장비 및 자재운반 (ℓ = 20～30m)	본	1. 장비명세표(1Set,4본제작)							견적단가
				품 명	수 량	단위중량	총중량	비고
				PREFLEXION FRAME	2	1,430	2,860
				STAND	6	380	2,280
				CROSS Bar	4	300	1,200
				POST	7	1,806	12,642
				TURN - OVER WHEEL	2	2,185	4,370
				LONG GUIDE	4	752	3,008
				I-BEAM(300×150×10×18.5)	240	65	15,600
				STIFFNER (L = 600㎜)	16	45	720
				STIFFNER (L = 400㎜)	32	21	672
				CLAMPING SCREW	16	12	192
				TURN BUCKLE	16	12	192
				CENTER GUIDE	28	65	1,820
				SCREW JACK	56	10	560
				HYDRAULIC PUMP	1	300	300
				HYDRAULIC JACK	2	180	360
				OIL JACK	28	11	308
				LOAD CELL	2	100	200
				BOILER(3ton)	1	3,000	3,000
				GENERATOR	1	2,000	2,000
				WELDING MACHIN	6	90	540
				STEEL FORM(가장긴빔적용)	30.00	0.537	16,110	T/m
				ETC	1	5,000	5,000
				TOTAL			74.000	ton

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 운 반:트럭트레일러 20ton 3. 적재(1회에 2ton) ∴ 총중량:74.000ton ∴ 작업량:74.000ton/2ton = 37회 - 묶 기:4분/회×37.00회 = 148분 - 선 회:1분/회×37.00회 = 37분 - 적 재:2분/회×37.00회 = 74분 계:148.00분+37.00분+74.00분 = 259분 1) 중기사용료(크레인 10ton):259.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.043hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.021인/본 ② 보통인부:2인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.011인/본 4. 운반(트레일러 20ton) t1 = 259.00분 , t3 = 259.00분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 259.00분+934.94분+259.00분+0.42분 = 1453.36분 Q = 60분×0.90/1453.36분 = 0.037본/hr OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 (20ton(트레일러)×74.000ton(운반중량))/100 본으로 나누어 준다. 5. 적하(1회에 2ton) ∴ 총중량:74.000ton ∴ 작업량:74.000ton/2ton = 37회 - 묶 기:4분/회×37.00회 = 148분 - 선 회:1분/회×37.00회 = 37분 - 적 재:2분/회×37.00회 = 74분 계:148.00분+37.00분+74.00분 = 259분 1) 중기사용료(크레인 10ton):259.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.043hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.021인/본 ② 보통인부:2인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.011인/본
j-4	P.F 빔 계열 장비 및 자재운반 (ℓ = 30～40m)	본	1. 장비명세표(1Set,4본제작)	견적단가

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)							비 고
				품 명	수 량	단중	총중량	비고
				PREFLEXION FRAME	2	1,430	2,860
				STAND	6	380	2,280
				CROSS Bar	4	300	1,200
				POST	9	1,806	16,254
				TURN - OVER WHEEL	2	2,185	4,370
				LONG GUIDE	4	752	3,008
				I-BEAM(300×150×10×18.5)	320	65	20,800
				STIFFNER (L = 600㎜)	24	45	1,080
				STIFFNER (L = 400㎜)	36	21	756
				CLAMPING SCREW	24	12	288
				TURN BUCKLE	24	12	288
				CENTER GUIDE	36	65	2,340
				SCREW JACK	72	10	720
				HYDRAULIC PUMP	1	300	300
				HYDRAULIC JACK	2	180	360
				OIL JACK	36	11	396
				LOAD CELL	2	100	200
				BOILER(3ton)	1	3,000	3,000
				GENERATOR	1	2,000	2,000
				WELDING MACHIN	6	90	540
				STEEL FORM(가장긴빔적용)	40.00	0.537	21,480	T/m
				ETC	1	5,000	5,000
				TOTAL			90.000	ton
			2. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 운 반:트럭트레일러 20ton 3. 적재(1회에 2ton) ∴ 총중량:90.000ton ∴ 작업량:90.000ton/2ton = 45회 - 묶 기:4분/회×45.00회 = 180분 - 선 회:1분/회×45.00회 = 45분 - 적 재:2분/회×45.00회 = 90분 계:180.00분+45.00분+90.00분 = 315분 1) 중기사용료(크레인 10ton):315.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.053hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.026인/본 ② 보통인부:2인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.013인/본 3. 운반(트레일러 20ton) t1 = 315.00분 , t3 = 315.00분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 315.00분+934.94분+315.00분+0.42분 = 1565.36분 Q = 60분×0.90/1565.36분 = 0.034hr/본 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 (20ton(트레일러)×90.000ton(운반중량))/100 본(설계총수량)으로 나누어 준다.

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)							비 고
			4. 적하(1회에 2ton) ∴ 총중량:90.000ton ∴ 작업량:90.000ton/2ton = 45회 - 묶 기:4분/회×45.00회 = 180분 - 선 회:1분/회×45.00회 = 45분 - 적 재:2분/회×45.00회 = 90분 계:180.00분+45.00분+90.00분 = 315분 1) 중기사용료(크레인 10ton):315.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.053hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.026인/본 ② 보통인부:2인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.013인/본
j-5	P.F 빔 계열 장비 및 자재운반 (ℓ = 40～50m)	본	1. 장비명세표(1Set,4본제작)							견적단가
				품 명	수 량	단위중량	총중량	비고
				PREFLEXION FRAME	2	1,430	2,860
				STAND	6	380	2,280
				CROSS Bar	4	300	1,200
				POST	11	1,806	19,886
				TURN - OVER WHEEL	2	2,185	4,370
				LONG GUIDE	4	752	3,008
				I-BEAM(300×150×10×18.5)	400	65	26,000
				STIFFNER (L = 600㎜)	24	45	1,080
				STIFFNER (L = 400㎜)	52	21	1,092
				CLAMPING SCREW	24	12	288
				TURN BUCKLE	24	12	288
				CENTER GUIDE	44	65	2,840
				SCREW JACK	88	10	880
				HYDRAULIC PUMP	1	300	300
				HYDRAULIC JACK	2	180	360
				OIL JACK	44	11	484
				LOAD CELL	2	100	200
				BOILER(3ton)	1	3,000	3,000
				GENERATOR	1	2,000	2,000
				WELDING MACHIN	6	90	540
				STEEL FORM(가장긴빔적용)	50.00	0.537	26,850	T/m
				ETC	1	5,000	5,000
				TOTAL			105.000	ton

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 운 반:트럭트레일러 20ton 3. 적재(1회에 2ton) ∴ 총중량:105.000ton ∴ 작업량:105.000ton/2ton = 53회 - 묶 기:4분/회×53회 = 212분 - 선 회:1분/회×53회 = 53분 - 적 재:2분/회×53회 = 106분 계:212.00분+53분+106.00분 = 371분 1) 중기사용료(크레인 10ton):371분/60분/100본 (설계총수량) = 0.062hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.031인/본 ② 보통인부:2인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.015인/본 3. 운반(트레일러 20ton) t1 = 371분 , t3 = 371분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 371분+934.94분+371분+0.42분 = 1677.36분 Q = 60분×0.90/1677.36분 = 0.032본/hr OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 (20ton(트레일러)×105.000ton(운반중량))/100 본(설계총수량)으로 나누어 준다. 4. 적하(1회에 2ton) ∴ 총중량:105.000ton ∴ 작업량:105.000ton/2ton = 53회 - 묶 기:4분/회×53회 = 212분 - 선 회:1분/회×53회 = 53분 - 적 재:2분/회×53회 = 106분 계:212.00분+53분+106.00분 = 371분 1) 중기사용료(크레인 10ton):371분/60분/100본 (설계총수량) = 0.062hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.031인/본 ② 보통인부:2인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.015인/본
k	제작 Plant 설치 및 해체
k-1	제작 Plant 설치 및 해체(ℓ = 20～30m)	본	1. 기초공사 1) 터파기수량:73.80㎥ q0 = 0.70㎥ , L = 1.25 , E = (0.70+0.60)/2-0.05 = 0.6 f = 1/1.25 = 0.8 , k = 0.90 , Cm = 20초(135˚선회) Q1 = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.60)/20초 = 54.43㎥/hr	견적단가

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			Q = 54.43㎥/hr/73.80㎥ = 0.738set/hr 2) 자갈수량:15.00㎥ ① 재료비(쇄석자갈):15.00㎥ ② 자갈부설(보통인부):0.50인/㎥×15.00㎥ = 7.50인/Set 3) 콘크리트수량:30.00㎥ ① 재료비(fck=18MPa):30.00㎥ ② 콘크리트공:0.12인/㎥×30.00㎥ = 3.60인 ③ 보통 인부:0.15인/㎥×30.00㎥ = 4.50인 4) 잔토처리(현장유용 또는 사토처리):73.80㎥ 2. Post 설치비(H-빔 설치및철거의 H-300～500설치품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(13.71본/일),I-Beam(10.91본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:14조×3개/13.71본/일 = 3.06일 ② I- Beam:240m/10m/10.91본/일 = 2.20일 ③ Channel 및 기타:2일 계 :7.26일 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×7.26일 = 58.08hr 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×7.26일 = 21.78인 ② 철 골 공:2인×7.26일 = 14.52인 ③ 특별인부:1인×7.26일 = 7.26인 ④ 보통인부:2인×7.26일 = 14.52인 3. Post 철거비(H-빔 설치및철거의 H-300～500철거품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(17.0본/일),I-Beam(14.4본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:14조×3개/17.0본/일 = 2.47일 ② I- Beam:240m/10m/14.4본/일 = 1.67일 ③ Channel 및 기타:1.60일 계 :5.74일 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×5.74일 = 45.92hr 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×5.74일 = 17.22인 ② 철 골 공:1인×5.74일 = 5.74인 ③ 특별인부:1인×5.74일 = 5.74인 ④ 보통인부:2인×5.74일 = 11.48인 4. 본당 단가환산:전체금액 계산후 본당 수량으로 나누어 계상한다.	[공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거
k-2	제작Plant설치및 해체(ℓ=30～40m)	본	1. 기초공사 1) 터파기수량:79.80㎥ q0 = 0.70㎥ , L = 1.25 , E = (0.70+0.60)/2-0.05 = 0.6 f = 1/1.25 = 0.8 , k = 0.90 , Cm = 20초(135˚선회) Q1 = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.60)/20초 = 54.43㎥/hr Q = 54.43㎥/hr/79.80㎥ = 0.682set/hr 2) 자갈수량:17.00㎥ ① 재료비(쇄석자갈):17.00㎥ ② 자갈부설(보통인부):0.50인/㎥×17.00㎥ = 8.50인 3) 콘크리트수량:34.00㎥ ① 재료비(fck=18MPa):34.00㎥ ② 콘크리트공:0.12인/㎥×34.00㎥ = 4.08인 ③ 보통 인부:0.15인/㎥×34.00㎥ = 5.10인	견적단가 [공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			4) 잔토처리(현장유용 또는 잔토처리):79.80㎥ 2. Post설치비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500설치품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(13.71본/일),I-Beam(10.91본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:18조×3개/13.71본/일 = 3.94일/Set ② I- Beam:320m/10m/10.91본/일 = 2.93일/Set ③ Channel 및 기타:2일/Set 계 : 8.87일/Set 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×8.87일/Set = 70.96hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×8.87일/Set = 26.61인/Set ② 철 골 공:2인×8.87일/Set = 17.74인/Set ③ 특별인부:1인×8.87일/Set = 8.87인/Set ④ 보통인부:2인×8.87일/Set = 17.74인/Set 3. Post철거비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500철거품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(17.0본/일),I-Beam(14.4본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:18조×3개/17.0본/일 = 3.18일/Set ② I- Beam:320m/10m/14.4본/일 = 2.22일/Set ③ Channel 및 기타:1.60일/Set 계 :7.00일/Set 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×7.00일/Set = 56.00hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×7.00일/Set = 21.00인/Set ② 철 골 공:1인×7.00일/Set = 7.00인/Set ③ 특별인부:1인×7.00일/Set = 7.00인/Set ④ 보통인부:2인×7.00일/Set = 14.0인/Set 4. 본당 단가환산:전체금액 계산후 본당 수량으로 나누어 계상한다.	2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거
k-3	제작Plant설치 및 해체(ℓ=40～50m)	본	1. 기초공사 1) 터파기수량:85.80㎥/Set q0 = 0.70㎥ , L = 1.25 , E = (0.70+0.60)/2-0.05 = 0.6 f = 1/1.25 = 0.8 , k = 0.90 , Cm = 20초(135˚선회) Q1 = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.60)/20초 = 54.43㎥/hr Q = 54.43㎥/hr/85.80㎥/Set = 0.634set/hr 2) 자갈수량:19.00㎥/Set ① 재료비(쇄석자갈):19.00㎥/Set ② 자갈부설(보통인부):0.50인/㎥×19.00㎥/Set=9.50인/Set 3) 콘크리트수량:38.00㎥/Set ① 재료비(fck=18MPa):38.00㎥/Set ② 콘크리트공:0.12인/㎥×38.00㎥/Set = 4.56인/Set ③ 보통 인부:0.15인/㎥×38.00㎥/Set = 5.70인/Set 4) 잔토처리(현장유용 또는 잔토처리):85.80㎥/Set 2. Post설치비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500설치품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(13.71본/일),I-Beam(10.91본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:22조×3개/13.71본/일 = 4.81일/Set ② I- Beam:400m/10m/10.91본/일 = 3.67일/Set ③ Channel 및 기타:2일/Set 계 :10.48일/Set	견적단가 [공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×10.48일/Set = 83.84hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×10.48일/Set = 31.44인/Set ② 철 골 공:2인×10.48일/Set = 20.96인/Set ③ 특별인부:1인×10.48일/Set = 10.48인/Set ④ 보통인부:2인×10.48일/Set = 20.96인/Set 3. Post철거비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500철거품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(17.0본/일),I-Beam(14.4본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:22조×3개/17.0본/일 = 3.88일/Set ② I- Beam:400m/10m/14.4본/일 = 2.78일/Set ③ Channel 및 기타:1.60일/Set 계 :8.26일/Set 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×8.26일/Set = 66.08hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×8.26일/Set = 24.78인/Set ② 철 골 공:1인×8.26일/Set = 8.26인/Set ③ 특별인부:1인×8.26일/Set = 8.26인/Set ④ 보통인부:2인×8.26일/Set = 16.52인/Set 4. 본당 단가환산:전체금액 계산후 본당 수량으로 나누어 계상한다.	2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거
l.02	P.F 빔 계열 설치
a	P.F 빔 계열 운반	본	1. 운반경로 ∴ 사용중기(운반:60ton트레일러 1대,적재:80ton크레인 2대) 2. 크레인 적재시간 1) 크레인자리잡기: 5분 2) 상 차:10분 계:5분+10분 = 15분 3. 트레일러 운반시간 ∴ 평균 운반시간:(0.50㎞/10㎞/hr+0.50㎞/15㎞/hr)×60분 = 5분 4. 트레일러대기시간(가설장소도착에서 트레일러 인출시까지) - 가 설 장 자 리 잡 기: 5분 - 와 이 어 로 프 풀 기: 5분 - 인 양 준 비:10분 - 인양후트레일러인출시간: 5분 계:5분+5분+10분+5분 = 25분 1) 장비 사용시간 - 크 레 인:15분 - 트레일러:25분+5분 = 30분 2) 크레인(80ton):(15.00분/60분)×2대 = 0.500hr 3) 트레일러(60ton):(30분/60분)×1대 = 0.500hr 5. 작업조 편성 1) 비 계 공:2인/8hr×30분/60분 = 0.125인 2) 보통인부:2인/8hr×30분/60분 = 0.125인

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)		비 고
b	P.F 빔 계열 가설
b-1	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,55ton미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 470ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-2	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,55～75ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 640ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-3	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,75～100ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시간 ⓐ 가설능력: Q = 780ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
b-4	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,100～125ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 1130ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-5	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,125～150ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 1490ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-6	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,125～150ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 1960ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	P.F 빔 계열 전도방지시설 (ㄴ- 40×40×3㎜)	본	1. 강재사용료(강재손율 3개월미만 15% 적용) 1) 수량산출:A = 설계수량m/6본 = m 2) 소요중량:T = Am×1.83㎏/m×1.05(할증) = ㎏ 3) 재료비(40×40×3㎜): T㎏×15%(손율) = 2. 잡철물제작설치 1) 잡철물제작(일반철물,간단):T㎏/1000㎏= ton 2) 잡철물설치(일반철물,간단):T㎏/1000㎏= ton
d	P.F 빔 계열 제작장 설치 (ℓ=30.0m기준)	본	1. 제작장수량산출(개소 4회 제작사용) 1) 수량산출(불도저로 평균 0.20m 깎기로 보아) 2) 면적산출:31m×2m = 62 ㎡ 3) 체적산출:62.00㎡×0.20m = 12.4㎥ 2. 부지 정지비(불도저 19ton) D = 20m , L = 1.25 , E = (0.65+0.55)/2 = 0.6 q0 = 3.20㎥ , e0 = 0.96(운반거리20m) V1 = 40m/분(전진1단) , V2 = 46m/분(후진1단) q1 = 3.20㎥×0.96 = 3.07 ㎥ , f = 1/1.25 = 0.8 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25분 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.80×0.60)/1.18분 = 74.93㎥/hr Q2 = 74.93㎥/hr/12.40㎥/본 = 6.04본/hr 3. 다짐비(탠덤롤러 8 ～ 10ton) V = 2.0㎞/hr, W = 1.10m , E = 0.60 f = 1.00 , N3 = 4회 Q1 = (1000×2.0㎞/hr×1.10m×0.60×1.00)/4회 = 330㎥/hr Q2 = 330.00㎥/hr/12.40㎥/본 = 26.61본/hr 4. 복구비(불도저로 평균 0.20m 깎기로 정리) D = 20m , L = 1.25 , E = (0.65+0.55)/2 = 0.6 q0 = 3.20㎥ , e0 = 0.96(운반거리20m) V1 = 40m/분(전진1단) , V2 = 46m/분(후진1단) q1 = 3.20㎥×0.96 = 3.07 ㎥ , f = 1/1.25 = 0.8 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25분 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.80×0.60)/1.18분 = 74.93㎥/hr Q2 = 74.93㎥/hr/12.40㎥/본 = 6.04본/hr 5. 부지사용임대료(연10%계상):(31m×2m)×3개월 = 186㎡/월(별도계상) 6. 본당 단가환산:전체금액 계산후 4회 제작사용으로 나누어 계상한다.	[공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-9 롤러 [공통]8-2-1 불도저

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
2	입체교차
2.01	P.F 빔 계열 제작
a	I - Girder 제작 (단순플레이트거더, SM400～SM520)	ton	1. 각종 조건에 따른 증감률 1) 동종형연속에대한증감 ① 동종형연속에대한증감(2연이하):-3% ② 동종형연속에대한증감(3～4 연):-4% ③ 동종형연속에대한증감(5～6 연):-5% ④ 동종형연속에대한증감(7연이상):-6% 2) 총중량에 의한증감 ① 총중량에 의한증감(T ≤ 40ton):15% ② 총중량에 의한증감(40＜T≤70ton):7% ③ 총중량에 의한증감(70＜T≤100ton):0% ④ 총중량에 의한증감(100＜T≤150ton):0% ⑤ 총중량에 의한증감(150 ＜ T):0% 3) 사각에 대한 증감 ① 사각에 대한 증감(85°이상):0% ② 사각에 대한 증감(85°미만～75°이상):3% ③ 사각에 대한 증감(75°미만～45°이상):5% ④ 사각에 대한 증감(45°미만):10% 4) 곡률에 대한 증감 ① 곡률에 대한 증감(500 ≤ R):0% ② 곡률에 대한 증감(500＞R≥250):9% ③ 곡률에 대한 증감(250＞R≥100):15% ④ 곡률에 대한 증감(100 ＞ R):20% ∴ 제작공수:(100+(-6.00+0+0+0))/100 = 0.94 2. 제작 노무비 - 철판공수:C1=(0.58인×대형부재톤수+2.05인×소형부재톤수) /전체강재톤수 - 용접공수:C2=(2.25인×맞댐용접길이+1.68인×필렛용접길이) /전체강재톤수/10m 1) 부재제작및조립(철판공):{C1}인×0.94(증감률)=인/ton 2) 용 접(용접공):{C2}인×0.94(증감률)=인/ton 3) 가 조 립(철 공):0.66인×0.94(증감률)=0.45인/ton 3. 재료비(합성판형) 1) 용접봉(KSE 5316):26㎏/ton 2) 산소(2.5병,15㎥):2.5병/ton 3) L . P . G 가 스:10㎏/ton 4) 잡품기타(부재료비의5%) 4. 공장제작에 따른 제경비(인력품의 60%) 5. 시공상세도작성(박스거더, 플레이트거더)(별도산정) 중급기능사:0.40인/ton×0.94(증감률) = 0.376인/ton	[토목]5-1 용접교표준 제작공수

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)								비 고
b	전단 연결재 설치
b-1	전단 연결재 (16×50×336㎜)	개	1. 평철수량 1) 수량산출:0.016m×0.050m×0.336m×7850㎏/㎥ = 2.11 ㎏ 2) 할증수량:2.110㎏×1.10(할증) = 2.321 ㎏ 3) 고재수량:2.321㎏-2.110㎏ = 0.211 ㎏ 2. 재료비 1) 강판(T=16㎜):2.321㎏ 2) 고재대:0.211㎏ 3 잡철물제작설치 1) 잡철물제작(일반철물,간단):0.00211ton 2) 잡철물설치(일반철물,간단):0.00211ton
b-2	전단 연결재 (Stud Bolt, D22×150㎜)	개	1. 재료비 1) Stud Bolt(D22×150mm):1개 2) 잡재료비(주재료비의 5%) 2. 설치비 1) 용 접 공:1.52인/1000개 = 0.00152인/개 2) 특별인부:0.90인/1000개 = 0.0009인/개 3. 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비 : 인력품의 22%								[건축]1-4-2 스터드볼트 설치
c	Preflexion & Release 손료
c-1	Preflexion & Release손료 (ℓ= 20～30m미만)	본	1. Preflex Equipment 손료 1) 제작대 설치 투입장비(복수틀,1Set 분)								2015년품셈 6-4-2-1 제작대설치
				명 칭	규 격(㎜)	단위	수량	장비단가	장비금액
				Post	I:300×150×10×18.5×4000	조	14
				Stand	I:300×300×2000	개	8
				Cross-Bar	H:300×440×2570	개	4
				Clamping-Screw	D40×1100	개	16
				Turn-Buckle	D40×1130	개	16
				Screw-Jack	D46×800	개	56
				L/4-Stiffner	PL-600×800×22	개	16
				I - Beam	I:300×150×10×18.5	m	240
								계
			2) 손료의 계산(내용년수: 5년,연가동 일수: 300일) ∴ 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037 hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. I - Girder Seting 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:8.3인×1/4 = 2.08인 ② 비 계 공:9.4인×1/4 = 2.35인 ③ 용 접 공:1.9인×1/4 = 0.48인 ④ 보통 인 부:10.6인×1/4 = 2.65인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(70ton):13hr×1/4 = 3.25hr ② 무한궤도크레인(50ton):8hr×1/4 = 2.0hr 3. 하중재하 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:5.9인×1/4 = 1.48인 ② 비 계 공:6.9인×1/4 = 1.73인 ③ 보통인부:5.5인×1/4 = 1.38인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):3.50hr×1/4 = 0.875hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×3.5hr×1/4 = ? 4. 하중 제거 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:4.3인×1/4 = 1.08인 ② 비 계 공:5.3인×1/4 = 1.33인 ③ 보통인부:5.5인×1/4 = 1.38인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):2.00hr×1/4 = 0.50hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×2.00hr×1/4 = ?	2015년품셈 6-4-2-2 I-거더셋팅 2015년품셈 6-4-2-3 하중재하 2015년품셈 6-4-2-4 하중제거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)								비 고
			5. 빔 회전및 적치 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:5.6인×1/4 = 1.40인 ② 비 계 공:6.4인×1/4 = 1.60인 ③ 보통 인 부:7.0인×1/4 = 1.75인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(70ton):9hr×1/4 = 2.25hr ② 무한궤도크레인(50ton):7hr×1/4 = 1.75hr 3) 회전 장비 경비계산 - Turn-Over Wheel: 2조(D2130×300×1600) - 장비구입(기계가격×2조) - 연간 표준 가동시간:8hr×300 = 2400hr/년 - 내용시간:2400hr/년×5년 = 12000hr ① 상각비:0.90/(2400hr/년×5년) = 0.000075hr ② 정비비:0.30/(2400hr/년×5년) = 0.000025hr ③ 관리비:(1.10×5년+0.90)/(2×5년)×0.14/2400hr/년 = 0.000037hr 계 : 0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본 년간 80본제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?								2020년품셈 [공통]6-5-3 빔회전 및 가설공
c-2	Preflexion & Release손료 (ℓ= 30～40m미만)	본	1. Preflex Equip 손료 1) 제작대 설치 투입장비(복수틀,1Set 분)								2015년품셈 6-4-2-1 제작대설치
				명 칭	규 격(㎜)	단위	수량	장비단가	장비금액
				Post	I:300×150×10×18.5×4000	조	18
				Stand	I:300×300×2000	개	8
				Cross-Bar	H:300×440×2570	개	4
				Clamping-Screw	D40×1100	개	24
				Turn-Buckle	D40×1130	개	24
				Screw-Jack	D46×800	개	72
				L/4-Stiffner	PL-600×800×22	개	24
				I - Beam	I:300×150×10×18.5	m	320
								계
			2) 손료의 계산(내용년수: 5년,연가동 일수: 300일) ∴ 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. I - Girder Seting 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:10.8인×1/4 = 2.70인 ② 비 계 공:12.2인×1/4 = 3.05인 ③ 용 접 공:1.9인×1/4 = 0.475인 ④ 보통 인 부:17.4인×1/4 = 4.35인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(100ton):16hr×1/4 = 4.00hr ② 무한궤도크레인(80ton):8hr×1/4 = 2.00hr 3. 하중재하 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:8.3인×1/4 = 2.075인 ② 비 계 공:9.6인×1/4 = 2.400인 ③ 보통인부:11.0인×1/4 = 2.750인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):3.50hr×1/4 = 0.875hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×3.50hr×1/4 = ? 4. 하중 제거 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:4.8인×1/4 = 1.200인 ② 비 계 공:5.9인×1/4 = 1.475인 ③ 보통인부:6.4인×1/4 = 1.600인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):2.00hr×1/4 = 0.50hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계:0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×2.00hr×1/4 = ?	2015년품셈 6-4-2-2 I-거더셋팅 2015년품셈 6-4-2-3 하중재하 2015년품셈 6-4-2-4 하중제거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)								비 고
			5. 빔 회전및 적치 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:8.1인×1/4 = 2.025인 ② 비 계 공:9.4인×1/4 = 2.350인 ③ 보통 인 부:8.8인×1/4 = 2.200인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(100ton):11hr×1/4 = 2.75hr ② 무한궤도크레인(80ton):8hr×1/4 = 2.00hr 3) 회전 장비 경비계산 - Turn-Over Wheel: 3조(D2130×300×1600) - 장비구입(기계가격×3조) - 연간 표준 가동시간:8hr×300 = 2400hr/년 - 내용시간:2400hr/년×5년 = 12000hr ① 상각비:0.90/(2400hr/년×5년) = 0.000075hr ② 정비비:0.30/(2400hr/년×5년) = 0.000025hr ③ 관리비:(1.10×5년+0.90)/(2×5년)×0.14/2400hr/년 = 0.000037hr 계:0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본 년간 80본제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?								2020년품셈 [공통]6-5-3 빔회전 및 가설공
c-3	Preflexion & Release손료 (ℓ= 40～50m미만)	본	1. Preflex Equip 손료 1) 제작대 설치 투입장비(복수틀,1Set 분)								2015년품셈 6-4-2-1 제작대설치
				명 칭	규 격(㎜)	단위	수량	장비단가	장비금액
				Post	I:300×150×10×18.5×4000	조	22
				Stand	I:300×300×2000	개	8
				Cross-Bar	H:300×440×2570	개	4
				Clamping-Screw	D40×1100	개	24
				Turn-Buckle	D40×1130	개	24
				Screw-Jack	D46×800	개	88
				L/4-Stiffner	PL-600×800×22	개	24
				I - Beam	I:300×150×10×18.5	m	400
								계
			2) 손료의 계산(내용년수: 5년,연가동 일수: 300일) ∴ 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. I - Girder Seting 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:14.6인×1/4 = 3.650인 ② 비 계 공:16.5인×1/4 = 4.125인 ③ 용 접 공:3.9인×1/4 = 0.975인 ④ 보통 인 부:18.5인×1/4 = 4.625인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(150ton):19hr×1/4 = 4.75hr ② 무한궤도크레인(80ton):10hr×1/4 = 2.50hr 3. 하중재하 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:9.3인×1/4 = 2.325인 ② 비 계 공:10.8인×1/4 = 2.700인 ③ 보통인부:12.0인×1/4 = 3.000인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):3.5hr×1/4 = 0.875hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계 :0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×3.50hr×1/4 = ? 4. 하중제거 1) 작업인원 편성 ① 기 계 공:5.7인×1/4 = 1.425인 ② 비 계 공:7.0인×1/4 = 1.750인 ③ 보통인부:9.3인×1/4 = 2.325인 2) 장비사용료(발전기,100㎾):2.00hr×1/4 = 0.50hr 3) 재하 장비 경비계산 - 유압펌프:5.6㎾(5ℓ～ 40ℓ/min) 1대 - 유 압 잭:300ton 2대 - 장비구입(기계가격) - 내용시간:4000hr - 연간표준가동시간:1000hr/년 ① 상각비:0.90/(1000hr/년×4년) = 0.000225hr ② 정비비:0.60/(1000hr/년×4년) = 0.00015hr ③ 관리비:(1.10×4년+0.90)/(2×4년)×0.14/1000hr/년 = 0.000093hr 계:0.000225hr+0.000150hr+0.000093hr = 0.000468hr ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000468hr×2.00hr×1/4 = ?	2015년품셈 6-4-2-2 I-거더셋팅 2015년품셈 6-4-2-3 하중재하 2015년품셈 6-4-2-4 하중제거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			5. 빔 회전 및 적치 1) 작업인원 편성 ① 기계설비공:9.3인×1/4 = 2.325인 ② 비 계 공:10.7인×1/4 = 2.675인 ③ 보통 인 부:9.8인×1/4 = 2.450인 2) 중기 사용료 ① 무한궤도크레인(150ton):13hr×1/4 = 3.25hr ② 무한궤도크레인(80ton):9hr×1/4 = 2.25hr 3) 회전 장비 경비계산 - Turn-Over Wheel: 3조(D2130×300×1600) - 장비구입(기계가격×3조) - 연간 표준 가동시간:8hr×300 = 2400hr/년 - 내용시간:2400hr/년×5년 = 12000hr ① 상각비:0.90/(2400hr/년×5년) = 0.000075hr ② 정비비:0.30/(2400hr/년×5년) = 0.000025hr ③ 관리비:(1.10×5년+0.90)/(2×5년)×0.14/2400hr/년 = 0.000037hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본 년간 80본제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 본당 경비산정:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = ?	2020년품셈 [공통]6-5-3 빔회전 및 가설공
d	철근현장가공조립 (Type-Ⅰ)	ton	1. 현장가공 1) 철 근 공:0.69인 2) 보통인부:0.22인 3) 기계기구(철근 가공기 등) 기계경비(인력품의 9%) 2. 현장조립 1) 철 근 공:1.73인 2) 보통인부:0.59인 3) 기계기구(철근 절단기 등) 손료(인력품의 2%) 4) 결속선(#20 0.9㎜):6.50㎏	[공통] 6-2-2 현장가공 [공통] 6-2-3 현장조립
e	형틀조립 및 탈형 (강재)	㎡	1. 재료비(박리제):0.19ℓ 2. 장비조합 설치 및 해체(일반 품 적용) 1) 형틀목공:7.5인/100㎡=0.075인/㎡ 2) 보통인부:1.2인/100㎡=0.012인/㎡ 3) 크레인(25ton):4.6hr/100㎡ =0.046hr/㎡ 4) 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)기계경비 : 인력품의 4% 3. 강재거푸집 경비계산(이동식) 1) 강재거푸집:1.20m×0.45m×4.8m 2) 장비구입비:견적가 3) 내용횟수:35회 4) 강재거푸집 수량:10.8㎡	[공통]6-3-2 강재거푸집 설치및해체 3. 장비조합 설치및해체(일반)
f	케이싱콘크리트타설	㎥	1. 재료비(혼화재-시멘트량의 1.8%) - 혼화재:510kg/㎥×1.8% = 9.18kg/㎥ 2. 노 무 비 1) 콘크리트 공:0.14인 2) 보 통 인 부:0.16인 3) 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비 : 인력품의 2% 3. 양생비(무근) 1) 보통인부:0.22인/10㎥=0.022인 2) 제잡비(양생손료,기구손료):인력품의 31%	[공통)6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2016년건설표준품셈 6-1-2-2 양생비

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
g	빔 증기양생	본	1. 보일러손료(3.0ton) - 장비구입(기계가격),내용년수(5년) - 년간 표준가동시간:8hr×300일/년 = 2400hr/년 ① 상각비(장비손료):0.90/(2400hr×5년) = 0.000075hr ② 정비비(장비손료):0.30/(2400hr×5년) = 0.000025hr ③ 관리비(장비손료):(1.1×5+0.9)/(2×5)×0.14/2400hr = 0.000037 hr 계 :0.000075hr+0.000025hr+0.000037hr = 0.000137hr ∴ 월간 8본,년간 80본 제작:2400hr/80본 = 30hr/본 ∴ 경 비:장비손료×0.000137hr×30hr/본 = 2. 재료비(경유):163ℓ×8hr/4본/hr = 326.000ℓ/본 3. 인건비(보일러공):1.0인×300일/80본 = 3.750인/본	견적단가
h	방사선검사	매	1. 방사선검사 : 1매
i	자분탐상검사	m	1. 자분탕상검사 : 1m
j	자동초음파탐상검사	m	1. 자동초음파탐상검사 : 1m
k	초음파탐상검사	m	1. 초음파탐상검사 : 1m
l	P.F 빔 계열 자재 및 장비운반
j-1	P.F 빔 계열 강판운반 (연관단지내운반)	ton	1. 조 건 1) 적재 및 적하:크레인 10ton 2) 운반(트레일러20ton) 2. 적재비(상차도,1회에 2ton,10회적재) - 적재:20ton/대/2ton/회 = 10회/대 1) 묶기:4분/회×10회/대 = 40분/대 2) 회전:1분/회×10회/대 = 10분/대 3) 풀기:2분/회×10회/대 = 20분/대 ∴ 계: (40분/대+10분/대+20분/대) = 70분/대 3. 운반(트레일러 20ton) q1 = 20ton/대, f = 1.00, E = 0.90 t1 = 70분/대(적재), t3 = 70분/대(적하), t4 = 0.42분/대 t2 = 0분/대(운반비는 강판가격에 포함되어 있으므로 무시) Cm = 70분+0분+70분+0.42분 = 140.42분/대 Q = 140.42분/대(60분×1.00×0.90)/20ton/대 = 0.13hr/ton 4. 하차비(크레인,10ton) q0 = 2ton/회(1회적재중량), f = 1.00, E = 1.00 t1 = 4분/회(묶기), t2 = 1분/회(회전), t3 = 2분/회(풀기) Cm = 4분/회+1분/회+2분/회 = 7분/회 Q = 7.0분/회/(60분×1.00×1.00)/2ton/회 = 0.058hr/ton 1) 크레인(10ton):0.058hr/ton 2) 인 건 비 ∴ 1일 실작업시간:(480분/일)/60분/hr = 8.0hr/일 ① 비 계 공:2인/일/8.0hr/일×0.058hr/ton = 0.0145인/ton ② 보통인부:1인/일/8.0hr/일×0.058hr/ton = 0.0072인/ton	견적단가

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)							비 고
j-2	PF 빔 계열 강교부재운반 (연관단지-현장)	ton	1. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 1회 운반시 10편씩(10편중량:60ton) 3) 운 반:트레일러60ton 4) 적 재:1회에 1편 , 10회적재 - 결 승:10분/회×10회 = 100분 - 선 회:6분/회×10회 = 60분 - 적 재:10분/회×10회 = 100분 계:(100.00분+60.00분+100.00분) = 260분 2. 적재 및 적하 1) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×260.00분/480분×2회/60ton = 0.072인/ton ② 보통인부:2인×260.00분/480분×2회/60ton = 0.036인/ton 2) 크레인(10ton):(260.00분/60분×2회)/60ton = 0.144hr/ton 3. 운 반(트레일러60ton) t1 = 260.00분 , t3 = 260.00분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 260.00분+934.94분+260.00분+0.42분 = 1455.36분 Q = 60분×0.90/1455.36분 = 0.037본/hr OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 강재중량으로 나누어 준다. 4. 고속도로통행료(경비):2회/60ton = 0.033회/ton							견적단가
j-3	P.F 빔 계열 장비 및 자재운반 (ℓ = 20～30m)	본	1. 장비명세표(1Set,4본제작)							견적단가
				품 명	수 량	단위중량	총중량	비고
				PREFLEXION FRAME	2	1,430	2,860
				STAND	6	380	2,280
				CROSS Bar	4	300	1,200
				POST	7	1,806	12,642
				TURN - OVER WHEEL	2	2,185	4,370
				LONG GUIDE	4	752	3,008
				I-BEAM(300×150×10×18.5)	240	65	15,600
				STIFFNER (L = 600㎜)	16	45	720
				STIFFNER (L = 400㎜)	32	21	672
				CLAMPING SCREW	16	12	192
				TURN BUCKLE	16	12	192
				CENTER GUIDE	28	65	1,820
				SCREW JACK	56	10	560
				HYDRAULIC PUMP	1	300	300
				HYDRAULIC JACK	2	180	360
				OIL JACK	28	11	308
				LOAD CELL	2	100	200
				BOILER(3ton)	1	3,000	3,000
				GENERATOR	1	2,000	2,000
				WELDING MACHIN	6	90	540
				STEEL FORM(가장긴빔적용)	30.00	0.537	16,110	T/m
				ETC	1	5,000	5,000
				TOTAL			74.000	ton

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 운 반:트럭트레일러 20ton 3. 적재(1회에 2ton) ∴ 총중량:74.000ton ∴ 작업량:74.000ton/2ton = 37회 - 묶 기:4분/회×37.00회 = 148분 - 선 회:1분/회×37.00회 = 37분 - 적 재:2분/회×37.00회 = 74분 계:148.00분+37.00분+74.00분 = 259분 1) 중기사용료(크레인 10ton):259.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.043hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.021인/본 ② 보통인부:2인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.011인/본 4. 운반(트레일러 20ton) t1 = 259.00분 , t3 = 259.00분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 259.00분+934.94분+259.00분+0.42분 = 1453.36분 Q = 60분×0.90/1453.36분 = 0.037본/hr OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 (20ton(트레일러)×74.000ton(운반중량))/100 본으로 나누어 준다. 5. 적하(1회에 2ton) ∴ 총중량:74.000ton ∴ 작업량:74.000ton/2ton = 37회 - 묶 기:4분/회×37.00회 = 148분 - 선 회:1분/회×37.00회 = 37분 - 적 재:2분/회×37.00회 = 74분 계:148.00분+37.00분+74.00분 = 259분 1) 중기사용료(크레인 10ton):259.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.043hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.021인/본 ② 보통인부:2인×259.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.011인/본
j-4	P.F 빔 계열 장비 및 자재운반 (ℓ = 30～40m)	본	1. 장비명세표(1Set,4본제작)	견적단가

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)							비 고
				품 명	수 량	단중	총중량	비고
				PREFLEXION FRAME	2	1,430	2,860
				STAND	6	380	2,280
				CROSS Bar	4	300	1,200
				POST	9	1,806	16,254
				TURN - OVER WHEEL	2	2,185	4,370
				LONG GUIDE	4	752	3,008
				I-BEAM(300×150×10×18.5)	320	65	20,800
				STIFFNER (L = 600㎜)	24	45	1,080
				STIFFNER (L = 400㎜)	36	21	756
				CLAMPING SCREW	24	12	288
				TURN BUCKLE	24	12	288
				CENTER GUIDE	36	65	2,340
				SCREW JACK	72	10	720
				HYDRAULIC PUMP	1	300	300
				HYDRAULIC JACK	2	180	360
				OIL JACK	36	11	396
				LOAD CELL	2	100	200
				BOILER(3ton)	1	3,000	3,000
				GENERATOR	1	2,000	2,000
				WELDING MACHIN	6	90	540
				STEEL FORM(가장긴빔적용)	40.00	0.537	21,480	T/m
				ETC	1	5,000	5,000
				TOTAL			90.000	ton
			2. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 운 반:트럭트레일러 20ton 3. 적재(1회에 2ton) ∴ 총중량:90.000ton ∴ 작업량:90.000ton/2ton = 45회 - 묶 기:4분/회×45.00회 = 180분 - 선 회:1분/회×45.00회 = 45분 - 적 재:2분/회×45.00회 = 90분 계:180.00분+45.00분+90.00분 = 315분 1) 중기사용료(크레인 10ton):315.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.053hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.026인/본 ② 보통인부:2인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.013인/본 3. 운반(트레일러 20ton) t1 = 315.00분 , t3 = 315.00분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 315.00분+934.94분+315.00분+0.42분 = 1565.36분 Q = 60분×0.90/1565.36분 = 0.034hr/본 OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 (20ton(트레일러)×90.000ton(운반중량))/100 본(설계총수량)으로 나누어 준다.

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)							비 고
			4. 적하(1회에 2ton) ∴ 총중량:90.000ton ∴ 작업량:90.000ton/2ton = 45회 - 묶 기:4분/회×45.00회 = 180분 - 선 회:1분/회×45.00회 = 45분 - 적 재:2분/회×45.00회 = 90분 계:180.00분+45.00분+90.00분 = 315분 1) 중기사용료(크레인 10ton):315.00분/60분/100본 (설계총수량) = 0.053hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.026인/본 ② 보통인부:2인×315.00분/480분/100본(설계총수량) = 0.013인/본
j-5	P.F 빔 계열 장비 및 자재운반 (ℓ = 40～50m)	본	1. 장비명세표(1Set,4본제작)							견적단가
				품 명	수 량	단위중량	총중량	비고
				PREFLEXION FRAME	2	1,430	2,860
				STAND	6	380	2,280
				CROSS Bar	4	300	1,200
				POST	11	1,806	19,886
				TURN - OVER WHEEL	2	2,185	4,370
				LONG GUIDE	4	752	3,008
				I-BEAM(300×150×10×18.5)	400	65	26,000
				STIFFNER (L = 600㎜)	24	45	1,080
				STIFFNER (L = 400㎜)	52	21	1,092
				CLAMPING SCREW	24	12	288
				TURN BUCKLE	24	12	288
				CENTER GUIDE	44	65	2,840
				SCREW JACK	88	10	880
				HYDRAULIC PUMP	1	300	300
				HYDRAULIC JACK	2	180	360
				OIL JACK	44	11	484
				LOAD CELL	2	100	200
				BOILER(3ton)	1	3,000	3,000
				GENERATOR	1	2,000	2,000
				WELDING MACHIN	6	90	540
				STEEL FORM(가장긴빔적용)	50.00	0.537	26,850	T/m
				ETC	1	5,000	5,000
				TOTAL			105.000	ton

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			2. 사용장비 1) 적재및적하:크레인 10ton 2) 운 반:트럭트레일러 20ton 3. 적재(1회에 2ton) ∴ 총중량:105.000ton ∴ 작업량:105.000ton/2ton = 53회 - 묶 기:4분/회×53회 = 212분 - 선 회:1분/회×53회 = 53분 - 적 재:2분/회×53회 = 106분 계:212.00분+53분+106.00분 = 371분 1) 중기사용료(크레인 10ton):371분/60분/100본 (설계총수량) = 0.062hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.031인/본 ② 보통인부:2인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.015인/본 3. 운반(트레일러 20ton) t1 = 371분 , t3 = 371분 , t4 = 0.42분 t2 = (5㎞/25㎞/hr+5㎞/30㎞/hr+400㎞/50㎞/hr+400㎞ /55㎞/hr)×60분 = 934.94분 Cm = 371분+934.94분+371분+0.42분 = 1677.36분 Q = 60분×0.90/1677.36분 = 0.032본/hr OH = 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상 - 합계계산후 (20ton(트레일러)×105.000ton(운반중량))/100 본(설계총수량)으로 나누어 준다. 4. 적하(1회에 2ton) ∴ 총중량:105.000ton ∴ 작업량:105.000ton/2ton = 53회 - 묶 기:4분/회×53회 = 212분 - 선 회:1분/회×53회 = 53분 - 적 재:2분/회×53회 = 106분 계:212.00분+53분+106.00분 = 371분 1) 중기사용료(크레인 10ton):371분/60분/100본 (설계총수량) = 0.062hr/본 2) 인 건 비 ① 비 계 공:4인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.031인/본 ② 보통인부:2인×371분/480분/100본(설계총수량) = 0.015인/본
k	제작 Plant 설치 및 해체
k-1	제작 Plant 설치 및 해체(ℓ = 20～30m)	본	1. 기초공사 1) 터파기수량:73.80㎥ q0 = 0.70㎥ , L = 1.25 , E = (0.70+0.60)/2-0.05 = 0.6 f = 1/1.25 = 0.8 , k = 0.90 , Cm = 20초(135˚선회) Q1 = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.60)/20초 = 54.43㎥/hr	견적단가

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			Q = 54.43㎥/hr/73.80㎥ = 0.738set/hr 2) 자갈수량:15.00㎥ ① 재료비(쇄석자갈):15.00㎥ ② 자갈부설(보통인부):0.50인/㎥×15.00㎥ = 7.50인/Set 3) 콘크리트수량:30.00㎥ ① 재료비(fck=18MPa):30.00㎥ ② 콘크리트공:0.12인/㎥×30.00㎥ = 3.60인 ③ 보통 인부:0.15인/㎥×30.00㎥ = 4.50인 4) 잔토처리(현장유용 또는 사토처리):73.80㎥ 2. Post 설치비(H-빔 설치및철거의 H-300～500설치품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(13.71본/일),I-Beam(10.91본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:14조×3개/13.71본/일 = 3.06일 ② I- Beam:240m/10m/10.91본/일 = 2.20일 ③ Channel 및 기타:2일 계 :7.26일 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×7.26일 = 58.08hr 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×7.26일 = 21.78인 ② 철 골 공:2인×7.26일 = 14.52인 ③ 특별인부:1인×7.26일 = 7.26인 ④ 보통인부:2인×7.26일 = 14.52인 3. Post 철거비(H-빔 설치및철거의 H-300～500철거품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(17.0본/일),I-Beam(14.4본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:14조×3개/17.0본/일 = 2.47일 ② I- Beam:240m/10m/14.4본/일 = 1.67일 ③ Channel 및 기타:1.60일 계 :5.74일 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×5.74일 = 45.92hr 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×5.74일 = 17.22인 ② 철 골 공:1인×5.74일 = 5.74인 ③ 특별인부:1인×5.74일 = 5.74인 ④ 보통인부:2인×5.74일 = 11.48인 4. 본당 단가환산:전체금액 계산후 본당 수량으로 나누어 계상한다.	[공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거
k-2	제작Plant설치및 해체(ℓ=30～40m)	본	1. 기초공사 1) 터파기수량:79.80㎥ q0 = 0.70㎥ , L = 1.25 , E = (0.70+0.60)/2-0.05 = 0.6 f = 1/1.25 = 0.8 , k = 0.90 , Cm = 20초(135˚선회) Q1 = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.60)/20초 = 54.43㎥/hr Q = 54.43㎥/hr/79.80㎥ = 0.682set/hr 2) 자갈수량:17.00㎥ ① 재료비(쇄석자갈):17.00㎥ ② 자갈부설(보통인부):0.50인/㎥×17.00㎥ = 8.50인 3) 콘크리트수량:34.00㎥ ① 재료비(fck=18MPa):34.00㎥ ② 콘크리트공:0.12인/㎥×34.00㎥ = 4.08인 ③ 보통 인부:0.15인/㎥×34.00㎥ = 5.10인	견적단가 [공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			4) 잔토처리(현장유용 또는 잔토처리):79.80㎥ 2. Post설치비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500설치품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(13.71본/일),I-Beam(10.91본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:18조×3개/13.71본/일 = 3.94일/Set ② I- Beam:320m/10m/10.91본/일 = 2.93일/Set ③ Channel 및 기타:2일/Set 계 : 8.87일/Set 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×8.87일/Set = 70.96hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×8.87일/Set = 26.61인/Set ② 철 골 공:2인×8.87일/Set = 17.74인/Set ③ 특별인부:1인×8.87일/Set = 8.87인/Set ④ 보통인부:2인×8.87일/Set = 17.74인/Set 3. Post철거비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500철거품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(17.0본/일),I-Beam(14.4본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:18조×3개/17.0본/일 = 3.18일/Set ② I- Beam:320m/10m/14.4본/일 = 2.22일/Set ③ Channel 및 기타:1.60일/Set 계 :7.00일/Set 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×7.00일/Set = 56.00hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×7.00일/Set = 21.00인/Set ② 철 골 공:1인×7.00일/Set = 7.00인/Set ③ 특별인부:1인×7.00일/Set = 7.00인/Set ④ 보통인부:2인×7.00일/Set = 14.0인/Set 4. 본당 단가환산:전체금액 계산후 본당 수량으로 나누어 계상한다.	2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거
k-3	제작Plant설치 및 해체(ℓ=40～50m)	본	1. 기초공사 1) 터파기수량:85.80㎥/Set q0 = 0.70㎥ , L = 1.25 , E = (0.70+0.60)/2-0.05 = 0.6 f = 1/1.25 = 0.8 , k = 0.90 , Cm = 20초(135˚선회) Q1 = (3600초×0.70㎥×0.90×0.80×0.60)/20초 = 54.43㎥/hr Q = 54.43㎥/hr/85.80㎥/Set = 0.634set/hr 2) 자갈수량:19.00㎥/Set ① 재료비(쇄석자갈):19.00㎥/Set ② 자갈부설(보통인부):0.50인/㎥×19.00㎥/Set=9.50인/Set 3) 콘크리트수량:38.00㎥/Set ① 재료비(fck=18MPa):38.00㎥/Set ② 콘크리트공:0.12인/㎥×38.00㎥/Set = 4.56인/Set ③ 보통 인부:0.15인/㎥×38.00㎥/Set = 5.70인/Set 4) 잔토처리(현장유용 또는 잔토처리):85.80㎥/Set 2. Post설치비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500설치품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(13.71본/일),I-Beam(10.91본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:22조×3개/13.71본/일 = 4.81일/Set ② I- Beam:400m/10m/10.91본/일 = 3.67일/Set ③ Channel 및 기타:2일/Set 계 :10.48일/Set	견적단가 [공통]6-1-1 레디믹스트 콘크리트타설 2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
			3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×10.48일/Set = 83.84hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×10.48일/Set = 31.44인/Set ② 철 골 공:2인×10.48일/Set = 20.96인/Set ③ 특별인부:1인×10.48일/Set = 10.48인/Set ④ 보통인부:2인×10.48일/Set = 20.96인/Set 3. Post철거비(H-빔설치 및 철거의 H-300～500철거품 적용) 1) 1일ⓐ 설치능력:Post(17.0본/일),I-Beam(14.4본/일) 2) 작업일수 산정 ① P o s t:22조×3개/17.0본/일 = 3.88일/Set ② I- Beam:400m/10m/14.4본/일 = 2.78일/Set ③ Channel 및 기타:1.60일/Set 계 :8.26일/Set 3) 중기사용료(크레인 25ton):8hr×8.26일/Set = 66.08hr/Set 4) 설치노무비 ① 비 계 공:3인×8.26일/Set = 24.78인/Set ② 철 골 공:1인×8.26일/Set = 8.26인/Set ③ 특별인부:1인×8.26일/Set = 8.26인/Set ④ 보통인부:2인×8.26일/Set = 16.52인/Set 4. 본당 단가환산:전체금액 계산후 본당 수량으로 나누어 계상한다.	2013년품셈 5-3-2 H-빔설치 철거
2.02	P.F 빔 계열 설치
a	P.F 빔 계열 운반	본	1. 운반경로 ∴ 사용중기(운반:60ton트레일러 1대,적재:80ton크레인 2대) 2. 크레인 적재시간 1) 크레인자리잡기: 5분 2) 상 차:10분 계:5분+10분 = 15분 3. 트레일러 운반시간 ∴ 평균 운반시간:(0.50㎞/10㎞/hr+0.50㎞/15㎞/hr)×60분 = 5분 4. 트레일러대기시간(가설장소도착에서 트레일러 인출시까지) - 가 설 장 자 리 잡 기: 5분 - 와 이 어 로 프 풀 기: 5분 - 인 양 준 비:10분 - 인양후트레일러인출시간: 5분 계:5분+5분+10분+5분 = 25분 1) 장비 사용시간 - 크 레 인:15분 - 트레일러:25분+5분 = 30분 2) 크레인(80ton):(15.00분/60분)×2대 = 0.500hr 3) 트레일러(60ton):(30분/60분)×1대 = 0.500hr 5. 작업조 편성 1) 비 계 공:2인/8hr×30분/60분 = 0.125인 2) 보통인부:2인/8hr×30분/60분 = 0.125인

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)		비 고
b	P.F 빔 계열 가설
b-1	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,55ton미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 470ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-2	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,55～75ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 640ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-3	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,75～100ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시간 ⓐ 가설능력: Q = 780ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)		비 고
b-4	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,100～125ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 1130ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-5	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,125～150ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 1490ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공
b-6	P.F 빔 계열 가설 (빔중량,125～150ton 미만)	본	1. 작업조건 1) 본당 콘크리트중량:q1 = 설계수량㎥×2.40ton/㎥ = ton 2) 본 당 강 재 중 량:q2 = 설계수량ton 3) 본 당 중 량:q0 = q1ton+q2ton = ton 4) 시 간 ⓐ 가설능력: Q = 1960ton/일/q0ton/8hr = 본/hr 2. 장비사용료 1) 크레인(200~500ton): 2대/Q본/hr=hr/본 2) 고소작업차(5ton):1대/Q본/hr=hr/본 3. 작업조 편성 1) 특별인부:7인/8hr/Q본/hr = 인/본 2) 보통인부:2인/8hr/Q본/hr = 인/본 3) 용 접 공:3인/8hr/Q본/hr = 인/본 4.공구손료 및 경장비(용접기 등) 기계경비: 인력품의 3%	[공통]6-5-1 빔 가설공

번호	공 종	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
c	P.F 빔 계열 전도방지시설 (ㄴ- 40×40×3㎜)	본	1. 강재사용료(강재손율 3개월미만 15% 적용) 1) 수량산출:A = 설계수량m/6본 = m 2) 소요중량:T = Am×1.83㎏/m×1.05(할증) = ㎏ 3) 재료비(40×40×3㎜): T㎏×15%(손율) = 2. 잡철물제작설치 1) 잡철물제작(일반철물,간단):T㎏/1000㎏= ton 2) 잡철물설치(일반철물,간단):T㎏/1000㎏= ton
d	P.F 빔 계열 제작장 설치 (ℓ=30.0m기준)	본	1. 제작장수량산출(개소 4회 제작사용) 1) 수량산출(불도저로 평균 0.20m 깎기로 보아) 2) 면적산출:31m×2m = 62 ㎡ 3) 체적산출:62.00㎡×0.20m = 12.4㎥ 2. 부지 정지비(불도저 19ton) D = 20m , L = 1.25 , E = (0.65+0.55)/2 = 0.6 q0 = 3.20㎥ , e0 = 0.96(운반거리20m) V1 = 40m/분(전진1단) , V2 = 46m/분(후진1단) q1 = 3.20㎥×0.96 = 3.07 ㎥ , f = 1/1.25 = 0.8 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25분 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.80×0.60)/1.18분 = 74.93㎥/hr Q2 = 74.93㎥/hr/12.40㎥/본 = 6.04본/hr 3. 다짐비(탠덤롤러 8 ～ 10ton) V = 2.0㎞/hr, W = 1.10m , E = 0.60 f = 1.00 , N3 = 4회 Q1 = (1000×2.0㎞/hr×1.10m×0.60×1.00)/4회 = 330㎥/hr Q2 = 330.00㎥/hr/12.40㎥/본 = 26.61본/hr 4. 복구비(불도저로 평균 0.20m 깎기로 정리) D = 20m , L = 1.25 , E = (0.65+0.55)/2 = 0.6 q0 = 3.20㎥ , e0 = 0.96(운반거리20m) V1 = 40m/분(전진1단) , V2 = 46m/분(후진1단) q1 = 3.20㎥×0.96 = 3.07 ㎥ , f = 1/1.25 = 0.8 Cm = 20m/40m/분+20m/46m/분+0.25분 = 1.18분 Q1 = (60분×3.07㎥×0.80×0.60)/1.18분 = 74.93㎥/hr Q2 = 74.93㎥/hr/12.40㎥/본 = 6.04본/hr 5. 부지사용임대료(연10%계상):(31m×2m)×3개월 = 186㎡/월(별도계상) 6. 본당 단가환산:전체금액 계산후 4회 제작사용으로 나누어 계상한다.	[공통]8-2-1 불도저 [공통]8-2-9 불도저 [공통]8-2-1 불도저

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('16.04.30) 2016년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('17.05.29) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('19.04.02) 2019년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.6('20.12.23) 2020년 하반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC를 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.7('21.05.18) 2021년 상반기 표준품셈 개정, 감사처분, 현장VOC 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.8('21.12.29) 공단 명칭, CI변경 분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.9('22.06.03) 2022년 건설공사 표준품셈 개정분 반영하여 사용자 편의성 제공