KR A-03031

KR A-03031

Rev.1, 03. December 2019

사무소 설계

	한국철도시설공단

KR A-03031

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2017.12.30	철도고유기준 선정하여 코드제정 (설계기준처-2630, ‘17.9.6)	김한준	김정호	이만수
1	2019.12.03	관련부서 / 관계기관의 의견, 자체 개선사항 반영 개정 (기준심사처-4096, ‘19.12.03)	강대관	박창완 고재운	이종윤

경 과 조 치

이전에 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사에 대하여는 발주기관의 장이 인정하는 경우 종전 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

목   차

1. 본사, 지역본부, 직할사무소	1

2. 현업사무소(주재, 관리반 포함)	1

RECORD HISTORY	2

1. 본사, 지역본부, 직할사무소

(1) 철도의 발전 지향적인 이미지와 미래의 모습을 표현할 수 있는 첨단 공간으로서의 이미지를 갖추어야 한다.

(2) 첨단 정보화 시대의 설비를 수용할 수 있는 공간으로 구성하여야 하며 에너지 절약적이고 환경친화적인 건물이 되어야 한다.

(3) 사무실 구성은 미래의 변화에 대응할 수 있도록 가변적으로 설계하여야 한다.

(4) 업무(시설, 전기 등)에 구분없이 사무휴게 및 회의실은 통합 배치하여야 한다.

(5) 정보통신 기기 및 전력 등 각종 배선을 위해 바닥은 이중바닥(Access Floor) 시스템으로 구성하는 것을 원칙으로 한다.

(6) 실내 마감재료는 쾌적한 업무환경을 위해 내구성, 흡음성, 방음성, 경제성 등의 성능이 좋은 재료를 선정한다.

(7) 휴게실, 문서고, 창고, 탕비실 등의 지원공간을 적절히 배치하여 편리한 업무 공간이 될 수 있도록 구성한다.

2. 현업사업소(주재, 관리반 포함)

(1) 역사와 동일건물에 배치되는 경우에는 역무시설과 별도의 출입구를 두어 독립성을 확보해야 하며 작업현장과 가까운 곳에 배치하여야 한다.

(2) 근무 형식을 고려하여 사무 공간을 배치하고 회의실, 화장실, 창고 등은 활용도를 고려하되 가급적 공용사용이 가능하도록 배치하여야 한다.

(3) 업무(시설, 전기, 차량 등)에 따라 창고, 침실, 작업장은 각각 배치하여야 한다.

(4) 현업사무소 각 실의 천장 높이는 2.4～2.6m로 하되, 필요시 각 실의 특성에 맞도록 조정할 수 있다.

(5) 현업 주재에는 물품보관에 필요한 창고를 계획하되, 중량물을 보관하는 창고는 1층에 배치하고 기타 창고는 관리가 용이하도록 기능실과 인접 배치한다.

(6) 물품보관 창고의 출입문은 물품의 특성을 파악하여 쌍여닫이 설치를 검토하고, 재질은 철재로 함을 원칙으로 하되 필요시 변경할 수 있다.

(7) 현업사무소의 사무실 및 복도 마감재료는 다음과 같으며, 필요시 변경할 수 있다.

- 바    닥 : 모르타르바르기 위 비닐무석면타일(T: 3.0㎜)

- 걸레받이 : 흑색계통의 조합페인트칠 또는 고무굽도리(H: 100㎜)

-    벽    : 모르타르바르기 위 수성페인트칠

- 천    장 : 경량철골천장틀 위 불연 천장재(텍스)

- 중량물이 보관되는 창고, 공구고 등의 바닥마감은 내구성과 충격에 강한 재료를    선정한다.

RECORD HISTORY

Rev.0(‘17.12.30) 2020년 UIC와 동등한 수준의 기준 고도화를 위해 철도고유기준을 선정하여 이를 집중적으로 관리하고 또한, 사용자가 손쉽게 이용하기 편리하도록 코드체계로 제정

Rev.1(‘19.12.03) 관련부서 및 관계기관의 의견, 자체 개선사항 등 반영 개정