검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) : /             Page 1 of 6

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.				ITP번호/ 개정번호 ITP No./Rev.		제조사/공단 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location	/		세부작업명 Work Item		겉모양, 구조치수검사 (LED형 신호기구)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By				승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검사결과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
	* 겉모양 검사
1	겉모양이 미려하고 견고한가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.1.2 시방서,제작도면	육안검사
2	흠이나 균열등이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.1.2 시방서,제작도면	육안검사
3	제작도면에 적합한가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.1.2 시방서,제작도면	육안검사

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) : /             Page 2 of 6

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.				ITP번호/ 개정번호 ITP No./Rev.		제조사/공단 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location	/		세부작업명 Work Item		재료검사 (LED형 신호기구)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By				승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검사결과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
	* 재료검사
1	기계적으로 견고하고 전기적인 특성이 우수하며 본 제품이 요구하는 기능과 특성에 만족하는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.1.1	육안검사
2	취급 또는 작동 중 에 받을 수 있는 기계적, 전기적인 영향 및 진동 등과 같은 제반 환경여건에도 견딜 수 있는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.1.3	공인시험
3	기판의 두께는 1.6mm 이상인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.1.6	실측검사
4	부식방지를 위하여 전. 후면에 절연코팅 처리를 하였는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.1.6	육안검사
5	렌즈의 재질이 유리, KS M ISO 7391 또는 동등 이상이며, 두께는 5mm 이상, 무색인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.1.7	육안검사
6	렌즈는 거품 모양의 흠, 긁힘, 뒤틀림, 주름살의 명암, 기포, 얼룩 등이 있는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.1.7	육안검사

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacc

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature	/원 태주	/원 태주	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) : /            Page 3 of 6

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.				ITP번호/ 개정번호 ITP No./Rev.		제조사/공단 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location	/		세부작업명 Work Item		성능검사 (LED형 신호기구)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By				승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검사결과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	LED형 신호등 제어모듈의 사용(입력)전원은 A C 50V±20%와 DC 50V±20% 겸용이며, DC의 경우에는 극성에 관계없이 사용이 가능 하는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.1	공인시험 or 실측검사
2	제어모듈에는 보호설비를 설치하여 낙뢰 및 전차선지락 등 이상전압으로부터 보호되는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.4	공인시험
3	LED모듈 자체 소비전력은 정격전압과 25±1℃의 온도에서 점등될 때 12W이하인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.7	공인시험
4	LED의 소등률이 30% 이상일 경우 신호현시의 변화없이 조작판(전류검지계전기)에서 검지가 가능한가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.9	공인시험 or 실측검사
5	LED 소등률이 50% 이상일 경우 소등되는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.9	공인시험 or 실측검사
6	자동폐색장치용 소등검지계전기가 동작전류 275mA 이상, 유지전류 165mA 이상인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.10	공인시험 및 실측검사		전자연동장치 구간은 검사 제외
7	LED 신호등은 야간에도 소등검지계전기가 정상작동 할 수 있도록 전류 소모량을 자체적으로 보상되는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.11	공인시험 및 실측
8	야간은 주간의 40~60%의 밝기로 자동 조정이 가능한가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.12	육안확인
9	LED 소등률이 30%이상일 경우에는 야간에도 주간방식으로 작동하는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.13	공인시험 및 실측
10	LED형 신호등 제어모듈은 각 등(Y,R,G)에 상호 호환이 가능한가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.15	실측

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

회사/사업명(Company/Section) : /            Page 4 of 6

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.				ITP번호/ 개정번호 ITP No./Rev.		제조사/공단 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location	/		세부작업명 Work Item		성능검사 (LED형 신호기구)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By				승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검사결과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
11	LED형 신호등은 전압과 온도의 변동 범위 내에서 전압은 50±1V, 온도는 25±1℃에서의 광도와 비교하여 녹색, 청색, 적색은 ±20%범위 황색은 ±30%범위인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.16	공인시험
12	제어모듈에는 작동상태(주심, 부심, 고장 등)를 검지 및 표시하는 기능이 구현되는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 4.4.18	공인시험
	* 등색시험
13	LED형 신호등의 색도를 측정 시 점등 15분 후의 값이 색좌표 범위이내인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
14	LED형 신호등의 수평거리 2m 지점에서 광도를 측정 시 광도 범위 이내인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
15	전압변동시험은 LED형 신호등은 전압변동 범위 내에서 광도와 색도를 측정 시 성능이 만족하는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
	* 작동시험
16	신호현시가 바뀔 때 소등검지계전기가 모두 낙하되어 순간적으로 소등표시는 하지 않는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
17	진동시험 시 KS R 9186의 2종B에 의하여 시행하여 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
18	절연저항시험 시 KSC 1302에서 규정된 DC 500 V의 절연저항계로 측정 시 10㏁이상의 절연저항이 있는가? (금속 재질 외함 측정)	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	자체시험 및 실측		플라스틱 재질 외함은 검사 생략

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

회사/사업명(Company/Section) : /            Page 5 of 6

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.				ITP번호/ 개정번호 ITP No./Rev.		제조사/공단 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location	/		세부작업명 Work Item		성능검사 (LED형 신호기구)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By				승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검사결과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
19	절연내력시험 시 AC1500V 60㎐를 1분간 인가하였을 때 이상이 없으며 누설전류는 10㎃이하 인가? (금속 재질 외함 측정)	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	자체시험 및 실측		플라스틱 재질 외함은 검사 생략
20	충격파시험 시 3,000V(1.2×50㎲)를 인가하였을 때 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3 시방서,제작도면	공인시험
21	서지내성시험 시 KS C IEC 61000-4-5에 따라 LED신호등을 점등시킨 상태에서 시행, 시험등급은 3등급으로 시험 시 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
22	순간전압강하 및 순간정전 내성시험 시 KS C IEC 61000-4-6의 시험에 의해 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
23	전압변화 내성시험 시 KS C IEC 61000-4-6의 시험방법에 따라 시험에 의해 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
24	내한성 시험 시 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 주위온도 -30±2℃에서 240시간 이상 시험 시 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
25	내열성 시험 시 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 주위온도 70±2℃에서 240시간 이상 시험 시 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
26	내습성 시험 시 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 주위온도 40±2℃, 상대습도 90～95%에서 240시간 이상 시험 시 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
27	온도변화 시험 시 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 시험 조건에 따라 30회 이상 시험 시 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

회사/사업명(Company/Section) : /            Page 6 of 6

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.				ITP번호/ 개정번호 ITP No./Rev.		제조사/공단 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location	/		세부작업명 Work Item		성능검사 (LED형 신호기구)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By				승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검사결과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
28	렌즈는 내부시 중앙부분, 외부 중앙부분, 온도차는 30℃ 이하로, LED 모듈은 전면 렌즈와 LED 모듈 중간부분, 온도차는 30℃이하, 제어모듈은 후면 기구와 제어모듈 중간부분, 온도차는 30℃이하인가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
29	렌즈, 고무, LED 모듈, 제어모듈 등은 변형, 변질이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
30	내구성시험 시 LED 신호등 각각의 색등을 작동시킨 후에도 색도 및 광도의 변화나 부품 소손 등의 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
31	반복점등시험 시 정격 입력전압을 주기로 ON/O FF하여 연속 200,000회 이상 반복 시 이상이 없는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험
32	연속점등시험 시 입력전압을 정격전압의 120%를 인가 시 240시간 유지하는가?	한국철도표준규격 (KRS SG 0002-09R), 5.2.3	공인시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date