공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1014-R1(유압식 차막이)

현 행	개 정 (안)	개 정 사 유
3. 구조 및 형태 3.1 제작자는 감독자로부터 제작도면을 승인 받은 후 제품을 생산하여야 한다. 3.2 성능에 영향을 미치는 주요 치수 및 허용오차는 본 규격에 따라 제작도면에 반영하고 3.3 본 규격에 명시되지 않은 허용오차는 KS 일반 공차를 고려하여 작성한다.	3. 구조 및 형태 3.1 제작자는 감독자로부터 제작도면을 승인 받은 후 제품을 생산하여야 하며, 차막이의 형상 및 치수, 허용오차는 제작도면에 의하여야 한다. 3.2 차막이의 특성상 각 구성품이 제작도면의 허용치 이내라 하더라도 각 구성품을 조립ㆍ체결한 상태에서 제작도면에 명시한 허용한도 범위 이내여야 한다. 3.3 본 규격에 명시되지 않은 치수에 대한 허용오차는 KS 일반 공차 이내여야 한다.	- 문구수정 ※ 기술심의결과 반영