○ 건축분야

기 술 명	심의위원				결과
	가	나	다	라
수팽창성 차수기능을 갖는 연질형폴리우레탄을 이용한 전면밀착 비노출 복합방수공법(Acofix Pro SYSTEM)	55 (불채택)	52 (불채택)	52 (불채택)	40 (불채택)	불채택
스피드블록메탈패널	60 (불채택)	55 (불채택)	62 (불채택)	52 (불채택)	불채택
오픈조인트 금속패널 시스템	76 (채택)	72 (채택)	72 (채택)	78 (채택)	채택
천장용 구조물	60 (불채택)	62 (불채택)	65 (불채택)	52 (불채택)	불채택
광촉매 액상을 활용한 실내 향균 및 유해물질(톨루엔) 저감기술	53 (불채택)	52 (불채택)	60 (불채택)	50 (불채택)	불채택
클립과 가스켓을 이용한 간접고정방식, 무용접 하지철물 시공	52 (불채택)	52 (불채택)	60 (불채택)	40 (불채택)	불채택
철도안전사고 예방을 위한 집광식 내부조명 안내표지 시스템	62 (불채택)	52 (불채택)	75 (채택)	50 (불채택)	불채택
지열 지중열교환기의 열교환코일관에 하중부가재 설치와 누출센서를 부설한 고심도 수직밀폐형 지열시스템 시공기술	50 (불채택)	62 (불채택)	62 (불채택)	45 (불채택)	불채택

* 심의의결서 점수가 70점 이상 채택, 출석인원 2/3 이상 채택으로 의결

○ 토목분야

기 술 명	심의위원					결과
	가	나	다	라	마
IoT 구조물 변형 감지 시스템	75 (채택)	70 (채택)	75 (채택)	86 (채택)	80 (채택)	채택
파일을 이용한 프리캐스트 방음벽 기초 및 자립식 옹벽 공법	86 (채택)	86 (채택)	82 (채택)	86 (채택)	74 (채택)	채택
친환경 밸런스 블록 옹벽(N-Block)	72 (채택)	56 (불채택)	52 (불채택)	58 (불채택)	65 (불채택)	불채택
ART 거더 공법	70 (채택)	55 (불채택)	62 (불채택)	58 (불채택)	67 (불채택)	불채택
겹침주열말뚝(S Wall)을 이용한 교량하부구조 시공방법	58 (불채택)	55 (불채택)	70 (채택)	58 (불채택)	66 (불채택)	불채택
교량용 강관거더	72 (채택)	72 (채택)	74 (채택)	74 (채택)	73 (채택)	채택
일체식 강관을 이용한 선천공 동시주입공법(MSP공법)	83 (채택)	80 (채택)	90 (채택)	86 (채택)	86 (채택)	채택
선단보강 마이크로파일(SMP공법)	72 (채택)	98 (채택)	60 (불채택)	88 (채택)	86 (채택)	채택
GSS 동시주입공법	72 (채택)	75 (채택)	75 (채택)	72 (채택)	55 (불채택)	채택
수직형 구조물 및 이를 이용한 옹벽 시공방법	73 (채택)	87 (채택)	75 (채택)	82 (채택)	75 (채택)	채택

* 심의의결서 점수가 70점 이상 채택, 출석인원 2/3 이상 채택으로 의결