	공단 표준규격 보수자 선로횡단장치 (Pedestrian Staff Crossing)	KRSA-4015-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .

KRSA-4015-R0

적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 고속철도 전용선구간에 설치되는 보수자 선로횡단장치에 대한 제작, 검사, 납품 및

관련된 제반사항에 대하여 적용한다.

1.2 분류

보수자 선로횡단장치의 구성은 [표 1]과 같다.

[표 1] 보수자 선로횡단장치 구성

구성품		주요규격 또는 용도	비 고
실내설비 (기계실)	통합 제어반	·기기랙, 전원부, 중앙처리부, 통신부로 구성 ·신호시스템에서 수신된 인접궤도에 대한 정보를 현장 제어반으로 전송 ·감시용PC 및 기타 감시시스템으로 보수자 선로횡단장치의 동작상태를 전송	공단 표준규격 터널경보장치 (KRSA-4014) 실내설비와 동일
	감시용PC	·산업용 컴퓨터(소프트웨어 포함) ·궤도점유 및 보수자 선로횡단장치의 동작상태 확인
현장설비	현장 제어반	·기기랙, 전원부, 중앙처리부, 통신부로 구성 ·현장스위치함의 조작 여부를 통합제어반에 전송 ·통합제어반 정보수신 및 신호등 동작제어
	현장 스위치함	·스위치함, 확인스위치, 기주로 구성 ·상·하행선 양쪽에 설치
	신호등	·상·하행선 양쪽에 설치 ·선로횡단개소에 설치, 횡단부 열차 접근여부 확인

2. 적용규격

2.1 관련규격

(1) 한국산업규격(KS)

(2) 한국철도표준규격(KRS)

(3) 한국철도시설공단 표준규격(KRSA)

(4) 유럽표준규격(EN)

(5) 국제표준규격(IEC, IEEE)

(6) 국가통합인증(KC)

(7) 일반 구조용 압연강재 (KS D 3503)

(8) 냉간 압연 스테인레스 강판 (KS D 3698)

(9) 용융 아연도금 (KS D 8308)

(10) 외곽의 방진보호 및 방수보호 등급 (KS C IEC 60529)

(11) 기타 국내·외 관련 제 규칙, 규정, 규격, 법규 및 표준

2.2 단위 및 기호

(1) 치수, 용적, 용량 및 기타 단위는 SI 단위계에 의한다.

(2) 규격서, 도면 등에 사용하는 전기전자 및 정보통신 기호, 약어는 국제적으로 공인된            약어, 심벌 등으로 표기하여야 한다.

3. 필요조건

3.1 재료

(1) 보수자 선로횡단장치의 구성품 및 재료는 승인도면에 의하여, 규격제품 또는 동등이상을        사용 하여야 한다.

(2) 주요구성품은 산업용 또는 동등이상의 것을 사용하여야 한다.

(3) 보수자 선로횡단장치에 사용되는 부품은 고유기능, 성능 및 특성에 있어서 허용오차          범위 내의 재료로 대체가 가능하여야 하며, 이때 장치의 기능 및 성능에 영향을 주지          않아야 한다.

(4) 보수자 선로횡단장치에 사용되는 구성품 및 재료는 기계적으로 견고하고 전기적으로          제반 특성을 만족하여야 한다.

3.2 형태

구조 및 치수는 승인도면에 의한다.

3.3 제조 및 가공

(1) 공급되는 구성품은 최신의 기술을 적용하여야 한다.

(2) 유지보수성, 가용성, 신뢰성, 안전성 등을 고려하여 제작하여야 한다.

(3) 사용되는 모든 구성품 및 재료는 신품으로 규격제품을 우선 사용하여야 하며, 규격제품이        없을 경우 시중 우량품을 선정하고 동일 또는 타 품종과 비교하여 최고의 품질을 보증할        수 있는 재료를 선택하여야 한다.

(4) 열차안전운행을 확보할 수 있도록 설계 및 효율적인 시공방안을 제시하여야 한다.

(5) 보수자 선로횡단장치로 인하여 다른 설비의 기능에 어떠한 영향도 주지 않도록 하여야 한다.

(6) 이 규격서에 세부적으로 명시되지 않은 사항은 제품의 성능에 만족하도록 제작되어야 한다.

(7) 모든 구성품은 외관상 결함, 긁힘, 날카로운 모서리가 없어야 하고, 외형은 미려하게          제작되어야 한다.

3.4 규격 및 성능

(1) 통합제어반

공단 표준규격 터널경보장치(KRSA-4014) 3.4.1 통합제어반과 동일

(2) 감시용PC

공단 표준규격 터널경보장치(KRSA-4014) 3.4.2 감시용PC와 동일

(3) 현장제어반

(a) 현장제어반의 각 구성품은 다음의 [표 2] 규격 이상이어야 한다.

(b) 현장제어반은 –40℃ 이상 ∼ +70℃ 이하에서 정상적으로 동작하여야 한다.

구 성	세부 규격 및 성능	비 고
기기랙 (외함)	·옥외, 자립형 ·크기 : 가로 850mm, 세로 750mm, 높이 1600mm ·보호등급 : IP(International Protection) 55 ·재질 : 냉간 압연 스테인레스 강판 (SUS304L) ·본체, 지붕 : 2.0mm, 받침 : 5.0mm ·도장 : 무 색상, 무광택 산처리 ·외함 밑면에 케이블 인입구 및 볼트구멍을 뚫고 이를 방수/방습용 접착 테이프 또는 그 이상의 재료를 사용하여 처리한다.
전원부	·외부로부터 유입되는 이상전압으로부터 장치를 보호하는 이상전압 보호기를 설치하여야 한다. ·불안정한 입력전압을 대비하여 출력전압을 일정하게 유지시켜 주는 자동전압조정기 (AVR)을 설치하여야 한다. - 입력전압 : AC 220V±11V(5%) - 출력전압 안정도 : 정격전압의 ± 2%

[표 2] 현장제어반 구성 및 성능

[표 2-계속] 현장제어반 구성 및 성능

구 성	세부 규격 및 성능	비 고
중앙처리부	·프로세스 모듈 - 보수자 선로횡단장치의 모든 프로세스, 입출력 스캔, 로직 제어 및 통신기능 등 시스템에 필요한 기능을 갖춰야 한다. ·디지털 입력 모듈 - 보수자 선로횡단장치의 필요한 상태 정보를 입력받는다. - 입력수량 : 모듈당 16개 이상으로 구성 - 상태표시 : LED ·디지털 출력 모듈 - 신호등의 동작을 제어한다. - 출력수량 : 모듈당 16개 이상으로 구성 - 상태표시 : LED ·통신 모듈 - 이더넷 모듈 (EtherNet/IP 100Mbps) - 통합제어반과의 입출력 정보를 공유한다.
통신부	·광 변환기 - 보수자 선로횡단장치의 각 현장제어반이 별도의 광통신선을 통해 연결 될 경우에 구성한다. - 적용표준 : IEEE 802.3 이상 - 지원형식 : 단일모드 - 유지보수의 편리를 위한 Rack Case - 광 케이블 시.종단은 성단처리하고 광 케이블과 광 변환기 사이에 광분배함(FDF)을 설치한다.

(4) 현장스위치함

현장스위치함의 각 구성품은 다음의 [표 3] 규격 이상이어야 한다.

[표 3] 현장스위치함 구성 및 성능

구 성	세부 규격 및 성능	비 고
스위치함 (외함)	·옥외, 밀폐형 ·가로 300mm, 세로 200mm, 높이 300mm ·외함 보호등급 : IP(International Protection) 55 ·재질 : 냉간 압연 스테인레스 강판 (SUS 304L) ·본체, 지붕 : 2.0mm, 받침 : 3.0mm ·도장 : 무색상, 무광택 산처리 ·외함을 개방하지 않고 누름버튼 스위치를 확인할 수 있도록 전면부에 투명한 창(강화 플라스틱)을 제작한다.
스위치	·명칭 및 수량 : 1조(확인압구) ·조작부 형식 : 누름 버튼(1개 여자 접점)

[표 3-계속] 현장스위치함 구성 및 성능

구 성	세부 규격 및 성능	비 고
기주	·재질 : 철 (6.0mm) ·기등 : 가로 125mm, 세로 75mm, 높이 2500mm ·바닥 : 가로 500mm, 세로 400mm, 두께 20mm ·일반 강재류(철재류)는 반드시 용융아연도금을 실시하여야 하며, 아연 부착량은 KS D 8308의 제 2종 61(610g/㎡)에 따른다.

(5) 신호등

신호등의 각 구성품은 다음의 [표 4] 규격 이상이어야 한다.

[표 4] 신호등 구성 및 성능

구 성	세부 규격 및 성능	비 고
신호등	·2창용 LED형 (RED, GREEN) ·설치 : 기주형 ·옥외, 밀폐형 ·본체 : 가로 220mm, 세로 470mm ·몸체 : 폴리카보네이트 성형제 ·LED부 : LED Ø5, 180개 모듈 ·환기망 : 스테인레스 ·취부금구 : 철 (5.0t) ·입력전압 : AC 220V ·소비전력 : 10W

4  검사 및 시험

4.1  일반사항

(1) 보수자 선로횡단장치 완성품 1로트(5조)당 1조를 샘플로 전 구성품에 대하여 검사한다.

(2) KRS SG 0067 지상 신호제어설비 시험방법 중 4.1 일반사항을 적용 한다.

(3) 검사 및 시험의 종류, 항목별 검사수준 및 검사기관은 다음과 같다.

[표 5] 검사 및 시험 종류별 검사대상 및 기준

종류	검사대상	검사기준	비고
4.2.1.(1) 겉모양 검사	전량	육안검사
4.2.1.(2) 구조 및 치수검사	구조 : 전량 치수 : 1롯드(5조)당 1조	육안검사
4.2.1.(3) 도색 및 도막검사	1롯드(5조)당 1조	규격서
4.2.1.(4) 수량검사	전량	육안검사
4.3.1.(1) 성능검사	1롯드(5조)당 1조	규격서
4.3.1.(2) 절연저항 및 절연내력 시험	전량	KRS SG 0067 및 규격서
4.3.1.(3) 전기자기적합성(EMC) 시험	1조	KRS SG 0067 및 규격서	공인기관 시험의뢰
4.3.1.(4) 온도특성시험	1조	KRS SG 0067 및 규격서	공인기관 시험의뢰
4.3.1.(5) 방진 및 방수시험	1조	KRS SG 0067 및 규격서	공인기관 시험의뢰

4.2 검사

4.2.1 검사의 종류

(1) 겉모양 검사

(2) 구조 및 치수 검사

(3) 도색/도막 검사

(4) 수량검사

4.2.2 검사 방법 및 기준

본 장치에 대한 검사 및 기준은 제작승인도면 및 본 규격서 3.4의 각 항목 세부 규격 및        성능에 따른다.

4.3 시험

4.3.1 시험의 종류

(1) 성능시험

(2) 절연저항 및 절연 내력 시험

(3) 전기자기적합성(EMC) 시험

(4) 온도 특성 시험

(5) 방진 및 방수 시험

4.3.2 시험 방법 및 기준

(1) 성능시험

(a) 통합제어반 및 감시용PC

1) 220V 전원을 인가하고 각 장치들의 LED 램프와 표시상태 확인

2) 디지털 입력모듈의 입력 단자에 DC24V를 인가하여 입력모듈의 각 접점 램프 점등

확인

3) 감시용 컴퓨터의 화면에 궤도 점유 정보 확인

4) 전원을 인가한 상태에서 각 장치의 상태를 육안 확인

a) 전원부 : 정상 동작시 녹색 점등

b) 디지털 전압·전류계(표시) : 정상 동작시 전압, 전류값 표시

c) 중앙처리부 : 정상 동작시 “OK” 표시 점등

d) 통신부 : 전원 및 통신상태 정상 동작시 녹색 점등

5) 입력 전압값(AC 220V ± 5%) 확인

6) 감시용 컴퓨터의 화면이 아래 신호에 따라 정상 동작하는지 확인

a) 이더넷 통신으로 신호가 들어왔을 때 : 궤도점유 상태 변화 확인

b) 보수자 선로횡단장치에서 입력신호가 들어왔을 때 : 신호등 동작화면 확인

(b) 현장제어반 및 현장 스위치 함

1) 전원을 인가한 상태에서 각 장치의 상태를 육안으로 확인

a) 전원부 : 정상 동작시 녹색 점등

b) 디지털 전압·전류계(표시) : 정상 동작시 전압, 전류값 표시

c) 중앙처리부 : 정상 동작시 “OK” 표시 점등

d) 통신부 : 전원 및 통신상태 정상 동작시 녹색 점등

e) 현장스위치함 : 누름버튼 스위치 동작시 신호등 현시확인 (적색, 녹색)

2) 열차 운행정보(궤도점유 정보 및 운행방향 정보)는 통합제어반으로부터 통신으로             전달받아 보수자 선로횡단장치 현장제어반 프로그램에 의한 동작 확인

3) 열차운행정보가 입력된 상황에서 스위치 조작시 신호등의 동작 유무와 감시용                 PC의 화면표시 확인

4) 신호등 동작상태 확인

- 신호등은 상·하행선 양쪽에 설치

- 인접 구간 내 접근열차가 없을 때는 평상시에는 신호등이 꺼져 있고, 스위치를

조작할 때만 20초 동안 녹색신호(G)를 현시

- 인접 구간 내 접근열차가 있을 때는 평상시에는 신호등이 꺼져 있고, 스위치를

조작할 때만 20초 동안 적색신호(R)를 현시

(2) 절연저항 시험은 아래와 같이 한다.

(a) 절연저항 측정기를 연결하여 측정

(b) 시험용 테스트 지점

1) 전원 입력단자(A) : 배선회로 중 결선된 입력단자

2) 기구부분 접지(M) : 외함 접지볼트 및 접지모선 단자부분

(c) 시험 통과조건

직류(DC) 전압	테스트 지점	테스트 지점	절연저항 허용수치
500V	A	M	5㏁이상

(3) 절연내력 시험은 아래와 같이 한다.

(a) 절연내력 측정기를 연결하여 측정

(b) 시험용 테스트 지점

1) 전원 입력단자(A) : 배선회로 중 결선된 입력단자

2) 기구부분 접지(M) : 외함 접지볼트 및 접지모선 단자부분

(c) 시험 통과조건

1) 1분 동안 시험전압을 유지

2) 고장, 방전, 섬광이 없으면 절연내력시험을 총족

교류(AC) 전압	테스트 지점	테스트 지점	최대 누설 전류
1500V	A	M	3 mA

(4) 전기자기 적합성(EMC) 시험은 KRS SG 0067 지상 신호제어설비 시험방법 중 4.3.4

항목에 따른다.

(5) 온도 특성시험은 KRS SG 0067 지상 신호제어설비 시험방법 중 4.3.3 온도시험 방법에

따른다.

(6) 방진 및 방수 시험은 KRS SG 0067 지상 신호제어설비 시험방법 중 4.3.7 항목 따른다.

5. 합격 판정

(1) 본 규격서의 검사 및 시험항목에 모두 적합할 경우에만 합격으로 한다.

(2) 외부 공인기관 시험을 필한 장치는 그 외부(케이스가 없을 경우에 인쇄회로 기판의            부품면)에 시험기관, 시험일자, 시험결과를 확인할 수 있는 시험필증을 부착 봉인하고         시험기관의 시험성적서를 제출하여야 하며, 검사자는 이를 확인하여야 한다.

(3) 검사자는 검사 및 시험의 조건이 만족되지 않았다고 판단되는 경우 시험의 연기, 취소,

불합격 등의 조치를 취할 수 있다.

6. 표시 및 포장

6.1 표시

(1) 내부표시 : 제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월,                   제작자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

(2) 외부표시 : 외부 포장 표면에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야

하며, 기타 필요한 추가사항은 인수·인도 당사자 간의 협정에 따라 별도로 정할                   수 있다.

6.2 포장

(1) 현장에서 설치작업이 최소화 하도록 운송 및 취급상의 제약이 허용하는 한 최대 단위로

조립, 포장하여야 한다.

(2) 내부에 습기가 들어가지 않도록 하고, 방진 및 방습제를 충분히 넣어 보관하며, 운반 시

충격·침습으로부터 보호될 수 있도록 견고하게 포장한다.