	정보통신분야 ITP 및 ITC 제정(안)

2007.10

통신기술팀

목  차

□ ITP및 ITC운용요령

□ 전송망설비

○ 목록

○ ITP 및 ITC

□ 역무용통신설비

○ 목록

○ ITP 및 ITC

□ 역무(발매)자동화설비

○ 목록

○ ITP 및 ITC

□ 열차무선설비

○ 목록

○ ITP 및 ITC

ITP(Inspection & Test Plan) 및 ITC(Inspection & Test Checklist) 운용요령

○ 목 적

정보통신분야에 대한 검사 및 시험 계획 및 점검표를 공단의 품질방침에 적합하게 작성, 적용될 수 있도록 함으로서 통신공사 품질향상을 기하기 위함

○ ITP 및 ITC 작성

- 번호부여 방법

․ITP : 공사구간-전송망설비-대공종-00

․ITC : 소공종-000

- 시공사에서 작성, 품질담당 감리가 검토하여, 감리단장이 승인 후 사용한다.

- 자재 검사의 경우 입고검사는 붙임  ITP 및 ITC를 사용하고, 공장검사 ITP 및 ITC는 자재의 특성과 공단 시방서를 반영하여 제작사에서 별도로 작성하고, 감리의 승인 후 사용한다

- 사용단위는 도면이나 시공기준을 적용한다

- 붙임 ITP 및 ITC는 표준 공종에 대한 것이며, 추가되는 특수한 공종이 있으면 추가하여 작성하며, 승인 후 공단에 보고한다.

- 공단은 추가되는 ITP 및 ITC를 주기적으로 종합하여 재검토 한 후 년1회 보완 개정한다.

- ITP/ITC는 사업별 특성을 감안하여 누락부분이나 추가부분을 작성하여 감리의 승인 후 사용한다.

- ITP 및 ITC의 개정은 현장 품질관리계획서의 절차를 따른다.

○ ITP 및 ITC 운용

- 감리는 현장 출장시 반드시 해당 작업의 ITC를 지참하여 현장에서 즉시 검측하여야 한다.

- ITP 및 ITC의 내용 및 양식은 현장 여건에 맞게 변경사용이 가능하다.

- 본 ITP 및 ITC의 내용을 참고로 하여 사업별 특성 및 현장여건에 맞게 추가․    변경 작성하여 사용하여야 한다.

- 시공허용오차가 있는경우(시설규정 등)는 그 기준과 측정치를 기록하고, 없는 경우, 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 관련없음은 NA로 표기한다.

- 점검내용이 불합격(중부적합)인 경우 부적합 보고서를 발행하여 관리(붙임1 참조)하며, 경미한 부적합(경부적합)인 경우 명세(붙임2 참조)를 작성하여 적어도 조정이 끝남과 동시에 모두 해결되어야 한다.

․ 중부적합 : 기능상 지대한 영향을 미쳐 재시공 되어야 하는 부적합

․ 경부적합 : 재조정이나 추가 조치로 해결가능한 부적합(사소한 것도 모두 기록할 것)

○ 사진촬영 및 실명기록

- 사진촬영

․ 완공 후 확인이 곤란한 공종(매몰부위, 고소작업부위 등)은 작업전,중,후를 촬영(A4용지에 3컷)하여 별도 보관해야하며, 추적관리를 위하여 반드시 해당 점검표 번호를 기입하여 보관한다.

․ 그 외의 공종 중 감리나 발주자가 필요하다고 판단되는 공종은 추가하여 관리할 수 있다

- 작업 실명기록

․ITC 1장당 1장의 실명기록부를 기본으로 하고 통신케이블 접속 실명기록부는 붙임양식에 따르고 현장 실명표는 시방에 따라 관리하며, 이외 시공은 실명기록부만 관리하고 실명표는 사용치 않는다..

․실명기록부는 별도 보관하며, 추적관리를 위하여 해당 점검표 번호를 기입하여 보관한다.

붙임 : 1. 부적합 관리대장

2. 경부적합 관리대장

3. 사진대지 양식

4. 실명기록부 양식

		부적합 관리대장 (Nonconformance Control Log)			□ 공문 □ NCR □ FAN □ CAR		대장관리부서 / 조직
보고서 번호	발행일		부적합 발생조직	부적합내용	처리기한	일 정		특기사항
						회신일	종결일

		경부적합 관리대장
일련번호	발행일		발생점검표번호	경부적합내용	처리기한	처리일시		비고
						시공사	감리

사진대지

검사점검표 번호 :

		필요시 내용 기록
작업명 :	촬영일 :
		필요시 내용 기록
작업명 :	촬영일 :
		필요시 내용 기록
작업명 :	촬영일 :

실명기록부

검사점검표 번호					작업명
작업일자					시공사명
작업책임자	/		감리	/				/

시공자	성명	서명	비고

전 송 망 설 비

1. 목  록

○ 전송설비

○ 통신선로설비

2. ITP 및 ITC

○ 전송설비

○ 통신선로설비

1. 목 록(전송설비)

NO	목 록		비고
	ITP	ITC
1	설치작업 준비	장비의 운반 및 보관
		장비설치 국소의 환경상태
		장비설치 위치 확인
2	장비 설치	장비랙 고정작업
		전송설비 기초공사
		전송설비 유니트 설치
3	장비 시험	전송설비 현장 자체시험
		전원설비 및 접지설비 시험

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON &TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.		개정번호 : REV.		시공사/공구명 : Constructor/Supervisor		감리단(공구)명 : Supervisor			Page of
			공사(작업)명 : 설치작업 준비 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR(SECTION)
작성자(공사담당) Prepared by (Const.Manager)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality Manager)	승인자(품질부서장 또는/공사부서장) Approved by (Quality Manager or/Const.Manager)			검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)				승인자(감리단장) Approved by (Supervision sec.Mgr.)
										김영철
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 및 검사점 Work Item 및 & Inspection Points			적용문서 Applicable Document		검 사 점 lnspection Witness(W) and Hold Point						비 고 Remarks
						시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단 SUPERVISOR
						공사부서 Performed by		품질부서 Verified by			검사자 lnspector
1	장비의 운반 및 보관
2	통신기기실 환경상태
3	장비설치 위치 확인					H		H			H

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			장비의 운반 및 보관		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	차량으로 장비운반시 충격을 최소화하며 장비 보관시 습하지 않는 곳에 보관 하였는가?
2	장비 상,하차시 충격을 최소로 하여 작업을 하였는가?
3	장비의 포장상태는 적절한가?
4	파손흔적은 없는가?
5	장치별 반입수량은 개소별 인도품 목록의 수량과 일치하는가?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			통신기기실 환경상태		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	기계실내 먼지, 분진 등이 발생하지 않는가?
2	기계실내의 냉난방기가 설치 되었는가?
3	역사내 전원입전 분전반에 브래커(ELB)가 할당 되었는지 또는 용량은 적당한가?
4	통신접지는 국사내 Main 접지에 성단하거나 기존 포설된 접지선에서 분기되는 접지저항은 기준에 적합한가?
5	기계실내 출입문 쇄정 등 상태는 양호한가?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			장비설치 위치 확인		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	기기설치위치는 설계도면과 일치한가?
2	기존 랙 사용시 이격거리 유지할 수 있는 공간은 있는가?
3	타 장비시설과 전면이 일치되어 설치 되었는가?
4	천정부에는 우수, 오수, 수도관 등이 설치되어 있지 않는가?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON &TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.		개정번호 : REV.		시공사/공구명 : Constructor/Supervisor		감리단(공구)명 : Supervisor			Page of
			공사(작업)명 : 장비설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR(SECTION)
작성자(공사담당) Prepared by (Const.Manager)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality Manager)	승인자(품질부서장 또는/공사부서장) Approved by (Quality Manager or/Const.Manager)			검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)				승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec.Mgr.)
일련 번호 Serial No.	작 업 공 정 및 검사점 Work Item 및 & Inspection Points			적용문서 Applicable Document		검 사 점 lnspection Witness(W) and Hold Point						비 고 Remarks
						시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단 SUPERVISOR
						공사부서 Performed by		품질부서 Verified by			검사자 lnspector
1	장비 랙 고정작업					H		H			H
2	전송설비 기초공사
3	전송설비 유니트 설치

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of   3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			장비 랙 고정작업		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	장치랙의 설치위치는 마킹부분 또는 도면과 일치하는 장소에 설치가 되었는지 확인하였는가?
2	바닥고정은 장치에 부착된 바닥지지물 또는 바퀴를 고정쇄를 이용하여 고정하였는가?
3	장치랙의 설치위치를 확인하고 장치랙의 하단부를 고정하였는가?
4	바닥지지물에 부착된 절연체를 확인하였는가?
5	바닥지지물은 장치랙의 무게 및 외부진동에 충분히 지탱할 수 있는가?
6	장치랙의 수직,수평은 확인 하였는가 ?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			전송설비 기초공사		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	데이터 케이블 포설/포박은 적정하게 시공하였는가?
2	데이터 케이블의 단말처리 및 편출은 적정하게 시공하였는가?
3	광점퍼 코드의 접속 및 단말처리는 적정하게 시공하였는가?
4	전원케이블은 데이터 케이블과 150Cm 이상 이격하여 포설하였는가?
5	각종 전선관 공사는 적정하게 시공하였는가?
6	케이블 DUCT 설치는 설계도면의 설치위치 대로 시공하였는가?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			전송설비 유니트 설치		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	유니트 보관 및 이동시에는 정전기 방지포장이 되어야 하며 셀프에서 인출 작업시에는 어스링을 착용하였는가?
2	랙상부의 전원 스위치가 OFF상태에서 각 유니트를 주의 깊게 랙에 인입 하였는가?
3	유니트를 랙에 실장하기 전에 유니트 스트랩 연결 및 스위치의 위치가 정확한가?
4	셀프내 각 유니트 삽입은 오른쪽으로 설치하며 또 상하로 나누어진 경우는 하단부 가이드홈에 맞추어 실장 하였는가?
5

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON &TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.		개정번호 : REV.		시공사/공구명 : Constructor/Supervisor		감리단(공구)명 : Supervisor			Page of
			공사(작업)명 : 장비 시험 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR(SECTION)
작성자(공사담당) Prepared by (Const.Manager)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality Manager)	승인자(품질부서장 또는/공사부서장) Approved by (Quality Manager or/Const.Manager)			검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)				승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec.Mgr.)
일련번호	작 업 공 정 및 검사점 Work Item 및 & Inspection Points			적용문서 Applicable Document		검 사 점 lnspection Witness(W) and Hold Point						비 고 Remarks
						시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단 SUPERVISOR
						공사부서 Performed by		품질부서 Verified by			검사자 lnspector
1	전송설비 현장 자체시험					H		H			H
2	전원설비 및 접지설비 시험					H		H			H

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page   1  of    3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			전송설비 현장 자체시험		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	장비 외관 상태를 확인하였는가?
2	전원/접지케이블 인입, 포설, 포박, 성단 및 접지상태, 분전반상태를 확인하였는가?
3	인터페이스케이블 포설, 포박, 단자 및 성단 상태를 확인하였는가?
4	광케이블 인입, 포설, 포박, OJC여장처리 상태를 확인하였는가?
5	시스템의 동기원(INT, EXT,LT) 설정 상태를 확인하였는가?
6	GUI를 통한 경보 발생 및 해제시의 자동보고 상태를 확인하였는가?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  2  of   3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			전송설비 현장 자체시험		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
7	주요 유니트(전원부, 광송수신부, 채널부) 자동/수동 절체기능은 양호한가?
8	DCC 연동 통신 가능여부를 확인하였는가?
9	자국 및 대국 원격 LOOP BACK의 정상동작 상태를 확인하였는가?
10	GUI를 통한 PM상태 확인 및 초기화 기능을 확인하였는가?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page 3  of    3

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			전송설비 현장 자체시험		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
11	LED Test등을 통한 자체시험기능을 확인하였는가?
12	유니트/시스템에 대한 프로비젼 설정 및 변경기능을 확인하였는가?
13	광 송,수신 레벨은 적정한 범위 이내인가?
14	입,출력 전압을 확인하였는가?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of    1

검사점검표 번호 Checklist NO.				검사요청서 번호 lnsp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work ltem			전원설비 및 접지설비 시험		검사/시험일자 Date of lnsp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test Item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검사결과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	전원/접지케이블 인입, 포설, 포박, 성단 및 접지상태, 분전반 상태를 확인 하였는가?
2	전원설비는 설계서에 지정된 분전반에서 인출하였으며 용량은 기준에 적합한가?
3	접지는 설계서에 지정된 접지반에 성단하였으며 접지 저항치는 3오옴 (Ω) 이하 인가?
4	장비용 전원은 별도의 안정된 전원(UPS) 인가 ?

*검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

2. 목 록(통신선로설비)

NO	목 록		비 고
	ITP	ITC
1	전선관로(교량용)설치	전선관로 운반 및 보관
		전선관로 설치
		전선관로 뚜껑덮기
2	전선관로(터널용)설치	전선관로 운반 및 보관
		전선관로 설치
		전선관로 뚜껑덮기
3	인입관로설치	위치선정 및 터파기
		외관 포설
		내관 포설
		되메우기 및 정리
		케이블덕트 설치
		케이블덕트 작업전 점검
		케이블덕트 설치 및 작업후 점검
4	교량용 핸드홀 설치	철근 및 거푸집 제작
		콘크리트 타설
		핸드홀COVER 및 지지철물 설치
5	인입 핸드홀 설치	인입핸드홀 터파기
		철근 및 거푸집 제작
		콘크리트 타설
		되메우기
		철개 및 지지철물 취부
6	토공용 핸드홀 내 케이블 걸이 설치	토공내 핸드홀 내 케이블 걸이 설치
7	광케이블 포설	광케이블 포설 작업전 점검
		광케이블 포설
8	광케이블 접속	광케이블 접속작업전 점검
		광케이블 심선접속
		광케이블 외피접속
		광케이블 접속후 시험
9	광케이블 성단	광분배함 장치가 및 광분배함 설치
		광케이블 성단
		광케이블 최종시험
10	동케이블 포설	동케이블 포설 작업전 점검
		동케이블 포설
11	동케이블 접속	동케이블 접속 작업전 점검
		동케이블 심선 접속
		동케이블 외피 접속
		동케이블 접지 및 본딩
12	동케이블 성단	동케이블 성단 작업전 점검
		동케이블 성단
		동케이블 최종시험
13	연선전화기 설치	설치전 점검
		연선전화기 설치
		접지 및 설치후 점검
14	유도중화코일 설치	설치전 점검
		유도전압 측정
		유도중화코일 설치
		유도중화코일 접지
15	트레이 설치	설치전 점검
		트레이 설치
		설치후 점검

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page of
			공사(작업)명 : 전선관로(교량용) 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	전선관로 운반 및 보관										H
2	전선관로 설치				H		H				H
3	전선관로 뚜껑덮기				H		H				H
4
5

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전선관로 운반 및 보관		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	야적장 내의 침수 우려가 없고 평탄한 장소를 선정 보관 및 중장비,토사,골재 및 건설자재의 인접 야적을 피하였는가?
2	직사광선의 영향이 적은 곳에 보관하였는가?
3	상,하차시 전선관로를 떨어뜨리거나 충격을 가하지는 않았는가?
4	소운반시 연결부위나 모서리 부분 또는 기타 부위의 손상은 없었는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전선관로 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	CT-B3형, B4형 중에서 CT-B3형은 신호기계실(역사 및 IEC)을 기준으로 좌,우 3km구간에 설치하였는가?
2	전선관은 노반면과 수평상태를 유지하는가?
3	몸체를 연결할 때 인접한 전선관로와 20~30mm 이격시켜 설치하였는가?
4	연결부위의 훼손상태 확인 및 이물질은 제거하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		전선관로 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	설치위치는 방호벽의 바깥면에 커미컬 앙카볼트로 고정하였 으며,SUS 지지금구 설치위치는 시공상세도와 일치하는가?
6	상판과 상판사이에 설치되는 전선관로는 연결진행 방향쪽에만 앵카볼트로 방호벽에 고정시켰는가?
7	전선관로 설치시 통신용 칸과 신호용 칸이 뒤바뀌지는 않았는가?
8	전선관로 앙카링 작업시 경화시간(20℃ 이상 10분, -10℃~0℃ : 5시간)은 준수하였는가?
9	전선관로와 핸드홀 접합부는 쥐 등이 침입할 수 없도록 마감 처리는 하였는가?
10	전선관로의 절단 및 구멍 뚫기시 절삭공구를 이용하여 미려하게 처리 하였는가?
11	핸드홀 쪽의 전선관로 끝부분에는 날카로운 부분은 없는가?
12	전선관로의 절단 및 구멍 뚫기는 절삭공구를 이용하여 가공하였는가?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전선관로 뚜껑덮기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	전선관로 내부에 청소는 잘되어 있는가?
2	두사람이 뚜껑의 양끝을 잡고 설치했는가?
3
4

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호:A REV. A		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 전선관로 설치(터널용) 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	전선관로 운반 및 보관				W		H				H
2	전선관로 설치				H		H				H
4
5

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전선관로 운반 및 보관		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	야적장 내의 침수 우려가 없고 평탄한 장소를 선정 보관 및 중장비,토사,골재 및 건설자재의 인접 야적을 피하였는가?
2	직사광선의 영향이 적은 곳에 보관하였는가?
3	상,하차시 전선관로를 떨어뜨리거나 충격을 가하지는 않았는가?
4	소운반시 연결부위나 모서리 부분 또는 기타 부위의 손상은 없었는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전선관로 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	몸체간의 결합은 Block Out 내에서 결합되어야 하며, 상호 결 합용 홈이 잘 물리도록 설치하였는가?
2	Block Out 내의 시멘트 덩어리, 나무토막 등 불필요한 쓰레기는 깨끗이 제거하여 몸체의 뒤틀림이 없도록 설치하였는가?
3	몸체결합은 결합용 홈과 벽 사이에 틈이 생기지 않도록 견고히 밀착되어야 하며, 케이블에 손상을 줄 우려가 있는 날카로운 곳이 없는가?
4	통신용 칸과 신호용 칸이 뒤바뀌지 않았는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		전선관로 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	통합형 Block Out 구간은 CT-T2형(F자형), 분리형 Block Out 구간은 CT-T3형(L자형) 전선관로를 구분하여 설치하였는가?
6
7
8
9
10
11

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor 문엔지니어링(주)		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 인입관로 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	위치선정 및 터파기				W		H				H
2	FC관 포설				H		H				H
3	PE내관 포설				H		H				H
4	되메우기 및 정리				H		H				H
5

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			위치선정 및 터파기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	관로 루트 확인 및 관로 굴착구간이 타시설물의 간섭이 없는지 타분야 관련부서와 사전협의를 하였는가?
2	포장구간에서는 터파기 전에 포장 층(표층, 기층)을 터파기 폭에 따라 포장절단 후 파쇄 작업을 실시하였는가?
3	성토부와 절토부 연결루트는 가급적 5˚ 이하의 완만한 평면커브로 연결시켜 관로의 굴곡을 최소화 하였는가
4	터파기 바닥처리는 관로의 경사, 커브 등을 고려하여 터파기 바닥 면을 고르고 충분히 다졌는가

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			위치선정 및 터파기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	터파기 작업후 세토(모래)를 바닥에 깔고 충분히 다짐을 하였는가?
6	관주변의 되메우기는 양질에 토사를 사용하고 노상층재를 15cm 고르게 편후 다짐기계로 층다짐을 하였는가?
7
8

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		외관 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	터파기 작업이 완료된 후 바닥을 양질의 토사를 5cm두께로 관 포설을 하였는가?
2	관 절단이 필요한 부분은 절단기를 사용하여 직각방향으로 절단한후 절단면을 미려하게 다듬고,오물이난 먼지를 제거하였는가?
3	관포설 진행방향은 구배가 있는 도로에서는 낮은 곳에서 높은곳으로 포설하였는가?
4	장애물(교량,암거,방어벽 등) 통과에 따른 관로 곡선지점에서는 최소곡률 반경을 5M 이상,교각(편각)은 가능한 작게 취하여 케이블 포설 장력을 줄였는가?
5	외관 이음부는 이물질 제거후 접착제를 균일하게 바른다음 삽입표시선까지 완전하게 밀착 시켰는가?
6	관 포설시 관의 흐트러짐을 막기위해 스페이샤를 2M 간격으로 관의 상,하단 사이에 고정하였는가?
7	국사 인입등 규정토피 미만 구간은 PVC HI관을 사용하고 시멘트 콘크리트로 관을 보호하였는가?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		외관 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
8	관로 곡선부는 그 지점 곡선표에 맞게 터파기를 실시하여 통신용 외관을 곡률반경에 맞게 부설하고,관계규정 및 시공법 에 맞게 접합했는가?
9	경고용 표시 테이프는 관상단 30cm부위에 설치하였는가?
10	외관 끝부분(핸드홀 벽체)에서는 관루지수프럭 또는 관구마개를 삽입, 고정시켜 관구로부터 누수 또는 오물이 침입을 차단하였는가?
11	관포설후 견인선에 털 브러쉬, 면포 및 규격에 맞는 맨드릴을 달고 관로 내를 통과시켰는가?
12
13
14

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		내관 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	내관을 포설하기 전 내관의 종류와 내관 허용인장력(268kg/㎠ 이내) 등 기계적 특성은 확인하였는가?
2	내관에 내경 직경과 동일한 원통의 막대를 삽입하고 씌운 인망을 되돌림쇠로 견인로프와 연결하여 견인시 내관이 꼬이지 않도록 하였는가?
3	인수공 내 내관여장은 열수축을 감안하여 포설후 관구에서 30cm 이상을 확보하였는가?
4	인수공내 내관을 수용한 PVC전선관 관구에 앤드캡 및 지수Plug을 취부하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		내관 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	내관내의 향후 광케이블을 포설하기 위한 견인선을 0.3m 여장을 주어 앤드캡의 견인선 고정고리에 묶어 두었는가?
6
7
8
9

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  7  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		되메우기 및 정리		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	세트는 터파기한 토사를 체로 쳐서 양질의 토사를 만들어 관주변을 되메웠는가?
2	모래다짐이 끝난 후 신설 및 확장 구간의 노상 층을 터파기 한 경우는 터파기 했던 노상 층재를 두께 15cm마다 고르게 편후 각층은 램머 또는 적당한 다짐기계를 사용하여 충분히 다졌는가?
3	부분적으로 관의 포설을 끝내고 다음날 계속해서 관을 포설해야 할 장소에서는 종단관구에 고무 캡 등을 씌운후,그 위에 가마니, 마대 등을 덮어 임시로 묻어 놓았는가?
4	선택 층 또는 보조기층이 시공된 구간에 관로 터파기가 이루어진곳은 재로, 보조기층재로 되메우기 하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 케이블 덕트 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	케이블 덕트 작업전 점검			시방서 및 도면	W		H				H
2	케이블 덕트 설치 및 작업후 점검			시방서 및 도면	H		H				H
3
4
5

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			케이블 덕트 작업전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	기재갱내 설치장소의 청소상태는 양호한가?
2	자재는 사전에 승인을 득한 제품인가?
3	덕트 내면은 전선에 피복을 손상 시키는 돌출물은 없는가?
4	덕트 내부에 설치되는 케이블은 허용곡률반경(광케이블 외경의 20배,동케이블 외경의 6배) 확보가 가능한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			케이블 덕트 설치및 작업후 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	기재갱 내 바닥 콘크리트를 바닥 카바에 맞게 절단하였으며 콘크리트 폐기물은 규정대로 처리하였는가?
2	덕트 몸체를 벽면에 단단히 고정하였는가?
3	케이블 입 출구에는 케이블 보호를 위해 케이블 보호튜브를 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		케이블 덕트 설치 및 작업후 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	케이블 걸이의 모서리는 케이블 외피가 손상되지 않도록 고무캡 또는 기타 방법으로 덮개를 씌어 설치하였는가?
5	덕트 뚜껑은 흔들림이 없도록 몸체와 단단히 맞추어 취부하였는가?
6	덕트 카바는 기재 갱 내의 접지단자함에 접지하였는가?
7
8
9
10

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 교량용 핸드홀 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	철근 및 거푸집 제작				W		H				H
2	콘크리트 타설				H		H				H
3	핸드홀 cover 및 지지물 설치				H		H				H
4
5
6
7
8
9
10

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철근 및 거푸집 제작		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	핸드홀 종류별(H-J1~H-J4) 규격은 설계도면과 일치하는가 ?
2	“ㄷ”형강은 설치하였는가?
3	철근 고정용 conc 천공시 방수층의 파손은 확인하였는가?
4	철근의 교차점은 0.9mm굵기 이상의 철선 또는 적당한 클리프로 결박하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		철근 및 거푸집 제작		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	철근과 거푸집과의 피복간격은 스페어서를 사용하여 정확하게 유지 시켰는가?
6	거푸집 해체는 콘크리트의 자중 및 외력을 견딜 수 있는 시기에 해체하였는가?
7
8
9

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			콘크리트 타설		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	골재의 분리를 막기 위해 측벽 4방을 같은 높이로 타설하였는가?
2	콘크리트의 타설 중 또는 타설 직후 봉 또는 진동기로 충분히 다졌는가?
3	콘크리트 타설후 온도의 변화 및 건조,하중,충격등의 영향을 받지 않도록 충분히 양생하였는가?
4

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			핸드홀 cover 및 지지철물 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	핸드홀 cover는 제작 상세도면과 같이 제작 설치하였는가?
2	핸드홀 내의 지지철물등은 설계도면에 의거 취부하였는가?
3
4

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 인입 핸드홀 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	인입핸드홀 터파기				W		H				H
2	철근 및 거푸집 제작				H		H				H
3	콘크리트 타설				H		H				H
4	되메우기				H		H				H
5	철개 및 지지철물 취부				H		H				H
6
7
8
9
10

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			인입핸드홀 터파기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	사전에 현장조건,굴착규모 및 방법,흙막이,노면 북공,배수,지하 매설물 등의 사항을 확인하였는가?
2	설계단면 이상 넓게 또는 깊게 파지 않았는가?
3
4

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철근 및 거푸집 제작		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	철근 조립전 청소하고 들떠 있는 녹과 기타 철근과 콘크리트의 부착을 해칠 우려가 있는 이물질은 제거하였는가?
2	철근은 설계도면에 표시된 형상 및 치수에 일치하도록 재질을 해치지 않는 방법으로 가공하고 있는가?
3	절곡철근 내면 반지름(철근 지름의 5배 이상)은 확인하였는가?
4	모서리 부분 철근의 구부림 내면 반지름(철근 지름의 10배 이상)은 확인하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		철근 및 거푸집 제작		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	철근의 교차점은 철선(0.9mm 굵기 이상의 철선)또는 클램프로 결박하는가?
6	철근과 거푸집과의 간격은 스페이샤를 사용하여 정확하게 유지시켰는가?
7	철근을 조립한지 오랜 시일이 경과시 거푸집의 조립상태 및 철근의 결박상태는 양호한가?
8	거푸집은 소정의 하중, 건습, 진동 등의 영향은 없는가?
9	거푸집 설치는 콘크리트 타설시 새지 않도록 수밀하게 조립하였는가?
10	거푸집 해체시 거푸집을 쉽게 떼어 낼 수 있게 박리제(중유, 광유)를 사용하였는가?
11	거푸집 해체는 콘크리트의 지중 및 외력에 견딜 수 있는 시기에 해체하였는가?
12	거푸집 떼어내기는 수직부재 및 수평부재의 거푸집 순으로 작업하는가?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			콘크리트 타설		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	철근 배근 상태 및 조립상태는 양호한가?
2	부속철물 취부 상태 및 바닥슬리브 콘크리트 이음부의 유해물 질은 제거하였는가?
3	골재의 분리를 막기 이해 측벽 4방을 같은 높이로 타설하는가?
4	콘크리트 타설 제한고(1.25m)는 확인하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		콘크리트 타설		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	콘크리트 타설중 또는 타설후 봉이나 진동기로 다지기를 하였는가?
6	진동기를 이용 콘크리트 타설시 각층의 두께(된반죽 : 15cm이하, 묽은반죽 : 30cm 이하)는 확인하였는가?
7	콘크리트 타설후 경화를 시작할때까지 직사광선, 바람, 소나기 등의 방지대책은 했는가?
8	콘크리트의 양생은 적어도 5일간 항상 습윤상태로 유지하였는가?
9
10
11
12

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			되메우기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	축조한 구조물의 주변을 점검하였는가?
2	연약지반 및 용수지에는 용수를 배수하면서 되메우는가?
3	지하 매설물의 되메우기시 침하되지는 않는가?
4	되메우기시 각층(15m, 30m)마다 램머 및 다짐기계로 충분히 다졌는가?
5	잔토는 즉시 반출시키고 주변정리정돈은 하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  7  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철개 및 지지철물 취부		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	앙카볼트(Φ16X250mm)를 설계도에 표시된 위치에 취부 하는가?
2	앙카볼트는 구체콘크리트 타설전 미리 결속하여 소정의 위치에 고정시켰는가?
3	케이블 받침대 및 케이블 걸이는 규격에 맞는가?
4	끌기철물은 콘크리트 타설전 철근에 견고히 연결하였는가?
5	수공철개의 규격 및 마크는 상세도와 일치하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 토공용 핸드홀내 케이블 걸이 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	케이블 걸이 설치				W		H				H
2
3
4
5
6
7
8
9
10

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			토공내 핸드홀 케이블 걸 이 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	맨홀내 청소상태는 양호한가?
2	케이블 걸이 및 케이블 받침대(L=500) 설치시 전기드릴로 콘크리트 벽에 구멍을 파고 셋트 앙카볼트(Φ16x150)로 견고히 취부하였는가?
3	케이블 걸이의 모서리는 케이블 외피가 손상되지 않도록 고무캡 또는 기타 방법으로 덮개를 씌웠는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 광케이블 포설 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	광케이블 포설 작업전 점검				W		H				H
2	광케이블 포설				H		H				H
3
4
5
6
7
8

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 포설 작업전 점 검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	광섬유 케이블 상.하차시 지게차를 이용 충격 또는 압축은 유의 하였는가?
2	광섬유 케이블 이용시 드럼에 표시된 포설 방향으로 이동하 였는가?
3	광섬유 케이블 인수시 광학적 특성 시험 성적서를 인수하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		광케이블 포설 작업전 점 검		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	광섬유 케이블 공사시 필요한 장비,공구,자재를 보유하고 있 는가?
5	공사 설계도는 확인하였는가?(지하관로의 거리,인수공의 위치,포설관구 확인,트로프의 내부상태,TRAY위치)
6	PVC관로인 경우 관로 선통작업을 시행하였는가?
7	전선관로인 경우 트로프내 이물질 및 정리 상태는 확인하였는가?
8	포설할 광케이블의 수량(Drum No. 길이) 및 특성(손실등급,최대 포설 허용장력 등)을 피스표와 대조 확인을 하였는가?
9	작업자 서로간의 통신방식은 구성하였는가?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	광케이블의 포설방향이 시단(서울측)에서 종단(부산측)으로 가도록 포설하였는가?
2	광케이블 포설시 허용장력 위치 및 균일한 장력으로 포설하였 는가?
3	광케이블의 지하관로내 포설시 마찰을 감소하기 위해 윤활재를 사용하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		광케이블 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	공동관로내 포설작업시 굴곡부분의 허용곡률반경은 외경의 20배 이상으로 하였는가?
5	핸드홀 내에서 광케이블 여장은 충분히 주었는가?
6	전선관로내 케이블 포설전 핸드홀 접속되는 전선관로의 절단면을 확인하여 매끄럽지 못한 경우 케이블 외피의 손상을 방지하기 위해 절단면을 보호한후 케이블을 포설하였는가?
7	통신구 및 전선관론 내에서 매 20M 마다 광케이블 명찰을 취부하였는가?
8	통과 핸드홀 마다 핸드홀 철개 중앙 아래 부분 또는 접속함(교량구간)과 기지갱의 케이블 여장 아래 부분 중앙에 녹색 접착테이와 스파이랄 슬리브를 이중으로 감은 위에 광케이블 명찰을 부착하였는가?
9

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 광케이블 접속 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	광케이블 접속 작업전 점검				W		H				H
2	광케이블 심선접속				H		H				H
3	광케이블 외피접속				H		H				H
4	광케이블 접속후 시험				H		H				H
5
6
7
8

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 접속작업전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	작업 시작 전에 순서 및 조립방법을 숙지하였는가?
2	케이블 접속작업 위치에 작업대를 설치하고 소요되는 자재 및 전용 공기구는 적합한가?
3	광섬유케이블 접속작업시 주위환경 정리등은 되어있는가?
4	핸드홀 내에서 작업시 연속환기를 실시하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 심선접속		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	외피탈피(케이블 종단으로부터 120cm)를 위한 외피절개기 사용으로 인해 케이블 상의 손상은 없었는가?
2	중심인장선은 접속함체 내 부착된 인장선 고정볼트의 간격에 맞게 절단되어 고정하였는가?
3	접속함체에 케이블 고정시 케이블 외경 및 여장을 고려하여 케이블을 삽입후 고정나사로 단단히 고정하였는가?
4	광섬유 심섬이 수용된 보호튜브를 보호 지지판의 U자형 홈내에 심선의 곡률허용반경(40mm)특성에 유의하여 정리하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		광케이블 심선접속		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	광섬유의 절단면이 매끄럽고 직각이 되게 절단 하였고, 이물 질은 알콜(순도 99%이상의 시약 1급)을 사용 깨끗이 제거하 였는가?
6	광섬유 접속부를 열수축 슬리브로 코팅이 제거된 부분을 노출되지 않게하고, 이물질이 유입되지 않게 처리하였는가?
7	접속부 보강후 보호 지지판의 접속부 배열판에 정렬시 비틀림 없이 고정후 허용곡률 반경(40mm이상)을 고려하여 여장정리를 하였는가?
8	케이블 접속후 접속일자, 접속자, 시공회사명, 감독자명을 기입한 접속표를 함체내에 고정하여 부착하였는가?
9
10

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 외피접속		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	케이블 접지를 위한 케이블 본드선은 삽입하여 압착고정하고 PVC테이프로 단단하게 감아 보강하였는가?
2	중심인장선은 접속함체 내 부착된 인장선 고정볼트의 간격에 맞게 절단되어 고정하였는가?
3	케이블 접속은 당일로 외피접속까지 시공하는 것을 원칙으로 하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		광케이블 외피접속		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	접속함내 인장선묶음, 외피접지는 접지단자에 올바르게 삽입 되었는가?
5	광코아 심선접속은 규정대로 실시 하였는가?
6	핸드홀내 고정시 접속함체 지지봉을 케이블 받침대에 케이블 타이를 사용하여 ‘X'자형으로 고정하였는가?
7
8
9

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 접속후 시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	접속손실과 평균 접속손실값의 기준치미달시 재접속 등의 조치를 취하여 기준치 이내로 유지하였는가?
2	광케이블 접속시 OTDR에 의한 접속시험은 실시하였는가?
3	접속시험한 결과치를 기록 보관하고 있는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor : )		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 광케이블 성단 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	광분배함장치가 및 광분배함 설치				W		H				H
2	광분배함 성단				H		H				H
3	광분배함 최종시험				H		H				H
4
5
6
7
8

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광분배함장치가 및 광분배함 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	광분배함장치가(19“랙)를 설치하는 위치는 적정하며 바닥에 단단히 고정하였는가?
2	광분배함은 광케이블 수용 및 접지등 제반여건을 고려하여 광 분배함장치가의 적정한 위치에 단단히 고정하였는가?
3	광분배함의 규격은 인입 광케이블의 수용에 적정한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		광분배함장치가 및 광분배함 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	광분배함의 도색 및 외장 상태는 양호한가?
5	광분배함의 취부상태는 견고하며, 외부 비산먼지 등으로부터 광저장함, 광어댑터가 보호되었는가?
6
7
8
9

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 성단		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	광섬유 케이블의 외피절단 (단말측 120㎝ 지점) 및 탈피방법은 케이블 접속방법에 따라 실시하고 광섬유에 손상을 주지 않았는가?
2	광점퍼 코드와 광섬유 심선 접속시 각 유니트별로 색상을 점검하고 가벼운 밴딩이나 광섬유의 손상을 육안으로 확인하였는가?
3	코팅제거후 광섬유 표면에 남아있는 이물질을 깨끗이 제거하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		광케이블 성단		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	광섬유 보호튜브를 허용곡률반경에 유의하여 광분배함 내의 접속보호판의 U자 굴곡에 유의하여 고정시켰는가?
5	광심선과 광점퍼코드 접속지점에 열수축슬리브로 보강한후 광심선과 광점퍼코드 여장은 허용곡률반경에 유의하여 정렬시켰는가?
6	케이블 인장선 및 외피는 분배함 장치에 고정후 접지를 하였는가?
7	광분배함의 접지단자와 랙에 설치된 접지단자간 연결시켰는가?
8	광분배함장치가의 접지단자는 통신실 랙에 설치된 접지단자함과 연결시켰는가
9	융착접속시 광섬유의 정렬 및 접속시행후 접속 손실측정을 병행하였는가?
10	광코아의 접속불량시 또는 접속손실의 기준치 초과시 재접속을 하였는가?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			광케이블 최종시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	시험장비는 공인기관으로부터 그 성능이 검증(검교정필)되고 유효한 장비인가?
2	최종손실 측정 방법은 컷-백 방식에 의한 측정인가?
3	필요한 측정기 및 자재등을 사전에 준비하여 측정에 오류가 없도록 하였는가?
4	측정기와 결합되는 콘넥타의 단면에 이물질이 없는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		광케이블 최종시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	손실측정의 기준파장은 1300nm 로 하고 측정광원은 중심파장이 1,300±15nm 반치전폭이 25nm 이하인가?
6	측정파형을 각 코아별로 양단 촬영(프린트,DATA)하여 시험성적서로 기록관리 하는가?
7	접속손실과 평균 접속손실값의 기준치 미달시 재접속 등의 조치로 기준치 이내로 유지하였는가?
8
9
10

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 동케이블 포설 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	동케이블 포설 작업전 점검				W		H				H
2	동케이블 포설				H		H				H
3
4
5
6
7
8

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 포설 작업전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	인수공 및 연선전화기의 위치, 구간길이, 케이블 피스 사용계획 등 현장실사를 하여 철저히 확인하였는가?
2	운반 시에는 드럼에 명기되어 있는 화살표 방향으로 이동하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		동케이블 포설 작업전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
3	작업원 서로간에 통신이 가능하도록 하였는가?
4	사용관구의 위치 및 관종 결정은 적정한가?
5	케이블드럼은 포설할 관로와 일직선이 되게하여 케이블의 뒤틀림이 없게 하였는가?
6
7
8

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	케이블 포설방향(시단-서울측:청, 종단-부산측:적)은 확인하였는가?
2	FC 관로내 포설시 포설속도(10m/분) 유지 및 케이블 외피, 원형손상, 인장부분의 외피 늘어짐이 없었는가 확인하였는가?
3	핸드홀에 포설된 케이블을 즉시 케이블 포박끈으로 케이블 걸이에 포박하든가 케이블 받침대에 올려놓고 지지하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		동케이블 포설		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	핸드홀내 케이블 허용곡률반경(케이블 외경의 6배 이상) 유지와 접속여장을 고려하여 정리하였는가?
5	케이블 단말을 CAP, TAPE 등으로 보호하였는가?
6	포설거리가 긴구간의 경유 윤활제를 이용하여 마찰계수를 감소시켰는가?
7	전선관로내 포설시 작업공간이 협소할 경우 케이블을 드럼에서 풀어 8자형으로 쌓아놓은후 전선관로 내에 설치하거나 또는 드럼에서 직접 전선관로 내에 포설하였는가?

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 동케이블 접속 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	동케이블 접속 작업전 점검				W		H				H
2	동케이블 심선 접속				H		H				H
3	동케이블 외피 접속				H		H				H
4	동케이블 접지 및 본딩				H		H				H
5
6
7
8

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 접속 작업전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	심선접속 및 외피접속에 맞는 접속공구를 사전에 완비하였는가?
2	접속작업 환경(양수작업, 습기 제거 등)을 점검하였는가?
3	각 유니트에서 10 페어 이상을 발취하여 절연저항(심선과 외피간, 각 유니트간 : 무한대)은 측정하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 심선접속		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	외피 절개시 립코드를 탈피지점까지 당겨 외피 절개후, 외권용 테이프를 13mm 정도를 남기고 제거하였는가?
2	젤리세척시 심선의 꼬임 풀림 방지를 위하여 유니트별로 심선끝을 잘 묶고 젤리세척제로 세척한후, 깨끗한 헝겊으로 닦아내었는가?
3	케이블의 허용곡률반경(케이블 외경의 6배 이상)은 확인하였는가?
4	유휴회선도 전부 접속하고 유휴구간을 대조하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		동케이블 심선접속		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	연선전화기 성단용 0.65-6P 케이블 접속시 6회선을 접속하였는가?
6	심선접속은 꼬임접속 후 납땜접속을 원칙으로 하였는가?
7	유니트 및 색상은 시방서 및 설계도를 참조하여 접속하였는가?
8	심선 접속부는 심선건조기를 사용하여 건조시켰나?
9	심선풀림을 방지하기 위하여 유니트별로 심선끝을 잘묶고 유니트 및 그룹편조를 시행하였는가?
10	멀티플 접속개소의 외피접속시 3Y 이상이 되지 않도록 다 분기 접속함을 사용하여 접속하였는가?
11	심선대조 및 접속구간은 설계서 및 설계도에 의하여 실시하였는가?
12	대조접속등 당일로 끝날 수 없는 접속의 경우에는 심선을 고무 튜브테이프 및 기타자재로 말아두지 말고 임시 외피접속등 필요한 조치를 취해서 침수되지 않도록 하였는가?
13	접속표를 작성(접속일자, 접속자, 시공회사명 등)하여 접속개소에 삽입하고, 당일로 외피접속까지 시공하였는가?
14	핸드홀 및 터널에 다분기 접속함 지지철물을 벽면에 앙카볼트로 부착시키고 홀에 접속함을 고정하였는가?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 외피 접속		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	외피접속 자재는 사전에 승인을 득한 제품을 사용하였는가?
2	케임블 외피접속개소가 지하인 경우 지지철물에 포박끈으로 2회이상 포박하여 고정 시켰는가?
3	배선구조는 조임밴드로 조였을때 케이블을 충분히 밀착하여야 하며, 외부로부터 습기 차단이 가능하도록 충분히 밴드를 조였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 접지 및 본딩		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	동케이블 금속층위에 도포되어 있는 방부성 혼합물(타르성분)은 본딩전에 필히 완전히 제거하여 접촉저항에 의한 문제(차폐 전류 흐름 왜곡)가 발생하지 않도록 하였는가?
2	편조선을 이용한 Sheath간 본딩은 하였는가?
3	케이블 접지선은 공동접지선의 단자에 견고하게 연결시켰는가?
4	동 테이프를 사용 차폐층을 접지선에 납땜 접속(테이프를 3회 감은후 PE 테이프로 감음) 하였는가?
5	Sheath 접지를 GV 14㎟을 이용하여 접지반에 수용하였는가 ?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 동케이블 성단 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	동케이블 성단 작업전 점검				W		H				H
2	동케이블 성단				H		H				H
3	동케이블 최종시험				H		H				H
4
5
6
7
8

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 성단 작업전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	동케이블 성단에 필요한 포박실 및 외피탈피에 필요한 공구는 준비되었는가?
2	심선 꼬임 풀림 방지를 위해 바인드 테이프를 이용, 유니트별로 심선끝을 묶었는가?
3	젤리 세척제를 묻힌 헝겊으로 심선을 깨끗이 닦았는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 성단		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	CDF의 V측에 단자판과 자기복구형 피뢰탄기반을 취부하고 국사내에 인입한 F/S 케이블을 성단 접속점 없이 직접 성단 하였는가?
2	성단되는 케이블은 차폐층 및 PE 외피를 심선만 노출되게 제거하여 성단하며 차폐층은 Φ14㎟ GV 절연선으로 접지반에 연결하였는가?
3	열수축 접속함 내의 성단은 단자판에 수용하고 접속점 없이 본 케이블로 성단 단자 판에 수용하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			동케이블 최종시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	최종시험 시기는 동케이블 및 단말기 인입용 케이블 배선완료 즉시 하였는가?
2	최종시험은 감리원 입회하에 하였는가?
3	케이블 최종시험 기준치(0.65mm F/S JF 15%차폐)에 적합하며 시험결과치를 기록 및 그결과를 감리단에 제출하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.			개정번호: REV.		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 연선전화기 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	설치전 점검				W		H				H
2	연선전화기 설치				H		H				H
3	접지 및 설치후 점검				H		H				H
4
5

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			설치전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	반입자재의 성능, 재질, 포장 및 외장상태가 양호한가?
2	시제품을 제작하여 공단의 승인을 받은후 현장에 설치하였나?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			연선전화기 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	기기설치 위치는 지세여건과 이용자의 편의 및 안정성등을 고려하여 선정하였는가?
2	본선 구간의 어느 곳에서나 전화의 사용이 필요한 경우를 대비하여 단자 반에 단자를 설치하여 연장 운용할수 있도록 설계도에 따라 시공하였는가?
3	전화기 외함은 토목 구조물에 따라 토공구간(Marker Post, Steel Pole 취부), 터널구간(기재갱), 교량의 난간 및 방음벽(Steel Pole 취부)으로 구분하여 각 장소에 적절한 방법으로 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		연선전화기 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	가능한 맨홀 및 핸드홀 부근에 설치하며 케이블 배선길이를 줄였는가?
5	전화기 전면이 선로변을 향하도록 설치하였는가?
6	연선전화기 및 단자반 Door 표면에 역간마다 일련번호를 기입하고 내측면에는 취급방법, 인접역 등의 부호 및 km정, 전화번호 등을 기입한 카드를 비치하였는가?
7	터널내 연선전화기 설비의 설치방향 지시표(야광)의 간격(매 100m)은 일정한가?
8	연선전화기에회선의 연결은 3회선중 1회선을 선택할 수 있는 구조로서, 3회선을 1Group으로 하여 각 Group에 연선전화기를 병렬로 접속하여, 심선접속시 설계도면을 확인하여 선번이 바뀌지 않도록 유의하면서 접속하였는가? 이때 3회선중 1회선은 긴급전화 버튼으로 할당하였는가?
9	단자판의 선번은 미려한 테이프식 알루미늄 스티커로 부착하였는가?
10	전화기의 외함은 충분한 방습처리가 되도록 설치하였는가?
11	터널 구간에서 통신 기재 갱내에 기재갱을 향하여 좌측의 측벽에 취부금구를 이용 취부하였는가?
12	통신 기재갱내의 광 및 동케이블 접속점과 기타 통신기기 설치 및 운용에 지장이 없도록 설치하였는가?
13	케이블 인입구와 함체사이에 지수플러그 상태은 양호한가 ?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			접지 및 설치후 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	전화기 외함 접지는 확인하였는가?
2	전화기의 외함은 공동접지에 접속하였는가?
3	외함에도 형광테이프를 붙여 사용자가 쉽게 찾아볼 수 있도록 하였나?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호 : ITP NO.			개정번호:A REV. A		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 유도중화코일 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	설치전 점검				W		H				H
2	유도전압 측정				H		H				H
3	유도중화코일 설치				H		H				H
4	유도중화코일 접지				H		H				H

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			설치전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	유도전압 측정표는 제출하였는가?
2	유도전압 측정결과에 따라 건물내 또는 국소 건물 외에 설치장소로 정하였는가?
3	물품 표시에 물품의 제조일, 제조자, 품명, 규격, 공단 명칭 등에 명시되어 있는가?
4	스탑 케이블의 입출은 각각의 케이블로 하고, 길이는 10m로 제작 하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		설치전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
5	스탑케이블의 인입부분은 고무패킹을 사용하고 접착시켜 진동에 보호되며, 방습은 되는가?
6	뚜껑을 닫았을 때 완전방수가 되고, 공기누설은 없는지 확인한다?
7	단자판에 단자번호를 표시하였는가?
8	피뢰기는 “보호 플러그” 규격서의 3극 방전관을 사용했는가?
9	유도중화 코일의 성능 및 특성은 시방서의 규격에 만족하는가?
10
11
12

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			유도전압 측정		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		전 근 화 /			검토자 Reviewed By		최 덕 근 /			승인자 Approved by		김 성 기 /

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	각 국소(TRS, TCS, 변전소 등 전송설비 설치개소)간의 유도전압 측정시 동케이블 50회선 중 2회선 이상을 표본 선택하여 측정하였는가?
2	차량 운행 전, 중의 경우 코일 설치전 또는 후 종전압, 기기 오동작, 유도종전압, 잡음전압을 측정하였는가?
3	전압측정은 시험선구간에서 전차선 전원이 가압된 상태에서 측정하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			유도중화코일 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	국소내 설치위치는 통신 배선반 하단 바닥에 설치하고 유지보수가 용이하도록 설치하였는가?
2	접속 연관의 써포트 설치 및 인출입 케이블은 정리 확인하였는가?
3	함체의 고정 상태는 확인하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		유도중화코일 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	코일(유도중화용)과 유도 케이블의 접속시 탈피 및 선번은 확인하였는가?
5	유도 케이블의 여장(접속관 간격의 2.5배)은 확인하였는가?
6
7
8
9
10

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			유도중화코일 접지		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	케이블 외피에 본드선(8㎟, PVC 피복 연동연선)은 접지 연결하였는가?
2	함체 및 피뢰기의 접지는 공동접지를 실시하였는가?
3	접지 리드선은 PVC관으로 고정하였나?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  7  of  7

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		유도중화코일 접지		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
4	유도중화코일 피뢰기 취부 위치는 적정한가?
5	피뢰기 접지단자 연결선은 14㎟ 연동연선을 사용하고, 연결선은 납땜을 하였는가?
6
7
8
9
10

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호 : ITP NO.			개정번호:A REV. A		시공사/공구명 Constructor/Section :				감리단(공구)명 Supervisor :		Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 트레이 설치 장소/위치 Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(철도기술담당) Prepared by (Const. Engineer)		검토자(품질담당) Reviewed by (Quality. Manager)	승인자(현장대리인) Approved by (Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)					승인자(감리단장) Approved by (Supervisor sec. Mgr.)
/		/	/		/					/
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document	검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point									비 고 Remarks
					시 공 사 CONSTRUCTOR						감 리 단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by		품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	설치전 점검				W		H				H
2	트레이 설치				H		H				H
3	설치후 점검				H		H				H

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			설치전 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	자재는 기자재 승인서와 일치하는가?
2	자재의 규격과 치수는 도면과 시방에 적합한가?
3	설치작업을 하기 전 건축물의 마감상태는 점검하였는가?
4

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			트레이 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	트레이 연결시 적정 부속품을 사용하였는가?
2	트레이 지지행거는 적합한 지지물을 사용하여 견고하게 설치하였는가?
3	케이블에 손상을 입힐 예리한 부분은 제거하였는가?
4	트레이의 연결부위에 본딩점퍼를 설치하여 접지가 전기적으로 완전한지 확인하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			설치후 점검		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	트레이의 수평설치 상태는 양호한가?
2	타 설비의 간섭여부는 확인하였는가?
3	설치 후 마감상태는 양호한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

역무용통신설비

1. 목  록

○ CCTV 설비

○ 여객안내 설비

○ 방송 설비

○ 전자교환 설비

○ 사령전화 설비

○ 전기시계 설비

○ 정보통신망 설비

○ 망관리 설비

○ 무정전전원 설비

2.  ITP 및 ITC

○ CCTV 설비

○ 여객안내 설비

○ 방송 설비

○ 전자교환 설비

○ 사령전화 설비

○ 전기시계 설비

○ 정보통신망 설비

○ 망관리 설비

○ 무정전전원 설비

1. 목  록(역무용통신설비)

NO	목 록		비 고
	ITP	ITC
1	CCTV설비	설치전 검사
		카메라 지지대 설치
		카메라 및 모니터 설치
		조정 및 시험
		영상분배증폭기/ 화면분할기 검사
		디지털 녹화기 검사
		Control Trasmitter 검사
2	여객안내설비	설치전 검사
		지지대 취부
		국부역장치(LSE)설치
		안내표시기 설치
		조정 및 시험
3	방송설비	설치전 검사
4	전자교환설비	전자교환기 각종 기능검사
5	사령전화설비	사령전화 각종 기능검사
6	전기시계설비	GPS 수신기 개통시험
		모시계 개통시험
		부모시계 개통시험
		중계시계 개통시험
		디지털 자시계 개통시험
		일반형 아날로그 자시계 개통시험
		CPU 내장형 자시계 개통시험
7	정보통신망설비	Gigabit Ethernet Switch 개통시험
		Switch Hub 개통시험
		Lan Switch 개통시험
		Router 개통시험
		NMS 장비관리기능
8	망관리설비	TNM 기능 종합시험
		TNM 시스템 시험
9	무정전전원설비	시스템 종합시험

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-역무-01 ITP NO.			개정번호 : REV.		시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : CCTV 설치 Work item(activity)								장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR									감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)					검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document				검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
									시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
									공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	설치전 검사
2	카메라 지지대 설치
3	카메라 및 모니터 설치
4	조정 및 시험
5	영상분배증폭기/ 화면분할기 검사
6	디지털 녹화기 검사
7	Control Transmitter 검사
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-역무-02 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 여객안내설비 설치 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	설치전 검사				시방서 및 도면
2	지지대 취부				시방서 및 도면
3	국부역장치 설치				제작사양서 및 시방서
4	안내게시기 설치				제작사양서 및 시방서
5	조정 및 시험				제작사양서 및 시방서
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-역무-03 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 방송설비 설치 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	설치전 검사
2
3
4
5
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-역무-04 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section				감리단명: Supervisor			Page 1 of 6
			공사(작업)명 : 전자교환설비 설치 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)				승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point							비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR					감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by				검사자 Inspector
1	전자교환기 각종 기능검사
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-통신-05 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 사령전화 설비 설치 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	사령전화설비 각종 기능검사
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-역무-06 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 전기시계 설치 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	GPS 수신기 개통시험
2	모시계 개통시험
3	부모시계 개통시험
4	중계시계 개통시험
5	디지털 자시계 개통시험
6	일반형 아날로그 자시계 개통시험
7	CPU 내장형 자시계 개통시험
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호: ITP-역무-07 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 정보통신망설비 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	Gigabit Enthernet Switch 개통시험
2	Switch Hub 개통시험
3	LAN Switch 개통시험
4	Router 개통시험
5	NMS 장비관리 기능
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-역무-08 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 망관리설비 설치 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	TNM 기능 종합시험
2	TNM 시스템 시험
3
4
5
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP 번호:ITP-역무-09 ITP NO.			개정번호 : REV.	시공사명: Constructor/ Section			감리단명: Supervisor			Page 1 of 1
			공사(작업)명 : 무정전전원장치(UPS) 설치 Work item(activity)							장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS				적용문서 Applicable Document			검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point						비고 Remark
								시공사 CONSTRUCTOR				감리단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	시스템 종합시험
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			CCTV 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	케이블 포설은 설계도면에 명시한것과 같이 시공되었는가?
2	설치물품의 수량은 시방서 및 도면상의 수량과 일치한가?
3	설치물품의 외관은 양호한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			카메라 지지대 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	카메라 지지대는 철도규정에 맞는 물품을 받아 시공하였는가?
2	카메라 지지대의 위치는 설계도면상과 일치하게 시공하였는가?
3	카메라 지지대는 설계도면상에 나와있는 규격울 사용하였는가?
4	카메라 지지대와 기초대 고정 너트 조임상태는 양호한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			카메라 및 모니터 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	카메라는 시방서 및 도면과 맞는 물품을 받아 시공하였는가?
2	카메라 위치는 설계도면상과 일치하게 시공하였는가?
3	카메라는 안정되게 고정되었는가?
4	렌츠상태는 청결하게 유지하였는가?
5	모니터는 시방서 및 도면과 맞는 물품을 받아 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date	/	/	/

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			카메라 및 모니터 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
6	모니터는 안전하게 고정되었는가?
7	Pan/Tilt 동작시험은 정상적으로 동작하는가?
8	하우징 동작시험은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date	/	/	/

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			조정 및 시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	각종 콘넥터 접속 상태는 양호한가?
2	전원램프 상태는 정상적으로 작동하는가?
3	모니터 고정 및 안정성은 양호한가?
4	모니터 작동시 카메라에 잡히는 영상이 양호하게 보이는가?
5	CONTROLLER 조작시 카메라 조작상태는 양호한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date	/	/	/

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			영상분배증폭기/화면분할기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	영상분배시험은 정상적으로 작동하는가?
2	영상증폭시험은 정상적으로 작동하는가?
3	영상 Display는 정상적으로 동작하는가?
4	원격제어 시험은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date	/	/	/

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  7  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			디지털 녹화기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	동작은 정상적으로 작동하는가?
2	영상 녹화, 재생은 정상적으로 작동하는가?
3	Frame별 녹화 시험은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date	/	/	/

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  8  of  8

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			ITP-역무-009/ Rev.0		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			Control Transmitter		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시공사 Constructor	감리단 Supervisor
1	카메라 제어시험은 정상적으로 작동하는가?
2	렌즈 제어시험은 정상적으로 작동하는가?
3	Pan/Tilt 제어시험은 정상적으로 동작하는가?
4	하우징 제어시험은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date	/	/	/

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	LSE SEVER의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
2	LSE MONITOR의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
3	LSE OS의 수량 및 버젼은 규격의 동등이상 제품인가?
4	LSE DBMS의 수량 및 버젼은 규격의 동등이상 제품인가?
5	LSE UPS의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
6	LSE HUB의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
7	LSE INTERFACE의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식) 연결지

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8	LSE RACK의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
9	보수자 장치의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
10	운용자 장치의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
11	LSE는 스케쥴등 편집된 내용을 표시기에 전송표출 가능한가?
12	열자정보의 한글, 영문을 병행표출 또는 순환표출 가능 한가?
13	LSE와 표시기간 TCP/IP 통신이 가능한가?
14	LSE는 AUTO-BOOTING 기능이 있는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식) 연결지

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
15	LSE는 표시기의 POWER SUPPLY 고장상태를 파악할 수 있는가?
16	LSE는 요일별, 임시, 대수송 등을 작성하여 설정에 따라 자동표출가능한가?
17	LSE는 각 표시기의 크기에 맞추어 한글, 한자, 영문, 특수문자 등은 16x16 DOT, 24x24 DOT, 32x32 DOT, 48x48 DOT의 기본 문자꼴을 가져야 하며 16색상을 사용하여 입력할 수 있는가?
18	스케쥴 정보 작성 기능으로서 정상 운용시 사용될 기본 스케쥴과 긴급 비상시 일시적으로 사용될 스케쥴 작성기능을 갖되 기본 스케쥴은 자동으로, 긴급스케쥴은 수동으로 운용될 수 있는가?
19	보수자 장치와 운용자 장치는 LSE에 접속하여 운용가능한가?
20	LSE는 운용자가 열차의 종별 및 행선지명 등을 입력 운용할 수 있는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	홈안내표시기 LED MODULE의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
2	홈안내표시기 CONTROLLER의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
3	홈안내표시기 POWER SUPPLY의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
4	홈안내표시기 외함사이즈는 규격과 일치하는가?
5	홈안내표시기 DC 전원선 용량은 규격이상인가?
6	홈안내표시기 내부 전원선은 절연된 압착단자로 결속되었는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
7	홈안내표시기 내부 전원/통신 배선은 10cm 간격으로 Cable Tie로 처리되었는가?
8	홈안내표시기 부품의 고정상태는 열차의 진동에 대비하여 스프링와셔가 있는 볼트로 고정되어 있는가?
9	홈안내표시기 내부에 분진제거용 Filter가 장작되어 있는가?
10	홈안내표시기 Module 전면부의 아크릴은 난반사 처리가 되어 있어야 하며, 아크릴은 탈부착이 가능한 구조로 설계되어 있는가?
11	홈안내표시기 Module 불량발생 및 교체시 용이하도록 Module 부착부와 케이스를 분리하여 설계되어 있는가?
12	홈안내표시기 통신이상 발생시 “조정중”이 표출되는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
13	홈안내표시기는 자동휘도 조정장치를 내장되어 있는가?
14	홈안내표시기는 초기 구동시 전체 색상별로 ON/OFF 기능 및 사선표출 간섭상태를 파악할 수 있는 시험기능이 있는가?
15	홈안내표시기는 자동온도센서를 내장하여 적정 온도에서 Fan을 동작시키는가?
16	홈안내표시기는 열자정보의 한글, 영문을 병행표출 또는 순환표 출 가능 한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	개표구표시기 LED MODULE의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
2	개표구표시기 CONTROLLER의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
3	개표구표시기 POWER SUPPLY의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
4	개표구표시기 외함사이즈는 규격과 일치하는가?
5	개표구표시기 DC 전원선 용량은 규격이상인가?
6	개표구표시기 내부 전원선은 절연된 압착단자로 결속되었는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  7  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
7	개표구표시기 내부 전원/통신 배선은 10cm 간격으로 Cable Tie로 처리되었는가?
8	개표구표시기 부품의 고정상태는 열차의 진동에 대비하여 스프링와셔가 있는 볼트로 고정되어 있는가?
9	개표구표시기 내부에 분진제거용 Filter가 장작되어 있는가?
10	개표구표시기 Module 전면부의 아크릴은 난반사 처리가 되어 있어야 하며, 아크릴은 탈부착이 가능한 구조로 설계되어 있는가?
11	개표구표시기 Module 불량발생 및 교체시 용이하도록 Module 부착부와 케이스를 분리하여 설계되어 있는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  7  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
12	개표구표시기 통신이상 발생시 “조정중”이 표출되는가?
13	개표구표시기는 초기 구동시 전체 색상별로 ON/OFF 기능 및 사선표출 간섭상태를 파악할 수 있는 시험기능이 있는가?
14	개표구표시기는 자동온도센서를 내장하여 적정 온도에서 Fan을 동작시키는가?
15	개표구표시기는 열자정보의 한글, 영문을 병행표출 또는 순환표 출 가능 한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  8  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	통로표시기 LED MODULE의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
2	통로표시기 CONTROLLER의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
3	통로표시기 POWER SUPPLY의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
4	통로표시기 외함사이즈는 규격과 일치하는가?
5	통로표시기 DC 전원선 용량은 규격이상인가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  9  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
6	통로표시기 내부 전원선은 절연된 압착단자로 결속되었는가?
7	통로표시기 내부 전원/통신 배선은 10cm 간격으로 Cable Tie로 처리되었는가?
8	통로표시기 부품의 고정상태는 열차의 진동에 대비하여 스프링와셔가 있는 볼트로 고정되어 있는가?
9	통로표시기 내부에 분진제거용 Filter가 장작되어 있는가?
10	통로표시기 Module 전면부의 아크릴은 난반사 처리가 되어 있어야 하며, 아크릴은 탈부착이 가능한 구조로 설계되어 있는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  9  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
11	통로표시기 Module 불량발생 및 교체시 용이하도록 Module 부착부와 케이스를 분리하여 설계되어 있는가?
12	통로표시기 통신이상 발생시 “조정중”이 표출되는가?
13	통로표시기는 초기 구동시 전체 색상별로 ON/OFF 기능 및 사선표출 간섭상태를 파악할 수 있는 시험기능이 있는가?
14	통로표시기는 자동온도센서를 내장하여 적정 온도에서 Fan을 동작시키는가?
15	통로표시기는 열자정보의 한글, 영문을 병행표출 또는 순환표 출 가능 한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  10  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	출/도착표시기 LED MODULE의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
2	출/도착표시기 CONTROLLER의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
3	출/도착표시기 POWER SUPPLY의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
4	출/도착표시기 외함사이즈는 규격과 일치하는가?
5	출/도착표시기 DC 전원선 용량은 규격이상인가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  11  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
6	출/도착표시기 내부 전원선은 절연된 압착단자로 결속되었는가?
7	출/도착표시기 내부 전원/통신 배선은 10cm 간격으로 Cable Tie로 처리되었는가?
8	출/도착표시기 부품의 고정상태는 열차의 진동에 대비하여 스프링와셔가 있는 볼트로 고정되어 있는가?
9	출/도착표시기 내부에 분진제거용 Filter가 장작되어 있는가?
10	출/도착표시기 한글, 영문을 병행표출 또는 순환표출 가능 한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  11  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	여객안내설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
11	출/도착표시기 동영상 표출이 가능한가?
12	출/도착표시기 통신이상 발생시 “조정중”이 표출되는가?
13	출/도착표시기는 초기 구동시 전체 색상별로 ON/OFF 기능 및 사선표출 간섭상태를 파악할 수 있는 시험기능이 있는가?
14	출/도착표시기는 자동온도센서를 내장하여 적정 온도에서 Fan을 동작시키는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  12  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item		지지대 취부		검사/시험일자 Date of Insp./Test	년 월 일

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	지지대는 지정색으로 분체도장 또는 용융아연도금이 되어있는가?
2	지지대 구조물은 초속 50M/s의 풍압을 고려하여 설계되었는가?
3	취부되는 부분은 되도록 볼트와 너트로 체결되도록 설계되었는가?
4	취부에 사용되는 볼트와 너트는 도금처리가 되어있는가?
5	지지대는 배선용 홀이 타공되어 있는가?
6	외부로 노출되는 지지대는 구조가 미려한가?
7	용접으로 취부된 지지대의 마감처리(페인트 등)는 되어있는가?
8	지지대 취부시 타 시설과의 간섭이 없는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  13  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item		국부역장치(LSE) 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test	년 월 일

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	LSE에 장착된 부품은 운반시 떨어지지 않도록 단단히 고정되어 있는가?
2	LSE 장비와 타설비간 인터페이스가 있을 경우 설치위치는 인터페이스 가 용이하도록 설치되었는가?
3	LSE 구동을 위한 1차전원은 인입되어 있는가?
4	LSE 1차전원은 UPS에 결속되어 있는가?
5	HSE와 LSE 통신회선(TCP/IP)은 구성되어 있는가?
6	HSE와 LSE 통신상태(TTL 수치 등)는 양호한가?
7	LSE 전면부는 외부에서 상태를 확인 할 수 있도록 유리로 되어있는가?
8	LSE 내부 전원/통신 배선은 10cm 간격으로 Cable Tie로 처리되었는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  14  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item		표시기 설치		검사/시험일자 Date of Insp./Test	년 월 일

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	표시기 설치는 승객들이 쉽게 볼수 있는 위치에 설치되었는가?
2	표시기 설치위치는 타 설비와 간섭은 없는가?
3	홈안내표시기는 선로로부터 건축한계선 안쪽에 설치되어 있는가?
4	표시기 인입되는 전원선은 압착절연단자를 사용하여 결속하였는가?
5	표시기 인입되는 통신선은 통신방식에 알맞게 결속하였는가?
6	표시기 Door는 안전한 구조로 견고한가?
7	표시기 높이는 바닥부터 표시기 밑면까지 2400mm 인가?
8	표시기와 지지대를 연결하는 볼트/너트는 도금된 제품을 사용하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  15  of  15

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item		조정 및 시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test	년 월 일

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	LSE는 HSE로부터 전송된 열차운행정정보를 수신하여 각 역사내 장소별 표시기에 당해 정보가 표출가능한가?
2	LSE와 표시기간의 접속은 TCP/IP 통신이 가능한가?
3	LSE는 열차지연에 관한 정보를 표출가능한가?
4	LSE는 표시기의 고장정보를 수신하여 자체적으로 고장상태를 모니터링 하고, 고장정보를 보수자 장치에 전송가능한가?
5	LLSE는 HSE로부터 표준시각을 수신하여 표시기로 전송가능한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2007년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	라디오튜너의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
2	Cassette Deck의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
3	CD Player의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
4	Remote Control Pannel의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
5	마이크의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
6	전원분배기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
7	주조종탁 함체의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
7	주조종탁 함체의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
8	감청기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
9	화재경보발생기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
10	음성자동방송기기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
11	사령원격방송자장치의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
12	주전원개폐기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  3  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
13	전치증폭기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
14	스피커선택스위치의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
15	방송순위제어기기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
16	무선전화인터페이스의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
17	모뎀유니트의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
18	주증폭기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
19	터미널의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
20	스피커릴레이의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  4  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
21	전원분배기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
22	자동송풍기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
23	본체함의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
24	무선단말기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
25	본체함의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
26	충전기의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?
27	축전지의 수량 및 사양은 규격의 동등이상 제품인가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식) 연결지

Inspection & Test Checklist

Page  5  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	감청기(Monitor Panel)는 주 증폭기의 출력상태를 회선별로 감청 및 LED Meter로 확인할 수 있게 하며, 감청음량을 조정할 수 있는가?
2	자동방송을 하기 위한 행선지, 열차진입조건 등의 정보를 받아 이상 없이 동작 및 방송내용은 조건에 의해 상행 및 하행의 Platform에 구별 방송되며 서로의 간섭이나 유도 없이 운용가능한가?
3	표출 조작내용, 행선지역명을 전면에 LED로 표시가 가능한가?
4	화재경보발생기는 화재 수신반 으로부터 화재신호가 발생 시 자동으로 음성메모리에 의한 화재방송을 송출하며 주전원 차단시 에도 자동 동작이 가능한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  6  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
5	메트릭스는 방송되는 순위를 결정하는 기기로 방송우선순위는 화재방송, 사령방송, 자동방송, 무선방송, 리모트 원격방송, 본체 방송의 순서로 운용이 가능한가?
6	주증폭기는 50[W] 단위의 모듈별로 제작하고, 출력단자는 병렬로 결선하여 스피커쪽에 공급하는 기능 및 병렬 연결시 각 증폭기의 출력이 소요되는 스피커의 입력에 충족되어 모듈별 고장발생시 전체 운용에 지장이 없도록 운용이 가능한가?
7	앰프출력 절환기는 대합실용의 출력을 기능실, 통로 등에 선택방송 및 일제 방송의 기능을 가졌는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  7  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8	민방위 경보음은 Push Button 조작에 의하여 반자동으로도 경보음이 방송이 가능한가?
9	챠임은 4음타(도, 미, 솔, 도) One Touch 방식으로 방송 전에 예음타 방송이 가능한가?
10	본체함에는 주조정탁에서 방송이 불가능한 상태에서 긴급사태 방송을 하고자 할 때 본체함에서 직접 마이크 방송할 수 있는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  8  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
11	전원 분배기는 각 Unit에 전원을 공급하는 역할을 하며 기기전면에 전원표시등 전원개폐기를 부착하여 운용이 가능한가?
12	통풍기는 방송장치 Rack내의 환기를 위한 것으로 팬의 동작온도는 온도감지 센서에 의하여 지정한 온도 이상이 될 경우 자동으로 작동하여 환기를 시켜야 하고 지정온도 이하가 되면 자동으로 정지가 가능한가?
13	주조정탁에서는 승강장, 대합실, 기능실 및 기타 역사내 구역별 방송 혹은 일제방송을 선택하여 송출 기능 및 방송중 감시램프는 승강장의 상선/ 하선, 대합실의 통로 및 기능실에 방송중 상태를 확인할 수 있는가?
14	승강장에서 필요시 역무실 또는 승객에게 비상방송 및 안내방송을 할 수 있도록 상,하선별로 페이징폰을 설치가 가능한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  9  of  9

검사점검표 번호 Checklist No.		검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location			세부작업명 Work Item	방송설비 설치전 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test			2006년 월 일
점검표작성자 Prepared by			검토자 Reviewed By			승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
15	역사에서 장비 각 유니트들의 전원상태를 감시하고, 가청 경보발령 및 데이터를 집중관리(집중관리 장소는 향후 지정)가 가능한가?
16	장소별, 위치별, 시간대별 소음정도에 따라 적절한 음량조절이 가능한가?
17	상전원이 차단되었을 경우는 즉시 예비전원으로 자동 교체되며 상전원 복구시 자동으로 복구기능을 갖고 기기 동작이 가능한가?
18	충전기능은 축전지 상태에 따라 자동 충전될 수 있게 하며 축전지의 과충전에 대한 보호장치를 하여야 하며 축전지는 정전시 30분 이상 정상동작할 수 있도록 운용이 가능한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표(가로 서식)

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전자교환기 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	자동망 다이얼링 기능은 정상적으로 동작하는가?
2	서비스 등급 지정 기능은 정상적으로 동작하는가?
3	동일 그룹내 호출 기능은 정상적으로 동작하는가?
4	착신지정 국선 기능은 정상적으로 동작하는가?
5	디지털 국선기능은 정상적으로 동작하는가?
6	착신링 구별 기능은 정상적으로 동작하는가?
7	번호 계획 설정 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		전자교환기 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8	번호 계획 변경 기능은 정상적으로 동작하는가?
9	직통전화 회선 기능은 정상적으로 동작하는가?
10	상호 통화 제어 기능은 정상적으로 동작하는가?
11	보류음악 서비스 기능은 정상적으로 동작하는가?
12	외부 착신 전환 기능은 정상적으로 동작하는가?
13	시스템 단축다이얼 기능은 정상적으로 동작하는가?
14	DOD 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		전자교환기 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
15	회의통화 기능은 정상적으로 동작하는가?
16	직접 당겨받기 기능은 정상적으로 동작하는가?
17	착신거부 무시 기능은 정상적으로 동작하는가?
18	보류 기능은 정상적으로 동작하는가?
19	통화중 문의 기능은 정상적으로 동작하는가?
20	그룹 가로채기 기능은 정상적으로 동작하는가?
21	메시지 전달 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  4  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		전자교환기 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
22	비화(지정그룹) 기능은 정상적으로 동작하는가?
23	국선 예약 기능은 정상적으로 동작하는가?
24	호 전환 기능은 정상적으로 동작하는가?
25	가입자 단축다이얼 기능은 정상적으로 동작하는가?
26	경보표시 기능은 정상적으로 동작하는가?
27	통화 대기 기능은 정상적으로 동작하는가?
28	통화시간 산정 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  5  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		전자교환기 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
29	통화 상대 가입자 표시 기능은 정상적으로 동작하는가?
30	통화 감시 기능은 정상적으로 동작하는가?
31	중계대간 통화 기능은 정상적으로 동작하는가?
32	재다이얼 기능은 정상적으로 동작하는가?
33	메시지 등록 및 삭제 기능은 정상적으로 동작하는가?
34	시각 표시 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지(가로 서식)

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  6  of  6

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		전자교환기 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
35	전화 사서함 이용 기능은 정상적으로 동작하는가?
36	전화번호 자동안내 기능은 정상적으로 동작하는가?
37	데이터 관리 기능은 정상적으로 동작하는가?
38	진단 및 제어기능은 정상적으로 동작하는가?
39	장애 관리 기능은 정상적으로 동작하는가?
40	통계관리 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			사령전화설비 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	사령전화설비 구성은 정상적으로 동작하는가?
2	사령과 자장치간 호출 기능은 정상적으로 동작하는가?
3	사령원장치간 호출 기능은 정상적으로 동작하는가?
4	유지보수장치 접속 기능은 정상적으로 동작하는가?
5	주장치 동작 및 정보등록 기능은 정상적으로 동작하는가?
6	경보발생 및 정지 기능은 정상적으로 동작하는가?
7	이중화 절체 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		사령전화설비 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8	표준시각의 표시 및 전송기능은 정상적으로 동작하는가?
9	사령회선 호출 기능은 정상적으로 동작하는가?
10	자동회선 호출 기능은 정상적으로 동작하는가?
11	직통회선 호출 기능은 정상적으로 동작하는가?
12	녹음장치 기능은 정상적으로 동작하는가?
13	녹음장치 통화시간 표시기능은 정상적으로 동작하는가?
14	녹음제어장치 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		사령전화설비 각종 기능검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
15	녹음장치 검색 기능은 정상적으로 동작하는가?
16	녹음장치 이중화 기능은 정상적으로 동작하는가?
17	자장치 착신 통화 기능은 정상적으로 동작하는가?
18	자장치 호출 통화 기능은 정상적으로 동작하는가?
19	유지보수 관리대상 접속 기능은 정상적으로 동작하는가?
20	유지보수 관리항목 관리 기능은 정상적으로 동작하는가?
21	유지보수장치 출력 기능은 정상적으로 동작하는가?
22	유지보수장치 정보DB화 기능은 정상적으로 동작하는가?
23	회선정보의 설정과 변경 기능은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA, 미적용시에는 NA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable) or "NA"(Not Applicable).

	검사자(시공사) Inspected by(Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by(Supervisor)	승인자(감리단장) Approved by(Section Fanarer of Superisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전기시계 설치(GPS 수신기 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	표준시각 수신 동작시험
2	표준시각 송신 동작시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			11.전기시계 설치(모시계 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	부모시계 간의 연동시험
2	중계시계 간의 연동시험
3	일반형 아날로그 자시계 연동시험
4	CP 내장형 아날로그시계 연동시험
5	디지털 자시계와 연동시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			11.전기시계 설치(부모시계 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	모시계와 통신동작 연동시험
2	일반형 아날로그 자시계와 연동시험
3	CPU 내장형 아날로그시계와 연동시험
4	디지털 자시계와 연동시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			11.전기시계 설치(중계시계 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	모시계와 연동시험
2	일반형 아날로그 자시계와 연동시험
3	CPU 내장형 아날로그 시계와 연동시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			11.전기시계 설치(디지털 자시계 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	자시계 송수신 연동동작시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			11.전기시계 설치(일반형 아날로그 자시계 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	아날로그자시계 수신동작연동시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			11.전기시계 설치(CPU 내장형 자시계 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	CPU내장형 자시계 연동시험

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			정보통신망 설치(Gigabit Ethernet Switch 개통시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비 이중화가 구성되었는가?
2	장비간 회선 이중화 테스트는 정상적으로 동작되는가?
3	VLAN 적용 테스트는 정상적으로 동작되는가?
4	Port 속도 100Mbps 지원이 되는가?
5	네트워크 관리 Protocol 지원이 되는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			정보통신망 설치(Switchin HUB 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비간 회선 이중화 테스트는 정상적으로 동작하는가?
2	VLAN 적용 테스트는 정상적으로 동작하는가?
3	Port 속도 100Mbps 지원이 가능한가?
4	네트워크 관리 Protocol은 지원되는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			정보통신망 설치(LAN Swith 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비간 회선 이중화 테스트는 정상적으로 동작되는가?
2	VLAN 적용 테스트는 정상적으로 동작되는가?
3	Port 속도 100Mbps 지원이 되는가?
4	네트워크 관리 Protocol 지원이 되는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			정보통신망 설치(Router 개통시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	WAN Interface 시험은 정상적으로 동작되는가?
2	라우팅 설정 기능이 있는가?
3	장비 이중화가 구성되었는가?
4	내부 LAN간 속도 : 100Mbps 가 구현되는가?
5	네트워크 관리 Protocol 지원이 되는가?
6	WAN Protocol이 지원되는가?
7	네트워크 보안은 구성되었는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			정보통신망 설치(NMS 장비관리기능)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비 이중화가 구성되었는가?
2	NMS 관리기능 테스트는 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			망관리 설비(TNM 기능종합시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	통합관리 Manager 기능시험은 정상적으로 동작하는가?
2	구성관리 기능 시험은 정상적으로 동작하는가?
3	장애관리 기능 시험은 정상적으로 동작하는가?
4	성능관리 기능 시험은 정상적으로 동작하는가?
5	보안관리 기능 시험은 정상적으로 동작하는가?
6	계정관리 기능 시험은 정상적으로 동작하는가?
7	통계관리 기능 시험은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  1  of 1

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		망관리 설비(TNM 시스템시험)		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	백업/복구시험은 정상적으로 동작하는가?
2	이중화 시험은 정상적으로 동작하는가?
3	TNM 시스템 보안시험은 정상적으로 동작하는가?
4	서버콘솔 복구시험은 정상적으로 동작하는가?
5	표준시각 분배시험은 정상적으로 동작하는가?
6	볼륨 시험은 정상적으로 동작하는가?
7	스트레스 시험은 정상적으로 동작하는가?
8	성능시험은 정상적으로 동작하는가?
9	EMS 데이터 백업/복구시험은 정상적으로 동작하는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			시스템 각종 종합시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	교류입력 정. 복전 시험은 정상적으로 동작하는가?
2	경보동작 시험은 정상적으로 동작하는가?
3	정전시 Back-Up 시험은 정상적으로 동작하는가?
4	무정전 전원장치 EMS 통신시험 정상적으로 동작하는가?
5	무정전 전원장치 Battery 전체 전압측정은 양호한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

열차무선설비

1. 목  록

○ 고속철도

○ 일반철도

2. 열차무선설비 ITP 및 ITC

○ 고속철도

○ 일반철도

○ 고속철도

ITP 번호	목 록		비 고
1	중앙제어센터설비 설치	케이블트레이 및 랙 설치
		장비설치
		통신 및 전원케이블 포설
		내부접지 신설
2	중계기지국설비 설치	케이블트레이 및 랙 설치
		장비설치
		통신 및 전원케이블 포설
		내부접지 신설
3	철탑 건립	터파기
		하부콘크리트타설
		상부콘크리트타설
		철탑 건립
		안테나 설치
		급전선 포설
4	난청해소설비 설치	케이블 안테나 포설
		장비 설치
		광케이블 포설
5	역용기지국설비 설치	공중선 POLE 건립
		안테나 설치
		급전선 포설
6	차상설비 설치	무선송수신기 설치
		안테나 설치
		급전선 포설
7	자동차설비 설치	무선송수신기 설치
		안테나 설치
		급전선 포설

○ 일반철도

ITP 번호	목 록		비 고
1	운용조작반 설치	전원 및 통신케이블
		접지설비
		장비설치
2	관제통화장치 설치	전원 및 통신케이블
		장비설치
3	REMOTE CONTROL 설치	전원 및 통신케이블
		접지설비
		장비설치
4	역용기지국설비 설치	공중선 POLE 건립
		안테나 설치
		급전선 포설
		무선 송수신기 설치
5	전원장치 설치
		전원케이블 설치
		접지설비
		장비설치
6	터널무선중계장치 설치	케이블 안테나 포설
		장비설치
		전원 및 광/동 통신케이블
7	FM중계장치 설치	전원 및 통신케이블
		접지설비
		장비설치
		안테나 설치
		통합함체 설치
8	열차방호중계장치 설치	전원케이블 설치
		접지설비
		장비설치
		방호안테나 설치

○ 고속철도

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	중앙제어센터설비 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	케이블트레이 및 랙 설치
2	장비설치
3	통신 및 전원케이블 포설
4	내부접지 신설
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	중계기지국설비 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	케이블트레이 및 랙 설치
2	장비설치
3	통신 및 전원케이블 설치
4	내부접지 신설
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	철탑 건립			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	터파기
2	하부콘크리트타설
3	상부콘크리트타설
4	철탑건립
5	안테나설치
6	급전선포설
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	난청해소설비 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	케이블 안테나 포설
2	장비설치
3	광케이블 포설
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	역용기지국설비 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	공중선 POLE 건립
2	안테나 설치
3	급전선 포설
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	차상설비 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	무선송수신기 설치
2	안테나 설치
3	급전선 포설
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	자동차설비 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	무선송수신기 설치
2	안테나 설치
3	급전선 포설
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중앙제어센터설비 설치 (케이블트레이 및 랙 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블트레이는 도면에 의거 설치하였는가?		*	*
2	마킹은 설계도면에 따라 지정된 위치에 하였는가?
3	랙 설치전 레벨링을 하였는가?
4	전선관 및 부속품은 한국표준규격(KS)표시품을 사용하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중앙제어센터설비 설치 (장비 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	설치 위치는 도면과 일치하는가?		*	*
2	장비의 수평, 수직을 맞추었는가?
3	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중앙제어센터설비 설치 (통신 및 전원케이블 신설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	통신케이블 포설시 그룹별로 배선하였는가?		*	*
2	포설시 케이블에는 표찰을 양단말에 부착하였는가?
3	케이블 외피에 손상이 없도록 시공하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중앙제어센터설비 설치 (내부접지 신설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	모든 통신장비의 접지는 기시설된 GROUND WINDOW에 접속하였는가?		*	*
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	공사완료후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중앙제어센터설비 설치 (내부접지 신설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	모든 통신장비의 접지는 기시설된 GROUND WINDOW에 접속하였는가?		*	*
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	공사완료후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중계기지국설비 설치 (케이블트레이 및 랙 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블트레이는 도면에 의거 설치하였는가?		*	*
2	마킹은 설계도면에 따라 지정된 위치에 하였는가?
3	랙 설치전 레벨링을 하였는가?
4	전선관 및 부속품은 한국표준규격(KS)표시품을 사용하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중계기지국설비 설치 (장비 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	설치 위치는 도면과 일치하는가?		*	*
2	장비의 수평, 수직을 맞추었는가?
3	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중계기지국설비 설치 (통신 및 전원케이블 신설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	통신케이블 포설시 그룹별로 배선하였는가?		*	*
2	포설시 케이블에는 표찰을 양단말에 부착하였는가?
3	케이블 외피에 손상이 없도록 시공하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			중계기지국설비설치 (내부접지 신설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	모든 통신장비의 접지는 기시설된 GROUND WINDOW에 접속하였는가?		*	*
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	공사완료후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (터파기)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	터파기 규격은 설계도면대로 시행하였는가?		*	*
2	지내력을 측정하였는가?
3	잔토는 지정된 장소에 처리하였는가?
4	작업사항을 사진촬영하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (하부콘크리트 타설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	철근배근은 설계도면에 의거 설치하였는가?		*	*
2	거푸집 조립전 거푸집의 표면을 깨끗하게 정리하고 표면처리 하였는가?
3	거푸집은 도면에 따라 조립하였는가?
4	콘크리트 타설시간을 초과하지 않았는가?
5	콘크리트 타설전 슬럼프를 확인하였는가?
6	콘크리트 타설전 공기량을 확인하였는가?
7	콘크리트 타설전 염화량을 확인하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표(연결지)

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (하부콘크리트 타설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8	콘크리트 타설전 압축강도를 확인하였는가?		*	*
9	콘크리트 타설전 압축강도 시험용 공시채를 제작하였는가?
10	콘크리트는 규정된 재료를사용하였는가?
11	콘크리트 타설 낙하고는 적당한가?
12	진동기를 사용하여 충분히 다짐을 하였는가?
13	가수등의 행위는 없는가?
14	작업사항을 사진촬영 하였는가?

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (상부콘크리트 타설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	철근배근은 설계도면에 의거 설치하였는가?		*	*
2	거푸집 조립전 거푸집의 표면을 깨끗하게 정리하고 표면처리 하였는가?
3	거푸집은 도면에 따라 조립하였는가?
4	콘크리트 타설시간을 초과하지 않았는가?
5	콘크리트 타설전 슬럼프를 확인하였는가?
6	콘크리트 타설전 공기량을 확인하였는가?
7	콘크리트 타설전 염화량을 확인하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표(연결지)

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (상부콘크리트 타설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8	콘크리트 타설전 압축강도를 확인하였는가?		*	*
9	콘크리트 타설전 압축강도 시험용 공시채를 제작하였는가?
10	콘크리트는 규정된 재료를사용하였는가?
11	콘크리트 타설 낙하고는 적당한가?
12	진동기를 사용하여 충분히 다짐을 하였는가?
13	가수등의 행위는 없는가?
14	작업사항을 사진촬영 하였는가?

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (철탑건립)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	자재전도 및 추락에 대비한 안전조치는 하였는가?		*	*
2	철탑자재 입고시 시험성적서 확인 및 외관검사를 하였는가?
3	철탑조립시 설계칫수가 설계도면과 일치하는지 확인하였는가?
4	철탑조립은 완전양생이 끝날때하며 부재는 조립순서에 따라 밑에서 부터 조립하여 부재에 손상을 주지않도록 충분한 보호를하고 있는가?
5	BOLT는 소정규격의 것을 사용하고 간격이 생기는 부분에는 소정규격의FILLER를 끼우고 조였는가?
6	BOLT취부는 NUT가 철탑내부 혹은 상부에 나오도록 BOLT를 끼웠는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표(연결지)

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (철탑 건립)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
7	볼트조임시 TORQUE WRENCH를 사용하여 눈금이 표값의 범위에 들도록 조였는가?
8	자재전도 및 추락에 대비한 안전조치는 하였는가?		*	*
9	작업사항을 사진촬영하였는가?

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (안테나 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	안테나 설치는 도면에 의해 설치하였는가?		*	*
2	앵글등의 자재는 부식에 강한 아연도금 등을 사용하였는가?
3	GPS용안테나 설치는 도면에 의거 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			철탑 건립 (급전선 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	급전선은 설계도면에 의거 포설하였는가?		*	*
2	급전선의 접지는 수직으로 포설되는 부분에서 맨 윗부분, 중간부분, 실내로 들어가는 입구에서 접지KIT를 이용하여 케이블의 외부도체와 접속하였는가?
3	철탑에 설치되는 Surge Suppressor 접지는 GV 35㎟(25㎟)선을 사용하여 접지봉에 Exothermic welding 접속하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			난청해소설비 설치 (케이블안테나 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	정해진 위치에 마킹 및 레벨링을 하였는가?		*	*
2	앙카볼트용 천공깊이를 준수하였는가?
3	케이블안테나 가설방향은 시단이 상부측으로 종단이 하부측으로 가도록 가설하였는가?
4	케이블이 터널바닥등에 끌리지 않게 가설하였는가?
5	케이블 가설후 루프저항 및 절연저항 시험을 하고 그 시험 성적서를 작성하였는가?
6	케이블클램프를 규정된 간격으로 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			난청해소설비 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	정해진 위치에 마킹 및 레벨링을 하였는가?		*	*
2	케이블, 접지선, 전원선을 도면대로 시공 하였는가?
3	1차 입력전원을 확인 후 전원을 투입 하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			난청해소설비 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	정해진 위치에 마킹 및 레벨링을 하였는가?		*	*
2	케이블, 접지선, 전원선을 도면대로 시공 하였는가?
3	1차 입력전원을 확인 후 전원을 투입 하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			난청해소설비 설치 (광케이블 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	광케이블 드럼을 상하차시 지게차를 이용 케이블에 충격을 주지않도록 하였는가?		*	*
2	광케이블 관련 시험성적서는 확인하였는가?
3	포설방향은 시단이 상부측으로 종단이 하부측으로 가도록 포설하였는가?
4	포설시 광케이블이 땅 또는 인공바닥에 끌리지 않게 포설하였는가?
5	광섬유 CORE의 최소 곡률반경은 40㎜이상으로 하였는가?
6	광케이블 접속은 융착접속하고 열수축튜브에 보호하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			역용기지국설비 설치 (공중선 POLE 건립)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	건축 등 관련부서와 사전협의 하였는가?		*	*
2	공중선 POLE은 설계도면에 부합하도록 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			역용기지국설비 설치 (안테나 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	안테나는 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			역용기지국설비 설치 (급전선 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	급전선을 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			차상설비 설치 (무선송수신기 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	무선송수신기 설치는 설계도면에 의거 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			차상설비 설치 (안테나 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	안테나를 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			차상설비 설치 (급전선 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	급전선을 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			자동차설비 설치 (무선송수신기 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	무선송수신기 설치는 설계도면에 의거 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			자동차설비 설치 (안테나 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	안테나를 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			자동차설비 설치 (급전선 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	급전선을 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

○ 일반철도

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	운용조작반 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	전원 및 통신케이블
2	접지설비
3	장비설치
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	관제통화장치 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	전원 및 통신케이블
2	장비설치
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	REMOTE CONTROL 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	전원 및 통신케이블
2	접지설비
3	장비설치
4
5
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	역용기지국설비 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	공중선 POLE 건립
2	안테나 설치
3	급전선 포설
4	무선 송수신기 설치
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	전원장치 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	전원케이블 설치
2	접지설비
3	장비설치
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	터널무선중계장치 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	케이블 안테나 포설
2	장비설치
3	전원 및 광/동 통신케이블
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	FM중계장치 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	전원 및 통신케이블
2	접지설비
3	장비설치
4	안테나 설치
5	통합함체 설치
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험계획서(ITP) INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.	개정번호: REV.	시공사/공구명 : Constructor/ Section		감리단(공구명) : Supervisor		Page of
			공사(직업)명: Work item(activity)	열차방호중계장치 설치			장소/위치: Location
시 공 사 CONSTRUCTOR					감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION) BY SUPPLIER
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) REVIEWED BY (Const. Manager)	승인자(품질부서장또는 공사부서장) APPROVED BY (Quality Manager or Const. Manager)		검토(감리원/검사점 지정자) REVIEWED BY (Supervisor/Insp. Point Designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr)
. . .		. . .	. . .		. . .			. . .
일련번호 SERIAL NO.	작업공정 및 검사점 WORK ITEM & INSPECTION POINTS			적용문서 Applicable Document	검사점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point				비고 Remark
					시공사 CONSTRUCTOR			감리단 SUPERVISOR
					공사부서 Performed by	품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	전원케이블 설치
2	접지설비
3	장비설치
4	방호안테나 설치
H(HOLD POINT: 필수확인점):검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할수 없는 검사점 H(HOLD POINT) :An inspection point which Supervisor must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item W(WITNESS POINT:입회점) :검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정작업을 계속 할수 있는 검사점 W(WITNESS POINT) :An inspection point at the next work item may proceed without Supervisor’s witness

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			운용조작반 설치 (전원 및 통신케이블)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	케이블에는 구분 가능한 선명찰을 필요개소에 부착하였는가?
3	통신케이블및 전원선을 도면과 부합되게 설치하였는가?
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			운용조작반 설치 (접지설비)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비의 접지단자에 연결하였는가?		*	*
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	장비설치후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			운용조작반 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	승인도면에 의거 외형 검사를 하여 이상이 없는가?		*	*
2	장비의 설치위치는 양호한가?
3	장비의 수직, 수평은 맞추었는가?
4	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?
5	POWER 스위치 ON시 POWER 램프들이 점등되는가?
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			관제통화장치 설치 (전원 및 통신케이블)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	케이블에는 구분 가능한 선명찰을 필요개소에 부착하였는가?
3	통신케이블및 전원선을 도면과 부합되게 설치하였는가?
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			관제통화장치 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	승인도면에 의거 외형 검사를 하여 이상이 없는가?		*	*
2	장비의 설치위치는 양호한가?
3	장비의 수직, 수평은 맞추었는가?
4	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?
5	POWER 스위치 ON시 POWER 램프들이 점등되는가?
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			REMOTE CONTROL 설치 (전원 및 통신케이블)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	케이블에는 구분 가능한 선명찰을 필요개소에 부착하였는가?
3	통신케이블및 전원선을 도면과 부합되게 설치하였는가?
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			REMOTE CONTROL 설치 (접지설비)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비의 접지단자에 연결하였는가?		*	*
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	장비설치후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			REMOTE CONTROL 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	승인도면에 의거 외형 검사를 하여 이상이 없는가?		*	*
2	장비의 설치위치는 양호한가?
3	장비의 수직, 수평은 맞추었는가?
4	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?
5	입출력 정상적으로 동작하는가?
6	POWER 스위치 ON시 POWER 램프들이 점등되는가?
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			역용기지국설비 설치 (공중선 POLE 건립)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	건축 등 관련부서와 사전협의 하였는가?		*	*
2	공중선 POLE은 설계도면에 부합하도록 설치하였는가?
3	접지선은 연결하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			역용기지국설비 설치 (안테나 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	안테나는 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*
2	시공후 관련 계측기를 이용한 공중선 출력/반사시험을 실시하고 그 시험성적서를 작성하였는가 ?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			역용기지국설비 설치 (급전선 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	급전선을 도면과 부합하도록 설치하였는가?		*	*
2	급전선의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			역용기지국설비 설치 (무선 송수신기 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	무선송수신기설치 위치는 운용자와 협의하였는가?		*	*
2	전원 S/W는 별도로 구성하였는가??
3	피뢰기는 설치하였는가?
4	무선 송수신기의 동작상태는 양호한가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전원장치 신설 (전원케이블 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	전원케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?
2
3
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전원장치 신설 (접지설비)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비의 접지단자에 연결하였는가?
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	장비설치후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전원장치 신설 (장비설치 )		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	승인도면에 의거 외형 검사를 하여 이상이 없는가?
2	장비의 설치위치는 양호한가?
3	장비의 수직, 수평은 맞추었는가?
4	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?
5	정전시 배터리의 전원이 정상적으로 절체되어 동작하는가?
6	POWER 스위치 ON시 POWER 램프들이 점등되는가?
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			터널무선중계장치 설치 (케이블 안테나 포설)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	정해진 위치에 마킹 및 레벨링을 하였는가?		*	*
2	앙카볼트용 천공깊이를 준수하였는가?
3	케이블안테나 가설방향은 시단이 상부측으로 종단이 하부측으로 가도록 가설하였는가?
4	케이블이 터널바닥등에 끌리지 않게 가설하였는가?
5	케이블 가설후 루프저항 및 절연저항 시험을 하고 그 시험 성적서를 작성하였는가?
6	케이블클램프를 규정된 간격으로 설치하였는가?
7	케이블 안테나 포설후 일정간격으로 전계강도 시험 및 통화시험을 실시하고 그 시험성적서를 작성하였는가 ?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			터널무선중계장치 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	승인도면에 의거 외형 검사를 하여 이상이 없는가?		*	*
2	장비의 설치위치는 양호한가?
3	장비의 수직, 수평은 맞추었는가?
4	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?
5	정전시 배터리의 전원이 정상적으로 절체되어 동작하는가?
6	POWER 스위치 ON시 POWER 램프들이 점등되는가?
7	피뢰기는 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			터널무선중계장치 설치 (전원 및 광/동 통신케이블)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	케이블에는 구분 가능한 선명찰을 필요개소에 부착하였는가?
3	통신케이블 및 전원선을 도면과 부합되게 포설하였는가?
4	전원선은 전력분야와 협의하여 설치하였는가?
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			FM중계장치 설치 (전원 및 통신케이블)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	케이블에는 구분 가능한 선명찰을 필요개소에 부착하였는가?
3	통신케이블 및 전원선을 도면과 부합되게 포설하였는가?
4	전원선은 전력분야와 협의하여 설치하였는가?
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			FM중계장치 설치 (접지설비)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비의 접지단자에 연결하였는가?		*	*
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	장비설치후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?
4	접지는 공통접지 또는 개별접지에 접속하였는가?
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			FM중계장치 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	승인도면에 의거 외형 검사를 하여 이상이 없는가?		*	*
2	장비의 설치위치는 양호한가?
3	장비의 수직, 수평은 맞추었는가?
4	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?
5	정전시 배터리의 전원이 정상적으로 절체되어 동작하는가?
6	POWER 스위치 ON시 POWER 램프들이 점등되는가?
7	피뢰기는 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			FM중계장치 설치 (안테나 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	안테나는 도면과 부합하도록 설치하였는가?
3	안테나의 설치 위치는 적정한가?
4	피뢰침은 설치하였는가?
5	피뢰접지는 연결하였는가?
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			FM중계장치 설치 (통합함체 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	통합함체의 기초대의 설치위치는 토목분야와 협의하였는가?		*	*
2	통합합체의 환풍시설은 적절한가?
3	기초대의 수평상태는 양호한가?
4	터파기 및 거푸집, 콘크리트 상태는 적정하게 시공하였는가?
5	통합함체의 방향은 철도공사측과 협의하였는가?
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			열차방호장치 설치 (전원 및 통신케이블)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	케이블에는 구분 가능한 선명찰을 필요개소에 부착하였는가?
3	통신케이블 및 전원선을 도면과 부합되게 포설하였는가?
4	전원선은 전력분야와 협의하여 설치하였는가?
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			열차방호장치 설치 (접지설비)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	장비의 접지단자에 연결하였는가?		*	*
2	규정된 접지선을 사용하였는가?
3	장비설치후 접지저항측정 기록표를 작성하였는가?
4	접지는 공통접지 또는 개별접지에 접속하였는가?
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			열차방호장치 설치 (장비설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	승인도면에 의거 외형 검사를 하여 이상이 없는가?		*	*
2	장비의 설치위치는 양호한가?
3	장비의 수직, 수평은 맞추었는가?
4	각종 전선, 케이블의 접속이 적정한가?
5	정전시 배터리의 전원이 정상적으로 절체되어 동작하는가?
6	POWER 스위치 ON시 POWER 램프들이 점등되는가?
7	피뢰기는 설치하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

Page     of

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			열차방호장치 설치 (안테나 설치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1	케이블의 시공상태가 유해한 흠이나 결함이 없는가?		*	*
2	안테나는 도면과 부합하도록 설치하였는가?
3	안테나의 설치 위치는 적정한가?
4
5
6
7

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

시관절-44-3, Rev.1

역무자동화설비

1. 목  록

2. 역무자동화설비 ITP 및 ITC

1. 목 록

ITP 번호	목 록		비 고
1	역단위전산기	외관검사
		성능 및 기능검사
2	자동발권기	외관검사
		성능 및 기능검사
3	자동발매기	외관검사
		성능 및 기능검사
4	무임권용자동발매기	외관검사
		성능 및 기능검사
5	자동개집표기	외관검사
		성능 및 기능검사
6	보수자용전산기	외관검사
		성능 및 기능검사
7	비상게이트통화장치(주장치)	외관검사
		성능 및 기능검사
8	비상게이트통화장치(자장치)	외관검사
		성능 및 기능검사
9	교통카드집계기	외관검사
		성능 및 기능검사
10	교통카드무인충전기	외관검사
		성능 및 기능검사
11	교통카드단말기	외관검사
		성능 및 기능검사
12	교통카드정산기	외관검사
		성능 및 기능검사

검사 및 시험계획서 INSPECTION & TEST PLAN			ITP번호: ITP-AFC-04 ITP NO.			개정번호: REV.	시공사/공구명: Constructor/Section			감리단(공구)명: Supervisor			Page of
			공사(작업)명: 역무자동화설비 설치 장소/위치: Work item(activity) Location
시 공 사 CONSTRUCTOR								감 리 단(공구) SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(공사담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(공사부서장) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(품질부서장/공사부서장) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)				검토(감리원/검사점 지정자) Reviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자(감리공구장) Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points				적용문서 Applicable Document			검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point					비 고 Remarks
								시 공 사 CONSTRUCTOR				감 리 단 SUPERVISOR
								공사부서 Performed by	품질부서 Verified by			검사자 Inspector
1	역단위전산기				표준규격서,자재사양서
2	자동발권기				표준규격서,자재사양서
3	자동발매기				표준규격서,자재사양서
4	무임권용자동발매기				표준규격서,자재사양서
5	자동개집표기				표준규격서,자재사양서
6	보수자용전산기				표준규격서,자재사양서
7	비상게이트통화장치(주장치)				자재사양서
8	비상게이트통화장치(자장치)				자재사양서
9	교통카드집계기				표준규격서,자재사양서
10	교통카드무인충전기				표준규격서,자재사양서
11	교통카드단말기				표준규격서,자재사양서
12	교통카드정산기				표준규격서,자재사양서

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point) : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			1. 역단위전산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1.1	하드웨어 검사
1.1.1	CPU : 펜티엄 IV 3.2㎓ 동등 이상	표준규격서, 자재사양서
1.1.2	Main Memory : 512MB 이상	표준규격서, 자재사양서
1.1.3	HDD : 200GB 이상 * 2 (Master&Slave)	표준규격서, 자재사양서
1.1.4	ODD : CD-RW 콤보 동등 이상	표준규격서, 자재사양서
1.1.5	NIC : 10/100M Ethernet	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		1. 역단위전산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1.1.6	모니터 : LCD 17 inch 이상	표준규격서, 자재사양서
1.1.7	OS : Window XP 계열 최신버전	표준규격서, 자재사양서
1.1.8	DBMS : MS-SQL 2005	표준규격서, 자재사양서
1.1.9	RS-485 카드 내장	표준규격서, 자재사양서
1.1.10	RS-485 접속 규격의 Scanning Equipment Rack	표준규격서, 자재사양서
1.1.11	기기 캐비닛의 외함은 소부도장된 Painted Steel을 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
1.1.12	전면 문은 밖에서 장치의 동작상태를 파악할 수 있도록 투명 아크릴로 처리한다.	표준규격서, 자재사양서
1.1.13	환기구와 먼지제거용 필터 및 팬을 설치한다.	표준규격서, 자재사양서
1.1.14	이동을 용이하게 하기 위하여 Caster을 설치하고, Caster를 고정할 수 있는 잠금 장치를 둔다.	표준규격서, 자재사양서
1.2	성능 및 기능 검사
1.2.1	SACU는 감시통제를 받으며, FSP 장애 및 통신두절시에도 독립적으로 수행한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		1. 역단위전산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1.2.2	SACU는 최소한의 정해진 시격으로 TOM, POM의 회계 내역 및 AG의 통행량을 수집하여 화면에 표출 및 기록 유지하고 FSP로 그 자료를 전송한다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.3	SACU는 무임권용 자동발매기로부터 승객 인증 관련 데이터를 전송 받아 저장하고 FSP로 전송한다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.4	SACU의 초기화면은 “장비명 및 장비번호”, “통신상태 여부”, “운용모드 여부”, “개집표모드 여부”, “비상모드 여부”, “알람상태”, “통행량 및 회계자료” 등의 내용을 화면에 표출한다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.5	SACU의 조작 기능에는 운용자 메뉴와 보수자용 메뉴가 있으며 허가된 자에 한하여 접근 가능하다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.6	운용자 메뉴에는 “장비상태 조회 기능”, “일일보고서 화면 표출 및 인쇄 기능”, “장비운영모드 설정”, “보수원 메뉴로 전환 기능”이 있다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.7	보수자 메뉴에는 “역장비 설정 기능”, “역정보 설정 기능”, “알람정의 기능”, “통신모니터링 기능”, “History 조회”, “Dump 조회” 등의 기능이 있다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.8	보고서는 운용자가 사전에 입력시켜 놓은 시간에 자동적으로 인쇄 또는 운용자가 선택시 인쇄된다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  4  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		1. 역단위전산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
1.2.9	실시간 보고서는 “알람발생 및 수리완료시”, “POM에 거스름돈 보급시 및 동전함(또는 지폐수집함) 탈착시”, “POM의 호퍼 정보내용 삭제시”, “TOM 운용자의 근무시작 또는 종료시” 등의 경우 인쇄된다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.10	일일 보고서는 그날의 영업종료 후 자동인쇄 또는 해당 일자 선택에 의하며, “일계표”, “기기별통행량현황표”, “기기별승차권종류별발매매수”, “발매기수입집계표”, “발권기수입집계표”, “운수수입총괄표”를 생산한다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.11	SACU는 최소한의 정해진 시격으로 TOM, POM의 회계 내역 및 AG의 통행량을 485통신 방식으로 수집한다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.12	SACU는 무임권용POM으로부터 승객 인증 관련 데이터를 485통신 방식으로 전송 받아 저장하고 FSP로 전송한다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.13	SACU는 화재탐지 설비로부터 탐지신호를 받으면 역무원이 인지할 수 있도록 화면에 표시한다.	표준규격서, 자재사양서
1.2.14	DUMP (원시자료) 조회 내용을 외부 파일로 저장이 가능하다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			2. 자동발권기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
2.1	외관검사
2.1.1	자동발권기는 외함, 운용자정보표시기, 승객요금표시기, 키보드 및 운용모드선택키 스위치 등으로 구성되어 있다	표준규격서, 자재사양서
2.1.2	운영자 정보표시기는 17인치 TFT-LCD를 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.3	승객요금표시기의 최대 표시금액은 99,999원 이다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.4	키보드 와 마우스의 Interface 방식은 USB 방식으로 하며, 키보드는 일반 106 Key를 채용한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.5	외함의 외형규격은 400(W)x790(H)x600(D), 오차±50mm 이다.	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		2. 자동발권기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
2.1.6	외함 재질은 1.2mm Painted-steel(소부도장)을 채용한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.7	이동 및 설치가 용이하도록 외함에 Ball Caster x 4를 부착한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.8	운영자용과 보수원용 Door를 별도로 설치하여 상호 공간을 차단되도록 한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.9	전원공급장치는 전원단자대로부터 AC 220V를 공급받아 DC전압을 생성하여 자동발권기내의 각 장치에 전원을 공급한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.10	상용전원 정전 시 현재 진행 중인 작업을 마칠 수 있도록 내부의 예비 전원 공급 장치로부터 전원을 공급받는다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.11	승차권발매장치는 유지보수의 편리성을 위해 Guide Rail을 부착한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.12	승차권 롤은 2롤(보통권 2,500매/롤, 정액권 2,000매/롤)로 승차권 종류에 따라 자동으로 선택 사용하도록 한다.	표준규격서, 자재사양서
2.1.13	승차권발매장치의 폐표함의 용량은 최대 40매 이다.	표준규격서, 자재사양서
2.2	성능 및 기능 검사
2.2.1	TOM은 통용되는 모든 종류의 승차권을 발권한다. (보통권, 정액권, 할인권, 무임권 등)	표준규격서, 자재사양서
2.2.2	TOM은 SACU의 제어에 의해 응용프로그램을 전송받아 적용시킨다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		2. 자동발권기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
2.2.3	TOM은 SACU와 통신 두절시 독립적으로 동작한다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.4	배지는 운용자용(매표원), 감독자용 및 보수자용(정비원)으로 구분된다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.5	운용자모드 중 대기시 모드에서는 “근무시작”, “임률”, “판독”, “집계” 기능이 있다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.6	운용자모드 중 운용 모드에서 승차권 발권이 가능하며, 승차권의 최대 연속 발권매수는 100매(20매 단위 발행)이다.(Default는 1매)	표준규격서, 자재사양서
2.2.7	운용자모드 중 운용 모드에서 해당키를 선택할 때마다 선택된 정보가 운용자정보표시기에 나타난다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.8	운용자모드 중 운용 모드에서 발행키를 누르기 전에 취소키를 누르면 현재까지 진행된 모든 절차가 취소된다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.9	운용자모드 중 운용 모드에서 2매 이상 연속 발권시 도중에 취소키를 누르면 현재 진행중인 승차권까지 정상적으로 발행한 후 취소된다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.10	운용자모드 중 운용 모드에서 승차권 발권키를 누른 후 2초 내에 승차권이 발행된다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.11	TOM은 승차권 및 배지를 판독할 수 있고, 승차권 판독시 “최종사용일시”, “사용역”, “개집표 종류”, “운임수준”, “유효기간”, “잔여금액”, “반환금액”을 표시한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  4  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		2. 자동발권기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
2.2.12	집계키를 누르면 표준 규격서 3.4.17 (10)항의 정보가 화면에 표출된다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.13	TOM은 정산기능이 있으며, 정산내역은 “최종사용일시”, “사용역”, “월승요금”, “시간초과요금”의 정보를 포함한다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.14	임률키를 누르면 “역번호”, “기기번호”, “날짜 및 시간”, “마감시간”, “Fare Table", "Vending Table", "Fare Matrix"를 조회를 할 수있다.	표준규격서, 자재사양서			·
2.2.15	일시정지키를 누르면 발매를 할 수 없으며 “근무시작”, “근무종료”, “판독”, “집계” 기능을 수행할 수 있으며, 동일 운용자 배지 투입시 발매상태로 전환된다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.16	보수원모드에서는 “시험승차권 발행” 을 수행할 수 있으며, “시스템시험”과 “승차권처리장치시험”을 수행하는 “시험기능”이 있다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.17	TOM은 운용자의 근무시작 및 근무종료시 회계전표를 생산하고, 동시에 SACU로 전송한다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.18	P/E Mechanical Counter는 누적분과 교체주기분으로 별도 보관하며, 리얼타임으로 전송하고, 보수자 모드에서 수치 재설정이 가능하다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.19	SACU로 전송되는 알람 종류는 최대 64개로 구성된다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  5  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location		국제시스템산업(주) 개발실		세부작업명 Work Item		2. 자동발권기		검사/시험일자 Date of Insp./Test		2006.10.17~10.19

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
2.2.20	통신방식은 RS-485 및 TCP/IP 방식을 모두 지원한다.	표준규격서, 자재사양서
2.2.21	운용모드 변경키와 겸용으로 키보드를 이용하여 운용모드를 변경 할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			3. 자동발매기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
3.1	외관검사
3.1.1	매입형 자동발매기는 외함, 기기전면패널, 주전자제어장치, 동전처리장치, 지폐처리장치, 승차권발매장치, 운용자조작반, 전원공급장치, 동전 수집함 등으로 구성된다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.2	매입형 자동발매기의 외형규격은 650(W)x1800(H)x750(D), 오차±10mm 이다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.3	전면패널의 재질은 2.0mm Stainless-steel을 채용하며, 측면 및 후면패널은 1.6mm 소부도장된 Painted-steel을 채용한다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.4	승객용 모니터 및 터치스크린은 17인치 TFT-LCD를 채용한다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.5	동전처리장치, 지폐처리장치, 승차권발매장치는 유지보수의 편리성을 위해 Guide Rail을 부착한다.	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		3. 자동발매기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
3.1.6	승객정보표시기는 3색 LED Dot Matrix를 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.7	거스름돈의 최대저장 용량은 약 2,000개 이다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.8	Bill Escrow의 지폐일시 보류 용량은 9매 이다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.9	지폐수집함의 용량은 1,000장이다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.10	동전수집함 및 지폐수집함에는 전용 열쇠를 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.11	장비 유지보수 Door 개방형식은 후면 Open 방식이며, Door에는 시건용 열쇠와, Door 열림을 감지하는 스위치를 부착한다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.12	기기는 이동 및 설치가 용이하도록 이동식 다리바퀴로 설계하며, 높이 조정이 가능한 고정용 볼트를 부착한다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.13	전원공급장치는 전원단자대로부터 AC 220V를 공급받아 DC전압을 생성하여 발매기내의 각 장치에 전원을 공급한다.	표준규격서, 자재사양서
3.1.14	상용전원 정전 시 현재 진행 중인 작업을 마칠 수 있도록 내부의 예비전원공급장치로부터 전원을 공급받는다.	표준규격서, 자재사양서
3.2	성능 및 기능 검사
3.2.1	POM은 직접 동전 또는 지폐를 사용하여 장비를 조작함으로써 승차권을 구입한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		3. 자동발매기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
3.2.2	POM은 SACU의 제어에 의해 응용프로그램을 전송받아 적용시킬 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.3	POM은 보통권, 왕복권, 할인권을 발매할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.4	승차권을 발행하는 도중에 전원이 차단되면, 발행 중인 승차권에 대한 발매를 완료한 후에 사용중지가 된다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.5	승차권 구입 절차에 따라 터치스크린 선택 또는 요금 투입 도중 일정 시간(조정 가능) 이내에 다음 조작 절차를 취하지 않거나, 취소 선택시에는 투입한 금액을 승객에게 반환한 후 정상 운영 상태로 회복된다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.6	후면 도어를 열고 비밀번호를 20초 이내에 입력하지 않으면, 부저가 울리고 경보를 SACU에 보낸다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.7	장비에 동전을 투입하는 도중 취소버튼을 누르면, 장비는 승객이 투입한 것과 동일한 수량의 동전이 반환된다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.8	장비 자체에 저장된 동일 액면가의 거스름돈이 부족할 경우 대행 지불이 가능하다. (예: 500원 동전 부족시, 100원 동전 5개로 대행)	표준규격서, 자재사양서
3.2.9	장비는 동전 4종과 지폐 1종을 각각 또는 혼용하여도 승차권을 발행한다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.10	지폐 투입 도중 취소 버튼을 눌렀을 경우 장비는 투입한 지폐 즉, 일시 보류장치에 저장된 지폐를 승객에게 반환한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  4  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		3. 자동발매기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
3.2.11	요금 지불 후 또는 버튼 선택 후 2.5초 이내에 승차권을 발매할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.12	승차권 롤의 교체를 용이하게 할 수 있도록 승차권 잔량이 100~200매 남았을 때 1차 경보를, 완전히 소모되었을 때 2차 경보를 울린다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.13	승차권 엔코딩 모듈은 승차권에 자기 정보를 기록하고, 기록된 자기 정보는 완전하게 확인하며, 판독시 오류가 있는 승차권은 폐표함에 보관된 후 동일한 승차권이 다시 발행된다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.14	장비가 최대 5매까지의 승차권을 연속적으로 발행할 경우 기계적인 처리 속도는 1매씩 5번 발행하는 속도보다 단축되며, 수량을 입력하지 않을 경우에는 1매만 발매된다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.15	운용자 조작반을 이용하여 알람 현황을 조회할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.16	운용자 조작반을 이용하여 발매 현황을 조회할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.17	보수자는 운용자 조작반을 이용하여 시스템시험, 동전처리장치시험, 지폐처리장치시험, 승차권처리장치시험을 수행할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.18	장비는 동전수집함/지폐처리장치 제거 시 회계 전표를 만들고, SACU로 전송된다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  5  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		3. 자동발매기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
3.2.19	장비는 거스름돈을 보충할 때 회계 전표를 만든다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.20	장비는 미지급된 잔돈을 반환 시 회계 전표를 만든다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.21	Mechanical Counter는 누적분과 교체주기분으로 별도 보관하며, 리얼타임으로 전송하고, 보수원 모드에서 재설정이 가능하다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.22	SACU로 전송되는 알람 종류는 최대 64개로 구성된다.	표준규격서, 자재사양서
3.2.23	승차권 발행중 장애 발생시 승객에게 장애발생을 음성 및 시각적으로 표출한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			4. 무임권용 자동발매기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
4.1	외관검사
4.1.1	무임권용 자동발매기는 외함, 기기전면패널, 승차권발매장치, 주전자제어장치, 운용자조작반, 전원공급장치 등으로 구성된다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.2	무임권용 자동발매기의 외형규격은 650(W)x1800(H)x750(D), 오차±10mm 이다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.3	전면패널의 재질은 2.0mm Stainless-steel을 채용하며, 측면 및 후면패널은 1.6mm 소부도장된 Painted-steel을 채용한다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.4	승객용 모니터 및 터치스크린은 17인치 TFT-LCD를 채용한다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.5	승차권발매장치는 유지보수의 편리성을 위해 Guide Rail을 부착한다.	표준 규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  4

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		4. 무임권용 자동발매기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
4.1.6	승객정보표시기는 3색 LED Dot Matrix를 사용한다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.7	증명서를 4방향(앞,뒤,전,후)으로 투입시에도 인식이 가능하다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.8	증명서가 끼었을 때 쉽게 제거 가능한 구조이다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.9	장비 유지보수 Door 개방형식은 후면 Open 방식이며, Door에는 시건용 열쇠와, Door 열림을 감지하는 스위치를 부착한다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.10	기기는 이동 및 설치가 용이하도록 이동식 다리바퀴로 설계하며, 높이 조정이 가능한 고정용 볼트를 부착한다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.11	전원공급장치는 전원단자대로부터 AC 220V를 공급받아 DC전압을 생성하여 자동발권기내의 각 장치에 전원을 공급한다.	표준 규격서, 자재사양서
4.1.12	상용전원 정전 시 현재 진행 중인 작업을 마칠 수 있도록 내부의 예비전원공급장치로부터 전원을 공급받는다.	표준 규격서, 자재사양서
4.2	성능 및 기능 검사
4.2.1	운영자가 설정한 기준에 따라 승객이 직접 증명서(주민등록증 등)를 증명서인식장치에 투입하여 인증을 받은 후 무임권을 제공받을 수 있다.	표준 규격서, 자재사양서
4.2.2	동일한 증명서의 반복 사용을 방지하기 위하여 일정시간 내 재발매를 제한할 수 있는 기능이 있다.	표준 규격서, 자재사양서
4.2.3	승차권을 발행하는 도중에 전원이 차단되면, 발행 중인 승차권에 대한 발매를 완료한 후에 사용중지가 된다.	표준 규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			5. 자동개집표기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
5.1	외관검사
5.1.1	자동개집표기는 외함, 승차권이송장치, Flap Door, 승객표시부, 승차권 수집함, 교통카드 단말기 등으로 구성되어 있다.	표준규격서, 자재사양서
5.1.2	자동개집표기의 외함의 규격은 높이: 1,230±5mm, 전면 폭: 200mm±3mm(단 3형은 403mm 이하), 길이: 1,600±5mm, 통로 폭: 550±20mm 이다.	표준규격서, 자재사양서
5.1.3	승차권 투입구의 위치는 바닥에서 880±3mm이다.	표준규격서, 자재사양서
5.1.4	Flap Door의 높이는 450±50mm(하단기준) 이다.	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		5. 자동개집표기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
5.1.5	자동개집표기 외함의 재질은 1.5mm Stainless-steel 을 채용한다.	표준규격서, 자재사양서
5.1.6	승객의 안전을 위하여 외함의 모서리를 둥글게 처리한다.	표준규격서, 자재사양서
5.1.7	승차권 수집함은 승차권 반환구 끝부분에 설치되어야 하며 최소 3,000매 이상의 승차권을 수집할 수 있는 용량을 가지고 있다.	표준규격서, 자재사양서
5.1.8	Flap Door의 Door는 발포우레탄을 사용하여, 개폐각도는 약 75도 이다.	표준규격서, 자재사양서
5.1.9	전원공급장치는 자동개집표기에 내장되며 220V AC 입력 전압을 안정된 DC로 변환하여 모든 부속장치에 공급한다.	자재사양서
5.2	성능 및 기능 검사
5.2.1	AG는 전철자성승차권 또는 교통카드(선,후불포함)를 장비에 투입 또는 접촉하여 개집표하는데 사용하며, 상호간 전원 OFF 또는 장비장애시에도 사용 기능에 간섭을 주지 않는다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.2	AG는 SACU의 제어에 의해 응용프로그램을 전송받아 적용시킬 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.3	AG는 센서가 부착되어 승차권의 투입과 병행하여 출입문의 개폐를 통제할 수 있고 유아 및 짐 등을 구분한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.4	승객출입구방향표시기는 통로사용허가 시 녹색을, 사용불가 시 적색을 표시하며, 기타 고장 및 할인권 사용 시 황색을 표시한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		5. 자동개집표기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
5.2.5	승객정보표시기는 정상적인 승차권일 경우 녹색을, 비정상적인 승차권일 경우 적색을 표시하며, 잔여금액은 적색 7-Segment LED로 표시한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.6	승객검지부는 승객출입구방향표시기에 표시되는 기기고장 및 할인권 사용표시와 병행 표시하며, 개집표기 내부에 장치된 버저와 연동하여 작동한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.7	승차권은 앞, 뒤, 전, 후 4방향으로 투입 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.8	승차권 인쇄방식은 Dot Print 방식을 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.9	AG의 출입문은 장비의 양쪽 끝에 부착된 Flap Door 구조로 상시개방 방식과 상시폐쇄 방식을 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.10	AG의 출입문에 대한 통제는 SACU의 조작이나 AG의 개별 조작에 의하여 수행될 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.11	보통권, 무임권 등의 개표시 이상이 없으면 승차권 표면에 외부역 번호, 개표날짜, 개표시간을 인쇄한 후 승객에게 반환한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.12	보통권, 무임권 등의 집표시 이상이 없거나 정액권 잔액이 0이면 Defacing Mark를 인쇄하며 자기 띠를 일정 양식으로 변조한 후 승차권 수집함으로 반환한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  4  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		5. 자동개집표기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
5.2.13	정액권 처리 시 10분율이 변경되면 해당 위치에 해당 숫자를 인쇄한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.14	무표권은 개표시 무조건 통과 불능 처리하고, 집표시 최종처리역이 현재역이 아니라면 통과 불능 처리한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.15	경로권, 우대권, 장애인권은 유효기간이 경과하면 통과 불능 처리된다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.16	승차권 또는 RF교통카드가 거부되었을 시 그 원인을 운용자가 쉽게 파악할 수 있도록 승차권의 경우는 승객정보표시기에 RF교통카드의 경우는 RF단말기표시부에 특정한 코드로 표시한다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.17	휴대용 시험기의 표시판을 통하여 각종 운용자료, 통계자료, 알람 및 시험기능을 확인 및 시험할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.18	T/T Mechanical Counter는 누적분과 교체주기분으로 별도 보관하며 SACU의 요구시 전송하여야 하고 PTU로 누적분과 교체주기분을 재설정 가능하여야 한다.	표준규격서, 자재사양서			RF전용에서는 제외
5.2.19	SACU로 전송되는 알람 종류는 최대 64개로 구성된다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.20	RF교통카드(선불) 개표 시 기본운임과 카드에 남아있는 금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.21	RF교통카드(선불) 집표 시 최종운임이 계산된 나머지 카드금액과 기본요금 이후의 초과된 거리에 따라 계산된 금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  5  of  5

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		5. 자동개집표기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
5.2.22	RF교통카드(후불) 개표 시 기본운임과 누적 사용금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서
5.2.23	RF교통카드(후불) 집표 시 최종운임이 계산된 누적사용 카드금액과 기본요금 이후의 초과된 거리에 따라 계산된 금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			6. 보수자용전산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
6.1	하드웨어 검사
6.1.1	CPU:펜티엄 IV 3.2㎓ 동등 이상	표준 규격서, 자재사양서
6.1.2	Main Memory : 512MB 이상	표준 규격서, 자재사양서
6.1.3	HDD : 200GB 이상 * 2 (Master & Slave)	표준 규격서, 자재사양서
6.1.4	ODD : CD-RW 52X 콤보 동등 이상	표준 규격서, 자재사양서
6.1.5	NIC : 10/100M Ethernet	표준 규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		6. 보수자용전산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
6.1.6	모니터 : LCD 17 inch 이상	표준 규격서, 자재사양서
6.1.7	OS : Window XP 계열 최신버전	표준 규격서, 자재사양서
6.1.8	DBMS : MS-SQL 2005	표준 규격서, 자재사양서
6.1.9	Printer : Dot Matrix 방식	표준 규격서, 자재사양서
6.2	성능 및 기능 검사
6.2.1	보수자용 전산기는 ‘역정보관리’,‘분소 및 주재 정보관리’,‘역별기기현황관리’,‘알람 필터링’,‘통신모니터링’,‘알람 History 조회','비밀번호관리’,‘자료백업관리’,‘자료복구관리’.‘마감시간설정’ 기능이 있다.	표준 규격서, 자재사양서
6.2.2	각 장비별로 ‘알람번호’,‘알람코드’,‘알람내용’,‘다발기준횟수’,‘중요알람설정’,‘해당알람운용여부’,‘그룹별 알람설정’을 설정할 수 있다.	표준 규격서, 자재사양서
6.2.3	역별알람현황조회는 ‘역번호’,‘역명’,‘기기선택’,‘알람발생시간’,‘알람조회시간’을 조건으로 검색 조회한다.	표준 규격서, 자재사양서
6.2.4	분소별알람현황조회는 ‘분소번호’,‘분소명’,‘기기선택’,‘알람발생시간’,‘알람조회시간’을 조건으로 검색 조회한다.	표준 규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		6. 보수자용전산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
6.2.5	알람다발장비현황조회는 ‘알람발생시간’,‘알람조회시간’,‘다발기준횟수’,‘알람경과시간’을 조건으로 검색 조회한다.	표준 규격서, 자재사양서
6.2.6	알람내역조회는 ‘주재번호’,‘주재명’,‘역번호’,‘역명’,‘기기명’,‘알람종류’,‘알람발생시간’,‘알람조회시간’을 조건으로 검색 조회한다.	표준 규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			7. 비상게이트 통화장치(주장치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
7.1	외관 검사
7.1.1	비상게이트 통화장치(주장치)의 외형은 320mm x 228mm 이다.	표준 규격서, 자재사양서
7.1.2	주장치 전면에는 전원 스위치, 통화 스위치, 신호ㆍ통화음량 조정스위치, 스피커와 마이크가 부착되어 있다.	표준 규격서, 자재사양서
7.2	성능 및 기능 검사
7.2.1	주장치에서는 수화기를 사용하여 자장치와 상호 통화 할 수도 있고, 스피커폰으로도 사용할 수 있다.	표준 규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		7. 비상게이트 통화장치(주장치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
7.2.2	자장치와 통화시간을 10초, 20초, 30초로 조절할 수 있는 스위치로 기본 시간이 30초로 설정되어 있으며 녹색 스위치를 누르면 20초로 변경되고 황색 스위치를 누르면 10초로 변경 된다.	표준 규격서, 자재사양서
7.2.3	스피커폰 사용시 수신음량을 조절하는 VOLUME으로 3단계로 조절이 가능하다	표준 규격서, 자재사양서
7.2.4	호출 신호음을 조절하는 VOLUME으로 3단계로 조절이 가능하다	표준 규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 감리단이 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.			/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			8. 비상게이트 통화장치(자장치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8.1	외관 검사
8.1.1	비상게이트 통화장치(자장치)의 외형높이는 1300mm 이며, 고정판의 넓이는 160x160이다.	표준규격서, 자재사양서
8.1.2	자장치의 위치가 식별 가능하도록 전면상단에 “HELP" LED가 4방향으로 부착되어 있다.	표준규격서, 자재사양서
8.1.3	주장치와 통화할 수 있는 스피커가 부착되어 있으며 "통화”LED 가 부착되어 있다.	표준규격서, 자재사양서
8.1.4	주장치를 호출할 수 있는 버튼이 장착되어 있다.	표준규격서, 자재사양서
8.1.5	시각장애인용 점자가 부착되어 있다.	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(감리원) Reviewed by (Supervisor)	승인자(감리공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.		/		시공사(공구)/감리단명 Constructor/Supervisor		/
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		8. 비상게이트 통화장치(자장치)		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	감 리 단 Supervisor
8.2	성능 및 기능 검사
8.2.1	비상게이트 통화장치(자장치)를 이용하여 승객은 주장치와 통화할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
8.2.2	스피커에 이용자가 이용할 수 있는 호출음이 출력된다.	표준규격서, 자재사양서
8.2.3	주장치가 통화중 일 때 이용승객에 음성메세지를 출력한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 발주사가 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			9. 교통카드집계기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
9.1	하드웨어 검사
9.1.1	CPU:펜티엄 IV 3.2㎓ 동등 이상	표준규격서, 자재사양서
9.1.2	Main Memory : 512MB 이상	표준규격서, 자재사양서
9.1.3	HDD : 120GB 이상	표준규격서, 자재사양서
9.1.4	ODD : CD-RW 콤보 동등 이상	표준규격서, 자재사양서
9.1.5	NIC : 10/100M Ethernet	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(검토자) Reviewed by (Supervisor)	승인자(책임공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		9. 교통카드집계기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
9.1.6	모니터 : LCD 17 inch 이상	표준규격서, 자재사양서
9.1.7	OS : Window 계열 버전	표준규격서, 자재사양서
9.1.8	DBMS : RDBMS 또는 그 이상의 성능이 입증된 DBMS	표준규격서, 자재사양서
9.1.9	RS-485 카드 내장	표준규격서, 자재사양서
9.1.10	RS-485 접속 규격의 Scanning Equipment Rack	표준규격서, 자재사양서
9.1.11	기기 캐비닛의 외함은 소부도장된 Painted Steel을 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
9.1.12	RS-232 또는 동등 이상의 집계기 제어 인터페이스	표준규격서, 자재사양서
9.1.13	기기 캐비닛에 환기구와 팬을 설치한다.	표준규격서, 자재사양서
9.1.14	이동을 용이하게 하기 위하여 Caster을 설치하고, Caster를 고정할 수 있는 잠금 장치를 둔다.	표준규격서, 자재사양서
9.2	성능 및 기능 검사
9.2.1	집계기는 교통카드MFC의 감시통제를 받으며, MFC 장애 및 통신두절시에는 독립적으로 수행한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		9. 교통카드집계기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
9.2.2	집계기는 최소한의 정해진 시격으로 단말기, 정산기, 충전기의 회계내역을 수집하여 화면에 표출 및 기록 유지하고 MFC로 그 자료를 전송한다.	표준규격서, 자재사양서
9.2.3	집계기는 담당 역의 교통카드 장비 통제 및 자료를 집계하여 MFC로 전송하며, MFC의 정보를 전송받아 역 장비로 전송한다.	표준규격서, 자재사양서
9.2.4	집계기는 역의 교통카드 장비를 규칙적으로 Scanning하여 운영자료를 각 장비에 전송하고 장비 상태 및 회계 통계자료를 수집한다.	표준규격서, 자재사양서
9.2.5	집계기는 MFC(교통카드용)와는 독립적으로 단말기, 정산기, 충전기의 응용프로그램을 다운로드 한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 발주사가 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			10. 교통카드무인충전기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
10.1	하드웨어 검사
10.1.1	매입형무인충전기의 외형규격은 650(W)×1800(H)×750(D), 오차 ±10mm 이다.	표준규격서, 자재사양서
10.1.2	전면패널의 재질은 Stainless-steel을 채용하며, 측면 및 후면패널은 Painted steel을 사용한다.	표준규격서, 자재사양서
10.1.3	운임 디스플레이는 7digit 7Segment*3(충전전금액, 충전금액, 충전후금액)과 6digit 7Segment*1(투입금액표시)로 구성된다.	표준규격서, 자재사양서
10.1.4	매입형무인충전기의 버튼은 ‘호출’,‘취소’ 버튼 각 1개와 숫자 입력버튼(모듈화 처리), 영수증 버튼 1개로 구성된다.	표준규격서, 자재사양서
10.1.5	영수증 프린터는 2 Themal Printer 방식이다.	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(검토자) Reviewed by (Supervisor)	승인자(책임공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		10. 교통카드무인충전기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
10.2	성능 및 기능 검사
10.2.1	충전기는 승객이 직접 지폐를 사용하여 장비를 조작함으로서 교통카드를 충전한다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.2	충전기는 집계기의 제어에 의해 응용프로그램을 전송받아 적용 시킬 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.3	충전 절차에 따라 카드 태그 후 20초 이내에 다음 조작 절차를 취하지 않거나, 취소 선택 시 충전기는 정상 운영상태로 회복되어야 하며 필요에 따라 시간 간격은 조정이 가능하다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.4	문이 열릴 때마다 비밀번호를 입력하지 않으면 부저가 울리고 경보를 집계기로 보내야 한다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.5	교통카드 충전 중 장애 발생 시 시각적인 표시 및 음성 메시지로 창구를 이용토록 안내 메시지가 제공되며, 집계기에서 알람 내용이 조회 된다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.6	별도 비밀번호를 통해 운영자와 관리자로 이원화 분리 운영한다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.7	MCU내에 충전내역을 저장하고, 카드충전내역 및 집계내역을 집계기로 전송하며, 일마감 내역을 집계하는 방식으로 충전내역을 관리한다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.8	교통카드는 ‘서울버스조합카드’,‘보급형 카드’ 및 ‘고급형 카드’ 충전이 가능하다.	표준규격서, 자재사양서
10.2.9	교통카드 잔액조회가 가능하다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		10. 교통카드무인충전기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
10.2.10	모듈별 이상상태정보를 집계기로 전송하고 출력한다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 발주사가 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			11. 교통카드단말기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
11.1	성능 및 기능검사
11.1.1	승차권 또는 RF교통카드가 거부되었을 시 그 원인을 운용자가 쉽게 파악할 수 있도록 승차권의 경우는 승객정보표시기에 RF교통카드의 경우는 RF단말기표시부에 특정한 코드로 표시한다.	표준규격서, 자재사양서
11.1.2	RF교통카드(선불) 개표 시 기본운임과 카드에 남아있는 금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서
11.1.3	RF교통카드(선불) 집표 시 최종운임이 계산된 나머지 카드금액과 기본요금 이후의 초과된 거리에 따라 계산된 금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서
11.1.4	RF교통카드(후불) 개표 시 기본운임과 누적 사용금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(검토자) Reviewed by (Supervisor)	승인자(책임공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		11. 교통카드단말기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
11.1.5	RF교통카드(후불) 집표 시 최종운임이 계산된 누적사용 카드금액과 기본요금 이후의 초과된 거리에 따라 계산된 금액이 표시된다.	표준규격서, 자재사양서

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

(시공사 작성 점검표를 발주사가 검토, 승인하는 경우)

(Supervision Contractor reviews and approves checklists prepared by Construction Contractor)

Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			12. 교통카드정산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by					검토자 Reviewed By					승인자 Approved by

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
12.1	하드웨어 검사
12.1.1	정산기는 본체, 거치대, Adapter, Battery 등으로 구성된다.	표준규격서, 자재사양서
12.1.2	Display Module : LCD 128*64	표준규격서, 자재사양서
12.1.3	Key Pad : 12Numeric Key, 8Function Key	표준규격서, 자재사양서
12.1.4	Printer : 200*200 dpi	표준규격서, 자재사양서
12.1.5	통신 : RS-485, USB, RS232 각 1Port 씩	표준규격서, 자재사양서

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자(시공사) Inspected by (Constructor)	검토자(검토자) Reviewed by (Supervisor)	승인자(책임공구장) Approved by(Section Manager of Supervisor)
성명/서명(수결) Name/Signature	/	/	/
조직/소속명 Company/Position	/	/	/
일 자 Date

검사 및 시험 점검표 연결지

Inspection & Test Checklist Continuation Sheet

Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.			검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.				시공사(공구)/발주사명 Constructor/Supervisor
장소/위치 Location				세부작업명 Work Item		12. 교통카드정산기		검사/시험일자 Date of Insp./Test

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process/Insp.․Test item	적용문서 (합부판정기준) Acceptable Criteria	검 사 결 과 Inspection Result		조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
			시 공 사 Constructor	발 주 사 Supervisor
12.2	성능 및 기능 검사
12.2.1	정산기는 이용승객이 교통카드를 이용할 때 기기고장 등으로 AG를 통과하지 못하거나 정당하지 않은 방법으로 사용할 때 카드 입력사항을 조치, 정산 등을 할 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
12.2.2	정산기는 집계기의 제어에 의해 응용프로그램을 전송받아 적용시킬 수 있다.	표준규격서, 자재사양서
12.2.4	정산기는 ‘교통카드 확인기능’,‘교통카드 개/집표처리 기능’,‘5시간 초과처리 기능’,‘무표처리 기능’을 가진다.	표준규격서, 자재사양서
12.2.5	역번호, 장비번호, 날짜 및 시간, 운임표, 신용카드 거래중지자 등을 집계기로부터 전송받고 각종 통계자료를 전송한다.	표준규격서, 자재사양서