공단 잠정표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-T-2017-1004-R4 (사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형) 패널)

현 행	변 경 (안)	변 경 사 유
3.3.10 완충재 부착 (1) 패널 생산용 몰드의 전단키 부위는 먼지 등 오염물, 유분 등을 깨끗이 제거한다. (2) 완충재를 스티로폼 사이에 끼우고 테이프로 플라스틱판과 일체가 되도록 하여 몰드의 전단키에 부착한다. 이때 플라스틱판과 몰드의 전단키 사이에 공극이 발생하지 않도록 견고히 부착한다.	3.3.10 완충재 부착 (1) 패널 생산용 몰드의 전단키 부위는 먼지 등 오염물, 유분 등을 깨끗이 제거한다. (2) 완충재를 PE폼 사이에 끼우고 테이프로 플라스틱 설치틀과 일체가 되도록 하여 몰드의 전단키에 부착한다. 이때 플라스틱설치틀과 몰드의 전단키 사이에 공극이 발생하지 않도록 견고히 부착한다. (3) 플라스틱 설치틀 상단 PE폼은 실란트 주입이 용이하도록 사전에 절취 작업을 시행하며, 플라스틱 설치틀 상단 PE폼은 절취선을 따라 현장에서 제거한다. 단, 토공용 및 교량용 패널에 한한다.	- PST-C형 패널 시공개선에 따른 규격 개정사항 반영 * (관련근거) 궤도처-1511(2022.05.23.)호 “사전제작형 콘크리트궤도(PST-C형) 시공개선 관련 회의결과 알림
[부도7]	[부도7]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도8]	[부도8]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도9]	[부도9]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도10]	[부도10]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정 - 패널 배근도의 전단키 횡방향 철근 수량이 평면도와 측면도가 상이(오류)하여 수정 * 당초 : 평면도 3개, 측면도 4개 변경 : 평면도 3개, 측면도 3개
[부도11]	[부도11]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정 - 패널 배근도의 전단키 횡방향 철근 수량이 평면도와 측면도가 상이(오류)하여 수정 * 당초 : 평면도 3개, 측면도 4개 변경 : 평면도 3개, 측면도 3개