설 비 명	4. 합성전차선 : 조가선(강체포함)․전차선․행거․드롭퍼 등으로 구성한 가공전선
설비개요	□ 전차선 : 전기차량의 집전장치(팬토그라프)에 습동 접촉하여 이에 전기를 공급하는 가공전선 □ 조가선 : 전차선을 지지하기 위하여 설치되는 전선(강체 포함) □ 행거(드롭퍼) : 가공전차선로에서 조가선에 전차선을 지지하기 위하여 양선 사이에 설치하는 설비
도 면

(사진설명)

행  거

드롭퍼

전차선

조가선

현수장치

설 비 명	2. 급전선로 : 급전선 및 이를 지지하는 설비(전주․완철․문형완철․애자․관로 등)를 총괄한 것
설비개요	□ 급전선 : 합성전차선에 전기를 공급하는 전선을 말함 - AT급전방식 : 인출 전차선급전선(TF), 주변압기와 단권변압기간을 연결하는 단권변압기급전선(AF) - BT급전방식 : 주변압기의 2차측 또는 BT에서 전차선에 이르는 정급전선(PF)
도 면

(사진설명)

현수장치

문형

완철

급전선

설 비 명	3. 귀선로 : 운전용 전기가 통하는 귀선레일․보조귀선․부급전선․흡상선․중성선․보호선용접속선 및 변전소 인입귀선과 이를 지지하는 설비를 총괄한 것
설비개요	□ 부급전선 : 통신유도장해 경감을 위하여 귀선레일에 병렬로 시설하여 운전용 전기를 변전소로 통하게 하는 전선 □ 중성선 : 단권변압기의 중성점과 귀선레일을 접속하는 전선 □ 보호선(PW) : 단권변압기 방식에서 애자의 부(-)측 또는 비임 등을 연접하여 귀선레일에 접속하는 가공전선으로서 대지에 대하여 절연한 전선 □ 비절연보호선(FPW) : 보호선과 같은 용도로서 대지에 대하여 절연하지 아니하는 전선
도 면

(사진설명)

급전선

급전선

비절연

보호선,

보호선

비절연

보호선,

보호선

귀선레일

설 비 명	1. 가공전차선로 : 가공전차선 및 이를 지지하는 설비를 총괄한 것
설비개요	□ 가공전차선 : 합성전차선과 이에 부속된 곡선당김장치․건널선장치․장력조정장치․구분장치․급전분기장치․균압장치․흐름방지장치 등을 총괄한 것 □ 지지물 : 전주,비임,하수강,브래키트,애자 등
도 면

(사진설명)

급전선

비절연

보호선,

보호선

급전선

귀선레일

브래키트

고정비임

하수강

전철주

전주대용물

곡선당김금구

조가선,전차선

행거(드롭퍼)

전주기초

배전선로

브래키트

고정비임

차폐선

섬락보호지선

보호선

□ 흡상변압기 : 통신유도장해 경감을 위하여 급전회로에 직렬로 연결하여 레일에 통하는 운전전류를 부급전선으로 흐르게 하는 변압기

□ 단권변압기 : 교류전차선로에서 전압강하 및 유도장해 등을 경감시킬 목적으로 전차선로에 설치하는 변압기

□ 흡상선 : 흡상변압기방식에서 부급전선과 귀선레일을 접속하는 전선

□ 섬락보호지선 : 섬락보호를 위하여 비임․철주 등 철지지물을 연접하여 접지시키는 가공전선

□ 가공지선 : 가공전선로의 뇌격방지를 위하여 전선로 상부에 설치하는 접지전선

□ 지락도선 : 애자의 부(-)측을 섬락보호지선․부급전선 또는 보호선에 접속하는 전선(애자보호선)과 콘크리트주 등에 취부한 가동브래키트․비임등의 설치밴드와 섬락보호지선․부급전선 또는 보호선에 접속하는 전선(지락 유도선)

□ 전차선로용 보안기 : 한쪽은 대지와 접지 또는 섬락보호지선에 연결 일정한 간극을 유지하여 단른 한쪽의 부급전선 또는 보호선에 접속하여 대지의 정격전압을 제한하기 위하여 삽입하는 방전간격장치

□ 장력조정장치 : 전차선과 조가선을 일괄 인류하는 장치와 전차선 또는 조가선을 개별로 인류하는 장치(자동식 및 수동식포함)

□ 보호선용 접속선 : 단권변압기 방식에서 보호선과 귀선레일을 접속하는 전선