보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 6. 25.(월)	총 매수 4매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 건설본부 일반철도처 / 처장 기인도, 사업PM3부장 김용배 (042-607-3962)
6월 22일(금) TV조선 ‘뉴스9’에서 보도한 <서해안 복선전철로 마을 두 동강...보상도 한푼 없다> 보도내용에 대해 아래와 같이 알려드립니다.

□ 서해선 복선전철 향남지역 통과노선은 향남택지개발 1,2지구 사이에 정거장(104 정거장)을 설치하여, 장기도시개발계획, 역세권형성, 타 교통과의 연계성을 고려하였음.

○ 철도공단은 이용승객 편의성, 접근성, 경관영향, 지역단절 등을 고려하여 향남 1, 2지구 사이(100∼200m 이격) 대로에 근접한 교량구조물로 계획하였으며, 정거장 및 정거장 전·후 본선 교량구간에 방음벽(높이 : 1.5∼6.0m)설치로 소음저감 및 도심구간의 조망권을 확보하였음.

□ 향남지역 지하화에 대한 타당성조사는 지난 2010년 12월 국토교통부에서 ‘서해선 홍성∼송산 복선전철 타당성조사 및 기본계획’용역에서 이미 검토되었음.

○ 조사결과, ‘과다한 추가비용으로 인한 경제성을 만족하지 못함에 따라 수익성 확보가 불리’하여 지하화는 타당성이 없는 것으로 검토됨.

□ 철도공단은 지역주민들이 우려하는 소음·분진·매연 등 환경피해예방을 위해 공사 중 가설방음 판넬 설치 및 저소음·저진동 공법을 적용하고, 방음벽 설치 등 열차운영 시 환경저감 대책을 설계에 반영하여 추진 중임.

○ 현재 화성시에서 서해선 복선전철 건설로 인한 환경변화 예측을 위해 ‘환경영향조사’용역(’18년 7월 준공예정)을 시행 중이며,

○ 용역결과에 따라 우리 공단은 추진방향을 적극 검토하여 협조할 예정이고, 공사 중 및 열차운영 시 3년간 사후환경영향조사 용역을 통해 지속적인 환경모니터링을 시행할 계획임.

□ 또한, 노선통과 근접구간 가옥에 대하여는 ‘공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률’에 의거 사업 편입지는 모두 적법한 절차에 의거 보상할 예정임.

○ 일부 미편입 부지에 대해서는 본래의 용도로 사용이 어렵다고 판단된 경우 용지매수대책위원회 등을 통해 보상을 진행하고 있으며, 축사는 현재 진행 중인 ‘가축 피해영향조사’ 용역 등을 통해 피해보상을 진행할 계획임.

□ 앞으로 우리공단은 ‘서해선(홍성∼송산) 복선전철 건설사업’으로 인한 지역 주민들의 생활불편(철도소음·진동 등)이 최소화될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠음.

참 고		생활환경 저감시설 반영 현황

□ 구간별 방음벽 설치 현황(환경영향평가 결과)

○ 운영 중 방음시설 설치 계획

보안물건		위 치	방음벽 반영		예측소음도(dB(A))		비고 (이격거리)
			높이	연장	저감전	저감후
방축리	방축리마을	(좌)69km340~69km640	4.0m	300m	68.5	57.5	16.5
	발안반석교회	(우)68km970~69km200	3.0m	230m	63.5	57.3	55
	방축리마을	(우)69km200~69km310	3.5m	110m	69.5	58.0	79
	방축리마을	(우)69km310~69km660	4.0m	350m	69.5	58.0	27.3
하길리	향남2지구공동주택	(좌)69km640~69km880	4.0m	240m	68.2	57.8	120
	향남주공6단지	(우)69km660~69km870	4.0m	210m	66.5	55.0	100
평리	향남2지구공동주택	(좌)69km880~70km300	4.0m	420m	64.1	53.4	200
	향남주공5단지	(우)69km870~70km310	4.0m	440m	67.9	57.1	110
발안리	구름성모텔	(좌)71km040~71km480	1.5m	440m	59.7	57.1	190
	발안우림필유아파트	(우)71km030~71km610	3.5m	580m	66.1	56.7	170
제암리	축사	(좌)71km820~71km910	3.0m	90m	64.8	57.9	24
	발안우림필유아파트	(우)70km800~71km030	3.5m	230m	66.1	56.7	170
	컨벤션더힐(추가검토분)	(좌)71km610~71km680	2.5m	70m	70.5	63.5	45
	향남실버케어센터(추가분)	(우)71km800~71km960	3.0m	160m	66.5	58.2	47.2
합 계				3,870m

○ 공사 중 및 추가검토 가설방음벽 설치 계획

○ 환경영향평가 결과 반영

보안물건		위 치	방음벽 반영		예측소음도(dB(A))		목표 dB(A)	비고 (이격거리)
			높이	연장	저감전	저감후
방축리	방축리마을	(좌)69km440~69km550	4.0m	110m	76.1	60.9	65	16.5
	발안반석교회	(우)68km970~69km170	3.5m	200m	69.8	61.3	65	55
	방축리마을	(우)69km170~69km645	6.0m	475m	78.0	66.1 (62.4)	65	27.3 (장비분산)
하길리	향남 주공6단지	(우)69km645~69km885	3.0m	240m	68.2	57.8	65	100
제암리	축사(견사)	(좌)71km820~71km980	6.0m	160m	79.8	66.6 (62.9)	65	24 (작업시간조절)
합 계				1,185m

○ 현장여건 감안 추가 검토 반영

보안물건		위 치	방음벽 반영		사 유	비고
			높이	연장
하길리	민가	(우)69km650~69km680	3.0m	80m	민가 철거 전 공사 추진	27.3
평리	향남 주공5단지	(좌)69km885~70km035	3.0m	150m	향남주공6단지 연속 설치	200
제암리	향남실버 케어센터	(좌)71km685~71km820	6.0m	135m	사후환경영향 조사 결과 반영	47.2
합 계				365m