기 술 명	심의위원					결과
	가	나	다	라	마
다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트구조물의 건식 절단공법(E.D.C.S)	73 (불채택)	72 (채택)	83 (채택)	71 (채택)	70 (채택)	채택
스마트 철도노반침하 계측관리 시스템	70 (채택)	45 (불채택)	71 (채택)	73 (채택)	65 (불채택)	불채택
거더 바닥 거푸집(HFC Form)	86 (채택)	82 (채택)	84 (채택)	82 (채택)	76 (채택)	채택
부모멘트부 강재, 앵커 및 결합케이싱으로 거더와 벽체를 일체화시킨 라멘교	86 (채택)	73 (채택)	83 (채택)	81 (채택)	80 (채택)	채택
PSC 거더 합성형 라멘교(GC 라멘교)	71 (채택)	71 (채택)	54 (불채택)	71 (채택)	75 (채택)	채택

* 심의의결서 점수가 70점 이상 채택, 출석인원 2/3 이상 채택으로 의결