전차선절연구간예고지상장치

검사 메뉴얼

2008. 11.

한국철도시설공단

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

1

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-01.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.2

해당시험항목

- 치수 검사, 겉모양 검사

설        명

- 치수 검사는 부도에 의한다.

- 균열, 유해한 흠, 기타의 결함이 없이 미려하고 견고하여야 한다.

확인 및 시험방법

(육안 및 실측확인)

□ 치수검사표 확인              □ 겉모양 검사

수량검사	겉모양 검사				비고
품명	균열 상태	유해한 흠	미려, 견고	기기명칭 표기상태

<철재 특수 NO.2 기구함>

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼						개 정 번 호	Rev.A	절차서 NO.	2	1/1
구 분	검사번호	KR-I-CDS-02.01	규 격		한국철도표준규격 KRS SG 0025-06R 3.1.14
	해당시험항목	- 외함 도색 상태 검사
설 명		- 에나멜 페인트 소부도장 및 동등 이상
확인 및 시험방법 (육안 및 실측확인)		□ 기구함 도장 확인 <철재 특수 NO.2 기구함 치수검사표>		- 도색 : 도색견본 No.98(DARK REDISH GRAY)

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼					개 정 번 호		Rev.A	절차서 NO.	3	1/1
구 분	검사번호	KR-I-CDS-03.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.3.7 2), 10)
	해당시험항목	- 기구함 환기팬 설치 및 시험
설 명		- 기구함내에는 설정된 온도(40±2)℃에 의하여 동작하는 환기용 팬을 설치하여야 한다.
확인 및 시험방법 (육안 및 기능확인)		□ 기구함 환기팬 확인 <설정된 온도(40±2)℃에 의하여 동작>				위치 : 기구함 위쪽

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

4

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-04.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.2

해당시험항목

- 기기랙 형태 및 치수는 제작도면에 의한다.

설        명

- 치수 검사는 부도에 의한다.

- 형태는 균열, 유해한 흠, 기타의 결함이 없이 미려하고 견고하여야 한다.

확인 및 시험방법

(육안 및 실측확인)

□ 치수검사표 확인                       □ 형태/겉모양 검사

수량검사	겉모양 검사				비고
품명	균열 상태	유해한 흠	미려, 견고	기기명칭 표기상태

<기기랙 >

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

5

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-04.02

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.2

해당시험항목

- 전원, 송신, 상태표시보드 형태 및 치수는 제작도면에 의한다.

설        명

- 치수 검사는 부도에 의한다.

- 형태는 균열, 유해한 흠, 기타의 결함이 없이 미려하고 견고하여야 한다.

확인 및 시험방법

(육안 및 실측확인)

□ 치수검사표 확인                        □ 겉모양 검사

수량검사	겉모양 검사				비고
품명	균열 상태	유해한흠	미려, 견고	기기명칭 표기상태

<제어부: 전원, 송신, 상태표시보드 치수검사표>

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

6

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-04.03

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.2

해당시험항목

- 단자접속함, 지상자 형태 및 치수는 제작도면에 의한다.

설        명

- 치수 검사는 부도에 의한다.

- 형태는 균열, 유해한 흠, 기타의 결함이 없이 미려하고 견고하여야 한다.

확인 및 시험방법

(육안 및 실측확인)

□ 치수검사표 확인                    □ 겉모양 검사

수량검사	겉모양 검사				비고
품명	균열 상태	유해한흠	미려, 견고	기기명칭 표기상태

<단자접속함, 지상자 치수검사표>

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

7

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-04.04

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.2

해당시험항목

- 고장표시반 형태 및 치수는 제작도면에 의한다.

설        명

- 치수 검사는 부도에 의한다.

- 형태는 균열, 유해한 흠, 기타의 결함이 없이 미려하고 견고하여야 한다.

확인 및 시험방법

(육안 및 실측확인)

□ 치수검사표 확인                       □ 겉모양 검사

수량검사	겉모양 검사				비고
품명	균열 상태	유해한흠	미려, 견고	기기명칭 표기상태

<고장표시반 >

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.A	절차서 NO.	8	1/1
구 분	검사번호	KR-I-CDS-05.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.4.1 2),3)
	해당시험항목	- 성능시험(전원(PW) 보드 및 피뢰기 확인)
설 명		- 전원보드의 입력단에 절연트랜스를 설치하여 노이즈의 직접적인 유입을 방지하여야 하며 AC110/220/600V±10% 60㎐의 전원을 입력받아 AC220V/10% 60㎐의 전원을 출력하여야 한다. - 전원단(AC)에는 써어지로 인한 손상을 막기 위해 피뢰기를 설치하여야 한다.
확인 및 시험방법 (시험성적서 및 기능확인)		<전원 보드 계통도> □ 동작시험절차 1. 입력전원 AC220V 인가하고 전원 스위치(SW1) ON: 이때 입력 녹색LED 점등되어야 한다. 2. 고장 발생시 : 적색 LED 점등되어야 한다. 3. 출력 전원 LED 확인: 녹색 점등(부하시)은 대기 상태, 정상동작시 황색(무부하시) 점등으로 표시함 4. 절체시험: 1계 고장시 2계로 전환되어야 한다. □ EMI 필터 내장확인 1. 전원부 입력단에 콘덴서, 바리스터, 쵸크(코일)로 구성된 회로를 확인한다.

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

9

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-05.02

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.4.1 4), 6)

해당시험항목

- 성능시험 (계전기 및 온도시험)

설        명

- 동작특성 및 절연상태, 온도시험(-40℃ ~ +70℃ 최대 상태습도 95%에서 정상동작)

확인 및 시험방법

(시험성적서 및 성능확인)

□ 계전기 동작특성 및 절연상태

ON	시험 항목		시험 방법
1	동작전압	DC 24V±20%	계전기 코인단자에 전원(DC 24V±20%)을 인가한다.
2	여자전류	69㎃ 이하	계전기 동작(접점ON)시 전류는 69㎃ 이하 이어야 한다.
3	접점구성	NR4	계전기 접점(낙하, 여자)
4	소비전력	1.5W	공식 (전류×전압)
5	선륜저항	350Ω±10%	계전기 코일 단자에 테스터기로 측정한다.
6	접점용량	10A	계전기 최대 용량은 10A 까지 견딤
7	절연저항	100㏁이상(DC500)	코일과 접점 및 접점과 상호간 측정시 DC500V로 측정시 100㏁ 이상 이어야 한다.
8	절연내력	AC1500V/1분간	코일과 접점 및 접점과 상호간 전압인가시 이상 없어야 한다.

□ 기기의 온도검사시 구성도 및 시험상태(조건, 확인내용)

	조건: 40℃ 16시간, +70℃/습도95% 16시간 이상없어야 한다. 확인내용: - 송신보드 주파수 68㎐ 이상 없어야 한다. - 각 전원, 송신, 감시, 고장표시반 표시(LED)가 이상 없어야 한다.

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

10

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-05.03

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.4.1 7) (1)

해당시험항목

- 성능시험(제어부/송신보드)

설        명

- 주파수, 고장시 1계에서 2계로 절체, 동작특성

확인 및 시험방법

(실측확인)

<송신 보드 계통도>

□ 송신(TRANSMITER) 보드 동작특성 및 측정위치

ON	시험 항목		시험 방법
1	주파수, 출력레벨	68㎑, 기준값 이하시 정보전달 표시	상태표시보드에 상태정보를 전달한다.
2	이중계로 구성	1계 고장시 2계로 절체	사용중에 1계가 고장시 2계로 전환되어야 한다.
3	송신주파수	68㎑ ±68㎐	출력단자에서 주파수 측정기로 측정한다.
4	출력	10W 이하	단자 접속함 출력단자에서 측정한다.
5	출력 임피던스	10Ω 이하	단자 접속함 출력단자에서 측정한다.
6	송신파형	정현파	단자 접속함 출력단자에서 측정한다. (스코프)
7	왜율	-30㏈ 이하	단자 접속함 출력단자에서 측정한다. (㏈메터 측정)
8	주파수 안정도	± 0.001	단자 접속함 출력단자에서 측정한다.

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

11

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-05.04

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.4.1 7) (2)

해당시험항목

- 성능시험(제어부/상태표시[SUPERVISOR]보드)

설        명

- 운용, 고장, 확인 및 스위치 상태

확인 및 시험방법

(실측확인)

<상태표시(SUPERVISOR) 계통도>

□ 상태표시[SUPERVISOR]보드 동작상태 및 조작법

ON	시험 항목		시험 방법
1	운용 상태점검	1계, 2계 정상 동작상태	정상 동작상태시 녹색 LED 점등한다.
2	고장 발생시	1계, 2계 고장시	적색 LED 점등한다.
3	송신보드 1계 고장시	자동으로 전환	1계 고장시 2계로 전환한다.
4	송신보드 2계에서 1계 전환시	수동으로 전환	2계에서 다시 1계로 전환시(1계 수리완료)
5	송신 운용 주파수 확인	전면에서 확인 가능	전면 메터에서 확인한다. (주파수)
6	스위치설치, 스위치 NO 상태	스위치설치 장소, NO상태	전면에서 설치하고, 점검시 스위치 NO 시킨다.

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

12

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-05.05

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.4.1 8)

해당시험항목

- 성능시험(ATS 지상자장치)

설        명

- 전송 주파수, 견고함, 온도변화 및 진동, 기타 특성

확인 및 시험방법

(실측 및 육안확인)

□ 지상자 시험 구성도

< 기기랙>      <단자접속함> <지상자>

<지상자>

□ 지상자 성능특성

ON	시험 항목	시험 방법
1	전송 주파수 68㎑ ±68㎐	송신보드에서 접속단자 로 전송했는지 확인 - 주파수 측정기로 측정
2	유도계수: 310±10%	LCR 메터로 측정한다.
3	정전용량: 0.017㎌±20%	LCR 메터로 측정한다.
4	케이블 길이: 5m	케이블 전체 길이 -줄자로 측정한다.

전차선절연구간예고지상장치 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.A

절차서

NO.

13

1/1

구 분

검사번호

KR-I-CDS-05.06

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0056-06R 3.4.1 9)(1)~(4)

해당시험항목

- 성능시험(고장표시반)

설        명

- 전송 주파수, 견고함, 온도변화 및 진동, 기타 특성

확인 및 시험방법

(기능확인)

□ 고장표시반 계통도 및 상태 표시부

<계통도>

<표시부>

□ 고장표시반 정상, 고장 및 전원 확인

ON	시험 항목	시험 방법
1	1, 2계 정상동작	녹색 LED 점등 (육안확인)
2	운용 중인 계	녹색 LED 점등 (육안확인)
3	고장 발생시	적색 LED 점멸 (육안확인)
4	상선1계 장애시	상선1계 장애(음성 반복)
5	상선2계 장애시	상선2계 장애(음성 반복)
6	하선1계 장애시	하선1계 장애(음성 반복)
7	하선2계 장애시	하선2계 장애(음성 반복)
8	전원보드 입력전압 DC24V	DC24V 테스터 측정
9	출력전압 DC24V±0.2%	DC24V (LED녹색) 테스터 측정
10	출력전압 DC15V±0.2%	DC15V (LED녹색) 테스터 측정
11	출력전압 DC12V±0.2%	DC12V (LED녹색) 테스터 측정