국가철도공단 건설교통신기술 전시회 시행계획

□ 목 적

철도분야 중소기업의 우수 신기술을 직접 소개하는 「건설교통신기술 전시회」를 개최하여 기업의 홍보 및 판로지원 적극추진

* 건설기술인 교육을 동시추진을 통한 공단 내·외부 건설기술인의 전문기술능력 향상 도모

□ 개 요

ㅇ 주    최 : 국가철도공단(후원 : 국토교통부)

ㅇ 주    관 : 한국건설교통신기술협회, 신기술진흥연구원, 국토교통과학기술진흥원(KAIA)

ㅇ 일시/장소 : ‘24. 11. 5(화) 10:00~16:00 / 국가철도공단 1,3층

ㅇ 참가업체 : 건설교통신기술 철도분야 지정업체(13개사, 참고1)

ㅇ 주요내용

① 건설교통신기술 전시부스 운영

② 구매상담회 개최(특정공법 심의 제도 변경 및 기술마켓 등록 설명)

* 도로공사, 공단 및 코레일 기술마켓 업무 담당자, 공단 설계 담당자 등 참여

③ 건설기술인 직무교육 시행(3층 대회의실)

- (대상) 국가철도공단·한국철도공사 임직원 및 건설기술인

- (혜택) 설계·시공 특급기술인 → 계속교육 4학점 인정

□ 행사 일정

ㅇ (1층 로비) 전시회 부스 운영 및 개회행사

시 간		내 용	비 고
10:30~11:30	60‘	- 개회행사	1층 로비 (환영사) 국가철도공단 이사장 (축사) 한국건설교통신기술협회장 등
11:30~16:00	270‘	전시회 부스운영 및 구매상담회	(부스운영) 건설신기술 13개사 (구매상담회) 공단 설계부서, 도로공사·공단·코레일 기술마켓 담당자

ㅇ (3층 대회의실) 스마트 건설 세미나(건설기술인 교육)

시 간		내 용	비 고
13:00~14:00	60‘	- 건설기술인 스마트건설 세미나 (1교시) AI와 BIM을 활용한 스마트건설기술 (2교시) 드론 등 첨단기술 활용한 시설물 유지관리	한국건설기술인협회 공동개최
14:00~15:00	60‘

참고1		전시회 참가업체 (13개사, 16개 신기술)

연번	업체명	신기술명	비고(부스 수)
1	SB엔지니어링㈜	(건설-861호, 교량) 전도방지 프리스트레스트콘크리트 I형 거더 공법(오뚜기 거더 공법)	1
2	㈜SB건설		1
3	㈜다음기술단	(건설-787호, 교량유지보수)하상부의 표면상태 영상 취득 기법 (건설-871호, 교량유지보수) 하상 및 수중 구조물 표면상태 영상확보기술 (건설-902호, 교량유지보수) 제3종 교량시설물의 정기안전점검을 위해 휴대용 전자장비 활용기술	1
4	㈜대련건설	(건설-980호, 교량) 횡변위 조정이 가능한 강관가로보 공법	1
5	동아이엔지㈜	(건설-859호, 터널) 저심도 지하 구조물 탑다운 시공기술 (건설-876호, 옹벽) H파일과 프리캐스트 콘크리트 조립식 벽체를 이용한 연직벽 공법	1
6	㈜동아특수건설	(건설-962호, 사면보강) 다공일괄 압착기법(MSCM)으로 제작된 압축 복합형 영구앵커 공법	1
7	㈜리뉴시스템	(건설-937호, 방수) 고점착 합성고무계 방수씰과 유·무기계 도막재를 복합화한 일체형 방수시트	1
8	㈜맨홀컨설턴트	(건설-951호, 도로유지보수) 복합원형절단기 및 센터링 홀더와 테이퍼 바이스(Taper Vise)를 이용한 맨홀보수공법(CTM공법)	1
9	㈜비티엠이엔씨	(건설-824호, 교량) 듀얼-프리스트레스트 콘크리트 거더(듀얼-PSC 거더) 공법	1
10	㈜세종이엔티	(건설-689호, 사면보강) 두부 및 정착부 확공을 이용한 지압형 영구앵커 공법 (건설-922호, 사면보강) 경량 패널을 이용한 수직굴착면 부착방식의 네일형 옹벽 공법	1
11	㈜이왕코리아	(건설-851호, 하수도 보수보강) 유리 섬유로 보강한 함침튜브와 광경화 방식을 적용한 하수도 관로 비굴착 보수·보강 공법(HI-PER TUBE System)	2
12	인영건설㈜	(건설-717호, 해체) 다이아몬드 와이어쏘를 이용한 냉각수단이 필요없는 콘크리트 구조물의 건식 절단공법 (E.D.C.S)	1
13	㈜세기엔지니어링	(건설-875호, 흙막이) 체결형 패널(열연강판)과 접이식 버팀 보로 구성된 조립식 트렌치형 굴착공법	2
13	중소기업기술마켓		2
14	한국건설교통신기술협회		2
합계			19부스

참고2		행사장(본사 1층 로비) 부스 배치 개요도