LED형 신호기 ITP/ITC 재개정

□ 개  요

’11.2월 신호분야 지급 및 사급자재 ITP/ITC 개정 후 제작사 및 검사자의 추가 개정의견을 검토하여 반영

□ 주요내용

○ 재료검사 시 중복되는 검사항목 삭제

- 변경 전 : 사용되는 인쇄회로 기판은 KS C IEC 60249 및 관련 KS 규격인가?

- 변경 후 : 삭제

- 사   유 : 인쇄회로 기판에 대한 체크리스트(두께. 부식방지 처리 등) 항목과 중복되어 삭제

○ 절연저항 측정 대상 변경

- 변경 전 : 절연저항시험 시 KSC 1302에서 규정된 DC 500 V의 절연저항계로 측정 시 10㏁이상의 절연저항이 있는가?

- 변경 후 : 절연저항시험 시 KSC 1302에서 규정된 DC 500 V의 절연저항계로 측정 시 10㏁이상의 절연저항이 있는가? (금속 재질 외함의 경우 측정)

- 사   유 : 플라스틱(폴리카보네이트) 재질로 이루어진 외함은 재질 특성상 절연저항 측정 제외

○ 절연내력 측정 대상 변경

- 변경 전 : 절연내력시험 시 AC1500V 60㎐를 1분간 인가하였을 때 이상이 없으며 누설전류는 10㎃이하 인가?

- 변경 후 : 절연내력시험 시 AC1500V 60㎐를 1분간 인가하였을 때 이상이 없으며 누설전류는 10㎃이하 인가?(금속 재질 외함의 경우 측정)

- 사   유 : 플라스틱(폴리카보네이트) 재질로 이루어진 외함은 재질 특성상 절연내력 측정 제외

○ 자동폐색장치용 소등검지계전기 동작전류 검사 대상 변경

- 변경 전 : 자동폐색장치용 소등검지계전기가 동작전류 275mA 이상, 유지전류 165mA 이상인가?

- 변경 후 : 자동폐색장치용 소등검지계전기가 동작전류 275mA 이상, 유지전류 165mA 이상인가?(전자연동장치 구간은 측정 제외)

- 사   유 : 전기(계전)연동장치에서 필요한 내용으로 향후 전 구간 전자연동장치로 개량 후 삭제 대상 항목