	공단 잠정표준규격 고속철도 열차자동제어장치(TVM430) (Automatic Train Control for High-Speed Rail(TVM430)	KRSA-T-2025-40XX-Rx 제정 2025.06.00. 개정 . . . 확인 . . .

KRSA-T-2025-40XX-RX

1. 적용범위 및 분류

1.1. 적용범위

본 규격은 경부고속철도의 열차자동제어시스템(ATC)으로 연속 속도제어, 연속 지상/차상 전송과 같은 기능을 수행하며 열차를 안전하게 제어하는 TVM 430(Transmission voie-machine 430) 열차제어시스템에 대하여 적용한다.

1.2. 분 류

1.2.1 본 장치는 구성 및 용도에 따라 [표 1]과 같이 분류한다.

[표 1] TVM 430의 주요 구성 및 용도

구 성		주요 용도	비고
BTR (정보처리 캐비넷)	PTR (정보처리장치 랙)	정보처리 캐비닛(BTR) 내에 설치되며 이중구조로 구성. 연동로직 및 연속 속도제어, 연속 지상 정보처리
	PCO (스위치 랙)	정보처리 캐비닛(BTR) 내에 설치되며 PTR1랙 또는 PTR2랙 중 어떤 랙이 사용될지를 PCO가 절체를 결정
	PAT (전원장치 랙)	정보처리 캐비닛(BTR) 내에 설치되며 PTR랙을 위한 공급 전원을 생성 기능 제공
BES (입출력 캐비넷)	PCA (폐색 분할 랙)	입/출력 캐비닛(BES) 내에 설치되며 PTR과 PEU 사이에 데이터를 전송하고 외부 랙과의 입/출력 인터페이스를 제공
	DPPCA (이중 소형 폐색 분할 랙)	입/출력 캐비닛(BES) 내에 설치되며 PCA 랙과 동일한 기능을 수행
	PEU (궤도정보전송 랙)	입/출력 캐비닛(BES) 내에 설치되며 연속(궤도회로) 및 불연속(ITL 루프)정보 전송
LME (현장유지보수장치)		유지보수 정보를 중앙 유지보수 감시장치(CMS)에 전송, 설비 상태와 장애 내용 표시

2. 적용규격 및 단위

2.1. 적용규격

2.1.1. 한국산업규격(KS)

2.1.2. 한국철도표준규격(KRS)

2.1.3. 한국철도공사규격(KRCS)

2.1.4. 국제전기표준회의규격(IEC)

2.1.5. 전기전자기술자표준규격(IEEE)

2.1.6. 독일국가표준규격(DIN)

2.2. 단위 및 기호

2.2.1. 치수, 용적, 용량 및 기타 단위는 SI 단위계에 의한다.

2.2.2. 규격서, 도면 등에 사용하는 전기전자 및 정보통신 기호, 약어는 국제적으로 공인된 약어, 심벌 등으로 표기하여야 한다.

3. 필요조건

3.1. 재료

3.1.1. 반도체 및 주요부품은 산업용 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

3.1.2. 본 장치에 사용되는 고유기능, 성능 및 특성에 있어서 허용오차 범위내의 재료로 대체가 가능해야 하며, 이때 시스템의 기능 및 성능에 영향을 주지 않아야 한다.

3.1.3. 본 장치에 사용되는 각 부품은 고장으로 인하여 시스템으로부터 부정한 출력 또는 입력을 발생시키거나 잘못된 연산처리가 되지 않아야 한다.

3.1.4. 본 장치에 사용되는 시스템 버스는 IEEE 1014-1987의 VME bus 또는 동등 이상품을 사용하여야 한다.

3.1.5. 각종 모듈에 사용되는 데이터용 커넥터는 KS C IEC 60603 및 DIN 41612 표준 커넥터로 한다.

3.1.6. 본 장치에 사용되는 인쇄회로 기판은 KS C IEC 60249 및 관련 KS규격에 의하고 기판의 두께는 1.6㎜ 이상으로 하여야 한다.

3.1.7. 캐비닛 내부 배선용 전선은 0.5㎟ 이상으로 사용전류의 2배 이상을 허용하는 난연성 테프론 전선(차폐케이블은 제외) 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 하며, 내부 배선 연결 시 커넥터와 터미널 블록으로 접속하는 구조이어야 한다.

3.2. 환경 조건

3.2.1 본 장치는 주변 온도 0 ~ +45℃에서 정상 동작하여야 한다.

3.3. 형태

3.3.1 구조 및 치수는 제작승인도에 의한다.

3.4. 제조 및 가공

3.4.1. 장치의 기본 조건

가. 부식되기 쉬운 부분에는 도금, 도장 또는 기타의 방법으로 부식방지 처리를 한다.

나. 접속부는 납땜을 완전히 하고 접속불량 산화 등에 의하여 떨어지지 않도록 하여야 한다.

다. 전기회로의 단자 및 커넥터는 사용 중 이완 등으로 성능의 변화가 생기지 않도록 제작한다.

라. 인쇄회로 배선 판은 부품을 일정하게 배치하여 단락 및 혼촉의 우려가 없도록 한다.

마. 부품 상호간 및 외부 간섭 영향에 대해 절연개념 설계가 되어야 한다.

바. 회로기판의 인쇄회로는 부품이 한쪽으로 치우치거나 조밀하게 인쇄되어 혼촉 및 단락의 우려가 없도록 하여야 하고 회로기판의 부품면에는 명칭, 사용부품의 일련번호, 제작년월, 부품표시를 하여야 한다.

사. 각 기기는 설치가 용이하고 보수점검이 편리하도록 제작하여야 한다.

3.4.2. TVM430

가. TVM430 시스템 구성은 다음과 같다.

1) 1개의 정보처리 캐비닛(BTR)

- 스위치 랙(PCO) 1개, 전원장치 랙(PAT) 1개, 정보처리장치 랙(PTR) 2개

2) 1개의 입/출력 캐비닛(BES)

- 최대 4개 궤도정보전송 랙(PEU), 최대 4개 폐색분할 랙(PCA) 및 최대 4개 이중 소형 폐색분할 랙(DPPCA) 수용

나. TVM430 캐비닛은 강판 재질로 외부 색상은 RAL5009이고, 47U 19인치 크기(2,170㎜×600㎜×800㎜)이며 전원 공급용 터미널 블록이 내부에 장착되어 있다.

다. 시스템 보호를 위해 기구접지는 캐비닛 하단, 랙 후면에 볼트 또는 접지러그로 구성되어야 하며, 서브랙에는 설비 보호용 퓨즈가 설치되어야 한다.

라. 서브 랙 내 보드 구성부품과 금속부분간의 간격은 적어도 4㎜이상이어야 한다.

3.4.2.1 정보처리 랙(PTR)랙

가. 랙 크기는 높이(6U), 깊이(400㎜, 220㎜보드 용), 폭(84TE, 426.72㎜)이다.

나. 랙 구성은 3개의 CUC보드, 1개의 CKD보드, 2개의 CSS보드, 1개의 CEN보드, 4개의 CCE보드로 구성되며, 상세사양은 [표 2]와 같다.

[표 2] PTR 랙 상세사양

구 분	상세사양	비고
CUC (중앙처리보드)	마이크로프로세서 : 68020, PGA패키지, 16㎒ 클럭 RAM : 258KB 또는 1024KB 이상 PROM 메모리 : 512KB 또는 1024KB 이상 VME 인터페이스
CKD (동적 제어기보드)	전원입력: 5VDC, 24VDC 데이터 전송 클럭: 500㎐ VME 인터페이스
CSS (안전 출력보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 2 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 6개 LED, 안전 출력 6포트 VME 인터페이스
CEN (필수 입력보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 1 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 32개 LED, 필수 입력 32포트 VME 인터페이스
CCE (종속 전송결합 보드)	마이크로프로세서 : 68020, PGA패키지, 16㎒ 클럭 RAM : 128KB 또는 512KB 이상 PROM 메모리 : 256KB 또는 512KB 이상 VME 인터페이스

3.4.2.2 스위치 랙(PCO)랙

가. 랙 크기는 높이(6U), 깊이(400㎜, 220㎜보드 용), 폭(84TE, 426.72㎜)이다.

나. 랙 구성은 3개의 CCO보드, 1개의 스위치, 2개의 안전계전기(NS1 타입)로 구성되며, 상세사양은 [표 3]과 같다.

[표 3] PCO 랙 상세사양

구 분	상세사양	비고
CCO (스위칭 보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 3 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 6개 LED, 2개 누름버튼
스위치	3단 90° 절환형
안전 중계기 (NS1 계전기)	NS1-P.24.0.20.0 계전기, DC 24V(22.5V~28.8V), 20개 자기유지 접점

3.4.2.3. 전원장치 랙(PAT)

가. 랙 크기는 높이(3U), 깊이(400㎜, 220㎜보드 용), 폭(84TE, 426.72㎜)이다.

나. 랙 구성은 2개의 CAT보드로 구성되며, 상세사양은 [표 4]와 같다.

[표 4] PAT 랙 상세사양

구 분	상세사양	비고
CAT (전원 보드)	입력전원 : DC24V(21.5V ~ 28.8V) 출력전원 : DC5V1(+5%, -2.5%), DC5V2(+5%, -5%) DC24V(+5%, -5%)

3.4.2.4. 폐색분할 랙(PCA), 이중소형폐색분할 랙(DPPCA)

가. 랙 크기는 높이(6U), 깊이(400㎜, 220㎜보드 용), 폭(84TE, 426.72㎜)이다.

나. 폐색분할 랙(PCA) 구성은 5개의 CES보드, 1개의 CCM보드, 1개의 CSN보드, 1개의 CSS보드, 3개의 CRN보드, 2개의 CSST보드, 1개의 CEN보드, 1개의 CAL1보드로 구성되며, 상세사양은 [표 5]와 같다.

다. 이중 소형 폐색분할 랙(DPPCA)은 PPCA 알파(α), PPCA 베타(β)인 두 개의 소형랙으로 구성되며, 이 두 개의 소형랙은 전기적으로 완전히 독립적으로이며 서로 다른 출력보드를 포함한다.

라. 이중 소형 폐색분할 랙(DPPCA)의 구성은 1개의 CRN보드, 1개의 CAL2보드, 1개의 CCM보드, 2개의 CES보드, 1개의 CSST보드, 1개의 CEN보드, 1개의 CSST보드 또는 1개의 CSN보드로 구성되며, 상세사양은 [표 5]와 같다.

[표 5] PCA 랙, DPPCA 랙 상세사양

구 분	상세사양	비고
CCM (주전송결합보드)	마이크로프로세서 : 68020, PGA패키지, 16㎒ 클럭 RAM : 128KB 또는 512KB 이상 PROM 메모리 : 256KB 또는 512KB 이상 VME 인터페이스
CRN (디지털 수신보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 1 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 16개 LED, 아날로그 2채널 VME 인터페이스
CES (안전 입력보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 1 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 9개 LED, 안전 입력 8포트 VME 인터페이스

[표 5-계속] PCA 랙, DPPCA 랙 상세사양

구 분	상세사양	비고
CEN (필수 입력보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 1 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 32개 LED, 필수 입력 32포트 VME 인터페이스
CSST (시간지연 안전 출력보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 2 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 6개 LED, 시간 지연 출력 3포트, 출력 3포트 VME 인터페이스
CSN (필수출력보드)	높이: 233.4㎜, 길이: 220㎜, 두께: 1 슬롯 콘넥터(P1, P2): 96핀, DIN 41612, 형식 C 16개 LED, 필수 출력 16포트 VME 인터페이스
CAL1 (전원공급보드)	입력전원 : DC24V(21.5V ~ 28.8V) 출력전원 : DC5V1(+5%, -2.5%), DC5V2(+5%, -5%) DC24V3(+5%, -5%)
CAL2 (전원공급보드)	입력전원 : DC24V(21.5V ~ 28.8V) 출력전원 : DC5V1(+5%, -2.5%), DC5V2(+5%, -5%) DC24V3(+5%, -5%)

3.4.2.5 범용전송 랙(PEU)

가. 랙 크기는 높이(6U), 깊이(400㎜, 220㎜보드 용), 폭(84TE, 426.72㎜)이다.

나. 랙 구성은 5개의 연속정보 전송보드(CEU)나 불연속정보 전송보드(CEP)로 구성되며, 상세사양은 [표 6]과 같다.

[표 6] PEU 랙 상세사양

구 분	상세사양	비고
CEU (연속정보 전송 보드)	6개의 모듈로 구성 전원, 암호화, 반송파 합성 및 변조, 동조게이트, 증폭기, 과전류 검지 - 24V poste를 받아서 2개의 전원을 생성한다 15V 50mA, 5V logic 0.5A
CEP (불연속정보 전송 보드)	4개의 모듈로 구성 - 전원 공급 , 메시지 생성, 전력증폭기, 루프제어 - 24V poste를 받아서 4개의 전원을 생성한다 5V logic 0.5A, 5VST 0.1A, ±12VKB 0.1A

3.4.2.6. 환기팬 랙(PVE)

가. 랙은 19인치 랙이고, 높이는 1U, 깊이는 400㎜이다.

나. 랙 구성은 24V 전원에 동작하는 6개의 환풍기(Fan)으로 구성되어 있으며, 상세사양은 [표 7]과 같다.

[표 7] PVE 랙 상세사양

구 분	상세사양	비고
PVE (환기팬 랙)	- 19인치, 1U, 깊이 400㎜ - 입력전원 24V, 6개의 환풍기(Fan) - 환풍기 3개씩 2개의 그룹으로 동작(전원분리) - 각각의 전원공급은 퓨즈에 의해 보호

3.4.2.7. 현장 유지보수장치(LME)

가. LME 상세사양은 [표 8]과 같다.

[표 8] LME 상세사양

구 분	상세사양	비고
LME (현장 유지보수장치)	산업용컴퓨터, 모니터, 키보드 및 마우스 OS포함(Window), 메모리, HDD 사양

3.5. 성능 및 특성

TVM430 시스템은 열차 집중제어장치(CTC), 연동장치(IXL), 전기설비지원시스템, 역조작반, 다른 TVM430 또는 인접 ATC 및 기존 신호시스템에 연결될 수 있으며 기능구조는 아래 그림과 같다.

[그림 1] TVM430 기능 구조

[그림 2] TVM430 연결 구조

3.5.1. 정보처리 랙(PTR)

가. 정보처리 랙(PTR)은 ATC정보를 연산 처리하는 장치로 모듈간 이중화 정보처리되어야 한다.

나. 중앙처리보드에서 연산된 정보(연속, 불연속 등)는 폐색 분할 랙(PCA)과 통신을 통해 입출력 정보를 전송한다.

다. 스위칭 랙(PCO)과 통신을 하며 PCO로부터의 신호에 의해 활성화 및 비활성화되어야 한다.

라. 유지보수 정보 사항은 유지보수컴퓨터(LME)에 전송되어야 한다.

마. PTR랙의 구성 및 주요 기능은 [표 9]와 같다.

[표 9] PTR랙 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
CUC 0 (중앙처리보드)	1	- CUC1 및 CUC2의 처리결과 비교에 의한 모니터 이중 프로세서의 운영 - TVM 430 클럭(Clock) - 부호화된 단일 프로세서로의 처리
CUC1, CUC2 (중앙처리보드)	2	- 신호 알고리즘 계산, 출력 요소 생산 - 감시장비의 운전, 이중 프로세서의 처리
CKD (동적 제어기보드)	1	- PTR 운전의 안전 감시
CSS (안전 출력보드)	2	- PCAs에 의해 조정된 안전출력을 위한 24V 안전 전원공급
CEN (필수 입력보드)	1	- PTR 내 상태 정보 입력
CCE (종속 전송결합 보드)	4	- 아래 요소 간의 연결 제공 ․ PCAs / 인접 TVM장비 ․ MAE / FEPOL

3.5.2. 스위치 랙(PCO)

가. 스위치 랙(PCO)은 PTR1랙 또는 PTR2랙 중 어떤 랙이 사용될지를 결정하기 위해 사용되며, PCO가 절체를 결정하고 수행한다.

나. PCO 랙의 기능은 다음과 같다.

1) 인접 TVM 장비와 통신

2) FEPOL 장비와 통신

3) 폐색 분할 랙(PCA랙, DPPCA랙)에 안전한 전원 공급 분배

4) PCA랙 또는 DPPCA랙이 어떤 PTR랙이 실행 중인지를 확인할 수 있도록 정보 제공

5) 일부 유지보수 정보를 평가하기 위하여 PCO랙으로부터 여러 정보 수집

다. PCO랙의 구성 및 주요 기능은 [표 10]과 같다.

[표 10] PCO랙 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
CCO (스위칭 보드)	3	- 어느 PTR랙을 작동할 것인지 결정 논리를 구성 - 3개 보드 중 2개가 동일하게 연결될 때 PTR 선택
스위치	1	- 수동 절체 명령
안전 중계기 (NS1 계전기)	2	- 결정 논리의 결과에 따라 PTR1 또는 PTR2를 작동

3.5.3. 전원장치 랙(PAT)

가. 전원장치 랙(PAT)은 PTR랙에 전원을 공급 기능을 제공한다.

나. PAT랙 구성 및 주요 기능은 [표 11]과 같다.

[표 11] PAT 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
CAT (전원 보드)	2	- 24VP 입력을 받아 다음과 같은 출력전압을 생성 ․ 5V1, 5V2, 24V3

3.5.4. 폐색분할 랙(PCA)

가. 폐색분할 랙(PCA)은 TVM430 시스템의 입출력을 담당한다.

나. PCA 랙의 기능은 다음과 같다.

1) PTR과 PEU 사이에 데이터를 전송하고 외부랙과 입/출력 인터페이스를 제공

2) 직렬 연결을 통하여 PTR과 정보를 교환

3) 직렬 연결을 통하여 PEU에 전송 데이터를 보내며 전송된 데이터를 다시 판독

4) PCO로부터 활동 중인 PTR을 지정받으며 또한 PEU 전송을 모니터 하기 위해 PCA에 의해 사용되는 24Vsec를 수신

다. PCA랙의 구성 및 주요 기능은 [표 12]와 같다.

[표 12] PCA랙 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
CCM (주전송결합보드)	1	- 출력요소 설정 - TOR 안전출력의 재판독(Reread) - 입력 수신, (PTR의 CCE 명령에 의한)
CRN (디지털 수신보드)	최대 3	- 연속 송신으로 보내진 메시지의 재판독
CES (안전입력보드)	최대 5	- 궤도로부터 TOR 24V 안전 입력 조정(물리적)
CEN (필수입력보드)	1	- 32개 정보 입력
CSS (안전출력보드)	1	- 궤도회로로의 안전전원 공급(연속전송)
CSN (필수출력보드)	1	- 16개 정보 출력
CSST (시간지연 안전 출력보드)	최대 2	- 궤도로 가는 TOR 신호의 시간지연 전송 (SACEM 부호의 재독, 검사, 고장의 경우 차단에 필요한 시간에 대한) - 안전 신호출력을 위한 24V 안전전원 공급 (CCM이 제어하는 명령으로부터)
CAL1 (전원공급보드)	1	- 24VP 입력을 받아 다음과 같은 출력전압을 생성 ․ 5V1, 5V2, 24V3

3.5.5. 이중소형폐색분할 랙(DPPCA)

가. 이중소형폐색분할 랙(DPPCA)은 PCA랙과 달리 분기부가 없고 공간적으로 단순한 폐색구간을 담당하며 폐색분할 랙(PCA)과 동일한 기능을 수행한다.

나. DPPCA 랙의 구성 및 주요 기능은 [표 13], [표 14]와 같다.

[표 13] PPCA 알파 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
CCM (주전송결합보드)	1	- 출력요소 설정 - TOR 안전출력의 재판독(Reread) - 입력 수신, (PTR의 CCE 명령에 의한)
CRN (디지털 수신보드)	1	- 연속 송신으로 보내진 메시지의 재판독
CES (안전 입력보드)	최대 2	- 궤도로부터 TOR 24V 안전 입력조정(물리적)
CSST (시간지연 안전 출력보드)	1	- 궤도로 가는 TOR 신호의 시간지연 전송 (SACEM 부호의 재독, 검사, 고장의 경우 차단에 필요한 시간에 대한) - 안전 신호출력을 위한 24V 안전전원 공급 (CCM이 제어하는 명령으로부터)
CEN(또는 CSST) (비안전 입력보드)	1	- 32개 정보 입력
CAL2 (전원공급보드)	1	- 24VP 입력을 받아 다음과 같은 출력전압을 생성 ․ 5V_VME, 5VL, 24V

[표 14] PPCA 베타 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
CCM (주전송결합보드)	1	- 출력요소 설정 - TOR 안전출력의 재판독(Reread) - 입력 수신, (PTR의 CCE 명령에 의한)
CRN (디지털 수신보드)	1	- 연속 송신으로 보내진 메시지의 재판독
CES (안전 입력보드)	최대 2	- 궤도로부터 TOR 24V 안전 입력조정(물리적)
CSN (비안전 출력보드)	1	- 16개 정보 출력
CEN (비안전 입력보드)	1	- 32개 정보 입력
CSST (시간지연 안전 출력보드)	1	- 궤도로 가는 TOR 신호의 시간지연 전송 (SACEM 부호의 재독, 검사, 고장의 경우 차단에 필요한 시간에 대한) - 안전 신호출력을 위한 24V 안전전원 공급 (CCM이 제어하는 명령으로부터)
CAL2 (전원공급보드)	1	- 24VP 입력을 받아 다음과 같은 출력전압을 생성 ․ 5V_VME, 5VL, 24V

3.5.6. 범용 전송 랙(PEU)

가. 범용 전송랙은 폐색구간의 각 궤도회로에서 연속적, 불연속적으로 단지 물리적인 전송을 담당한다.

나. PEU 랙의 기능은 다음과 같다.

1) 연속정보전송보드(CEU) 및 불연속정보전송보드(CEP)보드는 직렬통신 연결을 통해 폐색 분할 랙(PCA)과 통신

2) PCA랙에서 전송 보드에 데이터를 전송하면 전송보드는 그 데이터를 궤도에 전송하기 전에 데이터를 증폭

3) PCA랙은 24Vsec신호를 이용하여 CEU 보드의 정보전송을 금지 가능

- 데이터 재확인을 위해, PEU랙은 CEU보드에 의해 궤도에 전송된 신호를 아날로그 형태로 PCA랙에 다시 보낸다.

다. PEU랙의 구성 및 주요 기능은 [표 15]와 같이 구성한다.

[표 15] PEU 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
CEU (연속정보 전송보드)	최대 5	- 궤도회로 송신기 기능 - 차상 연속정보 전송 기능
CEP (불연속정보 전송 보드)	최대 5	- 125㎑ 차상 불연속정보 전송 기능

3.5.7. 현장 유지보수 장치(LME)

가. TVM430의 예방 보수, 수시 보수 및 시험을 쉽게 하도록 각 기계실에 설치하는 전산화된 유지보수 지원 장치로 기능은 다음과 같다.

1) 주기적으로 TVM430으로부터 설정된 정보를 수신 및 저장

2) 유지보수 정보를 중앙 유지보수 장비(CMS)에 전송

3) 유지보수 이력 조회 가능(REPLAY)

4. 검사 및 시험

4.1. 검사 및 시험 장소

4.1.1. 검사 및 성능 시험은 제조 공장에서 시행하는 것을 원칙으로 한다.

4.1.2. 시험조건에 만족하는 시험 환경을 구성하여야 하며 각종 시스템의 배치, 결선, 케이블류의 정리 상태는 시스템의 구조 확인이 가능하도록 정리하여야 하고 주변 환경은 청결하게 유지하여야 한다.

4.2 시험조건

4.2.1. 계약자는 검사 및 시험에 적극 협조하여야 하며 성능검사에 필요한 각종 서류는 검사자의 요구 시 제출하여야 한다.

4.2.2. 계약자는 사전에 본 규격에 의한 자체 시험을 시행하여야 하고 검사 신청 시 그 결과를 제출하여야 한다.

4.2.3. 성능 시험 중에는 소프트웨어의 변경, 하드웨어의 교체 또는 조정 등의 작업을 할 수 없다. 다만 필요하다고 인정되는 경우 반드시 검사자의 지시에 따른다.

4.2.4. 단위 장치별 성능 시험은 장치별로 분리하여 단독으로 시행할 수 있다.

4.2.5. 본 규격에 명시되지 않은 품목은 해당 규격의 시험 기준에 의한다.

4.3. 검사 및 시험의 종류

4.3.1. 검사 및 시험의 종류, 항목별 검사수준 및 검사기관은 다음과 같으며 시험에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

4.3.2. 검사 및 시험의 수준은 다음과 같다.

[표 16] 검사 및 시험 수준

종 류		검사수준	비 고
검사	수량 및 겉모양 검사	제품 전량
	구조 및 치수검사	제품별 50조당 1조
	도전성 검사	제품별 50조당 1조
시험	성능시험	제품별 10조당 1조
	전원변동 시험	제품별 1대	공인시험기관
	온도특성 시험	제품별 1대
	절연저항 시험	제품별 1대
	내전압 시험	제품별 1대

4.4. 검사

4.4.1. 검사의 종류

1) 수량 및 겉모양 검사

2) 구조 및 치수 검사

3) 도전성 검사

4.4.2. 검사 방법

1) 수량 및 겉모양

가. 겉모양은 균열, 흠집, 기타의 결함이 없이 미려하고 견고하여야 한다.

나. 구조 및 치수검사는 제작도면에 의한다.

2) 구조 및 치수검사

가. 본체와 부품 간의 조립상태 등을 검사하며, 제작승인도에 의해 나사와 너트가 조립되어야 한다.

나. 클램프와 전선 단자는 견고히 결합되어야 하며, 배선과 기구나 덮개 내부의 날카로운 모서리가 인접해서는 안 된다.

다. 치수검사는 명시된 제작승인도면에 의하여 검사한다.

라. 각 장치의 제조시 치수는 승인도면과 동일하여야 하며 공차 없는 치수는 KS B ISO 2768-1의 V급에 의한다.

3) 도전성검사

가. BTR/BES 캐비닛 시험

- 등 전위 지점 간 전기적 도전성을 확인한다.

- 연결된 구성품 사이의 저항값은 0.1Ω 이하가 되어야 한다.

․ 앞문의 하단 모서리 손잡이 레일, 캐비닛 수직축

․ 뒷문의 하단 모서리 손잡이 레일, 캐비닛 수직축

나. PTR, PCO, PAT, PCA, DPPCA, PVE 랙 시험

- 전원공급 전선은 분리하고 시험을 진행한다.

- 배선

․ 등 전위 지점 간 전기적 도전성을 확인한다.

․ 등 전위에 2, 3중으로 연결된 결선은 육안으로 확인한다.

․ 통전 회로 부품(퓨즈, 스위치, 회로 차단기)을 확인한다.

- 기구 접지

․ 기구 접지와 연결된 구성품 사이의 저항 값은 0.1Ω 이하가 되어야 한다.

(후면판과 랙의 다양한 구성품 간의 접지)

4.5. 시험

4.5.1. 시험의 조건

1) 성능시험은 발주처와 협의하여 제작자 공장 또는 협의된 장소에서 시행한다.

2) 계약자는 시험 조건에 만족하는 시험환경을 구성하여야 하며 각종 시스템의 배치, 결선, 케이블 종류의 정리 상태는 시스템의 구조 확인이 가능하도록 정리하여야 하고, 주변 환경은 청결하게 유지하여야 한다.

3) 실제 사용 상태와 동등 이상의 조건으로 실시하며, 시험품의 전압은 특별한 규정이 없는 경우 정격 전압으로 한다.

4) 환경시험 등에 시료로 사용된 제품은 시험과정에서 특성변화 등 발생우려가 있으므로 계약물품 납품시 포함되지 않아야 한다.

4.5.2. 시험의 종류

1) 성능시험

2) 전원변동시험

3) 온도특성시험

4) 절연저항 및 내전압 시험

4.5.3. 시험 방법

1) 성능시험

가. 성능시험은 본 규격 3.4, 3.5항의 각 장치별 또는 장치간 동작 특성에 의하며, 각 보드별 성능시험 항목은 다음과 같다.

[표 17] PTR, PAT, PCO 랙

보드	MAE(LME)와 FEPOL 링크 시험	신호기계실 간 링크 시험	X25 링크 시험	저하된 모드 및 고장 모드 절체 시험
CUC	○	○	-	-
CKDS	○	○	-	-
CCE	○	○	○	-
CAT	○	○	-	-
CCO	○	○	-	○

[표 18] PCA, DPPCA, PEU 랙

보드	PC 랙절체 시험	TOR 입력 및 출력시험	불연속정보 전송시험	연속정보 전송시험
CCM	○	-	○	○
CESS	-	○	-	-
CSS	-	○	-	-
CSST	-	○	-	-
CEN	-	○	-	-
CSN	-	○	-	-
CAL1	-	○	-	-
CAL2	-	○	-	-
CRNS	-	-	-	○
CEU	-	-	-	○
CEP	-	-	○	-

2) 전원변동시험은 KRS SG 0067에 따라 시행한다.

3) 온도특성시험 시험은 KRS SG 0067에 따라 실내 설비 기준인 0℃~+45℃에서 저온, 고온, 온도사이클 시험을 시행한다.

4) 절연저항 및 내전압시험

가. 절연내력 및 내전압시험은 각 랙에는 관련된 보드와 코딩 플러그, 가간 케이블, NS1계전기를 연결한 상태에서 시행한다.

나. 시험 기준은 항상 랙의 접지이다. 모든 시험이 진행되는 동안 차폐는 접지에 연결되어야 한다. 퓨즈는 고정되어야 한다. 시험 동안, 모든 배선은 그룹에 연결되어야 한다.

다. 내전압 및 절연저항 시험 기준은 다음과 같다.

- 다음 표에 제시된 그룹 사이에 시험을 진행한다.

- 전압은 약 200Vrms/초로 서서히 올리며 1분간 유지한다.

- 고장, 방전, 섬광이 없으면 시험을 만족한 것으로 간주한다.

[표 19] PVE 랙

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		누설전류
	그룹1	그룹2
AC 500Vrms 60㎐	A	B	3㎃ 이하
절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	A	B	200㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 장치에 연결된 신호 그룹 B : 기계적 접지

[표 20] PTR 및 PAT 랙, CBTR1 및 CBTR2 가간케이블

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		최대 누설전류
	그룹1	그룹2
AC 2000Vrms 60㎐	A + E	B + C	2㎃ 이하
AC 500Vrms 60㎐	A + B	E + C	5㎃ 이하
	A + B(1개소)	B(그룹1외) + C	5㎃ 이하

[표 20 - 계속] PTR 및 PAT 랙, CBTR1 및 CBTR2 가간케이블

절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		최소 절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	A + E	B + C	200㏁이상
	A + B	E + C	200㏁이상
	A + B(1개소)	B(그룹1외) + C	200㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 장치에 연결된 신호 그룹 B : 5VME, 5VL, 링크 신호에 연결되는 신호 그룹 C : 기계적 접지, 차폐 / 그룹 E : 안전 신호

[표 21] PCO 랙

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		최대 누설전류
	그룹1	그룹2
AC 2000Vrms 60㎐	A + E	B + C	1.5㎃ 이하
AC 500Vrms 60㎐	A + B	E + C	14㎃ 이하
절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		최소 절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	A + E	B + C	200㏁이상
	A + B	E + C	200㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 장치에 연결된 신호 그룹 B : 5VME, 5VL, 링크 신호에 연결되는 신호 그룹 C : 기계적 접지, 차폐 / 그룹 E : 안전 신호

[표 22] PCA 랙, DPPCA 랙

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		최대 누설전류
	그룹1	그룹2
AC 2000Vrms 60㎐	A	B + C	3㎃ 이하
AC 500Vrms 60㎐	A + B	C	5㎃ 이하
AC 500Vrms 60㎐	A + B(1개소)	B(그룹1외) + C	5㎃ 이하

[표 22 - 계속] PCA 랙, DPPCA 랙

절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		최소 절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	A	B + C	200㏁이상
	A + B	C	200㏁이상
	A + B(1개소)	B(그룹1외) + C	200㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 장치에 연결된 신호 그룹 B : 5VME, 5VL, 링크 신호에 연결되는 신호 그룹 C : 기계적 접지, 차폐

[표 23] PEU 랙

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		최대 누설전류
	그룹1	그룹2
AC 2000Vrms 60㎐	D	A + B + C + F	5㎃ 이하
	A	B + C + D + F	5㎃ 이하
AC 500Vrms 60㎐	A + B + D + F	C	5㎃ 이하
	B	A + C + D + F	5㎃ 이하
절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		최소 절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	D	A + B + C + F	200㏁이상
	A	B + C + D + F	200㏁이상
	A + B + D + F	C	200㏁이상
	B	A + C + D + F	200㏁이상
	F	A + B + C + D	200㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 장치에 연결된 신호 그룹 B : 5VL, 링크 신호에 연결되는 신호 / 그룹 C : 기계적 접지 그룹 D : 궤도에 연결되는 신호(CEU와 CEP 보드의 출력) 그룹 F : CEU 보드의 재판독

5. 합격 판정

5.1. 본 규격서의 4. 검사 및 시험 항목에 모두 적합할 경우에만 합격으로 한다.

5.2. 검사자는 검사 및 시험의 조건이 만족되지 않았다고 판단되는 경우 시험의 연기, 취소, 불합격 등의 조치를 취할 수 있다.

6. 표시 및 포장

6.1. 표시

6.1.1. 내부 표시

제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

6.1.2. 외부 표시

외부 표장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 인수․인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

6.2. 포장

6.2.1. 운반 또는 보관 중에 외상이나 부식이 발생하지 않도록 충분한 구조와 강도를 가지는 것으로 포장하여야 하며, 포장 방법 및 세부 사항은 인수․인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

붙임 : 약어 해설 1부.  끝.

(붙임)

약  어  해  설

약어	해 설
BES	입/출력 정보 제어 캐비닛(Input/output cabinet)
BTR	정보처리 캐비닛(Processing unit Cabinet)
CAL1	PCA 전원공급 보드(Power supply board(PCA))
CAL2	PPCA 전원공급 보드(Power supply board(PPCA))
CAT	PTR 전원 카드 보드(Power supply board(PAT)
CCE	종속 전송 결합 보드(Communication coupler board(slave))
CCM	주 전송 결합 보드(Communication coupler board(Master))
CCO	스위칭 보드(Switching board)
CEN	필수 입력 보드(Essential input Board)
CEP	불연속 정보 전송 보드(Intermittent transmission board)
CES	안전 입력 보드(Safety Input Board)
CEU	연속정보전송 보드(Continuous Transmission Board)
CKD	동적 제어기 보드(Dynamic controller board)
CME	중앙 유지보수 장치(Centralized maintenance equipment)
CMS	중앙 유지보수 감시장치(Centralized maintenance supervision)
CRN	디지털 수신 보드(Digital signal processing board)
CSN	필수 출력 보드(Essential output Board)
CSS	안전 출력 보드(Safety Output Board)
CSST	시간 지연 안전 출력 보드(Time-delayed Safety Output Board)
CTC	열자집중제어장치(Centralized traffic control)

약어	해 설
CUC	중앙처리 보드(Computer unit board)
DPPCA	이중 소형 폐색 분할 랙(Double Small Block Section Rack)
FEPOL	입출력 정보 전송 장치(Front end processor at operating level)
IXL	연동장치(Interlocking)
LME	현장 유지보수 장비(Local maintenance equipment)
LVDP	저전압 분전반(Low Voltage Distribution Panel)
PAT	전원장치 랙(Powr supply rack)
PCA	폐색 분할 랙(Block Section Rack)
PCO	스위칭 랙(Switching Rack)
PEU	궤도 정보 전송 랙(Transmission rack)
PPCA-A	소형 폐색 분할 랙 A(Small Block Section Rack Alpha)
PPCA-B	소형 폐색 분할 랙 B(Small Block Section Rack Beta)
PTR	정보처리장치 랙(Processing rack)
PVE	환기 기능 랙(Ventilators rack)
LME	현장 유지보수 장비 캐비닛(Local Maintenance Equipment)
TOR	아날로그 입/출력, 0V 또는 24V 값(Tout ou Rien)
TVM430	궤도와 열차간 전송 ATC 시스템(Track to track transmission ATC System / Transmission voie machine)
WCE	선로변 컴퓨터 장비(Wayside computerized equipment)
X25	X25 통신 프로토콜

RECORD HISTORY

Rev.0(‘25.6.00) 제정