보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2018. 10. 10.(수)	총 매수 3매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 기술본부 신호처 / 처장 송광열, 신호사업부장 윤학선 (042-607-3122)
철도공단, 일반철도에 고속철도 수준의 안전설비 설치기준 도입! - 고속철도에만 설치하던 철도안전설비 9종 일반철도에 적용해 안전 강화 -

□ 한국철도시설공단(이사장 김상균)은 열차 안전운행을 확보하고, 철도 유지보수자의 안전을 위해 일반철도 전체 노선에 고속철도 수준의 철도안전설비를 구축하기 위한 설치기준을 올해까지 마련한다고 밝혔다.

○ 지금까지 지진계측설비, 기상검지장치 등 철도안전설비 9종은 고속철도에만 적용되었으나, 일반철도에도 최고속도250km/h의 열차가 도입되는 등 고속화가 계획되어 있어 철도안전설비 설치에 대한 기준이 필요했다.

○ 따라서, 고속철도에만 적용하던 철도안전설비 9종을 일반철도에  도입 및 노선별 특성에 적합한 안전설비 적용기준 마련을 위해 공단은 10월 10일(수) 관련 업계 전문가들이 참석한 가운데 철도안전설비 설치 기준 수립 용역 중간보고회를 개최했다.

□ 철도공단 박민주 기술본부장은 “일반철도에 고속철도와 동등한 수준의 안전을 확보하고, 철도 유지보수자의 안전사고도 완벽하게 예방할 수 있을 것”이라며, “국산 철도안전설비 도입으로 사업비 절감은 물론, 우리나라 기업들의 일자리 창출효과도 기대된다”고 말했다.

참 고		철도안전설비 설명자료

□ 개요도

□ 철도안전설비 9종 사진 및 설명

	○ 열차 접근 시 터널내 작업자 또는 보수자에게 섬광 및 경보로 열차의 접근여부를 인지시켜주는 장비
터널경보장치
	○ 철도를 횡단하는 고가차도와 낙석 또는 토사붕괴가 우려되는 지역에 지장물이 선로에 침범하는 것을 검지하는 설비
지장물검지장치
	○ 차체의 하부 부속품이 차량에서 이탈되어 매달린 상태로 주행하는 경우 궤도에 설치된 신호설비를 파손시키는 것을 방지하기 위한 설비
끌림검지장치

		○ 폭우, 강풍, 폭설 등 기상상태를 검지하여 기상이 악화된 경우에 열차를 감속 운행하거나 운행을 중지시킬 수 있는 장치
기상검지장치
		○ 동절기에 발생하는 분기기의 적·빙설, 동결 등의 선로전환기 전환 장애요소를 사전에 예방하는 설비
분기기히팅장치
		○ 보수자가 선로를 횡단 시 인근의 열차접근 상황을 확인하고 횡단가능여부를 보수자에게 확인시키는 설비
보수자선로횡단장치
		○ 레일의 온도 상승을 감지하는 설비로 일정온도 이상 검출 시 운행속도를 제한하여 탈선을 예방하는 설비
레일온도검지장치
		○ 열차 차축의 과열로 인한 열차사고 예방을 위해 주행하는 열차의 차축온도를 일정거리마다 측정하고, 일정온도 이상 시 열차를 서행 또는 정지시키는 장치
차축온도검지장치
		○ 지진이 발생하였을 경우 지진규모에 따라 열차를 감속 운행하거나 운행을 정지시킬 수 있는 설비
지진감시시스템(교량)