KRQP A-01100

-  -

KRQP A-01100

-  -

Rev.4, 22. July 2022

단가산출참고

	국가철도공단

KR A-05021

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2015.12.24.	신규제정(설계기준처-3686,‘15.12.24)	신우재	손병두 유승현	이동렬
1	2017.12.27.	전문가 및 관련부서 의견과 상위 지침 반영을 위한 개정(설계기준처-3848,‘17.12.27)	김한준	이만수 김정호	김영하
2	2018.12.19.	전문가 및 관련부서 의견과 상위 지침 반영(기준심사처-2859,‘18.12.19)	김한준	민병균 한일승	손병두
3	2020.06.17	연구용역 결과, 자체 개선사항 및 관계기관 요청사항 등 반영 (기준심사처-2463, ‘20.06.17)	김형민	박창완 고재운	이계승
4	2022.07.22	운행선 인접 안전이 우려되는 공사현장 안전관리자 배치(안전사고 특별대책 회의결과) 반영(기준심사처-0000, ‘22.07.00)	양서중	이창현 황용하	유성기

목   차

KRQP A-01100 단가산출참고

Ⅰ-1. 용어정의	1

Ⅰ-2. 목적	6

Ⅰ-3. 적용범위	6

Ⅰ-4. 적산의 개요	6

Ⅰ-5. 적용방법	7

Ⅰ-6. 단가검토시 유의사항	25

Ⅰ-7. 내역서작성기준	40

Ⅰ-8. 철도내역서 작성시 주의사항	44

Ⅰ-9. 설계심사, 일상감사, 감사 의견 체크리스트	47

RECORD HISTORY	51

Ⅰ-1. 용어정의

▷ 적산 : 공사에 소요되는 재료, 품의 수량을 산출하는 것을 말한다.

▷ 표준품셈 : 정부 및 공공기관에서 집행하는 건설공사에 대하여 가장 대표적이고 표준적이며 보편적인 공종·공법을 기준으로 하여 단위 공종별로 소요되는 재료량 및 노무량을 제시한 것으로서 건설공사의 예정가격 작성 시 공사비의 적정산정 기준이 되는 것  즉  사람이나 기계가 어떤 물체를 만들기 위하여 단위당 소요로 하는 노력과 품을 말한다.

- 건설공사 중 대표적이며 일반화된 공종, 공법을 기준으로 공사에 소요되는 자재 및 공량을 정하여 국가기관 및 지방자치단체, 정부투자기관이 공사의 예정가격을 산정하기 위한 기준이다.

- 인력 또는 기계로 어떠한 목적물을 시공하는데 필요한 단위당 소요로 하는 노력과 재료를 수량으로 정량적 수량으로 표현한 것으로 단위당 시공능력과 소요수량을 표시한 자료를 말한다.

▷ 일위대가 : 해당 공사의 공종별 단위당 소요되는 재료비와 노무비를 산출하기 위하여 품셈기준에 정해진 재료수량과 품 수량에 각각의 단가를 곱하여 산출한 단위당 공사비 즉 단가를 말한다.

- 재료비, 인건비, 및 공사의 종류에 따라 소모품 및 기계손료를 산출하고 그것들을 집계해서 그 세부공사의비용을 표시한 것을 말하며 재료비에 가공 및 설치비 등의 노무비를 가산하여 단위 원가로 나타낸 것이다.

▷ 단가산출 : 공종별로 분류한 개개의 내역 항목에 대해 소요되는 노무, 자재, 경비에 대한 단가와 물량을 기입하여 산출하는 것을 말한다.

▷ 내역서 : 일정한 항목체계에 따라 시공에 요구되는 모든 물량을 공사수행 이전에 산출한 것으로 총공사 규모를 사전에 파악할 수 있도록 한다.

- 공종별, 층별, 도면별, 분전반별, 회로별, 자재별, 산출근거, 집계를 기록한 양식으로 수량산출근거가 되는 수량산출서, 인력명세 등을 포함해서 물량산출방법의 분류에 따라 부위별 산출방법, 공종별 산출방법, 원가 요소별 산출방법 등을 나타내고자 한 일체의 서류들을 통상적으로 표현한 것을 말한다.

- 수량산출서 : 수량산출의 근거로 제시하는 것을 말하며, 수량조서인 물량명세서와 인력명세서를 말한다.

- 산출내역서 : 국가계약법시행령 제14조 제6항 및 제7항의 규정에 의하여 발주기관이 교부한 물량내역서에 입찰자 또는 계약상대자가 단가를 기재하여 제출한 내역서로서 계약예규「공사계약 일반조건」 제2조 제9호에 따라 입찰금액 및 계약금액을 구성하는 물량, 규격, 단위, 단가 등을 개재한 각 비목의 내역서를 말한다.

▷ 설계서 : 계약예규「공사계약일반조건」제2조 제4호에 따른 공사시방서, 설계도면, 설계설명서 및 공종별 목적물 수량내역서를 말한다.

- 공사시방서 : 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명세서로서, 설계도면에 대한 설명 또는 설계도면에 기재하기 어려운 기술적인 사항을 표시해 놓은 도서를 말한다.

- 설계도면 : 시공될 공사의 성격과 범위를 표시하고 설계자의 의사를 일정한 약속에 근거하여 그림으로 표현한 도서로서 공사목적물의 내용을 구체적인 그림으로 표시한 도서를 말한다.

▷ 원가계산 : 어떤 공작물을 시공하기 위하여 필요한 원가의 산출과정을 말하고 시공하고자 하는 건설목적물의 총체적인 자재 또는 제공되는 각종의 서비스에 필요한 여러 가지의 재료비, 노무비, 경비 등 그 목적을 위하여 소비된 재료 및 인건비(노무비)를 화폐가치로 환산하여 나타낸 것을 말한다.

▷ 재료비

- 직접재료비 : 공사목적물의 실체를 형성하는 재료 및 외주가공품의 가치를 말한다.

- 외주가공품 : 공사목적물에 원형대로 부착되어 그 조정부분이 되는 물품을 말한다.

- 간접재료비 : 공사목적물의 실체를 형성하지 않으나 공사에 보조적으로 소비되는 재료 또는 소모성 물품의 가치를 말한다.

- 작업부산물 : 계약목적물의 시공 중에 발생하는 재료로서 그 매각액 또는 이용 가치를 추산하여 재료비에서 제공한다.

▷ 노무비 : 노무비는 순공사원가를 구성하는 직접노무비 및 간접노무비를 말한다.

- 직접노무비 : 공사현장에서 계약 목적물을 완성하기 위하여 직접 작업에 종사하는 종업원 및 노무자에게 지급하는 급료, 노임과 제수당, 상여금 또는 퇴직급여충당금의 합계액을 말한다.

- 간접노무비 : 직접작업에 종사하지는 않으나 현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장사무소 직원 등의 급료, 노임과, 제수당, 상여금 또는 퇴직급여충당금의 합계액이다.

▷ 공구손료 : 해당 공사의 공종별 단위당 소요되는 재료비와 노무비 외에 사용되는 소형공구와 기구에 대한 손료로서 소요량을 측정하기 어려우므로 노무비의 일정비율로 산출한다.

- 일반공구 및 시험용 계측기류의 손료로서 공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것을 말하며, 직접노무비(노임할증과 작업시간 증가에 의한 품 할증 제외)의 3%(2～5%)까지 계상한다.

▷ 직접공사비 : 목적물의 완성을 위해 단가산출에 의해 산정된 제비율을 제외한 재료비, 노무비, 경                  비의 실 소요 공사비이다.

▷ 제비율 : 직접공사비 외에 각종 보험료, 기타경비, 일반관리비, 이윤 등을 통틀어 제비율이라 한다.

▷ 순공사비 : 직접공사비에 간접노무비, 각종 보험료, 기타경비, 수수료 등을 합한 공사비이다.

▷ 도급금액 : 순공사비에 일반관리비와 이윤, 부가세 및 TAB를 포함한 각종 분담금(상수도, 한전

등)을 합한 금액이다.

▷ 추정가격 : 국제입찰대상, PQ심사대상, 최저가격 입찰대상, 적격심사 대상을 판단하기 위한 가격으로 예산서에 계상된 금액 등을 참조하여 추산하여 산정된 부가세 미포함 가격을 말한다.

▷ 예정가격 : 낙찰자 및 계약금액의 결정기준 가격으로 부가세를 포함한 가격이다.

▷ 실적공사비 : 기 수행한 건설공사의 계약단가를 토대로 축적한 가격으로 중앙관서의 장이 인정한 가격이다.

▷ 정미량(NET) : 순수하게 계산된 재료의 량을 말한다

▷ 할증량(ADD) : 정미량에 재료의 할증율을 적용한 량이다. 일반적으로 재료비는 할증량을 적용하고, 가공 및 조립은 정미량을 적용한다.

▷ 내역수량 : 정미량 + 할증량(시공 손실량)으로 일반적으로 적산 및 견적담당자 및 시공자가 쓰는 용어이다.

▷ 견적 : 산출된 수량에 단가를 곱하여 금액을 계산한   모든 금액과 부대비용을 합하여 총공사비를 산출하는 것으로 근본적으로 적산자료의 수량을 이용하고 단가 적용은 풍부한 경험을 요구하며, 전용자재의 보유여부에 따라 공사비 변동 요인으로 작용한다. 산출내역서를 작성하는 의미로 볼 수도 있다.

▷ 잔존율 : 경제적 내용시간이 끝날 때 잔존가치의 취득가격에 대한 비율을 말한다.

즉, 잔존율이 0.1이라 하면 적용 재료비의 10%가 잔존가치로 남는다는 의미이다.

▷ 작업설 : 건설공사의 가공 및 조립 과정에서 발생하는 설물로 철근가공조립시 발생하는 스크랩 등이 대표적이다.

▷ 부산물 : 주산물 생산과정에서 필연적으로 발생하는 제 2차적 생산물로 철강업에서 발생하는 슬래그 등이 대표적이다.

▷ 손료 : 재료비를 100% 지불하지 않고 사용기간에 따라 차등 지불하는 것을 말한다.

공사의 목적물이 아닌 공사중 임시로 가설되는 공종에 적용한다.

▷ 공구손료, 기구손료 : 해당 공사의 공종별 단위당 소요되는 재료비와 노무비 외에 사용되는 소형공구와 기구에 대한 손료로서 소요량을 측정하기 어려우므로 노무비의 일정비율로 산출한다.

▷ 잡재료비 : 해당 공사의 공종별 단위당 소요되는 재료비 외에 소요되는 기타 재료비로서 소요량을 측정하기 어려우므로 재료비의 일정비율로 산출한다.

▷ 소모재료 : 작업 중에 소모하여 없어지거나 작업이 끝난 후에 모양이나 형태가 변하여 남아있는 재료로서 땜납, Paste, 테이프류, 가솔린, 디젤, 오일류, 절연니스, 방청도료, 용접봉, 왁스, 아세틸렌가스, 산소가스 등이 포한된다.

▷ 운반기준(상차도, 차상도, 도착도)

- 상차도 : 생산공장에서 운반장비에 적재하여 주는 조건이다. 운반비와 하차비는 별도로 계상하여야 한다.

- 차상도 : 현장에 도착하여 운반장비에 적재되어 있는 상

태의 조건이다. 하차비만 별도로 계상하여야 한다.

- 도착도 : 적재 및 운반, 하차비까지 포함된 조건을 말한다.

▷ 노임할증 : 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우와 유해 위험작업인 경우에는 관련법에 따라 노임에 할증을 적용하여야 한다.

▷ 열차감시원 : 기존 철도와 인접한 구간에서 작업하고자 할 때 작업원의 안전을 위하여 열차진행방향의 시점쪽에서 열차의 진입을 작업원에게 알리는 역할을 한다.

▷ 철도운행안전관리자 : 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련한 작업을 수행하는 경우에 작업일정의 조정 또는 작업에 필요한 안전장비,
안전시설 등의 점검과 작업이 수행되는 선로를 운행하는 열차가 있는 경우 당해 열차에 대한 운행일정의 조정, 열차접근경보시설 또는 열차접근감시인의 배치에 관한 계획의 수립, 시행 및 확인, 철도차량운전자 또는 관제업무
종사자와의 연락체계 구축 등을 수행하는 사람을 말한다.

▷ 전기안전관리자 : 전기설비의 공사, 유지 및 운용에 관한 안전을 확보하기 위하여 전기사업자 및

자가용전기설비의 소유자 또는 점유자에게 전기안전관리자를 선임하여 전기

설비의 안전관리업무를 수행하는 사람을 말한다.

▷ 전기철도안전관리자 : 전기철도 운행구간에서 전기, 토목, 궤도, 건축공사 등의 행위를 시행함에 있어 전차선로 및 배전선로에 근접 또는 지장작업, 전기설비의 급·단전이 필요한 작업일 경우 관련부서 협의, 관계자에 대한 안전교육, 작업자 및 전기시설물 보호 등의 안전관리 업무를 수행하는 사람을 말한다.

▷ 돌관공사 : 공기단축을 위하여 건설 일정과 절차상 밤낮없이 공사하는 것을 말한다.

▷ 토질 및 암의 분류 : 토질 및 암은 토사, 풍화암, 연암, 보통암, 경암 등으로 분류하며 각각의 성질은 다음과 같다.

- 토사 : 실트 및 점토질 흙, 모래질 흙, 자갈질 흙 등의 총칭이다.

- 풍화암 : 암질이 부식되고 균열이 1∼10cm로서 굴착 또는 절취에는 약간의 화약을 사용해야할 암질

- 연암 : 혈암, 사암 등으로서 균열이 10∼30cm 정도로서 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하나 석축용으로는 부적합한 암질

- 보통암 : 풍화상태는 엿볼 수 없으나 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하며 균열이 30∼50cm 정도의 암질

- 경암 : 화강암, 안산암 등으로서 굴착 또는 절취에 화약을 사용해야 하며 균열상태가 1m 이내로서 석축용으로 쓸 수 있는 암질

▷ 흙의 체적변화 : 흙은 상태에 따라 체적의 변화를 나타내며, 상태 분류는 다음과 같다.

- 자연상태 : 자연적인 원지반 상태이다.

- 흐트러진상태 : 원지반을 굴착했을 때의 상태이다.

- 다짐상태 : 자연상태나 흐트러진상태의 흙을 다졌을 때의 상태이다.

일반적으로 흐트러진상태는 자연상태보다 체적이 증가하며, 다짐상태는 자연상태보다 토사는 체적이 감소하나, 암은 증가한다.

자연상태와 흐트러진상태, 다짐상태의 체적변화 관계는 체적환산계수(L, C)로 나타낸다.

▷ 돌재료의 분류

- 모암(母岩) : 석산에 자연상태로 있는 암을 모암이라 한다.

- 원석(原石) : 모암에서 1차 파쇄된 암석을 원석이라 한다.

- 깬 잡석(雜割石) : 모암에서 1차 파쇄한 원석을 깬 돌이다.

- 사석(捨石) : 막 깬돌 중에서 유수에 견딜 수 있는 중량을 가진 큰 돌

- 잡석(雜石) : 크기가 지름 10~30cm 정도의 것이 크고 작은 알로 고루 섞여져 있으며 형상이 고르지 못한 큰 돌

- 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5㎥ 내외의 정형화되지 않은 석괴

- 야면석(野面石) : 천연석으로 표면을 가공하지 않은 것으로서 운반이 가능하고 공사용으로 사용될 수 있는 비교적 큰 석괴

- 호박돌(玉石) : 호박형의 천연석으로서 가공하지 않은 지름 18㎝이상의 크기의 돌

- 부순돌(碎石) : 잡석을 지름 0.5～10㎝ 정도의 자갈 크기로 작게 깬 돌

▷ 줄파기 : 지하구조물 시공시 원지반 하부의 지장 매설물을 확인하기 위하여 인력을 이용한 선굴착을 시행하는 방법이다.

▷ 기초의 종류(얕은기초, 말뚝기초, 케이슨기초)

- 얕은기초 : 지반에 직접 지지하는 기초이다. 기초와 맞닿은 지반의 지질이 지지층으로써 역할을 수행할 수 있는 양호한 지반에 적용한다.

- 말뚝기초 : 기초와 맞닿은 지반이 지지층으로써 만족하지 못할 경우 기초하면에 말뚝을 설치하여 말뚝선단을 지지층까지 근입시켜 기초를 지지하는 방법이다.

- 케이슨(Caisson)기초 : 연약한 지반을 관통하여 설치된 케이슨을 통해 주로 무거운 상부구조          물로부터 전달되는 큰 하중을 그 아래의 큰 지지력을 갖는 층까지 전달           하는 공법이다.

▷ 동바리(Support)) : 빈 공간의 상부에 콘크리트를 타설할 때 내려앉지 않도록 받치고 있는 가설

재를 말한다.

▷ 비계(飛階) : 구조물의 거푸집설치, 철근가공조립 등이 사람의 손이 닿지 않는 높이에서 이루어질 때 작업대 역할을 할 수 있는 가설재를 말한다.

▷ 작은보(Beam), 큰보(Girder)

- 작은보 : 보와 보 사이에서 슬래브의 하중을 하부로 전달하는 수평의 구조부재이다.

- 큰보 : 기둥과 기둥사이에서 스래브의 하중을 하부로 전달하는 수평의 구조부재이다.

▷ 휴지계수 : 휴지일(일요일, 법정공휴일 등)을 감안한 건설기계 월 작업일수중 기상조건, 공정상 대기 등을 고려한 실 가동일수의 계수이다.

일반적으로 월 작업일수는 25일, 노천작업의 실 가동일수는 20일, 터널내 작업의 실 가동일수는 25일로 적용한다.

Ⅰ-2. 목적

철도공사의 공종별 수량 및 단가산출참고를 마련하여 공단 실정에 적합한 적정 공사비 산출에 있음

Ⅰ-3. 적용범위

1. 공단에서 시행하는 철도 건축공사의 공사비 산정과 설계변경의 기초자료로 활용한다.

2. 본 수량 및 단가산출참고는 효율적인 적산업무를 위하여 일반적인 공종에 대하여 예시한 것이므로 수량조서(예시) 및 단가산출(예시)의 내용은 우선적인 적용기준으로 활용하여야 하나 절대적인 기준이 될 수 없다.

3. 설계자는 최적의 설계가 이루어질 수 있도록 당해 사업의 현장여건 등을 고려하여 산출기준의 적정성을 확보한다.

Ⅰ-4. 적산의 개요

1. 적산의 정의

적산은 공사목적물을 시공하기 위하여 필요로 하는 제경비 등을 포함한 공사비용의 결정 작업이다. 이는 설계도면과 시방서에 부합되게 공사에 소요되는 재료, 노무 즉, 품을 계상하는 것으로서 공사를 시공하는 시기에 쓰여지는 재료×단가, 가공비, 노력품×단가, 기계기구의 손료 및 인건비, 유지비, 공사용 잡재료비, 공사수량의 할증량 계상, 가설재료의 손료와 일반관리비, 이윤 등을 적산하여 총공사비를 계산하는 것이다. 건설공사의 경우 현장생산이 되므로 지역성이 큰 비중을 차지하게 되는바 지역, 지질, 지형, 지하수의 유무, 기후, 기상 등에 따라 적산기법과 고려할 사항을 달리해야할 때가 허다하고 적산된 비용도 많은 차를 나타낼 수 있다는 점에서 적산기법의 연구가 필요하게 된다.

2. 적산의 흐름도

Ⅰ-5. 적용방법

1. 참고자료

가. 설계기준

나. 건설공사 표준품셈(국토교통부, 한국건설기술연구원)

다. 철도전문시방서(건축편), 건축 표준시방서 등

라. 기타참고도서

마. 국토교통부 표준시장단가(최신 고시자료)

- 100억 이상 표준시장단가 적용

- 100억 미만 표준시장단가 배제

2. 적용기준

가. 본 기준은 일반적인 기준이므로 현장여건이 상이하거나, 기후특성이나 기타조건이 본 기준과 맞지 않을 때는 목적에 맞게 방침을 결정하여 관계규정에 적합하도록 조정할 수 있다.

나. 표준품셈에서 건축품에 명시되지 않은 품으로서 타부분(토목, 기계, 전기, 설비)의 표준품셈에 명시된 품은 그 부문의 품을 적용하고, 타부문과 유사한 품은 건축부문 품을 우선 적용한다.

다. 표준품셈의 계수적용은 당해 조건별로 적용하되 일반적인 복합조건은 중간치를 적용한다.

라. 본 단가산출참고에 제시된 품은 일일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.

마. 건설공사의 예정가격 작성시 공사규모, 공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 공법을 채택 적용한다.

3. 수량산출방법

가. 수량의 단위 및 소수위는 표준품셈 단위표준에 의한다.

나. 수량의 계산은 지정 소수의 이하 1위까지 구하고, 끝수는 4사5입 한다.

다. 설계서 수량은 정수로 하고 단, 철근가공조립, 시멘트 벌크수량, 강재수량 등은 소수점 셋째자리까지로 한다.(단위 : ton)

라. 주요자재 산출시 산출근거 및 주요자재 집계표에서 NET 및 할증수량을 병기하여 집계오류를 없애야 한다.

마. 토사의 체적은 양단면적을 평균한 값에 그 단면간의 거리를 곱하여 산출하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 거리평균법으로 고쳐서 산출할 수도 있다.

바. 수량 산출시 ‘개’의 단위는 해당자재가 1개의 객체로 분리되는 경우에 사용하며, ‘조’의 단위는 일정 객체가 모여 1set로 공급이 될 경우에 사용한다.

사. 다음에 제시한 것의 체적과 면적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

1) 콘크리트 구조물중의 말뚝머리

2) 볼트의 구멍

3) 모따기 또는 물구멍

4) 이음줄눈의 간격

5) 포장공종의 1개소당 0.1㎡ 이하의 구조물 자리

6) 철근 콘크리트 중의 철근

7) 조약돌 중의 말뚝 체적 및 책강목(柵綱木)

8) 기타 전항에 준하는 것

아. 흙쌓기 및 사석공의 준공토량은 흙쌓기 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나, 지반침하량은 지반성질에 따라 가산할 수 있다.

자. 땅깎기량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

4. 물가조사

가. 적용시기

설계내역서 작성은 최근의 물가적용을 원칙으로 한다.(단, 특별한 사정이 있을 시는 예외로 할 수 있다.)

나. 적용법규

1) 건설재료 및 자재단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며 적용순서는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.

2) 공사에 대한 주요자재의 관급은 “국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙” 및 기획재정부 계약예규 등 관계규정이나 계약조건에 따른다.

다. 적용기준

1) 조달청장이 조사하여 통보한 가격

2) 기획재정부장관이 정하는 기준에 적합한 전문가격조사기관으로서 기획재정부에 등록한 기관이 조사하여 공표한 가격

(조달청장이 조사하여 통보한 가격을 포함한 3개이상의 물가자료를 비교 적용)

3) 거래실례를 직접 조사하여 확인한 가격(3이상의 사업자)

4) 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격(3개 이상)

5) 견적가격은 동일조건(규격, 수량, 인건비 등) 3개 이상 업체의 원가계산을 적용

5. 환 율

환율은 연도초 최초로 외국환 은행이 고시하는 환율(외국환거래법에 의한 기준환율 또는 재정환율)을 적용 시행한다. 단, 3% 이상의 증감이 있을 때에는 건설기계 가격을 조정할 수 있다.

6. 노임할증

가. 노임단가의 가산

｢국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙｣ 제7조 ②각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 제1항제1호에 따른 가격을 적용함에 있어 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 당해 노임단가에 동 노임단가의 100분의 15 이하에 해당하는 금액을 가산할 수 있다.

1) 「국가기술자격법」 제10조에 따른 국가기술자격 검정에 합격한 자로서 기능계 기술자격을 취득한 자를 특별히 사용하고자 하는 경우

2) 도서지역(제주도를 포함한다) 및 「오지개발촉진법」제2조의 규정에 의한 오지지역에서 이루어지는 공사의 경우

나. 일반노임의 할증

근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제46조에 정하는 바에 따른다.

1) 열차빈도별 일반 할증율

가) 본선 상에서 작업시 열차통과에 따라 작업이 중단되는 경우 열차회수별 지장할증을 적용한다.

열차회수(8시간)	13회 미만	14～18회	19회 이상
할증률(%)	14	25	37

나) 열차운행선 인접공사시 (선로와의 이격거리 10M이내) 열차통과에 따라 작업이 중단되어 작업능률이 저하되는 경우 대피 할증률을 적용한다.

열차회수(8시간)	13회 미만	14～18회	19회 이상
할증률(%)	3	5	7

[주] 선로와의 이격거리 : 건축한계(2.1m) + 굴삭기(0.4㎥D) 회전반경(약 7.7m) ≒ 10m

2) 야간작업

PERT/CPM공정계획에 의한 공기산출결과 정상작업(정상공기)으로는 불가능하여 야간작업을 할 경우나 공사성질상 부득이 야간작업을 하여야 할 경우에는 품을 25%까지 가산한다.

3) 휴전시간별 할증율

구분	할증률
2시간 3시간 4시간 5시간 6시간 8시간	35% 30% 25% 20% 10% 0%

[주] 휴전이 필요한 공사 또는 운행선 상의 선로일시 사용중지를 필요로 하는 공사의 경우 작업 시간별로 할증률을 적용한다.

4) 능률이 현저하게 저하될 때에는 50%까지 가산할 수 있다

가) 동일장소에 수종의 건설기계(장비) 가동

나) 작업장소의 협소

다) 소음, 진동, 위험

5) 할증의 중복가산 요령

W = 기본품 ×(1+a1+a2+a3+․․․․․․․+an), 기본품 : 1, a1～an 각각의 할증요수

6) 작업반장 적용기준

작업반장의 계상은 작업조건을 감안하여 다음을 기준으로 계상한다.

작 업 조 건	인 원 수
작업장이 광활하여 감독이 쉽고 고도의 기능이 필요치 않을경우	보통인부 25～50인에 1인
작업장이 협소하고 감독시야가 보통이며 약간의 기능을 요하는 경우	보통인부 15～25인에 1인
고도의 기능과 철저한 감독이 요구되는 경우	보통인부 5～15인에 1인

7. 공구손료 및 잡재료 손료

가. 공구손료 : 직접노무비의 3% 이내 적용

나. 잡재료손료 : 주재료비의 2～5% 적용

8. 중기사용료 산출 기준

가. 재료비

1) 단 가 : 원이하 2자리 절사

2) 금 액 : 원미만 절사

3) 소 계 : 원미만 절사

나. 주야간 3교대 및 야간 작업시 임금할증

국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙 제6조 및 예정가격작성기준 제18조 규정에 의거 적용

1) 상시고용 운전사 노임산정(노천작업장 근로)

가) 할증계수 : 16/12×25/20

나) 상여계수 : 16/12(상여금 300%, 퇴직급여충당금 100%, 월간작업휴지일수 5일 가산)

다) 휴지계수 : 25/20(월 25일 기준, 평균작업일수 20일)

2) 상시고용 운전사 노임산정(우천의 영향을 받지 않을 경우)

가) 할증계수 : 16/12×25/25

나) 상여계수 : 16/12(상여금 300%, 퇴직급여충당금 100%만 가산하고 작업휴지일수는 가산하지 않음)

다) 휴지계수 : 25/25(월 25일 기준, 평균작업일수 25일)

3) 중기사용료에 대한 노무비(예시)

가)	건설기계 운전기사	:	노임단가×1/8×16/12×휴지계수
나)	운전사(운반차)	:	노임단가×1/8×16/12×휴지계수
다)	운전사(기계)	:	노임단가×1/8×16/12×휴지계수
라)	건설기계운전조수	:	노임단가×1/8×16/12×휴지계수
마)	건설기계조장	:	노임단가×1/8×16/12×휴지계수

4) 일반노임

가) 야 간

(1) 공  비 : 1.50 (야간작업시 노임할증 50%)

(2) 작업량 : 0.80 (야간작업시 능률저하 20%)

(할증계수 : 1.5/0.8 = 1.875)

5) 중기노임

가) 야 간

(1) 공  비 : 1.50 (야간작업시 노임할증 50%)

(2) 작업량 : 0.80 (야간작업시 능률저하 20%)

(할증계수 : 1.5/0.8 = 1.875)

6) 중기사용료

가) 야 간

(1) 공  비 : 1.00

(2) 작업량 : 0.80 (야간작업시 능률저하 20%)

(할증계수 : 1.0/0.8 = 1.25)

나) 주야간

(1) 공  비 : 1 + 1 + 1 = 3.0

(2) 작업량 : 1 + 1 + 0.80 = 2.80

(할증계수 :  3.0/2.8 = 1.071)

7) 중기 기계손료 중 관리비는 1일 8시간을 초과하더라도 8시간으로 계산하여야 한다.

주야간 : 관리비 ÷ 3

8) 적 용

<표 1> 중기손료 산출

구 분	노 무 비	경 비		재 료 비
		상각, 정비비	관리비
주 간	1	1	1	1
야 간	1.875	1.25	1.25	1.25
주 야 간	1.25	1.071	0.357	1.071

주) ∴ 주야간시의 관리비 : 1 ÷ 3 × 1.071 = 0.357

다. 경  비

1) 단 가 : 건설기계 가격은 국산기계는 공장도 가격(원)으로, 도입기계는 달러화를 원화로 환산할 경우 천원미만 절사

2) 금 액 : 원미만 절사

라. 기계손료의 보정

다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는 그 손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산할 수 있다.

<표 2> 중기손료 보정

기 종	가 산 비 율 (%)
	암석작업 (연암, 보통암, 경암)	전석섞인 토사
불도저(19Ton 이상 제외)	25	10
굴삭기(무한궤도) 및 로더(무한궤도)	20	10
덤 프 트 럭	25	10

주) ① 전용 덤프트럭(18ton 이상)과 불도저(19ton 이상)의 경우는 보정하지 않는다. 다만, 불도저(타이어) , 습지불도저는 보정할 수 있다.

② 전석섞인 토사는 전석(0.5㎥ 이상)의 혼입률이 30% 이상을 말한다.

9. 공사용 자재

가. 경제성과 적기공급 가능여부를 고려하여 현장사정에 적합하도록 설계함을 원칙으로 한다.

나. 자재구입은 필요에 따라 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 부속품 등에 관하여 명시한 시방서를 작성하여야 한다.

다. 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고, 그 중에서도 한국산업 규격품(KS)을 우선한다.

라. 한국산업규격(KS)에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방(외국규격) 등을 검토하여 사용토록 한다.

마. 주요자재의 산지 및 인도장소는 최단거리를 택하여 적용함을 원칙으로 한다.

바. 적용상 주의

1) 건설재료 및 자재단가의 결정은 거래실례가격을 기준으로 한다.

2) 특수품목에 대하여는 개별 조사 후 적용하며, 공통품목은 동일가격을 적용한다.

3) 유류 가격은 해당지역의 대리점 거래가격으로 한다.

사. 각종 재료의 단위중량 및 환산계수

1) 흙이나 암석을 굴착하거나 다짐할 때의 토량 변화율은 시험에 의해 산정하는 것을 원칙으로 한다.

2) 소량의 토공작업일 때는 국토교통부 표준품셈에서 제시하는 토량 변화율을 적용할 수 있다.

3) 토량 변화율은 자연상태의 토량, 흐트러진 상태의 토량, 다짐 상태의 토량을 조합하여 표현한다.

L =	흐트러진 상태의 토량(㎥)	,	C =	다짐 상태의 토량(㎥)
	자연 상태의 토량(㎥)			자연 상태의 토량(㎥)

<표 3> 토량환산계수(f)

구하는 Q 기준이 되는 q	자연 상태의 토 량	흐트러진 상태의 토 량	다져진 상태의 토 량
자연 상태의 토량	1	L	C
흐트러진 상태의 토량	1/L	1	C/L
다져진 상태의 토량	1/C	L/C	1

<표 4> 토공 및 각종환산계수

구 분	단위중량	C(다져진상태)	L(흐트러진상태)	비 고
토 사	1.60 ton/㎥	0.90	1.25	1/L = 0.80
풍 화 암	1.90 ton/㎥	1.00	1.30	1/L = 0.77
연 암	2.30 ton/㎥	1.15	1.40	1/L = 0.71
경 암	2.60 ton/㎥	1.40	1.85	1/L = 0.54
조 골 재	1.70 ton/㎥	0.95	1.17	1/L = 0.85
세 골 재	1.60 ton/㎥	0.90	1.15	1/L = 0.87
폐아스콘	2.35 ton/㎥	1.15	1.40	1/L = 0.82
폐철근콘크리트	2.40 ton/㎥	1.15	1.50	1/L = 0.77
폐무근콘크리트	2.30 ton/㎥	1.15	1.50	1/L = 0.77

<참고> 토질별 단위중량 및 환산계수 검토

구 분	단위중량(ton/㎥)					C(다져진상태)					L(흐트러진상태)
	도로 공사	지하철	토지 공사	기존 철도	적용	도로 공사	토지 공사	지하철	기존 철도	적용	도로 공사	토지 공사	지하철	기존 철도	적용
토 사	1.60	1.70	1.70	1.60	1.60	0.90	0.88	0.90	0.90	0.90	1.30	1.25	1.25	1.25	1.25
풍화암	1.90	2.00	2.00	1.90	1.90	1.10	1.10	1.00	1.00	1.00	1.35	1.30	1.30	1.30	1.30
연 암		2.30	2.30	2.40	2.30	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
경 암		2.50	2.60	2.65	2.60	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	1.85	1.85	1.70	1.85	1.85

10. 각종자재의 단위중량

가. 단위중량

<표 5> 자재의 단위중량

구 분	규 격	단위	중량(kg)	비 고
암석	화강암	㎥	2,600∼2,700	자연상태
	안산암	㎥	2,300∼2,710	자연상태
	사암	㎥	2,400∼2,790	자연상태
	현무암	㎥	2,700∼3,200	자연상태
자갈	건조	㎥	1,600∼1,800	자연상태
	습기	㎥	1,700∼1,800	자연상태
	포화	㎥	1,800∼1,900	자연상태
모래	건조	㎥	1,500∼1,700	자연상태
	습기	㎥	1,700∼1,800	자연상태
	포화	㎥	1,800∼2,000	자연상태
점토	건조	㎥	1,200∼1,700	자연상태
	습기	㎥	1,700∼1,800	자연상태
	포화	㎥	1,800∼1,900	자연상태
점질토	보통의 것	㎥	1,500∼1,700	자연상태
	역이섞인 것	㎥	1,600∼1,800	자연상태
	역이섞이고 습한 것	㎥	1,900∼2,100	자연상태

<표 5> 자재의 단위중량

구 분	규 격	단위	중량(kg)	비 고
모래질흙		㎥	1,700∼1,900	자연상태
자갈섞인토사		㎥	1,700∼2,000	자연상태
자갈섞인모래		㎥	1,900∼2,100	자연상태
호박돌		㎥	1,800∼2,000	자연상태
사석		㎥	2,000	자연상태
조약돌		㎥	1,700
주철		㎥	7,250
스테인리스	STS 304	㎥	7,930
	STS 430	㎥	7,700	KSD3695
알루미늄		㎥	2,700
강, 주강, 단철		㎥	7,850
연철		㎥	7,800
놋쇠		㎥	8,400
구리		㎥	8,900
납(鉛)		㎥	11,400
목재	생송재(生松材)	㎥	800
소나무	건재(乾材)	㎥	580
소나무 (적송)	건재	㎥	590
미송	건재	㎥	420∼700
시멘트		㎥	3,150
시멘트		㎥	1,500	자연상태
철근콘크리트		㎥	2,400
콘크리트		㎥	2,300
시멘트모르타르		㎥	2,100
역청포장		㎥	2,350
역청재(방수용)		㎥	1,100
물		㎥	1,000
해수		㎥	1,030
눈	분말상(粉末狀)	㎥	160
눈	동결(凍結)	㎥	480
눈	수분포화(水分飽和)	㎥	800
고로슬래그부순돌		㎥	1,650∼1,850	자연상태

11. 공사용자재 및 장비운반

가. 자재운반

공사용 자재의 운반은 덤프트럭을 원칙(모래 등)으로 하되, 덤핑으로 인하여 훼손 또는 파손되거나 위험이 수반되는 기자재(흄관, 시멘트포대, 시멘트벌크, PC강연선, 강재, 강판 등)는 화물자동차로 운반하는 것으로 한다. 이 때, 화물자동차의 운반비는 자동차 운수사업법에 의한 국토교통부 관계 규정에 따르고 상차 및 하차에 대한 경비는 별도 계상한다.

나. 건설장비운반

1) 일반장비

건설용 기계의 공사현장까지의 왕복수송비는 건설공사장에서 가장 가까운 도청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비를 계상한다.

다만, 부득이 곤란하다고 인정되는 기종에 대하여는 그 기종이 소재한다고 인정되는 가장 가까운 시․도․군․구청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터의 수송비를 계상할 수 있다.

2) 철도전용 건설장비

시설장비사무소(오송)～도착역(화물취급역)까지 철도운송수수료(코레일기준)를 장비별 왕복비용으로 계상하여 설계에 반영하되, 신설선 구간은 궤도공사 일정 및 개통일자에 따른 공사일정 등을 감안하여 기존철도 운반이 불가능할 경우 육로구간의 장비이동으로 현장설계 변경하여 조치한다.

다. 운반기계의 유류산정시 주의사항(덤프트럭)

트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 상차에 소요되는 시간이 10분을 초과할 경우 주행거리에 해당하는 유류만 계상한다.(10분 초과 상차시 시동정지 상태로 본다.)

라. 분해조립비

분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 별도 계상한다.

12. 공사원가계산 제비율 적용기준

원가계산서 작성 기준을 원가계산서 앞에 추가 요약한다.

할증, 유류단가, 적용환율, 단가적용시기 등 공사 원가계산 작성시 반영 기준을 요약하여 명시한다.

건축기계설비 공사에 대한 별도의 원가계산 작성시에는 산업환경설비공사 제비율을 적용한다.

가. 간접노무비

1) 해    설 : 직접 공사현장에 종사하지 않으나, 공사현장에서 보조작업에 종사하는 노무자, 종업원과 현장감독자 등의 비용(기본급, 제수당, 상여금, 퇴직급여충당금의 합계액)

2) 법적근거 : 예정가격작성기준(최신 자료)

3) 적용기준 : 조달청 당해년도 제비율 적용(공사금액 및 공사기간에 따라 요율 적용)

4) 계상기준 : 직접노무비 × 요율

나. 산업재해보상보험료

1) 해    설 : 건설근로자의 산업재해를 보상하기 위한 비용

2) 법적근거 : 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률」제14조, 시행령 제13조, 시행규칙 제12조

3) 적용기준 : 노동부장관이 고시하는 요율(최신 자료)

4) 계상기준 : (직접노무비+간접노무비) ×요율

다. 고용보험료

1) 해    설 : 실업의 예방, 고용의 촉진 및 근로자의 작업능력 개발 향상과 더불어 근로자의 생활에 필요한 급여를 지급하여 실직근로자의 생활안정 및 재취업을 지원하는 비용

2) 법적근거 : 고용보험법, 동법 시행령 동법 시행규칙

3) 적용기준 : 국토교통부 고시(최신 자료)

4) 계상기준 : (직접노무비+간접노무비) ×요율

라. 국민건강보험료

1) 해    설 : 건설근로자의 건강증진(질병, 부상)의 목적에 충당하는 비용

2) 법적근거 : 예정가격 작성기준(최신 자료)

3) 적용기준 : 국토교통부 고시(최신 자료)

4) 계상기준 : 직접노무비 ×요율

마. 국민연금보험료

1) 해    설 : 건설근로자의 생활안정과 복지증진의 목적에 충당하는 비용

2) 법적근거 : 예정가격 작성기준(최신 자료)

3) 적용기준 : 국토교통부 고시(최신 자료)

4) 계상기준 : 직접노무비 ×요율

바. 노인장기요양보험료

1) 해    설 : 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 국민의 삶의 질을 향상하기 위한 목적

2) 법적근거 : 「노인장기요양보험법」 제9조제1항 및  같은법 시행령 제4조

3) 적용기준 : 「노인장기요양보험법」 제9조제1항 및  같은법 시행령 제4조에 따른 요율, 국토교통부 고시(최신 자료)

4) 계상기준 : 국민건강보험의 보험료 ×요율

사. 퇴직공제부금비

1) 해    설 : 건설근로자가 퇴직공제에 가입하는데 소요되는 비용

2) 법적근거 : 건설산업기본법 제87조, 동법 시행령 제83조

3) 적용기준 : 국토교통부 고시(최신 자료)

4) 계상기준 : 직접노무비 ×요율

아. 산업안전보건관리비

1) 해    설 : 작업현장에서 산업재해 및 건강장해 예방을 위하여 법령에 의거 요구되는 비용

2) 법적근거 : 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(노동부 고시(최신 자료))

3) 적용기준 : 조달청 당해년도 제비율 적용(공사금액 및 공사기간에 따라 요율 적용)

4) 계상기준 : 도급자관급 미포함시: (재료비+직접노무비)*요율

도급자관급 포함시: a와b중 작은 금액 적용

a. (재료비+직접노무비+관급자재비/1.1)*요율

b. (재료비+직접노무비)*요율*1.2

자. 기타경비

1) 해    설 : 현장을 관리하는 비용(수도광열비, 소모품비 및 사무용품비, 여비.교통.통신비 등)

2) 법적근거 : 예정가격 작성기준(최신 자료) 제19조, 공사원가계산시 실무처리(회제 2210-591)

3) 적용기준 : 조달청 당해년도 제비율 적용(공사금액 및 공사기간에 따라 요율 적용)

4) 계상기준 : (직접재료비+직접노무비+간접노무비) ×요율

차. 환경보전비

1) 해    설 : 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 소요되는 비용

2) 법적근거 : 건설기술진흥법 제66조 제3항, 동법시행규칙 제61조

3) 적용기준 : 건설기술진흥법 시행규칙 제61조, 별표 8 또는 항목별 표준품셈 등 원가계산에 의하여 산출

4) 계상기준 : (직접재료비+직접노무비+산출경비) ×요율

카. 건설하도급 대금 지급보증서 발급수수료

1) 해    설 : 하도급계약시 소요되는 지급보증서 발급에 소요되는 비용

2) 법적근거 : 건설산업기본법 제34조제3항 및 같은 법 시행령 제34조의3

3) 적용기준 : 조달청 당해년도 제비율 적용, 국토교통부 고시(최신 자료)

4) 계상기준 : (직접재료비+직접노무비+산출경비)×요율

타. 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액

1) 해    설 : 건설기계 대여업자와 대여계약을 체결하는 경우 그 대금의 지급을 보증하는 보증서

2) 법적근거 : 건설산업기본법 제68조의3제3항 및 같은 법 시행령 제64조의3제1항

3) 적용기준 : 국토교통부 고시(최신 자료)

4) 계상기준 : (재료비+직접노무비+산출경비) ×요율

파. 일반관리비

1) 해    설 : 기업의 유지를 위한 관리활동부분에서 발생하는 제비용

2) 법적근거 : 예정가격 작성기준(최신 자료) 제20조

3) 적용기준 : 조달청 당해년도 제비율 적용

4) 계상기준 : 순공사비(재료비+노무비+경비) ×요율

하. 이      윤

1) 해    설 : 영업의 이익

2) 법적근거 : 예정가격 작성기준(최신 자료) 제21조

3) 적용기준 : 조달청 당해년도 제비율 적용

4) 계상기준 : (순공사비+일반관리비-직접재료비) ×요율

거. 공사이행보증수수료

1) 해    설 : 계약이행을 보증하기 위해 소요되는 비용

2) 법적근거 : 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제52조 제1항

3) 적용기준 : 조달청 당해년도 제비율 적용

4) 계상기준 :

250억원(직접공사비) 미만 : [5.6백만원+(직접공사비-140억원)×0.0264%]×공기(년)

250억원(직접공사비) 이상 ～ 500억원(직접공사비) 미만 :

[8.5백만원+(직접공사비-250억원)×0.0200%]×공기(년)

500억원(직접공사비) 이상 : [13.5백만원+(직접공사비-500억원)×0.0140%]×공기(년)

너. 부가가치세

1) 해    설 : 거래 단계별로 상품이나 용역에 부과하는 가치에 대해 정부가 부과하는 조세

2) 법적근거 : 조세특례제한법 제105조(부가가치세 영세율 적용)제3호

3) 계상기준 : 공급가액×10%

4) 영 세 율 : 조세특례제한법 제105조(부가가치세 영세율의 적용), 도시철도법 제3조

더. 공사손해보험료

1) 해    설 : 공사손해보험에 가입할 때 지급하는 비용

2) 법적근거 : 계약예규 「공사계약 일반조건」 제10조

3) 적용기준 : 보험요율은 계약담당공무원이 보험개발원, 손해보험회사 등으로부터 제공받은 자료를 기초로 하여 정한다

4) 계상기준 : (계약금액-부가가치세+관급자재) ×요율

러. 기술사용료

1) 해    설 : 당해 계약 목적물을 시공하는데 직접 필요한 Know-How 비용

2) 법적근거 : ｢건설기술진흥법 시행령｣ 제42조제1항에 따라 제정한 “건설신기술 기술사용료 적용기준   (2009. 08. 25 훈령 제446호)

3) 적용기준 : 설계적용에 따라 사용자가 지불하는 기술사용의 대가

4) 계상기준 : 직접공사비×기술사용요율

머. 특허사용료

1) 해    설 : 타인 소유의 특허권을 사용하는데 필요한 비용

2) 법적근거 : 특허법 제126조, 127조, 128조, 131조, 225조

3) 적용기준 : 설계적용에 따라 사용자가 지불하는 기술사용의 대가

4) 계상기준 : 직접공사비×특허사용요율

버. 폐기물처리수수료

1) 해   설 : 계약목적물의 제조와 관련하여 발생되는 오물, 잔재물, 폐유, 폐알칼리, 폐고무, 폐합성수지 등 공해유발물질을 법령에 의거 처리하기 위하여 소요되는 비용

2) 법적근거 : 폐기물 관리법 시행규칙 제10조(건기법 시행규칙 제28조2)

3) 적용기준 : 폐기물 발생량이 100Ton 이상일 경우 건설폐기물의 처리는 그 공사의 발주와 분리하여 위탁처리

4) 계상기준 : 산정금액 + 부가가치세

서. 외자재에 대한 세제

조세특례 제한법 제106조 제2항(부가가치세 면제) 제12호, 조세특례 제한법 제118조(관세의 경감) 제1항 1호

어. 관급자재비

1) 해   설 : 중소기업제품의 구매를 촉진하고 판로를 지원함으로써 중소기업의 경쟁력 향상과 경영안정에 이바지함을 목적

2) 법적근거 : 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」제12조 및 동법 시행령 제11조

3) 적용기준 : 공사예정가격이 40억원 이상, 직접구매 대상품목의 추정가격이 4천만원 이상

저. 안전관리비(안전점검, 가설구조검토비 등)

1) 법적근거 : 건설기술진흥법 제63조 1항, 동법시행규칙 제60조

2) 적용기준 : 건설공사 안전관리 업무수행 지침(국토교통부) 별표7

13. 환경보전비 및 산업안전보건관리비의 적용

가. 환경보전비(건설기술진흥법시행규칙 제53조의3, 별표8)

1) 환경보전비란 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설의 설치 및 운영에 소요되는 비용(환경보전비)은 건설기술진흥법 시행규칙 [별표 8] 환경관리비 세부 산출기준 제1호 가목에 해당하는 요율 이상을 적용하여 계상하되, 표준품셈 등 원가계산에 따라 산출한 환경보전비를 포함한다.

2) 건설공사현장에 설치하는 환경오염방지시설은 다음의 시설과 그 밖에 환경관련법령에 규정된 시설을 말한다.

가) 비산먼지 : 세륜시설(세륜장의 포장 및 침전물 보관시설을 포함한다), 살수시설, 살수차량, 방진덮개[도로 등의 절취, 절개 및 법면(法面) 사용분을 포함한다], 방진벽, 방진망(막), 진공청소기, 간이칸막이, 이송설비 분진억제시설, 집진시설(이동식, 분무식), 기계식 청소장비 등 「대기환경보전법」의 규정을 준수하기 위한 시설

나) 소음·진동 : 방음벽(이동 및 설치 비용을 포함한다), 방음막, 소음기, 방음덮개, 방음터널, 방음림, 방음언덕, 흡음장치 및 시설, 탄성지지시설, 제진시설, 방진구시설, 방진고무, 배관진동절연장치 등 「소음ㆍ진동관리법」의 규정을 준수하기 위한 시설

다) 폐기물 : 소각시설, 쓰레기슈트, 폐자재 수거박스, 폐기물 보관시설(덮개, 배수로), 건설오니 처리시설, 브레이커, 폐기물 선별기 등 「폐기물관리법」 및 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률」의 규정을 준수하기 위한 시설

라) 수질오염 : 오폐수처리시설(수질 TMS 포함), 가배수로, 임시용 측구, 절성토면 비닐덮개, 침사 및 응집시설, 오탁방지막, 오일펜스, 유화제, 흡착포, 단독정화조, 이동식 간이화장실 등 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」의 규정을 준수하기 위한 시설

나. 산업안전보건관리비(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준,고용노동부고시(최신 자료))

1) 산업안전보건관리비란 건설사업장 및 본사 안전전담부서에서 산업재해의 예방을 위하여 법령에 규정된 사항의 이행에 필요한 비용을 말한다.

2) 안전관리비의 항목별 사용 불가내역

(1) 안전관리자 등의 인건비 및 각종 업무 수당 등(제7조제1항제1호 관련)

가. 안전ㆍ보건관리자의 인건비 등

1) 안전ㆍ보건관리자의 업무를 전담하지 않는 경우

2) 지방고용노동관서에 선임 신고하지 아니한 경우

3) 영 제14조 또는 제18조의 자격을 갖추지 아니한 경우

※ 선임의무가 없는 경우에도 실제 선임ㆍ신고한 경우에는 사용할 수 있음(법상 의무 선임자 수를 초과하여 선임ㆍ신고한 경우, 도급인이 선임하였으나 하도급 업체에서 추가 선임ㆍ신고한 경우, 재해예방전문기관의 기술지도를 받고 있으면서 추가 선임ㆍ신고한 경우를 포함한다)

나. 유도자 또는 신호자의 인건비

1) 시공, 민원, 교통, 환경관리 등 다른 목적을 포함하는 등 아래 세목의 인건비

가) 공사 도급내역서에 유도자 또는 신호자 인건비가 반영된 경우

나) 타워크레인 등 양중기를 사용할 경우 자재운반을 위한 유도 또는 신호의 경우

다) 원활한 공사수행을 위하여 사업장 주변 교통정리, 민원 및 환경 관리 등의 목적이 포함되어 있는 경우

※ 도로 확ㆍ포장 공사 등에서 차량의 원활한 흐름을 위한 유도자 또는 신호자, 공사현장 진ㆍ출입로 등에서 차량의 원활한 흐름 또는 교통 통제를 위한 교통정리 신호수 등

다. 안전ㆍ보건보조원의 인건비

1) 전담 안전ㆍ보건관리자가 선임되지 아니한 현장의 경우

2) 보조원이 안전ㆍ보건관리업무 외의 업무를 겸임하는 경우

3) 경비원, 청소원, 폐자재 처리원 등 산업안전ㆍ보건과 무관하거나 사무보조원(안전보건관리자의 사무를 보조하는 경우를 포함한다)의 인건비

(2) 안전시설비 등(제7조제1항제2호 관련)

원활한 공사수행을 위해 공사현장에 설치하는 시설물, 장치, 자재, 안내ㆍ주의ㆍ경고 표지 등과 공사 수행 도구ㆍ시설이 안전장치와 일체형인 경우 등에 해당하는 경우 그에 소요되는 구입ㆍ수리 및 설치ㆍ해체 비용 등

가. 원활한 공사수행을 위한 가설시설, 장치, 도구, 자재 등

1) 외부인 출입금지, 공사장 경계표시를 위한 가설울타리

2) 각종 비계, 작업발판, 가설계단ㆍ통로, 사다리 등

※ 안전발판, 안전통로, 안전계단 등과 같이 명칭에 관계없이 공사 수행에 필요한 가시설들은 사용 불가

- 다만, 비계ㆍ통로ㆍ계단에 추가 설치하는 추락방지용 안전난간, 사다리 전도방지장치, 틀비계에 별도로 설치하는 안전난간ㆍ사다리, 통로의 낙하물방호선반 등은 사용 가능함

3) 절토부 및 성토부 등의 토사유실 방지를 위한 설비

4) 작업장 간 상호 연락, 작업 상황 파악 등 통신수단으로 활용되는 통신시설ㆍ설비

5) 공사 목적물의 품질 확보 또는 건설장비 자체의 운행 감시, 공사 진척상황 확인, 방법 등의 목적을 가진 CCTV 등 감시용 장비

나. 소음ㆍ환경관련 민원예방, 교통통제 등을 위한 각종 시설물, 표지

1) 건설현장 소음방지를 위한 방음시설, 분진망 등 먼지ㆍ분진 비산 방지시설 등

2) 도로 확ㆍ포장공사, 관로공사, 도심지 공사 등에서 공사차량 외의 차량유도, 안내ㆍ주의ㆍ경고 등을 목적으로 하는 교통안전시설물

※ 공사안내ㆍ경고 표지판, 차량유도등ㆍ점멸등, 라바콘, 현장경계휀스, PE드럼 등

다. 기계ㆍ기구 등과 일체형 안전장치의 구입비용

※ 기성제품에 부착된 안전장치 고장 시 수리 및 교체비용은 사용 가능.

1) 기성제품에 부착된 안전장치

※ 톱날과 일체식으로 제작된 목재가공용 둥근톱의 톱날접촉예방장치, 플러그와 접지 시설이 일체식으로 제작된 접지형플러그 등

2) 공사수행용 시설과 일체형인 안전시설

라. 동일 시공업체 소속의 타 현장에서 사용한 안전시설물을 전용하여 사용할 때의 자재비(운반비는 안전관리비로 사용할 수 있다)

(3) 개인보호구 및 안전장구 구입비 등(제7조제1항제3호 관련)

근로자 재해나 건강장해 예방 목적이 아닌 근로자 식별, 복리ㆍ후생적 근무여건 개선ㆍ향상, 사기 진작, 원활한 공사수행을 목적으로 하는 다음 장구의 구입ㆍ수리ㆍ관리 등에 소요되는 비용

가. 안전ㆍ보건관리자가 선임되지 않은 현장에서 안전ㆍ보건업무를 담당하는 현장관계자용 무전기, 카메라, 컴퓨터, 프린터 등 업무용 기기

나. 근로자 보호 목적으로 보기 어려운 피복, 장구, 용품 등

1) 작업복, 방한복, 면장갑, 코팅장갑 등

2) 근로자에게 일률적으로 지급하는 보냉ㆍ보온장구(핫팩, 장갑, 아이스조끼, 아이스팩 등을 말한다) 구입비

※ 다만, 혹한ㆍ혹서에 장기간 노출로 인해 건강장해는 일으킬 우려가 있는 경우 특정 근로자에게 지급하는 기능성 보호 장구는 사용 가능함

3) 감리원이나 외부에서 방문하는 인사에게 지급하는 보호구

(4) 사업장의 안전진단비(제7조제1항제4호 관련)

다른 법 적용사항이거나 건축물 등의 구조안전, 품질관리 등을 목적으로 하는 등의 다음과 같은 점검 등에 소요되는 비용

가. 건설기술진흥법에 따른 안전점검 및 검사, 차량계 건설기계의 신규등록ㆍ정기ㆍ구조변경ㆍ수시ㆍ확인검사 등

나. ｢전기사업법｣에 따른 전기안전대행 등

다. ｢환경법｣에 따른 외부 환경 소음 및 분진 측정 등

라. 민원 처리 목적의 소음 및 분진 측정 등 소요비용

마. 매설물 탐지, 계측, 지하수 개발, 지질조사, 구조안전검토 비용 등 공사 수행 또는 건축물 등의 안전 등을 주된 목적으로 하는 경우

바. 공사도급내역서에 포함된 진단비용

사. 안전순찰차량(자전거, 오토바이를 포함한다) 구입ㆍ임차 비용

※ 안전ㆍ보건관리자를 선임ㆍ신고하지 않은 사업장에서 사용하는 안전순찰차량의 유류비, 수리비, 보험료 또한 사용할 수 없음

(5) 안전보건교육비 및 행사비 등(제7조제1항제5호 관련)

(6) 근로자의 건강관리비 등(제7조제1항제6호 관련)

(7) 건설재해예방 기술지도비

(8) 본사 사용비(제7조제1항제6호 관련)

가. 본사에 제7조제4항의 기준에 따른 안전보건관리만을 전담하는 부서가 조직되어 있지 않은 경우

나. 전담부서에 소속된 직원이 안전보건관리 외의 다른 업무를 병행하는 경우

14. 철도운행 안전관리자 적용

※ 철도운행 안전관리자(철도안전법 제69조, 시행령 제59조, 시행규칙 제91조)

1. 철도운행안전관리자의 업무(시행령 제59조)

가. 철도차량의 운행선로 또는 그 인근에서 철도시설의 건설 또는 관리와 관련한 작업을 수행하는 경우에 작업일정의 조정 또는 작업에 필요한 안전장비․안전시설 등의 점검

나. 가목의 규정에 의한 작업이 수행되는 선로를 운행하는 열차가 있는 경우 당해 열차에 대한 운행일정의 조정

다. 열차접근경보시설 또는 열차접근감시인의 배치에 관한 계획의 수립․시행 및 확인

라. 철도차량운전자 또는 관제업무종사자와의 연락체계 구축 등

2. 철도운행안전관리자의 자격기준(시행령 제60조)

가. 관제업무에 종사한 경력이 2년 이상일 것

나. 국토교통부장관이 인정한 교육훈련기관에서 국토교통부령이 정하는 교육훈련을 수료할 것

15. 전기안전관리자의 적용

※ 전기 안전관리자(전기사업법 제73조, 시행규칙 제40조, 41조, 44조)

1. 전기안전관리자의 선임(법 제73조)

전기사업자나 자가용전기설비의 소유자 또는 점유자는 전기설비(휴지 중인 전기설비는 제외한다)의 공사·유지 및 운용에 관한 안전관리업무를 수행하게 하기 위하여 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 「국가기술자격법」에 따른 전기·기계·건축 분야의 기술자격을 취득한 사람 중에서 각 분야별로 전기안전관리자를 선임하여야 한다.

2. 전기안전관리자의 직무범위(시행규칙 제44조)

가. 전기설비의 공사·유지 및 운용에 관한 업무 및 이에 종사하는 사람에 대한 안전교육

나. 전기설비의 안전관리를 위한 확인·점검 및 이에 대한 업무의 감독

다. 전기설비의 운전·조작 또는 이에 대한 업무의 감독

라. 전기설비의 안전관리에 관한 기록 및 그 기록의 보존

마. 공사계획의 인가신청 또는 신고에 필요한 서류의 검토

바. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 공사의 감리업무

1) 비상용 예비발전설비의 설치·변경공사로서 총공사비가 1억원 미만인 공사

2) 전기수용설비의 증설 또는 변경공사로서 총공사비가 5천만원 미만인 공사

사. 전기설비의 일상정검·정기점검·정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 대한 안전관리규정의 작성

아. 전기재해의 발생을 예방하거나 그 피해를 줄이기 위하여 필요한 응급조치

3. (별표12)전기안전관리자의 선임기준 및 세부기술자격(제40조 제2항, 제44조 관련)

16. 전기철도안전관리자

가. 전기철도안전관리자는 전기철도안전관리자 운용요령에 근거하여 필요인원을 산출한다

나. 전기철도안전관리자는 전차선로 및 배전선로 급단전작업이 필요한 공종별 작업일수를 산출하여 계상한다

다. 전기철도안전관리자는 엔지니어링산업진흥법 시행령 자격요건의 초급숙련기술자 노임단가를 적용하고, 원가계산서 상 경비에 포함하여 산출한다.

구분	안전관리 대상	안전관리자 자격기준	안전관리 보조원 인력
2. 송전·변전설비 및 배전설비 또는 그 설비를 관할하는 사업장	(1) 모든 송전·변전설비 및 배전설비의 공사·유지 및 운용	(1) 전기 분야 기술사 자격 소지자, 전기기사 또는 전기기능장 자격소지자로서 실무경력 2년 이상인 사람	(1) 용량 50만킬로와트 이상은 전기 분야 3명
	(2) 전압 10만볼트 미만 전기설비의 공사·유지 및 운용	(2) 전기산업기사 자격소지자로서 실무경력 4년 이상인 사람	(2) 용량 10만킬로와트 이상 50만킬로와트 미만은 전기 분야 2명
	(3) 전압 10만볼트 미만으로서 전기설비 용량 2천킬로와트 미만 전기설비의 공사·유지 및 운용	(3) 전기기사 또는 전기기능장 자격소지자로서 실무경력 1년 이상인 사람 또는 전기산업기사 자격소지자로서 실무경력 2년 이상인 사람	(3) 용량 1,000킬로와트 이상 10만킬로와트 미만은 전기 분야 1명
	(4) 전압 10만볼트 미만으로서 전기설비 용량 1,500킬로와트 미만 전기설비의 공사·유지 및 운용	(4) 전기산업기사 이상 자격소지자

비고

1. 법 제73조제2항 후단에 따라 선임된 전기안전관리자와 같은 조 제3항제1호 및 제2호에 따라 전기안전관리자로 선임된 안전공사 및 전기안전관리대행사업자의 소속 기술인력은 전기수용설비의 안전관리자 자격기준 중 (1)·(2)의 어느 하나에 해당하는 사람이어야 한다.

2. 안전관리보조원의 자격은 해당 분야 기능사 이상의 자격소지자이거나 같은 분야 5년 이상 실무 경력자를 말한다.

3. 같은 사업장에 발전설비와 송전·변전설비 및 배전설비, 전기수용설비가 설치된 경우에는 선임되는 안전관리자가 분야별로 서로 중복되지 않도록 선임할 수 있다. 이 경우 선임 인원을 설비마다 산출한 선임 인원에서 많은 인원으로 한다.

4. 법 제73조 후단에 따라 선임해야 할 분야별 안전관리자는 다음 각 목과 같다.

가. 수력발전소: 전기 및 건축 분야(출력 1천킬로와트 미만은 건축 분야 제외)

나. 기력·가스터빈·복합화력·원자력발전소: 전기 및 기계 분야(출력 1천킬로와트 미만의 가스터빈발전소는 기계 분야 제외)

다. "가목 및 나목" 외의 발전소, 전기수용설비 및 비상용 예비발전설비, 송전·변전·배전설비: 전기 분야

17. 안전관리자

가. 운행선 인접공사 등 공사규모와 상관없이 근로자의 안전이 우려되는 사업에 한하여 안전관리자를 배치할 수 있으며, 산업안전보건법 시행령 제16조 1항에 따라 안전관리자를 배치하는 사업은 제외한다.

1) 안전관리자 “1인”을 실공사 기간으로 계상하고, 실투입 기간으로 정산한다.

2) 초급기술자 노임단가를 적용하고 경비에 포함하여 산출한다.

Ⅰ-6. 단가검토시 유의사항

1. 일반사항

가. 공사수량 및 기타계산에 요하는 단위, 유효숫자가 표준품셈 적용기준에 준한다.

나. 건설재료 및 자재단가 결정시 거래실례 가격 기준으로 적용 하여야한다.

다. 자재 집계표상에 할증수량이 되었는지 적용되었는지 확인한다.

라. 수량산출시 할증을 적용하고, 자재 집계 작성시 다시 할증을 중복 적용하지 않는다.

마. 자재비를 포함하여 단가산출을 하고, 주요자재비에 중복하여 계상한 항목은 없는지 확인한다.

(판넬 설치공사비 등)

바. 가공조립 및 제작수량은 NET수량, 자재비는 할증수량으로 적용한다.

사. 중기사용료 계상시 휴지계수(25/20, 25/25)는 관련규정을 적용한다.

아. 당해년도 건설표준품셈의 변경에 따른 기계가격, 기계손료 등 변경 적용하였는지 확인한다.

자. 건설폐자재의 재활용 폐기물 처리비를 계상하였는지 확인한다.

차. 선로 건조물, 토사 및 건물 등에 대한 공사수량의 계산이 발주처 수량지침을 반영하였는지 확인한다.

카. 소운반의 운반거리가 20m를 초과할 경우에는 초과분에 대하여 이를 별도 계상하며 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

타. 공구손료는 직접노무비의 3% 이내로 적용하였는지, 잡재료 손료는 주재료의 2～5%로 적용하였는지 확인한다.

파. 가격정보 등의 재료비에 부가가치세 포함여부를 확인한다.

하. 재료비에 운반비 포함여부(공장도, 도착도, 상차도 등) 확인한다.

거. 외부견적 작성 시 제비율 및 부가가치세, 운반비를 포함하여 내역에 중복 적용하지 않아야한다.

너. 외부견적 작성 시 내역 단위 단가별로, 3개 이상 비교하여 집계표를 작성하여한다.

더. ‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’ 에 의거 관급자재(분리발주) 적용대상 품목을 준수하여야한다.

러. 단계별 시공계획에 따라 크레인, 트럭크레인을 구분하여 계상하여야한다.

머. 운행선 근접공사의 할증 반영여부 확인한다.

버. 운행선 공사 모터카 사용시 사용료를 계상하여야한다.

서. 철도운행안전관리자는 한국엔지니어링협회가 공표한 초급기술자 노임을 적용, 전기철도안전관리자는 초급숙련기술자 노임을 적용하고 경비로 계상하며, 열차감시원은 보통인부 노임을 적용하고 직접노무비로 계상한다.

어. 시공상세도 작성 비용을 계상하였는지 여부(지식경제부 공고 제2008-109호)

저. 내역서 작성 시 특정제품, 자재의 명칭을 사용하지 않아야한다.(공단 건축설비처-3481(’14.07.09)호)

처. 관급자재 적용시 조달수수료를 계상하여야한다.

커. 시중물가지의 자재운반에 대한 수도장소와 조달청에서의 인도조건이 서로 상이할 때 단가산출서의 구성은 시중물가지의 수도장소에 맞추어 작업하였는지 여부

터. 특허나 특정제품에 경우 ‘정부 입찰‧계약 집행기준’ 제5조의 2(신기술 또는 특허공법이 요구되는 공사 적용기준)에 의거하여 적용하였는지 여부

퍼. ‘저탄소 녹색성장 기본법 시행령 제20조 (2014.11.19)’와 관련하여 녹색제품(EHP(전기히트펌프), 전열교환기, 태양열, 지열설비, GHP(가스히트펌프), 흡수식 냉온수기 등)을 분리발주 적용대상 품목으로 준수하였는지 여부

허. 노무비 할증 적용 여부 (고소, 야간, 철거, 본선 상 작업 등)

고. 도면 표기상 생략 된 부분(관 부속류, 밸브류, 댐퍼류 등)이 적절히 산출 되었는지 여부

노. 장비 용도에 따른 적절한 기초 및 지지 방식을 적용하였는지 여부

도. 유지보수를 위해 관 연결 부속을 적절히 산출 되었는지 여부

로. 표준 시장 단가 적용시 적용 현황표 작성 혹은 단가대비표에 표기 여부

모. 지급자재 목록 표기 여부

보. 품질시험비 산출 단위량 기준(국토교통부(최신 자료))에 의거하여 품질시험비를 계상하였는지 여부

소. 폐기물운반거리 산정시 현장과 폐기물 처리업체 3개의 운반거리 평균을 계상하였는지 여부

오. ‘행정안전부 예규 제16호 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」’에 따라 표준시장단가(실적공사비)를 적용하였는지 여부

2. 건축공사

가. 가설공사

1) 공사기간에 따른 가설건물의 존치기간을 적용 계상하여야한다.

2) 변전건물의 외부마감 내,외부 비계를 계상하였는지 확인한다.

3) 승강장 홈지붕 공사시 이동식비계 설치를 확인한다.

4) 지하역사, 지하연결통로의 건축물 현장정리를 철골조로 계상한다.

5) 지하역사, 지하연결통로의 경사면은 내부수평비계, 수평면은 이동식 강관말비계로 계상한다.

6) 지하역사 외부출입구 및 엘리베이터의 비계를 계상하였는지 확인한다.

7) Pit의 Pit 동바리를 계상하였는지 확인한다.

8) 동바리 단위(㎡, 공㎥, 10공㎥)를 구분하여 적용한다.

9) 공사 특성 및 자재 중량에 따른 인양장비(트럭크레인, 타워크레인, 지브크레인)를 계상하였는지

확인한다.

10) 품질관리비는 건설기술진흥법 제56조 품질관리 비용의 계상 및 집행에 따른 기준에 의거 품질관리비를 계상하고 향후 정산한다.

품질시험비 산출 단위량 기준(국토교통부 고시(최신 자료))에 의거하여 품질시험비(파일, 콘크리트, 철근, 벽돌, 타일 등)를 구분하여 계상한다.

11) 층고 H=4.0 m 이상의 변전건물에 시스템서포트(System support)를 적용하였는지 확인한다.(산업안전보건기준에 관한 규칙 제332조)

12) 환경보전비에 방음벽, 방진막, 낙하물 방지망 등이 포함되는데 가설공사에 중복으로 계상하였는지 확인한다.

13) 가설울타리 높이는 지자체별 기준을 확인하여 적용한다.

14) 가설전력 및 가설용수 적용하였는지를 확인하고 정산조건을 명시한다.

15) 운행선 상부 작업은 브라켓 비계를 사용하였는지 확인한다.

16) 가설사무소, 가설창고 등은 다수의 건물(변전건물 등)일 경우 현장사무소의 위치 및 관리를 고려하여 통합하여 메인건물에 설치할 수 있다.

나. 토공사

1) 토공의 체적은 양단면적의 평균값에 거리평균법으로 고쳐서 산출하였는지 확인한다.

2) 토량환산계수는 암질별로 적용하였는지 확인한다.

3) 토취장 및 골재장으로부터의 거리를 산출하여 적용한다.

4) 토공 분배상에서 암질별로 구분하여 운반거리를 선정하여 적용한다.

5) 토공기계 선정 시 공사의 규모에 따라 장비를 선정하여 적용한다.

6) 땅깎기․흙쌓기의 경계부 등의 구조물을 경계로 구분하여 토공량을 계상하여야한다.

7) 토량의 상태별 이동에 유의하여 환산계수를 적용하여야한다.

8) 울타리, 방호책, 후단옹벽 또는 기타 이와 유사한 종류의 길이는 최외단 말뚝의 중심거리로 적용한다.

9) 흙막이 공법에 따른 잔토처리 및 되메우기 수량을 적용한다.

10) 지질조사서에 따른 터파기를 구분하여 적용한다.

11) 터파기시 휴식각 및 토량환산계수를 적용하여 계상한다.

12) 운행선 인접 굴토시 흙막이 공법을 적용한다.

13) 건축공사와 부대토목공사의 토공량 산정을 중복 적용하지 않는다.

14) 건축공사와 부대토목공사의 운반거리를 동일하게 적용한다.

다. 기초 및 지정공사

1) 전차선 및 지장물의 간섭에 따라 공법을 적용하여야한다.

2) 파일 공법시 항타길이 및 항타공법(T4 등)을 확인하여 구분 계상한다.

3) 파일의 연결재를 계상한다.

4) 마이크로파일공사의 외부견적을 1식으로 계상하지 않는다.

5) 파일 천공시 발생되는 토사의 처리비를 계상하여야한다.

6) 파일 천공시 주입되는 시멘트를 계상하여야한다.

7) 파일공사시 항타기계 및 운반, 조립, 해체비를 적용하여야한다.

8) 파일 상, 하차비를 적용하여야한다.

9) 지내력 시험비를 적용하여야한다.

라. 콘크리트공사

1) 레미콘 타설시 펌프카 붐 및 배관타설을 구분하여 계상하여야한다.

2) 레미콘 및 철근의 할증을 계상하여야한다.

3) 경사거푸집(계단, 경사지붕 등)을 구분하여 계상하여야한다.

4) 지하연속벽(Slurry wall) 공법시 지하층 골조를 구분하여 계상하여야한다.

5) 콘크리트 티설시 신축이음, 시공줄눈, 지수판을 계상하여야한다.

6) 레미콘의 규격별, 지역별로 계상하여야한다.

7) 합판거푸집은 회수를 구분하고 유로폼은 부위별로 계상하여야한다.

8) 철근 강도(SD35~40, SHN50 등)를 구분하여 계상하여야한다.

9) 기계실 등의 장비패드 콘크리트 수량을 계상하여야한다.

10) 장비패드의 방진고무 및 코너가드를 계상하여야한다.

11) 노출콘크리트 시공시 콘크리트 강도를 적정하게 적용하여야한다.

12) 외부콘크리트 마감 위 외장패널 설치시 거푸집 사용회수 신품으로 적용하지 않는다.

마. 철골공사

1) 철골가공조립 물량을 대형부재와 소형부재(경량부대철골설치)로 구분하여 계상하여야한다.

2) 운행선에서 홈지붕 철골세우기의 현장여건을 고려하여 야간할증을 계상하여야한다.

3) 외부출입구 캐노피의 잡철물제작 설치 품을 단순으로 적용하여야한다.

4) 변전건물의 풍도층 잡철물제작 설치 품을 단순으로 적용하여야한다.

5) 곡면가공비의 할증을 계상하였는지 확인한다.

6) 철골 부재중 SM 및 SS 부재를 구분하여 계상하였는지 확인한다.

7) 철골 부재(강판)의 용접작업을 구분하여 계상하여야한다.

8) 고재(고철) 처리비를 계상하였는지 확인한다.

9) 도장 및 내화피복의 강재에 표면처리(Shot blasting)를 중복 계상하였는지 확인한다.

10) 내화구조가 아닌 홈지붕의 철골부재에 내화페인트를 계상하지 않는다.

11) 공장에서 가공 및 조립되는 철골부재에 철골가공조립의 야간할증을 계상하지 않는다.

12) Roll, Built-up 부재를 구분하여 계상한다.

13) 내·외부 엘리베이터의 철골 설치 품을 단순으로 적용하여 계상하였는지 확인한다.

14) 일체형데크의 연결근 및 배력근을 별도 계상하였는지 확인한다.

15) 내화규정에 따른 내화피복과 내화시간을 계상하였는지 확인한다.

16) 데크플레이트 설치시 end plate를 적용하였는지 확인한다.

17) 고장력볼트 본조임을 물량별로 적용하였는지 확인한다.

18) 일체형데크+거푸집 보 합성시 보하단 동바리를 이중 동바리로 계상하여야한다.

바. 조적공사

1) 면적당 단위기준을 매 또는 천매를 계상하여 적용한다.

2) 시멘트블럭 쌓기 시 보강, 치장, 막쌓기와 사춤, 철근, 블록메쉬, 앙카 등을 구분하여 계상하여야한다.

3) 인방, 방수턱, 긴결철물을 구분하여 계상하여야한다.

4) 공간 쌓기시 단열재를 산출하여 계상하여야한다.

5) 시멘트블록 쌓기 시 층고(H=4.0 m)가 높은 경우 본드빔(Bond Beam)을 산출한다.

6) 지하이중벽 쌓기 시 5m 이상의 연속벽 설치에 따른 부축벽을 계상한다.

7) 지하이중벽의 점검구 및 통기구를 계상한다.

8) 기둥 부분의 조인트 코킹을 계상한다.

9) 시멘트벽돌 운반시 인력, 리프트 등 구분 적용과 층별로 적용한다.

10) 적벽돌 치장쌓기 등에 발수재를 적용한다.

사. 미장공사

1) 부위별 두께별로 구분하여 계상한다.

2) 단열재의 노출, 비노출 및 습식, 건식공법을 구분하여 계상한다.

3) 코너비드 및 베이스비드를 계상한다.

4) 용벽과 조적부 만나는 부위에 죠인트비드를 적용한다.

5) 몰탈 물량 산출시 레미탈을 사용을 검토한다.

6) 블록치장쌓기와 몰탈바름을 중복하여 계상하지않는다.

아. 방수공사

1) 방수계획에 따른 방수재를 구분하여 계상한다.

2) 벽체 방수한계선을 부위별로 적용하여 계상한다.

3) 신축줄눈과 치장줄눈을 구분하여 계상한다.

4) 화장실의 각 부위별 코킹, 파라펫 코킹, 이질재 코킹을 구분하여 계상한다.

5) 지붕방수 산출 시 파라펫 감아 올리기를 계상한다.

6) 방수 보호재 적용시 계상한다.

7) PVC 배수판 시공시 무근콘크리트는 배수판 주각까지 계상한다.

8) 방수의 치킴과 내림을 적용하여 계상한다.

자. 금속공사

1) 금속판넬(외벽)과 판넬틀을 구분하여 계상한다.

2) 점검사다리(사다리식통로)의 높이가 7m 이상인 경우 바닥으로부터 2.5m 되는 지점부터 등받이울 및 안전망, 잠금장치를 계상한다.(산업안전보건기준에 관한 규칙 제24조)

3) 각종 핸드레일의 재질, 직경, 높이별로 구분하여 계상한다.

4) 이질재 부위 바닥, 벽 재료분리대를 구분하여 산출한다.

5) 트렌치 커버 및 그레이팅의 재질 및 형상을 구분하여 계상한다.

6) 경량천장틀(M-bar, T-bar 등)을 구분하여 계상한다.

7) 주차장의 기둥 코너비드 및 충돌방지대를 구분하여 계상한다.

8) 천장재의 몰딩을 재료별로 구분하여 계상한다.

9) 금속천장재 적용시 열차풍 등을 고려 내풍압 천장재로 계상하여야한다.

10) 선하역사의 신축이음재(Expansion joint) 하부에 누수를 고려하여 거터(Gutter)를 계상한다.

11) 유지보수를 위한 청소용 고리, 곤도라 등을 계상하여야한다.

12) 외부트렌치 차량통행 적용시 무소음 트렌치를 계상하여야한다.

13) 경량천정틀 설치시 천장속 높이별로 다르게 계상하여야한다.

14) 방풍실 창호 및 건식벽 천장속 보강틀을 계상하여야한다.

15) 방습벽의 통수구와 점검구 및 환기그릴을 계상하여야한다.

16) 커튼월 적용시 안전난간을 계상하여야한다.

17) 지붕 모서리 등 후레싱을 계상하여야한다.

18) 에스컬레이터 하부 마감시 건축공사, 설비공사의 자재 중복하지 않는다.

차. 지붕 및 홈통공사

1) 루프드레인 및 선홈통의 재질, 부위, 규격을 구분하여 계상하여야한다.

2) 지붕의 겹친 부분을 중복하여 계상하지 않아야한다.

3) 지붕 마감시 용마루, 지붕단부, 벽과의 접합부에 플래싱(Flashing)을 계상하여야한다.

4) 선홈통, 처마홈통의 걸이쇠를 구분하여 계상하여야한다.

5) 지붕판넬 보강재인 중도리(Purin)와 층도리(Girth)를 계상하여야한다.

6) 상자홈통 및 처마홈통의 재질, 규격을 계상하여야한다.

7) 물받이 블록 계상하여야한다.

8) 발코니, 캐노피 바닥 드레인을 계상하여야한다.

9) 승강장 홈지붕의 선홈통은 공장제작함으로 야간할증을 계상하지 않는다.

카. 창호 및 유리공사

1) 창호의 수량은 평면도, 창호도 및 일람표를 확인하여 계상한다.

2) 창호철물은 방화용, 일반용을 구분하여 계상한다.

3) 유리의 산출은 형태별, 두께별, 규격별(일면강화, 양면강화, 일면로이, 양면로이 등)로 구분하여 계상한다.

4) 유리 끼우기용 코킹 재질, 규격을 구분하여 계상한다.

5) 기능실의 외부 창호에 방범, 방충망을 계상한다.

6) 창호에 버티컬(블라인드) 또는 커튼을 계상한다.(녹색건축물 조성 지원법)

7) 선상연결통로의 창호에 투척방지망을 계상한다.

8) 연결통로 등의 비단열 공간에 복층유리를 계상한다.

9) AL 창호의 물량은 개소당 ㎏으로 계상한다.

10) 칼라유리는 색상(Green, Blue, Bronze)별로 구분하여 계상한다.

11) 각종 점검구(PS, PD, EPS, AD 등)를 규격별 구분하여 계상한다.

12) 외부 GL에서 2.3m 까지는 창호 등에 안전필름을 계상한다.

13) 외부 창호가 원형일 경우 전개 길이로 계상한다.

14) 경량칸막이 도어의 누락 및 중복을 확인하여 계상한다.

타. 타일 및 석공사

1) 벽 타일붙이기 공법과 위치를 구분하여 계상한다.

2) 골재량 산출시 바탕몰탈 두께를 확인하여 계상한다.

3) 석재의 산지 및 공법을 확인하여 계상한다.

4) 석재의 평판 및 곡판을 구분하여 계상한다.

5) 건식공법 적용시 코킹을 별도 계상한다.

6) 석재의 지급자재 중 곡면 가공비를 별도 적용하여야한다.

7) 타일, 석공사의 보양비를 계상하여야한다.

8) 타일 규격을 확인하여 계상한다.

9) 건식공법시 석재후면 고정틀을 별도 계상한다.

파. 도장공사

1) 공장에서 도장되는 철골부재에 불필요하게 녹막이페인트 등의 야간할증을 계상하지 않는다.

2) 도장횟수(초벌, 재벌, 정벌)를 구분하여 계상한다.

3) 주차장의 라인마킹, 안전페인트, 장애인마킹을 계상한다.

4) 내화 마감시 뿜칠 및 페인트, 내화마감시간, 도장회수를 구분하여 계상한다.

5) 해안가 근처의 염해 및 부식방지를 위한 내구성, 내염화성 등의 도장을 적용한다.

하. 수장공사

1) 인테리어 공사와 건축마감공사의 중복 계상하지 않는다.

2) 지하역사의 대합실 및 승강장에 불연마감재를 적용한다.(도시철도건설규칙 제35조의3)

3) 등기구 타공(전력)과 등기구 천장틀보강(전력)공사를 업무분장에 의해 확인하여야한다.

4) 단열재를 부위별, 규격별로 산출하여 계상한다.

5) 단열재 설치시 공간쌓기, 타설부착, 본드부착, 끼워넣기를 구분하여 계상한다.

6) 벽체틀 및 천장틀 설치를 구분하여 계상한다.

7) 경량천장의 달대길이에 따라 보강철물을 계상한다.

8) 커튼월 적용시 층간방화구획 자재와 천장속 부분 판넬을 계상한다.

9) 마감 자재에 방염자재 적용시 필요부분을 계상한다.

10) 천장 점검구를 별도 계상한다.

거. 건축물부대공사

1) 공사용 가도로의 도로 폭은 공사에 지장이 없도록 현장여건에 따라 정하였는지 확인한다.

2) 기존도로를 공사용 도로로 사용할 경우에는 도로 훼손에 따른 복구비를 별도로 계상한다.

3) 임대용지가 필요한 경우에는 공시지가로 산정한 임대용지비를 별도로 계상한다.

4) 공사기간, 주변조건 등에 따라 법면보호공, 분진방지를 위한 살수비 또는 방진막 설치비는 안전관리비와 중복여부를 확인하고 계상한다.

5) 건물의 우배수, 오배수 배관을 토목 맨홀까지 연결하여 계상한다.

6) 하수처리시설(정화조, 오수처리시설) 공사시 건축, 기계설비와 중복 및 누락 확인한다.

7) 경계 담장, 대문, 울타리 등을 계상한다.

8) 기타 건물 주위 포장, 배수, 구조물 공사 등을 구분하여 계상한다.

9) 맨홀 공사시 각 분야(건축, 전력, 전차선, 신호, 통신)에 의해 구분하여 계상한다

너. 철거공사

1) 기존 건축물의 철거, 구조보강비 등을 계상한다.

2) 철거현장에서 야적장까지의 운반비 및 상차비를 구분하여 계상한다.

3) 철거재의 재사용이 가능한 자재는 구분하여 계상한다.

4) 폐기물운반거리 산정시 현장과 폐기물 처리업체 3개 이상의 운반거리 평균을 계상하여 적용한다.

5) 폐기물처리비 산정시 공사용구조물 철거물량과 시공시 발생하는 물량을 구분하여 계상한다.

6) 석면 처리(보고서 포함)를 계상한다.

더. 기타공사

1) 신축이음재(Expansion joint)를 계상한다.

2) 창고, 휴게실 등에 물품수납 선반, 옷장, 신발장을 계상한다.

3) 수유실의 내부 가구(소파, 탁자, 기저귀교환대, 세면대 등)를 계상한다.

4) 탕비실의 싱크대, 찬장을 계상한다.

5) 집수정, Pit, 정화조 검검구 등의 뚜껑을 계상한다

6) 옥상 파라펫 상단부 후레싱 및 파라펫링을 계상하였는지 여부

7) KR A-03020(20P)에 의거 수유실(아기침대, 기저귀교환대, 쇼파), 탕비실(씽크대, 벽찬장, 렌지대, 렌지후드), 휴게실(이불장, 신발장), 탈의실 락카 등 역사운영비품을 계상한다.

러. 운반비

1) 공사 특성(지하역사 등)에 따른 자재의 소운반비(인력, 기계)를 계상한다.

2) 운반거리에 따른 비용을 구분하여 계상한다.

3) 지급자재의 하차장 위치와 현장과의 최단거리를 검토하여 계상한다.

머. 안내사인물공사

1) 안내사인은 철도운영자의 이미지 통합메뉴얼을 기준으로 설치 위치별, 시설물별 등의 종류 및 수량을 적용하여 계상한다.

2) 안내사인은 전문견적을 추가하고 1식을 풀어서 계상한다.

3. 건축기계설비공사

가. 공통공사

1) 배관공사

가) 현장 여건 및 설치 장소에 따라 배관의 적정한 재질을 적용하였는지 여부

나) 배관공사전 사전작업으로 먹줄치기, 마킹, 소운반, 슬리브설치를 포함하여 계상하였는지 여부

다) 화장실(20%), 기계실(30%), 옥외배관(암거내(-10%))등에 적절한 배관 품 할증을 적용하였는지 여부

라) 단열지지대 및 관 지지대 설치시 별도 계상하였는지 여부

마) 인서트, 지지철물설치, 소운반, 절단, 배관(가용접), 배관시험을 포함하여 계상하였는지 여부

바) STS배관의 경우 Bending가공의 반영을 적절히 하였는지 여부

2) 덕트공사

가) 현장 여건 및 설치 장소에 따라 덕트의 적정한 재질을 적용하였는지 여부

나) 덕트 점검구(ACCESS DOOR)를 댐퍼류마다 반영하였는지 여부

다) 덕트 제작 및 설치에 필요한 소모재료비 (형강, 동리벳, 볼트너트, 티 엘보 등의 시공, 각종 나사내기품 등)를 포함하여 계상하였는지 여부

라) 덕트 설치시 운반, 쪼아내기, 보수 및 교정, 정리 잡품을 포함하여 계상하였는지 여부

마) 덕트의 설치높이가 바닥면으로부터 3m이상(스파이럴 덕트 3.5m)일 경우 가설물 손료를 별도 계상하였는지 여부

바) 취출구, 흡입구 및 댐퍼 등의 설치시 3.5m이상일 경우 가설물 손료를 별도 계상하였는지 여부

사) PVC덕트의 경우 소모재료비는 PVC판을 포함한 재료비의 2∼5%로 계상하였는지 여부

아) 슬리브용 철판은 벽두께에 따라 계상하였는지 여부

3) 보온공사

가) 배관보온의 경우 배관 보온방식 및 추가작업(비닐감기, 커버시트)의 설치품에 대한 할증을 적절하게 적용하였는지 여부

나) 배관 및 덕트 보온시 용도 및 규격을 고려하여 보온재의 재질 및 두께를 적절하게 적용하였는지 여부

4) 펌프 및 공기설비

가) 펌프의 경우 소운반, 펌프설치, 제어설비와의 결선, 펌프 시운전 및 교정 작업을 포함하여 계상하였는지 여부

나) 펌프의 경우 기초 및 방진가대, 전기배선 및 입선, 펌프 주위 연결배관을 별도 계상하였는지 여부

다) 펌프 압력탱크, 펌프 운영을 위한 자동제어설비의 설치를 별도 계상하였는지 여부

라) 펌프 방진가대 내에 콘크리트(모르타르) 충전을 별도 계상하였는지 여부

마) 송풍기의 경우 공동가대, V벨트, 벨트커버, 방진용콜크 및 본체 설치품, 시운전을 포함하여 계상하였는지 여부

바) 송풍기 철거는 신설의 50%(재사용을 고려하지 않을 때), 천정 높이 3.5m일 때 가설시 100%를 가산하여 계상하였는지 여부

사) 익형 송풍기의 경우 플랙시블덕트의 설치 및 연결, 소운반 및 검사는 포함하여 계상하였는지 여부

아) 익형 송풍기 설치의 경우 방화댐퍼 및 형틀을 별도 계상하였는지 여부

자) 지하주차장용 무덕트 배기팬의 경우 소운반, 엥커설치, 가대조립, 작동시험은 포함하고, 3.5m이상 설치시 가설물 손료를 별도 계상하였는지 여부

차) 레인지후드 설치 시 플랙시블 덕트의 연결, 소운반 및 검사를 포함하여 계상하였는지 여부

5) 밸브설비

가) 각종 밸브류, 트랩 등의 설치위치 선정, 소운반, 설치, 작동시험 및 마무리 작업을 포함하여 계상하였는지 여부

나) 스팀트랩 장치 설치를 위한 지지대 및 가대 설치시 별도 계상하였는지 여부

다) 바이패스 구간에 기타 부속품이 추가되는 경우 별도 계상하였는지 여부

라) 수격방지기 설치시 벽체홈파기가 필요한 경우 별도 계상하였는지 여부

6) 측정기기

가) 소운반, 가배관 철거, 유량계설치, 적산열량계 및 감온부 설치, 전선관 결선, 작동시험, 점검 및 마무리 작업을 포함하여 계상하였는지 여부

나) 전선관 배관 및 입선, 지시부 설치는 별도 계상하였는지 여부

다) 열량지시계의 매립설치시 별도 계상하였는지 여부

7) 공기조화설비

가) 보일러 반입시 운반자동차가 설치 위치까지 들어가지 못할 경우 하차장에서의 반입비를 별도 계상하였는지 여부

나) 보일러 설치시 타입에 따라 필요한 부속류 및 설치, 조립, 수압시험 및 시운전 등을 포함하였는지 여부

다) 강판제 및 패키지형 보일러는 내화시설품이 포함하여 계상하였는지 여부

라) 방열기 설치시 본체, 밸브, 트랩류(강판제 및 알루미늄제 제외)등 지지철물 설치, 소운반, 기밀시험 및 공기빼기 품을 별도로 계상하였는지 여부

마) 방열기 설치시 벽걸이의 3절 초과하는경우는 매 1절 증가때마다 15% 가산하였는지 여부

바) 콘벡터 및 베이스 보드는 1단 증가마다 20%씩 가산하고, 철거는 신설의 50%(재사용 비고려시)로 계상하였는지 여부

사) 전기보일러 설치시 팽창탱크, 안전핀, 순환펌프 설치가 포함하며 기초공사, 전선관, 전기배선은 별도로 계상하였는지 여부

아) 냉동기의 반입시 작업횟수, 층, 냉동기용량, 소운반, 가조립 등을 고려하여 계상하였는지 여부

자) 냉동기의 설치시 시운전은 포함하며, 철거는 신설의50%(재사용 비고려)로 별도 계상하였는지 여부

카) 공기가열기의 경우 직접 팽창식(디스트리뷰터 포함) 품은 별도로 30% 추가 계상하였는지 여부

타) 공기조화기의 수배관 전기배관품은 별도로 계상하였는지 여부

파) 공기조화기의 설치시 가열기 또는 냉각기 설치품이 제외하고 운반품 및 가대는 별도로 계상하였는지 여부

하) 공기조화기의 철거는 신설의 50%(재사용 비고려)로 계상하였는지 여부

8) 기타공사

가) 배관의 지지금구중 지지철물(행어, U볼트, 밴드 등)은 포함하고, 단열 지지대 및 관 지지대 설치 시에는 별도로 계상하였는지 여부

나) 도장 면적 확인시 재료의 두께, 철판 및 형강 구조에 따라 별도로 도장 면적을 확인하였는지 여부

다) Sand Blast의 도장에 사용하는 모래의 채집, 적사, 운반, 굵기는 채집조건에 따라 별도 계상하였는지 여부

라) 소형 형강(100mm 미만) 구조일 경우 바탕도장의 50%를 가상하였는지 여부

마) 종류별 도장면의 분류에 따라 페인트칠의 종류, 회수, 각 공정을 적절하게 반영하였는지 여부

바) 천장부의 도장작업시 재료 및 인력품을 20% 가산하였는지 여부

사) 비계를 사용하여 도장작업시 높이6∼9m까지는 인력품의 15%, 9m 초과시는 매 3미터 증가마다 인력품의 5%씩 가산하였는지 여부

아) 특수도료의 도장시 별도로 계상하였는지 여부

차) 배관 관통부 코어작업시 콘크리트의 두께, 설치 장소, 크기에 따라 적절하게 반영하였는지 여부

카) 코어작업시 발생된 부산물 처리 및 반출품은 별도 계상하였는지 여부

타) 주재료비(다이아몬드 비트), 철근탐색 및 시험천공작업은 별도로 계상하였는지 여부

파) 잡철물 제작 설치시 용접개소, 형상, 경량철재 등에 따라 간단(100%), 보통(120%), 복잡(140%)범위내에서 계상하여 반영하였는지 여부

9) 특수설비

가) 방식공사 산출시 설치 위치(입상배관, 스리브내 방식 등) 및 배관 접합방식에 따른 방식(용접부위 방식 등)을 고려하여 계상하였는지 여부

10) 해체 및 철거공사

가) 기기, 철골, 배관, 보온재, 장비류 등의 철거 및 이설시 재사용을 고려유무, 인접장소 이설등을 고려하여 계상하였는지 여부

나) 철거한 설비의 재설치 위치가 동일구내 또한 인접장소가 아닌 곳에 재 설치시 설치품+철거품(재사용 고려시)으로 계상하였는지 여부

나. 공기조화설비

1) 배관공사

가) 「가. 공통공사, 1) 배관공사」를 참조한다

2) 덕트공사

가) 「가. 공통공사, 2) 덕트공사」를 참조한다

3) 보온공사

가) 「가. 공통공사, 3) 보온공사」를 참조한다

4) 밸브설비

가) 「가. 공통공사, 5) 밸브설비」를 참조한다

5) 측정기기

가) 「가. 공통공사, 6) 측정기기」를 참조한다

6) 기타공사

가) 「가. 공통공사, 8) 기타공사」를 참조한다

7) 특수설비

가) 「가. 공통공사, 9) 특수설비」를 참조한다

8) 해체 및 철거공사

가) 「가. 공통공사, 10) 해체 및 철거공사」를 참조한다

다. 공기조화설비

1) 덕트공사

가) 「가. 공통공사, 2) 덕트공사」를 참조한다

2) 보온공사

가) 「가. 공통공사, 3) 보온공사」를 참조한다

3) 기타공사

가) 「가. 공통공사, 8) 기타공사」를 참조한다

4) 해체 및 철거공사

가) 「가. 공통공사, 10) 해체 및 철거공사」를 참조한다

라. 급‧배수 위생설비

1) 배관공사

가) 「가. 공통공사, 1) 배관공사」를 참조한다

2) 보온공사

가) 「가. 공통공사, 3) 보온공사」를 참조한다

3) 밸브설비

가) 「가. 공통공사, 5) 밸브설비」를 참조한다

4) 측정기기

가) 「가. 공통공사, 6) 측정기기」를 참조한다

5) 위생기구설치

가) 위생기구 설치시 각각의 특성을 고려하여 소운반, 앙카 및 지지철물 설치, 플랜지 설치, 앵글밸브, 연결관 설치, 교정작업, 시멘트 충전 및 코킹작업, 통수시험 및 조정, 전자감응기 설치시 결선작업 등을 포함하여 계상하였는지 여부

나) 세면기 하부에 배관커버 적용시 별도 계상하였는지 여부

다) 수전 등의 설치시 소운반, 연결구 플러그 제거, 실테이프 감기, 니플 및 앵글밸브 설치, 연결관 설치, 활자금 설치,  작동시험 등을 포함하여 계상하였는지 여부

라) 욕조혼합수전(매립형)의 품은 매립 배관품을 포함하여 계상하였는지 여부

6) 특수설비

가) 「가. 공통공사, 9) 특수설비」를 참조한다

7) 해체 및 철거공사

가) 「가. 공통공사, 10) 해체 및 철거공사」를 참조한다

마. 소방설비

1) 배관공사

가) 「가. 공통공사, 1) 배관공사」를 참조한다

2) 덕트공사

가) 「가. 공통공사, 2) 덕트공사」를 참조한다

3) 보온공사

가) 「가. 공통공사, 3) 보온공사」를 참조한다

4) 밸브설비

가) 「가. 공통공사, 5) 밸브설비」를 참조한다

5) 측정기기

가) 「가. 공통공사, 6) 측정기기」를 참조한다

6) 기타공사

가) 「가. 공통공사, 8) 기타공사」를 참조한다

7) 특수설비

가) 「가. 공통공사, 9) 특수설비」를 참조한다

8) 해체 및 철거공사

가) 「가. 공통공사, 10) 해체 및 철거공사」를 참조한다

바. 자동제어설비

1) 자동제어 기기의 경우 소운반 비용이 포함하여 계상하였는지 여부

2) 계기반의 포장해체, 청소, 내부결선, 소운반 Channel Base 및 기초공사품을 포함하여 계상하였는지 여부 및 제어 Cable 배선 및 결선은 제외하여 계상하였는지 여부

3) 도압배관(유량계, 압력계 배관, 3WAY VALVE 등)의 경우 LOOP 시험(LEAK TEST포함)은 20% 가산하고, 철거시 40%(재사용), 이설시 140%로 적용하여 계상하였는지 여부

4) 화기사용 금지구역내 작업시 150%를 가산하여 계상하였는지 여부

5) 중앙처리장치(CPU)와 제어장치(DDC or PLC)사이의 전선, 통신선 설치는 별도 계상하였는지 여부

6) 개발되어있는 프로그램을 중앙처리장치(CPU)에 설치하고 현장특성에 맞추어 프로그램을 수정, 보완하며 소운반이 포함되어 있는지 여부

7) 시설물 준공후, 시스템 운영․관리에 지원이 필요한 경우 기간에 따라 점검․시험품(장비별 별도요율 적용)을 가산하여 적용하였는지 여부

8) 입․출력장치(I/O Equipment)의 경우 제어장치(DDC or PLC)(단자함내의 결선포함)를 설치하고, 점검․시험 및 소운반이 포함되어 있는지 여부

9) 입․출력장치(I/O Equipment)의 경우 제어장치(DDC or PLC)와 현장계기 사이의 전선, 통신선 설치와 DDC외함 설치는 별도로 계상하였는지 여부

10) 콘솔의 경우 Desk를 현장에서 조립․설치하고 PC등을 설치, 내부 hard setting을 하는 것으로 소운반이 포함되어 계상하였는지 여부

사. 승강설비

1) 엘리베이터

가) 외장마감공사 및 자동운전기능이 포함되어 있는지 여부

나) 외부에 설치되는 경우 눈, 비 등에 대비한 옥외형 제품의 적용으로 할증을 별도로 추가 계상하여 적용하였는지 여부

다) 지하시설물에 설치시 노임 할증을 지하1층 1%, 지하2～5층 2%. 지하6층 이하는 상황에 따라 적용하였는지 여부

라) 장비 반입시 자재 적치공간 등이 협소할 경우, 교통을 통제하여 야간에 반입해야 하는 경우 등에 대한 할증을 별도로 추가 계상하여 적용하였는지 여부

마) 1차측 전원, 통신, 배관, 배선공사는 제외하여 적용하였는지 여부

바) 기자재의 하역 및 현장내 소운반, 포장해체 공정이 포함되어 적용하였는지 여부

사) 엘리베이터 제어반, 제어 케이블 배선 및 결선작업, 시운전 및 조정이 포함되어 적용하였는지 여부

아) 냉방기, 영상감시장치 또는 비상통화장치 등 설치는 별도로 계상하였는지 여부

자) 엘리베이터의 시험 및 교정시 기술관리를 제외한 품의 10%를 적용하여 계상하였는지 여부

차) 동일 건물내에 엘리베이터를 2대 이상 설치하는 경우 대수에 따라 “크레인, 지게차‘는 2대 180%, 3대 240%, 4대 300%, 5대 350%, 6대 400%를 적용하였는지 여부

카) 그 외 공사발주자의 요구사항이 별도로 계상하여 적용하였는지 여부

2) 에스컬레이터

가) 제작설치를 위한 현장측량을 동일지역 인근에 추가로 측량하는 경우 현장 측량품에 개소당 70%를 가산하여 적용하였는지 여부

나) 에스컬레이터가 현장에 납품 및 하역, 작업현장까지의 소움반이 포함되어 있고 설치장소가 크레인을 사용할 수 없는 지하 층간 이동시 기본 설치품에 층당 50%를 추가 가산하여 적용하였는지 여부

다) 1200형 기준으로 규격에 따라 800형은 0.8, 1000형은 0.9, 1200형은 1.0을 곱하여 계상하였는지 여부

라) 1200형 층고 7m를 기준으로 층고 18.0m까지 아래와 같이 할감, 증을 적용하였는지 여부

① 층고  4.1∽ 5.0m	20% 감,	② 층고  5.1∽ 6.0m	10% 감

③ 층고  6.1∽ 7.0m	0% 감,	④ 층고  7.1∽ 8.0m	10% 증

⑤ 층고  8.1∽ 9.0m	20% 증,	⑥ 층고  9.1∽10.0m	30% 증

⑦ 층고 10.1∽11.0m	40% 증,	⑧ 층고 11.1∽12.0m	50% 증

⑨ 층고 12.1∽13.0m	60% 증,	⑩ 층고 13.1∽14.0m	70% 증

⑪ 층고 14.1∽15.0m	80% 증,	⑫ 층고 15.1∽16.0m	90% 증

⑬ 층고 16.1∽17.0m	100% 증,	⑭ 층고 17.1∽18.0m	110% 증

마) 에스컬레이터의 시험 및 교정시 기술관리를 제외한 품의 10%를 적용하여 계상하였는지 여부

바) 핸드레일내 “Heating cable" 설치가 필요한 경우 별도로 계상하였는지 여부

사) 에스컬레이터의 가이드, 외장마감공사, 안내판 설치 및 자동운전기능이 포함되어 있는지 여부

아) 외장처리 공사 시 운반, 교젱, 제작에 필요한 기계(만곡기, 절단기)의 사용료가 포함되어 있는지 여부

자) 외장처리 공사 시 외장면적이 10.0m2미만인 경우 20%을 가산하여 적용하였는지 여부

차) 외장처리 작업시 바닥면에서 3.0m이내를 기준으로 하며 3.0m를 초과할 경우 할증을 별도로 계상하였는지 여부

카) 강화유리 코팅작업시 코팅작업에 소요되는 주요자재는 별도로 계상하며 외측면 작업은 내측면 작업의 10%할증하여 적용하였는지 여부

타) 층고가 6m이상일 경우 할증을 추가로 계상하여 적용하였는지 여부

파) 외부에 설치되는 경우 눈, 비 등에 대비한 옥외형(준옥외형)제품의 적용으로 할증을 별도로 추가 계상하여 적용하였는지 여부

하) 지하시설물에 설치시 노임 할증을 지하1층 1%, 지하2～5층 2%. 지하6층 이하는 상황에 따라 적용하였는지 여부

거) 장비 반입시 자재 적치공간 등이 협소할 경우, 교통을 통제하여 야간에 반입해야 하는 경우 등에 대한 할증을 별도로 추가 계상하여 적용하였는지 여부

너) 1차측 전원, 통신, 배관, 배선공사는 제외하여 적용하였는지 여부

더) 그 외 공사발주자의 요구사항이 별도로 계상하여 적용하였는지 여부

아. 승강장안전문설비

1) 운영중인 역사에 설치할 경우 야간할증을 별도로 추가 계상하였는지 여부

2) 지하시설물에 설치시 노임 할증을 지하1층 1%, 지하2～5층 2%. 지하6층 이하는 상황에 따라 적용하였는지 여부

3) 장비 반입시 자재 적치공간 등이 협소할 경우, 교통을 통제하여 야간에 반입해야 하는 경우 등에 대한 할증을 별도로 추가 계상하여 적용하였는지 여부

4) 운영 및 유지보수 관리대상자에 대한 초기 교육 및 운영팀 교육을 포함하여 계상하였는지 여부

5) 스크린도어 상부 건축구조물과의 마감공사는 별도로 계상하여 적용하였는지 여부

6) 역명안내문 및 각종스티커 등은 포함하여 적용하였는지 여부

7) 선로출입문의 제어장치 등은 포함하여 적용하였는지 여부

8) 그 외 공사발주자의 요구사항이 별도로 계상하여 적용하였는지 여부

자. 신재생 에너지 설비

1). 지열 설치공사

가) 「가. 공통공사, 1) 배관공사」를 참조한다

나) 「가. 공통공사, 3) 보온공사」를 참조한다

다) 「가. 공통공사, 8) 기타공사」를 참조한다

라) 운영중인 역사에 설치할 경우 야간할증을 별도로 추가 계상하였는지 여부

마) 지하시설물에 설치시 노임 할증을 지하1층 1%, 지하2～5층 2%. 지하6층 이하는 상황에 따라 적용하였는지 여부

바) 장비 반입시 자재 적치공간 등이 협소할 경우, 교통을 통제하여 야간에 반입해야 하는 경우 등에 대한 할증을 별도로 추가 계상하여 적용하였는지 여부

사) 운영 및 유지보수 관리대상자에 대한 초기 교육 및 운영팀 교육을 포함하여 계상하였는지 여부

아) 그 외 공사발주자의 요구사항이 별도로 계상하여 적용하였는지 여부

2). 태양열 설치공사

가) 「가. 공통공사, 1) 배관공사」를 참조한다

나) 「가. 공통공사, 3) 보온공사」를 참조한다

다) 「가. 공통공사, 8) 기타공사」를 참조한다

라) 운영중인 역사에 설치할 경우 야간할증을 별도로 추가 계상하였는지 여부

마) 지하시설물에 설치시 노임 할증을 지하1층 1%, 지하2～5층 2%. 지하6층 이하는 상황에 따라 적용하였는지 여부

바) 장비 반입시 자재 적치공간 등이 협소할 경우, 교통을 통제하여 야간에 반입해야 하는 경우 등에 대한 할증을 별도로 추가 계상하여 적용하였는지 여부

사) 운영 및 유지보수 관리대상자에 대한 초기 교육 및 운영팀 교육을 포함하여 계상하였는지 여부

아) 그 외 공사발주자의 요구사항이 별도로 계상하여 적용하였는지 여부

차. 기타설비

- 기타설비는 연도설비공사, 수막설비공사, 가스설비공사, 압축공기설비공사, 가설사무소설비공사, 철거 및 이설공사 등 가∼자의 공종 예시에 적용되지 않은 설비를 적용할 수 있다.

- 수량 및 단가산출은 가∼자의 산출 표준 예시를 참고하여 적용할 수 있다.

Ⅰ-7. 내역서 작성기준

1. 전산프로그램

현재 조달청에 등록되어 있는 프로그램은 모두 다섯 종류이며 철도분야는 E.B.S와 E.M.S 프로그램이 주로 사용되고 있음.

2. 건축공사

가. 도급예산내역순서

Ⅰ. 순공사비

가. 공 사 비

1. 가설공사

2. 토공사

3. 기초 및 지정공사

4. 콘크리트공사

5. 철골공사

6. 조적공사

7. 미장공사

8. 방수공사

9. 목공사

10. 금속공사

11. 지붕 및 홈통공사

12. 창호 및 유리공사

13. 타일 및 석공사

14. 도장공사

15. 수장공사

16. 건축물부대공사

17. 철거공사

18. 기타공사

19. 골재비

20. 운반비

21. 안내사인물공사

22. 지급자재(파일, 콘크리트, 시멘트블럭, 금속판넬, 석재 등)

23. 주요자재비(각 공종에 포함하여 산출할 수 있음)

나. 간접노무비

다. 산업재해보상보험료

라. 고용보험료

마. 국민건강보험료

바. 국민연금보험료

사. 노인장기요양보험료

아. 퇴직공제부금비

자. 산업안전보건관리비

차. 기타경비

카. 환경보전비

타, 건설하도급 대금 지급보증서 발급수수료

파. 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액

하. 공사이행보증수수료

Ⅱ. 일반관리비

Ⅲ. 이윤

Ⅳ. 특허권사용료및기술사용료

Ⅴ. 안전관리비

Ⅵ. 공급가액

Ⅶ. 부가가치세

Ⅷ. 도급금액

Ⅸ. 관급자재비

Ⅹ. 총공사비

※추가항목내역(PS)

- 공사손해보험료

- 한전수탁공사비

- 전기안전관리비

- 지장물이설비

- 예술장식품 설치비

- BF 본인증비

- 녹색건축물 본인증비

- 에너지효율등급 본인증비

- 비축자재비

- 초기점검비용

- TAB 공사등 수수료

- 시설분담금

- 하수도원인자 부담금

- 승강기검사 수수료

- 약제소화설비 제품 검사비

- 준공도서작성비, 지질조사비 등을 반영할 수 있다.

3. 건축기계설비공사 별도 발주시

가. 도급예산내역순서

Ⅰ. 순공사비

가. 공 사 비

1. 공통공사

2. 공기조화설비

3. 환기설비

4. 급·배수 위생설비

5. 소방설비

6. 자동제어설비

7. 승강설비 및 스크린도어 설비

8. 신재생 에너지 설비

9. 기타설비

나. 간접노무비

다. 산업재해보상보험료

라. 고용보험료

마. 국민건강보험료

바. 국민연금보험료

사. 노인장기요양보험료

아. 건설근로자 퇴직공제부금비

자. 산업안전보건관리비

차. 기타경비

카. 공사이행보증수수료

타. 건설하도급 대금 지급보증서 발급수수료

파. 환경보전비

하. 건설기계대여대금 지급보증서 발급금액

Ⅱ. 일반관리비

Ⅲ. 이윤

Ⅳ. 특허권사용료및기술사용료

Ⅴ. 안전관리비

Ⅵ. 공급가액

Ⅶ. 부가가치세

Ⅷ. 제요율 제외공종

가. 폐기물 처리비

나. TAB공사 등 수수료

다. 하수도원인자 부담금

라. 승강기검사 수수료

마. 약제소화설비 제품검사비

바. 상수도인입분담금

사. 도시가스 및 지역난방 시설분담금

Ⅸ. 도급금액

Ⅹ. 관급자재비

Ⅺ. 관급자재 조달수수료

Ⅻ. 총공사비

번호	공 종	내 용
1	원가계산분야	- 원가계산서 작성 기준을 원가계산서 앞에 추가 요약한다. - 건축, 토목, 기계, 조경 분야는 동일 요율 적용 - 전기, 통신, 소방별도 요율 적용 - 관급자재비에 부가세 포함 여부 확인
2	노임할증적용	- 열차빈도별, 야간작업, 지세별, 군사지역, 도서지구 등을 고려하여 적용한다.
3	재료 할증 적용	- 자재수량에 할증을 적용할 경우에는 일위대가에 할증을 적용하지 않아야 한다. - 내역서에 자재량과 작업설치비를 구분해서 적용하면 이중으로 적용되는 것을 방지할 수 있다.(예. 벽돌, 타일 등)
4	- 내역서와 일위대가표에 수량 입력 시, 반올림 기준과 소수점 점을 찍을 때 정확하게 찍어야 한다.
5	- 안전관리비, 환경보전비 등 항목과 내역 서에 중복 반영되지 않게 해야 한다. - 환경보전비 : 살수차, 비산먼지분진막설치, 간이화장실, 방음벽 등 - 안전관리비 : ① 추락방지용 안전시설비 ② 낙하, 비개물 보초용 시설비 ③ 각종안전표지등 시설비 ④ 공사장, 교통안전시설물, 휀스등 - 단가적용 : 공통단가는 통일시켜 적용해야 한다.(토목, 기계, 조경)
6	공통가설공사	- 공사기간은 공정표를 작성해 보고 기간을 산정 해야한다. - 자재운반 장비는 현장 여건과 주변상황을 고려하여 타워크레인, 트럭 크레인 등을 비교검토하며 적용해야한다. - 가설사무소는 현실에 맞게, 협력사 등을 고려하여 산정해야 한다.
7	가설공사	- 규준틀은 평, 귀, 개소를 산정한다. - 내부 수평비계 메기를 일률적으로 적용하지 말고, 이동식 말비계를 이용적용 해야한다.
8	토공사	- 토목공사와 함께 이루어지면 잔토처리 흙을 토목공사에서 사용 할 수 있는지 검토하여 적용해야 한다. - 암반이나 모래 같은 작업부산물은 정산해야한다.
9	파일공사	- 재하시험을 하여야 하며 시험비를 적용해야 한다.
10	철근콘크리트공사	- 철근 : KS표준규격과 부호등을 정확하게 확인 후 레미콘 단가를 적용 해야 한다. - 거푸집 : 원형이나 경사 거푸집 적용시 유로폼으로 검토해서 가능하면 유로폼으로 적용한다. - 레미콘 : 규격, 거리, 지역 등을 고려하여 적용한다.
11	철골공사	- 철골 KS표준규격과 부호등을 정확하게 확인 후, 단가를 적용해야 한다. - 철골세우기에 장비는 현장여건을 검토하여 잘 선택해야 한다.
12	조적공사	- 보강철물이나 긴결철물이 도면에 명시 되었는지와 적당한 수량이 적용되었는지 확인해야 한다.
13	석공사	- 광산의 이름을 딴 명칭을 적을 때는 생산이 가능한지 확인하고 적용을 해야 하며, 색상계열로 적용해야한다. - 건식공법에서 트러스와 앙카공법에 일위대가에 부속 철물이 이중으로 적용되는 경우가 종종 있으므로 도면과 일치 시켜 적용해야한다.
14	타일공사	- 타일보양에 대한 적용은 현실에 맞게 적용해야 하며 타일 전문 업체의 의견 수렴 후 반영해야한다.
15	목공사	- 오일스테인이나 투명락카를 적용할 때, 현실성에 맞게 적용해야한다.
16	방수공사	- 방수공사는 다양한 종류가 있고 회사마다 단가차이도 많이 남으로 비교견적을 받아 적용해야한다. - 보호몰탈이나 바탕정리를 꼭 확인하여 적용해야 한다.
17	금속공사	- 경량천정틀은 단가차이가 너무 많이 남으로 업체견적을 받아 처리하면 공사비의 절감을 할 수 있다. - 핸드레일이나 잡철물에 적용하는 제작설치품을 관급에 단순 비례 비중을 적용하기 보다는 중량과 복잡도를 판단하여 적용해야한다. 예) 핸드레일, 사다리, 커튼박스, 장비반입구 등
18	미장공사	- 시멘트를 관급으로 할 때는 일위대가에 단가를 적용하지 말아야 하며, 관급 내역서에 작성하며 조달 수수료 등을 적용해야 한다.
19	창호공사	- AL창호는 관급으로 적용하고 만약 직접 발주시에는로 할 때는 업체 견적을 받아 적용해야한다. - 스틸도어는 도장 포함여부 현장 도장인지 공장도장인지 정확하게 파악하고 단가를 적용한다. - 각종 도어는 하부에 실이 있는지 혹은 문틀을 따로 설치하는지 파악해야 한다. - 창호철물 포함여부 확인해야 한다.
20	유리공사	- 강화유리문에서 손잡이 포함여부를 확인하여 적용한다.
21	도장공사	- 바탕재료에 따른 구분적용 - 도장 방법을 확인구분 적용한다. (붓칠, 뿜칠, 로울러칠) - 창호나 요철이 있는 경우 도장, 개수를 적용 산출한다.
22	수장공사	- 칸막이 산출시 재료마감 및 도어 포함 여부 확인한다. - 악세스플로어 등 적용시 마감재, 높이 구분 적용한다.
23	기타공사	- E/S, E/V, M/W는 기계분야에서 산출한다. - 주방기구는 기계분야에서 산출한다. - 정화조 구조는 건축 정화조설비는 기계분야에서 산출한다.
24	철거공사	- 금속재 철거는 고철재로 공제한다. - 석면처리비용은 현장에 맞게 적용한다.

Ⅰ-8. 철도내역서 작성시 주의사항

Ⅰ-9. 설계심사, 일상감사, 감사 의견 체크리스트

1. 설계심사 의견 체크리스트

번호	현행	변경	성과물 수록	비고
1	골조공사 변전건물 풍도, 외부출입구, 캐노피, 엘리베이터 등 잡철물 제작 설치(보통)적용	공사 난의도에 따라 골조공사 잡철물 제작 설치(간단)으로 계상한다.(변전건물풍도,외부출입구,캐노피등)	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
2	승강장 철골 조합페인트 야간할증 적용	승강장 철골 조합페인트는 현장 여건에 따라 야간할증 적용 여부를 확인한다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
3	일부 지급자재 항목 누락	콘크리트, 레미콘, 철근 등 지급자재 항목을 확인하여 적용한다. (중소기업우선구매대상폼목확인)	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
4	철골가공조립 내역에 대형부재와 소형부재의 구분 없이 산출	대형부재와 소형부재(경량철골 가공조립)를 구분하여 내역에 반영한다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
5	특정회사 및 특정제품명 명기	내역서 작성 시 특정제품 및 자재의 명칭을 사용하면 안된다. (공단건축설비처-3481(’14.07.09)호)	(KRQP A-01100, 25P)	품질향상
6	원가계산서 요약서 없는 경우 많음	원가계산서 작성기준을 원가계산서 앞에 추가 요약하여 반영한다.	(KRQP A-01100, 16P) (KRQP A-01100, 44P)	품질향상
7	가설공사에 보호막 반영	방음벽, 방진막, 낙하물 방지망 등은 환경보전비에 포함되므로 중복 계상 않는다.	(KRQP A-01100, 26P)	예산절감
8	철골공사 쇼트 블라스트 반영	바탕정리품에 포함되어 있으므로 중복 계상하지 않는다.	(KRQP A-0101001, 28P)	예산절감
9	지하역사, 지하연결통로의 건축물 현장정리를 철근콘크리트로 계상	구조물이 완성된 상태이으로 현장정리를 철골조로 계상한다.	(KRQP A-01100, 26P)	예산절감
10	철골 도장시 녹막이페인트 반영	철골의 녹막이, 방청페인트는 공장도장임으로 중복하여 계상하지 않는다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
11	철골 도장시 승강장에 조합페인트 야간할증 적용	승강장은 불필요하게 야간할증을 적용하지 않는다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
12	승강장 홈지붕 강관비계매기(쌍줄) 적용	승강장 홈지붕은 공종 복합성을 고려하여 이동식비계로 계상하였는지 확인한다.	(KRQP A-01100, 26P)	예산절감
13	외부견적서 집계표 누락 및 3개이상의 비교견적 누락	외부견적은 3개이상 비교하여 알아보기 용이하도록 집계표를 작성 확인한다.	(KRQP A-01100, 25P)	품질향상
14	안내사인 전문견적 누락 및 1식 적용	안내사인은 전문견적을 추가하고 1식을 풀어서 계상한다.	(KRQP A-01100, 32P)	품질향상
15	가설전력, 가설용수 누락 및 정산조건 누락	가설전력, 가설용수를 산출하고 정산조건을 명기하여 계상한다.	(KRQP A-01100, 26P)	품질향상
16	토목, 건축, 기계, 조경 단가 상이	각 분야별 공통단가는 통일시켜 적용한다.	(KRQP A-01100, 44P)	품질향상
17	공장에서 가공, 조립하는 철골부재 야간할증 적용	공장에서 가공, 조립하는 철골부재는 야간할증을 중복 계상하지 않는다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
18	선반, 옷장, 신발장, 수유실 내부가구, 싱크대, 찬장 등 내역 일부 누락	철도설계편람에 근거하여 각실 내부 가구는 계상하였는지 확인한다.	(KRQP A-01100, 32P)	품질향상
19	기타공사 안전관리자(철도신호공) 적용	운행선 안전관리자로 명칭을 변경하여 계상한다.	(KRQP A-01100, 25P)	품질향상

2. 일상감사 의견 체크리스트

번호	현행	변경	성과물 수록	비고
1	골조공사 변전건물 풍도, 외부출입구, 캐노피, 엘리베이터 등 잡철물 제작 설치(보통)적용	공사 난의도에 따라 골조공사 잡철물 제작 설치(간단)으로 계상한다. (변전건물풍도,외부출입구,캐노피등)	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
2	승강장 철골 조합페인트 야간할증 적용	승강장 철골 조합페인트는 현장 여건에 따라 야간할증 적용 여부를 확인한다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
3	철근가공조립 내역에 대형부재와 소형부재의 구분 없이 산출	대형부재와 소형부재(경량철골 가공조립)를 구분하여 내역에 반영한다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
4	승강장설치공사 바닥마감에 야간할증 적용	승강장 바닥마감은 주간에 작업이 가능함으로 야간할증 제외한다.	(KRQP A-01100, 28P)	품질향상
5	철골 도장시 녹막이페인트 반영	철골의 녹막이, 방청페인트는 공장도장임으로 중복하여 계상하지 않는다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
6	철골 도장시 승강장에 조합페인트 야간할증 적용	승강장은 불필요하게 야간할증을 적용하지 않는다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
7	승강장 홈지붕 강관비계매기(쌍줄) 적용	승강장 홈지붕은 공종 복합성을 고려하여 이동식비계로 계상하였는지 확인한다.	(KRQP A-01100, 26P)	예산절감
8	정거장 단계별 시공계획 및 기존 운행선 인접공사에 타워크레인 적용	트럭크레인을 적용하여 계상한다.	(KRQP A-01100, 25P)	예산절감
9	철골 고재처리 미반영	철골 고재처리 물량 공제하여 계상한다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
10	외장판넬 설치공사비와 외벽 틀보강 설치 중복 적용	외장판넬 틀보강 중복 적용 계상하지 않는다.	(KRQP A-01100, 25P)	예산절감
11	건설폐기물 발생량 100톤 이상 내역 포함 발주	건설폐기물 발생량 100톤 이상은 분리 발주한다.	(KRQP A-01100, 19P)	예산절감
12	에스컬레이터 천장 및 측판 스테인리스 마감 공사비 부적정	에스컬레이터 시공업체의 견적조건에 마감공사 범위를 명기하여 적정 공사비를 확보한다.	(KRQP A-05100, 105P)	예산절감
13	공기조화기 단가산정 부적정 (지급자재 미적용)	‘중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률’에 고시된 예정품목에 한하여, 4천만원 이상일 경우 감독 승인 하에 지급자재류 분류할 수있도록 명기하여 적정 공사비를 확보한다.	(KRQP A-05100, 65P)	예산절감
14	“모노레일 호이스트 설치”공사비 중 공과잡비는 삭제(원가계산에 포함)	공과잡비는 원가계산상 포함하는 것으로 하여, 세부 산출 내역서에는 제외한다.	(KRQP A-05100, 68P)	예산절감
15	원가계산시 토목공사 제비율을 적용하지 말고 산업환경설비공사 제비율로 적용	조달청에서 고시하는 산업환경설비공사 제비율을 적용하도록 명기하여 일관된 공사비를 확보한다.	(KRQP A-01100, 16P)	예산절감

3. 감사 의견 체크리스트

번호	현행	변경	성과물 수록	비고
1	해안가 여객홈지붕 철골부재 일반페인트 적용	해안가 근처의 염해 및 부식방지를 위한 내구성, 내염화성 등의 도장 적용	(KRQP A-01100, 31P)	품질향상
2	슴강장 홈지붕의 선홈통 야간할증 적용	승강장 선홈통은 공장제작함으로 야간할증을 적용하지 않는다.	(KRQP A-01100, 30P)	예산절감
3	철골가공조립 야간할증 적용	공장에서 제작하는 철골가공조립은 야간할증을 적용하지 않는다.	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
4	외부콘크리트 벽체 위 외장판넬 설치시 거푸집 사용횟수 1회 적용	외장판넬이 설치됨으로 거푸집 사용횟수 3회 이상 적용	(KRQP A-01100, 28P)	예산절감
5	에스컬레이터 하부 마감 건축공사, 설비공사 중복 적용	에스컬레이터 하부마감시 건축/설비공사 자재산출을 중복하지 않는다.	(KRQP A-01100, 29P)	예산절감

RECORD HISTORY

Rev.0('15.12.24) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('17.12.27) 전문가 및 관련부서 의견과 상위 지침 반영을 위한 개정.

Rev.2('18.12.19) 전문가 및 관련부서 의견과 상위 지침 반영.

Rev.3('20.06.17) 관련분야 개정사항 반영.

Rev.4('22.07.22) 운행선 인접 안전이 우려되는 공사현장 안전관리자 배치(안전사고 특별대책 회의결과) 반영