공단 잠정표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-T-2015-1004-R3 (Rheda2000용 Bi-Block침목)

현 행	개 정 (안)	개정사유
3. 구조 및 형태 3.1 설계조건 콘크리트강도(재령 28일) : fck=50MPa(Cube=60MPa), KS F 2405에 따른 시험결과	3. 구조 및 형태 3.1 설계조건 콘크리트강도(재령 28일) : fck=50MPa(Cube=60MPa)	- “KS F 2405에 따른 시험 결과“ 문구 삭제
3.2.7 매립전 충전재 1) 매립전 충전재는 압축성 그리스 또는 비압축성 그리스를 사용한다.	3.2.7 매립전 충전재 1) 매립전 충전재는 그리스를 사용한다.	- 문구 수정
6.11 매립전 충전재 검사 및 시험 6.11.1 일반사항 1) 재료의 시험은 공인시험기관에서 시행하여야 한다. 2) 매립전 충전재는 압축성 그리스 또는 비압축성 그리스를 사용하여야 한다.	6.11 매립전 충전재 검사 및 시험 6.11.1 일반사항 1) 재료의 시험은 공인시험기관에서 시행하여야 한다.	- 3.2.7과 중복된 내용으로 삭제
[부도 4] Rheda2000용 Bi-Block 침목(UIC60 레일용)	[부도 4] Rheda2000용 Bi-Block 침목(60E1 레일용)	- 도면 내 레일 명칭 오류 수정 * UIC60→60E1
	RECORD HISTORY Rev.0(‘15.01.21) 신규 제정(설계기준처-180호, 2015.01.21) Rev.1(‘17.04.04) 전기저항성능 향상을 위해 그리스량 확대(설계기준처-937호, 2017.04.04) Rev.2(‘20.06.02) 오타 및 문구수정사항 반영(기준심사처-2185호, 2020.06.02) Rev.3(‘23.08.00) 레일명칭 및 문구수정(기준심사처-000호, 2023.08.00)	- KRSA-0001-R2(표준규격의 서식 및 작성방법) 개정(2023.6.30.)에 따른 RECORD HISTORY 추가