삼성~동탄 광역급행철도 4공구

작업구 M6-1 존치공사 현황

		작업구(M6-1) 현황

□ 위치도(경기도 용인시 기흥구 보정동 1019-442)

□ 작업구 현황

작업구 M6-1

작업구 M6-1 존치 설계 내용

○비상시 유지관리를 위한 유니목 차량운행을 고려한 리프트 설치

○방재구난지역 신설, 방화문 설치 및 운영 중 기계, 신호, 통신 설계

○수직구 존치(M6-1) 설계시 카리프트 및 집수정, 기계실 장비 배치를 위해 2.87m 추가 굴착을 진행하여 61.90m를 계획하였음. 수직구 및 횡갱 라이닝 설치

구분	위치	구조물현황	비고
작업구 (M6-1)	수기(현) 21km627	-수직구 직경 D=13.0m -수직구 심도 H=61.9m -횡 갱 연장 L=18.35m