	공단 잠정표준규격서 60E1A1 K 특수레일 (60E1A1 K Special Rail)	KRSA-T-2019-1001-R0 제정 2019.0*.** 개정

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용 범위

이 규격은 철도선로에 부설되는 분기기의 제작에 사용되는 특수레일에 대하여 적용한다.

1.2 분 류

60E1A1 K (60BK)

2. 인용표준

KRS TR 0001(레일), KRS TR 0002(특수레일), KRSA-T-2019-1001(60E1 열처리 레일)

3. 재료 및 제작기준

3.1 재료

3.1.1 레일의 종류 및 기호

레일 종류		레일기호	계산무게 (kg/m)	이음매 구멍	비고
레일분류에 따른 구분	경화층의 경도에 따른 구분
60E1A1 K 특수레일	일반 레일	60E1A1 K	77.5	유・무
	열처리 레일	60E1A1 K-HH340 60E1A1 K-HH370

<표 1> 특수레일의 종류 및 기호

3.1.2 레일의 화학성분

KRS TR 0001 (레일)의 3.1.2항 60E1과 00-HH340, 370에 의한다.

<표 2> 보통레일 및 열처리 레일의 화학성분 (KRS-TR0001 표3)

3.1.3 레일의 기계적 성질

KRS TR 0001 (레일)의 3.1.3항 60E1과 00-HH340, 370에 의한다.

<표 3> 보통레일 및 열처리 레일의 기계적 성질 (KRS-TR0001 표4)

3.2 형태

상온에서 특수레일의 단면형상 및 치수는 [부도 1]과 같고, 허용차가 없는 치수에 대해서는 KR일반공차에 의하되, 주요부분의 허용차는 KRS TR 0002의 [표1]에 의한다.

3.3 제조 및 가공

KRS TR 0001의 3.3항에 의한다.

3.4 성능 및 외관

KRS TR 0001의 3.4항에 의한다.

4. 검사 및 시험

KRSA-T-2019-1001(60E1 열처리 레일)의 제 4항에 의한다.

5. 포장 및 표시

KRSA-T-2019-1001(60E1 열처리 레일)의 제 5항에 의한다.

[부도 1] 60E1A1 K 특수레일

(단위:mm)