보도요청일 2013. 2. 25(월) 조간부터	자료배포일 2013. 2. 24(일)	총 매수 3 매
	배포부서 홍보실
담당부서 기술본부 전철전력처/ 처장 김상태, 부장 최승혁 (042-607-3512)
철도공단, 자재 규격화로 품질 수준 도약 계기 마련 - 고속철도용 전기자재 67품목 -

□ 한국철도시설공단은 송․변전분야 주요 전력기기인 가스절연개폐장치 등 7개 품목과 호남 및 수도권고속철도에 사용될 350km/h급 전차선로용 장력조정장치, 금구류 등 국산화가 완료된 60개 품목을 최신의 국제규격(IEC) 등을 반영하여 공단규격(KRSA)으로 제정, 품질 수준을 한 단계 더 향상 시킬 수 있는 계기를 마련하였다고 밝혔다.

□ 가스절연개폐장치 등 주요 전력기기는 그 동안 수요가 있을 때 마다 작성된 제작시방에 의해 구매되었으나, 금번 공단 규격으로 제정함으로써 표준화에 따른 품질의 향상과 균일성 유지, 부품의 호환성 증가, 유지보수 인력의 교육 및 훈련이 용이함은 물론, 제시된 규격에 의한 제품개발이 가능해져 기술력을 보유한 중소업체의 참여 기회가 확대될 것으로 전망된다.

□ 또한, 2012년 11월 국산화가 완료된 전차선로용 자재도 공단규격으로 제정함으로써, 해당 품목에 대한 제작 단계별 검사가 철저하고 투명하게 이루어 질 수 있어, 자재 품질확보에 따른 설비의 신뢰성이 크게 향상될 수 있는 계기를 마련하게 되었다

□ 한편, 철도시설공단은 금번 제정된 자재규격은 기술향상 및 국제규격 변화에 맞게 지속적으로 업그레이드하고, 신규 개발품에 대하여는 성능검증이 완료되는 대로 추가 규격제정을 통하여 검사방법을 명확히 하는 등 철도용품의 기술발전을 선도하고, 전기분야 업무 투명성을 한층 강화해 나갈 계획이라고 밝혔다

참고1		주요자재 사진

1. 가스절연개폐장치(Gas Insulated Switchgear)

기기 외형	주요기능
	전차선로에서 사고발생시 전력계통을 안전하게 차단, 보호할 수 있도록 금속 탱크내를 절연내력이 높은 SF6가스로 충진한 복합 개폐장치

2. 장력조정장치

기기 외형	주요기능
	온도변화에 따른 전차선의 신축량을 조정하여 최적의 가선상태를 유지할 수 있도록 하는 장치

3. 전차선로용 금구류

기기 외형	주요기능
	전기차에 직접 전기를 공급하는 전차선로의 안정적인 가선 및 접속, 연결을 위한 전차선로 부속자재