검사 및 시험계획서 INSPECTION & TEST PLAN			ITP번호: ITP NO.		개정번호: B REV.		제조사/사업명: / Constructor/Section				Page 1 of 2
			공사(작업)명: 유절연 가청주파수 ATC-AF 궤도회로 장치 장소/위치: Work item(activity) Location
제 조 사 CONSTRUCTOR						시 설 공 단 SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(생산담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(기술담당) Reviewed by (Const. Manager)	승인자(이사) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)			검토자 eviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자 Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document		검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point					비 고 Remarks
						제 조 사 CONSTRUCTOR				공 단 SUPERVISOR
						생산부서 Performed by		품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	수량 및 겉모양 검사			한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 4.2항 및 KRS SG 0033 4.1항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)4.1		H		W		-
2	구조 및 치수검사			한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 4.2항 및 KRS SG 0033 4.1항, 제작도면 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)4.1		H		W		-
3	단위장치별 성능시험			한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 4.5항 및 3.4항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)4.2		H		W		-
4	전자파 적합성 시험			한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 4.9항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)3.4		H		W		-	공인시험기관
5	절연저항 및 절연내력시험			한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 4.6항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)3.4		H		W		-

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point)  : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.

검사 및 시험계획서 INSPECTION & TEST PLAN				ITP번호: ITP NO.	개정번호: B REV.		제조사/사업명: / Constructor/Section				Page 2 of 2
				공사(작업)명: 유절연 가청주파수 ATC-AF 궤도회로 장치 장소/위치: Work item(activity) Location
제 조 사 CONSTRUCTOR						시 설 공 단 SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(생산담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(기술담당) Reviewed by (Const. Manager)		승인자(이사) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)		검토자 eviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자 Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points		적용문서 Applicable Document			검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point					비 고 Remarks
						제 조 사 CONSTRUCTOR				공 단 SUPERVISOR
						생산부서 Performed by		품질부서 Verified by		검사자 Inspector
6	과전압시험		한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 4.8항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)3.4
7	진동시험 (공인시험기관)		한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 4.7항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)3.4								공인시험기관
8	환경시험(온도변화시험 -30℃~70℃)		한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 3.4.3.3.항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)3.4								공인시험기관
9	완제품 검사		한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 3.4항 or 한국철도표준규격(KRS SG 0033)4.2			W		H		H
10	계측기 검교정		-			-		W		W	검교정 성적 확인

H(Hold Point : 필수확인점)               : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point)  : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                         : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.