공단잠정표준규격서(안)

(스마트급전제어장치)

KRSA-T-2014-000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

1. 적용범위

본 규격은 철도 전철 변전소 등의 피제어소 변전설비에 대한 SCADA, 진단, 품질데이터를 수집하여 원격감시, 제어 및 진단할 수 있는 스마트 급전제어 장치에 대하여 적용한다.

2. 사용조건

2.1 정상사용조건

구 분	제 어 소
온 도	Server	-25℃에서 +65℃의 범위(보관시) +5℃에서 +35℃의 범위(운영시)
	SDP	-25℃에서 +40℃의 범위
습 도	10 ~ 90%
실 내 높 이	2.5m 이상

2.2 특수사용조건

2.1 항에 규정한 이외의 자연환경 또는 계통상 특수한 사용조건은 필요시 별도로 규정한다.

3. 설치장소 및 수량

3.1 스마트급전제어 시스템 모장치

설치장소	규 격	구성	단위	수량	비 고
전철변전소	Server, FEP, HMI등 세부사양 참조	Server, FEP, HMI등	식	1

3.2 SDP(Smart Digital Processor)

설치장소	규 격	구성	단위	수량	비 고
SS, SP, SSP, PP 등	800W×800D×2350H	SDP	면	1	개소당

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
4. 구성 및 정격 4.1 구성 4.1.1 스마트급전제어시스템 모장치 1) Sever 2) FEP 3) HMI 4) Switching HUB(내․외부용) 5) 방화벽 및 침입탐지시스템 6) CSU (Serial Type의 경우 적용) 7) UPS 8) FDF, Jumper Cord, Pig Tail 9) 모니터, 데이터 프린터 장치, 컬러 레이져 프린터 장치 10) 소프트웨어 4.1.2 SDP 1) MPU (Main Process Unit) 2) ESIO (Ethernet & Serial Input Output) 3) RTU (Remote Terminal Unit) 4) SIO (Serial Input Output)(Serial Type의 경우 적용) 5) Main & Sub Power 6) Arrester 7) Switching HUB 8) Modem(Serial Type의 경우 적용) 9) CSU(Serial Type의 경우 적용) 10) FDF, Jumper Cord, Pig Tail 11) 소프트웨어 4.2 정격 4.2.1 운용대상 전력 1) 전 압 : 154kV, 55kV, 27.5kV 2) 주 파 수 : 60Hz 3) 상 수 : 1상, 2상, 3상

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
4.2.2 전 송 : 광통신 케이블 선로기준(TCP/IP방식) 또는 Serial방식 4.2.3 기기 사용 전원 1) 모장치 : AC 1Φ 220V±10% 2) SDP : AC 1Φ 220V±10% DC 110V±10% 5. 구조 및 세부사양 5.1 일반사항 1) 본 제어반에 사용되는 모든 재료는 KS표시품, 또는 동등 이상의 재료를 사용하여야 한다. 2) 운영에 어떠한 문제도 없이 지속적으로 운영 가능한 구조이어야 한다.. 3) 스마트 급전제어시스템과 SDP간 통신 프로토콜은 IEC-60870-6(ICCP) 프로토콜을 사용하여야 한다. 4) 구로관제센터 SCADA시스템과 SDP간 통신 프로토콜은 DNP 3.0 프로토콜을 사용하여야 한다. 5) SDP는 Run & Standby 형태의 이중화 구조로 구성하여야 한다. 6) SDP와 전철제어반, 원격진단, 전력품질, 고장점표정반 등과 통신할 수 있도록 각각의 통신모듈을 설치하며 각 설비의 통신 프로토콜을 파악하여 DNP3.0, Modbus, IEC61850등을 사용하여 통신할 수 있도록 구성하여야 한다. 7) SDP와 FEP간은 IEC 60870-6 표준통신 프로토콜을 사용하여야 한다. 5.2 스마트 급전제어 시스템 모장치 5.2.1 Sever 1) CPU : 64BIT RISC (1.6GHz/4core) 이상 2) MAIN MEMORY 용량 : 32GB 이상 3) Cache Size : 20MB 이상 4) 내장 디스크 : 1.2TB ( 4 x 300GB SAS 10Krpm) 이상 5) 내장 DVD : Slimline DVD+RW Optical Drive 6) OS SOFTWARE : HP UNIX Software 7) DB SOFTWARE : Oracle 11g Standard Ed. Software

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
8) Power supply : 이중화, Hot-Swap 9) 설치형태 : 19“ Rack Mount(2U) Type 10) Cabinet (1) 크기 : 19” Rack Type, 2000 * 600 * 1000 (H*W*D), 전면 알루미늄 재질 11) KVM Switch (1) 8 x KVM Switch(PS/2 or USB) /w 17" LCD 12) Storage(외장형) (1) 19“ 표준형 Rack Mount Type (2) 저장 용량 : 4.8TB(600GB SAS 15K 3.5in HDD x 8ea) 5.2.2 FEP 1) CPU : 64BIT, RISC, 2.85GHz, 8Core 이상 2) MAIN MEMORY 용량 : 32GB 이상 3) Cache Size : 4MB 이상 4) 내장 디스크 : 1.2TB ( 2 x 600GB SAS 10Krpm SFF) 이상 5) 내장 DVD : DVD RW 6) SOFTWARE : Solaris 11 UNIX OS Software 5.2.3 HMI 1) CPU : Intel Xeon Qoud Core 3.2GHz 이상 2) MAIN MEMORY 용량 : 4GB 이상 3) 내장 디스크 : 1TB 7200 RPM SATA 이상 4) 내장 DVD : DVD RW 5) SOFTWARE : Windows 7 6) Console Desk : 2280(W) x 900(D) x 750(H), 목재형 7) Chair : 회전형 5.2.4 스위칭 허브(내․외부용) 1) Switching HUB(내부용) (1) 포트 : 24 x 10/100/1000BaseTX 2) Switching HUB(외부용) (1) 절체 시간 : 50ms 이하 (2) 3 Port 10/100/1000BASE-TX, 100/1000BASE-X (SFP) 겸용

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
(3) 6 Port 10/100/1000BASE-TX (4) 네트워크 프로토콜 : ITU-T G.8032, RSTP, STP, MSTP (5) DDM 기능 (6) 동작환경 : 온도 -40 ~ 75도, 습도 5% ~ 95% (7) 동작전원 : DC-48V or AC220V 5.2.5 보안설비 1) 방화벽 (1) 프로세서 : 3.06Ghz 이상(4Core) (2) 주메모리 : 8GB 이상 (3) 네트워크 : 10/100/1000 TX 8포트 이상, 1000 SX 8포트 이상 (4) 양방향 10Gbps 이상, 동시세션 2,500,000 이상 (5) 국가정보원 CC인증(EAL4) 획득 제품 2) 침입탐지시스템 (1) 프로세서 : 3.06Ghz 이상(4Core) (2) 주메모리 : 8GB 이상 (3) 네트워크 : EthernetPort : 1G Fiber * 8 , 1G Copper * 8 (4) 저장장치 : CF(4GB), HDD(1TB) (5) 국가정보원 CC인증(EAL4) 획득 제품 5.2.6 CSU (Serial Type의 경우 적용) 1) 전송방식 : T1/E1 겸용 4선식 전이중 방식 2) Line Code : AMI, HDB3 3) T1 : 1.544Mbps, E1 : 2.048Mbps 4) Line Interface : RJ-45, Terminal Black(5pin) 5) 사용전원 : AC 220V 5.2.7 UPS (1) 용량 및 방전시간: 단상 5KVA, 60Min 5.2.8 부속기기 1) 모니터 (1) 크기 및 해상도 : 24 Inch, 1920x1200 이상 해상도 2) 데이터 프린터 장치

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
(1) 프린팅 : Mono Laser (2) 해상도 : 1200 DPI (2) 속 도 : 35PPM (3) 용 지 : A4, A3 (4) 프린터 Desk : 800(W) X 700(D) X 750(H) 3) 컬러 레이져 프린터 장치 (1) 프린팅 : Color Laser (2) 해상도 : 600 x 600 DPI (3) 속 도 : 20PPM (4) 용 지 : A3, A4 (5) 프린터 Desk : 800(W) X 700(D) X 750(H) 5.2.9 기타설비 1) FDF (1) 높이 : 1U (2) 수용 Core수 : 16Core SC 2) Jumper Cord (1) 커넥트 타입 : SC-SC,MM.DP.3M 3) Pig Tail (1) 커넥트 타입 : SC,MM.SP.1.5M 5.2.10 소프트웨어 1) Server 소프트웨어 (1) 시스템 관리 소프트웨어 (2) 원방 Data 취득 및 제어 소프트웨어 (3) DB Management 소프트웨어 (4) 디버깅/리포트/프린터/트랜드 관리 소프트웨어 2) FEP 소프트웨어 (1) IEC 60870-6(ICCP) 통신 S/W (2) FEP 관리 S/W 3) HMI 소프트웨어 (1) 운영자 관리 소프트웨어

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
(2) 화면 Data 처리 소프트웨어 (3) Window 제어 소프트웨어 (4) Color Coding 소프트웨어 (5) Message 처리 소프트웨어 (6) Trend 처리 소프트웨어 5.3 SDP(Smart Digital Processor) 5.3.1 MPU (Main Process Unit) 1) CPU : 32Bit 400MHz 이상 2) OS : Vxworks 3) Interface : VMEbus Master Interface, DMA 기능지원 4) Memory (1) DRAM : 64Mbyte 이상 / Battery Bakcup SRAM : 512Kbyte 이상 (2) EEPROM : 512Kbyte 이상 / Flash Memory : 8Mbyte 이상 5) 통신포트 (1) 100Base-FX(Ethernet) : 3 Port 이상(광 모듈 내장형) 6) Watchdog Timer 지원 7) CMOS 저전력구조 Component 5.3.2 ESIO (Ethernet & Serial Input Output) 1) CPU : 32Bit 2) OS : Linux 3) Interface : VMEbus Slave Interface, DMA 기능 지원 4) Memory (1) Dram : 64Mbyte 이상 / Flash : 8Mbyte 이상 5) 통신포트 (1) 100Base-TX(Ethernet) : 4 Port 이상 (2) RS232/422 Port : 2 Port 이상 (3) 100Base-FX(Ethernet) : 2 Port 이상(광 모듈 내장형) 6) 자체 진단기능 지원 7) CMOS 저전력구조 Component

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
5.3.3 RTU (Remote Terminal Unit) 1) CPU : 32Bit 400MHz 이상 2) OS : Vxworks 3) Interface : VMEbus Master Interface, DMA 기능지원 4) Memory (1) DRAM : 64Mbyte 이상 / Battery Bakcup SRAM : 512Kbyte 이상 (2) EEPROM : 512Kbyte 이상 / Flash Memory : 8Mbyte 이상 5) 통신포트 (1) RS232 Port : 2 Port 이상 (2) Ethernet : 2 Port 이상 6) Watchdog Timer 지원 7) CMOS 저전력구조 Component 8) I/O Module(T/B 포함) (1) DI(Digital Input Module) : 32 Point/module (2) DO(Digital Output Module) : 16 Point/module (3) AI(Analog Input Module) : 16 Point/module 5.3.4 SIO (Serial Input Output) (Serial Type의 경우 적용) 1) CPU : 32Bit Processor, OS VxWorks 2) 통신 Port : 8 Serial Channel 3) RS-232C / RS-485 선택적 수용 4) Memory : 1MB, ROM 256KB 5.3.5 Main & Sub Power 1) Main Power (1) Type : 19“ Rack Mount (2) INPUT: AC110/220V, DC120V (3) OUTPUT: +48,+24V 2) Sub Power (1) Type : 6U (2) INPUT: DC48V (3) OUTPUT: +5,±12V

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
5.3.6 Arrester 1) 전원용(AC) (1) 공칭정격전압 : DC110V (2) 공칭 방전 전류 : 20kA (3) 최대 방전전류 : 40kA (4) 전압보호레벨 : 1.4kV 2) 전원용(DC) (1) 정격전압 : DC110V (2) 공칭 방전 전류 : 10kA (3) 삽입손실 : <0.5db (4) 반응시간 : <10ns 5.3.7 Switching Hub 1) 내부용 (1) 포트 : 16 x 10/100 Base FX, 8 x 10/100 base TX (2) 1 x RS-232 DB9 Console Port 보유 2) 외부용 (1) 절체 시간 : 50ms 이하 (2) 3 Port 10/100/1000BASE-TX, 100/1000BASE-X (SFP) 겸용 (3) 6 Port 10/100/1000BASE-TX (4) 네트워크 프로토콜 : ITU-T G.8032, RSTP, STP, MSTP (5) DDM 기능 (6) 동작환경 : 온도 -40 ~ 75도, 습도 5% ~ 95% (7) 동작전원 : DC-48V or AC220V 5.3.8 Modem (Serial Type의 경우 적용) 1) 통신속도 : 2400 bps ~ 9600 bps 2) 통신방식 : 비동기식 (Asynchronous) 3) 변조방식 : 차등위상 변조방식(DPSK : Diffrent Phase Shift Keying) 직교진폭 변조방식(QAM : Quadrature Amplitude Modulation) 4) 반송주파수 : 1700 ±1㎐ 또는 1800 ±1㎐ 5) Interface : 4W/2W

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
5.3.9 CSU(Serial Type의 경우 적용) 1) 전송방식 : T1/E1 겸용 4선식 전이중 방식 2) Line Code : AMI, HDB3 3) T1 : 1.544Mbps, E1 : 2.048Mbps 4) Line Interface : RJ-45, Terminal Black(5pin) 5) 사용전원 : ±24V(DC) 5.3.10 기타설비 1) FDF (1) 높이 : 1U (2) 수용 Core수 : 16Core SC 2) Jumper Cord (1) 커넥트 타입 : SC-SC,MM.DP.3M 3) Pig Tail (1) 커넥트 타입 : SC,MM.SP.1.5M 4) Rack (1) 크기 : 800(W) x 800(W) x 2350(H) (2) 전면 투시창 양문형 Type 5.3.11 소프트웨어 1) IEC 60870-6(ICCP) 통신 소프트웨어 2) DNP Server 소프트웨어 3) 시스템 이중화 및 진단 소프트웨어 4) 예방진단장치 연계 S/W 5) 전력품질 진단장치 연계 소프트웨어 6) 전력 SCADA 연계 소프트웨어 7) IEC61850 계전기 연계 소프트웨어 6. 기능 6.1 일반조건 1) 본 장치는 전철 변전설비의 SCADA, 진단, 품질 Data를 가공하여 상시감시 화면 연동, 알람 데이터 연동, 차단기 제어관련 진단정보 표출 및 알람리스트 분리 기능 등을 구현 할 수 있어야 한다.

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
2) 운영의 신뢰성, 안정성이 극대화(가용성 99.99% 이상)될 수 있도록 설계, 제작되어야 한다. 6.2 설비별 기능 6.2.1 스마트 급전제어 시스템 모장치 1) Sever (1) FEP로부터 데이터를 수집하여 가공하고 저장하므로 사용자 HMI의 데이터 수집, 연산, 출력, 조회 등의 업무를 처리할 수 있어야 한다. (2) HMI로부터 전달되는 명령들을 FEP로 전송하는 기능을 수행하여야 한다. (3) 이중화로 구성된 서버간의 데이터 동기를 위해 이중화 기능을 수행하여야 한다. (4) HMI로부터 전송된 명령과 FEP로부터 수신된 현장 데이터의 유효성을 검증하고 처리하여야 한다. (5) Hardware를 이중화(Redundant)하여 안정적인 시스템 운영시간을 보증하여야 한다. (6) 이중화 구성된 독립적인 Hardware는 장애발생시 서로의 시스템에 미치는 영향을 차단하여 전체 시스템의 Down을 사전에 방지하여야 한다. (7) 서버 프로그램의 기능 ① 데이터베이스 관리 - 변전소 표준 데이터베이스 생성, 검색, 갱신 ② 주처리 - 급전데이터 처리 - 전력설비 원격진단 데이터 처리 - 전력 품질 데이터 처리 - 이벤트 알람 데이터 생성 및 관리 ③ 이중화 서버 데이터 동기화 - Run & Standby 형태의 이중화 구조 - 스트리밍 데이터의 디버깅 및 모니터링 ④ HMI/FEP 데이터 연계 - 가공된 데이터 노드별 송수신 - 제어 및 장비 설정 명령 처리 - 장치별 진단 데이터 연계 ⑤ 이력/보안

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
- 데이터 로거 - 네트워크 관리 - 사용자 관리 8) 데이터 처리 흐름도 FEP 로부터 수신된 데이터는 통신모듈, 자료정리모듈, 자료분석모듈의 흐름으로 데이터가 저장 처리되고, 저장된 공유 메모리를 중심으로 계산 모듈, 이벤트 저장모듈, 계측자료 저장 모듈, 출력 모듈로 구분되어 수행되어야 한다. 변전소 데이터는 IEC-61850, IEC-60870-6 데이터 통신 표준 기술을 적용하기 위해서는 변전소 단위의 데이터 표준 모델을 구성해야 한다. 객체지향 모델링 방법을 사용하여 변전소의 급전, 전력품질, 전력설비진단 정보의 모델을 제시하여야 한다. 2) FEP (1) 통신 데이터 집중 ① TCP/IP 기반 통신 연계 ② 다수 SDP Data 감시/제어 기능 ③ 수집 데이터 재배열 및 업데이트 ④ 메시지 큐 기반의 메모리를 통한 데이터 송/수신 ⑤ 프로세스 : 프로토콜 관리 타스크 (2) 시스템 이중화 구현 ① 데이터 동기 ② 이중화 진단 기능 ③ 진단을 통한 자동화된 절체 명령 실행 기능 ④ 프로세스 : 이중화 관리 타스크 (3) 서버 연계 ① 데이터베이스 업로드 / 다운로드 기능 ② 감시/제어 데이터 송수신 ③ 통신 데이터 오류 감지와 자동 복구 기능 ④ 프로세스 : FEP 네트워크 송/수신 타스크 (4) 자가 진단 ① 네트워크 진단 기능 ② 프로세스 진단 기능 ③ 프로세스 : 진단 타스크

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
(5) 표준 프로토콜 지원 : IEC 60870-6 (ICCP) 클라이언트 ① 포인트 알람 실시간 업데이트 처리 ② RTU 데이터 및 장치 데이터 요구사항 실시간 처리 ③ 포인트 제어 데이터 실시간 처리 ④ 프로세스 : 프로토콜 관리 타스크, 통신 포트 입출력 관리 타스크 3) HMI 1) HMI는 전철제어반, 원격진단, 전력품질, 고장점표정반등의 정보를 취득하여 화면에 표시하고 운영자의 명령에 따라 전철제어반에 전달되어 급전설비를 원격제어를 하여야 한다. 2) 서버로부터 취득되어 저장된 데이터를 감시, 조회, 제어, 설정 등의 업무를 처리 할 수 있어야 한다. 3) HMI의 기본적인 설정 기능 ① 로그인 관리 및 설정 ② 사용자 권한 등록 설정 ③ 경보음 편집기 ④ 이벤트 탐색기 ⑤ 포인트 편집기 ⑥ 진단 정보의 표시 - 변압기 진단 정보 표시 - GIS 진단 정보 표시 - 차단기 진단 정보 표시 - 전력품질 정보의 표시 ⑦ 제공되는 편집기의 종류

공단잠정표준규격서

(스마트급전제어장치)

KRSA-T-2014-000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

프로그램	설명
전체계통도 등록기	전체계통도에 해당하는 그래픽 페이지 파일을 등록
부분계통 등록기	부분계통도에 해당하는 그래픽 페이지 파일을 등록
TABULAR 페이지 편집기	TABULAR 페이지 등록 및 구성
감시포인트 편집기	감시 포인트의 추가, 수정
계측포인트 편집기	계측 포인트의 추가, 수정
계산포인트 편집기	계산 포인트의 추가, 수정
장치포인트 편집기	장치 포인트의 추가, 수정
일보 등록기	일보의 엑셀 파일 등록
월보 등록기	월보의 엑셀 파일 등록
분기보 등록기	분기보의 엑셀 파일 등록
연보 등록기	연보의 엑셀 파일 등록
속보 등록기	속보의 엑셀 파일 등록
경보음 편집기	경보음 수정
권한 편집기	편집기 권한 수정
사용자 편집기	사용자 추가, 수정, 삭제
엑셀DB 편집기	엑셀을 이용한 포인트 추가, 수정
트렌드 편집기	트렌드 검색
계통(연속)제어 편집기	계통 제어 목록을 추가, 수정, 삭제
그래픽 편집기	그래픽 페이지 파일 생성, 수정, 삭제

⑧ 시스템의 이벤트 창에 기록되는 이벤트의 종류

- 가공된 데이터 노드별 송수신

- 차단기, 단로기 등의 On/Off 상태 기록

- 계전기 및 각종 접점 포인트의 On/Off 상태 기록

- 계측 포인트 상/하한 값 초과 미달 상태 기록

- 계산 포인트 상/하한 값 초과 미달 상태 기록

- 통신 상태 및 각종 장치/설비 포인트 가동/정지 상태 기록

- 이벤트 발생에 대한 전체 인지, 포인트 인지 상태 기록

- 자동인지/수동인지 방식 변경에 대한 기록

- 사용자 태그 조작 기록

- 사용자 로그온/로그아웃 상태 기록

- 기타 사용자 조작 사항 기록

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
4) 부속기기 (1) 데이터 프린터 장치 - 한글 Print 기능을 갖추고 있어야 한다. - 월보와 일보는 페이지별로 선택 출력이 가능하여야 한다. (2) 칼라 레이져 프린터 장치 - 시스템내 기록의 필요성이 있거나 사고 원인 파악에 수반되는 현장정보를 복잡한 Database 검색작업 없이 화면에 표시된 그대로 기록, 출력이 가능하여야 한다. - 시스템의 Monitor에 표시되는 모든 그래픽 PAGE를 필요시(DEMAND)출력가능 하여야 한다. (3) 운영자가 원하는 화면을 필요에 따라 천연색 복사 출력하여야 한다. 6.2.2 SDP(Smart Digital Processor) 1) MPU S/W ① HOST 통신 연계 - 철도관제센터 SCADA(프로토콜 : DNP 3.0 over LAN) - 스마트 급전제어 장치(프로토콜 : IEC-60870-6) ② 통신모듈 연계 - 고속의 처리 능력을 가지는 32 Bit의 CPU - 저소비 전력의 CMOS Component - VMEbus Slave Interface - VME32 Standard를 위한 고속의 DMA 지원 기능 ③ 장치 이중화 - 데이터 동기 - 이중화 진단 기능 - 절체 명령 수행 ④ 프로토콜 지원 : IEC 60870-6(ICCP), IEC 61850, DNP3.0, Modbus ⑤ 부가 기능 - 이벤트 로그 - 통신이력 저장기능

공단잠정표준규격서

(스마트급전제어장치)

KRSA-T-2014-000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

- 시스템 데이터베이스 관리(생성, 수정, 변경이력 관리)

- 실시간 통신 데이터 감시

- 원격설비 진단 및 감시 / 제어 기능

2) LOCAL 통신 연계

① 통신모듈 #1 : 전철제어반 및 고장점표정반 현장데이터 송수신

② 통신모듈 #2 : 원격진단 현장데이터 송수신

③ 통신모듈 #3 : 전력품질 현장데이터 송수신(S/S, SP만 해당)

④ 통신모듈 #4 : IEC-61850 IED 수용 현장데이터 송수신

3) 현장 장비 Interface

① SDP는 현장 전철제어반, 고장점표정반, 원격진단, 전력품질 설비들로부터 아래와 같은 통신 프로토콜 및 통신방식으로 인터페이스하여 정보를 취득하여야 한다.

구분		통신속도	통신방식	통신 케이블	프로토콜
전력	전철제어반	10M bps	Ethernet	광케이블	IEC61850, DNP3.0, Modbus등 국제 표준 프로토콜 적용
	고장점표정반	9600 bps	Serial	RS-232 (24AWG)
진단	UHF 센서, 변압기 유중가스진단	10M bps	Ethernet	UTP
	피뢰기 원격감시장치	19200bps	Serial	RS-422 (24AWG)
	가스 밀도 감시장치	-	전기적 접점	CVV-SB
품질	PQ Meter	10M bps	Ethernet	UTP
	CTOD	10M bps	Ethernet	UTP

7. 시험 및 검사

7.1 시 험

본 시스템의 시험 및 검사는 본 규격서 및 승인 도면에 의해 제작된 기기에 대하여 인정시험, 공장입회시험과 기기 설치 후 시스템 설비의 종합기능 시험으로 시행

공단잠정표준규격서

(스마트급전제어장치)

KRSA-T-2014-000-R0

제정   .   .   .

개정   .   .   .

확인   .   .   .

7.2 신뢰성 시험(인정시험)

아래표의 시험 항목별로 SDP에 대하여 공인기관 시험을 시행한다.

단, Server, FEP, HMI 등은 원 제조사의 시험성적서를 확인한다.

구 분	시험 방법
구조 및 외관검사	각부의 구조 및 치수의 승인도면과 일치여부를 검사하고, 본체의 외부 도장상태 및 명판 등의 부착물 상태를 육안으로 검사한다.
절연저항측정 시험	한국전기공업협동조합규격 KEMC 1120의 절연저항 측정항목에 의거 조작 회로의 도전부와 대지간, 상간에 DC 500V 메가로 측정한다.
동작 특성 시험	각 요소별 동작 및 복귀특성의 시험조건에 따라 시험을 시행하여 허용 성능 이내이어야 하며, 기타 여기에 명시되지 않은 요소에 대한 부품 동작특성 및 오차 기준은 KEMC 1120의 관련 시험항목에 따른다.
상용주파수내전압 시험	IEC 60255-5에 규정하는 시험방법에 따른다.
임펄스내전압 시험	IEC 60255-5에 규정하는 시험방법에 따른다.
온도 특성 시험	IEC 60255-6에 규정하는 시험방법에 따른다.
서지 강도 시험	IEC 60255-22-5에 규정하는 시험방법에 따른다.
무선주파방사내성 시험	IEC 60255-22-3에 규정하는 시험방법에 따른다.
무선주파전도성내성 시험	IEC 60255-22-6에 규정하는 시험방법에 따른다.
Burst 강도 시험	IEC 60255-22-4에 규정하는 시험방법에 따른다.
정전기방전내성 시험	IEC 60255-22-2에 규정하는 시험방법에 따른다.
제어전원이상 및 1Mhz Burst 내성 시험	IEC 61000-4-11에 규정하는 시험방법에 따른다.

* 7.4 현장설치시험(종합기능검사) 10)항 항목은 인정시험시 시행하여야 한다.

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
7.3 공장시험 7.3.1 시험항목 계약상대자는 납품되는 기기에 대한 시험을 제작 공장에서 구매자의 입회하에 실시하여야 하며, 계약상대자는 입회 시험에 합격하였을지라도 기능 및 성능은 제작자가 계속 보증하여야 한다. 1) 시험자재의 기술규격 등 : 공인 시험성적서 확인(신뢰성 시험항목) 2) 수량검사 : 전수검사시행 3) 외관 및 포장검사 : 전수검사시행 4) 성능검사 : 샘플링검사 시행(KS A ISO 2859-1) 5) 기능검사 : 샘플링검사 시행(KS A ISO 2859-1) 7.3.2 공장입회시험 판정기준 1) 제작사양서/시험성적서 2) 검사 및 시험점검표(ITP/ITC) 7.4 현장설치시험(종합기능시험) 본 규격에 명시된 제반 사항과 성능 보증을 위한 실시간 시험은 시험에 필요한 일정, 절차, 방법 및 판정 기준을 시험시행전 30일전에 제출하여 승인을 득한 후 실시하여야 한다. 1) 중앙제어장치/소규모제어장치의 통신제어장치(FEP)와 전송 속도 및 전송시험 2) Server와 통신제어장치의 신호 변환/전송시험 3) 전송 선로를 통한 데이터 취득 상태 확인시험 4) 거리계전기와 데이터 전송/취득시험 5) 전력품질감시장치의 데이터 전송/취득시험 6) 전철제어반(GLDS) 데이터 및 제어명령 전송시험 7) 원격진단장치와의 데이터 전송/취득시험 8) 고장점표정반의 데이터 전송/취득시험 9) 기타 공단에서 필요하다고 판단되는 시험 10) SDP(IEC 61850 통신모듈), FEP, Server, HMI를 설치하여 공인기관 인정시험을 시행 하여 신뢰성을 검증한다.(인정시험) * 감시 및 제어속도 각 2.5초 이내 동작 [측정기준 : (제어속도 + 감시속도) 〈 5초

	공단잠정표준규격서 (스마트급전제어장치)	KRSA-T-2014-000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
8. 포장 및 표시 8.1 포 장 8.1.1 물품의 포장은 기기 설치시까지 습기가 스며들지 않도록 내포장을 하며, 그 위에 견고한 외포장을 하여야 한다. 8.1.2 제품의 포장은 기기별로 포장하여야 한다. 8.2 표 시 8.2.1 기기별 외 포장에는 다음 사항을 기입하여야 한다. 1) 품명 2) 설치장소 3) 크기(길이×높이×폭) 4) 제작자명 또는 상호 5) 제조년월