KRQP C-04010

Rev.1, 29. December 2021

흙구조물 설계일반

2021. 12.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	류완상	김대원 백효순	이동렬
1	2021.12.29	공단 명칭, CI변경분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기

KRQP C-04010

목   차

Ⅰ. 토공 기초수량 입력(예시)	1

Ⅱ. 토공분배 적정성 확인(예시)	2

Ⅲ. 내역서 적용 적정성 확인(예시)	3

RECORD HISTORY	4

Ⅰ. 토공 기초수량 입력(예시)

KRQP C-06020

-  -

KRQP C-04010

-  -

KRQP C-04020

-  -

KRQP C-04010

-  -

Ⅱ. 토공분배 적정성 확인(예시)

KRQP C-04020

-  -

KRQP C-04010

- 2 -

- 산출기준 : 적용단가가 자연상태 기준으로 토공수량도 자연상태로 산출하여야 한다.

다만 흙쌓기 수량이 다짐기준이므로 다짐상태로 유동 후 내역서 적용시에는 자연상태로 환산하여 적용하고 토공 유동 수량(유용토, 사토, 순성토, 갱외버력 등)은 본선토공에서 일괄 계상한다(단, 구조물뒷채움 등 현장암유용 제외하고 별도 집계)

KRQP C-04010

-  -

Ⅲ. 내역서 적용 적정성 확인(예시)

KRQP C-04010

- 4 -

KRQP C-04010

- 3 -

토공 적정성 확인 결과 수량이 산출되면 내역서에 적용된 수량과 비교하여 적정성을 확인한다.

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('21.12.29) 공단 명칭, CI변경 분 반영