공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1012-R2 (도상안정제-우레탄계열)

현 행	개 정 (안)	개정사유
2. 인용표준 KS M ISO 2812-1「도료와 바니시-액체 저항성 측정-제1부:일반 시험 방법」 KS M ISO 3251「도료와 바니시-도료, 바니시 및 도료와 바니시 결합제의 불휘발분 함량 측정법」	2. 인용표준 KS M ISO 2812-1「도료와 바니시-액체 저항성 측정-제1부:물 외의 액체 침지법」 KS M ISO 3251「도료와 바니시 및 플라스틱-비휘발분 함량 측정」	- KS에서 정한 표준명으로 수정 * KS M ISO 2812-1 및 KS M ISO 3251
5.2 포장 제품은 양산 시 적절한 크기의 Steel통(20L이내)에 일정 수량을 넣은 후 밀봉하여 운반 시 제품이 스며 나오거나 흐리지 않게 포장 하여야 한다.	5.2 포장 제품은 양산 시 적절한 크기의 Steel통(20L이내)에 일정 수량을 넣은 후 밀봉하여 운반 시 제품이 스며 나오거나 흘리지 않게 포장 하여야 한다.	- 포장 내용에 오타 수정 * 흐리지→흘리지
	RECORD HISTORY Rev.0(‘17.04.04) 신규 제정(설계기준처-937호, 2017.04.04) Rev.1(‘20.06.02) 문구수정 등 반영(기준심사처-2185호, 2020.06.02) Rev.2(‘23.08.00) KS에서 정한 시험항목으로 문구 수정 등 반영(기준심사처-000호, 2023.08.00)	- KRSA-0001-R2(표준규격의 서식 및 작성방법) 개정(2023.6.30.)에 따른 RECORD HISTORY 추가