--

보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2014. 6. 4.(수)	총매수 3 매
	배포부서 홍보실(042-607-3082)
담당부서 기술본부 궤도처/ 처장 하복수, 부장 공기원(042-607-3332)

‘14.6.4일 중앙일보의 “PST깨지고 가라앉는데··· 철도공단 PST 400억어치 사” 의혹보도에 대해 아래와 같이 해명합니다..

□ PST(사전제작형 콘크리트궤도)는 시공속도 향상, 균일한 품질, 공사 및 유지관리비용 절감 등의 장점이 있어 선진국은 1970년대부터 개발하여 광범위하게 적용 중에 있고, 우리나라는 1996년부터 한국형 PST 개발을 착수하였음.

※ 사전제작형 콘크리트궤도(PST; Precast concrete Slab Track)

□ 일반철도용 PST는 ´06.5월∼9월 전라선 서도∼산성간 174m를 시험부설하여 시험한 결과 ´10.10월 적합한 것으로 심의되어

○ ´11.10월 중앙선 지평∼구둔간 망미터널(4.8㎞)에 실용화 부설하였으나 PST 충진층 모서리부 탈락 등 일부 문제점이 발생하여, ´13.5.1∼5.31일까지 보수를 완료하였고,

○ 안전진단용역(´13.7.15∼11.15) 결과 모서리부를 사각형에서 원형으로, 충진재 점성 증가, 물 등 불순물 배출 강화로 충진성 향상 등의 개선이 필요하여 개선하고,

○ 동해남부선 수영∼기장(3.1㎞), 신경주∼포항(44㎞), 포항∼영덕(17.5㎞), 경전선 진주∼광양(47.9㎞), 원주∼강릉 강릉시구간(2.6㎞) 등은 개선사항을 반영하여 설계 또는 시공 중에 있음.

□ 고속철도용 PST는 ´11.3.24일 한국철도시설공단, 한국철도기술연구원 및 민간업체 등이 고속철도용 PST 개발협약을 체결하고 기술개발을 추진 중에 있으며, 총 5차례의 전문가 심의를 거침

○ 제1차∼제3차 심의는 시험 부설을 위한 설계서 검토 등에 대한 심의로, 제시된 의견을 반영하여 ´12.2∼7월 경전선 반성∼진주간 1.8㎞ 구간에 시험 부설하여 ´12.8월∼´13.9월까지 1년간 적합성을 시험하였음

○ 시험기간에 나타난 문제점(충진재 모서리 파손 등)에 대한 개선안을 마련하여 제4차 심의위원회(‘13. 11. 8)에 상정하였으나 의결정족수 미달로 무산되어 ´13.11.21일 제5차 심의위원회에 다시 상정하여  “조건부 적합(심의위원 7명중 적합 1명, 조건부 적합 5명, 재시험 1명)”으로 의결

※ 조건부 의견 내용 : 제시된 개선안을 호남고속철도에 시험부설하여 개선안의 적합성 확인이 필요함

○ 5차 심의 시 제시된 “조건부 적합의견”을 반영하여 ´14.5.17일 호남고속철도 정읍∼광주송정 구간 7.9㎞에 시험부설하고 ´14.7.1부터 1년간 성능 확인 중에 있음.

※ 참고 : PST의 장점 및 국․내외 개발 현황

<참고> :  PST 개발 배경 및 국․내외 현황

□ PST 개발 배경

○ 현장 타설공법은 시공이 용이하나, 품질확보 및 유지보수에 어려움이 있음

○ PST공법은 특수장비 및 시공노하우 등이 필요하나, 정밀시공으로 현장 타설에 비하여 균일한 품질확보, 시공속도 향상 및 유지관리 용이* 등의 장점이 있어 한국형 PST 개발 필요

* PST공법은 유지보수 사유 발생 시 해당 블록(5m)만 교체가 가능

□ 해외 PST 개발 및 활용 현황

국가	제품명	개발년도 (최초적용)	시공사례
독일	Max Bogel	1967년 Hirschald역	- 고속철도(ICE) : 70km (Nurenberg∼Ingolstadt)
일본	J-Slab	1972년 산요신간선	- 신간선 : 1,534km (전체연장의 93% 활용)
오스트리아	OBB-PORR	1989년 Langenlebarn	- 일반철도, 지하철 : 124km - 고속철도 : 시공중
이탈리아	IPA, PLAN	1993년 Rome-Florence	- 일반철도, 지하철 : 1,972km - 고속철도(ETR) : 120km
중국	Max Bogel J-Slab OBB-PORR	2006년 무광선 (무한∼광주)	중국자체 PST 기술 (CRTS-Ⅲ) 개발 중

□ 국내 PST 개발 현황

구 분	PST-A형	PST-B형	PST-C형
형 상
사용범위	고속철도(300km/h)	일반․도시철도(230km/h)	고속철도(350km/h)
개 발 자	철도연, 삼표ENC (국가R&D사업)		공단, 철도연, 삼표ENC
시험부설	전라선 서도∼산성구간 (L=124m)	전라선 서도∼산성구간 (L=117m)	경전선 반성∼진주 구간 (L=1.8km)
성능검증 결과	개발실패 ☞ 패널연결부 구조적 균열	성능검증 완료 ☞ 터널구간	성능검증 완료 ☞ 터널, 토공 교량
실 용 화	실 패	․중앙선 망미터널(´12.3월 부설완료, L=4.8km)	호남고속철도 시범적용 (성능검증 중, L=7.9km)