공단 잠정표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-T-2009-1001-R5 (노스가동분기기)

현 행	변 경 (안)	변 경 사 유
2. 적용자료 및 문서 2.1 KS, KRS, ISO, ASTM, UIC, KRCS, EN KRS TR 0001 : 레일 KRSA 0001 : 60E1A1 K 특수레일 2.2. 한국철도시설공단(이하 ‘공단’이라 한다.) 관련 규정	2. 적용자료 및 문서 2.1 KS, KRS, ISO, ASTM, UIC, KRCS, EN KS R 9106 : 레일 KRSA-T-2019-1004 : 60E1A1 K 특수레일 2.2. 국가철도공단(이하 ‘공단’이라 한다.) 관련 규정	인용규격 오기 수정 및 변경사항 반영 KRS TR 0001(레일) → KS R 9106(레일) KS R 9110(열처리레일) → KS R 9106(레일) KRSA 0001(60E1A1 K 특수레일) → KRSA-T- 2019-1004(60E1A1 K 특수레일) 기관명 변경사항 반영 한국철도시설공단 → 국가철도공단
3.1.1. 레일(rail) (1) 분기기 제작에 사용하는 주 레일은 KRS TR 0001의 60kgK, KR-HH370 레일을 사용하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 70S 레일, KRSA 0001(특수레일)의 60E1A1 K을 가공 후 KS R 9110(열처리레일)과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다. (2) 60E1(UIC60) 레일용 분기기 제작에 사용하는 주 레일은 KRS TR 0001(레일)에 준한 60E1(UIC60) 보통레일 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 60E1A1(UIC60B), 60E1A4(UIC60D), KRSA 0001(특수레일)의 60E1A1 K 레일 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용한다.	3.1.1. 레일(rail) (1) 분기기 제작에 사용하는 주 레일은 KS R 9106의 60kgK, KR-HH370 레일을 사용하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 70S 레일, KRSA-T-2019-1004의 60E1A1 K을 가공 후 KS R 9106과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다. (2) 60E1(UIC60) 레일용 분기기 제작에 사용하는 주 레일은 KS R 9106에 준한 60E1(UIC60) 보통레일 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용하고, 포인트부의 텅레일은 KRS TR 0002(특수레일)의 60E1A1(UIC60B), 60E1A4(UIC60D), KRSA-T-2019-1004의 60E1A1 K 레일 또는 동등 이상 품질의 레일을 사용한다.
3.1.2. 크로싱(crossing) (1) 윙레일(wing rail)은 KRS TR 0001(레일)의 60kgK, 60kgKR-HH370 레일 또는 UCI866(O)의 망간 크레들(cradle)을 사용하고, 노스레일(nose rail)은 KRS TR 0002(특수레일)의 70S 레일, KRSA 0001(특수레일)의 60E1A1 K 레일을 가공 후 KS R 9110(열처리레일)과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다.	3.1.2. 크로싱(crossing) (1) 윙레일(wing rail)은 KS R 9106의 60kgK, 60kgKR-HH370 레일 또는 UCI866(O)의 망간 크레들(cradle)을 사용하고, 노스레일(nose rail)은 KRS TR 0002(특수레일)의 70S 레일, KRSA-T-2019-1004의 60E1A1 K 레일을 가공 후 KS R 9106과 동일한 방법으로 열처리를 하여 사용한다.
4.12. 콘크리트도상용 분기기침목 형상 및 치수검사 (6) 분기기용 PC침목의 경우 분절형으로 제작할 수있으며, 형상, 치수 및 허용차는 한국철도시설공단 도면관리규정에 의한 승인도면과 본규격서의 부도에 적합하여야 한다.	4.12. 콘크리트도상용 분기기침목 형상 및 치수검사 (6) 분기기용 PC침목의 경우 분절형으로 제작할 수있으며, 형상, 치수 및 허용차는 국가철도공단 도면관리규정에 의한 승인도면과 본규격서의 부도에 적합하여야 한다.
5. 품질보증 5.1. 기타 품질관리 (3) 이 규격에 명시되지 않은 일반적인 사항에 대하여는 KCS 14 20 00 「콘크리트공사 표준시방서(국토교통부)」 및 KR C-14030「자갈궤도 구조, 부록 1.PC침목 설계절차(한국철도시설공단)」를 준용하며, 시험항목 및 빈도는 원칙적으로 건설공사 품질시험 기준에 따른다.	5. 품질보증 5.1. 기타 품질관리 (3) 이 규격에 명시되지 않은 일반적인 사항에 대하여는 KCS 14 20 00 「콘크리트공사 표준시방서(국토교통부)」 및 KR C-14030「자갈궤도 구조, 부록 1.PC침목 설계절차(국가철도공단)」를 준용하며, 시험항목 및 빈도는 원칙적으로 건설공사 품질시험 기준에 따른다.