검사 및 시험계획서 INSPECTON & TEST PLAN			ITP번호:		개정번호: A REV.		제조사/사업명: Constructor/Section				Page 1 of 1
			공사(작업)명: LED형 신호기구 장소/위치: Work item(activity) Location
제 조 사 CONSTRUCTOR						시 설 공 단 SUPERVISION CONTRACTOR (SECTION)
작성자(생산담당) Prepared by (Const. Manager)		검토자(기술담당) Reviewed by (Const. Manager)	승인자(이사) Approved by (Quality Manager or Const. Manager)			검토자 eviewed by (Supervisor/Insp. point designator)			승인자 Approved by (Supervision sec. Mgr.)
일련번호 Serial No.	작 업 공 정 Work Item 및 & 검사점 Inspection Points			적용문서 Applicable Document		검 사 점 Inspection Witness(W) and Hold(H) Point					비 고 Remarks
						제 조 사 CONSTRUCTOR				공 단 SUPERVISOR
						생산부서 Performed by		품질부서 Verified by		검사자 Inspector
1	겉모양검사			한국철도표준규격 (KRS SG 0002-06R) 시방서,제작도면		H		H		H
2	재료검사			한국철도표준규격 (KRS SG 0002-06R) 시방서,제작도면		H		H		H
3	구조검사 및 치수검사			한국철도표준규격 (KRS SG 0002-06R) 시방서,제작도면		H		H		H
4	성능시험			한국철도표준규격 (KRS SG 0002-06R) 시방서,제작도면		H		H		H

H(Hold Point : 필수확인점)                : 검사자가 해당작업에 입회하지 않으면 다음 공정으로 진행할 수 없는 검사점

H(Hold Point : Essential checking point)   : An inspection point which inspector must witness or check the relevant work before proceeding to the next work item.

W(Witness Point : 입회점)                 : 검사자가 해당작업에 입회하지 않을 경우 다음 공정작업을 계속할 수 있는 검사점

W(Witness Point)                          : An inspection point at the next work item may proceed without inspector's witness.