국가철도공단 표준규격(KRSA 신호제어) 개정(안) 및 타당성확인

신·구조문 비교표

2025. 3.

건설본부 심사기준처

■ 공단 표준규격 개정(안)

〇 규격명 : KRSA-4047, 건널목 제어장치(전자식)

관련기준

현  행

개  정(안)

개정 사유

KRSA-4047, 건널목 제어장치(전자식)

1. 적용 범위 및 분류

1.1 적용 범위

본 규격은 철도 건널목에 설치하여 건널목제어와 안전설비를 전자식 제어방식으로 통합하여 이중계와 자기진단기능을 구현한 건널목 제어장치(전자식)에 대하여 적용한다.

1. 적용 범위 및 분류

1.1 적용 범위

본 규격은 철도 건널목에 설치하여 건널목제어와 안전설비를 전자식 제어방식으로 통합하여 이중계와 자기진단기능을 구현한 전자식건널목 제어장치에 대하여 적용한다.

❍ 개정 사유

- 명칭변경

1.2 분 류

본 장치는 전자제어유니트, 지장물검지장치, 축전지, 정류기, 역 인터페이스장치로 구성되며 주요기능은 [표 1]과 같다.

[표 1] 건널목 제어장치(전자식)의 구성품 주요기능

구성품			주요기능	비고
건널목 제어 장치	전자 제어 유니트	제어표시부	열차진입 검지 및 건널목 보안장치 제어
		유지보수부	수신되는 정보 취합 및 저장, 신호 원격감시장치로 전송
		기능감시부	건널목 전자제어장치의 전원상태 및 궤도입력 검측
		지장물 검지부	지장물 검지 장치의 정보를 입력받아 제어표시부 및 유지보수부로 정보전송
		계전기부	안전설비별 동작 및 열차진입 궤도 입출력
		통신부	건널목 전자제어장치~역 인터페이스장치간 및 역간 통신
	지장물검지장치		건널목 내 지장물 검지
	축전지		정전 시 전원공급
	정류기		건널목 전자제어장치 전원공급

1.2 분 류

본 장치는 전자제어유니트, 지장물검지장치, 축전지, 정류기, 인터페이스 유니트, 역 인터페이스장치로 구성되며 주요기능은 [표 1]과 같다.

[표 1] 전자식 제어장치 구성품 주요기능

구성품			주요기능	비고
전자식 제어 장치	전자 제어 유니트	제어표시부	열차진입 검지 및 건널목 보안장치 제어
		유지보수부	수신되는 정보 취합 및 저장, 신호 원격감시장치로 전송
		기능감시부	건널목 전자제어장치의 전원상태 및 궤도입력 검측
		지장물 검지부	지장물 검지 장치의 정보를 입력받아 제어표시부 및 유지보수부로 정보전송
		계전기부	안전설비별 동작 및 열차진입 궤도 입출력
		통신부	건널목 전자제어장치~역 인터페이스장치간 및 역간 통신
	지장물검지장치		건널목 내 지장물 검지
	축전지		정전 시 전원공급
	정류기		건널목 전자제어장치 전원공급
	인터 페이스 유니트	제어부	전자제어유니트와 인터페이스 및 LED경표, LED현수등, 조명등, 제한높이검지장치, 예고표시기, 경고표시기 등 신규 안전설비 제어
		계전기부	제어명령에 따른 안전설비의 제어 및 입력과 인터페이스유니트 등에 접점정보를 인터페이스

❍ 개정 사유

- 건널목 스마트 안전설비 도입에 따른 신규설비 추가

관련기준

현  행

개  정(안)

개정 사유

KRSA-4047, 건널목 제어장치(전자식)

구성품			주요기능	비고
건널목 제어 장치	역 인터페이스 장치	연동장치 인터페이스부	건널목 고장정보를 수신하여 연동장치에 전송
		신호원격 감시장치 인터페이스부	건널목 동작 및 고장정보를 수신하여 신호원격 감시장치로 전송
		전원부	역 인터페이스장치에 전원공급
		통신부	건널목 전자식 제어장치~역 읹터페이스장치 간 및 건널목 간 통신

구성품			주요기능	비고
전자식 제어 장치	역 인터페이스 장치	연동장치 인터페이스부	건널목 고장정보를 수신하여 연동장치에 전송
		신호원격 감시장치 인터페이스부	건널목 동작 및 고장정보를 수신하여 신호원격 감시장치로 전송
		전원부	역 인터페이스장치에 전원공급
		통신부	건널목 전자식 제어장치~역 읹터페이스장치 간 및 건널목 간 통신

❍ 개정 사유

- 명칭변경

3.2 형 태

3.2.1 형태 및 치수는 제작 승인도에 의한다.

3.2.2 구성별 부품은 [표 2]에 의한다.

[표 2] 건널목 전자식 제어장치의 부품

구 분			구성품	수량
건널목 전자제어장치	전자제어 유니트	제어표시부	전원모듈	4
			제어모듈	2
			등/종모듈	2
			음성/혼모듈	2
			지장경고등모듈	2
			고장검지송신모듈	2
			정보설정모듈	2
			* 2440모듈	2
		유지보수부	산업용 임베디드	2
			LCD	1
			LED표시장치	1
			GPS모듈	1
		기능감시부	전원모듈	4
			CPU모듈	2
			A/I모듈	2
			검측센서	24
			서지보호기	20
		지장물검지부	데이터처리모듈	2
		계전기부	소형계전기	33
			시소계전기	2
			서지보호기	4

3.2 형 태

3.2.1 형태 및 치수는 제작 승인도에 의한다.

3.2.2 구성별 부품은 [표 2]에 의한다.

[표 2] 전자식 제어장치 부품

구 분			구성품	수량
전자식 제어장치	전자제어 유니트	제어표시부	전원모듈	4
			제어모듈	2
			등/종모듈	2
			음성/혼모듈	2
			지장경고등모듈	2
			고장검지송신모듈	2
			정보설정모듈	2
			* 2440모듈	2
		유지보수부	산업용 임베디드	2
			LCD	1
			LED표시장치	1
			GPS모듈	1
		기능감시부	전원모듈	4
			CPU모듈	2
			A/I모듈	2
			검측센서	24
			서지보호기	20
		지장물검지부	데이터처리모듈	2
		계전기부	소형계전기	33
			시소계전기	2
			서지보호기	4

❍ 개정 사유

- 명칭변경

관련기준

현  행

개  정(안)

개정 사유

KRSA-4047, 건널목 제어장치(전자식)

구 분			구성품	수량
건널목 전자제어장치	역 인터페이스 장치	전원부	절연변압기	1
			무정전전원장치	1
			서지보호기	1
			전원공급장치	1
		통신부	광스위치	2
			광분배함	2

* 2440 모듈은 제어자 방식일 경우에만 포함하여 구성한다

구 분			구성품	수량
전자식 제어장치	역 인터페이스 장치	전원부	절연변압기	1
			무정전전원장치	1
			서지보호기	1
			전원공급장치	1
		통신부	광스위치	2
			광분배함	2

* 2440 모듈은 제어자 방식일 경우에만 포함하여 구성한다.

❍ 개정 사유

- 명칭변경

3.3 제조 및 가공형태

<생략>

3.3.7 혹한기에 견딜 수 있도록 현장에 설치되는 기구함의 방열판 사이 단열재를 적용하고 히팅 장치를 설치하되 화재의 위험이 없도록 하여야 한다.

3.3.8 전자제어 유니트, 정류기 함 및 역 인터페이스장치에 서지 보호기를 설치하여 외부로부터 유입되는 낙뢰 및 서지의 영향으로부터 보호되어야 한다.

3.3.9 정류기 함 및 역 인터페이스장치에 절연 변압기를 설치하여야 한다.

<생략>

3.3 제조 및 가공형태

<생략>

3.3.7 혹한기에 견딜 수 있도록 현장에 설치되는 기구함의 방열판 사이 단열재를 적용하고 히팅 장치를 설치하되 화재의 위험이 없도록 하여야 한다.

3.3.8 전자제어 유니트, 정류기 함, 축전지함, 인터페이스 유니트 및 역 인터페이스장치에 서지 보호기를 설치하여 외부로부터 유입되는 낙뢰 및 서지의 영향으로부터 보호되어야 한다.

3.3.9 정류기 함 및 역 인터페이스장치에 절연 변압기를 설치하여야 한다.

<생략>

❍ 개정 사유

- 건널목 스마트 안전설비 도입에 따른 신규설비 추가

관련기준

현  행

개  정(안)

개정 사유

KRSA-4047, 건널목 제어장치(전자식)

3.4.6 <신설>

3.4.6 인터페이스 유니트

인터페이스 유니트는 다음과 같은 성능을 만족하여야 한다.

[표 7] 인터페이스 유니트 성능

구 분		성 능	비고
제어 표시부	전원모듈	· 입력전압 : DC 24V (±10%) · 출력전압 : DC 24V (±3%)
	I/F 제어모듈	· 통신포트 2포트 이상 · Flash : 1MB 이상 · 입력전압 : DC 24V (±10%)
	경보등 모듈	· 통신포트 2포트 이상 · Flash : 1MB 이상 · 입력전압 : DC 24V (±10%)
	경보안내 모듈	· 통신포트 2포트 이상 · Flash : 1MB 이상 · 입력전압 : DC 24V (±10%)
	제한높이(L/R) 제어모듈	· 통신포트 2포트 이상 · Flash : 1MB 이상 · 입력전압 : DC 24V (±10%)	L : 종점방향 R : 기점방향
	LAN 모듈	· Ethernet : 8 x RJ-45, 10 Mbit/s, 100 Mbit/s · 입력전압 : DC 24V (±10%)
계전기부		· Ethernet : 12 Port 이상 · 입력전압 : AC 220V

가. 전자제어유니트로부터 제어정보를 받아 LED경표, LED현수등, 제한높이검지장치, 예고표시기, 경고표시기 등을 제어하며 각종 상태정보를 유지보수부로 전송한다

❍ 개정 사유

- 건널목 스마트 안전설비 도입에 따른 신규설비 추가

3.4.6 역 인터페이스장치

역 인터페이스장치는 다음과 같은 성능을 만족하여야 한다.

[표 7] 인터페이스 유니트 성능

<표 생략>

3.4.7 역 인터페이스장치

역 인터페이스장치는 다음과 같은 성능을 만족하여야 한다.

[표 8] 인터페이스 유니트 성능

<표  변동없음>

❍ 개정 사유

- 번호체계 수정

관련기준

현  행

개  정(안)

개정 사유

KRSA-4047, 건널목 제어장치(전자식)

4. 검사 및 시험

4.1 검사 및 시험의 종류

검사 및 시험의 종류, 항목별 검사수준은 다음과 같다.

[표 9] 검사 및 시험의 종류

종 류	검사 수준	대 상					비고
		전자제어유니트	지장물 검지장치	축전지함	정류기함	역 인터페이스장치
수량 및 겉모양 검사	전량	○	○	○	○	○	-
구조 및 치수 검사	계약건당 1조	○	○	○	○	○
성능 시험	계약건당 1조	○	○		○	○	자체 시험
절연저항 및 내전압 시험	계약건당 1조	○	○	○	○	○	공인 기관 시험
전원변동 시험	계약건당 1조	○	○		○	○
전기자기적합성 시험	계약건당 1조	○	○		○	○
온도특성 시험	계약건당 1조	○	○		○	○
진동 및 충격 시험	계약건당 1조	○	○		○
방진 및 방수 시험	계약건당 1조	○			○

4. 검사 및 시험

4.1 검사 및 시험의 종류

검사 및 시험의 종류, 항목별 검사수준은 다음과 같다.

[표 9] 검사 및 시험의 종류

종 류	검사 수준	대 상						비고
		전자제어유니트	지장물 검지장치	축전지함	정류기함	인터페이스 유니트	역 인터페이스장치
수량 및 겉모양 검사	전량	○	○	○	○	○	○	-
구조 및 치수 검사	계약건당 1조	○	○	○	○	○	○
성능 시험	계약건당 1조	○	○		○	○	○	자체 시험
절연저항 및 내전압 시험	계약건당 1조	○	○	○	○	○	○	공인 기관 시험
전원변동 시험	계약건당 1조	○	○		○	○	○
전기자기적합성 시험	계약건당 1조	○	○		○	○	○
온도특성 시험	계약건당 1조	○	○		○	○	○
진동 및 충격 시험	계약건당 1조	○	○		○	○
방진 및 방수 시험	계약건당 1조	○			○	○

❍ 개정 사유

- 건널목 스마트 안전설비 도입에 따른 신규설비 인터페이스 추가