철도설계지침 및 편람(KRS, 신호제어편) 개정(안)

신·구 조문 비교표

2023. 7

❍ KR S-06030 연동도표 작성기준

구  분

현 행

개정(안)

개정사유

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

그림 111. 화면구성

(삭제)

표시 및 제어 기준 개정에 따라 자세한 화면표시는 이후 개정(안)으로 대체

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4. 화면구성

4.1 색상표

색상은 색의 3원색(적색, 녹색, 파랑색)조합에 따라 다음 색을 표준으로 한다.

표 1. 화면구성 색상

색상	적색	녹색	청색	황색	주황색	백색	흐린회색	진한회색	흑색
R	255	0	0	255	255	255	192	128	0
G	0	255	0	255	128	255	192	128	0
B	0	0	255	0	0	255	192	128	0

4.2 기본배색

바탕색에 따른 글자 또는 그림 객체 색의 조화는 <표 2>를 표준으로 한다.

표 2. 바탕색에 따른 글자 및 그림 색상

바탕색	글자 또는 그림객체	비고
적색	흑색, 청색
녹색	흑색, 청색
청색	백색, 적색
황색	흑색, 청색, 적색
주황색	흑색, 청색
백색	흑색, 청색, 적색
흐린회색	흑색, 청색, 적색
진한회색	흑색, 적색, 백색
흑색	백색, 황색, 녹색	기본바탕

4.3 주요 시설물 번호 표시

시설물별 바탕색 및 글자색은 다음을 표준으로 한다.

표 3. 화면구성 요소별 색상

시설물	바탕색	글자색
신호기, 입환표지	기본바탕	황색
궤도회로	궤도바탕	청색
선로전환기	기본바탕	백색
열차번호	기본바탕	백색
각종표시등	녹색, 적색, 흐린회색, 황색	흑색
도착점	기본바탕	황색
현재시각	기본바탕	황색
기타	기본바탕	백색

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4. 일반철도 전자연동장치 표시 및 제어 기준

4.1 색상표

색상은 색의 3원색(적색, 녹색, 파랑색)조합에 따라 다음 색을 표준으로 한다.

표 1. 일반철도 화면구성에 사용되는 색(Color)과 RGB값

색상	적색	녹색	청색	황색	주황색	백색	흐린회색	진한회색	흑색
R	255	0	0	255	255	255	192	128	0
G	0	255	0	255	128	255	192	128	0
B	0	0	255	0	0	255	192	128	0

4.2 기본배색에 따른 적용예

표 2. 기본배색에 따른 적용 예

연번	색 상	시설물색	글자색	비고
1	적색	궤도회로(점유시)
2	녹색	신호기(진행), 진로설정 표시
3	청색		궤도회로
4	황색	궤도(진로쇄정 후 신호장애 시), 예비진로	신호기, 입환표지, 도착점, 현재시각
5	주황색	선로전환기(전환 시, 장애 시)
6	백색	궤도회로(비점유 시), 폐색신호기(평시)	선로전환기, 열차번호, 기타
7	흐린회색	신호기일괄정지 아이콘
8	진한회색	궤도회로가 설치되지 않은 선로
9	흑색	기본바탕, 배경색	각종 표시등

4.3 신호설비의 표시

(1) 화면표시는 연동도표를 기준하고 신호기, 입환표지, 선로전환기 등의 표시는 연동도표와 일치시켜야 한다.

(2) 장애경보와 정상적인 열차운행에 따른 경보(접근)는 음향으로 구분이 가능토록 한다.

(3) 키보드에 의한 취급 기능은 해당 기능키(F) 또는 특수키 조합으로 하위 메뉴를 호출하여 커서로 선택하여 취급할 수 있어야 한다.

(4) 화면에는 열차의 운행상태, 열차번호, 현장설비의 상태 등을 표시한다.

(5) 현장으로부터 수신되는 정보는 선로전환기, 신호기, 진로, 궤도회로의 상태, 각 시스템의 상태 등이 포함되어야 한다.

(6) 열차의 운행 및 현장설비의 상태 표시는 수신 정보에 의해 각각 표시한다.

(7) 여기에서 정하지 않은 사항은 연동도표 작성기준에 준한다.

전자연동장치 화면구성 색상 및 구성요소별 색상 표시 기준 명확화

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 4. 화면구성 요소별 색상 및 기능

표 시	용 도	표시형태	마 우 스 클릭시 동작	비 고
00123	열차번호 표시	5자리 영문자 및 숫자	열차번호 입력, 수정, 삭제
XT	궤도회로 표시	평상시 : 백색, 점유시 : 적색, 예비진로 : 황색, 진로쇄정 후 신호현시시 : 녹색 진로쇄정 후 신호장애시 : 황색 글자색 : 청색		열차진행중 전방궤도는 녹색, 후방궤도중 쇄정된궤도는 황색표시
21BT	선로전환기 상태 표시	개통방향으로 연결함, 전환중 및 장애시 : 주황색 점멸, 경보 평상시 : 궤도회로 표시에 따름	구분진로 비상 해정	불일치표시는 해당궤도의 바탕색위에 주황색 점멸
⇦ ⇨	출발폐색 방향표 장내폐색 방향표	전자연동장치 연동기준에 따름	전자연동장치 연동기준에 따름
T 1A	진행정위(TTB) 진로 표시	평상시 : 기본바탕 TTB설정시 : 황색 글자색 : 녹색	전자연동장치 연동기준에 따름
	주신호기 표시	정지현시 : 적색 진행현시 : 녹색, 글자색 : 황색 장애시 : 적색 점멸, 경보	신호취급 신호취소 진로해정 마우스 클릭범위
	진로선별등 표시	평상시 : 흐린 회색 신호현시시 : 황색 장애시 : 황색 점멸, 경보		선별등 검지회로 미구성시 생략가능
	시소표시 (접근, 보류쇄정)	평상시 : 기본바탕 신호현시 : 황색 시소설정중 : 황색 점멸
22	입환표지 표시	정지현시 : 적색 진행현시 : 녹색, 글자색 : 황색	신호취급 신호취소 진로해정
	시소표지 (접근, 보류쇄정)	주신호와 동일
22A	선로전환기 (명칭)표시	기본바탕, 백색글자	단독전환 마우스 클릭범위
	선로전환기 쇄정 표시	평상시 : 기본바탕 쇄정시 : 황색
	궤도회로가 설치되지 않은 선로표시	진한회색		복잡한 구내의 경우 생략가능

(삭제)

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 기능 기준 수립을 위하여 삭제

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 5. 화면구성 요소별 색상 및 기능-계속

표 시	용 도	표시형태	마 우 스 클릭시 동작	비 고
A2 A1 C	신호도착점 표시	기본바탕, 황색 글자
3 149T	폐색신호기 표시	평상시 : 백색 바탕 고장시 : 적색 점멸, 경보 정보가 없는 경우 : 흐린 회색		폐색신호번호를 원 내부에 표시
	역간 궤도회로 표시	평상시 : 백색, 점유시 : 적색 정보가 없는 경우 : 흐린 회색		역간 궤도는 모두 표시함을 원칙으로 한다
	열차번호 표시	기본바탕, 백색 글자
중 앙	건널목 고장표시	정상상태 : 녹색 고장시 : 적색 점멸, 경보	경보정지 후 적색점등	건널목명칭 : 흑색
DN 1계 2계	전차선절연구간예고장치 고장표시	정상상태 : 녹색 고장시 : 적색점멸, 경보	경보정지 후 적색 계속 점멸	청색 1계2계는 흑색
낙석 29.0K	지장물검지장치 고장표시	정상상태 : 녹색 고장시 : 적색점멸, 경보	경보정지 후 적색점등	용도에 따라 낙석 또는 차량
		보호해제취급 : 황색점등 보호해제 : 회색점등
⌇		정상상태 : 녹색 고장시 : 적색 보호해제취급 : 적색
도착지점선택 1DN 2DN 3DN	신호취급시 도착지점 선택창	선택이 가능한 진로 : 백색 유효하지 않은 진로 : 흐린 회색	도착지점 지정
차단공사	운전취급주의표 설정 표시	백색 바탕, 적색 글씨	설정 : 메뉴창에서 설정위치로 끌어 놓음 해제 : 설정위치에서 메뉴창으로 끌어 놓음
신호기 일괄정지	신호기 일괄정지	평상시 : 흐린 회색 설정시 : 적색 점멸	설정 : 두 번 클릭 해제 : 두 번 클릭

주)

- 화면표시는 연동도표를 기준하고 신호기, 입환표지, 선로전환기 등의 표시는 실제 건식위치와 일치시킴.

- 장애경보와 정상적인 열차운행에 따른 경보(접근)는 음향으로 구분이 가능토록 함.

- 여기에서 정하지 않은 사항은 연동도표 작성기준에 준함.

- 키보드에 의한 취급 기능은 해당 기능키(F) 또는 특수키 조합으로 하위 메뉴를 호출하여 커서로 선택하여 취급할 수 있어야 함.

(삭제)

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 기능 기준 수립을 위하여 삭제

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.3.1 궤도회로

(1) 폐색구간 궤도회로 표시

표 3. 폐색구간 궤도회로의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	열차 미점유 표시	백색	백색	청색
	열차 점유 표시	적색	적색	청색
	진로 요구 중 표시	황색	황색	청색
	진로 설정 표시	녹색	녹색	청색

(2) 비정상복구 궤도회로의 표시

표 4. 비정상복구 궤도회로의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	궤도회로 비정상 복구	백색 중앙 적색 실선	백색	청색
	진로설정 후 궤도회로 비정상 복구	황색 중앙 적색 실선	황색	청색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

(3) 역구내 궤도회로 표시

➀ 역 구내궤도회로는 선로전환기를 포함하지 않는 궤도회로와 선로전환기를 포함하는 궤도회로로 구분하여 표시한다.

➁ 선로전환기를 포함하지 않는 궤도회로는 3.3.1의 (1)에 의한다.

➂ 비정상복구 궤도회로의 표시는 3.3.1의 (2)에 의한다.

표 5. 선로전환기를 포함하는 궤도회로의 표시 (1)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	선로전환기 포함 궤도회로	백색	백색	청색

표 6. 선로전환기를 포함하는 궤도회로의 표시 (2)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	열차 미점유 표시	백색	백색	청색	선로 전환기 정위
		백색	백색	청색	선로 전환기 반위

표 7. 선로전환기를 포함하는 궤도회로의 표시 (3)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	열차 점유 및 궤도 낙하 표시	적색	적색	청색	선로 전환기 정위
		적색	적색	청색	선로 전환기 반위

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

가. 진로를 요구한 상태는 개통방향에 따라 다음과 같이 표시하여야 하고, 이 상태는 진로설정이 완료 될 때까지 표시한다.

표 8. 선로전환기를 포함하는 궤도회로의 표시 (4)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	진로 요구 시 (예비진로) 진로쇄정 후 신호장애 시	황색	황색	청색	선로 전환기 정위
		황색	황색	청색	선로 전환기 반위

나. 진로가 설정된 상태는 개통방향에 따라 다음과 같이 표시한다.

표 9. 선로전환기를 포함하는 궤도회로의 표시 (5)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	진로쇄정 후 신호현시 시	녹색	녹색	청색	선로 전환기 정위
		녹색	녹색	청색	선로 전환기 반위

(3) 궤도회로의 점유, 미점유 정보가 없는 상태

표 10. 정보가 없는 궤도회로의 표시 (6)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	무궤도	진한회색	진한회색	청색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.3.2. 선로전환기

선로전환기의 표시

선로전환기 번호는 반드시 정위쪽에 표시하고, 궤도회로는 선로전환기 개통방향에 따라 연결되어야 한다.

표 11. 선로전환기의 표시 (1)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	단동 선로전환기 표시	기본 바탕	흰색	흰색

표 12. 선로전환기의 표시 (2)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	쌍동 선로전환기 표시	기본 바탕	흰색	흰색
	시셔스 선로전환기 표시

선로전환기의 전환 표시

표 13. 선로전환기의 전환 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정위 → 반위 전환시	주황색 (점멸)	주황색 (점멸)		전철제어 계전기 (WR) 방향으로 표시
	반위 → 정위 전환시

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

(3) 선로전환기의 쇄정 표시

표 14. 선로전환기의 쇄정 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	선로전환기 쇄정 및 궤도점유 시	황색	황색

(4) 선로전환기의 불일치 표시

표 15. 선로전환기의 불일치 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정위 상태 불일치 시	주황색 (점멸)	주황색		회로 제어기 (KR) 장애시
	반위 상태 불일치 시
	전철제어 계전기 (WR) 장애시

4.3.3 주신호기

(1) 신호기와 입환신호기(표지)를 동일 위치에 표시할 경우 상하표시를 원칙으로 한다. 단, 부득이한 경우 관제부서와 협의하여 그 위치를 조정할 수 있다.

(2) 순서는 상단부터 TTB–주신호기-유도신호기-주신호 진로표시기–시소등–신호기명 순으로 하며 TTB, 유도신호기, 진로표시기, 시소등은 생략 할 수 있다.

(3) 신호기의 표시

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 16. 신호기의 표시

그 림	용 도	바탕 및 표시	비 고
	신호기연결	연한 회색 직선
	신호기	연한회색 테두리, 현시별 색상, 연동도표 작성기준
	신호기명칭	설비 하부 황색 글씨

표 17. 주신호기의 현시 표시 (1)

그 림	용 도	바탕 및 표시	비 고
	4,5현시 역 구내 신호기(좌) 3현시 역 구내 신호기(우)	4,5현시 신호기 : 2개 신호기등으로 묶어서 표시 3현시 신호기등 : 정지(적색), 주의(황색), 진행(녹색)

표 18. 주신호기의 현시 표시 (2)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	5현시 진행신호 현시 시	녹색 배경색	연한회색
	5현시 감속신호 현시 시	녹색 황색	연한회색
	5현시 주의신호 현시 시	황색 배경색	연한회색
	5현시 경계신호 현시 시	황색 황색	연한회색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	5현시 정지신호 현시 시	적색 배경색	연한회색

(4) 시소등 표시

표 19. 시소표시(접근, 보류쇄정)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비고
	평상시	기본 바탕	연한회색
	신호현시시 시소설정중 (접근, 보류 쇄정)	황색 설정 시 점멸	연한회색

(5) TTB 표시

표 20. TTB의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	TTB 해제	기본	연한 회색	녹색
	TTB 설정	황색	연한 회색	녹색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

(6) 유도신호기의 신호현시 표시

표 21. 유도신호기 현시 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	평상시	기본 바탕	연한 회색
	유도신호 현시 시	녹색 바탕	연한 회색

(7) 진로선별등의 현시 표시

표 22. 진로선별등의 현시표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	평상시	기본 바탕	연한 회색
	신호 현시시 선별등 장애시	황색 황색점멸	연한 회색

4.3.4 입환 표지

표 23. 입환표지의 표시

그 림	용 도	바탕 및 표시	비 고
	신호기 연결	연한 회색 직선
	입환표지	연한회색 테두리, 현시별 색상, 연동도표 작성기준
	표지명칭	설비 하부 황색 글씨

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 24. 입환표지 현시 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정지 현시 시	적색	연한 회색
	진행 현시 시	녹색	연한 회색

(2) 입환표지의 시소등 표시는 3.3.3 (4)항에 의한다.

4.3.5. 입환 신호기

표 25. 입환신호기 표시

그 림	용 도	바탕 및 표시	비 고
	신호기연결	연한 회색 직선
	입환신호기	연한회색 테두리, 현시별 색상, 연동도표 작성기준
	신호기명칭	설비 하부 황색 글씨

표 26. 입환신호기 현시 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정지 현시 시	적색 (무유도) 바탕색	연한 회색
	진행 현시 시	녹색 (무유도) 황색	연한 회색

(1) 입환신호기의 시소등 표시는 3.3.3 (4)항에 의한다.

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.3.6 중계신호기

표 27. 중계신호기 현시 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정지 현시 시	적색	연한 회색
	진행 현시 시	녹색	연한회색

4.3.7 폐색신호기

표 28. 폐색신호기 현시 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	평시	백색	연한 회색	흑색
	평시 (신호기 정보가 없는 경우)	진한회색	연한 회색	흑색
	신호 장애시	적색	연한 회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.3.8 건널목 상태 표시

표 29. 건널목 상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	건널목 정상표시	녹색	연한 회색	흑색
	건널목 장애표시	적색 점멸	연한 회색	흑색	경보음

4.3.9 전차선 절연구간 예고장치 상태 표시

표 30. 전차선 절연구간 예고장치 상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	절연구간 예고지상장치			황색
	상하선 구분		백색	백색
	절연구간 예고지상장치 정상표시	동작시 녹색 대기계 연한 회색	연한 회색	흑색
	절연구간 예고지상장치 (1계) 고장표시	적색 점멸 (복구시 까지)	연한 회색	흑색	경보음

4.3.10 지장물검지장치의 표시

(1) 지장물검지장치의 용도에 따라 절개지울타리(FC), 인접도로(RA), 교량(RB)로 표시하며 취급버튼 번호부여 및 설치위치 위치정보는 KR S-08010(열차집중제어장치 일반사항)에 따른다.

(2) 설치위치는 해당 지장물검지장치의의 기점과 종점을 각각 적어 표시한다.

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

(3) 지장물검지장치 심볼은 가급적 해당 궤도회로 상부에 위치하도록 한다.

표 31. 지장물 검지장치의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	지장물 검지장치 평상시	녹색	연한회색	흑색
	지장물 검지시	적색 점등, 경보	연한회색	흑색
	현장 보호해제 버튼 취급시	적색 점멸	연한회색	흑색

표 32. 지장물 검지장치 심볼의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	지장물 검지장치 평상시	녹색	녹색
	지장물 검지시	적색 점등	적색
	현장 보호해제 버튼 취급시	적색 점멸	적색 점멸

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.4 화면구성 아이콘 표기

4.4.1 공통사항

(1) 입환점등/소등, 고장표시, 출입문 등 취급아이콘 배열순서는 다음과 같다.

- 역명 좌측 : (신호기일괄정지) – (RUN) – (CTC) – (LOCAL) – (Ⅰ계) - (Ⅱ계) – (N1) – (N2) – (COM1) –(COM2) – (입환)

그림 01. 역명 좌측 아이콘 표시

- 역명 우측 : (UPS) – (정류기) – (FUSE) – (축전지) -  (S-P-T) – (P북) - (P남) – (히터(북)) - (히터(남)) - (출입문)

그림 01. 역명 우측 아이콘 표시

(2) 제작사 및 역별 추가 아이콘은 2열에 배치하며 대형역등 선구에 의해 공간이 부족한 경우 좌,우측 관계없이 배치한다.

(3) 각 아이콘 별 표시는 다음과 같다.

표 33. 화면구성 아이콘 표시(신호기 일괄정지)

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	신호기 일괄정지 평시	흐린 회색	연한회색	흑색
	신호기 일괄정지 취급 시	적색 (10초간 점멸 후 점등)	연한회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 34. 화면구성 아이콘(동작상태) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	동작상태 표시	녹색	연한 회색	흑색
	장애상태 표시	적색 (점멸)	연한 회색	흑색

표 35. 화면구성 아이콘(CTC상태) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	LOCAL 상태	연한 회색	연한 회색	흑색
	CTC 상태/ 전환요구시	녹색/ 녹색 점멸	연한 회색	흑색

표 36. 화면구성 아이콘(LOCAL상태) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	CTC 상태	연한 회색	연한 회색	흑색
	LOCAL 상태/ 전환요구시	녹색/ 녹색 점멸	연한 회색	흑색

표 37. 화면구성 아이콘(입환신호기(입환표지)) 소등 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	입환신호기 소등 시	연한회색	연한 회색	흑색
	입환신호기 점등 시	황색	연한 회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 38. 화면구성 아이콘(시스템 1계) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	1계 동작시	녹색	연한 회색	흑색
	1계 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색
	2계 동작시	연한 회색	연한 회색	흑색

표 39. 화면구성 아이콘(시스템 2계) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	2계 동작시	녹색	연한 회색	흑색
	2계 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색
	1계 동작시	연한 회색	연한 회색	흑색

표 40. 화면구성 아이콘(N1(상용전원)) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	N1 동작시	녹색	연한 회색	흑색
	N1 정전상태	적색 점멸	연한 회색	흑색
	N1 대기상태	연한 회색	연한 회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 41. 화면구성 아이콘(N2(예비전원)) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	N2 동작시	녹색	연한 회색	흑색
	N2 정전상태	적색 점멸	연한 회색	흑색
	N2 대기상태	연한 회색	연한 회색	흑색

표 42. 화면구성 아이콘(COM1) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	COM1 정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	COM1 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 43. 화면구성 아이콘(COM2) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	COM2 정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	COM2 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 44. 화면구성 아이콘(UPS) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	UPS 정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	UPS 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 45. 화면구성 아이콘(FUSE) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	FUSE 정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	FUSE 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 46. 화면구성 아이콘(정류기) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정류기 정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	정류기 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 47. 화면구성 아이콘(축전지) 동작상태 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	축전지 정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	축전지 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 48. 화면구성 아이콘(신호기 장애) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	신호기 정상상태	연한 회색	연한 회색	흑색
	신호기 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 49. 화면구성 아이콘(선로전환기 장애) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	선로전환기 상상태	연한 회색	연한 회색	흑색
	선로전환기 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 50. 화면구성 아이콘(궤도 장애) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	궤도회로 정상상태	연한 회색	연한 회색	흑색
	궤도회로 장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 51. 화면구성 아이콘(북쪽 선로전환기 전원) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 52. 화면구성 아이콘(남쪽 선로전환기 전원) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	정상상태	녹색	연한 회색	흑색
	장애상태	적색 점멸	연한 회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 53. 화면구성 아이콘(북쪽 선로전환기 히팅장치 전원) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	평시	연한 회색	연한 회색	흑색
	동작시	황색	연한회색	흑색
	장애시	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 54. 화면구성 아이콘(남쪽 선로전환기 히팅장치 전원) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	평시	연한 회색	연한 회색	흑색
	동작시	황색	연한회색	흑색
	장애시	적색 점멸	연한 회색	흑색

표 55. 화면구성 아이콘(출입문) 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	계전기실 출입문 닫힘	연한 회색	연한 회색	흑색
	계전기실 출입문 열림	녹색 점멸	연한 회색	흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.4.2 역명 표기

역명은 가급적 화면 중앙 상단에 위치하도록 하며, 기본바탕에 흰색 글씨를 사용한다.

표 56. 역명 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	역명 표기	바탕색	흰색	흰색
	통신라인 전부 장애시	바탕색	적색 점멸	적색 점멸

4.4.3. 운행방향의 표시

표 57. 운행방향의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	운행방향 표시	흰색		흰색 (화살표 백색)

4.4.4. 인접역 표시

(1) 인접역의 표시는 화살표와 상부 기점(종점)역, 하부 인접역과 열차제어방식(ATS, ATP 등)을 표기한다.

표 58. 인접역의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	인접역 표시	흰색		흰색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.4.5. 시계 표시

(1) 시계는 가급적 좌측 상단에 위치하도록 하며 선구가 많은 경우에는 좌측 하단에 위치 할 수 있다.

표 59. 시계 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	시계 표시	바탕색	청색	황색

4.4.6 열차번호 표시

(1) 열차번호의 표시는 궤도회로 상단에 위치하도록 하며 청색테두리에 황색글씨로 5자리 영문자 및 숫자를 사용하여 나타낸다.

(2) 부득이한 경우에는 궤도회로 하단에 위치할 수 있다.

표 60. 열차번호 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	열차번호 표시	바탕색	청색	황색

4.4.7. 선로명 표시

(1)선로명을 적어야하는 경우에는 해당 궤도 하단에 표시하며, 본선은 가급적 표시하지 않는다.

표 61. 선로명의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	선로명 표시	바탕색		하늘색

4.4.8. 도착점 표시

(1) 도착점 표시는 가급적 해당 궤도 하단에 표시하며, 유효장 궤도는 도착점을 표시하지 않는다.

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 62. 도착점의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	도착점 표시	바탕색		황색

4.5 각종 신호취급 창

4.5.1 신호취급 창

(1) 각종 신호 취급창은 시설물 및 아이콘을 가리지 않도록 배치할 수 있게 한다.

(2) 클릭 후 취급하지 않으면 12초 후 창이 사라지도록 한다.

4.5.2 선로전환기 단독전환

(1) ‘OO호 (정위/반위) 전환?’으로 된 선택창으로 선로전환기를 전환 명령을 보내도록 표시한다.

표 63. 취급확인창(선로전환기 전환)의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	선로전환기 단독 전환	연한 회색		흑색

4.5.3 신호취급

(1) ‘신호기명–도착지점’으로 된 선택창으로 진로를 선택할 수 있도록 표시한다.

(2) ‘신호기명–도착지점’으로 된 취급확인창을 선택하여 진로 구성 명령을 보내도록 표시한다.

(3) 도착점의 표시는 궤도회로에 걸쳐서 표시하되, 궤도회로명칭을 가리지 않도록 한다.

표 64. 취급확인창(신호취급) 선택의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	선택가능 진로	흐린 회색		청색
	선택불가능 진로	회색		진한 회색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시, 도형색, 모양, 글자색 및 제어 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 65. 취급확인창의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	취급 확인	연한 회색		흑색

표 66. 도착점의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	선택가능 진로	녹색	흐린 회색	흑색
	선택불가능 진로	흐린 회색	흐린 회색	흑색

4.5.4 신호취소

(1) ‘신호기명-도착지점’으로 된 선택창으로 진로를 취소할 수 있도록 표시한다.

(2) 클릭 후 취급하지 않으면 12초 후 창이 사라지도록 한다.

표 67. 취급확인창(신호취소)의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	취급 확인	연한 회색		흑색

4.5.5 신호기일괄정지

(1) 팝업창이 아이콘을 가리지 않도록 하며 배경은 흐린회색으로 사용한다.

(2) 진행신호가 없을 경우에도 취급이 가능하도록 한다.

(3) 비상정지 취급 시 일괄정지표는 10초간 점멸 후 점등상태로 변하도록 한다.

표 68. 취급확인창(신호기 일괄정지)의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	신호기 일괄정지	연한 회색		흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시, 도형색, 모양, 글자색 및 제어 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.5.6입환신호기 소등 및 점등

(1) 입환신호의 점등(소등)창은 팝업창이 아이콘을 가리지 않게 배치한다.

표 69. 취급확인창(신호기 일괄정지)의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	입환 신호기 (표지) 소등	연한 회색		흑색
	입환 신호기 (표지) 점등	연한 회색		흑색

(2) 취급된 진로가 있으나 입환 소등을 선택했을 경우 표.70 과 같이 표시되도록 한다.

표 70. 취급확인창(입환표지 소등 불가)의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	신호기 일괄정지	연한 회색		흑색

4.5.7 입환신호기 소등 및 점등

(1) 입환신호의 점등(소등)창은 팝업창이 아이콘을 가리지 않게 배치한다.

표 71. 취급확인창(신호기 일괄정지)의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	입환 신호기 (표지) 소등	연한 회색		흑색
	입환 신호기 (표지) 점등	연한 회색		흑색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시, 도형색, 모양, 글자색 및 제어 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

4.6 운전취급주의표 설정 표시

(1) 운전취급주의표는 배열순서는 다음과 같다.

: 본선지장 입환 - 선로사용 중지 – 차단공사 - 전차선단전 – 전차선없음 - 트로리 사용중 – 수신호 – 대용폐색 – 통신식 – 열차퇴행 – 사용자정의

(2) 운전취급주의표는 신호시설물 및 명칭을 가리지 않도록 전 화면에 위치할 수 있게 한다.

표 72. 취급확인창(신호기 일괄정지)의 표시

그 림	용 도	도형색	테두리색	글자색	비 고
	운전취급 주의표	흰색	적색	적색

자세한 화면구성 요소별 색상 표시 및 도형색, 모양, 글자색 기준 수립

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

5. 전자연동장치 쇄정 및 취급

5.1 철사쇄정 및 선로전환기의 취급

5.1.1 선로전환기의 단독취급

(1)선로전환기 번호를 두 번 클릭하여 현재의 위치와 반대되는 방향으로 즉시 전환할 수 있도록 하는「취급확인」창을 표출하여야 한다.

(2) '확인'을 클릭하였을 때 전환하도록 하여야 한다.

그림 112. 선로전환기의 단독취급

5.1.2 철사쇄정

선로전환기를 포함하고 있는 궤도회로를 단락한 후에는 단독 또는 연동취급을 하여도 선로전환기는 전환되지 않아야 한다.

쌍동 이상의 선로전환기에서 2개 이상의 궤도회로로 구성된 경우 하나의 궤도회로만 단락하여도 단독 또는 연동취급에 의하여 선로전환기는 전환되지 않아야 한다.

그림 113. 철사쇄정(1)

해당 선로전환기의 철사쇄정과 관계없는 궤도회로의 일부 또는 전부 단락 시 선로전환기의 전환에 지장이 없어야 한다.

그림 114. 철사쇄정(2)

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

5. 전자연동장치 쇄정 및 취급

5.1 철사쇄정 및 선로전환기의 취급

5.1.1 선로전환기의 단독취급

(1) 선로전환기 번호를 두 번 클릭하여 현재의 위치와 반대되는 방향으로 즉시 전환할 수 있도록 하는「취급확인」창을 표출하여야 한다.

(2) '확인‘'을 클릭하였을 때 전환하도록 하여야 한다.

표 73. 선로전환기의 단독취급

그 림	설 명	비 고
	21A호 두 번 클릭 시 취급 확인창 표출

5.1.2 철사쇄정

(1) 선로전환기를 포함하고 있는 궤도회로를 단락한 후에는 단독 또는 연동취급을 하여도 선로전환기는 전환되지 않아야 한다.

(2) 쌍동 이상의 선로전환기에서 2개 이상의 궤도회로로 구성된 경우 하나의 궤도회로만 단락하여도 단독 또는 연동취급에 의하여 선로전환기는 전환되지 않아야 한다.

표 74. 철사쇄정(1)

그 림	설 명	비 고
	21AT만 단락하여도 21A/B 선로전환기는 철사쇄정됨 (전환되지 않음)

(3) 해당 선로전환기의 철사쇄정과 관계없는 궤도회로의 일부 또는 전부 단락 시 선로전환기의 전환에 지장이 없어야 한다.

표 75. 철사쇄정(2)

그 림	설 명	비 고
	21AT/BT와의 인접한 궤도회로의 단락은 21선로전환기의 철사쇄정과는 무관함 (단독전환 가능)

화면구성 요소별 색상 표시 및 제어 기준에 따라 그림, 설명 수정

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

11. 진행정위 진로구성 취급

11.1 진행정위 진로구성(이하 "TTB"라 함)의 설정

(1) TTB의 설정 및 취소는 해당 신호기의 TTB표시등을 두 번 클릭하여 취급할 수 있어야 한다.

(2) TTB의 설정은 진행신호가 현시된 상태에서 TTB 설정을 하도록 하여야 하며 이때 TTB 표시등이 황색으로 점등되어야 한다.

그림 136. TTB 취급

(3) TTB가 설정된 진로는 열차 통과 중 또는 통과 후에도 진로의 쇄정상태에는 변함이 없어야 하며 열차가 신호제어구간을 통과한 후 신호기는 자동으로 진행신호를 현시하여야 한다.

그림 137. TTB의 설정

(4) TTB가 설정된 신호기는 신호취소가 되지 않아야 하며 진로구성 표시는 6.3항 진로구성 표시에 의한다.

11.2 TTB의 취소

(1) TTB 취소취급 시 접근구간 및 진로내의 열차유무와 관계없이 TTB는 취소되고 신호현시 및 진로쇄정상태는 변함이 없어야 한다.

(2) TTB 취소 후의 신호취소, 진로해정 등은 TTB가 설정되지 않은 경우와 동일하여야 한다.

그림 138. TTB의 최소

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

11. 진행정위 진로구성 취급

11.1 진행정위 진로구성(이하 "TTB"라 함)의 설정

(1) TTB의 설정 및 취소는 해당 신호기의 TTB표시등을 두 번 클릭하여 취급할 수 있어야 한다.

(2) TTB의 설정은 진행신호가 현시된 상태에서 TTB 설정을 하도록 하여야 하며 이때 TTB 표시등이 녹색으로 점등되어야 한다.

표 76. TTB 취급(1)

그 림	설 명	비 고
	➀ 신호취급 후 TTB 설정 ➁ TTB 표시등 점등

(3) TTB가 설정된 진로는 열차 통과 중 또는 통과 후에도 진로의 쇄정상태에는 변함이 없어야 하며 열차가 신호제어구간을 통과한 후 신호기는 자동으로 진행신호를 현시하여야 한다.

표 77. TTB 취급(2)

그 림	설 명	비 고
	열차 통과 중 및 통과 후 21A호 및 23호 쇄정유지

(4) TTB가 설정된 신호기는 신호취소가 되지 않아야 하며 진로구성 표시는 6.3항 진로구성 표시에 의한다.

11.2 TTB의 취소

(1) TTB 취소취급 시 접근구간 및 진로내의 열차유무와 관계없이 TTB는 취소되고 신호현시 및 진로쇄정상태는 변함이 없어야 한다.

(2) TTB 취소 후의 신호취소, 진로해정 등은 TTB가 설정되지 않은 경우와 동일하게 TTB표시등은 소등되어야 한다.

표 78. TTB 취소

그 림	설 명	비 고
	➀ TTB 취소 취급 ➁ 열차의 진행여부와 관계없이 TTB만 해정

화면구성 요소별 색상 표시 및 제어 기준에 따라 그림, 설명 수정

(TTB의 취급 표시 : 녹색)

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

표 80. 출발 취급시 폐색방향표 표시

연 번	그 림	설 명	비 고
➀		출발신호기 취급 전 폐색방향표 소등
➁		출발 취급시 출발·도착역 폐색방향표 황색 점등
➂		BT점유시 (폐색구간 집입시) 출발·도착역 폐색방향표 적색 점등
④		BL1T 여자시 (다음폐색구간 완전 진입시) 출발역 폐색방향표 황색 점등
⑤		AT 여자시 (장내안쪽 완전진입시) 폐색방향표 소등

운영사 요청에 따른 폐색방향표시 그림 추가 (화면구성 요소별 색상 표시 및 제어 기준에 따라 그림, 설명 추가)

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

23.2 지장물검지장치 고장감시

23.2.2 조작판 화면표시 및 구분.

	구분	표시
	취급버튼
	설치위치
	지장물검지장치 심벌 (궤도표시 위)

그림 147 화면표시

(1) 조작판 표시상태 기능

① 정상동작 시

가. 취급버튼

(가) 낙석 또는 차량 문자 표시

(나) 적색 점등

나. 설치위치 : 흐린회색 점등

다. 지장물검지장치 심벌 : 녹색 점등

② 지장물 검지 시

가. 취급버튼

(가) 적색점멸 및 경보음 발생

(나) 취급버튼 취급시 적색점등 및 경보음 해제

나. 지장물검지장치 심벌 : 적색점등

③ 현장 보호해제 버튼 취급

- 설치위치 : 황색점등

④ 메시지 표시창

가. 고장시 : 낙석 000K 지장물 검지

나. 복구시 : 낙석 000K 지장물 복구

다. 보호해제 취급시 : 낙석 000K 보호해제 여자

라. 정상복구시 : 낙석 000K 보호해제 낙하

해설2. 전자연동장치 제어 및 표시 기준

23.2 지장물검지장치 고장감시

23.2.2 조작판 화면표시 및 구분

① 조작판 표시

	구분	표시
	취급버튼	FC1
	설치위치	29k000 29k500
	지장물검지장치 심벌 (궤도표시 위)	FC1

그림 147 화면표시

② 취급버튼 번호부여 및 설치위치 위치정보는 KR S-08010(열차집중제어장치 일반사항)에 따른다.

(1) 조작판 표시상태 기능

① 정상동작 시

가. 취급버튼 : 녹색 점등

나. 설치위치 : 흐린회색 점등

다. 지장물검지장치 심벌 : 녹색 점등

② 지장물 검지 시

가. 취급버튼

(가) 적색점등 및 경보음 발생

(나) 취급버튼 취급시 적색점등 및 경보음 해제

나. 지장물검지장치 심벌 : 적색점등

③ 현장 보호해제 버튼 취급

(가) 설치위치 : 적색점멸

(나) 지장물검지장치 심벌 : 적색점멸

④ 메시지 표시창

가. 지장물 검지시 : FC1 29k000-29k500 지장물 검지

나. 복구시 : FC1 29k000-29k500 지장물 복구

다. 현장 보호해제 버튼 취급시 : FC1 29k000-29k500 보호해제 여자

라. 정상복구시 : FC1 29k000-29k500 보호해제 낙하

○ 철도설계지침 및 편람[열차집중제어장치 일반사항(KR S-08010)]과 표현방법을 일치시킴으로써 운전취급자 및 관제사의 혼선을 방지