□ 철도용품 표준규격(KRSA) 개정(안) 신·구조문 비교표

번호

현 행(KRSA)

개정(안)

개정사유

KRSA-3069(풀림방지너트)

KRSA-3069(풀림방지너트)

1

[부도 1]

풀림방지너트 제품도 및 치수

* Sn(풀림방지 기능부분, 점선부분)의 형상은 달리 제작할 수 있음.

* Ln(m + Sn(풀림방지 기능부분))은 아래표와 같이 최대 높이까지 제작할 수 있음.

규격 (d)	pitch(mm)			s(mm)		m(mm)		e(㎜) 약	Sn(mm) 약	Ln(mm) 최대
	기준	나사공차	오버탭	기준	공차	기준	공차
M10	1.5	6H	N.A	17	0 -0.7	8.0	±0.8	19.6	17	15.5
M12	1.75	6H	N.A	19	0 -0.8	10.0		21.9	19	19.0
M14	2	6H	*1	22		11.0	±0.9	25.4	22	21.2
M16	2	6H		24		13.0		27.7	24	23.0
M18	2.5	6H		27		15.0		31.2	27	27.7
M20	2.5	6H		30		16.0		34.6	30	28.8
M22	2.5	6H		32	0 -1.0	18.0		37.0	32	30.5
M24	3.0	6H		36		19.0	±1.0	41.6	36	34.0
M27	3.0	6H		41		22.0		47.3	41	36.7
M30	3.5	6H		46		24.0		53.1	46	41.0
M33	3.5	6H		50		26.0		57.7	50	43.3
M36	4.0	6H		55	0 -1.2	29.0		63.5	55	48.3
M39	4.0	6H		60		31.0	±1.2	69.3	60	52.5

[부도 1]

풀림방지너트 제품도 및 치수

* 풀림방지너트의 형상은 달리 제작할 수 있다. 다만, 아래 표에서 제시된 값을 만족하여야 한다.

규격 (d)	pitch(mm)			s(mm)		e(㎜) 약	Sn(mm) 약	m(mm) 최소	Ln(mm) 최대
	기준	나사공차	오버탭	기준	공차
M10	1.5	6H	N.A	17	0 -0.7	19.6	17	7.2	15.5
M12	1.75	6H	N.A	19	0 -0.8	21.9	19	9.2	19.0
M14	2	6H	*1	22		25.4	22	10.1	21.2
M16	2	6H		24		27.7	24	12.1	23.0
M18	2.5	6H		27		31.2	27	14.1	27.7
M20	2.5	6H		30		34.6	30	15.1	28.8
M22	2.5	6H		32	0 -1.0	37.0	32	17.1	30.5
M24	3.0	6H		36		41.6	36	18.0	34.0
M27	3.0	6H		41		47.3	41	21.0	36.7
M30	3.5	6H		46		53.1	46	23.0	41.0
M33	3.5	6H		50		57.7	50	25.0	43.3
M36	4.0	6H		55	0 -1.2	63.5	55	28.0	48.3
M39	4.0	6H		60		69.3	60	29.8	52.5

다수업체가 공급(제작)에 참여할 수 있도록 [부도1]‘풀림방지너트 제품도 및 치수 기준 보완

※ 관련근거 : 철도건설기준 및 철도용품 표준규격관리지침 제17조