	공단 표준규격서(안) 표준규격서의 서식 및 작성방법 (Rules for the drafting and presentation of KRSA)	KRSA-0001-R0 제정 2015.09. . 개정 . . . 확인 . . .

1. 적용범위

KRSA-0001-R0

이 규격은 우리공단에서 제정 운영하는 표준규격, 잠정표준규격의 서식 및 일반적인 작성 방법에 대하여 적용한다.

2. 용어의 정의

2.1 표준규격

(1) 철도용품의 종류, 구조, 성능, 시험 및 검사 등에 관한 사항을 표준화한 규격으로서 “철도용품 표준규격관리지침”에 의거 운영, 관리되는 표준

(2) 영문 표기 : Korea Rail Standard Authority

(3) 영문 약칭 : KRSA

2.2 잠정표준규격

(1) 표준규격이 제정되지 아니한 철도용품의 구매를 위하여 표준규격에 준하여 작성, 사용하는 규격으로 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 의장등록이 된 물품 등과 일시적으로 특정사업에 소요되는 물품에 적용하는 표준

(2) 영문 표기 : Korea Rail Standard Authority-Temporary

(3) 영문 약칭 : KRSA-T

3. 인용표준

KS A 0001 (2008) 표준서의 서식 및 작성방법

KS A ISO 1000 국제단위계(SI) 및 그 사용법

ES-0000-0001 (2010) 표준규격의 서식 및 작성방법

국토부 고시 제2012-517호 철도표준규격관리시행지침

4. 표준규격서의 번호

표준규격서의 번호는 공단 철도용품 표준규격관리지침 제17조에 의한다.

5. 서 식

5.1 표준규격

5.1.1 제 정

철도용품표준규격관리지침에 따라 표준규격의 신청은 별지 1의 서식을 사용하고   표준규격서의 작성은 별지 2의 서식, 잠정표준규격서의 작성은 별지 3의 서식을 사용한다.

5.1.2 개 정

철도용품표준규격관리지침에 따라 표준규격의 개정은 별지 1의 서식으로 신청하고 별지 4의 서식에 개정내용과 그 사유를 작성한다.

5.1.3 폐 지

철도용품표준규격관리지침에 따라 표준규격의 폐지는 별지 1의 서식에 작성하여 신청한다.

5.2 잠정표준규격

5.1항 표준규격 제정, 개정, 폐지의 절차에 따른다.

6. 작성 방법

6.1 표제

(1) 표제에는 규격의 성격에 따라 표준규격, 잠정표준규격을 기재하며, 중앙부에 표준규격의 명칭, 하단에는 영문 규격명을 기재한다.

(2) 표제의 좌측에는 공단 로고를 삽입하고, 우측에는 규격의 번호, 제정일, 개정일, 확인일을 기재하며, 규격서의 우측상단에는 규격서의 번호가 모든 페이지에 기재되도록 한다.

6.2 제목부

제목부는 별지 2, 별지 3에 따라 작성한다.

6.3 인용표준

(1) 인용표준은 별지 2, 별지 3 서식에서 정하는 순서에 따라 작성하는 것을 원칙으로 하고 그 인용표준이 많을 경우 규격서의 맨 뒤에 부표로 기재할 수 있으며, 기재 방법은 다음과 같다.

(a) 본문에서 인용표준은 KS, KRS, KRSA, ES, KRCS, 국제표준, 외국국가 표준, 국내외 단체표준 순으로 기재한다.

(b) 상기 인용표준의 부문별 기호는 알파벳순, 번호순으로 하여 표준번호 및 표준명칭을 기재한다.

(c) 공단내 규격서 외의 표준을 인용할 때는 KS A 0001의 6.2.2항(인용표준)에 따라 표준번호 옆에 KS에는 발효 연도를 국제표준 등에는 발행 연도를 기재한다.

<작성 예시>

KS C IEC 60913 (2003) 철도용 전기설비-전기견인용 가공급전선로

KRS PW 0058-11 고속철도 전차선로 강재용 용융아연도금-기술적 인수·인도조건

IEC 62486 (2010) Railway applications – Current collection systems – Technical                         criteria for the interaction between pantograph and overhead line

UIC 799-OR (2002) Characteristics of a.c. overhead contact systems for highspeed

lines worked at speeds of over 200 km/h

(2) 인용되는 표준료가 많은 경우에는 부표로 표시할 수 있으며 인용표준란에는 “부표참조”를 기재한다.

6.4 본문 작성시 유의사항

본문은 아래 사항을 참고하여 작성하며 여기에 언급되지 않은 내용은 KS A 0001에 따른다.

6.4.1 조항번호 붙이기

조항번호 및 글자체, 크기는 아래 작성예시를 원칙으로 한다.

<작성 예시>

1. ‥‥‥‥                      돋음체      글자크기 12

1.1 ‥‥                          돋음체       글자크기 11

1.1.1 ‥‥‥                    돋음체       글자크기 11

(1) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥   휴먼명조체   글자크기 11

(a) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

1) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

a) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

6.4.2 인용표준 기재방법

(1) 본문에서 인용표준을 사용할 때는 연도 및 표준 명칭을 기재하지 않는다.

(2) 인용표준의 전체를 인용하는 경우에는 표준의 표준 번호만을 기재한다.

(3) 인용표준의 일부를 인용하는 경우에는 인용표준의 표준 번호 및 인용하는 사항(조항번호,조항의 제목, 종류 및 기호 등)을 기재한다.

<작성 예시>

보기 1. 전체 인용 : KRS PW 0058-11 에 규정하는 시험방법

보기 2. 일부 인용 : KS C IEC 60913의 2.1.1항(선로 전압) → 조항번호 및 제목

KS D 4303의 제2종 → 종류 및 기호 4.4.3 양·단위·수치·식

KS C 0001의 부속서 J(공통 규칙 및 요소)에 따른다.

6.4.3 서식의 여백

(1) 서식의 위쪽은 20mm, 머리말 12mm 로 한다

(2) 서식의 아래쪽은 15mm, 꼬리말 12mm 로 한다

(3) 서식의 왼쪽은 20mm, 오른쪽은 20mm 로 한다

6.4.4 단위의 표기

본문에서 단위의 표기는 KS A ISO 1000에서 규정하는 국제단위계(SI) 및 그 사용법에 따른다.

6.5 항목별 작성순서 및 작성방법

작성순서 및 방법은 아래사항을 원칙으로 하며 규격의 특성에 따라 가감할 수 있다.

6.5.1 적용범위 및 분류

(1) 적용범위는 해당 규격이 규정하는 내용의 개요 및 적용할 수 있는 한계를 규정한다.

즉, 해당 철도용품의 용도, 전압, 용량, 표고 및 주위온도 등의 한계치를 표시한다.

(2) 분류는 용품의 사용목적, 사용방법 등에 따라 그 규격에 규정하는 제품 또는 방법을 몇 가지로 분류할 필요가 있는 경우에는 사용에 적합하도록 종류를 만들어 규정한다.

6.5.2 필요조건

(1) 재료는 해당 철도용품의 부분품에 맞는 재료를 표기하며, 화학성분이 필요한 경우는 성분별 함량을 기재한다.

(2) 제조 및 가공법은 전선류, 애자류 등의 제품에서 가공방법이 필요한 경우에는 그 방법을 기재한다.

(3) 성능은 철도용품의 일반적인 성능 및 개별 부품의 전기적, 기계적, 화학적 특성 등의 항목을 기술한다.

(4) 겉모양은 철도용품의 일반적인 형태 및 모양을 작도하거나 기술한다.

6.5.3 구조, 형상, 치수

(1) 구조는 복합 금구류, 변압기류, 제어 및 보호장치류, 계측기류 등과 같이 다수의 부품 조합으로 이루어진 철도용품인 경우 개별 부품의 구조 및 해당 철도용품의 성능적, 특징적인 구조를 표기한다.

(2) 형상 및 치수는 철도용품 외부의 형상을 정면도 및 측면도에 필요한 치수를 표기하는 것을 원칙으로 한다. 단, 발주부서의 도면승인에 의하는 경우는 생략할 수 있다.

6.5.4 검사와 시험

검사와 시험은 철도용품의 중요도, 성능, 특성에 따라 형식시험, 검수시험으로 구분하며 검사 및 시험항목의 세부내용은 해당 제품의 품질이 확보될 수 있도록 요구사항을 기술한다.

(1) 형식시험

제품의 품질확인 및 제작자의 품질유지 능력을 인정하기 위한 시험

(2) 검수시험

철도용품의 구매시 형식시험으로 확인된 사항 이외에 자재의 성능을 검증하기 위한 시험

6.6 품질보장 및 표시

6.6.1 표 시

(1) 내부표시 : 제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호를 표시한다.

(2) 외부표시 : 외부 표장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 인수·인도 당사자간의 협의에 따라 별도 정할 수 있다.

(3) 제품의 표시에 대한 요구 사항 및 제품에 붙이는 명판에 대한 별도의 요구사항이 있는 경우 이를 포함해도 된다.

(4) 일반적으로 전주류, 금구류, 전선류 등은 제품 본체의 잘 보이는 곳에 표시하고 변압기류, 차단기류, 개폐기류 등 표시 사항이 많은 제품은 명판에 표시하여 본체에 부착할 수 있다.

6.6.2 포 장

(1) 포장의 방법은 KS T 1002에 의한다.

(2) 포장은 운송 또는 운반시 제품이 손실 또는 손괴되지 않도록 제품의 형태 및 크기에 따라 요구사항을 기술한다.

(3) 변압기류, 제어 및 보호장치, 애자류 등 운송시 충격에 의해 손괴 및 주요 특성에 이상이 있을 것으로 예상되는 품목에 대해서는 운송 또는 운반 사항에 대해 요구사항을 기술할 수 있다.

6.6.3 품질보증

제조업체는 자주적인 품질보증활동으로 철도용품에 대한 품질을 보증하여야 하며, 발주기관이 요구할 경우 관련 품질보증 증서에 따를 수 있도록 한다.

6.6.4 기 타

철도용품의 특성에 따라 예비품 확보, 제출자료, 도면승인, 최종도면, 사용 지침서 등을 요구사항을 기재할 수 있다.

<별지 1> 표준의 제·개정 신청서 양식 (A4종)

철도용품표준규격관리지침 제14조 [별지 제1호 서식]

철도용품 표준규격신청서

품 명(자재명)		종 류	제 정, 개 정, 폐 지
표 준 규 격 서 제 목
신 청 목 적
신 청 이 유 및 필 요 성
표준규격서안 작성을 위한 시뮬레이션시험, 옥․내외시험검증, 시험운영 결과 및 내용
타 규 격 과 의 관 련 및 조 사 사 항
외자의 도입에 따른 표준규격서안 작성시 과거 국내 적용실적,국외시험 검증 및 국내시험 검증내용,국외운영자료,설계제작기준 자료항목 등
기 타

붙임 : 규격서 제․개정(안), 제․개정 설명자료, 근거자료 각부

<별지 2> 표준규격 양식

	공단 표준규격서(돋음체 13point) 규격명 ○ ○ ○(돋음체 17point) (영문명)(휴먼명조제 13point)	KRSA-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
1. 적용범위 및 분류 1.1 적용범위 이 규격은 전차선로에서 1.2 분 류 2. 인용표준 3. 필요조건 3.1 재 료 3.2 형 태 3.3 제조 및 가공 3.4 성능 및 겉모양 4. 검사와 시험 및 품질보장 4.1 검 사 4.1.1 검사의 분류 4.2 시 험 4.2.1 시험의 분류 4.2.2 시험 방법 4.2.3 결점 및 불량분류 4.3 검사방식과 수준 4.3.1 검사 방식 4.3.2 검사 수준 4.3.3 합격품질수준 5. 기타 필요한 사항 페이지번호-

<별지 3> 잠정표준규격 양식

	공단 잠정표준규격서(돋음체 13point) 규격명 ○ ○ ○(돋음체 17point) (영문명)(휴먼명조제 13point)	KRSA-T-년도-0000-R0 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . .
1. 적용범위 및 분류 1.1 적용범위 이 규격은 전차선로에서 1.2 분 류 2. 인용표준 3. 필요조건 3.1 재 료 3.2 형 태 3.3 제조 및 가공 3.4 성능 및 겉모양 4. 검사와 시험 및 품질보장 4.1 검 사 4.1.1 검사의 분류 4.2 시 험 4.2.1 시험의 분류 4.2.2 시험 방법 4.2.3 결점 및 불량분류 4.3 검사방식과 수준 4.3.1 검사 방식 4.3.2 검사 수준 4.3.3 합격품질수준 5. 기타 필요한 사항 페이지번호-

<별지 4> 표준규격 개정요청 양식 (A4횡)

현 행	개정(안)	개정사유