공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1006-R2 (코일스프링클립걸이(숄더))

현 행

개 정 (안)

개 정 사 유

3. 구조 및 형태

제작자는 감독자로부터 제작도면을 승인 받은 후 제품을 생산하여야 하며 콘크리트도상 분리재의 두께 및 허용오차는 다음 〈표 1〉적합하여야 하며, 길이 및 폭은 제작도면에 의한다.

항 목	두께 및 허용오차		비고
일반 구간용	1.3 mm	+0.2
		-0.1
분기기 구간용	1.3 mm	+0.2
		-0.1

〈표 1〉 콘크리트도상 분리재 치수

3. 구조 및 형태

제작자는 감독자로부터 제작도면을 승인 받은 후 제품을 생산하여야 하며 콘크리트도상 분리재의 두께 및 허용오차는 다음 〈표 1〉에 적합하여야 하며, 길이 및 폭은 제작도면에 의한다.

항 목	두께 및 허용오차		비고
일반 구간용	1.3 mm	+0.2
		-0.1
분기기 구간용	1.3 mm	+0.2
		-0.1

〈표 1〉 콘크리트도상 분리재 치수

- 문구수정

※ 기술심의결과 반영

4. 재료 및 제작기준

4.2 제조 및 가공

4.2.2 일반구간용 및 분기기용 모두 두께 1.3 mm의 제품을 사용하며, 분기기용 콘크리트도상 분리재는 일반구간용 콘크리트도상 분리재에 섬유 backing재를 겹쳐서 제작하여야 한다.

4. 재료 및 제작기준

4.2 제조 및 가공

4.2.2 분기기용 콘크리트도상 분리재는 일반구간용 콘크리트도상 분리재에 섬유 backing재를 겹쳐서 제작하여야 한다.

- <표1> 중복내용 삭제

※ 기술심의결과 반영

5. 검사 및 시험

5.2 시험

5.2.2 인장강도, 신장율은  KS M 6518 또는 DIN 53504의 내용에 의한다

5.2.4 80℃노화 시험(인장력)은 KS M 6518 또는 DIN 7864-1의 DIN-53504의 내용에 의한다

5.2.5 80℃노화 시험(신장율)은 KS M 6518 또는 DIN 7864-1의 DIN-53508의 내용에 의한다

5. 검사 및 시험

5.2 시험

5.2.2 인장강도, 신장율은  KS M 6518 또는 DIN 53504의 내용에 의한다.

5.2.4 80℃노화 시험(인장력)은 KS M 6518 또는 DIN 7864-1의 DIN-53504의 내용에 의한다.

5.2.5 80℃노화 시험(신장율)은 KS M 6518 또는 DIN 7864-1의 DIN-53508의 내용에 의한다.

- 문장 마침표 추가

※ 기술심의결과 반영

6. 포장 및 표시

6.2 표시

6.2.2 포장 표면

포장용 마대 또는 포장상자 표면의 잘 보이는 적당한 곳에는 품명, 규격, 수량, 제작자명 또는 약호, 제작년월을 표시하고, 운반이나 취급상의 주의사항을 별도로 명시하여야 한다

6. 포장 및 표시

6.2 표시

6.2.2 포장 표면

포장용 마대 또는 포장상자 표면의 잘 보이는 적당한 곳에는 품명, 규격, 수량, 제작자명 또는 약호, 제작년월을 표시하고, 운반이나 취급상의 주의사항을 별도로 명시하여야 한다.

- 문장 마침표 추가

※ 기술심의결과 반영