공단 표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-1013-R2 (코일스프링클립걸이(숄더))

현 행

개 정 (안)

개 정 사 유

1.2 분류

항 목	품 명	세 분 류	비 고
1.2.1	클립걸이	50N, KR60, KS60 레일 공용 60E1 레일용

〈표 1〉 클립걸이 분류

1.2 분류

항 목	품 명	세 분 류	비 고
1.2.1	클립걸이	50N, KR60 레일 공용 60E1 레일용

〈표 1〉 클립걸이 분류

폐지규격(KS60) 삭제

4. 재료 및 제작기준

4.2 제조 및 가공

4.2.4  코일스프링클립 좌면의 형태는 정확하게 제작하여야 표면은 평활하여야 한다.

4. 재료 및 제작기준

4.2 제조 및 가공

4.2.4  코일스프링클립 좌면의 형태는 승인된 제작도면에 따라 정확하게 제작하고, 표면은 평활하여야 한다.

- 문구수정

※ 기술심의결과 반영