공단 잠정표준규격 개정(안) 대비표

* KRSA-T-2019-1002-R4 (사전제작형 콘크리트궤도(PST-B형) 패널)

현 행	변 경 (안)	변 경 사 유
[부도5]	[부도5]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도7]	[부도7]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도10]	[부도10]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정
[부도11]	[부도11]	- PST 패널에 적용되는 유리섬유 보강근의 절곡부(보강근 간격 유지 등을 위한 스트럽 등) 제작이 어려울 경우 철근으로 대체 가능하도록 개정