KR A-08011

KR A-08011

Rev.1, 12. December 2018

정비시설 일반사항

	한국철도시설공단

KR A-08011

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2017.12.30	철도고유기준 선정하여 코드제정 (설계기준처-2630, ‘17.9.6)	김한준 조홍규	김정호	이만수
1	2018.12.12	차량기지, 검수, 검수고 등 용어 변경 (기준심사처-2772, ‘18.12.12)	신승섭	민병균 한일승	손병두

경 과 조 치

이전에 이미 시행 중에 있는 설계용역이나 건설공사에 대하여는 발주기관의 장이 인정하는 경우 종전 기준을 그대로 사용할 수 있습니다.

목   차

1. 일반사항	1

2. 용어의 정의	1

부록 1. 정비규모산정 참고자료	3

1. 차량의 종류 및 제원	3

1.1 기관차	3

1.2 편성차	3

2. 차량별 정비종류 및 소요시간	4

2.1 기관차	4

2.2 편성차	6

3. 차량별 청소종류 및 소요시간	9

3.1 고속차량	9

3.2 전기동차	9

3.3 디젤동차	9

3.4 객차	9

4. 차량의 종류 및 제원	10

4.1 전기기관차	10

4.2. 디젤전기기관차	11

4.3 고속차량	13

4.4 디젤동차	17

4.5 전기동차	18

4.6 객차	19

4.7 발전차 제원	22

4.8 엔진․발전기 제원	23

4.9 화차(각종)	24

부록 2. 운영비품 적용기준(차량정비기지)	30

RECORD HISTORY	31

1. 일반사항

(1) 기본방향

철도차량의 신뢰성 유지 및 향상을 위한 시설로써 효율적인 정비시설을 지속적으로 확보하여 근무자의 안전성과 작업공정을 고려한 시설물로 계획하여야 한다.

(2) 적용범위

본 설계지침은 철도건설법 제2조에 정의한 철도차량정비기지 및 역구내 정비시설 설계에 적용하여야 하며, 본 설계지침에서 정하지 않은 사항은 관련법규 및 건설기술관리법 제34조의 설계기준 및 공단 각 분야의 설계지침을 준용하여야 하며, 특수한 경우에는 별도로 기준을 정하여 사용할 수 있다.

(3) 정비시설의 분류

정비시설은 다음과 같이 구분한다.

① 정비체계에 따라 정기적으로 정비하는 일상정비시설, 정기정비시설 등의 예방정비시설과 고장 발생 등에 따라 하는 임시정비시설로 구분한다.

② 정비형태별로 경정비시설과 중정비시설로 구분한다.

③ 차종에 의해 기관차정비시설, 편성차정비시설, 화차정비시설 등으로 구분한다.

2. 용어의 정의

이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 특별히 규정한 것을 제외하고는 철도산업발전기본법 및 철도차량유지보수규정에 정하는 바에 의한다.

(1) “정비시설”라 함은 철도차량의 전문 유지보수를 위한 차량정비기지(중수선, 경수선), 역   정비시설(주박시설, 사업소) 등이 있으며, 철도차량의 유지보수 및 청소, 유치를 위   한 시설과 부대지원시설을 말한다.

(2) “정비시설의 건설”이라 함은 철도차량정비시설의 신설 및 기존시설의 개량을 말한다.

(3) “차량정비기지”라 함은 정비시설을 갖춘 독립적인 시설을 말한다.

(4) “역 정비시설”이라 함은 정거장 구내의 측면에 위치한 정비시설을 말한다.

(5) “주박시설”이라 함은 정거장에 철도차량을 유치하고, 간단한 점검과 청소의 기능을   갖추고 있는 시설을 말한다.

(6) “중정비 시설”이라 함은 철도차량이 차체와 주행장치 등을 분리하여 각각의 부품을   정비하는 정기정비와 차륜교환(NWC), 임시정비, 특종정비 등을 시행할 수 있는 검   수시설을 말한다.

(7) “경정비 시설”이라 함은 일상정비와 정기정비 등 제반의 차량유지보수를 시행하는    정비시설로 중수선시설을 제외한 모든 정비시설을 말한다.

(8) “편성차량”이라 함은 고정편성으로 운용되는 차량을 말한다.

(9) “유치선”이라 함은 정거장 및 차량정비기지 등에서 차량을 유치하기 위한 선로로,  차량의 착발, 차량의 조성 등을 시행한다.

(10) “정비선”이라 함은 차량의 검사, 수선, 기능시험, 분해조립 등의 업무를 시행하기    위한 선로를 말하며, 일상정비선, 정기정비선, 임시정비선 등이 있다.

(11) “청소선”이라 함은 차체의 묵은 때 제거 및 차량의 외부 및 내부 청소, 오물처리    등을 시행하기 위한 선로로 일상청소선과 전반청소선 등이 있다.

(12) “임시정비선”이라 함은 철도차량의 임시정비를 시행하기 위한 선로를 말한다.

(13) “공기청소선”이라 함은 철도차량의 정비 또는 정비 전후 차량의 먼지 등을 제거하   기 위한 선로를 말한다.

부록 2. 운영비품 제공기준

(1) 후생동 : 기능유지시설 일부 비품 제공

- 강당(커튼, 고정식의자, 국기걸이대), 공용샤워실 락커 등

(2) 주  방 : 기능유지시설 고정식 주방설비기구 제공

- 씽크대, 조리대, 배식대, 배기후드, 가스취반비, 가스회전식국솥, 선반 등

(3) 정비동 : 정비장비에 포함된 공구류를 제외한 일반유지보수용 공구 미 제공

※ 철도공사와 실시설계 협의시 장비유지보수를 위한 특수공구를 도면 및 제작사양 포함하여 요구할 경우 반영

(4) 차량정비기지 내 : 안전시설물(안전표지판 등)은 제공

RECORD HISTORY

Rev.0(‘17.12.30) 2020년 UIC와 동등한 수준의 기준 고도화를 위해 철도고유기준을 선정하여 이를 집중적으로 관리하고 또한, 사용자가 손쉽게 이용하기 편리하도록 코드체계로 제정

Rev.2(‘18.12.12)  차량기지, 검수, 검수고 등 용어 변경