검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :                                                                                   Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location			경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 526		세부작업명 Work Item			재질 및 구조 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	계측기 검교정 결과 확인 - 검측장비 검교정 리스트	-	성적서 확인
2	반도체 소자 - 트랜지스타, 다이오드등 반도체는 K.S규격품 또는 동등 이상 것을 사용하여야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033) 3.1.1.항	사양서 확인		데이터 시트
3	계전기 - 궤도계전기의 KRS SG 0005 (무극선조계전기)의 소형 및 KRS SG 0008(바이어스궤도계전기)에 의한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033) 3.1.2.항	성적서 확인
4	인쇄회로기판	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033) 3.1.3.항	사양서 확인
	- 인쇄회로기판(이하 PCB라 한다)은 두께 1.6mm이상의 KS C IEC 60249-2-11 1종 GEI 0.03mm이상의 것을 사용
	- PCB상면에 부품배치도(기호), 결선도 및 배선연결점등을 인쇄 - PCB간등 주요배선은 콘넥터 방식		육안검사
5	짹, 접속단자 - 절연재는 KS M 3340, KS M ISO 7391 또는 동등이상의 것을 사용 하여야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033) 3.1.4.항	사양서 확인
6	보안기 - 궤도회로 입출력단의 보안기 (Protector)는 순간 이상전압 등이 발생시 1 NANO (10⁻⁹) Sec이하에서 동작하여야 하며, 그 외의 사항은 KRS SG 0061(보안기)에 의한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033) 3.1.5.항	성적서 확인

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :                                                                                   Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location			경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 526		세부작업명 Work Item			재질 및 구조 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process, Insp. item

적용문서

합부판정기준

Applicable Criteria

검사방법

Inspection method

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

7

배선용 전선

- 배선용 전선은 사용전류의 2배이상을 허용하는 난연성 테프론 전선 또는

동등이상의 것을 사용하여야 한다.

- 배선은 전기적 극성이 구분되도록 다음과 같은 색상 케이블을 사용하여야 한다.

AC 전원 BX (+) : 백색, CX(-) : 흑색

DC 전원 0.75SQ 이상 (+) : 적색, (-) : 청색

송/수신 제어선 1.0SQ 이상 : 실드케이블 (백색, 흑색)

속도코드제어선 0.5SQ 이상 : 백색, 흑색, 적색, 주황색, 노랑색, 청색, 보라색, 갈색

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01)

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)

3.1.6.항

전수검사

(육안, 사양서)

배선현황표 작성

8

카드수용함은 제작도면과 같이 궤도회로 송.수신카드(2중계) 및 감시카드등으로 구분하여 1개 궤도회로 장치분을 설치할 수 있는 구조인가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01)

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)

3.3.3.항

육안검사

9

카드수용함에서 각종 카드간 회로의 각 연결부분은 콘넥타및 회로기판(MOTHER BOARD)으로 가능한 배선을 줄이는 방식으로 하여야 하며, 배선및 콘넥타 접속은 열차운행의 진동에 영향을 받지 않도록 고정장치를 설치하여야 하며 견고히 제작하여야 한다.

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01)

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)

3.3.3.항

육안검사

10

튜닝카드는 카드수용함에 수용하여, 송신, 수신 입출력 단에서 현장 임피던스 본드간의 거리에 따라 선로의 용량 차이를 조정 정합하는 장치로서 궤도회로 당 1개의 카드로 구성하였는가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01)

3.3.5.항

육안검사

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :                                                                                   Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location			경기도 용인시 처인구 양지면 남곡리 526		세부작업명 Work Item			재질 및 구조 검사		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item		적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
11	궤도계전기는 AF 궤도랙에 수용하여 수신카드의 출력에 의하여 동작되는 구조로 제작되었는가?		한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.3.6.항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)	육안검사
12	임피던스본드	궤도회로의 경계점에 열차운행의 전차선 전류는 통과 시키고 신호전류는 차단하는 구조	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.3.8.항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)	육안검사
		유냉식, 방수 밀폐형 구조인가?		육안검사 (사양서확인)
13	전원공급 랙	전원공급랙에 설치되는 정류기는 병렬운전을 하여 부하의 분담을 하도록 구성하되 하나의 정류기 고장시 다른 정류기로 연속동작이 가능한가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033) 3.3.10.항	육안검사
		정류기는 입력 및 출력에 대한 전압을 측정할 수 있는 측정단자를 설치하였는가?		육안검사

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                    Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			진동, 환경시험, 전자파적합성시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	환경시험(온도시험 -30℃～ +70℃)	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.3.3 항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.3	공인인증기관 시험		AF랙 1조(조립된상태)
2	진동시험	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.7 항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.5			조립된 상태의 AF랙 1조, 전원랙 1조, 임피던스본드 1조, 미니임피던스본드 1조
2	전자파적합성 시험항목 - 전기적과도현상 내구성 시험 - 서지내성시험 - 고주파전자계유도 전도방해 내성시험 - 방사 고주파 전자계내성시험 - 정전기 방전 내구성 시험	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.9항			궤도회로 4개소 이상을 구성한 정상적인 동작상태에서 시행 (AF궤도랙 1조)
		KS C IEC 61000-4-4
		KS C IEC 61000-4-5
		KS C IEC 61000-4-6
		KS C IEC 61000-4-3
		KS C IEC 61000-4-2

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			AF궤도랙		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item		적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사		한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.5, 4.1	전수검사
2	치수 검사	제작도면과 같이 19“ 표준랙인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		치수 : 50조당 1대
	구조 검사	랙당 최대 궤도회로 5조분의 카드가 수용되는 구조인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.3.2항, 제작도면 및 한국철도표준규격(KRS SG 0033) 4.3항, 제작도면	전수검사 (육안, 사양서)
		랙 내부배선은 견고하고 미려하게 PVC 닥트내에 수용하는 구조인가?
		랙 하단에 접지단자 설치하였는가?
		실내와 현장을 연결하는 배선에 사용하는 단자는 KS C 2625에 적합하며, 분리형 블록터미널(400V-16A)이상)을 사용하였는가?

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전원공급랙(정류기 포함)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process, Insp. item

적용문서

합부판정기준

Applicable Criteria

검사방법

Inspection method

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

1

수량 및 겉모양 검사

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01)

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)4.3항

전수검사

2

AF궤도회로용 전원공급랙은 19“ 표준랙인가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면

샘플링검사

치수 : 50조당 1대

3

정류기 치수는  제작도면과 일치하는가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면

샘플링검사

치수 : 50조당 1대

4

정류기 주요제원은 다음에 적합한가?

정격입력전압	AC220V, 60Hz 단상
입력전압 허용범위	AC176V~264V
정격 출력전압 및 전류	DC24V/30A
입력전압에 대한 출력 안정도	설정된 출력전압의 ±5% 이내
출력 부하에 대한 안정도	설정된 출력전압의 ±1% 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 240mV이하 (최고치와 최저치간)
출력전압 조정범위	-10%~+15%
효 율	80%이상
표시등 및 전원 스위치	AC입력표시등(녹색), DC출력 전압계 및 전류계(3digit이상의 디지털식), 휴즈, 출력전압조정기, 전원스위치
절연저항	100MΩ (DC1000V 절연저항계)
절연내력	AC1,500V 1분간(누설전류10mA)

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.9 항

전수검사

(측정)

공인성적서로  대체가능

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                   Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			전원공급랙(정류기 포함)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item		적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
5	정류기 안정화 회로	각 PCB에는 정교한 안정화회로를 내장하여 전원불평형 등으로부터 완전한 설비의 동작이 보증	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.9 항	전수검사 (육안, 제작측정)		공인성적서로 대체가능
		정류기는 입력 전원의 변화에 대하여 안정된 출력을 낼수 있도록 전원 안정화 회로를 내장	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.9 항
6	정류기는 과전류에 대한 회로보호 기능이 있어 부하전류가 정격의 1.1배~1.2배 범위에서 보호회로가 동작하는가? - 보호회로 동작시 출력전압은 정격의 10%이내, 입력전력은 정격의 30%이내로 감소하여야 하며 과전류 원인이 제거된 후 정상상태로 자동 복귀		한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.9 항	실측검사		공인성적서로 대체가능
7	정류기 보호회로의 동작 및 복귀 소요시간은 2초 이내인가?		한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.9 항	실측검사		공인성적서로 대체가능

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			송신카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항 or 한국철도규격(KRS SG 0033)	전수검사
2	치수는 제작도면과 일치하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		50조당 1대
3	열차검지 신호 및 차상신호가 코드주파수 입력에 따라 ON/OFF 변조되고 두 신호는 합성하여 출력되는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
4	변조, 합성된 주파스를 튜닝카드로 출력하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
5	송신카드 기능의 양, 부 및 각 속도코드 입력상태를 PCB의 전면에 발광다이오드(LED)를 이용하여 표시하였는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
6	F1~F4에 대해 공용으로 사용할 수 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (동작시험)		10조당 1조
7	궤도회로에 40A의 전류를 가감 하여도 영향을 받지 않아야 한다	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (동작시험)		10조당 1조
8	600Ω 부하저항시 전원전압 15% 변동시에도 출력 전압은 지속파 측정시 50V 이상이어야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			송신카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
9	고장 및 궤도계전기 최소동작전압 이전에 자동으로 즉시 예비계로 전환하여 궤도회로의 송신이 중단되지 않는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
10	송신출력(지속파)은 부하저항 990Hz시 600Ω 1590Hz시 700Ω, 2670Hz시 1200Ω, 3870Hz시 1700Ω, 5190Hz시 2250Ω에서 송신 출력 중 차상신호(CAB SIGNAL)는 1V에서 110V까지, 열차검지 신호는 0.7V에서 90V까지 조정할 수 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
11	다음 조정단자는 패널 전면으로 인출되었는가? - 차상신호 출력조정용 - 열차검지주파수 출력조정용	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)
12	측정단자는 측정이 용이한 구조인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			수신카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033)4.3항	전수검사
2	치수는 제작도면과 일치하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		50조당 1대
3	BPF카드로 부터 수신된 수신주파수 신호를 대역필터를 거쳐 필요한 주파수를 수신하여, 구형파 코드 형태로 변환 하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
4	송신된 주파수와 수신된 주파수가 정확하게 동일한가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
5	궤도회로에 40A의 전류를 가감 하여도 영향을 받지 않아야 한다	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
6	표준상태에서 정격 입력전압 1V를 인가시에 궤도계전기 전압은 10V± 10%/24V± 10%가 되어야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
7	F1~F4에 대해 공용으로 사용할 수 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (동작시험)		10조당 1조
8	수신카드는 입력되는 신호주파수가 어떠한 속도를 지시하는지 판별할 수 있는 발광다이오드(LED)를 설치하였는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			수신카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
9	송신하는 반송파, 코드지시 종류, 수신하는 레벨(LEVEL)의 3가지가 불일치시에 수신카드는 동작하지 않는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
10	수신카드는 고장시 예비계로 무순단 전환하여 궤도회로의 기능이 중단되지 않는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
11	수신카드회로의 주요 동작점에 측정단자를 인출하였는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)
12	수신입력전압과 궤도계전기전압 측정 단자는 패널 전면으로 인출되어 있고, 측정이 용이한 구조로 하였는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.2 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			코드카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격(KRS SG 0033)4.3항	전수검사
2	치수는 제작도면과 일치하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		50조당 1대
3	연동조건으로 구성되는 연동신호조건으로 구성되는 속도코드 선별회로에서 ,선별된 속도코드를 입력받을 수 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.3 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
4	전면에 각 코드별로 LED를 설치하여 입력된 속도코드를 확인할 수 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.3 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
5	동일 궤도회로의 송신과 수신이 서로 다른 신호계전기실에 수용될 때 송신한 코드신호를 카드를 통하여 수신쪽으로 전달함으로써, 수신 판별 기능을 수행할 수 있도록 역간 송수신 중계 기능이 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.3 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
6	고장시 자동으로 예비계로 전환하여 궤도회로의 기능이 중단되지 않는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.3 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
7	F1~F4에 대해 공용으로 사용할 수 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.3 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (동작시험)		10조당 1조

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			감시카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033)4.3항	전수검사
2	치수는 제작도면과 일치하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		50조당 1대
3	송신카드와 수신카드, 코드카드의 기능을 감시하여 고장검지시 궤도회로의 기능의 중단없이 자동으로 예비계로 전환 하여야 하며 전환시간은 125ms(궤도계전기 낙하시간의 1/2)이하인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.4 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
4	전면에 궤도회로의 동작상태를 확인할 수 있는 표시창을 설치하였는가?(설정주파수, 송수신전압 및 주파수, 차상 및 코드주파수)	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.4 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)
5	궤도회로 동작 제어 스위치는 전면에 설치되었는가? - 1계/2계/AUTO S/W - 차상신호 시험 출력 S/W (시험동작시 부저경보)	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.4 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)
6	스위치는 부주의 등에 위한 오동작이 없도록 쇄정기능을 갖는 스위치를 사용하여야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.4 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (동작시험)
7	F1~F4에 대해 공용으로 사용할 수 있어야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.4 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (동작시험)		10조당 1조

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			튜닝카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격(KRS SG 0033)4.3항	전수검사
2	치수는 제작도면과 일치하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		50조당 1대
3	송수신 입출력단에서 현장 임피던스 본드간의 거리에 따라 선로의 정전용량 차이를 조정, 정합하는 기능이 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.5 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
4	송신출력을 측정할 수 있는 단자를 카드전면에 설치하였는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.5 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	전수검사 (육안)
5	F1~F4에 대해 공용으로 사용할 수 있어야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.5 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (동작시험)		10조당 1조

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			BPF카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격 (KRS SG 0033)4.3항	전수검사
2	치수는 제작도면과 일치하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		50조당 1대
3	BPF카드는 임피던스 본드에서 수신한 신호중 해당주파수만을 필터링 하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.6 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
4	BPF카드를 통과한 신호는 1계와 2계의 수신카드로 동시에 신호를 전송할 수 있는 구조인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.6 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			BPF카드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
5	수신신호 입력에 수신 케이블의 정전용량을 보상할 수 있는 튜닝부가 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.6 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
6	BPF 통과한 신호를 측정할 수 있는 단자를 전면에 설치하였는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.6 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
7	수신카드 내부의 BPF를 포함하여 반송파의 중심주파수에서 ±5% 벗어난 곳의 감쇄량은 20dB이상이어야 하며, 중심주파수 ±20%에서 감쇄량은 40dB 이상인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.6 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조

* 검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			궤도계전기		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process, Insp. item

적용문서

합부판정기준

Applicable Criteria

검사방법

Inspection method

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

1

수량 및 겉모양 검사

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격(KRS SG 0033)4.3항

전수검사

2

치수는 제작도면과 일치하는가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면

샘플링검사

50조당 1대

3

수신카드의 입력신호가 임계값을 넘으면 여자 되고, 입력신호가 수신카드의 임계값 보다 낮으면 낙하되는가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.7 or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

4

정격 및 특성은 다음과 같은가?

항 목	바이어스 계전기	무극선조 계전기
코일저항	400 ±5% Ω	600 Ω
전류	25 mA	40 mA
전압	10 V	24 V
접점구조	NR3/NR3	NR4/N4R2
낙하전류	정격전류 20%이상	정격전류 30%이상
최소동작전류	정격전류 60%이하	정격전류 80%이하
동작시간	150 ~ 450 ms	30 ~140 ms
낙하시간	10~80 mS	5 ~15 mS

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.7 or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			임피던스본드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process, Insp. item

적용문서

합부판정기준

Applicable Criteria

검사방법

Inspection method

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

1

수량 및 겉모양 검사

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격

(KRS SG 0033)4.3항

전수검사

2

치수는 제작도면과 일치하는가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면

샘플링검사

50조당 1대

3

주파수 대역은 다음과 같은가?

형식	사 용 주 파 수
Z1	990Hz, 1590Hz, 2670Hz
Z2	990Hz, 2670Hz, 3870Hz
Z3	990Hz, 3870Hz, 5190Hz
Z4	990Hz, 5190Hz, 1590Hz

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

4

1차 코일의 평형도는 60Hz 50A에서 1%이하인가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

5

각 주파수에 콘덴사 접촉을 했을 때 공진주파수는 정격치의± 30Hz 인가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

6

무부하 임피던스는 다음과 같은가?

주파수	1차 임피던스(Ω)	2차 임피던스(Ω)
990Hz	3Ω 이상	1.5KΩ
측정 조건	2차측 수신단에 2V 유기전압	2차측 송신단에 65V 인가전압

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  2  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			임피던스본드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련

번호

Serial

No.

작업공정/검사․시험항목

Work Process, Insp. item

적용문서

합부판정기준

Applicable Criteria

검사방법

Inspection method

검 사 결 과

Inspection Result

조치사항/비고

Action to be taken/Remarks

7

부하시 다음과 같은가?

주파수	1차 임피던스(Ω)	2차 임피던스(Ω)
990Hz	3.0 ~ 4.5	500 ~ 700
측정 조건	2차측 수신단에 600Ω의 부하시 유기전압 2V	1차측 3Ω의 부하를 걸고 2차측 송신단에 65V 인가전압

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

8

2차측에 3S - 1S 사이에 600Ω을 접촉하고 1차측에 60Hz에 대한 임피단스 1차 코일전류 50A에서 0.15Ω 이하인가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

9

1차 코일에 60HZ 10A ~ 100A를 통과시에 임피던스의 차는 0.02Ω 이하인가?

한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항

or 한국철도규격

(KRS SG 0033)3.4.2

샘플링검사

(측정)

10조당 1조

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  3  of  3

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			임피던스본드		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
10	임피던스본드에 흐르는 전차선 귀선전류의 허용 범위는 평상시 200A, 피크시 800A를 흘릴수 있는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
11	도체와 함체간에는 DC 1000V 절연저항계로 50MΩ이상이고, 절연내력은 AC 1,500V 에서 1분간 견디어야 하며, 누설전류는 10㎃이하인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.2.8항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조

검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  1

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			MT BOX (MT포함) [정합트랜스]		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	수량 및 겉모양 검사	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) or 한국철도규격(KRS SG 0033)4.3항	전수검사
2	치수는 제작도면과 일치하는가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.3항, 제작도면	샘플링검사		50조당 1대
3	임피단스본드와 신호계전기실 송, 수신 카드간의 선로 임피던스 정합 및 선로에 유도 되는 잡음을 차단하는 구조인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.3.8항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (육안)		10조당 1조
4	절연저항시험에 적합한가? - DC1000V 절연저항계로 50MΩ이상	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.6.3항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조
5	절연내력시험에 적합한가? - AC2,000V에서 1분간 견디고, 누설전류 0.5mA이하	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.6.3항 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.2	샘플링검사 (측정)		10조당 1조

검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  1  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			종합성능시험		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
1	궤도회로(열차검지)주파수를 차상으로 송신하는가? - F1------------1590 Hz ± 10 Hz - F2------------2670 Hz ± 10 Hz - F3------------3870 Hz ± 10 Hz - F4------------5190 Hz ± 10 Hz	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.1	전량검사 (육안)
2	차상신호 송신 주파수는 990 Hz ±10 Hz 인가?	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.1	전량검사 (육안)
3	속도제어 코드 주파수를 차상으로 송신하는가? - C1-----3.2 Hz ± 2% -----YARD MODE(25Km/H) - C2-----5.0 Hz ± 2% -----25Km/H - C3-----6.6 Hz ± 2% -----40Km/H - C4-----8.6 Hz ± 2% -----60Km/H - C5----10.8 Hz ± 2% -----70Km/H - C6----13.6 Hz ± 2% -----80Km/H - C7----16.8 Hz ± 2% -----YARD CANCEL - C8----20.4 Hz ± 2% -----예비	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.1	전량검사 (육안)
4	심선단면적 2㎟이상의 연동박판 0,1㎜ PE 절연 차폐케이블을 사용시 최대전송거리는 1.6Km까지 가능하여야 하며, 궤도회로누설저항이 2Ω/Km 이상에서 궤도연장 400M까지 종합성능에 이상이 없어야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 3.4.1 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4.1	샘플링검사 (측정)		저항을 통한 모의시험

검사 및 시험 점검표

Inspection & Test Checklist

회사/사업명(Company/Section) :/                                      Page  2  of  2

검사점검표 번호 Checklist No.				검사요청서 번호 Insp. Request No.		ITP번호/개정번호 ITP No./Rev.					제조사/공 단 Constructor/Supervisor			/
장소/위치 Location					세부작업명 Work Item			종합성능시험 (조립된AF랙)		검사/시험일자 Date of Insp./Test
점검표작성자 Prepared by		/			검토자 Reviewed By		/			승인자 Approved by		/

일련 번호 Serial No.	작업공정/검사․시험항목 Work Process, Insp. item	적용문서 합부판정기준 Applicable Criteria	검사방법 Inspection method	검 사 결 과 Inspection Result	조치사항/비고 Action to be taken/Remarks
5	시스템랙을 구성한 상태에서 전원을 인가하지 않고 각종 모듈의 입⋅출력단자와 기기랙, 각종 터미널과 기기랙, 각종 기기랙 상호간, 입력단자 및 출력단자와 랙, 금속케이스같, 각종랙과 접지단자간의 절연저항과 절연내력을 즉정한다. - DC1000V용 측정계를 사용, 절연저항은 50㏁ 이상 - 절연내력 시험은 AC2,000V 60Hz를 1분간 인가시 이상 없어야 하며 누설전류는 0.5㎃이하	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.6 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4	전량검사 (측정)
6	전원전압(DC24V)을 정격의 110%에서 연속 5시간, 전원전압을 정격 125%에서 연속 30분간 동작시켜서 어느 경우에도 수신 각부에 이상 없고 수명에도 영향을 주지 않아야 한다.	한국철도공사규격 (KRCS C 232 01) 4.8 or 한국철도규격 (KRS SG 0033)3.4	전량검사 (측정)		한국철도공사규격(KRCS C 232 01) 3.4.2.9항 정류기 제원인 출력전압 조정범위 -10%~+15%와 상이하여 110% 5시간 시험만 시행

검사․시험값이 있는 경우 값을 기록하고 합격인 경우에는 A, 불합격인 경우에는 UA로 표기한다.

Record the results of checking in detail, if any inspection or test results exists. Mark "A"(Acceptable) or "UA"(Unacceptable).

	검사자	입회자	입회자
성명/서명(수결) Name/Signature
조직/소속명 Company/Position
일 자 Date