LED형 신호기구

검사 메뉴얼

2008. 11.

한국철도시설공단

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

1

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-01.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.1.2

해당시험항목

1~2) 겉모양은 미려하고 견고하며 흠이나 균열이 없어야 한다.

설        명

- 부품의 바닥면과 PCB의 상층면이 2mm이상 이격이 없어야하고 부품의 경사 불량과 납의 도포 상태가 균일하여야 한다.

- 겉모양은 미려하고 견고하여야 하며 흠이나 결함이 없어야 한다.

- 신호기구와 LED형 신호등간의 조립상태 등을 검사하여 비틀림 등이 없어야 한다.

- 너트 및 볼트의 고정은 풀림이 없어야하고 이완되지 않아야 한다.

확인 및 시험방법

(육안 및 실측확인)

□ 확인사항

□ 겉모양 검사표 확인

- 스위치 및 구동 부위는 절체하면서 이상유무를 확인한다.

- LED부와 제어부를 분리한다.

- LED부는 LED의 고정상태가 뜬것이 있는지 경사진 것이 있는지 확인하고 10P커넥터의  이물질 도포상태를 확인한다.

- 제어부도 부품의 뜬것을 확인하고 납의 도포 상태를 육안으로 확인한다.

겉모양 검사				비고
배선 상태	접속 상태	균열	표기 상태

LED형 신호기구

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

2

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-01.02

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.1.2

해당시험항목

3) 제작 도면에 적합하여야 한다.

설        명

- 제작도면 및 물품 확인

- 치수 검사표 확인

- 각 부위별 측정시 도면의 공차이내에 들어와야 한다.(치수 검사표 참조)

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 제작도면

□ 치수 검사표

기구함

고정 브라켓

NO	구조및 겉모양	치수	공차	#1	#2	#3	#4	#5
1		∅142	±1.2
2		3	±0.2
3		∅3	±0.2
4		8	±0.5
5		16	±0.5

L

E

D

부

다목적케이스

□ 측정공구

스틸자, 버어니어 캘리퍼스,

기본공구

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	3	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-02.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.1
	해당시험항목	1) 기계적으로 견고하고 전기적인 특성이 우수하며 본 제품이 요구하는 기능과 특성에 만족하여야 한다.
설 명		- 기본사양
확인 및 시험방법 (시험성적서 또는 실측확인)		- 재료, 환경 및 성능시험에 대한 공인시험 성적서가 있을 경우 대체 할 수 있다 - 주요 부품에 대한 데이터 시트의 전기적 특성을 확인한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	4	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-03.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.2
	해당시험항목	2) 반도체 소자 및 주요부품은 주변환경에 대한 온도, 습도 등의 특성이 우수한 양질의 것으로 산업용 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.
설 명		- 기본사양
확인 및 시험방법 (시험성적서 확인)		- 환경 및 성능시험에 대한 공인시험 성적서가 있을 경우 대체 할 수 있다 - 반도체 소자 및 주요부품에 대한 데이터 시트의 온도특성을 확인한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	5	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-04.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.3
	해당시험항목	3) 취급 또는 작동중에 받을 수 있는 기계적, 전기적인 영향 및 진동 등과 같은 제반 환경여건에도 견딜 수 있어야 한다.
설 명		- 기본사양
확인 및 시험방법 (육안확인)		- 진동 및 성능시험에 대한 공인시험 성적서가 있을 경우 대체 할 수 있다 - 취부금구, 고정장치와 잠금고리등 빈번히 움직이는 부분에 대한 조립상태 및 재질을 확인한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	6	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-05.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.4
	해당시험항목	4) 부식하기 쉬운 내, 외부 금속부분에 대하여는 녹이 발생하지 않는 재질 사용 및 부식방지 처리가 되어야 한다.
설 명		- 금속부분에 대한 재질확인
확인 및 시험방법 (육안확인)		□ 구성품 목록 및 재질 - 노출되어 있는 금속부분은 부식이 되지 않는 재질로 구성되어 있거나, 부식방지를 위한 도금이나 도색 처리가 되어 있는지 확인한다.

LED형 신호기구

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	7	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-06.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.5
	해당시험항목	5~6) 사용되는 부품은 고유기능, 성능 및 특성에 있어서 허용오차 범위내의 재료로 대체가 가능해야 하며, 이때 신호등의 기능 및 성능에 영향을 주지 않아야 한다.
설 명		- 기본사양
확인 및 시험방법 (육안확인)		- 사용된 부품은 일반적으로 사용되는 구하기 쉬운 상용품으로 구성되어 있는지 또한 대치품의 유무를 확인한다. - 사용된 부품은 단종이 되지 않고 현재 판매가 되고 있는 제품인지 확인한다. - 데이터 시트를 확인하여 대체가능 품을 확인한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

8

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-07.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.6

해당시험항목

7) 기판의 두께는 1.6mm 이상이어야 한다.

설        명

- 기본사양

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 기판두께측정

- 사용된 기판의 두께를 확인한다.

□ 관련사진

구 성 품		치 수 검 사
제어부기판	LED부기판

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

9

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-07.02

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.6

해당시험항목

8) 기판은 부식방지를 위하여 전.후면에 절연코팅 처리를 하여야 한다.

9) 사용되는 인쇄회로 기판은 KS C IEC 60249 및 관련 KS 규격이어야 한다.

설        명

- 기본사양

확인 및 시험방법

(육안확인)

□ PCB 제조사의 공급사양서를 확인한다.

□ 제어부 기판 및 LED부 기판의 양면에 코팅이 되어 있는지 육안으로 확인한다

□ 관련사진

코팅전	코팅후

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

10

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-08.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.7

해당시험항목

10) 렌즈의 재질이 유리, KS M ISO 7391 또는 동등 이상이며, 두께는 5mm 이상, 무색이어야 한다.

설        명

- 기본사양

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 제조사로 부터 공급사양서를 확인한다.

□ 렌즈의 두께를 측정하여 규격이내의 제품인지 확인한다.

□ 관련사진

렌즈측정 모습

측정공구:버어니어 캘리퍼스

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

11

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-08.02

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.7

해당시험항목

11) 렌즈는 거품 모양의 흠, 긁힘, 뒤틀림, 주름살의 명암, 기포, 얼룩 등이 없어야 한다.

설        명

- 기본사양

확인 및 시험방법

(육안확인)

□ 육안으로 흠, 긁힘, 뒤틀림, 주름살의 명암, 기포, 얼룩등이 있는지 확인한다.

□ 관련사진

렌즈의 확인

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	12	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-08.03	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.1.7
	해당시험항목	12~13) 렌즈는 등기구에 부착하여 정격 전압으로 점등했을 때 온도상승으로 인한 변형, 변질이 발생하지 않아야 하며 장시간 사용하여도 성능의 변화가 없어야 한다.
설 명		- 내구성 확인
확인 및 시험방법 (시험성적서 또는 실측확인)		□ 점등시험 - 신호기구의 배선상태를 확인하고 단자판에 Y,R,G 모듈별 공통, 주심, 부심단자에 전원공급기를 연결하고 AC50V를 인가한다. - 주심 및 부심에 전원을 투입하고 LED점등상태를 확인한다. - 2시간 후 렌즈의 변형유무를 확인한다. □ 외부 공인기관의 성적서 공인기관으로부터 시험이 이루어졌을 경우 성적서로 대체할 수 있다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	13	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-09.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.2.1
	해당시험항목	1) 제작도면 및 LED형 신호등용 신호기구는 KRS SG 0021-06 (다등형 색등식 신호기구), KRS SG 0022-06 (수지형 입환 신호기구)에 적합하여야한다.
설 명		- 신호기구함
확인 및 시험방법		□ 시험내용 - 성능시험 - 살수시험 - 절연저항 및 절연내력 - 재질시험 - 굴곡하중시험 * 시험편참조

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호		Rev.0	절차서 NO.	14	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-10.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.2.2
	해당시험항목	2) LED 신호등은 빛을 발광하는 LED모듈과 출력전압, 소등검지 등을 제어하는 제어모듈로 구성되어 있어야 한다. 3) 분리가 가능하고 교체가 용이하여야 한다.
설 명		- 블럭도 참조
확인 및 시험방법 (육안확인)		LED 모듈				제어모듈

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호		Rev.0	절차서 NO.	15	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-11.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.2.3
	해당시험항목	4) LED 모듈에 설치된 LED의 수량은 180± 5%로 구성되어 있어야 한다. 5) 구성모양은 φ140-0㎜+2㎜의 원형안에 균일한 간격으로 배치되어 있어야 한다.
설 명		- LED 부
확인 및 시험방법 (실측확인)		□ LED 수량 확인				□ LED 배치 각 열단위 LED 수량 (외각부터 1열) 1열 : 40개 2열 : 35개 3열 : 30개 4열 : 25개 5열 : 20개 6열 : 15개 7열 : 10개 8열 : 5개 합계 : 180개 □ LED부 크기 A-A'간을 버어니어 캘리퍼스로 측정하여 기준값 이내인지 확인한다.

A

A'

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	16	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-12.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.3.1
	해당시험항목	6) 이완되기 쉬운 부분에 사용하는 너트 및 나사 등에 대하여는 너트이완을 방지할 수 있도록 되어있는가?
설 명		- 모듈 및 신호기구
확인 및 시험방법 (육안확인)		- 제어부 및 LED 부의 체결시 볼트에 의한 고정이 되었는지 확인한다. - 신호기구에 취부금구는 볼트 풀림방지 기능(스프링 와샤)이 있는지 확인한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	17	1/2
구 분	검사번호	KR-I-LED-13.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.1
	해당시험항목	1) LED형 신호등 제어모듈의 사용(입력)전원은 AC 50V± 20%와 DC 50V± 20% 겸용이며, DC의 경우에는 극성에 관계없이 사용이 가능하여야 한다.
설 명		입력전원 범위: AC 40~60[V], DC 40~60[V]
확인 및 시험방법 (성능확인)		□ AC 전원검사 - 아래의 그림과 같이 결선한다. - AC전원 공급기의 출력전압을 AC40V로 맞추고 SW1,2를 ON시키고 LED의 점등 상태를 확인한다. - AC전원공급기의 전원을 AC50V, AC60V로 맞추고 정상동작을 하는지 확인한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼		절차서 NO.	18	2/2
확인 및 시험방법 (성능확인)	□ DC 전원검사 - 아래의 그림과 같이 결선한다. - DC전원 공급기의 출력전압을 DC40V로 맞추고 SW1,2를 ON시키고 LED의 점등 상태를 확인한다. - DC전원공급기의 전원을 DC50V, DC60V로 맞추고 정상동작을 하는지 확인한다.
	사용장비 : AC전원 공급기, DC전원 공급기, 멀티 테스터기

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	19	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-14.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.2
	해당시험항목	2) LED형 신호등의 확인거리는 정격전압의 80%를 인가하여 맑은날 주간을 기준하여 1,000m이상에서 확인이 명확한가?
설 명		- LED신호등의 인지거리 확인
확인 및 시험방법 (육안확인)		□ 검사순서 - LED신호기구를 시선과 같은 높이로 수평을 맞추어 설치한다. - 슬라이닥스를 이용하여 AC40V（８０％）에 맞추고 전원을 투입한다. - 전방 1000m앞에서 신호등의 점등상태를 확인한다. - Y,R,G 색상별로 동일하게 확인한다.

확인위치

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	20	1/2
구 분	검사번호	KR-I-LED-15.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.3
	해당시험항목	3) LED형 신호등의 광도(光度)는 신호기구에 설치한 상태로 측정 광원의 전방 2m의 거리에서 측정 시 기준값 이내이어야 한다．
설 명		기준： 주간－ 녹색 400~800, 적색 300~500, 황색 160~400, 청색 350~700 야간－
확인 및 시험방법 (실측확인)		□ 검사순서 ① 측정환경 : 실내온도는 10~30℃범위이고 습도는 관계 없음 ② 아래그림과 같이 정격전압 AC50V를 공급하고 점등상태로 15분간 방치한다． ③ 조도계를 이용하여 LED신호등과 중심선측으로부터 2M의 거리에서 측정한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

절차서 NO.

21

2/2

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 관련사진

광도측정	조도계

사용장비 : AC전원 공급기, 조도계

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	22	1/2
구 분	검사번호	KR-I-LED-16.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.4
	해당시험항목	4) 제어모듈에는 보호설비를 설치하여 낙뢰 및 전차선지락 등 이상전압으로부터 보호되어야 한다. 5) 사용된 부품은 과전압, 과전류 입력에 따른 내성, 신뢰성, 내구성이 보장되어야 한다.
설 명		－회로도 및 데이터시트 참조
확인 및 시험방법 (시험성적서 또는 실측확인)		□ 시험성적서 확인 － 절연내력， 충격파시험， 서지내성시험 등 관련된 공인시험이 있을 경우 시험결과로 대체 한다． □ 보호회로의 반영 － 과전압 방지회로， 과전류 차단회로， 노이즈 필터 등 회로 반영 □ 보호소자 및 데이터시트 확인 － 바리스터（ＴＮＲ），폴리스위치，ＬＩＮＥ Ｆｉｌｔｅｒ사용， 광결합소자（Ｐｈｏｔｅｒ ｃｏｕｐｌｅｒ）

LED형 신호기구 검사 메뉴얼		절차서 NO.	23	2/2
확인 및 시험방법 (시험성적서 또는 실측확인)	□ 회로도
	사각형：보호회로

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	24	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-17.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.5
	해당시험항목	6) 제어모듈 전원회로에는 1차측에 유도되는 이상전압이 출력에 영향을 주지 않도록 구현 하여야 한다．
설 명		－ 회로도 확인
확인 및 시험방법 (시험성적서 또는 실측확인)		□ 회로구성 －１，２차 전원이 분리되었는지 확인． □ 시험성적서 확인 －절연내력， 충겨파시험， 서지내성시험등 관련된 공인시험이 있을 경우 시험결과로 대체한다． □ 회로도

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

25

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-18.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.6

해당시험항목

7) LED의 일부가 소등, 단선 및 소손 등이 되더라도 계속 신호현시가 되며, 작동중인 다른 LED는 과전류 등으로 인한 소손이 없도록 LED 모듈이 구성되어있어야 한다.

설        명

－ 성능시험

확인 및 시험방법

(육안확인)

□ LED단선

－LED부의　LED중　일부를　파손시켜　동작상태를　확인한다．

－일정시간　동안　방치하였을 경우　ＬＥＤ의　추가　소손　또는　정상동작을　하는지　확인한다．

□ LED배열구조　확인

－LED의　배열　구조상　한　개이상　소등시　다른　LED에　영향이　없는 구조인지　또한　전류의　제한이　이루어지는지　확인　한다．

부분소등	ＬＥＤ의 망형구성

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	26	1/２
구 분	검사번호	KR-I-LED-19.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.7
	해당시험항목	8) LED모듈 자체 소비전력은 정격전압과 25± 1℃의 온도에서 점등될 때 12W이하 이어야한다.
설 명		－ 정격전압 ： ＡＣ／ＤＣ ５０Ｖ 주위온도：25± 1℃
확인 및 시험방법 (실측확인)		□ 시험방법 ① 측정환경 : 실내온도는 10~30℃범위이고 습도는 관계 없음 ② 아래그림과 같이 구성하고 SW1을 on하고 AC전압을 ５0V로 조정한 후 소비전력을 측정한다. ③ 설정스위치에서 그룹형으로 전환과 삽입형으로 전환하여 ②을 반복 측정한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

절차서 NO.

27

2/2

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 관련사진

삽입형 AC 50V
그룹형 AC 50V

사용장비　：ＡＣ슬라이닥스，　전력　측정기

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

28

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-20.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.8

해당시험항목

9) LED신호등의 광출력을 구현하는 개별회로에 고장이 발생할 경우에도 신호등의 광출력 감소율은 5%를 초과하지 않는 회로로 구성하여야　한다．

설        명

－절차서　２８번과　병행

확인 및 시험방법

(성능확인)

□ LED 단선

－LED를　임의로　파손 후　광출력 값을　확인한다．

□　광도값

구 분	광 도 (cd)
	주 간		５％감소시
	하한	상한	하한	상한
녹 색	400	800	３８０	800
적 색	300	500	２８５	500
황 색	160	400	１５２	400

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	29	1/２
구 분	검사번호	KR-I-LED-21.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.9
	해당시험항목	10) LED의 소등율이 30% 이상일 경우 신호현시의 변화 없이 조작판에서 검지가 가능하여야한다. 11) LED 소등율이 50% 이상일 경우 소등 되어야 한다.
설 명		－ 소등율 검사
확인 및 시험방법 (실측확인)		□ 검사 절차 : ① 아래그림과 같이 AC50V의 정격전압을 구성하고 SW1과 SW2스위치를 모두 on한다. ② LED부의 LED를 30%이상 단선을 하여 부심으로 전환되는지 확인한다. ③ LED부의 LED를 50%이상 단선을 하여 소등 동작하는지 확인 한다. ④ 주간/야간으로 확인한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

절차서 NO.

30

2/2

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 동작상태

① 주간시에 30%이상 소등검지시 주심은 단선되고 부심으로 전환이 되며, 표시LED램프는 부심위치에 점등이 되어야 하고 야간시에는 전환되지 않아야 한다.

② 주간시에 50%이상 소등검지시 주심때와 부심때에 LED부의 램프는 모두 소등되고 입력전원측의 전류는 50mA이하이어야 하고 주심, 부심 표시램프는 모두 소등되어야 한다.

□ 관련사진:

부분소등(30%)	부분소등(50%)	소등

사용장비　：신호등 검사지그， 전원공급기

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

31

1/3

구 분

검사번호

KR-I-LED-22.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.10

해당시험항목

12~14）LED신호등은 유니트방식 연동장치 및 자동폐색장치와 시스템방식 연동장치에서 소등검지계전기가 작동할 수 있도록 제작하여야 하며 절체스위치를 설치하여야 한다.

설        명

－ 유니트 방식별 동작전류 및 유지전류 측정

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 기준전류값

분 류	기 준 치
	동작전류	유지전류
유니트방식(AC)	424㎃ 이상	235㎃ 이상
유니트방식(DC)	275㎃ 이상	165㎃ 이상
시스템방식	66㎃ 이상	44㎃ 이상
동작전류 발생시간	초기전원투입시는 0.5~1초 이하이고 단선검지 후 복구시에는 0.3~0.5초 이하

□ 검사 절차

① LED신호등 모듈에 그림과 같이 AC전압계와 AC전류계를 구성한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼		절차서 NO.	32	2/3
확인 및 시험방법 (실측확인)	② 전원전압을 AC40~AC60V까지 10V 단위로 공급하면서 주심측의 동작전류 및 유지전류값을 측정한다. ③ ②항을 측정시에 SW1을 on/off하여 부심측의 단선 검지후 복구시의 동작전류 및 유지전류값을 측정하고 SW2를 on/off하여 부심측의 단선 검지후 복구시의 동작전류 및 유지전류값을 측정 ④ LED신호등의 설정스위치를 그룹형과 삽입형으로 설정해서 ①~③항은 반복하면서 전류값을 측정한다. ⑤ LED신호등 모듈을 아래그림과 같이 DC전압계와 DC전류계를 구성한다.
	사용장비 ：신호등 검사지그， 전원공급기

LED형 신호기구 검사 메뉴얼		절차서 NO.	33	3/3
확인 및 시험방법 (실측확인)	⑥ 전원전압을 DC40~DC60V까지 10V 단위로 공급하고 ③~④항을 반복하면서 동작전류 및 유지전류값을 측정한다. ⑦ 측정된 값을 LED신호등 검사서에 기록한다.
	사용장비 ：신호등 검사지그, 전원공급기

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	34	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-23.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.11
	해당시험항목	15) LED 신호등은 야간에도 소등검지계전기가 정상작동 할 수 있도록 전류 소모량을 자체적으로 보상되어야 한다.
설 명		- 기본사양
확인 및 시험방법 (실측확인)		- LED신호등을 야간동작을 하도록 설정한다. - LED를 30%와 50%로 소등시키며 동작을 테스트 한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

35

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-24.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.12

해당시험항목

16) 야간은 주간의 40~60%의 밝기로 자동 조정이 가능하여야 한다.

설        명

주/야간 밝기 자동변한

확인 및 시험방법

(기능확인)

□ 검사 절차

① 측정환경 : 실내온도는 10~30℃범위이고 습도는 관계 없음

② 정격전압 AC50V를 공급하고 15분 후에 조도계를 이용하여 LED신호등과 중심선측으로부터 2M의 거리에서 측정한다.

③ 설정스위치에서 예비모드 스위치를 예비모드와 일반모드로 전환하여 주간과 야간시의 광도를 측정한다.

(측정기준)

구 분	광 도 (cd)
	주 간		야 간
	하한	상한	하한	상한
녹 색	400	800	160	480
적 색	300	500	90	300
황 색	160	400	48	240

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

36

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-25.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.13

해당시험항목

17) LED 소등율이 30%이상일 경우에는 야간에도 주간방식으로 작동하여야 한다.

설        명

- 기본동작

확인 및 시험방법

(기능확인)

□ 검사절차

- LED부의 LED가 30%이상 제거된 모듈을 준비한다.

- LED부의 빛검지 소자(CDS)부분을 가려 야간 상태로 만든다.

- LED부의 밝기에 변화가 없는지 확인한다.

□ 관련사진

부분소등(30%)	야간동작시(CDS 가림)

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

37

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-26.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.15

해당시험항목

18) LED형 신호등 제어모듈은 각 등(Y,R,G)에 상호 호환이 가능하여야 한다.

설        명

-기본사양

확인 및 시험방법

(기능확인)

□ 검사절차

- LED신호등의 제어모듈과 LED부를 분리한다.

- Y색상의 LED부를 제어부와 조립한 한다.

- 전원을 공급하고 동작상태를 확인한다.

- LED부 R,G를 동일한 제어부와 번갈아 가며 교체하여 동작을 확인한다.

□ 관련사진

제어모듈분리	LED부 - Y	LED부 - R	LED부 - G

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

38

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-27.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.16

해당시험항목

19) LED형 신호등은 전압과 온도의 변동 범위내에서 전압은 50± 1V, 온도는 25± 1℃에서의 광도와 비교하여 녹색, 청색, 적색은 ± 20%범위 황색은 ± 30%범위 이내이어야 한다.

24) LED형 신호등은 전압변동 범위내에서 광도와 색도를 측정시 성능이 만족하여야 한다.

설        명

- 온도변화에 따른 등색시험

확인 및 시험방법

(시험성적서 또는 실측확인)

□ 검사절차

① 측정시 온도를 25± 1℃로 유지한다.

② 정격전압 AC50V를 공급하고　점등상태로 15분간 방치한다．

③ 조도계(휘도계)를 이용하여 LED신호등과 중심선측으로부터 2M의 거리에서 측정한다.

④ 공급전압을 40~60V 까지 10V씩 증가 시키며 측정을 반복한다.

⑤ 기준값(50± 1V, 온도는 25± 1℃)에서의 광도와 비교하여 색상별 오차범위를 확인한다.

구 분	광 도 (cd)
	하한	상한	변동범위
녹 색	400	800	± 20%
적 색	300	500	± 20%
황 색	160	400	± 30%

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	39	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-28.01	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.17
	해당시험항목	20) 렌즈 및 LED모듈은 외부광선에 변형이나 변색이 되지 않아야 한다.
설 명		- 기본사양
확인 및 시험방법 (시험성적서 또는 육안확인)		□ 렌즈 렌즈는 무색의 유리로 구성되어 있어야 하며 재질의 특성상 변형이나 변색이 없다. □ LED LED는 컬러의 렌즈를 사용했을 경우 변색 유무를 확인하고 LED칩 자체가 색을 발산하는 경우에는 변형이나 변색이 없다. □ 공인시험 성적서 또는 특성표 참조

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

40

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-29.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 4.4.18

해당시험항목

21) 제어모듈에는 작동상태(주심, 부심, 고장 등)를 검지 및 표시하는 기능이 있어야 한다.

설        명

- 제어부의 동작 상태를 육안으로 확인하기 위한 표시램프의 유무 확인

확인 및 시험방법

(기능확인)

□ 검사순서

- 표시램프의 설치 유무를 확인한다.

- 주심, 부심, 고장의 상태일때 점등 유무를 확인한다.

□ 검사순서

제어부 표시램프	동작상태 확인

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

41

1/2

구 분

검사번호

KR-I-LED-30.01

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.2.3

해당시험항목

22) LED형 신호등의 색도를 측정시 점등 15분 후의 값이 색좌표 범위이내이어야 한다.

설        명

- 등색시험

확인 및 시험방법

(시험성적서 또는 실측확인)

□ 시험방법

① 측정시 온도를 25± 1℃로 유지한다.

② 정격전압 AC50V를 공급하고　점등상태로 15분간 방치한다．

③ 조도계(휘도계)를 이용하여 LED신호등과 중심선측으로부터 2M의 거리에서 측정한다.

④ 측정값이 색좌표 범위 이내인지 확인한다.

[색도 범위]

렌즈색	제한구간	좌 표
		위치	x	y
적색	황색	가나	0.655 0.665	0.335 0.335
	적색	다라	0.700 0.710	0.290 0.290
황색	녹색	마바	0.555 0.560	0.435 0.440
	백색	마사	0.555 0.612	0.435 0.382
	적색	사아	0.612 0.618	0.382 0.382

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

절차서 NO.

42

2/2

확인 및 시험방법

(시험성적서 또는 실측확인)

렌즈색	제한구간	좌 표
		위치	x	y
녹색	황색	자차	0.200 0.200	0.770 0.640
	백색	차타	0.200 0.140	0.640 0.440
	청색	카타	0.020 0.140	0.440 0.440

[색도좌표]

사용장비 : AC전원 공급기, 조도계, 줄자, 수평계

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

43

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-30.02

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.2.3

해당시험항목

23) LED형 신호등의 수평거리 2m 지점에서 광도를 측정시 광도 범위 이내이어야 한다.

설        명

- 등색시험

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 시험방법

① 측정시 온도를 25± 1℃로 유지한다.

② 정격전압 AC50V를 공급하고　점등상태로 15분간 방치한다．

③ 조도계(휘도계)를 이용하여 LED신호등과 중심선측으로부터 2M의 거리에서 측정한다.

④ 측정값이 광도 범위 이내인지 확인한다.

[광도범위]

구 분	광 도 (cd)
	하한	상한
녹 색	400	800
적 색	300	500
황 색	160	400

사용장비 : AC전원 공급기, 조도계, 줄자, 수평계

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	44	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-30.03	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.2.3
	해당시험항목	26) 각 신호등의 LED를 30% 소등시킨 후 소등검지계전기가 낙하되어 소등표시를 하고 신호현시가 계속 유지되어야 한다.
설 명		－LED 소등율 검사
확인 및 시험방법 (기능확인)		□ 검사 절차 : ① 아래그림과 같이 AC50V의 정격전압을 구성하고 SW1과 SW2스위치를 모두 on한다. ② LED부의 LED를 30%이상 단선을 하여 소등검지계전기가 낙하되는지 확인한다. (상태 표시용 LED는 부심으로 전환되는지 확인한다.) ③ LED부는 계속 점등 상태를 유지 하여야 한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼

개 정

번 호

Rev.0

절차서

NO.

45

1/1

구 분

검사번호

KR-I-LED-30.04

규  격

한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.2.3

해당시험항목

27) LED를 50% 소등시킨 후 LED신호등은 소등되어야 한다.

설        명

－LED 소등율 검사

확인 및 시험방법

(실측확인)

□ 검사 절차 :

① 아래그림과 같이 AC50V의 정격전압을 구성하고 SW1과 SW2스위치를 모두 on한다.

② LED부의 LED를 50%이상 단선을 하여 소등검지계전기가 낙하되는지 확인한다.

③ LED부는 소등 되어야 한다.

□ 관련사진:

부분소등(50%)	1~2초 후 소등

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	46	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-30.05	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.2.3
	해당시험항목	28) 신호현시가 바뀔 때 소등검지계전기가 모두 낙하되어 순간적으로 소등표시를 하지 않아야한다.
설 명		- 기본 동작
확인 및 시험방법 (기능확인)		□ 공급전원이 차단되거나 LED가 50%이상 소등되기 전에는 계속 점등되어야 한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	47	1/1
구 분	검사번호	KR-I-LED-30.06	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.2.3
	해당시험항목	절연저항 및 절연내력 시험
설 명		30) 절연저항시험시 KSC 1302에서 규정된 DC500 V의 절연저항계로 측정시 10㏁이상의 절연저항이 측정되어야 한다. 31) 절연내력시험시 AC1500V 60㎐를 1분간 인가하였을 때 이상이 없으며 누설전류는 10㎃이하 이어야 한다.
확인 및 시험방법 (실측확인)		-시험절차 ① LED신호기구에 조립된 모듈의 입력단자를 서로 연결 한다. ② 절연저항계의 어스(EARTH)단자를 외함에 고정하고 전압단자를 모듈의 입력단자와 접속한 후 저항값을 측정한다. ③ 측정값을 체크시트에 기록한다. 1) 절연내력시험 -시험절차 ① LED신호기구에 조립된 모듈의 입력단자를 서로 연결 한다. ② 내전압시험기의 RETURN단자를 외함에 고정하고 전압단자를 모듈의 입력단자와 접속한 후 누설전류값을 측정하여 기준치 이내인지 확인한다. ③ 측정값을 체크시트에 기록한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼					개 정 번 호	Rev.0	절차서 NO.	48	1/3
구 분	검사번호	KR-I-LED-30.07	규 격	한국철도표준규격 KRS SG 0002-06R 5.2.3
	해당시험항목	외부 공인기관 시험
설 명		- 외부 공인기관에 시험을 의뢰할 경우 성적서로 대체할 수 있다.
확인 및 시험방법 (시험성적서 확인)		□ 공인시험 항목 29) 진동시험 KS R 9186의 2종B에 의하여 시행하여 이상이 없어야 한다. 32) 충격파시험 3,000V(1.2×50㎲)를 인가하였을 때 이상이 없어야 한다. 33) 서지내성시험 KS C IEC 61000-4-5에 따라 LED신호등을 점등시킨 상태에서 시행, 시험등급은 3등급으로 시험시 이상이 없어야 한다. 34) 순간전압강하 및 순간정전 내성시험 KS C IEC 61000-4-11의 시험에 의해 이상이 없어야 한다. 35) 전압변화 내성시험 KS C IEC 61000-4-6의 시험방법에 따라 시험에 의해 이상이 없어야 한다. 70± 2℃에서 240시간 이상 시험시 이상이 없어야 한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼		절차서 NO.	49	2/3
확인 및 시험방법 (시험성적서 확인)	36) 내한성 시험 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 주위온도 -30± 2℃에서 240시간 이상 시험시 이상이 없어야 한다. 37) 내열성 시험 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 온도챔버를 이용하여 주위온도 70±2℃에서 240시간 이상 시험한다. 38) 내습성 시험 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 주위온도 40± 2℃, 상대습도 90～95%에서 240시간 이상 시험시 이상이 없어야 한다. 39) 온도변화 시험 정격전압을 인가하여 신호등을 20초 점등, 20초 소등상태로 시험 조건에 따라 30회 이상 시험시 이상이 없어야 한다. 40~2) 온도상승 시험 정격전압을 인가하여 신호등을 점등시킨 상태로 주위온도 40±2℃로 온도를 상승시켜 각 부의 온도가 거의 일정하게 되었을 때 기구 부분을 측정하여 적합하여야 한다.

LED형 신호기구 검사 메뉴얼		절차서 NO.	50	3/3
확인 및 시험방법 (시험성적서 또는 성능확인)	44) 내구성 시험 반복점등시험 : 정격 입력전압을 주기로 ON/OFF하여 연속 200,000회 이상 반복시 이상이 없어야 한다. 연속점등시험 : 입력전압을 정격전압의 120%를 인가시 240시간 유지하여 이상이 없어야한다. 46) 신호기구 시험 재질시험, 살수시험:KSR 9189 2종