KRS 규격

공단 잠정규격(KRSA-T)(안) Rev.a

비고

	한국철도표준규격 전자연동장치 (Electronic Interlocking Device)	KRS SG 0015 – 20(R) 제정 개정 2020.12.14 확인

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 궤도회로, 선로전환기, 신호기, 폐색장치 등의 상호 연쇄조건을 내장형 시스템에 의해 분석, 제어, 표시하여 열차를 안전하게 운행하게 하는 전자연동장치(이하 “장치”라 함)에 대하여 적용한다.

1.2 분류

1.2.1 본 장치는 해당 역의 진로수에 따라 다음과 같이 분류한다.

[표 1] 역의 규모에 의한 분류

형별	기호	진로수	비고
소	EIS - S	60이하
중	EIS - M	61～140
대	EIS - L	141이상

1.2.2 본 장치는 기능에 따라 다음과 같이 분류하고 역별 소요수량은 별도 지정에 의한다.

[표 2] 주요 구성품

구분	주요 구성품	수량	비고
연동논리부	- 시스템 서브랙 (전원모듈, CPU모듈, 통신 모듈) - 입력모듈 - 출력모듈 선로전환기제어모듈 신호기모듈 (입환, 주신호기)* 기기랙	1식 소요량 소요량 소요량 소요량 1개*	자기 검사기능을 갖는 결함허용과 교체가 용이한 구조의 다중계
광통신부	- 광케이블 분배함 - 전원모듈 - 광변환모듈 - 기기랙 - 광케이블	1개 소요량 소요량 1개 소요량	다중계 구성
표시제어부	- 산업용컴퓨터 - 절체스위치 모듈 - 광케이블 분배함 전원모듈 광변환모듈 - 기기랙 - 모니터 - 운전취급 탁자 및 의자 - 절연변압기	2대 1개 1개 2개 2개 1개 1개 1조 1대

구 분	주 요 구 성 품	수 량	비 고
유지보수부	- 산업용 컴퓨터 - 모니터 - 프린터 - 기기랙	1대 2개 1대 1개
전원 장치	- 무정전전원장치(3, 5, 7.5, 10 ㎸A) - 절연변압기 (3, 5, 7.5, 10 ㎸A) - 정류기 (DC 24 V/20 A 이상)	1대 1대 2개*	용량 별도지정
폐색랙	주파수송수신부(실내연동장치용) - 주파수 송수신부랙 - 전원모듈 - 송신모듈(T701~T718) - 수신모듈(R701~R718)	소요량	전원, 송신, 수신카드 포함
계전기	- 무극선조계전기(KRS SG 0005) - 유극선조계전기(KRS SG 0004) - 직류자기유지계전기(KRS SG 0003) - 소등검지전류계전기(KRS SG 0013)	소요량
계전기 랙	19인치 표준 랙(제작도면)	소요량	55개용(최적 45개)
궤도 랙	- 19인치 표준 랙(제작도면)	소요량	I형 : 8개용(최적 7개) B형: 24개용(최적 20개)
저항자 랙	- 19인치 표준 랙(제작도면)	소요량	퓨즈: 5열(100개)
분선반 랙	- 19인치 표준 랙(제작도면)	소요량	180 회선 수용

주) * 표시 항목은 확장랙을 사용할 경우 그 수만큼 추가하여야 함.

1.2.3 계전기 및 입출력 정보수는 다음표에 의하여 산출하고 역별 소요량은 별도지정에 의한다.

[표 3] 입․출력 정보수 및 계전기 소요량

단위시설물				시설물 단위당 입․출력 정보수		계전기 소요량		비고
				입력	출력	종류	수량
궤도회로				×1 (TR)	-	-	-
주신호기			3 현시	x8 (HR, GR, LMRx6)	x2 (HR, GR)	무극선조 전류검지	x2 (HR, GR) x3 (Y, R G)	-LMR : 2회로용 사용 -유도신호 진로가 있을 경우 입․출력 및 계전기 각 1개 추가 함
			4 현시	x9 (HR, YR, GR, LMRx6)	x3 (HR,YR,GR)	무극선조 전류검지	x5(HR, YR, GR, LMPRx2) x3(Y, R, G)
			5 현시	x11 (HR, YR, GR, LMRx8)		무극선조 전류검지	x5(HR, YR, GR, LMPRx2) x4(Y, R, G, Y1)
출 발 신 호 도착점			3 현시	x1	-	무극선조	x1 (자동폐색)	출발신호 현시계열 제어
			4 현시	x2	-	무극선조	x2 (자동폐색)
			5 현시	x3	-	무극선조	x3 (자동폐색)
단선자동폐색				×5 (ZR, DIR, BR, DR, CNR)		무극선조	×5 (ZR,DIR, BR,DR,CNR)
복선자동페색	고장정보			×1		무극선조	×1	수신반응
	궤도정보			×1		무극선조	×1
입환표지				×1 (HR)	×1 (HR)	무극선조	×1 (HR)
입환신호기				×1 (HR)	×2 (HR,무유도)	무극선조	×2 (HR,무유도)
선로전환기				x2 (KR) x2 (WR) x1 (WLR)	모듈당 8대 제어 x1 (WLR)	유극선조 자기유지 무극선조	x1 (KR) x1 (WR) x1 (WLR)
건널목		고장표시		×1		무극선조	×1	수신반응계전기
		구내제어		×1	×1 (SR)	무극선조	×1 (SR)
시스템공통				20	2	무극선조	2

2. 적용자료

KS C IEC 60249-2-11 다층 인쇄 회로 기판 제조용 일반 등급의 박막 에폭시 유리 섬유 직물

동 입힘 적층판

KS T 1002 수송 포장 계열 치수

KRS SG 0003 직류자기유지계전기

KRS SG 0004 유극선조계전기

KRS SG 0005 무극선조계전기

KRS SG 0013 계전연동장치

KRS SG 0055 복선자동폐색제어장치

KRS SG 0067 지상신호제어설비 시험방법

DIN 41612 표준 커넥터

IEC 60068-2-1 Environmental testing - Part 2-1 : Tests - Test A : Cold

IEC 60068-2-2 Environmental testing - Part 2-2 : Tests - Test B : Dry heat

IEC 60068-2-14 Environmental testing - Part 2-14 : Test - Test N : Change

of temperature

IEC 60068-2-27 Environmental testing - Part 2-27 : Tests –Tests Ea and

guidance : Shock

IEC 60068-2-30 Environmental testing - Part 2-30 : Tests - Test Db : Damp

heat, cyclic(12h+12h cycle)

IEC 60068-2-64 Environmental testing - Part 2-64 : Tests - Test Fh :

Vibration, broadband random and guidance

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosure(IP Code)

IEC 62236-4 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4 :

Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus

IEC 62498-3 Railway applications –Environmental conditions for equipment – Part3

: Equipment for signalling and telecommunications

IEC 62236-1 Railway applications - Electromagnetic compatibility – Part1:

General

IEC 62497-1 Railway applications - Insulation coordination - Part1: Basic

requirements – Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment

IEC 62278 : Railway Applications - The Specification and Demonstration of

Reliability, Availability, maintainability and Safety (RAMS)

IEC 62279 : Railway Applications - Communications, signaling and processing

systems – Software for railway control and protection systems

IEC 62425 : Railway Applications - Communications, signaling and processing

systems Safety related electronic systems for signaling - Safety related electronic systems for signalling

IEC 62280 : Railway applications. Communication, signalling and processing

systems. Safety-related communication in transmission systems

3. 필요조건

3.1 재료

3.1.1 반도체 및 주요 부품은 산업용 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

3.1.2 본 장치에 사용되는 부품은 고유기능, 성능 및 특성에 있어서 허용오차 범위내의 재료로 대체가 가능해야 하며, 이때 시스템의 기능 및 성능에 영향을 주지 않아야 한다.

3.1.3 본 장치에 사용되는 각 부품은 고장으로 인하여 시스템으로부터 부정한 출력 또는 입력을 발생시키거나 잘못된 연산처리가 되지 않아야 한다.

3.1.4 연동논리부의 각종 모듈에 사용되는 데이터용 커넥터는 IEC 62497-1 를 만족해야 하고, 커넥터 핀은 금 도금한 것을 사용하여야 한다.

3.1.5 연동논리부와 표시제어부간에 사용되는 광 케이블은 다음과 같다.

[표 4] 광 케이블

종류	옥외 관로용 8심 이상
광섬유	62.5/125㎛, 다중모드
손실 계수	0.70 dB/㎞이하(파장 1300㎚기준)
최소 곡률 반경	260㎜
최대 허용 인장 강도	210㎏
사용 온도	- 30 ～ 60℃

3.1.6 본 장치에 사용되는 인쇄회로 기판은 KS C IEC 60249-2-11 및 관련 KS규격에 의하고 기판의 두께는 1.6㎜이상으로 하여야 한다.

3.1.7 각종 시스템 랙은 알루미늄 재질의 19인치 표준랙으로 하여야 한다.

3.1.8 본 규격에서 정하지 않은 계전기랙, 궤도계전기랙, 분선반랙과 각종 계전기 및 결선은 KRS SG 0013, KRS SG 0055 및 관련 규격에 의한다.

3.2 형태

형태 및 치수는 제작도면에 의한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 장치의 기본 조건

가. 본 장치는 ｢철도설계지침 및 편람｣의 전자연동장치 연동기준에 적합하여야 한다.

나. 본 장치는 안전측동작(Fail-safe)의 원칙에 의하여 설계, 제작 되어야 하며 한개 또는 여러 개의 부품 또는 모듈, 장치에 고장이 발생하거나 입력신호의 손실, 연산오류, 소프트웨어 작성오류 등의 어떠한 경우에도 오동작 또는 열차운행에 위험한 출력이 발생되지 않아야 한다.

다. 주요 구성품 중 연동논리부, 광통신부, 전원장치는 모듈화 및 다중계로 구현하여, 단일계의 고장시에도 예비 하드웨어로 절체되어 정상 동작을 하여야 하고, 고장이 발생된 모듈의 교체가 동작 중에도 가능하여야 한다. 또한 각 하드웨어는 모듈 및 부품 단위로 호환되어야 한다.

라. 각 모듈은 서브 랙 또는 표준 랙의 슬롯에 삽입하여 착탈이 용이하여야 하고, 각 모듈 및 케이블 커넥터는 탈락되지 않도록 잠금장치를 구비하여야 한다.

마. 동일 서브 랙 내의 모듈 및 각 회로카드 상호간의 연결은 버스 또는 네트워크 방식으로 하고 기타 외부배선은 케이블 커넥터를 사용하여야 한다.

바. 각 모듈은 전원이 투입된 상태에서 분리하여도 분리된 모듈 또는 다른 장치에 손상이 없어야 하며 분리 시에는 예비계로 절체되어 장치의 운용에 지장이 없어야 한다.

사. 한 장치의 결함 또는 고장이 다른 장치의 고장 또는 오동작을 유발하지 않아야 한다.

아. 시스템은 자기진단(self-diagnostic) 기능을 보유하여야 하고 각종 모듈 및 단위장치별로 고장검지회로를 채택하여 고장 표시를 할 수 있어야 한다.

자. 낙뢰, 전차선 지락 등 이상전압으로부터 장치가 보호되도록 하여야 하며 사용된 부품 및 모듈 등은 과전압, 과전류 입력에 따른 내성, 신뢰성, 내구성이 보장되어야 한다.

차. 모든 연동로직은 연동논리부에서 처리되도록 하여야 하며 연동로직의 변경, 증설 및 유지보수가 용이하여야 한다.

카. 본 장치 각 기기의 전면에는 기기 명칭을 표시하여야 하며 각종 표시등 및 커넥터 소켓의 용도 등 유지보수에 필요한 사항을 표시하여야 한다.

타. 회로기판의 인쇄회로는 부품이 한쪽으로 치우치거나 조밀하게 인쇄되어 혼촉 및 단락의 우려가 없도록 하여야 하고 회로기판의 부품면에는 모듈명칭, 사용부품의 일련번호, 제작년월, 부품표시를 하여야 한다.

파. 입력모듈, 출력모듈, 선로전환기 제어모듈(이하“입출력 제어모듈”이라 함)은 다중화 구성에 따른 상호간에 지장이 없도록 하여야 한다.

거. 각종 시스템 랙의 전면문은 두께 5 mm의 투명 강화유리로 하고 자연 통풍이 가능하여야 하며 전, 후면에 잠금장치를 취부하여야 한다.

너. 연동논리부용 시스템 랙의 상부에는 온도센서에 의해 동작하는 환기팬을 부착하여야 한다.

더. 각 모니터는 1,280 × 1,024 이상의 해상도 및 16 비트65,536색) 이상의 색상표현이 가능하여야 한다.

러. 연동논리부, 광통신, 표시제어부는 모듈 단위로 유지보수부 및 별도의 감시시스템에서 이상유무를 확인할 수 있어야 한다.

3.3.2 연동논리부

가. 연동논리부는 전원모듈, CPU모듈, 통신모듈, 입력모듈, 출력모듈 등을 동일 서브 랙 또는 별도로 구성된 시스템 서브 랙에 다중계로 구성하여 안전성을 확보해야 한다.

나. 하나의 시스템 서브 랙에 입력모듈과 출력모듈은 총 10개 이상 수용 가능하여야 하고, 확장 시 기본 랙을 포함하여 확장 랙은 10개 이상, 입출력 제어모듈은 100개 이상 확장이 가능하여야 한다.

다. 초기 기동시 저장된 진로는 해정되고 출력이 차단된 상태를 유지해야 하며, 시작 취급(RUN 등) 후 연동기능이 수행되어야 한다.

3.3.3 연동논리부 전원모듈

가. 전원모듈은 연동논리부 서브 랙 내의 각 모듈에 전원을 공급하기 위하여 사용하며 시스템 서브 랙별로 설치하여야 한다. 모듈별로 전원모듈이 내장된 경우 전원모듈은 생략할 수 있다.

나. 전원 모듈의 세부 사양은 다음과 같다.

[표 5] 연동논리부 전원모듈

정격 입력전압	DC 24 V 또는 AC 220 V
입력전압 허용범위	±20%이상
정격 출력전압 및 전류	- 5 V 구동방식 : +5 V / 20 A 이상 - 3.3 V 구동방식 : +3.3. V / 12 A 이상
입력전압에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 2% 이내
출력부하에 대한 안정도	설정된 출력전압의 2% 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 정격 출력전압의 1%이내 (최고치와 최저치간)
출력전압 차단범위	정격 출력전압의 ±10%
효 율	80%이상
표시등 및 전원스위치	On/Off 스위치 상태감시 LED

다. 과전류에 대한 회로보호 기능이 있어야 하며 부하전류가 정격의 1.1배～1.5배 범위에서 보호회로가 동작하여야 한다. 보호회로 동작 시 출력전압은 차단되어야 한다.

라. 보호회로의 동작 소요시간은 2초 이내이어야 한다.

마. 전원장치는 DC/DC 컨버터 회로를 채택하고 1차 측에 유도되는 이상전압이 출력에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

3.3.4 연동논리부 CPU모듈

가. CPU모듈은 연동처리 및 입력모듈과 출력모듈, 외부장치와의 통신, 시스템 상태감시 기능을 수행해야 한다.

나. 연동데이터는 지워지지 않는 메모리에 저장하고 정해진 연동로직에 의하여 처리되도록 하여야 한다.

다. CPU모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합한 CPU모듈을 사용해야 한다.

[표 6] CPU모듈

CPU	WIN7 동등 이상의 운영체제가 권장하는 CPU 동등 사양 이상
기억 용량	- DRAM : 16 Mbyte 이상 - Flash Memory : 1 Mbyte 이상
통신 포트	RS-422 8개 또는 이더넷 포트
기타 사항	동작표시등, 고장표시등, 통신상태표시등

3.3.5 연동논리부 입력모듈

가. 입력모듈은 입력소자 및 모듈내 다른 부품의 소손 등에 의하여 부정한 입력이 발생되지 않아야 한다.

나. 입력신호에 대한 부정입력 검지 기능 및 자체 안전측 동작기능이 있어야 하며, 부정입력이 검지되면 안전측으로 동작하고 고장정보를 표출하여야 한다.

다. 입력모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

[표 7] 입력 모듈

입력 정보수	16개 이상
정격 입력전압	DC +24V
최대 허용입력전압	+30V 이상
입력 응답전압	- low→high : +18 V ±2 V에서 변화되어야 함 - high→low : +14 V 이상에서 변화되어야 함
입력 응답전류	- 5 V 정격 입력전압에 대하여 12.5mA ~ 37.5mA - 3.3 V 정격 입력전압에 대하여 2mA ~ 10mA
기타 사항	동작표시등, 고장표시등, 입력표시등(16개 이상), 각 입력정보에 대한 용도표시, 입력단자 측에는 입력신호에 대하여 순방향 다이오드 설치, 로직부와 입출력부는 전기적 절연

3.3.6 (연동논리부) 출력모듈

가. 출력모듈은 CPU로부터의 주기적인 정상 출력신호에 의하여 동작하여야 하며 출력소자 및 모듈 내 다른 부품의 소손 등에 의하여 부정한 출력이 발생 되지 않아야 한다.

나. 출력확인(feed-back) 회로에 의하여 출력에 대한 정상 동작 여부를 확인하고, 출력모듈 자체적으로 안전측으로 동작하여야 한다.

다. 출력단자 중 사용하지 않는 단자는 DC 24 V (-)측으로 접지 또는 개방 하여야 한다.

라. 출력모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

[표 8] 출력모듈

출력 정보수	16개 이상
정격 출력 전압/전류	DC +24 V / 0.5 A
기타 사항	동작표시등, 고장표시등, 출력표시등(16개 이상), 각 출력정보에 대한 용도표시, 출력단자 측에는 출력신호에 대하여 순방향 다이오드 설치

라. 각 출력포트의 부하전류가 정격의 1.1배～1.5배 범위에서 보호회로가 동작하여야 한다. 보호회로 동작 시 출력전압은 안전을 위해 차단되어야 한다.

마. 보호회로의 동작 및 복귀 소요시간은 2초 이내이어야 한다.

3.3.7 (연동논리부) 신호기모듈

가. 신호기모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

3.3.8 (연동논리부) 선로전환기제어모듈

가. 선로전환기 1대의 제어는 출력정보 2개(2 bit) 이상을 사용하고 1개의 모듈은 8대의 선로전환기를 제어하여야 한다.

나. 정위 제어는 DC24V, DC24V를, 반위 제어는 DC24V, DC24V를 각각 출력하고 제어하지 않을 경우 모든 출력포트는 DC±24V에 대하여 절연상태(high impedance)를 유지하여야 한다.

다. 선로전환기 제어모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

라. 기타사항은 출력모듈의 사양을 적용한다.

3.3.9 연동논리부 정류기

가. 정류기는 연동논리부의 전원공급용으로서 출력을 공유하도록 다중화로 구성하여 부하분담에 의한 무순단 절체가 가능하여야 한다.

나. DC/DC 컨버터 회로를 사용하고 1차 측에 유도되는 이상전압이 출력에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

다. 정류기는 연동논리부 시스템 랙 별로 설치하여야 한다.

[표 9] 연동논리부 정류기

정격 입력전압	AC 220 V, 60 ㎐, 단상
입력전압 허용범위	AC 176 V ～ 264 V
정격 출력전압 및 전류	DC 24 V / 20 A 이상
입력전압에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 0.5% 이내
출력부하에 대한 안정도	설정된 출력전압의 1% 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 240 ㎷ 이하 (최고치와 최저치 사이)
출력전압 조정범위	-10 % ～+15 %
효 율	80 % 이상
표시등 및 전원스위치	AC 입력표시등(녹색), DC 출력전압계 및 전류계(3digit이상의 디지털식), 휴즈 출력전압 조정기, 전원스위치
절연저항	100 ㏁ (DC 500 V 절연저항계)
절연내력	AC 1,500 V 1분간, (누설전류 10 ㎃)

라. 과전류에 대한 회로보호 기능이 있어야 하며 부하전류가 정격의 1.1배～1.5배 범위에서 보호회로가 동작하여야 한다. 보호회로 동작시 출력전압은 정격의 10 % 이내, 입력전력은 정격의 30 %이내로 감소하여야 한다.

마. 보호회로의 동작 및 복귀 소요시간은 2초 이내이어야 한다.

3.3.10 광통신부

가. 표시제어부 CTC, 원격제어, 열차번호 송수신, 유지보수부 및 기타 외부장치와의 광통신을 하기 위한 장치로서 하나의 서브 랙에는 광변환모듈을 9개 이상 삽입할 수 있어야 한다.

나. 광통신부는 19인치 표준 랙(유지보수부용 h≒1,400)을 사용하고, 광통신 서브 랙, 광케이블 분배함으로 구성하여야 한다.

다. 외부장치로 접속되는 모든 통신은 광변환모듈과 광점퍼코드를 사용하여 절연을 하여야 하며, 이상전압 유입으로 인한 장치의 사용 중단을 초래하지 않아야 하고, 각 모듈의 장애상태를 검지할 수 있어야 한다.

라. 원격제어용 통신장비를 수용하여야 하며, 주변장치와의 통신방식은 RS-422 또는 네트워크 통신을 사용한다.

마. 표시제어부와의 통신은 광케이블을 사용하고 일반 통신케이블도 접속할 수 있어야 한다.

바. 기타 장치와의 통신은 광케이블 또는 광변환 모듈을 사용하여 절연한 후 일반 통신회선을 사용하고 전송거리가 1 ㎞ 이상의 경우에는 RS-422용 전용선 모뎀(4선용)을 추가 사용할 수 있다

사. 광변환모듈 상호간, 전원모듈 상호간에는 전기적으로 절연하여야 한다.

아. 표시제어부와 동일하게 취급가능 하도록 비상 RUN 스위치 및 비상 열차집중제어장치(CTC) 전환 스위치를 설치하여야 한다.

자. 열차집중제어장치(CTC)와의 통신방식은 KRS SG 0062를 적용한다.

차. 광통신부의 전원 및 광통신 회로는 다중계로 구성하여야 한다.

3.3.11 광통신부 광변환모듈(네트워크 스위치)

가. 광변환모듈은 RS-422신호 또는 네트워크 스위치와 광신호를 상호 변환할 수 있도록 하고, 별도의 조정 없이 전자연동장치에 관련된 통신장치에 사용할 수 있어야 한다.

나. 광변환모듈 전면에는 시험용 버튼을 부착하여 광출력을 측정 및 조정할 수 있어야 한다.

[표 10] 광변환 모듈

구분	광변환 모듈	네트워크 스위치
입력 전원	DC 5V	DC 24V 또는 AC 220V
통신 채널	RS-422 입출력 : 2ch 광입출력 : 1ch	네트워크 입출력
통신 속도	10 Mbit/sec 이상	10 Mbps 이상
광원의 파장	820 ㎚ 또는 850 ㎚	820 ㎚ 또는 850 ㎚ / 다중모드 1310 ㎚ 또는 1550 ㎚ / 싱글모드
광원의 형태	LED	LED
광출력 정격 및 조정범위	-18 dB (최대: -14 dB, 최소: -22 dB)	-
수신 감도	-14 dB ～ -24 dB	-
전송 거리	1 ㎞ 이상	1 ㎞ 이상 / 다중모드 10 km 이상 / 싱글모드
기타 사항	전원표시등(녹색), 통신상태표시등 Tx(황색), Rx(녹색), 시험용버튼 및 광출력 조정기	전원표시등, 통신상태표시등

[표 11] 광 점퍼 코드

광섬유	62.5 ㎛ / 125 ㎛, 다중모드 8-10 ㎛ / 125 ㎛, 싱글모드
커넥터 형태	ST형, SC형, LC형 중 택일
최대접속손실	1 dB 이하
평균접속손실	0.35 dB 이하
광코드 외경	2.4 ㎜ 또는 3.0 ㎜

3.3.12 광통신부 전원모듈

가. 전원모듈은 광변환 모듈의 전원공급용으로 서브 랙 별로 공급토록 하여야 한다.

나. 명시되지 않은 기본구조 및 성능은 연동논리부 전원모듈을 적용한다.

[표 12] 광통신부 전원모듈

정격 입력전압	AC 220 V, 60 ㎐, 단상
입력전압 허용범위	AC 176 V～264 V
정격 출력전압 및 전류	DC 5 V / 3 A
입력전압에 대한 안정도	설정된 출력전압의 0.5 % 이내
출력부하에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 1 % 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 50 ㎷ 이하
출력전압 조정범위	정격전압의 –5 % ～ +15 %,
효 율	80 % 이상
표시등 및 전원스위치	DC 출력전원표시등(녹색), 출력전압 측정단자, 전원스위치

3.3.13 표시제어부

가. 표시제어부의 구성기기는 다음과 같다.

[표 13] 표시제어부 구성기기

품 명	수 량	구 성 기 기
기 기 랙	1조	19인치 표준
산업용컴퓨터	2조	[표14]
광통신 서브 랙	1조	광변환 모듈 2개 또는 네트워크 스위치 2개 이상 전원 모듈 2개
광케이블 분배함	1조
절체스위치모듈 비상CTC전환스위치 모듈	각1개
모니터	1개	별도 지정
키보드 및 마우스	각 2개	IBM 표준
운전취급용 테이블	1조	1,600 ㎜ × 800 ㎜, 의자포함

나. 표시제어부 컴퓨터는 절체스위치에 의하여 통신 회선과 모니터 회선을 절체하여 예비컴퓨터로 사용할 수 있어야 한다.

다. 광통신 케이블 2코어를 사용하여 연동논리부와 접속하고 통신회선 또는 광변환 모듈 등 광통신부 장애시는 연동논리부와는 별도로 통신회선만 자동 절체 되어야 한다.

라. 필요할 경우 표시제어부 모니터를 2개 이상 또는 별도의 대형 모니터로 구성할 수 있어야 한다.

마. 서브 랙에는 키가 부착된 CTC비상전환스위치를 부착하여야 하며 취급확인 표시등이 있어야 한다.

바. 광통신모듈용 서브 랙의 구성 및 전원모듈, 광변환모듈은 광통신부와 동일하게 하고 상호 호환이 되어야 한다.

사. 표시제어부 및 유지보수부의 산업용 컴퓨터는 다음과 같다.

[표 14] 산업용 컴퓨터

형 태	19인치 랙 고정형
CPU	WIN7 동등이상의 운영체제가 권장하는 CPU 동등사양 이상
RAM	4 GB 동등이상
HDD	500 GB 동등이상 (외부 착탈가능)
통신포트	RS-422 2개 이상 또는 이더넷 포트 2개 이상
그래픽 카드	2,560 x 1.600 동등이상
전원공급기	500 W ATX 동등이상
MTBF	- 전원부 : 100,000시간 이상 - 메인보드 : 100,000시간 이상
기타 사항	- USB포트, DVD Multi48X 동등이상 - 전면 및 전원부 공기순환용 팬 - 전원스위치, 리셋스위치, 동작표시등 - 전면부 별도 보호커버 - 미니 86키보드(PS2, USB), 유선 광마우스(PS2, USB) 포함 O/S : WIN7 동등 이상

아. 운전취급집중화장치의 산업용 컴퓨터(워크스테이션)는 다음과 같다.

[표 15] 워크스테이션

형 태	19인치 랙 고정형
CPU	3.0 ㎓ 동등이상
RAM	4 GB 동등이상
HDD	500 GB 동등이상 (외부 착탈가능)
통신포트	- isolated DI/DO 각 8 채널 이상 - 4포트 RS-232/422/485 시리얼 카드
그래픽 카드	2,560 x 1.600(2GB) 동등이상
전원공급기	650W ATX 동등이상
MTBF	- 전 원 부 : 100,000시간 이상 - 메인보드 : 100,000시간 이상
기타 사항	- USB포트, DVD Multi48X 동등이상 - 전면 및 전원부 공기순환용 팬 - 전원스위치, 리셋스위치, 동작표시등 - 전면부 별도 보호커버 - 106키(PS2, USB), 유선 광마우스(PS2, USB) 포함 - O/S : WIN7 동등이상

3.3.14 유지보수부

가. 유지보수부의 구성기기는 다음과 같다.

[표 16] 유지보수부 구성기기

품 명	수 량	구성 기기
기기 랙	1조	19인치 표준
산업용컴퓨터	1조	표시제어부와 동일
모니터	2개	별도 지정
프린터	1대	A4 레이저, 카세트 급지 방식
키보드 및 마우스	각1개	키보드는 19인치 랙 타입

나. 인치 모니터는 유지보수부와 동일한 화면으로 모니터 분배기를 사용하여 신호계전기실에 설치하여야 한다.

3.3.15 무정전전원장치

가. 무정전전원장치의 성능 및 특성은 다음과 같다.

[표 17] 무정전전원장치

구분			성능 및 특성		비고
용량 (KVA)			3, 5, 7.5, 10 ㎸A
일반 사항	냉각 방식		온도감시 강제 공냉식
	사용 정격		100 % 연속 사용
	정류부 및 충전부	제어 방식	단상 전파정류 위상제어
		사용 소자	IGBT 또는 SCR 동등이상
	인버터부	제어 방식	고주파 순시제어 PWM방식
		사용 소자	IGBT 동등이상
	ST/SW 절체 방식		무순단 동기절체
	변압기 절연 등급		H종
입력 전원	상 수		단상
	정 격 전 압		AC 220 V ±15 %
	정격 주파수		60 Hz ±5 %
출력 전원	상 수		단상 2선식
	정 격 전 압		AC 220V
	전압안정도 (출력EMI필터제외시)		±1 % 이내
	정격 주파수		60 Hz ±0.2 %
	과도전압 변동(①)		±5 % 이내
	과도응답 속도(②)		20 ms 이내(±2% 이내로 복귀기준)
	출력전압 조정 범위		±5% 이내
	파형왜형률		전고조파왜형률(THD) 3 % 이하 (선형 부하 100 % 기준)
	과부하 내력		정격의 120 %에서 10분 이상 정격의 150 %에서 자동동기 절체
	역율		0.8 지상(Lag) 이상
동기 절체	동기절체 시간		4ms 이내
	절체 조건		1) 인버터 비정상시 2) 출력 과부하시 3) 직류 저전압 4) 수동 절체시
절연 특성	절연 내력		AC 1500 V 60 Hz로 1분간 인가	PCB(제어회로), 반도체 소자 및 콘덴서류 노이즈 필터류는 제외
	절연 저항		DC 500 V 절연저항계이상으로 측정시 100 ㏁ 이상
온도 상승	트랜스 및 리액터류		140 DEG. 이하
	전력반도체 소자류		80 DEG. 이하
	콘덴서 류		40 DEG. 이하
(③)소음			60 dBA 이내
(④)종합효율			80 % 이상
※ (①), (②) : 정전 및 입력 전압 변동시, 0 % ～ 50 % 부하 변동시 (③) : 전방 1.5 m, 높이 1.5 m에서 측정시 (④) : 정격 입․출력에서 100 % 부하시
축전지	정격전압(cell 당)		1.2 V
	부동충전전압(cell 당)		1.40 V ～1.42 V
	방전종지전압(cell 당)		1.06 V ～1.10 V
	종 류		고효율 또는 초고효율의 축전지
	정전보상시간		무정전전원장치 정격부하에 대하여 1시간 이상

나. 무정전전원장치는 동기절체(By-pass)시 입력전원에 대한 서지 흡수용 절연트랜스 및 필터를 설치하여야 한다.

다. 외부 기능감시장치에 동작·고장정보 제공을 위하여 시리얼포트(RS232) 또는 네트워크통신이 가능하도록 구성하여야 한다.

3.3.16 절연변압기

절연변압기는 낙뢰 및 서지를 방지하기 위하여 표시제어부 및 무정전전원장치 1차 측에 설치하며 성능은 다음과 같다.

[표 18] 절연변압기

용량		1, 3, 5, 7.5, 10㎸A
입출력전압		단상 AC 220 V / 220 V, 60 ㎐
절연저항		100 ㏁ 이상(DC 500 V 절연저항계로 측정시)
절연내력		AC 1500 V 1분간 (누설전류 10 ㎃)
효율		90 % 이상
서지 이행율	평형	0.1 % 이내 (선-대지간)
	불평형	1 % 이내 (선간)

3.3.17 배선 및 기타사항

가. 연동논리부와 계전기 랙 상호간의 연결은 계전연동장치(KRS SG 0013)의 랙 간 배선에 따른다.

나. 각종 시스템 랙 내부배선은 DIN커넥터 또는 산업용 표준 커넥터를 사용하여 미려하게 배선하여야 한다.

다. 계전기 랙 후부 배선은 연동논리부와 접속되는 배선과 기타 배선 및 전원선 등을 다른 색상으로 구분하고 별도의 덕트에 분리 수용하여야 한다.

라. 각종 시스템 내부 배선 및 랙 상호간은 사용전원의 종류(AC, DC, 통신, 광, DC24V 제어)에 따라 다른 색상 또는 다른 선종으로 구분하고 별도의 보호관을 사용하거나 분리 배선하여야 한다. 다만, 직교로 교차하는 배선은 가능하다.

마. 랙 간 배선은 최단거리 및 직각으로 교차되는 배선으로 한다. 또한, 여유배선이 생기지 않게 배선 작업 시 적절히 조정 하여야 한다.

바. 연동논리부 입출력제어모듈로 연결되는 전원과 현장의 전원회로와는 전기적으로 분리하여야 한다.

사. 연동논리부는 외부장치와 전기적으로 직접 접속하지 않아야 한다.

아. 전원공급은 각 장치 및 기능별로 휴즈를 설치하고 용단 검지회로를 구성하여야 한다.

자. 해당구간 내 건널목의 고장검지 기능이 있는 경우 이를 표시할 수 있어야 하며 역구내 조건으로 제어되는 건널목은 본 장치에서 제어되도록 하여야 한다.

차. 표시제어부와 기계실간에는 인터폰을 설치하여야 하며 연동논리부 랙에 고정하고 기계실에서는 별도의 조작 없이 양방향 통화가 가능하여야 한다.

카. 제설히터 설치를 대비하여 제어를 운전취급실에서 마우스로 취급이 가능하도록 신호조작판에 수용하여야 하며 아이콘은 선로전환기 전원공급표시등(P북, P남) 하단에 아이콘(히터 북, 히터 남)을 신설 표출하도록 시공하여야 하며 마우스 클릭으로 On/Off 제어, 평상시(출력 off) 회색, 출력 On 시 황색, 히터 동작 시 주황색으로 표시하여야 하며 기존의 히팅장치는 표시제어부에서 제어 및 표시가 가능하도록 구성하여야 한다. (제어권이 CTC에 있어도 히터조작 아이콘은 현장 역에서 취급이 되어야 한다)

타. 전기기술지원시스템으로 전송하는 데이터 테이블 구조는 기존 방식과 동일하게 유지하여야 하며, 상호 인터페이스가 가능하도록 통신 포트(port) 및 정보를 제공하여야 한다.

3.4 성능

3.4.1 연동논리부의 연동처리

가. 연동논리부 CPU모듈은 정해진 시간내에 처리결과를 출력하는 실시간 시스템으로 구성하고 사용되는 운영체제는 IEC 61508 또는 IEC 62279의 소프트웨어 무결성의 적합성을 공인기관에서 독립평가 받은 상용 실시간운영체제를 사용하여야 한다.

나. 연동논리부에 입력되는 정보(입력모듈, 표시제어부)의 변화로부터 그에 대한 정당한 출력을 발생하기까지 소요되는 시스템 동작주기는 1.2 sec 이하이어야 한다.

다. 하드웨어 또는 소프트웨어 오류로 인하여 시스템이 더 이상 정상적인 처리를 수행할 수 없는 경우에는 안전상태로 전환되어야 하고, 계 절체를 통해 중단 없이 기능을 수행해야 한다.

라. 다중계 시스템은 표시제어부의 취급요구 정보와 입력된 데이터에 대하여 두 시스템이 동시 처리하고 현장의 제어출력은 동작계에서만 출력하여야 한다.

마. 다중계로 구성된 각 입력모듈에 입력되는 데이터를 각 계 내부에서 무결성 검사하여 입력 데이터로 처리하고 서로 상이한 경우에는 동작계를 안전측(off)으로 고정하고 예비계로 기능을 유지하여야 한다.

바. 비교회로 기반 다중계 구성의 최종출력은 각 계별 처리 결과를 비교하여 일치할 경우에는 동작계의 출력을 제어하여야 한다. 처리 결과가 상이할 경우 2회 이상 반복 처리한 후에도 불일치할 경우에는 해당 출력에 대하여 안전측으로 제어되도록 하여야 한다. 다수결회로 기반의 다중계 구성의 최종출력을 다수결 방식으로 제어하는 경우에는 다수의 출력이 최종 출력되어야 한다.

사. 연동논리부 시스템의 동작계의 고장이 검지될 경우 예비계로 처리 및 출력을 전환하고 기존 동작계의 모든 출력은 안전측으로 처리한 후 여분의 계를 활용하여 운용되어야 한다.

아. 다중계 시스템 상호간 통신이 불가능할 경우에는 고장으로 인해 차단된 계를 제외하고는 예비계가 운전되어야 한다.

자. 연동논리부 다중계 간 절체 소요시간은 출력을 기준하여 20 msec 이내 이어야 하며 절체순간 및 절체후 시스템의 상태에는 변화가 없어야 한다.

차. 열차운전취급에 영향을 미치는 신호설비의 제어명령은 역제어(Local) 모드인 경우는 표시제어부에서, 중앙집중제어(CTC) 모드의 경우에는 CTC로부터 수신된 정보에 한하여 제어되도록 하여야 하며 유지보수부 등 기타 장치로부터의 제어명령은 처리되지 않아야 한다.

카. 최초 기동 및 CPU모듈의 재 기동 시 각 모듈에 대한 자기 진단, 연동데이터 비교 후 기동되어야 하며 각 장치가 자기진단 기능 수행 후 20초 이내 정상적으로 동작 개시되어야 한다. 최대소요시간은 4분 이내로 한다.

타. 입환작업 유무에 따라 모든 입환 표지(입환신호기 포함, 이하 같음)를 일괄 점등․소등할 수 있어야 한다.

1) 계전기랙 또는 전원실에 입환표지 램프전원 개폐용 전자접촉기를 설치하고 표시제

어부에서 취급할 수 있도록 한다.

2) 입환표지 소등 후 입환표지 진로 취급시에는 취급이 되지 않도록 하고 경고 메시지

를 표시한다.

3) 완전히 해정되지 않은 입환표지 진로가 있을 경우에는 입환표지 소등취급이 되지

않도록 한다.

4) 입환표지 소등 취급용 아이콘은 「입환」으로 하고 소등시 회색, 점등시 황색으로

표시하며, 소등시 입환표지의 표시는 흑색으로 하고 키보드메뉴는 F5(입환표지)에 등록한다.

5) 입환표지 소등관련 계전기는 평상시(점등시) 낙하되도록 하고 전자접촉기는 평상시

(점등시) 여자 되도록 한다.

파. 전자연동장치의 제어모드는 필요한 역에 대하여 원격제어모드(RC)를 추가할 경우 상호 제어모드 전환은 다음과 같이 구성하여야 한다.

1) 정상적인 제어모드 전환 시는 CTC와 RC, RC와 Local, CTC와 Loca l상호간에 제

어권을 가진 측에서 원하는 모드버튼을 클릭한 후 제어권을 획득하고자 하는 측에서 해당 모드 버튼을 클릭하여 전환되도록 한다. 다만 CTC사령설비에서는 RC와 Local의 구분 없이 모두 Local로 한다.

2) 비상전환 기능은 RC 또는 Local에서 상대측의 승인 없이 일방으로 제어권을 획득

할 수 있도록 한다.

3) CTC구간에서 해당역의 표시제어부 또는 통신장치부에에 설치된 비상CTC 전환스

위치 취급 시는 CTC로 제어모드의 전환요구 신호를 송신하여야 한다.

4) 운전취급 컴퓨터의 최초기동 및 재기동 시의 제어모드는 기존의 제어모드를 유지하

여야 한다.

5) 제어모드의 변경에 관한 모든 처리 사항은 메시지로 기록하여야 한다.

정상 전환시

비상전환시

CTC비상전환스위치취급시

하. 역구내 신호기 일괄 정지 기능을 구현하여야 한다.

1) 철도설계지침 및 편람 KR S-06030의 연동도표 작성 기준에 따라 역구내 신호기

일괄 정지기능을 구현하여야 한다.

2) 역구내 비상사태 발생 시 역구내 신호기를 일괄정지가 가능하도록 취급 버튼을 취

급하면 역구내의 현시된 신호기는 모두 정지가 현시되어야 한다.

3.4.2 부정출력의 차단

가. 부정출력 차단은 연산처리의 오류, 하드웨어의 소손, 기타 외부요인 등으로 인하여 CPU모듈 또는 입출력모듈 스스로 안전측 처리가 불가능한 부정 출력 또는 입력이 검지되는 경우에 이를 외부에서 강제적으로 차단하기 위한 회로로서 다음의 경우 동작하여야 한다.

1) 제어회로에 사용되는 무극선조계전기가 CPU모듈의 제어와 무관하게 여자접점이 구

성되는 경우.

2) 전철제어계전기(WR)가 CPU모듈의 제어와 무관하게 반대측 접점이 구성되는 경우.

3) 출력모듈에서 안전측 처리가 불가능한 부정 출력이 발생되는 경우.

4) 선로전환기 제어모듈에서 사용하지 않는 출력(3.3.8 선로전환기제어모듈 라)항) 또

는 안전측 처리가 불가능한 부정 출력이 발생되는 경우.

5) CPU모듈에서 정상적인 연산처리가 되지 않을 경우.

6) 시스템의 동작이 정지되거나 고장으로 정상운용이 불가능 한 경우.

7) 기타 안전측 동작에 위반하여 위험한 상태의 출력이 발생되는 경우.

나. 부정출력의 발생으로부터 부정 출력차단회로가 동작하여 차단에 소요되기 까지의 시간은 2초 이내이어야 한다.

다. 부정출력 차단회로 동작 후 부정출력의 원인이 해소되더라도 시스템 스스로 복구되지 않아야 하고, 부정출력의 원인이 해소되지 않은 경우에는 사용자가 확인 취급을 하더라도 복구되지 않아야 한다.

라. 부정 출력차단 회로 동작시에는 외부 계전기 동작용 전원을 차단하고 출력모듈에 의하여 출력중인 데이터는 삭제되어야 한다.

마. 부정 출력차단 회로 동작시에도 출력제어와 관계되지 않은 모든 기능은 정상이어야 한다.

바. 다중계 중 단일계의 부정출력 시에도 단독 정상운전이 가능하도록 하여야 한다.

3.4.3 신호 연쇄 조건

가. 신호연쇄 조건의 구성은 기본 연동로직과 역별 연동 데이터로 구성하여야 한다.

나. 기본 연동로직 프로그램은 역별로 공통으로 사용가능하고 철도설계지침 및 편람의 전자연동장치 연동기준에 적합하여야 한다.

다. 연동 데이터는 역별 연동도표에 의하여 데이터베이스화 된 소프트웨어 또는 레더다이어그램으로 구성하여야 한다.

라. 연동로직의 데이터베이스화된 소프트웨어라 함은 해당역의 연동약도와 연동조건을 연동도표의 형태로 입력하므로 써 연동논리부에 의하여 수행될 수 있는 연동데이터를 생성하고 입출력 어드레스(입출력 모듈번호 및 포트번호)를 자동으로 할당 하도록 하는 것으로서 특수한 조건 및 입출력 어드레스 할당에 대하여는 사용자가 직접 지정하는 것도 가능하여야 한다.

마. 기본 연동로직 프로그램 및 연동데이터는 안전측 동작이 확보되어야 하며 일관성 있고 안정된 처리가 되도록 하여야 한다.

바. 기본 연동로직 또는 연동데이터는 CPU모듈의 지워지지 않는 저장매체에 저장하여 정해진 절차에 의하지 않고서는 변경 또는 삭제되지 않아야 한다.

3.4.4 표시제어부

가. 표시제어부는 운전취급자의 제어정보를 연동논리부에 전달하고 연동장치의 모든 상태를 표시하는 기능을 가지며 별도의 연동처리를 하지 않아야 한다.

나. 제어기능은 열차운전취급에 필요한 신호설비 제어, 운전취급 주의표 설정, 취소, 열차번호의 입력, 수정, 삭제, 메시지의 검색, 기타 본 장치 운용에 관련된 제어기능이 있어야 한다.

다. 표시기능은 현장 신호설비의 상태, 열차번호 및 운행상황, 운전취급내용 및 결과, 각 시스템의 상태, 운전취급 주의표 설정상태, 메시지 내용 등을 표시하여야 한다.

라. 경보기능은 열차접근, 현장설비 또는 시스템의 고장시 화면표시의 변경, 음향의 발생 등으로 운용자에게 알릴 수 있어야 한다.

마. 운영체제는 실시간 처리에 적합한 MS윈도우즈, UNIX 또는 동등 이상으로 하며 응용프로그램은 그래픽 사용자 인터페이스(GUI : Graphical User Interface) 환경으로 하고 모든 제어 및 취급 기능은 키보드와 마우스로 가능하여야 한다.

바. 운영체제 및 응용프로그램은 하드웨어 또는 소프트웨어 오류로 인하여 시스템이 더 이상 정상적인 처리를 수행할 수 없어 동작이 중단되는 경우가 발생되지 않아야 한다.

사. 표시제어부 응용 프로그램은 전자연동장치 연동기준에 적합하여야 한다.

아. 접근벨은 접근궤도회로 및 접근벨의 종류를 사용자가 설정할 수 있도록 하되 기타(F12) 메뉴에 등록하여야 한다.

자. 운전취급 주의표(아이콘) 중 “전차선 없음”과 “사용자 정의”를 추가하고, 사용자 정의 설정 시는 사유를 20자 이내로 입력 가능하도록 하며 형태는 기본아이콘과 동일하게 하여야 한다.

차. 표시제어부 화면에는 승강장 및 건널목, 안전설비 등을 간략히 표시하여야 한다.

카. 신호계전기실의 출입문 열림과 닫힘상태를 전자식열쇠시스템 정보를 받아 표시제어부 화면에 표시(적색, 녹색)하고 해당 내용을 메시지로 기록 및 저장하여야 한다.

타. 구내폐색신호기는 진행정위진로구성(TTB) 설정여부에 관계없이 신호제어와 관계되는 궤도회로가 낙하 후 복구될 때 자동 재 현시 되어야 하며, 궤도회로가 낙하된 상태에서 신호를 취급할 경우 그 궤도회로와 관련 없는 구내폐색신호기는 현시되어야 한다.

파. 열차집중제어장치로부터 수신한 열차번호를 모니터에 표시하고 열차 진행에 따라 이동하여야 한다.

3.4.5 유지보수부

가. 유지보수부는 시스템 감시, 메시지 기록, 연동데이터의 변경 및 오류검증, 상태재현, 각종 자료 인쇄기능이 있어야 한다.

나. 운영체제와 모든 응용프로그램은 표시제어부와 같은 방식으로 하며 시스템 감시 화면은 표시제어부 역구내 화면을 동일하게 표시하여야 하고 제어신호는 출력되지 않아야 한다.

3.4.6 연동데이터의 관리

가. 유지보수부의 연동데이터 관리 소프트웨어 또는 래더관리소프트웨어는 3.4.3 신호 연쇄조건에 적합하여야 한다.

나. 표시제어부 화면의 변경은 GUI방식 그래픽 편집기를 사용하여 구성하고 각각의 속성의 입력은 용이 하여야 한다.

다. 연동데이터 변경시 특수한 조건 및 입출력 어드레스 할당은 사용자가 직접 지정이 가능하여야하며 사용방법은 특수한 기술의 요구 없이 용이하여야 한다.

라. 연동데이터의 변경 후에는 유지보수부에 의하여 자체적으로 모의시험을 시행하여 연동데이터의 오류를 검출할 수 있어야 한다.

마. 변경된 연동데이터는 연동논리부 CPU모듈이 처리할 수 있는 형태의 파일로 생성하여야 하며 정해진 절차에 의하여 연동논리부 메모리로 전송할 수 있어야 하고 CPU보드의 지워지지 않는 메모리에 저장이 가능하여야 한다.

바. 연동논리부로의 연동데이터 전송 절차는 제작도면에 의한다.

사. 상태 재현 기능은 저장된 메시지 또는 데이터 파일을 이용하여 재현이 가능하여야 한다.

아. 인쇄기능은 현재 운용중인 연동데이터, 정보기록 메시지 등의 인쇄가 가능하여야 하며 연동데이터는 도표화하여 연쇄조건의 확인 또는 래더다이어그램 방식으로 확인이 가능하여야 한다.

3.4.7 표시제어부 화면구성

가. 화면은 역구내 표시영역, 취급메뉴 영역, 메시지 영역으로 분할하고 메시지 영역의 크기는 조절할 수 있도록 하여야 한다.

나. 진로표시는 평상시는 백색으로, 예상진로, 진로설정 중, 진로 쇄정 후에는 황색으로, 신호현시 후에는 녹색으로 표시하여야 한다.

다. 궤도표시는 선로모양 및 진로 개통방향에 따라 명확하게 표시하여야 하며 평상시 백색, 열차 점유시 적색으로 표시하여야 한다.

라. 선로전환기를 포함한 궤도표시는 불일치 시 주황색으로 점멸하여야 한다.

마. 신호기표시는 정지신호는 적색, 진행을 나타내는 신호는 녹색으로 표시하여야 한다.

바. 모든 운전취급은 취급 여부를 최종 확인한 후 처리되어야 하며 신호취급의 경우 예상진로를 표시하여야 한다.

사. 운전취급주의표를 설정한 후에는 해당 진로 취급 시 해당 주의표 설정에 따른 주의 메시지를 표출하고 이를 확인한 후 취급되도록 하여야 한다.

아. 화면구성의 세부사항은 관련자료(철도설계지침 및 편람)의 전자연동장치 연동기준 및 제작도면에 의한다

3.4.8 메시지 처리

가. 시스템으로 입․출력되는 모든 데이터 및 시스템의 상태변화에 대하여 상세하게 기록하고 데이터베이스로 구성하여 종별, 시간별, 특정시각의 장치별 상태 검색 및 출력이 가능하여야 한다.

나. 메시지는 CPU모듈에서 발생토록 하고 표시제어부 및 유지보수부에 동일하게 저장하여야 한다.

다. 메시지는 운전취급정보(취급), 연동장치 동작정보(연동), 장애정보(장애), 기타 시스템 정보(기타) 등으로 분류하고 장애정보는 장애내용별 구체적인 조치방법도 포함하여야 한다.

라. 화면의 메시지 표시중 장애정보는 적색으로, 취급정보는 청색으로, 연동 및 기타 정보는 흑색 글자로 표시하여야 한다.

마. 메시지의 발생시각 표시는 1/100초 단위로 하여 발생순서대로 표시하고 저장기간은 최근 3개월 간으로 하며 기간이 경과될 경우 자동 삭제하여야 한다.

바. 각종 단위장치 및 모듈에 대하여 고장을 기록하여야 하며 특히 시스템의 장애 등 비정상적인 동작에 대하여는 모듈 또는 단위장치의 명칭 포트 번호, 장애상태 등을 기록하여야 한다.

사. 궤도회로는 열차추적논리에 의한 열차점유와 장애상태를 구분 기록하여야 한다.

아. 선로전환기는 전환취급을 한 경우에는 7초 이후 계속 불일치할 때, 전환취급을 하지 않았을 경우에는 불일치 즉시 장애 표시를 하여야 한다.

자. 시간별 상태 출력은 [표 19]와 같이 한다.

차. 특정시각의 장치별 상태 출력은 [표 20]과 같이 한다.

카. 기본 메시지의 내용은 [표 21]과 같이 한다.

[표 19] 시간별 상태 출력

[시간별 상태 출력] ○ ○ 역 출력기간 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss ～ yyyy.mm.dd hh:mm:ss 출력일시 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss
일시	분류	번호	내용	도움말
①	②	③	④	⑤
① 월.일 시:분:초(1/100초 단위)로 표시 (mm.dd hh:mm:ss.ss) ② 취급, 연동, 장애, 기타로 구분 ③ 해당 메시지의 고유번호 ④ 메시지의 내용 ⑤ 장애시 조치요령, 입출력 포트번호 등 ※ 하단 중앙에 페이지 번호 표시

[표 20] 특정시각의 장치별 상태 출력

[장치별 상태 출력] ○ ○ 역 기준일시 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss 출력일시 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss
신호보안장치 명		상태	최근 동작시각	비고
①	②	③	④
① 선로전환기, 신호기, 궤도회로등 ② 시설물번호 (1A, 2A, 21호등) ③ 진행현시(신호기), 정위전환(선로전환기), 낙하(궤도회로) 등 ④ 월.일 시:분:초(1초 단위)로 표시 (mm.dd hh:mm:ss) ※ 하단 중앙에 페이지 번호 표시

[표 21] 기본 메시지의 예

구분	내용	비고
궤도회로	- 21AT 점유 - 21AT 복구 - 21AT 장애
신호기	- 1A-4DN 신호취급 - 1A-4DN (주의,진행,감속)신호현시 - 1A 신호취소 - 1A 신호정지 - 1A 접근쇄정(90초) - 1A-4DN 진로해정
열차번호	- 3T #####열차 번호입력 - 2323열차 접근 - 2323열차 진입 - 2323열차 3T 도착 - 2323열차 출발
CTC	- LOCAL 제어 요구 - LOCAL 제어 전환 - 1A-4DN 신호취급/CTC - 21호 선로전환기 정위취급/CTC
선로전환기	- 21호 정위전환 취급 - 21호 정위전환 - 22호 반위 불일치

3.4.9 자동시각보정

가. 본 장치의 표시 시각은 CTC로부터 수신한 시각정보에 따라 주기적으로 보정되어야 한다.

나. 장치의 시각 변경시 표시제어부 및 유지보수부에 변경시각을 동일하게 저장하여야 한다.

다. 표준시각은 열차집중제어장치(CTC)로부터 수신한 시각을 기준으로 표시하여야 한다.

3.5 환경조건

3.5.1 운용 중 본 장치에서 발생되는 전자파가 다른 기기의 성능 등에 장해를 주지 않아야 한다.

3.5.2 본 장치의 설치 환경에서 발생하는 낙뢰, 전철화 구간에서의 전차선 지락, 전기차 운행에 따른 유도장해, 무선통신기기 사용에 따른 전자파 장해 등으로부터 시스템이 성능의 저하 없이 정상 작동하여야 한다.

3.5.3 실외에 설치되는 장치는 주변온도 –40 ℃ ～ +70 ℃에서 정상 동작하여야 하며, 실내에 설치되는 장치는 IEC 62498-3에 의해 규정된 온도에서 정상 동작하여야 한다.

4. 검사 및 성능 시험

4.1 검사 및 시험의 장소

4.1.1 동작성능시험 및 연동시험은 계약자의 공장에서 시행하는 것을 원칙으로 한다.

4.1.2 계약자는 시험 조건에 만족하는 시험환경을 구성하여야 하며 각종 시스템의 배치, 결선, 케이블류의 정리상태는 시스템의 구조 확인이 가능하도록 정리하여야 하고 주변 환경은 청결하게 유지하여야 한다.

4.2 성능 시험의 조건

4.2.1 계약자는 검사 및 시험에 적극 협조하여야 하며 성능검사에 필요한 각종 서류는 검사자의 요구시 제출하여야 한다.

4.2.2 계약자는 사전에 본 규격에 의한 자체시험을 시행하여야 하고 검사신청시 그 결과를 제출하여야 한다.

4.2.3 성능시험 중에는 소프트웨어의 변경, 하드웨어의 교체 또는 조정 등의 작업을 할 수 없다. 다만 필요하다고 인정되는 경우 반드시 검사자의 지시에 따른다.

4.2.4 단위 장치별 성능시험은 각 장치별로 분리하여 단독으로 시행할 수 있다.

4.2.5 환경시험(4.7), 절연저항 및 절연내력시험(4.8), 동작성능시험(4.9) 및 연동시험(4.10)은 모든 공급품에 대하여 현장 설치 상태와 동일하게 구성하고 정상적인 동작환경에서 시행한다.

4.2.6 공급품에서 제외된 현장설비 중 궤도회로는 해당 궤도회로의 궤도계전기를, 선로전환기는 전철제어계전기를 사용하여 전기적으로 동일하게 구성한 모의시험기를 1조 이상 사용하고 신호기 및 입환표지와 진로선별등(입환표지용 제외)은 전량 동일한 현시회로로 구성하여야 한다.

4.2.7 광통신부와 표시제어부는 5 m 이상의 광케이블로 연결하여야 한다.

4.2.8 계전기 및 각종 기기 랙 등 본 규격에 명시되지 않은 품목은 해당 규격의 시험기준에 의한다.

4.3 검사 및 시험의 종류

검사 및 시험의 종류, 항목별 검사수준 및 검사기관은 다음과 같으며 시험에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

[표 22] 검사 및 시험의 종류

종류		검사 수준	비고
4.4 수량 및 겉모양 검사		- 전량
4.5 구조 및 치수검사		- 1개역
4.6 단위장치별 성능시험	4.6.1 전원장치 절연변압기 4.6.2 입출력제어모듈 4.6.3 CPU, I/F, 확장 모듈 4.6.4 광변환 모듈	- 전량 - 10조당 1조 - 전량 (입출력제어포인트 시험은 모듈당 각3포인트씩 시행)	공인 시험기관의뢰
4.7 환경 시험	4.7.1 전압변동시험 4.7.2 온도시험 4.7.3 전기자기적합성 시험 4.7.4 진동 및 충격시험 4.7.5 방진 및 방수 시험	- 1식 (표시제어주 및 유지보수부 제외)	공인 시험기관의뢰
4.8 절연저항 및 내전압시험		- 전량
4.9 동작성능 시험	4.9.2 기동 및 재기동시험 4.9.3 정전 시험 4.9.4 장애 발생 시험 4.9.5 절체 및 1,2계 인터페이스시험 4.9.6 부정출력 차단시험	- 전량
4.10 연동시험		- 전량

4.4 수량 및 겉모양 검사

4.4.1 수량은 제작도면의 세부 공급수량과 일치여부를 확인한다.

4.4.2 겉모양은 본 규격 3.1 재료, 3.3 제조 및 가공의 각 항목 및 제작도면에 의하고 규격에 명시되지 않은 세부사항에 대하여는 제작도면에 의한다.

4.4.3 각부 배선상태, 각종 단자류 및 케이블 커넥터의 접속상태, 균열 흠집 유무, 각종 모듈 및 인쇄회로 기판의 납땜상태, 각 장치별 기기명칭 표시상태를 검사한다.

4.4.4 사용된 부품에 대하여 제작도면에 제시된 원 제작사의 규격서, 사양서, 데이터북 등과의 일치여부를 확인한다.

4.5 구조 및 치수검사

4.5.1 구조검사는 제작도면의 세부 장치별 구성도에 따른 시스템 계통, 장치간 연결계통, 구성체계를 검사한다.

4.5.2 치수검사는 치수가 명시된 장치별 제작도면에 의하여 검사하고 치수의 표준공차는 별도로 명시되지 않은 경우 ±5% 이내로 한다.

4.6 단위 장치별 성능 시험

4.6.1 전원장치

가. 전원장치 시험은 각각 3.3.3 연동논리부 전원모듈, 3.3.9 연동논리부 정류기, 3.3.12 광통신부 전원모듈, 3.3.15 무정전전원장치, 3.3.16 절연변압기의 각항에 대하여 시행한다.

나. 입력전압에 대한 안정도는 정격부하 상태에서 입력전압을 허용범위내의 최저값, 중간값, 최고값으로 각각 인가시 설정된 출력 전압에 대한 전압 변동율을 측정한다.

다. 출력부하에 대한 안정도는 정격전압을 인가후 부하를 10%, 50%, 100%로 각각 변화시 설정된 출력전압에 대한 전압 변동률을 측정한다.

라. 효율은 정격입력 및 정격부하에 대하여 측정한다.

마. 연동논리부 정류기의 2중화 시험은 정격의 50%부하를 유지한 채 각 정류기의 출력전압을 미세하게 조정할 때 별도의 절체회로 동작 없이 정류기의 부하전류는 출력전압에 정 비례하여야 하고 두 정류기의 출력전압이 동일할 때 부하전류도 동일하여야 하며 항상 부하전류의 합은 변함이 없어야 한다.

바. 맥동율 및 잡음전압은 오실로스코프를 이용하여 최저치와 최대치간의 차이를 측정한다.

사. [표 17] 무정전전원장치의 용량, 냉각방식, 사용정격, 축전지 및 3.3.15 무정전전원장치의 나.항에 대하여는 원 제작사의 사양서 또는 회로도의 확인으로 갈음할 수 있다.

아. 절연변압기의 서지이행율 시험은 제작도면에 의한 평형(선-대지간) 시험과 불평형(선간) 시험에 모두 적합하여야 하며 세부 성능 및 특성이 표시된 원 제작사의 세부 사양서 및 본 규격에 적합함을 입증할 수 있는 시험성적서 또는 제품보증서 등 해당서류를 제출하여야 한다.

자. 절연저항 및 절연내력은 입력단자와 출력단자 간, 입력단자와 금속 케이스 간, 출력단자와 금속케이스 간을 각각 측정 한다.

4.6.2 입출력제어모듈

가. 입력모듈과 출력모듈은 각각 3.3.5 입력모듈, 3.3.6 출력모듈, 3.3.8 선로전환기제어모듈의 각항에 대하여 시행한다.

나. 입력모듈의 최대허용입력 전압은 입력단자에 DC30V를 10분간 인가시 정상입력으로 인식되어야 하고, 소자의 소손, 열화 등이 발생되지 않아야 한다.

다. 자체 안전측 동작 시험은 출력측 계전기 제거 후 모듈 내 입출력 제어소자의 단락, 전원의 직접 인가 등의 방법으로 부정전원의 발생조건을 구성할 때 안전측 동작 유무를 시험하고 회로도를 확인한다.

4.6.3 CPU모듈, IO CPU모듈

가. 3.3.2 연동논리부의 각항에 의하되 시중품(COTS)의 경우 세부 성능 및 특성이 표시된 원 제작사의 사양서 및 본 규격에 적합함을 입증할 수 있는 시험성적서 또는 제품보증서 등 해당서류를 제출하여야 한다.

나. 본 장치를 위하여 별도로 제작하거나 범용성이 없는 모듈의 경우 계약자는 상당 기간 환경시험, 성능시험, 전자파 시험 등을 시행하고 별도로 외부 공인시험기관으로부터 본 규격에 적합함을 입증하여야 하며, 본 시험시 해당 서류를 제출하여야 한다.

다. 가.항 및 나.항에 의한 서류를 제출하였더라도 단위장치별 성능시험 기관은 본 장치의 종합 성능에 적합하지 않다고 판단될 경우 재시험 요청 또는 부적합으로 처리할 수 있다.

4.6.4 광변환 모듈

가. 광변환 모듈은 광 측정기를 사용하여 3.3.11 광통신부 광변환모듈의 광출력 정격 및 조정범위, 수신감도를 측정하고 기타 사항은 외관검사 또는 사양서, 회로도 등에 의하여 확인한다.

나. 광점퍼 코드는 접속손실을 측정하되 광변환 모듈과 함께 시행할 수 있다.

다. 연동논리부와 표시제어부 간에 5 m의 광케이블로 연결한 후 측정 시 송신부와 수신부간의 손실은 접속손실을 포함하여 1 ㏈ 이하이어야 한다.

4.7 환경 시험

4.7.1 전원변동 시험

가. 직류 전원인 경우는 규정된 정격 전압의 하한치에서 상한치까지 변화시키면서 성능 검사를 실시하였을 때 이상이 없어야 한다.

나. 교류 전원인 경우는 규정된 전압과 주파수에 대한 상한치와 하한치의 모든 조합에 대하여 성능검사를 실시하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.7.2 온도 시험

가. 저온 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 저온시험을 따른다.

나. 고온 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 고온시험을 따른다.

다. 온도 사이클링 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 온도 사이클 시험을 따른다.

라. 고온 고습 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 고온 고습 시험을 따른다.

4.7.3 전기자기 적합성(EMC) 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 전기자기 적합성(EMC) 시험을 따른다.

4.7.4 진동 및 충격 시험

가. 진동 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 진동 시험을 따른다.

나. 충격 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 충격 시험을 따른다.

4.7.5 방진 및 방수 시험

시험 방법 및 기준은 KRS SG 0067의 방진 및 방수 시험을 따른다.

4.8 절연저항 및 내전압 시험

4.8.1 절연저항 시험

가. 계측기는 DC 500 V 절연저항계 이상의 특성을 가지는 측정장비를 사용한다.

나. 절연저항은 프레임과 도전부 사이에서 측정하여야 한다.

다. 절연저항 측정시험에 적합하지 않은 것은 시험 회로로부터 분리하거나 단자를 단락한다.

라. 절연 저항계로 전압을 가하여 지침이 안정되었을 때의 절연 저항을 측정하며 10 MΩ 이상이어야 한다.

마. 지침이 조금이라도 변화한 때에는 1분 후의 값으로 한다.

4.8.2 내전압 시험

가. 절연저항이 확인된 시험품에 대하여 내전압 시험을 실시한다.

나. 내전압시험은 단자와 외함, 단자와 단자 간에 시험전압을 1분간 인가하여 이상이 없어야 한다.

다. 시험 전압은 교류 정현파 60 Hz로 하며 시험 전압의 정현파 실효값은 다음과 같다.

- 시험품 회로의 공칭 직류 전압이 72 V(또는 교류 50 V) 이하인 경우 500 V

- 시험품 회로의 공칭 직류 전압이 72 V에서 125 V(또는 교류 50 V에서 90 V) 사이인 경우 1000 V

- 시험품 회로의 공칭 직류 전압이 125 V에서 315 V(또는 교류 90 V에서 225 V) 사이인 경우 1500 V

- 시험품 회로의 공칭 교류 전압이 300 V에서 660 V 사이인 경우 2500 V

라. 시험 중 방전이나 불꽃발생이 없어야 하고, 시험 후 성능 검사를 실시하였을 때 이상이 없어야 한다.

마. 내전압 시험 후의 절연 저항을 측정하여 내전압 시험 전에 측정된 절연저항과 비교했을 때 이상이 없어야 하며, 각각의 절연저항과 이상 여부를 기록한다.

4.9 동작 성능시험

4.9.1 시스템 동작 성능시험은 3.3 제조 및 가공의 각 항목 중 공인기관 시험을 필한 부분을

제외한 항목과 3.4.1 연동논리부의 연동처리, 3.4.2 부정출력의 차단의 각 항목에 대하여 적합함을 확인한다.

4.9.2 기동 및 재기동 시험

가. 시스템 재기동은 4분 이내 이루어 져야 한다.

나. 인위적으로 다중화된 연동논리부의 각 계, 광통신부, 표시제어부 등의 각 장치별 전원회로를 임의 순서로 반복적으로 차단․복구시 시스템이 정상적으로 동작되어야 한다.

4.9.3 장애 발생 시험

가. 정상 동작 상태에서 시스템의 각 장치, 각종 모듈, 통신회선, 현장설비에 대한 인위적인 장애 유발 시 시스템은 즉시 장애감지를 하고 해당 장애 메시지 및 장애경보가 됨을 확인한다.

나. 각종 장애 발생 시 시스템은 안전측 동작을 유지함을 확인한다.

다. 다중화 된 각종 통신선 등 통신회로 장애시 연동논리부 시스템의 변화 없이 예비회선으로 무순단 절체 됨을 확인한다.

라. 표시제어부에서 CTC비상요구 스위치를 조작하여 정상적으로 CTC요구신호가 송출됨을 확인한다.

마. 연동논리부 입력의 변화 또는 운전 취급신호 입력 후 그에 따른 정당한 출력이 변화되기까지 소요되는 시간을 측정하여 1.2 sec 이내가 되어야 한다.

4.9.4 절체 및 다중계 인터페이스 시험

가. 입력모듈의 +24 V 입력 단자측(역방향 방지 다이오드 내방)에 인위적으로 입력전원을 인가하여 다중계의 입력값을 서로 상이하게 입력 시 해당 입력 포인트는 안전측으로 고정되고 시스템은 계속 운용이 가능함을 확인하며 동작계 및 대기계 각각 시험 한다.

나. 다중계 구조 연동논리부 각 계에 상이한 연동로직 데이터를 장착 또는 저장하여 동시에 기동할 때 시스템은 정상적인 사용상태로 되지 않아야 하며 해당 메시지가 출력됨을 확인한다.

다. 동작계 또는 예비계 중 어느 한쪽계의 장애를 유발 시 다른 시스템으로 절체되어 정상 운용되고 고장 시스템의 출력은 안전측으로 고정되며 해당 메시지가 출력됨을 확인하며 한다.

라. 절체순간 다중계 출력신호(출력모듈)의 절체시간을 측정한다.

마. 제어출력은 동작계에서만 출력됨을 확인한다.

바. 표시제어부의 절체 스위치에 의하여 예비컴퓨터로 정상 운용됨을 확인한다.

사. 연동논리부와 표시제어부 와의 광케이블을 분리하고 일반 통신케이블로 연결하여 정상 동작함을 확인한다.

아. 광통신부와 표시제어부에 사용된 전원모듈 및 광변환 모듈은 외형, 성능 등이 동일하며 상호교체 사용이 가능함을 확인한다.

4.9.5 부정출력 차단 시험

부정출력 차단 시험은 3.4.2 부정출력의 차단의 각 항목에 대하여 적합함을 확인한다.

4.10 연동시험

4.10.1 연동시험은 3.4.3～3.4.8의 각 항목 및 승인된 연동도표, 철도설계지침 및 편람의 전자연동장치 연동기준의 각 항목에 대하여 시행한다.

4.10.2 연동시험은 성능이 입증된 별도의 시뮬레이터 등을 이용하여 병행 시행할 수 있다.

4.11 시험수준 및 합격판정

4.11.1 검사와 시험의 수준은 [표 22]에 의한다.

4.11.2 표본시험의 결과에서 불량할 경우 해당 계약품 전량에 대하여 불량으로 한다.

4.11.3 외부 공인기관 시험을 필한 장치는 그 외부(케이스가 없을 경우에는 인쇄회로 기판의 부품면)에 시험기관, 시험일자, 시험결과를 확인할 수 있는 시험필증을 부착 봉인하고 시험 기관의 시험 성적서를 제출하여야 하며 검사자는 이를 확인하여야 한다.

4.11.4 검사 및 시험기준에 적합할 경우 합격으로 하되 시험 중 다음의 각 항목에 해당하는 결과가 1회라도 발생 될 경우에는 계약품 전량에 대한 동작성능시험(4.9)과 연동시험(4.10)의 결과를 불량으로 하며 재 시험시 일부만을 시행할 수 없다.

가. 시스템의 동작이 정지되어 취급에 지장을 주는 경우

나. 안전측 동작의 원칙에 위배되는 처리 또는 오출력이 발생한 경우

다. 시험기간 중 검사자의 허락 없이 하드웨어 및 소프트웨어를 변경하였을 경우

4.11.5 검사자는 4.1 검사 및 시험의 장소 및 4.2 성능시험의 조건을 만족하지 못하여 정상적인 시험의 진행에 지장이 있다고 판단되는 경우 당해 시험에 대하여는 시험의 연기, 취소, 불합격 등의 처리를 할 수 있다.

5. 표시 및 포장

5.1 표시

1) 내부표시 : 제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

2) 외부표시 : 외부 포장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 별도로 정할 수 있다.

5.2 포장

포장 방법은 KS T 1002에 의하며 세부사항은 별도로 지정할 수 있다.

	공단 표준 규격 IP기반 전자연동장치 (IP based Electronic Interlocking System )	KRSA-T-400x-Rx 제정 2023.00.00. 개정 확인

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 궤도회로, 선로전환기, 신호기, 폐색장치 등의 상호 연쇄조건을 내장형 시스템에 의해 분석, 제어, 표시하고, 구성품간 정보전송을 이더넷(IP)방식으로 송수신하여 열차를 안전하게 운행토록 하는 IP기반 전자연동장치(이하 “전자연동장치”라 함)에 대하여 적용한다.

1.2 분류

1.2.1 본 장치는 해당 역의 진로수에 따라 다음과 같이 분류한다.

[표 1] 역의 규모에 의한 분류

형 별	기 호	진 로 수	비 고
소	EIS - S	60이하
중	EIS - M	61～140
대	EIS - L	141이상

1.2.2 본 장치는 기능에 따라 다음과 같이 구성하고 역별 소요수량은 별도 지정에 의한다.

[그림1] 시스템구성

실내 구성품

분산형 시

연동논리부

IP제어부

광통신부

표시제어부

유지보수부

IP현장제어부

전원1계	전원2계
퓨즈모듈
CPU 부	CPU 부
이더넷스위치1
이더넷스위치2

전원1계	전원2계
퓨즈모듈
CPU 모듈	CPU 모듈
입력모듈
출력모듈
S제어모듈	S제어모듈
P제어모듈	P제어모듈
이더넷스위치

전원1계	전원2계
광케이블분배함
광변환 모듈
터미널서버
이더넷스위치1
이더넷스위치2

모니터

산업용컴퓨터

절체/비상스위치 모듈

광케이블분배함

광통신서브랙

(전원모듈,광변환모듈)

이더넷스위치

모니터

산업용컴퓨터

프린터

전원1계	전원2계
퓨즈모듈
CPU 모듈	CPU 모듈
입력모듈
출력모듈
S제어모듈	S제어모듈
P제어모듈	P제어모듈
이더넷스위치

* IP제어부는 현장 여건에 따라 집중형 또는 분산형으로 설계할 수 있음

* 장치별 구성품 배치는 여건에 따라 변동될 수 있음

[표 2] 주요 구성품

구분	주요 구성품	수량	비고
연동논리부	- 시스템 서브랙 - 전원모듈 - CPU모듈 절연모듈 통신모듈 이더넷 스위치 - 기기랙	1식 2개* 2개 2개 2개 2개 1개*	CPU부는 CPU모듈 절연모듈 통신모듈로 구성 자기 검사기능을 갖는 결함허용과 교체가 용이한 구조의 다중계
IP 제어부	- 기기랙 - 전원모듈 - IO CPU모듈 - 입력모듈 - 출력모듈 - 선로전환기제어모듈(P제어모듈) 신호기 제어모듈(S제어모듈) 이더넷 스위치	소요량 소요량 소요량 소요량 소요량 소요량 소요량 소요량	자기 검사기능을 갖는 결함허용과 교체가 용이한 구조의 다중계
광통신부	- 광케이블 분배함 - 전원모듈 - 광변환모듈 - 기기랙 - 광케이블 터미널 서버 이더넷 스위치	1개 소요량 소요량 1개 소요량 2개 2개	2중계 구성
표시제어부	- 산업용컴퓨터 - 절체스위치 모듈 - 광케이블 분배함 전원모듈 광변환모듈 이더넷 스위치 - 기기랙 - 모니터 - 운전취급 탁자 및 의자 - 절연변압기	2대 1개 1개 2개 2개 2개 1개 1개 1조 1대

구분	주요 구성품	수량	비고
유지보수부	- 산업용 컴퓨터 - 모니터 - 프린터 - 기기랙	1대 2개 1대 1개
전원장치	- 무정전전원장치(3,5,7.5,10㎸A) - 절연변압기 (3,5,7.5,10㎸A) - 정류기 (DC24V/30A)	1대 1대 2개*	용량 별도지정
폐색랙	주파수 송수신부(실내연동장치용) - 주파수 송수신부랙 - 전원모듈 - 송신모듈(T701~T718) - 수신모듈(R701~R718)	소요량	전원, 송신, 수신카드 포함 전자식일 경우에는 생략 가능
계전기	- 무극선조계전기(KRS SG 0005) - 유극선조계전기(KRS SG 0004) - 직류자기유지계전기(KRS SG 0003) - 소등검지전류계전기(KRS SG 0013)	소요량	인터페이스용
계전기 랙	19인치 표준랙(제작도면)	소요량	55개용(최적45개)
궤도 랙	-19인치 표준랙(제작도면)	소요량	I형:8개용(최적7개) B형:24개용(최적20개)
퓨즈 랙	- 19인치 표준 랙(제작도면)	소요량	퓨즈: 5열(100개) (현장 여건에 따라 타 랙에 수용가능)
저항자 랙	- 19인치 표준 랙(제작도면)	소요량	퓨즈: 5열(100개)
분선반 랙	-19인치 표준랙(제작도면)	소요량	180 회선 수용
IP 현장제어부	- 실외용 외함 - 기기랙 - 전원모듈 - IO CPU모듈 - 입력모듈 - 출력모듈 - 선로전환기제어모듈(P제어모듈) 신호기 제어모듈(S제어모듈) 이더넷 스위치	소요량 소요량 소요량 소요량 소요량 소요량 소요량 소요량 소요량	자기 검사기능을 갖는 결함허용과 교체가 용이한 구조의 다중계

주) * 표시 항목은 확장랙을 사용할 경우 그 수만큼 추가하여야 함.

1.2.3 계전기 및 입출력 정보수는 다음표에 의하여 산출하고 역별 소요량은 별도지정에 의한다.

[표 3] 입․출력 정보수 및 계전기 소요량

단위시설물				시설물 단위당 입․출력 정보수		계전기 소요량		비 고
				입 력	출 력	종 류	수 량
궤도회로				×1 (TR)	-	무극선조	×1	TPR
신호기			주 신호기	(4등형) 2기 제어 / 1 모듈당 (2등형) 4기 제어 / 1 모듈당				-서브랙 당 단위 표기 -서브랙당 8모듈 장착 가능
			입환 신호기	(2등형) 4기 제어 / 1 모듈당
단선자동폐색				×5 (ZR,DIR,BR,DR,CNR)		무극선조	×5 (ZR,DIR, BR,DR,CNR)
복선자동페색	고장정보			×1		무극선조	×1	수신반응
	궤도정보			×1		무극선조	×1
선로전환기				(NS-AM형) 2대 제어 / 1 모듈당 (MJ81형) 2대 제어 / 1 모듈당				(NS-AM형)서브랙당 8모듈 장착 가능 (MJ81형) 서브랙당 4모듈 장착 가능
건널목		고장표시		×1		무극선조	×1	수신반응계전기
		구내제어		×1	×1 (SR)	무극선조	×1 (SR)
시스템공통				20	2	무극선조	2

2. 적용자료

KS C IEC 60249-2-11 다층 인쇄 회로 기판 제조용 일반 등급의 박막 에폭시 유리 섬유 직물

동 입힘 적층판

KS T 1002 수송 포장 계열 치수

KRS SG 0003 직류자기유지계전기

KRS SG 0004 유극선조계전기

KRS SG 0005 무극선조계전기

KRS SG 0013 계전연동장치

KRS SG 0015 전자연동장치

KRS SG 0055 복선자동폐색제어장치

KRS SG 0067 지상신호제어설비 시험방법

DIN 41612 표준 커넥터

IEC 60068-2-1 Environmental testing - Part 2-1 : Tests - Test A : Cold

IEC 60068-2-2 Environmental testing - Part 2-2 : Tests - Test B : Dry heat

IEC 60068-2-14 Environmental testing - Part 2-14 : Test - Test N : Change

of temperature

IEC 60068-2-27 Environmental testing - Part 2-27 : Tests –Tests Ea and

guidance : Shock

IEC 60068-2-30 Environmental testing - Part 2-30 : Tests - Test Db : Damp

heat, cyclic(12h+12h cycle)

IEC 60068-2-64 Environmental testing - Part 2-64 : Tests - Test Fh :

Vibration, broadband random and guidance

IEC 60529 Degrees of protection provided by enclosure(IP Code)

IEC 62236-4 Railway applications - Electromagnetic compatibility - Part 4 :

Emission and immunity of the signalling and telecommunications apparatus

IEC 62498-3 Railway applications –Environmental conditions for equipment – Part3

: Equipment for signalling and telecommunications

IEC 62236-1 Railway applications - Electromagnetic compatibility – Part1:

General

IEC 62497-1 Railway applications - Insulation coordination - Part1: Basic

requirements – Clearances and creepage distances for all electrical and electronic equipment

IEC 62278 : Railway Applications - The Specification and Demonstration of

Reliability, Availability, maintainability and Safety (RAMS)

IEC 62279 : Railway Applications - Communications, signaling and processing

systems – Software for railway control and protection systems

IEC 62425 : Railway Applications - Communications, signaling and processing

systems Safety related electronic systems for signaling - Safety related electronic systems for signalling

IEC 62280 : Railway applications. Communication, signalling and processing

systems. Safety-related communication in transmission systems

EULYNX    Baseline Subset 3.0

3. 필요조건

3.1 재료

3.1.1 반도체 및 주요 부품은 산업용 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

3.1.2 본 장치에 사용되는 부품은 고유기능, 성능 및 특성에 있어서 허용오차 범위내의 재료로 대체가 가능해야 하며, 이때 시스템의 기능 및 성능에 영향을 주지 않아야 한다.

3.1.3 본 장치에 사용되는 각 부품은 고장으로 인하여 시스템으로부터 부정한 출력 또는 입력을 발생시키거나 잘못된 연산처리가 되지 않아야 한다.

3.1.4 연동논리부와 IP제어부간 통신은 10/100Mbps 이상의 이더넷 방식을 사용하여야 한다.

3.1.5 연동논리부의 각종 모듈에 사용되는 데이터용 커넥터는 IEC 62497-1 를 만족해야 하고, 커넥터 핀은 금 도금한 것을 사용하여야 한다.

3.1.6 전자연동장치용 입력에 사용되는 계전기(5,6번 접점)의 접점재질은 AgPd 50(AU) 또는 동등 이상을 사용하여야 한다.

3.1.7 연동논리부와 표시제어부간, 연동논리부와 IP제어부간에 사용되는 광 케이블은 다음과 같다.

[표 4] 광 케이블

종류	옥외 관로용 8심 이상
광섬유	62.5 ㎛/125 ㎛, 다중모드 8-10 ㎛/125 ㎛, 싱글모드
손실 계수	0.70 dB/㎞ 이하(파장 1300 ㎚ 기준)
최소 곡률 반경	260 ㎜
최대 허용 인장 강도	210 ㎏
사용 온도	- 30 ℃ ～ 60 ℃

3.1.8 본 장치에 사용되는 인쇄회로 기판은 KS C IEC 60249-2-11 및 관련 KS규격에 의하고 기판의 두께는 1.6 ㎜ 이상으로 하여야 한다.

3.1.9 각종 시스템 랙은 알루미늄 재질의 19인치 표준 랙으로 하여야 한다.

3.1.10 본 규격에서 정하지 않은 계전기 랙, 궤도계전기 랙, 분선반 랙과 각종 계전기 및 결선은 KRS SG 0013, KRS SG0015, KRS SG 0055 및 관련 규격에 의한다.

3.1.11 IP 제어부와 네트워크 인터페이스용 이더넷 케이블은 CAT6 이상을 사용하여야 한다.

3.2 형태

형태 및 치수는 제작도면에 의한다.

3.3 제조 및 가공

3.3.1 장치의 기본 조건

가. 본 장치는 ｢철도설계지침 및 편람｣의 전자연동장치 연동기준에 적합하여야 한다.

나. 본 장치는 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425, IEC 62280에 따라 RAMS 요구조건을 만족하여야 한다.

다. 본 장치는 안전측동작(Fail-safe)의 원칙에 의하여 설계, 제작 되어야 하며 한개 또는 여러개의 부품 또는 모듈, 장치에 고장이 발생하거나 입력신호의 손실, 연산오류, 소프트웨어 작성오류 등의 어떠한 경우에도 오동작 또는 열차운행에 위험한 출력이 발생되지 않아야 한다.

라. 주요 구성품 중 연동논리부, IP제어부(IP 현장제어부 포함), 광통신부, 전원모듈은 모듈화 및 다중계로 구현하여, 단일계의 고장시에도 예비 하드웨어로 절체되어 정상 동작을 하여야 하고, 고장이 발생된 모듈의 교체가 동작 중에도 가능하여야 한다. 또한 각 하드웨어는 모듈 및 부품 단위로 호환되어야 한다.

마. 각 모듈은 서브랙의 슬롯에 삽입하며 착탈이 용이하여야 하고 각 모듈 및 케이블 커넥터는 탈락되지 않도록 잠금장치를 구비하여야 한다.

바. 동일 서브랙 내의 모듈 및 각 회로카드 상호간의 연결은 버스 또는 네트워크 방식으로 하고 기타 외부배선은 케이블 커넥터를 사용하여야 한다.

사. 각 모듈은 전원이 투입된 상태에서 분리 하여도 분리된 모듈 또는 다른 장치에 손상이 없어야 하며 분리 시에는 예비계로 절체되어 장치의 운용에 지장이 없어야 한다.

아. 한 장치의 결함 또는 고장이 다른 장치의 고장 또는 오동작을 유발하지 않아야 한다.

자. 시스템은 자기진단(Self-diagnostic)기능을 보유하여야 하고 각종 모듈 및 단위장치별로 고장검지 회로를 채택하여 고장 표시를 할 수 있어야 한다.

차. 낙뢰, 전차선 지락 등 이상전압으로 부터 장치가 보호되도록 하여야 하며 사용된 부품 및 모듈 등은 과전압, 과전류 입력에 따른 내성, 신뢰성, 내구성이 보장되어야 한다.

카. 모든 연동로직은 연동논리부에서 처리되도록 하여야 하며 연동로직의 변경, 증설 및 유지보수가 용이하여야 한다.

타. 본 장치 각 기기의 전면에는 기기명칭을 표시하여야 하며 각종 표시등 및 커넥터 소켓의 용도 등 유지보수에 필요한 사항을 표시하여야 한다.

파. 회로기판의 인쇄회로는 부품이 한쪽으로 치우치거나 조밀하게 인쇄되어 혼촉 및 단락의 우려가 없도록 하여야 하고 회로기판의 부품면에는 모듈명칭, 사용부품의 일련번호, 제작년월, 부품표시를 하여야 한다.

하. IP제어부(IP 현장제어부 포함)의 입력모듈, 출력모듈, 선로전환기제어모듈, 신호기제어모듈(이하“입출력제어모듈”이라 함)은 2중화 구성에 따른 상호 지장이 없도록 하여야 한다.

거. P형 퓨즈는 전기설비기술기준의 판단기준(산업통상자원부 고시) 제38조(저압전로 중의 과전류차단기의 시설)의 ②항 관련[표38-2]에 의한다.

너. 각종 시스템 랙의 전면문은 두께 5mm의 투명강화유리로 하고 자연통풍이 가능하여야 하며 전, 후면에 잠금장치를 취부하여야 한다.

더. 연동논리부용 시스템 랙의 상부에는 온도센서에 의해 동작하는 환기팬을 부착하여야 한다.

러. 각 모니터는 1,280 × 1,024 이상의 해상도 및 16 비트(65,536색) 이상의 색상표현이 가능하여야 한다.

머. 연동논리부, IP제어부(IP 현장제어부 포함), 광통신부, 표시제어부는 모듈 단위로 유지보수부 및 별도의 감시시스템에서 이상유무를 확인할 수 있어야 한다.

버. 제어용 통신라인은 2중계 링네트워크 방식으로 구성하여 안전성과 가용성을 확보한다.

서. 장비간 상호 인터페이스를 위해 IP기반 전자연동장치의 표준 프로토콜과 상호 운용이 가능한 제품으로 구성한다. 장비간 인터페이스 개념은 다음 그림과 같으며, 인터페이스 표준 프로토콜은 [첨부 IP기반 전자연동장치 표준 프로토콜]에 따른다.

[그림2] IP기반 전자연동장치 인터페이스 구성도

3.3.2 연동논리부

가. 연동논리부는 서브랙에 전원모듈, CPU모듈, 통신모듈을 기본구성으로 한다.

나. 서브랙의 확장은 신호지연으로 인해 논리적인 처리에 문제가 발생하지 않아야 한다.

다. 각 모듈은 안전성 인증에 적합하게 설계, 제작된 것으로서 모듈 상호간 직렬 또는 병렬 데이터 처리가 가능하여야 한다.

라. 초기 기동시 저장된 진로는 해정되고 출력이 차단된 상태를 유지해야 하며, 시작 취급(RUN 등) 후 연동기능이 수행되어야 한다.

3.3.2.1 연동논리부 전원모듈

가. 전원모듈은 연동논리부 서브 랙 내의 각 모듈에 전원을 공급하기 위하여 사용하며 시스템 서브 랙별로 설치하여야 한다. 모듈별로 전원모듈이 내장된 경우 전원모듈은 생략할 수 있다.

나. 전원 모듈의 세부 사양은 다음과 같다.

[표 5] 연동논리부 전원모듈

정격 입력전압	DC 24V 또는 AC 220 V
입력전압 허용범위	±20%이상
정격 출력전압 및 전류	- 5 V 구동방식 : +5 V / 20 A 이상 - 3.3 V 구동방식 : +3.3. V / 12 A 이상
입력전압에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 2% 이내
출력부하에 대한 안정도	설정된 출력전압의 2% 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 정격 출력전압의 1%이내 (최고치와 최저치간)
출력전압 차단범위	정격 출력전압의 ±10%
효율	80%이상
표시등 및 전원스위치	On/Off 스위치 상태감시 LED

다. 과전류에 대한 회로보호 기능이 있어야 하며 부하전류가 정격의 1.1배～1.5배 범위에서 보호회로가 동작하여야 한다. 보호회로 동작 시 출력전압은 차단되어야 한다.

라. 보호회로의 동작 소요시간은 2초 이내이어야 한다.

마. 전원장치는 DC/DC 컨버터 회로를 채택하고 1차 측에 유도되는 이상전압이 출력에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

3.3.2.2 연동논리부 CPU모듈

가. CPU모듈은 연동처리 및 입력모듈과 출력모듈, 외부장치와의 통신, 시스템 상태감시 기능을 수행해야 한다.

나. 연동데이터는 비휘발성 메모리에 저장하고 정해진 연동로직에 의하여 처리되도록 하여야 한다.

다. CPU모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425, IEC 62280 표준에 적합한 CPU모듈을 사용해야 한다.

[표 6] CPU모듈

C P U	100㎒, 32bit이상
기억용량	- DRAM : 16 Mbyte이상 - Flash Memory : 16 Mbyte이상
통신포트	RS-422 8개 또는 이더넷 포트 4개이상
기타사항	동작표시등(녹색), 고장표시등(적색), 통신포트별 통신상태 표시등(Tx,Rx)

3.3.2.3 연동논리부 통신모듈

가. 통신모듈은 연동논리부에서 주변 설비와의 인터페이스를 위해 CPU 모듈과 병렬인터페이스하여 네트워크 통신포트를 통해 외부 장치와의 통신 인터페이스를 하는 모듈로  4포트의 LAN포트와 8포트 RS-422/RS-485/HDLC Serial 통신 Interface를 하여야 한다.

나. 통신모듈은 네트워크를 통해 표시제어부 유지보수부등 외부 제어장치로부터 수신한 제어 메시지를 CPU모듈로 전송하며 CPU모듈에서 연산된 제어 및 표시 상태 정보를 수신하여 외부장치로 전송한다

다. 통신모듈은 연동장치의 동작 상태 및 운용상태를 감시하여 운용표시정보를 감시설비로 전송한다.

라. 시스템의 연속성과 안전성을 위해 이중계로 구성될 수 있도록 계간 정보를 전송하여  CPU에서 계간 감시를 수행할수 있도록 광 네트워크를 연결가능하여야 하며 상대 계의 장애 상태를 검출 시 자동으로 계 절체가 되어 시스템의 연속적인 기능을 수행하게 된다.

3.3.2.4 연동논리부 절연모듈

가. 절연 모듈은 CPU모듈과 통신모듈을 연결하는 버스를 광으로 절연하여 CPU 모듈과 통신 모듈을 전기적으로 분리하여 상호간 영향을 받지 않도록 하여야 한다.

3.3.2.5 연동논리부 이더넷스위치

가. IP기반 전자연동장치의 장치 또는 구성품간 연결이 가능하도록 구성하여야 한다.

나. IP기반 전자연동장치 표준 프로토콜(첨부)에서 요구하는 ISO n계층 구조에 적합한 통신 조건을 판독하여야 한다.

다. 필요시 이더넷 스위치는 국가정보원 ｢국가 정보보안 기본지침｣, 국토교통부 ｢정보보안 업무규정｣을 만족하여야 한다.

3.3.3 IP 제어부

가. IP 제어부는 서브랙에 전원모듈, IO_CPU모듈, 신호기제어모듈, 선로전환기 제어모듈을 기본구성으로 하며 필요에 따라 동일 서브 랙 또는 별도의 서브 랙으로 분리 구성하고, 다중계를 구성하여 안전성을 확보해야 한다.

나. IP 제어부 서브 랙 한 개에는 선로 전환기 모듈 또는 신호기제어 모듈을 최대 8개까지 수용할 수 있어야 하고, 확장 시 IP 제어부 서브랙은 15개까지 확장이 가능하여야 한다.

다. 서브 랙의 확장은 신호지연으로 인해 논리적인 처리에 문제가 발생하지 않아야 한다.

라. 각 모듈은 안전성 인증에 적합하게 설계, 제작된 것으로서 모듈 상호간 직렬 또는 병렬 데이터 처리가 가능하여야 한다.

3.3.3.1 IP 제어부 전원모듈

가. 전원모듈은 IP 제어부 서브랙 내의 각 모듈에 전원을 공급하기 위하여 사용하며 서브랙 별로 설치하여야 한다.

나. 전원 모듈의 세부 사양은 다음과 같다.

[표 7] IP 제어부 전원모듈

정격 입력전압	DC 24V 또는 AC 220 V
입력전압 허용범위	±20%이상
정격 출력전압 및 전류	- 5 V 구동방식 : +5 V / 20 A 이상 - 3.3 V 구동방식 : +3.3. V / 12 A 이상
입력전압에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 2% 이내
출력부하에 대한 안정도	설정된 출력전압의 2% 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 정격 출력전압의 1%이내 (최고치와 최저치간)
출력전압 차단범위	정격 출력전압의 ±10%
효율	80%이상
표시등 및 전원스위치	On/Off 스위치 상태감시 LED

다. 과전류에 대한 회로보호 기능이 있어야 하며 부하전류가 정격의 1.1배∼1.5배 범위에서 보호회로가 동작하여야 한다. 보호회로 동작 시 출력전압은 차단되어야 한다.

라. 보호회로의 동작 소요시간은 2초 이내 이어야 한다.

마. 전원모듈은 DC/DC 컨버터 회로를 채택하고 1차측에 유도되는 이상전압이 출력에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

3.3.3.2 IP 제어부 CPU모듈

가. CPU모듈은 연동 논리부와 네트워크 통신을 하여 연동 논리부에서 연산된 정보를 입력 받아 신호기 제어모듈, 선로 전환기 제어모듈, 입출력 모듈과의 통신을 통해 외부장치를 제어하고 동작 상태를 피드백 받아 감시하고 그 결과를 연동논리부로 전송하여, 시스템의 상태감시 기능이 수행되도록 하여야 한다.

나. 역별 구성에 대한 정보를 가지며 최대 15개 서브 랙을 확장할 수 있다.

다. IP 제어부용 CPU모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425, IEC 62280 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

[표 8] IP 제어부용 CPU모듈

C P U	100㎒, 32bit이상
기억용량	- DRAM : 16 Mbyte이상 - Flash Memory : 16 Mbyte이상
통신포트	RS-422 8개 또는 이더넷 포트 4개이상
기타사항	동작표시등(녹색), 고장표시등(적색), 통신포트별 통신상태 표시등(Tx,Rx)

3.3.3.3 IP 제어부 입력모듈

가. 입력모듈은 입력소자 및 모듈내 다른 부품의 소손 등에 의하여 부정한 입력이 발생 되지 않아야 한다.

나. 입력신호에 대한 부정입력 검지 기능 및 자체 안전측 동작기능이 있어야 하며, 부정입력이 검지되면 안전측으로 동작하고 고장정보를 표출하여야 한다.

다. 입력모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

[표 9] 입력 모듈

입력 정보수	16개 이상
정격 입력전압	DC +24V
최대 허용입력전압	+30V 이상
입력 응답전압	- low→high : +18 V ±2 V에서 변화되어야 함 - high→low : +14 V 이상에서 변화되어야 함
입력 응답전류	- 5 V 정격 입력전압에 대하여 12.5mA ~ 37.5mA - 3.3 V 정격 입력전압에 대하여 2mA ~ 10mA
기타 사항	동작표시등, 고장표시등, 입력표시등(16개 이상), 각 입력정보에 대한 용도표시, 입력단자 측에는 입력신호에 대하여 순방향 다이오드 설치, 로직부와 입출력부는 전기적 절연

3.3.3.4 IP 제어부 출력모듈

가. 출력모듈은 CPU로 부터의 주기적인 정상출력 신호에 의하여 동작하여야 하며 출력소자 및 모듈내 다른 부품의 소손 등에 의하여 부정한 출력이 발생되지 않아야 한다.

나. 출력확인(Feed-back)회로에 의하여 출력에 대한 정상동작 여부를 확인하고 출력모듈 자체적으로 안전측으로 동작하여야 한다.

다. 출력단자 중 사용하지 않는 단자는 DC24V (-)측으로 접지 또는 개방 하여야 한다.

라. 출력모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

[표 10] 출력모듈

출력정보수	16개 이상
정격출력 전압/전류	DC +24 V / 0.5 A
기 타 사 항	동작표시등, 고장표시등, 출력표시등(16개 이상), 각 출력정보에 대한 용도표시, 출력단자 측에는 출력신호에 대하여 순방향 다이오드 설치

마. 각 출력포트의 부하전류가 정격의 1.1배∼1.5배 범위에서 보호회로가 동작하여야 한다. 보호회로 동작 시 출력전압은 안전을 위해 차단되어야 한다.

바. 보호회로의 동작 및 복귀 소요시간은 2초 이내이어야 한다.

3.3.3.5 IP 제어부 신호기 제어모듈(S제어모듈)

가. 신호기제어 모듈은 CPU로부터의 주기적인 정상출력 신호에의하여 동작하여야 하며 출력소자 및 모듈 내 다른 부품의 소손 등에 의하여 부정한 출력이 발생되지 않아야 한다.

나. 신호기제어 모듈은 4등형 5현시 신호기 2대를 제어하여야 하며 2등형 제어 시 4개 신호기를 제어할 수 있어야 한다.

다. 출력확인(Feed-back) 회로에 의하여 출력에 대한 정상 동작 여부를 확인하고 출력 모듈 자체적으로 안전 측으로 동작하여야 한다.

라. 각 출력포트의 부하전류가 1.1A ~ 1.2A범위에서 보호회로가 동작 하여야 한다. 보호회로 동작시 출력 전압은 정격의 10% 이내로 감소하여야 하며 과전류 원인이 제거된 후 정상상태로 자동 복귀되어야 한다.

마. 신호기제어 모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

바. 모듈 자기 진단에 의한 안전계전기가 동작하여 위험측 동작 또는 모듈 장애 시 출력을 차단하여야 한다.

사. 기타사항은 출력모듈의 사양을 적용한다.

아. 신호기별 전류 검지를 하여, 신호기의 고장 유무를 판정할 수 있어야 한다.

[표 11] 신호기제어 모듈

제어 정보 수	최대 2EA
상태확인	A, B 채널 VME 통신 확인(FAIL, ACC) 신호기 확인(R, Y)

3.3.3.6 IP 제어부 선로전환기제어 모듈(P제어모듈)

가. 선로전환기제어 모듈은 CPU로부터의 주기적인 정상출력 신호에 의하여 동작하여야 하며 출력소자 및 모듈 내 다른 부품의 소손 등에 의하여 부정한 출력이 발생되지 않아야 한다.

나. 선로전환기 1대의 제어는 출력정보 2개(2bit) 이상을 사용하고 1개의 모듈은 2대의 선로전환기를 제어하여야 한다.

다. 정위 제어는 DC24V, DC24V를, 반위 제어는 DC24V, DC24V를 각각 출력하고 제어하지 않을 경우 모든 출력포트는 DC±24V에 대하여 절연상태(high impedance)를 유지하여야 한다.

라. 각 출력포트의 부하전류가 1.1A~1.12A에서 보호회로 동작시 출력전압은정격의 10%이내로 감소 후 과전류 원인이 제거된 후 정상상태로 자동 복귀되어야 한다.

마. 선로전환기 제어모듈은 IEC 62278, IEC 62279, IEC 62425 표준에 적합하게 설계되어야 한다.

바. 모듈 자기 진단에 의한 안전계전기가 동작하여 위험측 동작 또는 모듈 장애 시 출력을 차단하여야 한다.

사. 기타사항은 출력모듈의 사양을 적용한다.

아. 선로전환기 제어 모듈은 WLR제어 WR제어를 수행하여, 현장 선로전환기를 직접 제어하고, 선로전환기 동작 상태인 KR정보를 입력받아 연동 논리부로 전송하여야 한다.

[표 12] 선로전환기 제어모듈

제어 정보 수	최대 2EA
상태확인	A, B 채널 VME 통신 확인(FAIL, ACC) 선로전환기 방향 확인(N, R)

3.3.3.7 IP 제어부 궤도회로제어 모듈

궤도회로 장치의 동작 계전기의 접점을 디지털 입력카드로 입력받아 정보처리한다.

3.3.3.8 IP 제어부 기타장비제어 모듈

장치별 통신 연결가능한 안전설비는 통신으로 입력받아 처리하고, 통신연결이 가능하지 않은 안전설비는 동작, 고장정보를 계전기 접점을 통해 입력카드로부터 입력받아 정보 처리한다.

3.3.3.9 IP 제어부 이더넷스위치

3.3.2.5 연동논리부 이더넷스위치 내용에 따른다.

3.3.4 IP 현장제어부

IP 현장제어부는 IP제어부, 기구함, 전원절체기, 주변압기로 구성된다.

가. 주 변압기

1) 정격용량은 1.5㎸A이상으로 한다.

2) 1차측에 형별에 적합한 전원(AC 220V 60㎐ 또는 AC600V 60㎐)을 가하고, 무부하시 2차측에서의 각종 단자전압은 표13와 같아야 한다.

[표 13] 주 변압기 단자전압

입력전압	1차		2차(±5%)
	단자명	전압(V)	단자명	전압(V)	용 도
AC600V	P – 3 P – 2 P - 1	630 600 570	Sa – a1 Sa – a2 Sa – a3	210 220 230	․전원모듈 ․작업용, 환기용팬 (220V용은 1차측전원 사용)
AC220V	P – 3 P – 2 P - 1	230 220 210	Sb – b1 Sb – b2 Sb - b3	210 220 230	궤도회로
			Sc – c1 Sc – c2 Sc – c3 Sc - c4	4 47 55 65	신호기

나. 전원절체기

1) 상용전원 차단시에는 예비전원으로 자동절체되어야 하며, 예비전원 사용중 상용전원이 다시 공급되면 절체기는 자동으로 상용전원으로 동작하여야 한다.

2) 전원절체기는 사용전원을 확인할 수 있도록 전원절체기함 내부에 LED표시등(NFB1 : 녹색, NFB2 : 적색)을 설치하여야 한다.

3) 정격동작전압 : AC 600V±10%, AC 220V±10% (AC 220V용으로 계약한 경우 계약자는 수요처 확인 후 해당 전원에 맞도록 부착하도록 한다)

4) 접점 구조 : 4F 4B

5) 접점 용량 : AC 650V, 5A 이상

다. 기구함

1) 기구함은 KRS SG 0024의 STS 또는 철재 특수 No.1 또는 동등 이상을 사용하여야 한다.

2) 기구함의 앞뒷문 쇄정장치는 수요처 요구 사양에 의한다.

3) 기구함내에는 설정된 온도(40±2)℃에 의하여 동작하는 환기용 팬을 설치하여야 한다.

3.3.5 연동논리부 정류기

가. 정류기는 연동논리부의 전원공급용으로서 출력을 공유하도록 2중화로 구성하여 부하분담에 의한 무순단 절체가 가능하여야 한다.

나. DC/DC 컨버터 회로를 사용하고 1차 측에 유도되는 이상전압이 출력에 영향을 주지 않도록 하여야 한다.

다. 정류기는 연동논리부 시스템 랙 별로 설치하여야 한다.

[표 14] 연동논리부 정류기

정격 입력전압	AC 220V, 60㎐, 단상
입력전압 허용범위	AC 176V ∼ 264V
정격 출력전압 및 전류	DC 24 V / 20 A 이상
입력전압에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 0.5 % 이내
출력부하에 대한 안정도	설정된 출력전압의 1 % 이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 240 ㎷ 이하 (최고치와 최저치간)
출력전압 조정범위	-10 % ∼ +15 %
효 율	80 % 이상
표시등 및 전원스위치	AC 입력표시등(녹색), DC 출력전압계 및 전류계(3digit이상의 디지털식), 휴즈 출력전압 조정기, 전원스위치
절연저항	100 ㏁ (DC 500 V 절연저항계)
절연내력	AC 1,500 V 1분간, (누설전류 10 ㎃)

라. 과전류에 대한 회로보호 기능이 있어야 하며 부하전류가 정격의 1.1배∼1.5배 범위에서 보호회로가 동작하여야 한다. 보호회로 동작시 출력전압은 정격의 10 % 이내, 입력전력은 정격의 30 %이내로 감소하여야 한다.

마. 보호회로의 동작 소요시간은 2초 이내 이어야 한다.

3.3.6 광통신부

가. 표시제어부 CTC, 원격제어, 열차번호 송수신, 유지보수부 및 기타 외부장치와의 광통신을 하기위한 장치로서 하나의 서브랙에는 광변환모듈을 9개 이상 삽입할 수 있어야 한다.

나. 광통신부는 19인치 19인치 중형 랙(유지보수부용 h≒1,400)을 사용하고, 전원모듈, 광분배함, 광변환모듈, 터미널서버, 이더넷스위치로 구성하여야 한다.

다. 외부장치로 접속되는 모든 통신은 광변환모듈과 광점퍼코드를 사용하여 절연을 하여야 하며 이상전압 유입으로 인한 장치의 사용 중단을 초래하지 않아야 하고 각 모듈의 장애상태를 검지할 수 있어야 한다.

라. 원격제어용 통신장비를 수용하여야 하며, 주변장치와의 통신방식은 RS-422 또는 네트워크 통신을 표준으로 한다.

마. 표시제어부와의 통신은 광케이블을 사용하고 일반 통신케이블도 접속할 수 있어야 한다.

바. 기타장치와의 통신은 광케이블 또는 광변환 모듈을 사용하여 절연한 후 일반 통신회선을 사용하고 전송거리가 1 ㎞ 이상의 경우에는 RS-422용 전용선 모뎀(4선용)을 추가 사용할 수 있다

사. 광변환모듈 상호간, 전원모듈 상호간에는 전기적으로 절연하여야 한다.

아. 표시제어부와 동일하게 취급가능 하도록 비상 RUN 스위치 및 비상 열차집중제어장치(CTC 전환 스위치)를 설치하여야 한다.

자. 열차집중제어장치(CTC)와의 통신방식은 KRS SG 0062를 적용한다.

차. 광통신부의 전원 및 광통신 회로는 이중계로 구성하여야 한다.

3.3.6.1 광통신부 광변환모듈

가. 광변환모듈은 RS-422신호 또는 네트워크의 신호와 광신호를 상호 변환할 수 있도록 하고 별도의 조정없이 모든 통신장치에 사용할 수 있어야 한다.

나. 광변환모듈 전면에는 시험용 버튼을 부착하여 광출력을 측정 및 조정할 수 있어야 한다.

[표 15] 광변환 모듈

구분	광변환 모듈	네트워크 스위치
입력 전원	DC 5V	DC 24V 또는 AC 220V
통신 채널	RS-422 입출력 : 2ch 광입출력 : 1ch	네트워크 입출력
통신 속도	10 Mbit/sec 이상	10 Mbps 이상
광원의 파장	820 ㎚ 또는 850 ㎚	820 ㎚ 또는 850 ㎚ / 다중모드 1310 ㎚ 또는 1550 ㎚ / 싱글모드
광원의 형태	LED	LED
광출력 정격 및 조정범위	-18 dB (최대: -14 dB, 최소: -22 dB)	-
수신 감도	-14 dB ∼ -24 dB	-
전송 거리	1 ㎞ 이상	1 ㎞ 이상 / 다중모드 10 km 이상 / 싱글모드
기타 사항	전원표시등(녹색), 통신상태표시등 Tx(황색), Rx(녹색), 시험용버튼 및 광출력 조정기	전원표시등, 통신상태표시등

[표 16] 광 점퍼 코드

광섬유	62.5/125㎛, 다중모드 8-10/125㎛, 싱글모드
커넥터 형태	ST형, SC형, LC형 중 택일
최대접속손실	1dB이하
평균접속손실	0.35dB이하
광코드 외경	2.4㎜ 또는 3.0㎜

3.3.6.2 광통신부 전원모듈

가. 전원모듈은 광변환 모듈의 전원공급용으로 서브랙 별로 공급토록 하여야 한다.

나. 명시되지 않은 기본구조 및 성능은 연동논리부 전원모듈을 적용한다.

[표 17] 광통신부 전원모듈

정격 입력전압	AC 220V, 60㎐, 단상
입력전압 허용범위	AC 176V∼264V
정격 출력전압 및 전류	DC 5V / 3A
입력전압에 대한 안정도	설정된 출력전압의 0.5%이내
출력부하에 대한 출력안정도	설정된 출력전압의 1%이내
맥동률 및 잡음전압	정격부하에서 50㎷ 이하
출력전압 조정범위	정격전압의 -5% ∼ +15%,
효 율	80%이상
표시등 및 전원스위치	DC출력전원표시등(녹색), 출력전압 측정단자, 전원스위치

3.3.6.3 광통신부 광분배함

구분	사양
회선수	최대24회선
사이즈	1U19인치
재질	냉간압연강판(1.2mm)
색상	C-55771

3.3.6.4 광통신부 터미널서버

전원2중계가 구비되어야 하며 시리얼 16포트 네트워크 10/100Mbps 2포트 구성되어야 한다.

3.3.6.5 광통신부 이더넷스위치

3.3.2.5 연동논리부 이더넷스위치 내용에 따른다.

3.3.7 표시제어부

가. 표시제어부의 구성기기는 다음과 같다.

[표 18] 표시제어부 구성기기

품 명	수 량	구 성 기 기
기 기 랙	1조	19인치 표준
산업용컴퓨터	2조	[표19]
광통신 서브랙	1조	광변환 모듈 2개 또는 네트워크 스위치 2개 이상 전원 모듈 2개
광케이블 분배함	1조
절체스위치모듈, 비상CTC전환스위치 모듈	각1개
모 니 터	1개	별도 지정
키보드 및 마우스	각2개	IBM 표준
운전취급용 테이블	1조	1,600㎜×800㎜, 의자포함

나. 표시제어부 컴퓨터는 절체스위치에 의하여 통신 회선과 모니터 회선을 절체하여 예비컴퓨터로 사용할 수 있어야 한다.

다. 광통신 케이블 2코어를 사용하여 연동논리부와 접속하고 통신회선 또는 광변환 모듈 등 광통신부 장애시는 연동논리부와는 별도로 통신회선만 자동 절체 되어야 한다.

라. 필요할 경우 표시제어부 모니터를 2개 이상 또는 별도의 대형 모니터로 구성할 수 있어야 한다.

마. 서브랙에는 키가 부착된 CTC 비상요구 스위치를 부착하여야 하며 취급확인 표시등이 있어야 한다.

바. 광통신서브랙의 전원모듈, 광변환모듈은 광통신부와 동일하게 하고 상호 호환이 되어야 한다.

사. 표시제어부 및 유지보수부의 산업용 컴퓨터는 다음과 같다.

[표 19] 산업용 컴퓨터

형 태	19인치 랙 고정형
CPU	3.0㎓ 동등이상
RAM	4GB 동등이상
HDD	500GB 동등이상 (외부 착탈가능)
통신포트	RS-422 2개 이상
그래픽	2,560x1.600(2GMB) 동등이상
POWER SUPPY	500W ATX 동등이상
MTBF	- 전 원 부 : 100,000시간 이상 - 메인보드 : 100,000시간 이상
기타 사항	- USB포트, DVD Multi48X 동등이상 - 전면 및 전원부 공기순환용 팬 - 전원스위치, 리셋스위치, 동작표시등 - 전면부 별도 보호커버 - 미니 86키보드(PS2, USB), 유선 광마우스(PS2, USB) 포함 O/S : WIN7 동등이상

아. 운전취급집중화장치의 산업용 컴퓨터(워크스테이션)는 다음과 같다.

[표 20] 워크스테이션

형 태	19인치 랙 고정형
CPU	3.0㎓ 동등이상
RAM	4GB 동등이상
HDD	500GB 동등이상 (외부 착탈가능)
통신포트	- isolated DI/DO 각 8 채널 이상 - 4포트 RS-232/422/485 시리얼 카드 - M-1/USB RS-232
그래픽	2,560 x 1.600(2GMB) 동등이상
POWER SUPPY	650W ATX 동등이상
MTBF	- 전 원 부 : 100,000시간 이상 - 메인보드 : 100,000시간 이상
기타 사항	- USB포트, DVD Multi48X 동등이상 - 전면 및 전원부 공기순환용 팬 - 전원스위치, 리셋스위치, 동작표시등 - 전면부 별도 보호커버 - 106key(PS2, USB), 유선 광마우스(PS2, USB) 포함 O/S : WIN7 동등이상

3.3.7.1 광통신부 이더넷스위치

3.3.2.5 연동논리부 이더넷스위치 내용에 따른다.

3.3.8 유지보수부

가. 유지보수부의 구성기기는 다음과 같다.

[표 21] 유지보수부 구성기기

품 명	수량	구성 기기
기기 랙	1조	19인치 표준
산업용컴퓨터	1조	표시제어부와 동일
모니터	2개	별도 지정
프린터	1대	A4 레이저, 카세트 급지 방식
키보드 및 마우스	각1개	키보드는 19인치 랙 타입

나. 모니터는 유지보수부와 동일한 화면으로 모니터 분배기를 사용하여 신호계전기실에 설치하여야 한다.

3.3.9 무정전전원장치

무정전전원장치의 성능 및 특성은 KRS SG0015 전자연동장치 3.3.15 무정전전원장치 항에 따른다.

3.3.10 절연변압기

절연변압기는 낙뢰 및 서지를 방지하기 위하여 표시제어부 및 무정전전원장치 1차측에 설치하며 성능은 다음과 같다.

[표 22] 절연변압기

용 량		1, 3, 5, 7.5, 10㎸A
입출력전압		단상 AC220V/220V, 60㎐
절연저항		100㏁이상(DC500V절연저항계로 측정시)
절연내력		AC1500V 1분간 (누설전류 10㎃)
효 율		90%이상
서지 이행율	평형	0.1 % 이내 (선-대지간)
	불평형	1 % 이내 (선간)

3.3.11 배선 및 기타사항

가. 연동논리부와 계전기 랙 상호간의 연결은 계전연동장치(KRS SG 0013)의 랙 간 배선에 따른다.

나. 각종 시스템랙 내부배선은 DIN커넥터 또는 산업용 표준 커넥터를 사용하여  미려하게 배선하여야 한다.

다. 계전기랙 후부 배선은 연동논리부와 접속되는 배선과 기타 배선 및 전원선 등을 다른 색상으로 구분하고 별도의 덕트에 분리수용 하여야 한다.

라. 각종 시스템 내부 배선 및 랙 상호간은 사용전원의 종류(AC, DC, 통신, 광, DC24V 제어)에 따라 다른 색상 또는 다른 선종으로 구분하고 별도의 보호관을 사용하거나 분리배선 하여야 한다. 다만, 직교로 교차하는 배선은 가능하다.

마. 랙간 배선은 최단거리 및 직각으로 교차되는 배선으로 한다. 또한, 여유배선이 생기지 않게 배선 작업시 적절히 조정 하여야 한다.

바. IP제어부(IP 현장제어부 포함) 입출력제어모듈로 연결되는 전원과 현장의 전원회로와는 전기적으로 분리하여야 한다.

사. 연동논리부는 외부장치와 전기적으로 직접 접속하지 않아야 한다.

아. 전원공급은 각 장치 및 기능별로 휴즈를 설치하고 용단 검지회로를 구성 하여야 한다.

자. 해당구간내 건널목의 고장검지 기능이 있는 경우 이를 표시할 수 있어야 하며 역구내 조건으로 제어되는 건널목은 본 장치에서 제어되도록 하여야 한다.

차. 표시제어부와 기계실간에는 인터폰을 설치하여야 하며 연동논리부 랙에 고정하고 기계실에서는 별도의 조작 없이 양방향 통화가 가능하여야 한다.

카. 제설히터 설치를 대비하여 제어를 운전취급실에서 마우스로 취급이 가능하도록 신호조작판에 수용하여야 하며 아이콘은 선로전환기 전원공급표시등 (P북 P남) 하단에 아이콘(히터 북, 히터 남)을 신설 표출하도록 시공하여야 하며 마우스 클릭으로 On/Off제어, 평상시(출력off) 회색, 출력 On시 황색, 히터동작 시 주황색으로 표시하여야 하며 기존의 히팅장치는 표시제어부에서 제어 및 표시가 가능하도록 구성하여야 한다. (제어권이 CTC에 있어도 히터조작 아이콘은 현장역에서 취급이 되어야 한다)

타. 전기기술지원시스템으로 전송하는 데이터 테이블 구조는 기존 방식과 동일하게 유지하여야 하며, 상호 인터페이스가 가능하도록 통신 포트(port) 및 정보를 제공하여야 한다.

3.4 성능

3.4.1 연동논리부의 연동처리

가. 연동논리부 CPU모듈은 정해진 시간내에 처리결과를 출력하는 실시간 시스템으로 구성하고 사용되는 운영체제는 IEC 61508 또는 IEC 62279의 소프트웨어 무결성의 적합성을 공인기관에서 독립평가 받은 상용 실시간운영체제를 사용하여야 한다.

나. 연동논리부에 입력되는 정보(입력모듈, 표시제어부)의 변화로부터 그에 대한 정당한 출력을 발생하기까지 소요되는 시스템 동작주기는 1.2 sec 이하이어야 한다.

다. 하드웨어 또는 소프트웨어 오류로 인하여 시스템이 더 이상 정상적인 처리를 수행할 수 없는 경우에는 안전상태로 전환되어야 하고, 계 절체를 통해 중단 없이 기능을 수행해야 한다.

라. 다중계 시스템은 표시제어부의 취급요구 정보와 입력된 데이터에 대하여 두 시스템이 동시 처리하고 현장의 제어출력은 동작계에서만 출력하여야 한다.

마. 다중계로 구성된 각 입력모듈에 입력되는 데이터를 각 계 내부에서 무결성 검사하여 입력 데이터로 처리하고 서로 상이한 경우에는 동작계를 안전측(off)으로 고정하고 예비계로 기능을 유지하여야 한다.

바. 비교회로 기반 다중계 구성의 최종출력은 각 계별 처리 결과를 비교하여 일치할 경우에는 동작계의 출력을 제어하여야 한다. 처리 결과가 상이할 경우 2회 이상 반복 처리한 후에도 불일치할 경우에는 해당 출력에 대하여 안전측으로 제어되도록 하여야 한다. 다수결회로 기반의 다중계 구성의 최종출력을 다수결 방식으로 제어하는 경우에는 다수의 출력이 최종출력되어야 한다.

사. 연동논리부 시스템의 동작계의 고장이 검지될 경우 예비계로 처리 및 출력을 전환하고 기존 동작계의 모든 출력은 안전측으로 처리한 후 여분의 계를 활용하여 운용되어야 한다.

아. 다중계 시스템 상호간 통신이 불가능할 경우에는 고장으로 인해 차단된 계를 제외하고는 예비계가 운전되어야 한다.

자. 연동논리부 다중계 간 절체 소요시간은 출력을 기준하여 200msec 이내 이어야 하며 절체순간및 절체후 시스템의 상태에는 변화가 없어야 한다.

차. 열차운전취급에 영향을 미치는 신호설비의 제어명령은 역제어(Local) 모드인 경우는 표시제어부에서, 중앙집중제어(CTC) 모드의 경우에는 CTC로부터 수신된 정보에 한하여 제어되도록 하여야 하며 유지보수부 등 기타 장치로부터의 제어명령은 처리되지 않아야 한다.

카. 최초 기동 및 CPU모듈의 재 기동 시 각 모듈에 대한 자기 진단, 연동데이터 비교 후 기동되어야 하며 각 장치가 자기진단 기능 수행 후 20초 이내 정상적으로 동작 개시되어야 한다. 최소요시간은 4분 이내로 한다.

타. 입환작업 유무에 따라 모든 입환 표지(입환신호기 포함, 이하 같음)를 일괄 점등․소등할 수 있어야 한다.

1) 계전기랙 또는 전원실에 입환표지 램프전원 개폐용 전자접촉기를 설치하고 표시제어부에서 취급할 수 있도록 한다.

2) 입환표지 소등 후 입환표지 진로 취급시에는 취급이 되지 않도록 하고 경고 메시지를 표시한다.

3) 완전히 해정되지 않은 입환표지 진로가 있을 경우에는 입환표지 소등취급이 되지 않도록 한다.

4) 입환표지 소등 취급용 아이콘은 「입환」으로 하고 소등시 회색, 점등시 황색으로 표시하며, 소등 시 입환표지의 표시는 흑색으로 하고 키보드메뉴는 F5(입환표지)에 등록한다.

5) 입환표지 소등관련 계전기는 평상시(점등시) 낙하되도록 하고 전자접촉기는 평상시(점등시) 여자 되도록 한다.

파. 전자연동장치의 제어모드는 필요한 역에 대하여 원격제어모드(RC)를 추가하고 상호 제어모드 전환은 다음과 같이 구성하여야 한다.

1) 정상적인 제어모드 전환시는 CTC와 RC, RC와 Local, CTC와 Local 1상호간에 제어권을 가진 측에서 원하는 모드버튼을 클릭한 후 제어권을 획득하고자 하는 측에서 해당 모드버튼을 클릭하여 전환되도록 한다. 다만 CTC사령설비에서는 RC와 Local의 구분 없이 모두 Local로 한다.

2) 비상전환기능은 RC 또는 Local에서 상대측의 승인 없이 일방으로 제어권을 획득할 수 있도록 한다.

3) CTC구간에서 해당역의 표시제어부 또는 통신장치부에에 설치된 비상CTC 전환스위치 취급시는 CTC로 제어모드의 전환요구 신호를 송신하여야 한다.

4) 운전취급 컴퓨터의 최초기동 및 재기동시의 제어 모드는 기존의 제어모드를 유지하여야 한다.

5) 제어모드의 변경에 관한 모든 처리 사항은 메시지로 기록하여야 한다.

정상 전환시

비상전환시

CTC비상전환스위치취급시

하. 역구내 신호기 일괄 정지 기능을 구현하여야 한다.

1) 철도설계지침 및 편람 KR S-06030의 연동도표 작성 기준에 따라 역구내 신호기 일괄 정지 기능을 구현하여야 한다.

2) 역구내 비상사태 발생 시 역구내 신호기를 일괄정지가 가능하도록 취급 버튼을 취급하면 역구내의 현시된 신호기는 모두 정지가 현시되어야 한다.

거. 연동 논리부와 IP제어부(IP 현장제어부 포함)간은 광통신 2중계 링네트워크 방식으로 구성한다.

1) 1개의 네트워크 장애시 예비회선으로 자동 절체되어 이상없이 운용되어야 하며 장애 발생개소가 사용자에게 표출되어야 한다.

2) 운용중 확장 증설이 필요시 네트워크 관리 시스템에서 유연한 확장이 가능하도록 기능이 구현되어야 하며 충분한 용량을 확보하여야 한다.

3) 연동 논리부와 IP제어부(IP 현장제어부 포함)는 광네트워크를 통해 최대 20Km이내 구간에서 정보송수신이 가능하여야 한다.

너. 연동장치와 LDTS간 인터페이스는 시리얼 또는 이더넷으로 연결 가능하여야 하며, 프로토콜은 KRS SG 0062-18(R)을 적용한다.

더. 연동장치와 RBC간 인터페이스는 시리얼 또는 이더넷으로 연결 가능하여야 하며, 프로토콜은 KRS SG 0063-17(R)을 적용한다.

3.4.2 부정출력의 차단

가. 부정출력 차단은 연산처리의 오류, 하드웨어의 소손, 기타 외부요인 등으로 인하여 CPU모듈 또는 입출력모듈 스스로 안전측 처리가 불가능한 부정 출력 또는 입력이 검지되는 경우에 이를 외부에서 강제적으로 차단하기 위한 회로로서 다음의 경우 동작하여야 한다.

1) 제어회로에 사용되는 무극선조계전기가 CPU모듈의 제어와 무관하게 여자접점이 구성되는 경우.

2) 전철제어조건(WR)이 CPU모듈의 제어와 무관하게 반대측 접점이 구성되는 경우.

3) 출력모듈에서 안전측 처리가 불가능한 부정 출력이 발생되는 경우.

4) 선로전환기 제어모듈에서 사용하지 않는 출력(3.3.3.6 선로전환기제어모듈 사)항) 또는 안전측 처리가 불가능한 부정 출력이 발생되는 경우.

5) 신호기 제어모듈에서 사용하지 않는 출력(3.3.3.5 신호기제어모듈 사)항) 또는 안전측 처리가 불가능한 부정 출력이 발생되는 경우.

6) CPU모듈에서 정상적인 연산처리가 되지 않을 경우.

7) 시스템의 동작이 정지되거나 고장으로 정상운용이 불가능 한 경우.

8) 기타 안전측 동작에 위반하여 위험한 상태의 출력이 발생되는 경우 .

나. 부정출력의 발생으로부터 부정 출력차단회로가 동작하여 차단에 소요되기 까지의 시간은 2초 이내이어야 한다.

다. 부정출력 차단회로 동작 후 부정출력의 원인이 해소되더라도 시스템 스스로 복구되지 않아야 하고 부정출력의 원인이 해소되지 않은 경우에는 사용자가 확인취급을 하더라도 복구되지 않아야 한다.

라. 부정 출력차단 회로 동작 시 에는 외부 계전기 동작용 전원을 차단하고 출력모듈에 의하여 출력중인 데이터는 삭제되어야 한다.

마. 부정 출력차단 회로 동작 시 에도 출력제어와 관계되지 않은 모든 기능은 정상이어야 한다.

바. 안전계전기(VRD)는 1계, 2계 별도로 보드에 설치 또는 외부에 설치하여 부정출력시에도 단독운전이 가능하도록 하여야 한다.

3.4.3 신호 연쇄 조건

가. 신호 연쇄 조건의 구성은 기본 연동 로직과 역별 연동데이터로 구성하여야 한다.

나. 기본 연동 로직 프로그램은 역별로 공통으로 사용가능하고 철도설계지침 및 편람의 전자연동장치 연동기준에 적합하여야 한다.

다. 연동 데이터는 역별 연동도표에 의하여 데이터베이스화된 소프트웨어로 구성하여야 한다.

라. 연동 로직의 데이터베이스화된 소프트웨어라 함은 해당역의 연동약도와 연동조건을 연동도표의 형태로 입력함으로써 연동논리부에 의하여 수행될 수 있는 연동데이터를 생성하고 입출력 어드레스(입출력 모듈번호 및 포트번호)를 자동으로 할당 하도록 하는 것으로서 특수한 조건 및 입출력 어드레스 할당에 대하여는 사용자가 직접 지정하는 것도 가능하여야 한다.

마. 기본 연동 로직 프로그램 및 연동데이터는 안전측 동작이 확보되어야 하며 일관성 있고 안정된 처리가 되도록 하여야 한다.

바. 기본 연동 로직 및 연동데이터는 CPU모듈의 비휘발성 저장 매체에 저장하여 정해진 절차에 의하지 않고서는 변경 또는 삭제되지 않아야 한다.

3.4.4 표시제어부

가. 표시제어부는 운전취급자의 제어정보를 연동논리부에 전달하고 연동장치의 모든 상태를 표시하는 기능을 가지며 별도의 연동처리를 하지 않아야 한다.

나. 제어기능은 열차운전취급에 필요한 신호설비 제어, 운전취급 주의표 설정, 취소, 열차번호의 입력, 수정, 삭제, 메시지의 검색, 기타 본 장치 운용에 관련된 제어기능이 있어야 한다.

다. 표시기능은 현장 신호설비의 상태, 열차번호 및 운행상황, 운전취급내용 및 결과, 각 시스템의 상태, 운전취급 주의표 설정상태, 메시지 내용 등을 표시하여야 한다.

라. 경보기능은 열차접근, 현장설비 또는 시스템의 고장시 화면표시의 변경, 음향의 발생 등으로 운용자에게 알릴 수 있어야 한다.

마. 운영체제는 실시간 처리에 적합한 윈도우즈, UNIX 또는 동등이상으로 하며 응용프로그램은 그래픽 사용자 인터페이스(GUI : Graphical User Interface) 환경으로 하고 모든 제어 및 취급기능은 키보드와 마우스로 가능하여야 한다.

바. 운영체제 및 응용프로그램은 하드웨어 또는 소프트웨어 오류로 인하여 시스템이 더 이상 정상적인 처리를 수행할 수 없어 동작이 중단되는 경우가 발생되지 않아야 한다.

사. 표시제어부 응용 프로그램은 전자연동장치 연동기준에 적합하여야 한다.

아. 접근벨은 접근궤도회로 및 접근벨의 종류를 사용자가 설정할 수 있도록 하되 기타(F12) 메뉴에 등록하여야 한다.

자. 운전취급 주의표(아이콘)중 “전차선없음”과 “사용자정의”를 추가하고, 사용자 정의 설정시는 사유를 20자 이내로 입력가능하도록 하며 형태는 기본아이콘과 동일하게 하여야 한다.

차. 표시제어부 화면에는 승강장 및 건널목, 안전설비 등을 간략히 표시하여야 한다.

카. 신호계전기실의 출입문 열림과 닫힘상태를 전자식열쇠시스템 정보를 받아 표시제어부 화면에 표시(적색, 녹색)하고 해당 내용을 메시지로 기록 및 저장 하여야 한다.

타. 구내폐색신호기는 진행정위진로구성(TTB) 설정여부에 관계없이 신호제어와 관계되는 궤도회로가 낙하 후 복구될 때 자동 재 현시 되어야 하며, 궤도회로가 낙하된 상태에서 신호를 취급할 경우 그 궤도회로와 관련 없는 구내폐색신호기는 현시되어야 한다.

파. CTC관제설비로부터 수신한 열차번호를 모니터에 표시하고 열차 진행에 따라 이동하여야 한다.

3.4.5 유지보수부

가. 유지보수부는 시스템 감시, 메시지 기록, 연동데이터의 변경 및 오류검증, 상태재현, 각종 자료 인쇄기능이 있어야 한다.

나. 운영체제와 모든 응용프로그램은 표시제어부와 같은 방식으로 하며 시스템 감시 화면은 표시제어부 역구내 화면을 동일하게 표시하여야 하고 제어신호는 출력되지 않아야 한다.

3.4.6 연동데이터의 관리

가. 유지보수부의 연동데이터 관리 소프트웨어는 3.4.3 신호 연쇄조건에 적합하여야 한다.

나. 표시제어부 화면의 변경은 GUI방식 그래픽 편집기를 사용하여 구성하고 각각의 속성의 입력은 용이 하여야 한다.

다. 연동데이터 변경시 특수한 조건 및 입출력 어드레스 할당은 사용자가 직접 지정이 가능하여야 하며 사용방법은 특수한 기술의 요구 없이 용이하여야 한다.

라. 연동데이터의 변경 후에는 유지보수부에 의하여 자체적으로 모의시험을 시행하여 연동데이터의 오류를 검출할 수 있어야 한다.

마. 변경된 연동데이터는 연동논리부 CPU모듈이 처리할 수 있는 형태의 파일로 생성하여야 하며 정해진 절차에 의하여 연동논리부 메모리로 전송할 수 있어야 하고 CPU보드의 비휘발성 메모리에 저장이 가능하여야 한다.

바. 연동논리부로의 연동데이터 전송 절차는 제작도면에 의한다.

사. 상태 재현 기능은 저장된 메시지 또는 데이터 파일을 이용하여 재현이 가능하여야 한다.

아. 인쇄기능은 현재 운용중인 연동데이터, 정보기록 메시지 등의 인쇄가 가능하여야 하며 연동데이터는 도표화하여 연쇄조건의 확인이 가능하여야 한다.

3.4.7 표시제어부 화면구성

가. 화면은 역구내 표시영역, 취급메뉴 영역, 메시지 영역으로 분할하고 메시지 영역의 크기는 조절할 수 있도록 하여야 한다.

나. 진로표시는 평상시는 백색으로, 예상진로, 진로설정 중, 진로 쇄정 후에는 황색으로, 신호현시 후에는 녹색으로 표시하여야 한다.

다. 궤도표시는 선로모양 및 진로 개통방향에 따라 명확하게 표시하여야 하며 평상시 백색, 열차점유시 적색으로 표시하여야 한다.

라. 선로전환기를 포함한 궤도표시는 불일치시 주황색으로 점멸 하여야 한다.

마. 신호기표시는 정지신호는 적색, 진행을 나타내는 신호는 녹색으로 표시하여야 한다.

바. 모든 운전취급은 취급 여부를 최종 확인한 후 처리되어야 하며 신호취급의 경우 예상진로를 표시하여야 한다.

사. 운전취급주의표를 설정한 후에는 해당진로 취급시 해당 주의표 설정에 따른 주의 메시지를 표출하고 이를 확인한 후 취급되도록 하여야 한다.

아. 화면구성의 세부사항은 관련자료(철도설계지침 및 편람)의 전자연동장치 연동기준 및 제작도면에 의한다.

3.4.8 메시지 처리

가. 시스템으로 입․출력되는 모든 데이터 및 시스템의 상태변화에 대하여 상세하게 기록하고 데이터베이스로 구성하여 종별, 시간별, 특정시각의 장치별 상태 검색 및 출력이 가능하여야 한다.

나. 메시지는 CPU모듈에서 발생토록 하고 표시제어부 및 유지보수부에 동일하게 저장하여야 한다.

다. 메시지는 운전취급정보(취급), 연동장치 동작정보(연동), 장애정보(장애), 기타 시스템 정보(기타)등으로 분류하고 장애정보는 장애내용별 구체적인 조치방법도 포함하여야 한다.

라. 화면의 메시지 표시중 장애정보는 적색으로, 취급정보는 청색으로, 연동 및 기타 정보는 흑색글자로 표시하여야 한다.

마. 메시지의 발생시각 표시는 1/100초 단위로 하여 발생순서대로 표시하고 저장기간은 최근 3개월간으로 하며 기간이 경과 될 경우 자동 삭제하여야 한다.

바. 각종 단위장치 및 모듈에 대하여 고장을 기록하여야 하며 특히 시스템의 장애 등 비정상적인 동작에 대하여는 모듈 또는 단위장치의 명칭 포트 번호, 장애상태 등을 기록하여야 한다.

사. 궤도회로는 열차추적논리에 의한 열차점유와 장애상태를 구분 기록하여야 한다.

아. 선로전환기는 전환취급을 한 경우에는 12초 이후 계속 불일치할 때, 전환취급을 하지 않았을 경우에는 불일치 즉시 장애 표시를 하여야 한다.

자. 시간별 상태 출력은 [표 23]과 같이 한다.

차. 특정시각의 장치별 상태 출력은 [표 24]과 같이 한다.

카. 기본 메시지의 내용은 [표 25]과 같이 한다.

[표 23] 시간별 상태 출력

[시간별 상태 출력] ○ ○ 역 출력기간 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss ～ yyyy.mm.dd hh:mm:ss 출력일시 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss
일 시	분류	번호	내 용	도 움 말
①	②	③	④	⑤
① 월.일 시:분:초(1/100초 단위)로 표시 (mm.dd hh:mm:ss.ss) ② 취급, 연동, 장애, 기타로 구분 ③ 해당 메시지의 고유번호 ④ 메시지의 내용 ⑤ 장애시 조치요령, 입출력 포트번호 등 ※ 하단 중앙에 페이지 번호 표시

[표 24] 특정시각의 장치별 상태 출력

[장치별 상태 출력] ○ ○ 역 기준일시 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss 출력일시 : yyyy.mm.dd hh:mm:ss
신호보안장치 명		상 태	최근동작시각	비 고
①	②	③	④
① 선로전환기, 신호기, 궤도회로등 ② 시설물번호 (1A, 2A, 21호등) ③ 진행현시(신호기), 정위전환(선로전환기), 낙하(궤도회로) 등 ④ 월.일 시:분:초(1초 단위)로 표시 (mm.dd hh:mm:ss) ※ 하단 중앙에 페이지 번호 표시

[표 25] 기본 메시지의 예

구 분	내 용	비 고
궤도회로	- 21AT 점유 - 21AT 복구 - 21AT 장애
신 호 기	- 1A-4DN 신호취급 - 1A-4DN (주의,진행,감속)신호현시 - 1A 신호취소 - 1A 신호정지 - 1A 접근쇄정(90초) - 1A-4DN 진로해정
열차번호	- 3T #####열차 번호입력 - 2323열차 접근 - 2323열차 진입 - 2323열차 3T 도착 - 2323열차 출발
C T C	- LOCAL 제어 요구 - LOCAL 제어 전환 - 1A-4DN 신호취급/CTC - 21호 선로전환기 정위취급/CTC
선로전환기	- 21호 정위전환 취급 - 21호 정위전환 - 22호 반위 불일치

3.4.9 자동시각보정

가. 본 장치의 표시 시각은 CTC로부터 수신한 시각정보로 보정되어야 한다.

나. 장치의 시각 변경시 표시제어부 및 유지보수부에 변경시각을 동일하게 저장하여야 한다.

다. 표준시각은 열차집중제어장치(CTC)로부터 수신한 시각을 기준으로 표시하여야 한다.

3.5 환경조건

3.5.1 운용 중 본 장치에서 발생되는 전자파가 다른 기기의 성능 등에 장해를 주지 않아야 한다.

3.5.2 본 장치의 설치 환경에서 발생하는 낙뢰, 전철화구간 에서의 전차선 지락, 전기차 운행에 따른 유도장해, 무선통신기기 사용에 따른 전자파 장해 등으로부터 시스템이 성능의 저하 없이 정상 작동하여야 한다.

3.5.3 본 장치는 실외에 설치하는 장치는 주변온도 -40oC ～ +70oC에서 정상 동작하여야 하며 실내에 설치되는 장치는 ‘철도설계 지침 및 편람’에 따라 -20oC ～ +60oC에서 정상 동작하여야 한다.

4. 검사 및 성능 시험

4.1 검사 및 시험의 장소

4.1.1 동작성능시험 및 연동시험은 계약자의 공장에서 시행하는 것을 원칙으로 한다.

4.1.2 계약자는 시험 조건에 만족하는 시험환경을 구성하여야 하며 각종 시스템의 배치, 결선, 케이블류의 정리상태는 시스템의 구조 확인이 가능하도록 정리하여야 하고 주변 환경은 청결하게 유지하여야 한다.

4.2 성능 시험의 조건

4.2.1 계약자는 검사 및 시험에 적극 협조하여야 하며 성능검사에 필요한 각종 서류는 검사자의 요구시 제출하여야 한다.

4.2.2 계약자는 사전에 본 규격에 의한 자체시험을 시행하여야 하고 검사신청시 그 결과를 제출하여야 한다.

4.2.3 성능시험 중에는 소프트웨어의 변경, 하드웨어의 교체 또는 조정 등의 작업을 할 수 없다. 다만 필요하다고 인정되는 경우 반드시 검사자의 지시에 따른다.

4.2.4 단위 장치별 성능시험은 각 장치별로 분리하여 단독으로 시행할 수 있다.

4.2.5 환경시험(4.7), 절연저항 및 절연내력시험(4.8), 동작성능시험(4.9) 및 연동시험(4.10)은 모든 공급품에 대하여 현장 설치 상태와 동일하게 구성하고 정상적인 동작환경에서 시행한다.

4.2.6 공급품에서 제외된 현장설비 중 궤도회로는 해당 궤도회로의 궤도계전기를, 선로전환기는 전철제어계전기를 사용하여 전기적으로 동일하게 구성한 모의시험기를 1조 이상 사용하고 신호기 및 입환표지와 진로선별등(입환표지용 제외)은 전량 동일한 현시회로로 구성하여야 한다.

4.2.7 광통신부와 표시제어부는 5m이상의 광케이블로 연결하여야 한다.

4.2.8 계전기 및 각종 기기랙 등 본 규격에 명시되지 않은 품목은 해당 규격의 시험기준에 의한다.

4.3 검사 및 시험의 종류

검사 및 시험의 종류, 항목별 검사수준 및 검사기관은 다음과 같으며 시험에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

[표 26] 검사 및 시험의 종류

종류		검사 수준	비고
4.4 수량 및 겉모양 검사		- 전량
4.5 구조 및 치수검사		- 1개역
4.6 단위장치별 성능시험	4.6.1 전원장치 절연변압기 4.6.2 입출력제어모듈 4.6.3 CPU모듈(연동제어부, IP제어부) 4.6.4 광변환 모듈 4.6.5 신호기제어모듈 4.6.6 선로전환기제어모듈	- 전량 - 10조당 1조 전량 전량 - 전량 전량 전량	공인 시험기관의뢰 (입출력 제어포인트 시험은 모듈당 각 3포인트씩 시행)
4.7 환경 시험	4.7.1 전압변동시험 4.7.2 온도시험 4.7.3 전기자기적합성 시험 4.7.4 진동 및 충격시험 4.7.5 방진 및 방수 시험	- 1식 (표시제어주 및 유지보수부 제외)	공인 시험기관의뢰
4.8 절연저항 및 내전압시험		- 전량
4.9 동작성능 시험	4.9.2 기동 및 재기동시험 4.9.3 정전 시험 4.9.4 장애 발생 시험 4.9.5 절체 및 1,2계 인터페이스시험 4.9.6 부정출력 차단시험	- 전량
4.10 연동시험		- 전량

4.4 수량 및 겉모양 검사

4.4.1 수량은 제작도면의 세부 공급수량과 일치여부를 확인한다.

4.4.2 겉모양은 본 규격 3.1 재료, 3.3 제조 및 가공의 각 항목 및 제작도면에 의하고 규격에 명시되지 않은 세부사항에 대하여는 제작도면에 의한다.

4.4.3 각부 배선상태, 각종 단자류 및 케이블 커넥터의 접속상태, 균열 흠집 유무, 각종 모듈 및 인쇄회로 기판의 납땜상태, 각 장치별 기기명칭 표시상태를 검사한다.

4.4.4 사용된 부품에 대하여 제작도면에 제시된 원 제작사의 규격서, 사양서, 데이터북 등과의 일치여부를 확인한다.

4.5 구조 및 치수검사

4.5.1 구조검사는 제작도면의 세부 장치별 구성도에 따른 시스템 계통, 장치간 연결계통, 구성체계를 검사한다.

4.5.2 치수검사는 치수가 명시된 장치별 제작도면에 의하여 검사하고 치수의 표준공차는 별도로 명시되지 않은 경우 ±5% 이내로 한다.

4.6 단위 장치별 성능 시험

4.6.1 전원장치

가. 전원장치 시험은 각각 3.3.2.1 연동논리부 전원모듈, 3.3.5 연동논리부 정류기, 3.3.6.2 광통신부 전원모듈, 3.3.9 무정전전원장치, 3.3.10 절연변압기의 각항에 대하여 시행한다.

나. 입력전압에 대한 안정도는 정격부하 상태에서 입력전압을 허용범위내의 최저값, 중간값, 최고값으로 각각 인가시 설정된 출력 전압에 대한 전압 변동율을 측정한다.

다. 출력부하에 대한 안정도는 정격전압을 인가후 부하를 10%, 50%, 100%로 각각 변화시 설정된 출력전압에 대한 전압 변동률을 측정한다.

라. 효율은 정격입력 및 정격부하에 대하여 측정한다.

마. 연동논리부 정류기의 2중화 시험은 정격의 50%부하를 유지한 채 각 정류기의 출력전압을 미세하게 조정할 때 별도의 절체회로 동작 없이 정류기의 부하전류는 출력전압에 정 비례하여야 하고 두 정류기의 출력전압이 동일할 때 부하전류도 동일하여야 하며 항상 부하전류의 합은 변함이 없어야 한다.

바. 맥동율 및 잡음전압은 오실로스코프를 이용하여 최저치와 최대치간의 차이를 측정한다.

사. 무정전전원장치의 용량, 냉각방식, 사용정격, 축전지에 대하여는 원 제작사의 사양서 또는 회로도의 확인으로 갈음할 수 있다.

아. 절연변압기의 서지이행율 시험은 제작도면에 의한 평형(선-대지간) 시험과 불평형(선간) 시험에 모두 적합하여야 하며 세부 성능 및 특성이 표시된 원 제작사의 세부 사양서 및 본 규격에 적합함을 입증할 수 있는 시험성적서 또는 제품보증서 등 해당서류를 제출하여야 한다.

자. 절연저항 및 절연내력은 입력단자와 출력단자 간, 입력단자와 금속 케이스 간, 출력단자와 금속케이스 간을 각각 측정 한다.

4.6.2 입출력제어모듈

가. 입출력제어모듈은 각각 3.3.3.3 입력모듈, 3.3.3.4 출력모듈, 3.3.3.5 신호기제어모듈, 3.3.3.6 선로전환기제어모듈의 각항에 대하여 시행한다.

나. 입력모듈의 최대허용입력 전압은 입력단자에 DC30V를 10분간 인가시 정상입력으로 인식되어야 하고 소자의 소손, 열화 등이 발생되지 않아야 한다.

다. 자체 안전측 동작 시험은 출력측 계전기 제거 후 모듈 내 입출력 제어소자의 단락, 전원의 직접인가 등의 방법으로 부정전원의 발생조건을 구성할 때 안전측 동작 유무를 시험하고 회로도를 확인한다.

4.6.3 연동논리부 CPU모듈, IP제어부 CPU모듈

가. 3.3.2 연동논리부의 각항에 의하되 범용성이 있는 시중 품의 경우 세부 성능 및 특성이 표시된 원제작사의 세부사양서 및 본 규격에 적합함을 입증할 수 있는 시험성적서 또는 제품보증서 등 해당서류를 제출하여야 한다.

나. 본 장치를 위하여 별도로 제작하거나 범용성이 없는 모듈의 경우 계약자는 상당기간 환경시험, 성능시험, 전자파 시험 등을 시행하고 별도로 외부 공인시험기관으로부터 본 규격에 적합함을 입증하여야 하며 본 시험시 해당 서류를 제출하여야 한다.

다. 가.항 및 나.항에 의한 서류를 제출하였더라도 단위장치별 성능시험 기관은 본 장치의 종합 성능에 적합하지 않다고 판단될 경우 재시험 요청 또는 부적합으로 처리할 수 있다.

4.6.4 광변환 모듈

가. 광변환 모듈은 광 측정기를 사용하여 3.3.6.1 광통신부 광변환 모듈의 광출력 정격 및 조정범위, 수신감도를 측정하고 기타 사항은 외관검사 또는 사양서, 회로도 등에 의하여 확인한다.

나. 광점퍼 코드는 접속손실을 측정하되 광변환 모듈과 함께 시행할 수 있다.

다. 연동논리부와 표시제어부 간에 5m의 광케이블로 연결 한 후 측정시 송신부와 수신부간의 손실은 접속손실을 포함하여 1㏈이하이어야 한다.

4.7 환경 시험

4.7.1 전원변동 시험

가. 직류 전원인 경우는 규정된 정격 전압의 하한치에서 상한치까지 변화시키면서 성능 검사를 실시하였을 때 이상이 없어야 한다.

나. 교류 전원인 경우는 규정된 전압과 주파수에 대한 상한치와 하한치의 모든 조합에 대하여 성능 검사를 실시하였을 때 이상이 없어야 한다.

4.7.2 온도 시험

가. 저온 시험

저온 시험은 KRS SG 0067에 따라 실시하며, 시험방법 및 기준은 IEC60068-2-1에 따른다.

나. 고온시험

고온 시험은 KRS SG 0067에 따라 실시하며, 시험방법 및 기준은 IEC60068-2-2에 따른다.

다. 온도 사이클링 시험

온도 사이클링 시험은 KRS SG 0067에 따라 실시하며, 시험방법 및 기준은 IEC60068-2-14에 따른다.

라. 고온 고습 시험

고온 고습 시험은 KRS SG 0067에 따라 실시하며, 시험방법 및 기준은 IEC60068-2-30에 따른다.

4.7.3 전기자기 적합성(EMC) 시험

전기자기 적합성(EMC) 시험은 KRS SG 0067에 따라 실시하며, 시험방법 및 기준은 IEC60068-4에 따른다

4.7.4 진동 및 충격 시험

가. 진동 시험

KRS SG 0067 에 따라 진동시험을 실시하며, 시험방법 및 기준은 IEC 60068-2-64 및 62498-3에 따른다.(선로변에서 3m 이상 떨어져 설치되는 경우 면제할 수 있다.)

나. 충격 시험

KRS SG 0067 에 따라 충격시험을 실시하며, 시험방법 및 기준은 IEC 60068-2-27 및 62498-3에 따른다.(선로변에서 3m 이상 떨어져 설치되는 경우 면제할 수 있다.)

4.7.5 방진 및 방수 시험

KRS SG 0067 에 따라 방진 및 방수 시험을 실시하며 시험방법 및 기준은 IEC 60529에 따른다. IPX3 등급 이상을 만족하여야 하며 실내에 장착하는 장치에 대해서는 시험을 면제할 수 있다.

4.8 절연저항 및 내전압 시험

4.8.1 절연저항 시험

가. 전기 계측기는 DC 500V 절연저항계를 사용한다.

나. 절연저항은 프레임과 도전부 사이에서 측정하여야 한다.

다. 절연저항 측정시험에 적합하지 않은 것은 시험 회로로부터 분리하거나 단자를 단락한다.

라. 절연 저항계로 전압을 가하여 지침이 안정되었을 때의 절연 저항을 측정하며 10MΩ 이상이어야 한다.

마. 지침이 조금이라도 변화한 때에는 1분 후의 값으로 한다.

4.8.2 내전압 시험

가. 절연저항이 확인된 시험품에 대하여 내전압 시험을 실시한다.

나. 내전압시험은 단자와 외함, 단자와 단자 간에 시험전압을 1분간 인가하여 이상이 없어야 한다.

다. 시험 전압은 60 Hz 정현파형의 교류로 하며 시험 전압의 정현파 실효값은 다음과 같다.

- 시험품 회로의 공칭 직류 전압이 72V (또는 교류 50V) 이하인 경우 500V

- 시험품 회로의 공칭 직류 전압이 72V 에서 125V (또는 교류 50V에서 90V) 사이인 경우 1000V

- 시험품 회로의 공칭 직류 전압이 125V 에서 315V (또는 교류 90V에서 225V) 사이인 경우 1500V

- 시험품 회로의 공칭 교류 전압이 300V에서 660V 사이인 경우 2500V

라. 시험 중 방전이나 불꽃발생이 없어야 하고 시험 후 성능 검사를 실시하였을 때 이상이 없어야 한다.

마. 내전압 시험 후의 절연 저항을 측정하여 내전압 시험 전에 측정된 절연저항과 비교했을 때 이상이 없어야 하며 각각의 절연저항과 이상여부를 기록한다.

4.9 동작 성능시험

4.9.1 시스템 동작 성능시험은 3.3 제조 및 가공의 각 항목 중 공인기관 시험을 필한 부분을 제외한 항목과 3.4.1 연동논리부의 연동처리, 3.4.2 부정출력의 차단의 각 항목에 대하여 적합함을 확인한다.

4.9.2 기동 및 재기동 시험

가. 시스템 재기동은 4분 이내 이루어 져야 한다.

나. 인위적으로 다중화된 연동논리부의 각 계, 광통신부, 표시제어부 등의 각 장치별 전원회로를 임의 순서로 반복적으로 차단․복구시 시스템이 정상적으로 동작되어야 한다.

4.9.3 정전 시험

정전시험은 철도설계지침 및 편람[전자연동장치 연동기준 17.(전원의 정전)]에 따라 시험한다.

4.9.4 장애 발생 시험

가. 정상 동작 상태에서 시스템의 각 장치, 각종 모듈, 통신회선, 현장설비에 대한 인위적인 장애 유발 시 시스템은 즉시 장애감지를 하고 해당 장애 메시지 및 장애경보가 됨을 확인한다.

나. 각종 장애 발생 시 시스템은 안전측 동작을 유지함을 확인한다.

다. 다중화 된 각종 통신선 등 통신회로 장애시 연동논리부 시스템의 변화 없이 예비회선으로 무순단 절체 됨을 확인한다.

라. 표시제어부에서 CTC비상요구 스위치를 조작하여 정상적으로 CTC요구신호가 송출됨을 확인한다.

마. 연동논리부 입력의 변화 또는 운전 취급신호 입력 후 그에 따른 정당한 출력이 변화되기까지 소요되는 시간을 측정하여 1.2 sec 이내가 되어야 한다.

4.9.5 절체 및 1, 2계 인터페이스 시험

가. 입력모듈의 +24 V 입력 단자측(역방향 방지 다이오드 내방)에 인위적으로 입력전원을 인가하여 다중계의 입력값을 서로 상이하게 입력 시 해당 입력 포인트는 안전측으로 고정되고 시스템은 계속 운용이 가능함을 확인하며 동작계 및 대기계 각각 시험 한다.

나. 다중계 구조 연동논리부 각 계에 상이한 연동로직 데이터를 장착 또는 저장하여 동시에 기동할 때 시스템은 정상적인 사용상태로 되지 않아야 하며 해당 메시지가 출력됨을 확인한다.

다. 동작계 또는 예비계 중 어느 한쪽계의 장애를 유발 시 다른 시스템으로 절체되어 정상 운용되고 고장 시스템의 출력은 안전측으로 고정되며 해당 메시지가 출력됨을 확인하며 한다.

라. 절체순간 다중계 출력신호(출력모듈)의 절체시간을 측정한다.

마. 제어출력은 동작계에서만 출력됨을 확인한다.

바. 표시제어부의 절체 스위치에 의하여 예비컴퓨터로 정상 운용됨을 확인한다.

사. 연동논리부와 표시제어부 와의 광케이블을 분리하고 일반 통신케이블로 연결하여 정상 동작함을 확인한다.

아. 광통신부와 표시제어부에 사용된 전원모듈 및 광변환 모듈은 외형, 성능 등이 동일하며 상호교체 사용이 가능함을 확인한다.

4.9.6 부정출력 차단 시험

부정출력 차단 시험은 3.4.2 부정출력의 차단의 각 항목에 대하여 적합함을 확인한다.

4.10 연동시험

4.10.1 연동시험은 3.4.3～3.4.8의 각 항목 및 승인된 연동도표, 철도설계지침 및 편람의 전자연동장치 연동기준의 각 항목에 대하여 시행한다.

4.10.2 연동시험은 성능이 입증된 별도의 시뮬레이터 등을 이용하여 병행 시행할 수 있다.

4.11 시험수준 및 합격판정

4.11.1 검사와 시험의 수준은 [표 26]에 의한다.

4.11.2 표본시험의 결과에서 불량할 경우 해당 계약품 전량에 대하여 불량으로 한다.

4.11.3 외부 공인기관 시험을 필한 장치는 그 외부(케이스가 없을 경우에는 인쇄회로 기판의 부품면)에 시험기관, 시험일자, 시험결과를 확인할 수 있는 시험필증을 부착 봉인하고 시험 기관의 시험 성적서를 제출하여야 하며 검사자는 이를 확인하여야 한다.

4.11.4 검사 및 시험기준에 적합할 경우 합격으로 하되 시험 중 다음의 각 항목에 해당하는 결과가 1회라도 발생 될 경우에는 계약품 전량에 대한 동작성능시험(4.9)과 연동시험(4.10)의 결과를 불량으로 하며 재 시험시 일부만을 시행할 수 없다.

가. 시스템의 동작이 정지되어 취급에 지장을 주는 경우

나. 안전측 동작의 원칙에 위배되는 처리 또는 오출력이 발생한 경우

다. 시험기간 중 검사자의 허락 없이 하드웨어 및 소프트웨어를 변경하였을 경우

4.11.5 검사자는 4.1 검사 및 시험의 장소 및 4.2 성능시험의 조건을 만족하지 못하여 정상적인 시험의 진행에 지장이 있다고 판단되는 경우 당해 시험에 대하여는 시험의 연기, 취소, 불합격 등의 처리를 할 수 있다.

5. 표시 및 포장

5.1 표시

1) 내부표시 : 제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

2) 외부표시 : 외부 포장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 별도로 정할 수 있다.

5.2 포장

포장 방법은 KS T 1002에 의하며 세부사항은 별도로 지정할 수 있다.

첨부 : IP전자연동장치 표준 프로토콜 1부.