KRQP C-14090

Rev.6, 14. January 2026

궤도안전부대시설

2026. 01.

REVIEW CHART

개정 번호	개정 일자	개정사유 및 내용(근거번호)	작성자	검토자	승인자
0	2014.12.31	신규제정	엄종우	김대원 백효순	이동렬
1	2015.03.31	2015년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	엄종우	백효순	이동렬
2	2017.05.26	2017년 상반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	엄종우	이만수 백효순	김영하
3	2017.09.12	2017년 하반기 건설공사표준품셈 변경분 반영	엄종우	이만수 백효순	김영하
4	2018.03.19	2018년 상반기 건설공사표준품셈 등 변경분 반영	엄종우	조순형 백효순	김영하
5	2021.12.29	공단 명칭, CI 변경 분 반영	한익표	이창현 심형환	유성기
6	2026.01.14	철도시설안전표지류설치지침 폐지에 따른 선로표지 설치기준 알림사항(궤도처-1668, ’21.5.26.) 개정 등	최면권	박진용 지연희	(代)우기하

KRQP C-14090

목   차

Ⅰ. 수량조서(예시)	1

Ⅱ. 수량산출(예시)	2

1. 선로제표	2

2. 건널목	7

3. 차막이	8

Ⅲ. 단가산출(예시)	9

1. 선로제표	9

2. 건널목	11

3. 차막이	12

RECORD HISTORY	13

Ⅰ. 수량조서(예시)

번호	공 종	규 격	단위	수 량	비 고
1	선로제표
1-1	선로제표설치	차막이표	개	1
1-2	선로제표설치	차량접촉한계표	개	1
1-3	선로제표설치	속도제한표	개	1
1-4	선로제표설치	속도해제표	개	1
1-5	선로제표설치	기적표	개	1
1-6	선로제표설치	정거장중심표	개	1
1-7	선로제표설치	KM표,토공용	개	1
1-8	선로제표설치	M표,토공용	개	1
1-9	선로제표설치	곡선표,토공용	개	1
1-10	선로제표설치	구배표,토공용	개	1
1-11	선로제표설치	KM표,교량용	개	1
1-12	선로제표설치	M표,교량용	개	1
1-13	선로제표설치	구배표,교량용	개	1
1-14	선로제표설치	곡선표,교량용	개	1
1-15	선로제표설치	KM표,터널용	개	1
1-16	선로제표설치	M표,터널용	개	1
1-17	선로제표설치	곡선표,터널용	개	1
1-18	선로제표설치	구배표,터널용	개	1
1-19	선로제표설치	곡선예고표	개	1	신규
2	건널목
2-1	건널목설치	고무보판	조	1
2-2	건널목널깔기	1선식,폭2.0m까지	개소	1
2-3	건널목널깔기	1선식,폭1.0m증가에따라	m	1
3	차막이
3-1	차막이설치	레일식	개소	1
3-2	차막이설치	부벽식	개소	1

Ⅱ. 수량산출(예시)

1. 선로제표

(1) 선로제표설치(차막이표), 개

가. 차막이 상단부 전면에 설치한다.

나. 차막이 1 개소 @ 1개 적용한다.

다. 수량산출은 궤도부설도를 기준으로 수량을 산출하고 그 예시는 아래와 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-1	선로제표 설치	차막이표	AA 정거장 - 안전측선 : 1개 - #20 인상선 : 1개 계 : 2개	개	2

(2) 선로제표설치(차량접촉한계표), 개

가. 분기기구간의 분기측과 직선측이 4m가 되는 지점(분기기 후단부) @ 1개 적용한다.

나. 수량산출방법은 분기기 수량으로 집계하고 그 예시는 아래와 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-2	선로제표 설치	차량접촉한계표	AA 정거장 - 안전측선 : 1개 - #20 인상선 : 1개 계 : 2개	개	2

(3) 선로제표설치(속도제한표), 개

가. 속도제한구역 시작 시점 좌측에 1개 적용한다.

나. 수량산출은 속도제한이 필요한 개소를 수량집계하며 그 예시는 아래와 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-3	선로제표 설치	속도제한표	A 본선 #4선 20km000.000～20km800.000 = 800.000m - 속도제한구간 : 1개 계 : 1개	개	1

(4) 선로제표설치(속도해제표), 개

가. 속도제한이 끝나는 지점 좌측에 1개 적용한다.

나. 속도제한 후 속도해제가 필요한 개소를 수량 산출하고, 상기 ‘3. 선로제표설치(속도제한표)’와 동일하게 적용한다.

(5) 선로제표설치(기적표), 개

가. 건널목, 교량, 급곡선(R＜600) 등 기적을 울릴 필요가 있는 곳에 열차 진행방향으로 400m 이상 앞쪽 좌측에 1개 적용한다.

나. 현장실정에 맞게 신호관련 부서와 협의하여 추가 적용할 수 있다.

다. 수량산출방법은 상기 ‘3. 선로제표설치(속도제한표)’와 동일하게 적용한다.

(6) 선로제표설치(정거장중심표, 토공용), 개

가. 정거장중심표는 하본선 승강장 옹벽앞면에 설치한다.

나. 1개@정거장으로 수량을 산출하며 그 예시는 다음과 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-6	선로제표 설치	정거장중심표	AA 정거장 정거장중심표 : 1개 계 : 1개	개	1

(7) 선로제표설치(KM표, M표, 토공용), 개

가. 선로표지 설치기준 알림(궤도처-1668, 2021.05.26.)에 의거하여 다음과 같이 수량을 산출한다.

나. 거리표는 특별한 경우를 제외하고는 선로 좌측에 양면으로 설치한다.

다. 거리표의 설치간격은 다음에 따른다.

- KM 표 : 1km @ 1개

- M 표 : 200m @ 1개 (KM표 설치개소는 공제한다. )

라. 토공구간에 해당하는 수량을 산출한다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-7	선로제표 설치	KM표,토공용	20km000.000～25km500.000=5,500.000m 5,500m / 1,000m = 5개 계 : 5개	개	5

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-8	선로제표 설치	M표,토공용	20km000.000～25km500.000=5,500.000m 5,500m / 200m = 27개 KM표 : 5개 소 계 : 27 – 5 = 22개 계 : 22개	개	22

(8) 선로제표설치(곡선표, 곡선위치표, 기울기표, 종곡선표, 토공용), 개

가. 선로표지 설치기준 알림(궤도처-1668, 2021.05.26.)에 의거하여 다음과 같이 수량을 산출한다.

나. 기관사 시인성 확보 및 유지보수를 고려하여 평면곡선에는 곡선표와 곡선위치표를 설치하고, 종곡선에는 기울기표와 종곡선표를 설치한다.

다. 평면곡선(곡선표, 곡선위치표)

- 곡선표는 선로외방(좌측)에 설치한다. 다만, 복선구간은 양방향에 설치한다.

- 완화곡선 시·종점 및 완화곡선이 없는 곡선의 원곡선 시·종점에는 곡선표 하단에 곡선위치표를 기둥에 병행 설치

- 완화곡선이 있는 원곡선 시·종점에는 곡선위치표만(거리 및 캔트값 명기) 설치

라. 종곡선(기울기표, 종곡선표)

- 기울기표, 종곡선표는 특별한 경우를 제외하고는 선로좌측에 설치한다.

(단선 : 선로좌측에 양면으로 설치, 복선 : 상·하선에 단면으로 설치)

- 종곡선 변환점에는 기울기표 하단에 종곡선표를 기둥에 병행 설치

- 종곡선 시·종점에는 종곡선표만 설치

마. 토공구간에 해당하는 수량을 산출한다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-9	선로제표 설치	곡선표, 곡선위치표 토공용	AA선 상본선 20km000.000～30km500.000=10,500.000m IP.1～IP.3 : 곡선 3개소 31km300.000～36km000.000=4,700.000m IP.5～IP.6 : 곡선 2개소 상본선 곡선표 : 3 + 2 = 5개 계 : 5개	개	5

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
1-10	선로제표 설치	기울기표, 종곡선표, 토공용	AA선 상본선 20km000.000～25km500.000=5,500,000m 종곡선 구배변경점 : 3개 31km300.000～36km000.000=4,700.000m 종곡선 구배변경점 : 2개 상본선 구배표 : 3 + 2 = 5개 계 : 5개	개	5

(9) 선로제표설치(KM표, M표, 교량용), 개

가. 선로표지 설치기준 알림(궤도처-1668, 2021.05.26.)에 의거하여 다음과 같이 수량을 산출한다.

나. 거리표는 특별한 경우를 제외하고는 선로 좌측에 양면으로 설치한다.

다. 거리표의 설치간격은 다음에 따른다.

- KM 표 : 1km @ 1개

- M 표 : 200m @ 1개 (KM표 설치개소는 공제한다. )

라. 교량구간에 해당하는 수량을 산출하며, 그 예시는 상기 ‘(7) 선로제표설치(KM표, M표, 토공용)과 같다.

(10) 선로제표설치(곡선표, 곡선위치표, 기울기표, 종곡선표, 교량용), 개

가. 선로표지 설치기준 알림(궤도처-1668, 2021.05.26.)에 의거하여 다음과 같이 수량을 산출한다.

나. 기관사 시인성 확보 및 유지보수를 고려하여 평면곡선에는 곡선표와 곡선위치표를 설치하고, 종곡선에는 기울기표와 종곡선표를 설치한다.

다. 평면곡선(곡선표, 곡선위치표)

- 곡선표는 선로외방(좌측)에 설치한다. 다만, 복선구간은 양방향에 설치한다.

- 완화곡선 시·종점 및 완화곡선이 없는 곡선의 원곡선 시·종점에는 곡선표 하단에 곡선위치표를 기둥에 병행 설치

- 완화곡선이 있는 원곡선 시·종점에는 곡선위치표만(거리 및 캔트값 명기) 설치

라. 종곡선(기울기표, 종곡선표)

- 기울기표, 종곡선표는 특별한 경우를 제외하고는 선로좌측에 설치한다.

(단선 : 선로좌측에 양면으로 설치, 복선 : 상·하선에 단면으로 설치)

- 종곡선 변환점에는 기울기표 하단에 종곡선표를 기둥에 병행 설치

- 종곡선 시·종점에는 종곡선표만 설치

마. 교량구간에 해당하는 수량을 산출하며, 그 예시는 상기 ‘(8) 선로제표설치(곡선표, 곡선위치표, 기울기표, 종곡선표, 토공용)과 같다.

(11) 선로제표설치(KM표, M표, 터널용), 개

가. 선로표지 설치기준 알림(궤도처-1668, 2021.05.26.)에 의거하여 다음과 같이 수량을 산출한다.

나. 거리표는 특별한 경우를 제외하고는 선로 좌측에 양면으로 설치한다.

다. 거리표의 설치간격은 다음에 따른다.

- KM 표 : 1km @ 1개

- M 표 : 200m @ 1개 (KM표 설치개소는 공제한다. )

라. 터널구간에 해당하는 수량을 산출하며, 그 예시는 상기 ‘(7) 선로제표설치(KM표, M표, 토공용)과 같다.

(12) 선로제표설치(곡선표, 곡선위치표, 기울기표, 종곡선표, 터널용), 개

가. 선로표지 설치기준 알림(궤도처-1668, 2021.05.26.)에 의거하여 다음과 같이 수량을 산출한다.

나. 기관사 시인성 확보 및 유지보수를 고려하여 평면곡선에는 곡선표와 곡선위치표를 설치하고, 종곡선에는 기울기표와 종곡선표를 설치한다.

다. 평면곡선(곡선표, 곡선위치표)

- 곡선표는 선로외방(좌측)에 설치한다. 다만, 복선구간은 양방향에 설치한다.

- 완화곡선 시·종점 및 완화곡선이 없는 곡선의 원곡선 시·종점에는 곡선표 하단에 곡선위치표를  병행 설치

- 완화곡선이 있는 원곡선 시·종점에는 곡선위치표만(거리 및 캔트값 명기) 설치

라. 종곡선(기울기표, 종곡선표)

- 기울기표, 종곡선표는 특별한 경우를 제외하고는 선로좌측에 설치한다.

(단선 : 선로좌측에 양면으로 설치, 복선 : 상·하선에 단면으로 설치)

- 종곡선 변환점에는 기울기표 하단에 종곡선표를 병행 설치

- 종곡선 시·종점에는 종곡선표만 설치

마. 터널구간에 해당하는 수량을 산출하며, 그 예시는 상기 ‘(8) 선로제표설치(곡선표, 곡선위치표, 기울기표, 종곡선표, 토공용)과 같다.

(13) 선로제표설치(곡선예고표), 개

가. 운전취급규정(한국철도공사)에 의거하여 다음과 같이 수량을 산출한다.

나. 곡선표지 설치지점 300m 이상 지점의 선로 좌측에 곡선예고표지를 다음 각 호에 따라 설치하여야 하며, 터널이나 교량 등으로 설치할 수 없는 경우에는 그 바깥쪽 적당한 지점에 설치할 수 있다.

1. 경부ㆍ호남선의 곡선반경 400m～1200m 각 구간

2. 광주선의 곡선반경 300m～1200m 각 구간

3. 선로최고속도가 150km/h 이상인 신설선ㆍ개량선의 곡선반경 400m～1200m 각 구간

2. 건널목

(1) 건널목설치(고무보판), 조

가. 건널목 설치에 소요되는 고무보판 1.25m를 1조로 적용한다.

나. 본선, 정거장, 운행선변경구간을 구분하여 적용한다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
2-1	건널목 설치	고무보판	AA～BB 구간 CC건널목 : 6.25m / 1.25m = 5조 DD건널목 : 12.5m / 1.25m = 10조 계 : 15조	조	15

(2) 건널목널깔기(1선식, 폭2.0m까지), 개소

가. 보판건널목 깔기에 소요되는 폭2.0m 까지를 1개소로 적용한다.

나. 건널목널에 소요되는 목침목은 가급적 발생되는 중고침목 중 상태가 양호한 침목을 사용한다.

다. 건널목위치, 건널목명, 폭(m) 등을 기입하고, 2선식 이상은 다음과 같이 산출한다.

- 2선식 : 1선식의 2배수

- 3선식 : 1선식의 3배수

라. 본선, 정거장, 운행선변경구간을 구분하여 적용한다.

마. 수량산출에 대한 그 예시는 아래와 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
2-2	건널목널 깔기	1선식, 폭2.0m까지	AA～BB 구간 CC건널목 1선식 : 5.0m ⇒ 1개소 DD건널목 2선식 : 12.5m ⇒ 2개소 계 : 3개소	개소	3

(3) 건널목널깔기(1선식, 폭1.0m증가에 따라), m

가. 보판건널목 깔기에 소요되는 폭2.0m를 제외한 나머지 연장을 1m 마다 추가로 적용한다.

나. 건널목널에 소요되는 목침목은 가급적 발생되는 중고침목 중 상태가 양호한 침목을 사용한다.

다. 건널목위치, 건널목명, 폭(m) 등을 기입하고, 2선식 이상은 다음과 같이 산출한다.

- 2선식 : 1선식의 2배수

- 3선식 : 1선식의 3배수

라. 본선, 정거장, 운행선변경구간을 구분하여 적용한다.

마. 수량산출에 대한 그 예시는 아래와 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
2-3	건널목널 깔기	1선식, 폭1.0m증가에따라	AA～BB 구간 CC건널목 1선식 : 5-2= 3m DD건널목 2선식 : (12.5-2)×2=21m 계 : 24m	m	24

3. 차막이

(1) 차막이설치(레일식), 개소

가. 선로종점에 설치되는 레일식 차막이 자재(레일, 목침목 및 기타 부속품 일체)를 1개소로 수량을 산출한다.

나. 침목은 차막이 상부 횡침목(WT) 외 가급적 발생되는 중고자재(레일, PC침목, 코일스프링 등)를 사용하도록 하며, 필요시 레일상부 자갈은 자갈수량산출서에서 추가로 적용한다.

다. 수량산출에 대한 그 예시는 아래와 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
3-1	차막이 설치	레일식	AA정거장 레일식 차막이 설치 #20 인상선 : 1개소 #25 장비유치선 : 1개소 계 : 2개소	개소	2

(2) 차막이설치(부벽식), 개소

가. 선로종점에 설치되는 부벽식 차막이 자재(레미콘, 침목, 거푸집 및 기타 부속품 일체)를 1개소로 수량을 산출한다.

나. 부벽을 종점으로 전방 50m 구간은 중고자재(레일, PC침목, 코일스프링 등)를 사용하도록 하며, 필요시 레일상부 자갈은 자갈수량산출서에서 추가로 적용한다.

다. 수량산출에 대한 그 예시는 아래와 같다.

공 종		규 격	산 출 내 역	단위	수량	비고
3-2	차막이 설치	부벽식	AA정거장 부벽식 차막이 설치 #15 안전측선 : 1개소 #16 안전측선 : 1개소 계 : 2개소	개소	2

Ⅲ. 단가산출(예시)

- 단가적용시 현장여건에 따라 작업효율, 적용장비, 운반거리 등을 고려하여야 하며, 건설공사 표준 품셈의 개정, 공단기준의 변경 등을 반영한 최신의 품을 적용하여야 한다.

1. 선로제표

번 호	공 종 규 격	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1-1	선로제표설치 (차막이표)	개	1. 재료비 : 차막이표 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용	2010년 건설공사 표준품셈 16-7 제표건식, 노면고르기, 건널목널(블록) 깔기
1-2	선로제표설치 (차량접촉한계표)	개	1. 재료비 : 차량접촉한계표 1개 2. 조합 유성페이트 칠(콘크리트 1회, ㎡당) : 0.923㎡ 1) 재료비 - 페인트 : 0.199ℓ - 시너 : 0.008ℓ - 퍼티 : 0.06kg - 연마지 : 0.50매 2) 노무비 - 도장공 : 0.055인 3) 공구손료 : 인력품의 2% 적용 4) 소모재료비 : 주재료(페인트, 시너)의 5% 적용 3. 제표건식 1) 궤도공 : 0.005인 2) 보통인부 : 0.056인
1-3	선로제표설치 (속도제한표)	개	1. 재료비 : 속도제한표 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용
1-4	선로제표설치 (속도해제표)	개	1. 재료비 : 속도해제표 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용
1-5	선로제표설치 (기적표)	개	1. 재료비 : 기적표 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용
1-6	선로제표설치 (정거장중심표)	개	1. 재료비 : 정거장중심표 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용

번 호	공 종 규 격	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
1-7 1-11 1-15	선로제표설치 (KM표)	개	1. 재료비 : KM표(구조물별) 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.02인 - 보통인부 : 0.17인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용
1-8 1-12 1-16	선로제표설치 (M표)	개	1. 재료비 : M표(구조물별) 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용
1-9 1-13 1-17	선로제표설치 (곡선표, 곡선위치표)	개	1. 재료비 : 곡선표 및 곡선위치표(구조물별) 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용	※곡선위치표 설치개소와 미설치개소 재료비 구분필요
1-10 1-14 1-18	선로제표설치 (기울기표, 종곡선표)	개	1. 재료비 : 기울기표 및 종곡선표(구조물별) 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.01인 - 보통인부 : 0.12인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용	※기울기표 설치개소와 미설치개소 재료비 구분필요
1-19	선로제표설치 (곡선예고표)	개	1. 재료비 : 곡선예고표(구조물별) 1개 2. 제표건식 1) 노무비 - 궤도공 : 0.005인 - 보통인부 : 0.056인 2) 공구손료 : 인력품의 3% 적용	신규

2. 건널목

번 호	공 종 규 격	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
2-1	건널목설치 (고무보판)	조	1. 노무비 1) 궤도공 : 0.13인 2) 보통인부 : 1.33인 3) 형틀목공 : 0.06인 2. 재료비 1) 공구손료 : 인력품의 3% 적용
2-2	건널목널깔기 (1선식, 폭2.0m까지)	개소	1. 노무비 1) 궤도공 : 1.0인 2) 보통인부 : 1.0인 3) 형틀목공 : 0.5인 2. 재료비 1) 공구손료 : 인력품의 3% 적용
2-3	건널목널깔기 (1선식,폭1.0m 증가에따라)	m	1. 노무비 1) 궤도공 : 0.3인 2) 보통인부 : 0.4인 3) 형틀목공 : 0.16인 2. 재료비 1) 공구손료 : 인력품의 3% 적용

3. 차막이

번 호	공 종 규 격	단위	단 가 산 출 (예 시)	비 고
3-1	차막이설치 (레일식)	개소	1. 작업조건 1) 곡레일 및 목침목 가급적 중고자재 활용하고 현장에서 차막이 제작사까지 곡레일 운반비용 반영 2) 차막이 가공 및 조립비, 부속자재비 포함 2. 노무비 1) 궤도공 : 1.9인 2) 보통인부 : 5.0인 3. 재료비 1) 공구손료 : 인력품의 3% 적용 4. 차막이 가공 및 조립, 부속자재비를 재료비로 계상할 것
3-2	차막이설치 (부벽식)	개소	1. 작업조건 1) 부벽식 차막이 자재비 포함 2. 재료비 1) 레미콘(25-18-120) : 6.7㎥ 2) 줄떼(0.3 × 0.3 × 0.03) : 6.18㎡ 3) 스터드 앵커 : 3 × 6 = 18개 4) 스토퍼(네오프렌계고무, 150 × 120 × 750) : 6개 3. 터파기 : 2.7㎥ 4. 합판거푸집(4회) : 24.31㎡ 5. 무근콘크리트타설 : 6.7㎥ 6. 흙채움 : 9㎥ 7. 와이어메시(#4, 100×100) : 10㎡

RECORD HISTORY

Rev.0('14.12.31) 철도건설공사 수량 및 단가산출 표준의 구성체계를 KR CODE집에 맞추어 항목별 체계로 개정하여 사용자가 손쉽게 이용하는데 목적을 둠.

Rev.1('15.03.31) 2015년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.2('17.09.12) 2017년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.3('17.09.12) 2017년 하반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('18.03.19) 2018년 상반기 건설공사 표준품셈 개정분 등을 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.4('21.12.29) 공단 명칭, CI 변경분 반영하여 사용자 편의성 제공

Rev.5('26.01.14) ’철도시설안전표지류설치지침‘ 폐지에 따른 선로표지 설치기준 알림사항(궤도처-1668, ’21.5.26.) 개정 등