□ 철도용품 (잠정)표준규격 제정 및 개정(안)

구분	규격명	규격번호	개정사유	비고
표준 규격	탄성 및 I형 분기기	KRSA-1016-R0	ㅇ 특허기간 만료에 따라 잠정표준규격을 표준규격으로 변경 등록	제정(잠정→표준)
	방진재(저진동 궤도용)	KRSA-1017-R0	ㅇ 특허기간 만료에 따라 잠정표준규격을 표준규격으로 변경 등록	제정(잠정→표준)
	콘크리트 도상용 유리섬유 보강근	KRSA-1018-R0	ㅇ 콘크리트 도상에 사용되는 철근 대체, 절연성능 및 내구성 향상을 위한 유리섬유 보강근 적용을 위해 표준규격 제정	제정
잠정표준규격	탄성 및 I형 분기기	KRSA-T-2011-1002-R5	ㅇ 특허기간 만료에 따라 잠정표준규격을 표준규격으로 변경 등록	폐지
	방진재(저진동 궤도용)	KRSA-T-2017-1001-R1	ㅇ 특허기간 만료에 따라 잠정표준규격을 표준규격으로 변경 등록	폐지
	분기기 히팅장치	KRSA-T-2021-1001-R0	ㅇ 감사원 감사 처분 조치사항 반영 - 레일히터 검사 단계별 검사수준 명확화 - 검사 장소별 시험조건 및 기준값 명확화 등 ㅇ 기타 기관명칭 변경 및 용어수정	개정