	공단 잠정표준규격 가청주파수(AF) 궤도회로(속도코드 무전송형) (Audio Frequency Track Circuit)	KRSA-T-2025-0000-R0 제정 2025.00.00. 개정 2025.00.00. 확인 2025.00.00.

적용범위 및 분류

적용범위

본 규격은 열차의 유무를 검지하는 궤도회로로 속도코드를 수반하지 않는 가청주파수(AF) 궤도회로에 대하여 적용한다.

분 류

본 장치는 실내설비와 선로변설비로 구분되며, 실내설비는 A형식과 B형식으로 분류한다. 실내설비 A형식은 송신기(궤도정보전송랙)와 수신기·더미라인(계전기랙)이 별도로 구성되며, 실내설비 B형식은 송신기·수신기·더미라인(궤도정보전송랙)이 통합으로 구성된다.

실내설비

[표 ] 실내설비 A형식

구 성		주 요 용 도
1. 제어랙(19“)		Master : 정보처리랙, 궤도정보전송랙(최대 3개), 유지관리 컴퓨터, L2스위치로 구성되는 19인치 랙이며, Slave를 통해 확장 Slave : 정보처리랙, 궤도정보전송랙(최대 4개)으로 구성
	정보처리 랙	CPU카드(정보처리), 인터페이스카드 (궤도정보전송 랙과 CPU 카드), 모니터링 모듈(시스템 상태감시)이 이중계로 실장되는 6U서브랙 단, 모니터링 모듈은 단일계
	궤도정보전송 랙	서브랙당 최대 5개 디지털 송신보드 설치
	유지관리 컴퓨터	독립된 산업용 주제어장치로 단일계 구성
	L2 스위치	타 장비 인터페이스
	환기팬 랙	제어랙 내 환기
2. 계전기랙		디지털 수신보드, 더미라인, 계전기로 구성
3. 분선반랙		현장케이블과 실내케이블 간 연결

[표 ] 실내설비 B형식

구 성		주 요 용 도
1. 제어랙(19“)		Master : 궤도정보전송 랙(최대 4개), 유지관리 컴퓨터, L2 스위치로 구성되는 19인치 랙이며 Slave를 통해 확장 구성 Slave : 궤도정보전송 랙(최대 5개), L2 스위치로 구성
	궤도정보전송 랙	궤도회로 송신기, 수신기, 더미라인, 제어카드(유지관리 컴퓨터와 인터페이스, 이중계)로 구성되며 랙당 최대 2개 궤도제어
	유지관리 컴퓨터	독립된 산업용 주제어장치로 단일계 구성
	L2 스위치	유지관리 컴퓨터 및 타 장비 인터페이스 구성용
	환기팬 랙	제어랙 내 환기
2. 분선반랙		현장케이블과 실내케이블 간 연결

선로변 설비

* 선로변설비는 실내설비 A, B형식에 관계없이 동일하게 적용됨

[표 ] 선로변 설비 종류 및 용도

구 성	주 요 용 도
동조유니트 (BU, BA)	BU : 무절연궤도회로에서 사용되며, 인접 궤도회로 주파수 송신차단 BA : 유절연궤도회로에서 사용되며 궤도회로 송신, 수신 종단 설정 4개 주파수로 구성 (상행 : 2400㎐, 3120㎐, 하행 : 2040㎐, 2760㎐)
공심유도자 (SVAC, SVA)	SVAC : 무절연궤도회로(JES)에 사용되며 귀선전류 평행보장 SVA : 궤도회로 외부에 설치 되고 궤도회로 접지연결
양극자블럭 유니트(DB)	궤도회로 자기 주파수를 위한 전압보상(보상콘덴서 역할) 궤도회로 인접 주파수 유입 차단 4개 주파수로 구성 (상행 : 2400㎐, 3120㎐, 하행 : 2040㎐, 2760㎐)
매칭유니트 (TAD 430)	현장설비와 기계실 신호설비간 임피던스 정합을 수행 변압비율 11배 또는 12배
보상콘덴서	횡적 정전용량(Capacitance)을 증가시켜 궤도회로를 기능개선
임피던스 본드(IB)	신호전류의 인접 궤도회로 간섭차단 및 견인 귀선전류를 흘려보냄 1차 코일은 견인 귀선전류 용, 2차 코일은 신호전류 용
코아인덕터 (SVPMM)	신호 전류가 인접 궤도 회로를 간섭하지 못하도록 견인 귀선 전류를 흘려보내는 기능을 수행

적용규격 및 단위

적용규격

KS A 0006 시험장소의표준상태

KS B 1002 6각볼트

KS B 1012 6각너트

KS B 1101 냉간성형리벳

KS B 1324 스프링와셔

KS B 1326 평와셔

KS C 3127 폴리에스테르동선

KS C 2329 벌커나이즈드화이버판

KS C 2516 무방향성전기강판및강대

KS C 2619 동관단자및판단자

KS D 3706 스테인레스강봉

KS D 4301 회주철품

KS D 5101 구리및구리합금봉

KS D 5201 구리및구리합금판및띠

KS D 6701 알루미늄및알루미늄합금의판및띠

KS D 6756 알루미늄리벳재

KS D 6763 알루미늄및알루미늄합금봉및선

KS M 3160 폴리아미드(나일론6,66)판및막대의치수

KS M 3337 열경화성수지적층판

KS M 3350 아세탈수지

KS M 3404 비압력용경질폴리염화비닐관

KS M 3810 염화비닐수지

KS W 1622 풀림방지너트

한국철도표준규격(KRS SG 0015-20) 전자연동장치

한국철도표준규격(KRS SG 0067-14) 지상신호제어설비시험방법

공단표준규격(KRSA-4004-R2) 고속철도용무극선조계전기

필요조건

재료

재료는 KS규격 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하여야 한다.

기계적으로 견고하고 전기적인 특성이 우수하여야 하며 본장치가 요구하는 기능과 특성 및 내구성을 만족하여야 한다.

본 장치에 사용되는 각 부품은 고장으로 인하여 시스템으로부터 부정한 출력 또는 입력을 발생시키거나 잘못된 연산처리가 되지 않아야 한다.

각종 모듈에 사용되는 데이터커넥터는 IEC 60603 및 DIN 41612 표준 커넥터로 한다.

본 장치에 사용되는 인쇄회로 기판은 KSC IEC 60249 및 관련 KS규격에 의하고 기판의 두께는 1.6㎜ 이상으로 하여야 한다.

제어랙 내부 배선용 전선은 0.5㎟ 이상으로 사용전류의 2배 이상을 허용하는 난연성 테프론 전선(차폐케이블은 제외) 또는 동등 이상의 것을 사용하여야 하며, 내부 배선 연결 시 커넥터와 터미널 블록으로 접속하는 구조이어야 한다.

환경 조건

운용 중 장치에서 발생되는 전자파가 다른 기기의 성능 등에 장해를 주지 않아야 한다.

본 장치의 설치 환경에서 발생하는 낙뢰, 전철화구간에서 전차선 지락, 전기차 운행에 따른 유도장해, 무선통신기기 사용에 따른 전자파 장해 등으로부터 시스템이 성능의 저하 없이 정상 작동하여야 한다.

본 장치는 실내설비 기준인 주변 온도 -20 ~ +60°C에서 정상 동작하여야 한다.(PC등 상용품류는 해당 되지 않음)

형태

구조 및 치수는 수요처 승인도면에 의한다.

제조 및 가공

장치의 기본 조건

모든 장치는 기능별로 모듈화하여 정상 동작하여야 하며 하드웨어는 모듈 및 부품 단위로 호환성이 있어야 한다.

각 모듈은 서브랙의 슬롯에 삽입하며 착탈이 용이 하여야 하고 각 모듈 및 케이블 커넥터는 탈락되지 않도록 잠금장치를 구비하여야 한다.

동일 서브랙 내의 모듈 및 각 회로카드 상호간의 연결은 버스구조로 하고 기타 외부배선은 케이블 커넥터를 사용하여야 한다.

시스템은 자기진단 기능을 보유하여야 하고 각종 모듈은 고장검지 회로를 채택하여 고장 표시를 할 수 있어야 한다.

낙뢰, 전차선 지락 등 이상전압으로부터 장치가 보호되어야 하며 사용된 부품 및 모듈 등은 과전압, 과전류 입력에 따른 내성, 신뢰성, 내구성이 보장되어야 한다.

회로기판의 인쇄회로는 부품이 한쪽으로 치우치거나 조밀하게 인쇄되어 혼촉 및 단락의 우려가 없도록 하여야 하고 회로기판의 부품면에는 명칭, 사용부품의 일련번호, 제작년월, 부품표시를 하여야 한다.

부식되기 쉬운 부분은 도금, 도장 또는 기타방법으로 부식방지, 열화로 인한 휨을 방지하도록 제작하여야 한다.

각 기기는 설치가 용이하고 보수점검이 편리하도록 제작하여야 한다.

본 장치로 인하여 다른 설비기능에 어떠한 영향도 주지 않도록 하여야 한다.

접속부는 납땜을 완전히 하고 접속불량 산화 등에 의하여 떨어지지 않도록 하여야 한다.

전기회로의 단자 및 커넥터는 사용중 이완 등으로 성능의 변화가 생기지 않도록 제작한다.

부품 상호간 및 외부 간섭 영향에 대해 절연개념 설계가 되어야 한다.

케이블

[표 ] 케이블 사양

용도	품명	규격	최대 포설길이
궤도정보전송랙~계전기랙	ZUT	1㎟X6P	200m
계전기랙~분선반랙	ZUT	1㎟X6P	200m
궤도정보전송랙~분선반랙 (주1)	HF-CCO-SB	1.5㎟X12C	200m
분선반랙~현장접속함	ZCO3	1㎟X4Q	7.5km
현장접속함~매칭유니트(TAD)	ZPFU	1㎟X2P	200m
매칭유니트(TAD)~레일	SCNV	7.42㎟X1C	14m
SVAC/SVA/DB/BU/BA ~ 레일	750NE	70㎟X1C	0.8m
임피던스본드(CI430A)~레일	750NE	70㎟X1C	0.8m
코어인덕터(SVPMM)~레일	750NE	70㎟X1C	0.8m

주1) 실내설비 B 형식 송/수신 레벨원격제어모듈을 사용할 경우

실내설비 A 형식

자동제어시스템(TVM 430) 형식으로 사용중인 계전기랙(수신기, 더미라인, 계전기)과는 호환이 되어야 한다.

적용 기준

제어랙은 정보처리 랙, 궤도정보전송 랙, 유지관리 컴퓨터 등으로 구성되어야 한다.

제어랙은 강판 재질로 외부 도색은  분체 도장 처리하고, 19인치 크기(1,916㎜×600㎜×750㎜)이며 전원 공급용 터미널 블록이 내부에 장착되어 있어야 한다.

시스템 보호를 위해 기구접지는 제어랙 하단, 랙 후면에 볼트 또는 접지 러그로 구성되어야 하며, 서브랙에는 설비 보호용 퓨즈가 설치되어야 한다.

서브랙 내 보드 구성 부품과 금속부분간 간격은 최소 4㎜이상이어야 한다.

정보처리 랙 크기는 높이(6U), 폭(427㎜)이며, 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 정보처리 랙 구성 및 상세 규격

구 분	상세규격	비고
주제어부(CPU)	높이: 262㎜, 폭: 30㎜, 길이: 220㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 10W,상태 표시 LED	이중계
인터페이스(IF)	높이: 262㎜, 폭: 30㎜, 길이: 220㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 20W, 상태 표시 LED	이중계
모니터링 모듈 (Mon)	높이: 262㎜, 폭: 120㎜, 길이: 220㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 20W, 상태 표시 LED, 표시 LCD	단일계

궤도정보전송 랙 크기는 높이(6U), 폭(427㎜)이며, 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 궤도정보전송 랙 구성 및 상세 규격

구 분	상세규격	비고
송신기	높이: 262㎜, 폭: 81㎜, 길이: 220㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 212W

계전기랙 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 계전기랙 구성 및 상세 규격

구 분	상세규격	비고
수신기	높이: 122㎜, 폭: 100㎜, 길이: 221㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 12W 계전기 동작전원 출력지연시간 : 2100~2700ms	SIL 4
더미라인	높이: 123㎜, 폭: 100㎜, 길이: 220㎜ 4, 2, 1, 0.5km를 나타내는 대칭 R.L.C 셀 5개의 코일 부하 인덕터
궤도 계전기	공단표준규격 KRSA-4004-R2 (고속철도용 무극선조계전기)
궤도 계전기랙	크기(가로x세로x높이) : 1320x335x2600

환기팬 랙은 제어랙 내부 환기 기능을 담당하며 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 환기팬 랙 상세 규격

구 분	상세규격	비고
환기팬 랙	19인치, 1U, 깊이 400㎜ 입력전원 24V, 8개의 환풍기(Fan) 환풍기 4개씩 2개의 그룹으로 동작(전원분리) 각각의 전원공급은 퓨즈에 의해 보호

유지관리 컴퓨터의 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 유지관리 컴퓨터 상세 규격

구 분	상세규격	비고
유지관리 컴퓨터	산업용컴퓨터, 모니터(32´), 키보드 및 마우스

분선반랙의 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 분선반랙 상세 규격

구 분	상세규격	비고
분선반랙	단자대, 케이블 덕트 크기(가로x세로x높이) : 800x750x1916

실내설비 B 형식

실내설비 B형식 제어랙 내에 궤도정보전송 랙(최대 5개), 유지관리 컴퓨터, L2 스위치로 구성해야 한다.

제어랙은 강판 재질로 외부 도색은 분체 도장 처리하고, 19인치 크기(1,916㎜×600㎜×750㎜)이며 전원 공급용 터미널 블록이 내부에 장착되어야 한다.

시스템 보호를 위해 기구접지는 제어랙 하단, 랙 후면에 볼트 또는 접지 러그로 구성되어야 하며, 서브랙에는 설비 보호용 퓨즈가 설치되어야 한다.

서브랙 내 보드구성품과 금속부분간 간격은 최소 4㎜이상이어야 한다.

궤도정보전송 랙의 크기는 높이(6U), 폭(427㎜)이며, 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 궤도정보전송 랙 구성 및 상세 규격

구 분	상세규격	비고
주제어부(SCU)	높이: 262㎜, 폭: 31㎜, 길이: 220㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 25W 상태 표시 LED	이중계
송신보드(TXB)	높이: 262㎜, 폭: 81㎜, 길이: 220㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 84W 계전기동작전원 출력지연시간 : 2100~2700ms
수신보드(RXB)	높이: 262㎜, 폭: 41㎜, 길이: 220㎜ 정격 입력: DC 24V ± 10%(21.6~26.4V) 소비 전력: 최대 20W	SIL 4
더미라인(CLF)	높이: 262㎜, 폭: 61㎜, 길이: 220㎜ 4, 2, 1, 0.5km를 나타내는 대칭 R.L.C 셀

환기팬 랙은 제어랙 내 환기기능을 담당하며 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 환기팬 랙 상세 규격

구 분	상세규격	비고
환기팬 랙	19인치, 1U, 깊이 400㎜ 입력전원 24V, 8개의 환풍기(Fan) 환풍기 4개씩 2개의 그룹으로 동작(전원분리) 각각의 전원공급은 퓨즈에 의해 보호

유지관리 컴퓨터의 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 유지관리 컴퓨터 상세 규격

구 분	상세규격	비고
유지관리 컴퓨터	산업용컴퓨터, 모니터(32´), 키보드 및 마우스

분선반랙의 상세규격은 다음과 같다.

[표 ] 분선반랙 상세 규격

구 분	상세규격	비고
분선반랙	단자대, 케이블 덕트 크기(가로x세로x높이) : 800x750x1916

성능 및 특성

일반사항

가) 각종 제어장치에 사용하는 주파수는 차량, 통신 등 타 장치와 서로 간섭하지 않도록 하여야 하며, 관계법(전파법 등)에 위배되지 않아야 한다.

나) 궤도회로 거리는 별도 부가설비 없이 150m ~ 1,500m를 유지 할 수 있어야 한다.

다) 기계실에서 궤도회로까지 제어거리는 별도 부가설비 없이 7.5Km를 유지 할 수 있어야 한다.

라) 궤도회로의 단락감도는 0.25Ω 이어야 한다.

마) 궤도회로 케이블 사양

[표 ]  궤도회로 케이블 사양

용도	품명	규격	최대 포설길이
분선반랙~현장접속함	ZCO3	1㎟X4Q	7.5km
현장접속함~매칭유니트(TAD)	ZPFU	1㎟X2P	200m
매칭유니트(TAD)~레일	SCNV	7.42㎟X1C	14m
SVAC/SVA/DB/BU/BA ~ 레일	750NE	70㎟X1C	0.8m
임피던스본드(CI430A)~레일	750NE	70㎟X1C	0.8m
코어인덕터(SVPMM)~레일	750NE	70㎟X1C	0.8m

실내설비 A 형식

[그림 ] 실내설비 A 형식 기능 구조

정보처리장치 랙

정보처리장치 랙은 이중계로 구성되어야 한다.

모니터링 모듈에는 절체스위치가 있으며 자동 및 수동으로 절체되어야 한다.

정보처리장치 랙의 구성 및 주요 기능은 다음과 같다.

[표 ] 정보처리장치 랙 구성 및 주요 기능

구 성	수량	주요 기능	비고
주제어장치 (CPU)	2	IF Card 및 모니터링 모듈 제어 IF Card를 경유하여 송신기 제어, 상태 정보 수신 유지관리 컴퓨터로 정보 송출	형식/ 제작자 승인
인터페이스카드 (IF)	2	주 제어장치(CPU)의 제어 명령을 송신기에 전송 주 제어장치(CPU)로 송신 상태 전송
모니터링 모듈 (MON)	1	실내설비 A 형식의 동작상태 표시 및 제어, Act/Stby 제어를 위한 표시제어 주 제어장치와 통신에 따라 제어, 감시 수행

궤도정보전송 랙

궤도정보 전송랙은 다음과 같이 구성한다.

[표 ] 궤도정보 전송랙 구성

구 성	수량	주요 기능	비고
송신기	최대 5	궤도회로 송신기 기능

계전기랙

계전기랙은 다음과 같이 구성한다.

[표 ] 계전기랙 구성

구 성	수량	주요 기능	비고
수신기	실 소요량	송신기 전송신호를 통해 열차 유무 검지 궤도 계전기 동작 전원 생성	SIL 4
더미라인	실 소요량	궤도회로의 케이블 길이에 따른 신호 보상
궤도 계전기	실 소요량	공단표준규격 KRSA-4004-R2 (고속철도용 무극선조계전기)

유지관리 컴퓨터

예방 보수, 수시 보수 및 시험을 쉽게 하도록 각 기계실에 설치하는 전산화된 유지보수 지원 장치로 정보처리 랙으로부터 궤도 송신정보를 수신 및 저장 기능과 유지보수 이력 조회 가능(REPLAY) 하여야 한다.

구성 및 주요 기능은 다음과 같다.

[표 19] 유지관리 컴퓨터 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
MC	1	산업용컴퓨터
L2 스위치	2	타 인터페이스 장치(예:연동장치)와 통신 구성

실내설비 B 형식

주 1) 계전기랙(Relay Frame)은 실내설비 B 구성에 포함되지 않으나 필요시 선택사항으로 구성되어야 한다.

(주 1)

[그림 ] 실내설비 B 형식 기능 구조

궤도정보전송 랙

궤도정보전송 랙은 2개 궤도회로를 구성해야 한다.

궤도회로 당 구성 및 주요 기능은 다음과 같다.

[표 ] 궤도정보전송 랙 구성 및 주요 기능

구 성	수량	주요 기능	비고
주제어장치 (SCU)	1	송신장치(TXB), 수신장치(RXB), 방향 계전기(DCR)의 제어 및 감시 수행 유지관리 컴퓨터 및 외부 장치 인터페이스 송신장치(TXB)의 출력 신호 재판독 수행 입/출력 인터페이스를 통하여 실선 정보처리	이중계
송신보드(TXB)	1	궤도회로 송신기 기능
수신보드(RXB)	1	송신장치(TXB)에서 전송한 VLF 신호를 추출 및 수신레벨을 검지	SIL 4
더미라인(CLF)	1	궤도회로의 케이블 길이에 따른 신호 보상

유지관리 컴퓨터

예방 보수, 수시 보수 및 시험을 쉽게 하도록 각 기계실에 설치하는 전산화된 유지보수 지원 장치로 정보처리 랙으로부터 궤도 송신정보를 수신 및 저장 기능과 유지보수 이력 조회 가능(REPLAY) 하여야 한다.

유지관리 컴퓨터 구성 및 주요 기능은 다음과 같다.

[표 ] 유지관리 컴퓨터 구성 및 주요기능

구 성	수량	주요 기능	비고
MC	1	산업용컴퓨터
LCD KVM	1	1U 형식 키보드, 모니터 겸용
L2 스위치	2	타 인터페이스 장치(예:연동장치)와 통신 구성

선로변 설비

공심유도자(SVAC, SVA)

단일 유형의 공심 유도자는 4가지 주파수 영역(2040㎐, 2400㎐, 2760㎐, 3120㎐)의 궤도회로에 적용해야 한다.

공심 유도자는 유리 섬유 천으로 꼬아놓은 단면적 35㎟를 갖는 권선(winding)으로 구성해야 한다.

형상 및 치수

[표 ] 공심유도자 형태 및 치수

명칭	폭	깊이	높이
SVAC	310 mm	73 mm	200 mm
SVA	365 mm	88 mm	272 mm

기능

궤도회로는 무절연(JES) 또는 유절연(JI) 이음매 위에 만들어진 터미널 종단에서 경계가 구분된다.

- JES용 SVAC

- JI용 SVA

공심 유도자는 2개의 선로 사이에서 귀선 견인 전류(return traction current)의 균형을 잡아주어야 한다. JES에서의 동조 시에는 SVAC가 사용되며, JI에서 BA/SVA 조립품의 동조 시에는 SVA가 사용되어야 한다.

SVAC

가) SVAC는 JES의 중앙에 위치하여 2개 선로 사이 귀선 전류의 균형을 다시 맞추기 위해 사용해야 한다.

나) SVAC는 이음매의 품질 계수를 개선하여 터미널 임피던스 및 송신된 신호 레벨을 향상시켜야 한다.

SVA

가) 절연 이음매에서 송신 또는 수신 시 궤도회로의 터미널 임피던스는 BA와 SVA의 병렬 권선에 의해 설정되어야 한다.

나) 궤도회로 주파수에서 BA에 의해 발생하는 용량성 임피던스는 SVA의 인덕턴스 임피던스와 동조되어 궤도회로를 형성해야 한다.

다) SVA의 중심점은 레일마다 평균 전류가 100A이하인 경우에 JI 위에서 견인 전류가 연속적으로 귀선 되게 하기 위해 사용해야 한다.

전기적 특성

허용 유효(rms) 전류

- 100A permanent, 균형 맞추기 전 100A 또는 중심점 200A.

- 1000A 피크(4분 이내)

인덕턴스

[표 ] 공심유도자 인덕턴스

구 분	SVAC		SVA
	최소	최대	최소	최대
손실(mΩ)	7	24	13	24
인덕터(μH)	32.3	34.3	32.5	34.5

기계적특성

공심유도자는 누수 방지 폴리에스테르 몸체에 들어있어야 한다.

SVAC는 2개 레일 사이에 설치되어야 한다.

SVA는 선로변에 설치되어야 한다.

동조유니트(BU) – 무절연용

궤도회로 동조유니트(BU)는 전기적 절연조인트(JES) 구성품 중에 하나이며 다음과 같이 각 궤도상에 있는 주파수 연결 사이에 경계선을 만들어야 한다.

- 하행궤도(V1): 2040㎐(F1)와 2760㎐(F2)

- 상행궤도(V2): 2400㎐(F1)와 3120㎐(F2)

각 주파수별 궤도회로 동조유니트(BU)는 송신 또는 수신 중 하나를 사용해야 한다.

형태 및 치수

궤도회로 동조유니트(BU)의 구성은 다음과 같다.

1) 박스 및 커버

2) 인덕터

3) 콘덴서

4) 연결대, 볼트 및 너트

궤도회로 동조유니트(BU)의 크기는 다음과 같다.

- 높이: 165mm

- 폭: 250mm

- 깊이: 200mm

동작원리

- 궤도회로 동조유니트(BU)는 다음과 같이 두 가지 기능을 가져야 한다.

전기적 절연조인트의 평형 공심유도자와 동조하기 위해서 용량성 임피던스가 되며, 일반적으로는 최대 임피던스를 제공한다. 이러한 기능을 “POLE”이라고 한다. 다른 주파수에서 궤도회로 동조유니트(BU)는 연결케이블로 인한 인덕턴스효과를 제거할 수 있도록 더 약한 용량의 임피던스를 제공하여 선로간 임피던스를 줄인다. 이러한 기능을 “ZERO”라고 부른다.

- “POLE”의 주파수에서 궤도회로 동조유니트(BU)는 전기적 절연조인트(JES)에 의해 궤도 구간이 시작되는 지점에 존재하는 인덕터와 함께 병렬동조회로로 구성된 콘덴서(Zp) 역할을 해야 한다.

- “ZERO”의 주파수에서 궤도회로 동조유니트(BU)는 궤도연결 케이블의인덕터 부분을 보상하는 약 10mΩ의 용량성 임피던스(Zo)가 되어야 한다.

[그림 ] 동조유니트(BU) 계통도 - JES 위에서의 구성

[그림 ] 동조유니트(BU) 계통도 – 주파수 F1에 대한 유추 다이어그램

[그림 ] 동조유니트(BU) 계통도 - 주파수 F2에 대한 유추 다이어그램

구성체계

동조유니트(BU)는 F1형식의 2040㎐와 2400㎐, F2형식인 2760㎐와 3120㎐로 구성되어야 한다.

- “BU204”는 2040㎐에서 “POLE”과 2760㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

- “BU240”은 2400㎐에서 “POLE”과 3120㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

- “BU276”는 2760㎐에서 “POLE”과 2040㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

- “BU312”은 3120㎐에서 “POLE”과 2400㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

동조유니트(BU)는 다음과 같이 직렬로서 두개 구성품으로 이루어져야 한다.

- 1개의 인덕터와 1개의 콘덴서

- 병렬의 1개 또는 2개의 콘덴서

[그림 ] 동조유니트(BU) 내부 계통도

동조유니트(BU)의 임피던스를 조절하기 위해서 병렬로 위치한 콘덴서Cs와 Cp(또는 Cp1와 Cp2)를 조절용 콘덴서로 사용해야 한다.

전기적 특성

각 동조유니트(BU)의 특성은 다음과 같이 정의된 오차범위 안에 있어야 한다.

[표 ] 동조유니트(BU) 오차범위

		mΩ의 실수부(중앙)			mΩ의 허수부
		최소	최대	기울기	최소	중간	최대
BU204	ZERO	8.6	12.2	0	-36.5	-28.75	-21
	POLE	4.7	7.1	0	-320	-312.5	-305
BU240	ZERO	9.81	14.01	+0.013	-40.4	-32.2	-24
	POLE	6.54	9.84	+0.004	-379.5	-370.3	-361.1
BU276	ZERO	8.04	11.34	+0.065	-33.5	-20.65	-7.8
	POLE	15.06	22.46	-0.12	-440.1	-427.3	-414.5
BU312	ZERO	9.08	12.78	+0.07	-38.1	-24.15	-10.2
	POLE	18.54	26.74	-0.12	-513.8	-499.15	-484.5

기계적 특성

동조유니트(BU)는 방수(IP53)가 되도록 모든 구성품과 콘덴서 및 인덕터를 몰딩 재질로 씌워진 방수형 함에 구성되며 레일의 두 침목 사이 자갈 또는 콘크리트 슬라브 위에 설치되어야 한다.

동조유니트(BA) – 유절연용

궤도회로 동조유니트(BA)는 유절연(JI)에 사용되는 구성품으로 SVA와 연계하여 궤도의 송신 또는 수신의 종단에서 임피던스 평형을 맞추는 역할을 해야 한다.

궤도회로 동조유니트(BA)는 각 주파수별로 4가지유형(BA204, BA240, BA276, BA312)이있어야 한다.

형태 및 치수

궤도회로 동조유니트(BA) 구성은 다음과 같다.

1) 박스 및 커버

2) 인덕터

3) 콘덴서

4) 연결대, 볼트 및 너트

궤도회로 동조유니트(BA) 크기는 다음과 같다.

폭 : 365mm

깊이 : 88mm

높이 : 293mm

동작원리

궤도회로 동조유니트(BA)는 다음과 같이 두 가지 기능을 가지고 있어야 한다. 하나의 주파수에서 JI의 종단에서 아래와 같은 구성품에 의해 형성된 인덕턴스의 임피던스를 보상하는 용량임피던스를 제공해야 한다.

- BA + 궤도케이블

- SVA

- TAD

또한 최대 임피던스를 제공해야 한다. 이러한 기능을 “POLE”이라고 한다. 다른 주파수에서 궤도회로 동조유니트(BA)는 연결케이블로 인한 인덕턴스 효과를 제거할 수 있도록 더 약한 용량의 임피던스를 제공하여 선로간의 임피던스를 줄여야 한다. 이러한 기능을“ZERO”라고 부른다.

[그림 ] 동조유니트(BA) 계통도 - JI 위에서의 구성

[그림 ] 동조유니트(BA) 계통도 – 주파수 F1에 대한 유추 다이어그램

[그림 ] 동조유니트(BA) 계통도 – 주파수 F2에 대한 유추 다이어그램

구성체계

동조유니트(BA)는 F1형식의 2040㎐와 2400㎐, F2형식인 2760㎐와 3120㎐로 구성되어야 한다.

- “BA204”는 2040㎐에서 “POLE”과 2760㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

- “BA240”은 2400㎐에서 “POLE”과 3120㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

- “BA276”는 2760㎐에서 “POLE”과 2040㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

- “BA312”은 3120㎐에서 “POLE”과 2400㎐에서 “ZERO”를 가지고 있다.

"BA204"와 "BA240"은 직렬의 2개 구성품으로 구성되어야 한다.

- 인덕터와 콘덴서

"BA276"와 "BA312"은 아래와 같이 구성되야 한다.

- 직렬의 2개 구성품(인덕터와 콘덴서)

- 병렬의 1(또는 2)개 콘덴서

[그림 ] 동조유니트(BA) 내부 계통도

또한 조절 콘덴서(Adjustment Capacitor)는 동조유니트(BA)의 임피던스를 조절하기 위하여 콘덴서 Cs 및 Cp와 병렬로 연결되어있어야 한다.

전기적 특성

각 동조유니트(BA)의 특성은 다음과 같이 정의된 오차범위 안에 있어야 한다.

[표 ] 동조유니트(BA) 오차범위

BA60㎐		mΩ의 실수부(중앙)			mΩ의 허수부
		최소	최대	기울기	최소	중간	최대
BA204	ZERO	20.5	22.8	0	-87.3	-79.05	-70.8
	POLE	19.8	22.2	0	-444	-432.1	-420.2
BA240	ZERO	21.4	25.1	0	-100	-89.5	-79
	POLE	20.2	24.0	0	-540.6	-526.3	-512
BA276	ZERO	11.28	13.38	+0.07	-68	-55.5	-43
	POLE	47.51	57.11	-0.2	-647.7	-615.27	-582.83
BA312	ZERO	10.83	13.23	+0.065	-76	-64.8	-53.6
	POLE	81.28	101.28	-0.25	-810.8	-759.9	-709

기계적 특성

궤도회로 동조유니트(BA)는 방수(IP53)가 되도록 모든 구성품과 콘덴서 및 인덕터가 몰딩 재질로 씌워져 있으며 궤도의 측면에 설치되어야 한다.

블록킹유니트(DB)

블록킹유니트(DB)는 궤도회로 주파수를 위한 보상용량을 대신하고 궤도회로 인접 주파수에 ZERO임피던스를 나타내주어야 한다. 동조유니트(BU)에서 보상콘덴서의 절반거리에 해당하는 위치에 JES의 양쪽 측면의 궤도 위에 설치되어있어야 한다.

[그림 ] 블록킹유니트(DB) 설치도

가) 궤도회로 블록킹유니트(DB) 구성은 다음과 같다.

1) 박스 및 커버

2) 인덕터

3) 콘덴서

4) 연결대, 볼트 및 너트

나) 궤도회로 블록킹유니트(DB) 크기는 다음과 같다.

높이: 165mm

폭: 250mm

깊이: 200mm

동작원리

궤도회로 블록킹유니트(DB)는 다음과 같이 두 가지 기능을 가지고 있어야 한다.

- “POLE”기능을 위하여 25㎌ 보상 용량과 같은 용량을 나타내야 한다.

선로 사이에 콘덴서를 추가함으로써 궤도회로 보상으로 아래 사항이 가능해야 한다.

• 궤도회로가 더 길어진다.

• 높은 송신용 단락전류(short-circuit current)을 보장한다.

- “ZERO” 기능을 위하여 “BU” 동조유니트와 같은 용량성임피던스를 나타내야 한다.

이러한 용량성 임피던스는 선로 사이의 임피던스가 ZERO에 가까워지도록 연결 케이블로 인한 인덕턴스 효과를 제거해야 한다.

따라서 “ZERO” 주파수에서 “블록킹유니트”는 궤도 연결케이블의 인덕턴스 부분을 보상하는 수십mΩ 가량의 용량성 임피던스(Zo)이다.

“POLE” 주파수에서 블록킹유니트는 25㎌ 보상콘덴서에 상응하는 용량 임피던스(Zp)이다.

구성체계

F1 형 장치(2040㎐ 및 2400㎐) 구성

- “DB204”은 2040㎐에서는 “POLE”을 2760㎐에서는 “ZERO”를 가져야 한다.

- “DB240”은 2400㎐에서는 “POLE”을 3120㎐에서는 “ZERO”를 가져야 한다..

F2 형 장치(2760㎐ 및 3120㎐) 구성

- “DB276”은 2760㎐에서는 “POLE”을 2040㎐에서는 “ZERO”를 가져야 한다.

- “DB312”은 3120㎐에서는 “POLE”을 2400㎐에서는 “ZERO”를 가져야 한다.

F1 형 장비는 직렬의 2개 구성품으로 이루어져야 한다.

- 인덕터 1개

- 병렬로 “트리밍(trimming)”용 콘덴서를 내장하고 있는 1개 콘덴서

[그림 ] DB204, DB240 내부 계통도

F2 형 장비는 직렬의 2개 구성품으로 이루어져야 한다.

- 인덕터 1개

- 트리머가 부착된 1개 콘덴서

- 그리고 조립품(인덕터 + 콘덴서)과 병렬인 1개 콘덴서

[그림 ] DB276, DB312 내부 계통

전기적 특성

각 블록킹유니트(DB)의 특성은 다음 정의된 오차범위 안에 있어야 한다.

[표 ] 블록킹유니트(DB) 오차범위

DB60㎐		mΩ의 실수부(중앙)		mΩ의 허수부
		최소	최대	중간	최대
DB204	ZERO	0	85	-100	+45
	POLE	0	70	-3610	-2660
DB240	ZERO	0	85	-92	+33
	POLE	0	70	-3100	-2180
DB276	ZERO	0	115	-170	+148
	POLE	0	45	-2611	-2017
DB312	ZERO	0	110	-132	+97
	POLE	0	60	-2405	-1820

기계적특성

궤도회로 블록킹유니트(DB)는 방수(IP53)가 되도록 모든 구성품과 콘덴서 및 인덕터를 몰딩 재질로 씌워진 방수형 함에 구성되어야 하며, 레일의 두 침목 사이 자갈 또는 콘크리트 슬라브 위에 설치되어야 한다.

매칭유니트(TAD 430)

매칭변압기는 매칭유니트(TAD 430)의 구성품이며, 궤도회로에 설치된 장비(동조유니트, 공심유도자 등)와 기계실에 설치된 장비(송신기 또는 송신보드, 수신기 또는 수신보드, 더미라인) 사이의 임피던스정합을 수행해야 한다.

매칭변압기는 무절연궤도회로용 조인트(JES)의 경우 “BU”장치에 연결되며, 유절연궤도회로용 조인트(JI)의 경우“BA”장치에 연결되어야 한다. 이것은 송신 및 수신용으로 사용되어야 한다.

형태 및 치수

궤도회로 매칭유니트(TAD 430)의 구성은 다음과 같다.

1) 박스 및 커버

2) 인덕터

3) 콘덴서

4) 변압기

5) 밑면판 및 볼트, 너트 등

궤도회로 매칭유니트(TAD 430)의 크기는 다음과 같다.

폭 : 365mm

후면 높이 : 238mm

깊이 : 88mm

전면 높이 : 293mm

동작원리

변압비율 11 또는 12의 2차 변압이 가능한 변압기에 의해 궤도회로 매칭유니트(TAD 430)는 아래 기능을 수행해야 한다.

1) 정합

2) 절연

변압비율 12는 2040㎐, 2400㎐ 궤도회로 주파수를 위해 사용해야 한다.

변압비율 11은 2760㎐, 3120㎐ 궤도회로 주파수를 위해 사용해야 한다.

궤도에 연결된 일차 권선에는 변압기를 포화시킬 수도 있는 공전 DC 전류를 선로로부터 차단하기 위해 고안된 2개의 콘덴서(C1 및 C2)가 있어야 한다.

2개의 인덕터는 송신선 케이블의 2개 도체에 직렬 배선으로 연결되어 있어야 한다.

TAD 430은 밑면 판(Support Plate)에 조립설치 되어야 한다.

구성체계

송신: TAD430 변압기는 11(또는 12)배의 감압(Step-Down) 비율로 연결되어야 한다.

송신회로에 설치된 직렬인덕터(L1)를 사용하면 아래 사항이 가능해야 한다.

1) 궤도회로의 단락 민감도를 향상시켜야 한다.

2) 열차가 통과할 때 궤도로부터 반송된 단락회로를 차폐할 수 있어야 한다.

[그림 ] TAD430 변압기 송신 계통도

수신 : TAD 430 변압기는 11 (또는 12)배의 승압(Step-Up) 비율로 연결되어야 한다.

수신회로에 삽입된 직렬인덕터(L1)를 사용하면 아래 사항이 가능해야 한다.

1) 수신 JES를 정합할 수 있어야 한다.

2) 송신과 수신 가역성을 기대할 수 있어야 한다.

[그림 ] TAD430 변압기 수신 계통도

무절연궤도회로용 조인트(JES) : TAD 430은 “BU”장치에 연결되어 있어야 한다.

유절연궤도회로용 조인트(JI) : TAD 430은 “BA”장치에 연결되어 있어야 한다.

전기적 특성

[그림 ] TAD430 회로도

내전압

아래와 같은 조건에서 전원주파수 60㎐, 2000VAC이어야 한다.

- 연결부 E1-E2와 V1-V2 사이

- 금속 밑면판과 연결부 E1-E2 사이

- 금속 밑면판과 연결부 V1-V2 사이

절연저항

아래와 같은 조건에서 인가전압 500VDC로 절연저항≥200㏁이어야 한다.

- 연결부 E1-E2와 V1-V2 사이

- 금속 밑면판과 연결부 E1-E2 사이

- 금속 밑면판과 연결부 V1-V2 사이

기계적 특성

무절연궤도회로용 조인트(JES) : 이중TAD 430 (TAD 430-D)

유절연궤도회로용 조인트(JI) : 단독TAD 430 (TAD 430-S)

- 이중 TAD 430(TAD 430-D)은 방수 폴리에스테르 케이스(IP53) 내에 2개의 동일한 밑면 판(SUS)으로 구성되어야 한다.

- 단독 TAD 430(TAD 430-S)은 방수 폴리에스테르 케이스(IP53) 내에 1개의 밑면 판(SUS)으로 구성되어야 한다.

보상 콘덴서(Compensating Capacitor)

케이블 전송라인의 특성이 저하될 경우 궤도의 종적 인덕턴스(코일부하)를 개선해야 한다.이는 특별한 기하학 특성에 기인하며, 그것의 횡적 정전용량(Capacitance)과 비교하여 압도적으로 큰 종적 인덕턴스를 제공한다. 그러므로 횡적 정전용량은 궤도회로를 개선하기 위해 증가되어야 한다. 즉, 보상 콘덴서(Compensating Capacitor)는 횡적 정전용량을 증가시켜 궤도회로를 개선해야 한다.

재질

콘덴서 케이스 : 플라스틱 및 합성수지(Resin)

케이블 : 난연성

형태 및 치수

보상 콘덴서의 형태와 치수는 다음과 같다.

[그림 ] 보상 콘덴서 형태 및 치수

일반사항

신호 송신은 두 레일을 통해 이루어지며, 주요 파라미터 R, L, G, C에 의해서 이루어져야 한다.

[표 ] 주요 파라미터(R,L,G,C)

종단파라미터		횡단파라미터
R	선로 단위 길이당 저항(Ω/km)	G	궤도 단위 길이당 전도율(S/km)
L	선로 단위 길이당 인덕턴스(H/km)	C	궤도 단위 길이당 정전용량(F/km)

R, L, G, C를 이용한 궤도의 등가적인 전기적 다이어그램은 다음과 같다.

[그림 ] 보상 콘덴서 – 궤도의 등가적인 전기적 다이어그램

전도율(Conductance) G=1/Rb는 콘크리트 슬라브궤도에 의한 손실에 해당하며, Rb 저항(Ω/km)의 범위는 8Ω에서 무한대까지여야 한다.

정전용량 C(약 2~3µF/km)는 설비유형에 따라 다르지만 궤도회로의 주파수 범위에서는 무시해도 된다.

종단 임피던스는 본질적으로 유도성 임피던스 (1.5Ω R 저항에 대하여 약 15Ω/km)이어야 한다.

종단 임피던스는 신호전파를 매우 빠르게 제한해야 한다.레일 사이에 콘덴서를 적절한 위치에 추가 설치 및 배치함으로써 선형 정전용량을 인위적으로 증가시켜서 유도성 임피던스를 감소시켜야 한다. 이러한 기술은 궤도회로 보상을 통하여 다음 사항을 가능하게해야 한다.

- 궤도회로 연장

- 연속 전송인 경우 높은 단락전류를 보장

보상거리

콘덴서 용량: 25 ㎌

보상 거리

- 주파수 2040㎐에 대해서는 60m

- 주파수 2400㎐에 대해서는 60m

- 주파수 2760㎐에 대해서는 80m

- 주파수 3120㎐에 대해서는 80m

종단 지점의 보상 길이는 같아야하고 기본 보상 길이의 반(길이/2)에 근접해야 한다. 이러상태는 허용오차 내에서 보상길이를 조정함으로써 실현되어야 한다.

검사 및 시험

검사 및 시험 종류는 다음과 같다.

[표 ] 검사 및 시험 종류

종 류		검사수준	비 고
검사	수량 및 겉모양 검사	제품 전량
	구조 및 치수 검사	제품별 50조당 1조
시험	성능시험	제품별 10조당 1조
	전원변동 시험	제품별 1대	공인시험기관
	전자파 적합성 시험	제품별 1대
	온도특성 시험	제품별 1대
	절연저항 및 내전압 시험	제품별 1대
	진동 및 충격 시험	실외 제품별 1대
	방진 및 방수 시험	실외 제품별 1대
	종합 시험	샘플(1조)

검사

가) 검사의 종류

1) 수량 및 겉모양 검사

2) 구조 및 치수 검사

나) 검사 방법

1) 수량 및 겉모양

(가) 겉모양은 균열, 흠집, 기타의 결함이 없이 미려하고 견고하여야 한다.

2) 구조 및 치수검사

(가) 본체와 부품 간의 조립상태 등을 검사하며, 승인도면에 의해 조립되어야 한다.

(나) 클램프와 전선 단자는 견고히 결합되어야 하며, 배선과 기구나 덮개 내부의 날카로운 모서리가 인접해서는 안 된다.

(다) 치수검사는 명시된 승인도면에 의하여 검사한다.

(라) 각 장치의 제조시 치수는 승인도면과 동일하여야 하며 공차 없는 치수는 KS B ISO 2768-1의 V급에 의한다.

시험

가) 시험의 조건

1) 실제 사용 상태와 동등 이상의 조건으로 실시 한다.

2) 환경시험 등에 시료로 사용된 제품은 시험 과정에서 특성 변화 등 발생 우려가 있으므로 계약 물품 납품시 포함되지 않아야 한다.

나) 시험의 종류

1) 성능시험

2) 전원변동시험

3) 전자파 적합성 시험

4) 온도특성 시험

5) 절연저항 및 내전압 시험

6) 진동 및 충격 시험

7) 방진 및 방수 시험

다) 성능 시험

성능시험은 본 규격 3.4, 3.5항의 각 장치별 또는 장치간 동작 특성에 의하며, 각 형식별 성능시험 항목은 다음과 같다.

1) 실내설비 A 형식

[표 ] 실내설비 A 성능시험 항목

시험 항목	상 태	비고
송신기 활성화/비활성화	- 송신기, 모니터링 모듈, 인터페이스 LED 상태 확인 - 궤도 계전기 상태 확인
24V안전전압 OFF	- 송신기, 모니터링 모듈, 인터페이스 LED 상태 확인 - 궤도계전기 상태 확인
절체 (자동/수동)	- 모니터링 모듈, 주 제어부 LED 상태 확인

2) 실내설비 B 형식

[표 ] 실내설비 B 성능시험 항목

시험 항목	상 태	비고
주제어부(SCU)	- 주제어부 LED 상태 확인 - 방향제어 계전기(DCR) 제어 확인 - 입/출력 포트 기능 확인
송신보드(TXB)	- 송신보드 LED 상태 확인 - 송신 레벨 설정에 따른 출력전압 확인
24V안전전압 OFF	- 송신보드 LED 상태, 출력 차단 확인
수신보드(RXB)	- 수신보드 LED 상태 확인 - 수신 레벨설정에 따른 입력전압확인 및 리셋 확인
더미라인(CLF)	- 4, 2, 1, 0.5km별 더미라인 임피던스 값 확인

3) 공심 유도자(SVAC, SVA)

(가) 시험 조건

[표 ] 공심 유도자 시험조건

제품	주파수(㎐)	전류(A)
SVA	1592	2 ± 0.05
SVAC	1592	2 ± 0.05

(나) 통과 기준

[표 ] 공심 유도자 통과기준

제품	항목	기준
SVA	손실저항(mΩ)	13 ~ 24
	자기인덕턴스(µH)	32.5 ~ 34.5
SVAC	손실저항(mΩ)	7 ~ 24
	자기인덕턴스(µH)	32.3 ~ 34.3

4) 동조유니트(BU)

(가) 시험 조건

[표 ] 동조 유니트(BU) 시험조건

제품	1차판독: ZERO		2차판독: POLE
	주파수(㎐)	전류(A)	주파수(㎐)	전류(A)
BU204	2760	5 ± 0.05	2040	5 ± 0.05
BU240	3120	5 ± 0.05	2400	5 ± 0.05
BU276	2040	5 ± 0.05	2760	5 ± 0.05
BU312	2400	5 ± 0.05	3120	5 ± 0.05

(나) 통과 기준

[표 ] 동조 유니트(BU) 통과 기준

		(중앙에서) mΩ의실수부	mΩ의허수부
BU 204	ZERO	8.6 ~ 12.2	-36.5 ~ -21
	POLE	4.7 ~ 7.1	-320 ~ -305
BU 240	ZERO	9.81 ~ 14.01	-40.4 ~ -24
	POLE	6.54 ~ 9.84	-379.5 ~ -361.1
BU 276	ZERO	8.04 ~ 11.34	-33.5 ~ -7.8
	POLE	15.06 ~ 22.46	-440.1 ~ -414.5
BU 312	ZERO	9.08 ~ 12.78	-38.1 ~ -10.2
	POLE	18.54 ~ 26.74	-513.8 ~ -484.5

5) 동조유니트(BA)

(가) 시험 조건

[표 ] 동조 유니트(BA) 시험조건

제품	1차판독: ZERO		2차판독: POLE
	주파수(㎐)	전류(A)	주파수(㎐)	전류(A)
BA204	2760	5 ± 0.05	2040	5 ± 0.05
BA240	3120	5 ± 0.05	2400	5 ± 0.05
BA276	2040	5 ± 0.05	2760	5 ± 0.05
BA312	2400	5 ± 0.05	3120	5 ± 0.05

(나) 통과 기준

[표 ] 동조 유니트(BA) 통과 기준

		(중앙에서) mΩ의실수부	mΩ의허수부
BA 204	ZERO	20.5 ~ 22.8	-87.3 ~ -70.8
	POLE	19.8 ~ 22.2	-444 ~ -420.2
BA 240	ZERO	21.4 ~ 25.1	-100 ~ -79
	POLE	20.2 ~ 24	-540.6 ~ -512
BA 276	ZERO	11.28 ~ 13.38	-68 ~ -43
	POLE	47.51 ~ 57.11	-647.7 ~ -582.83
BA 312	ZERO	10.83 ~ 13.23	-76 ~ -53.6
	POLE	81.28 ~ 101.28	-810.8 ~ -709

6) 블록킹유니트(DB)

(가) 시험 조건

[표 ] 블록킹유니트(DB) 시험조건

제품	1차판독: ZERO		2차판독: POLE
	주파수(㎐)	전류(A)	주파수(㎐)	전류(A)
DB204	2760	5 ± 0.05	2040	1 ± 0.05
DB240	3120	5 ± 0.05	2400	1 ± 0.05
DB276	2040	5 ± 0.05	2760	1 ± 0.05
DB312	2400	5 ± 0.05	3120	1 ± 0.05

(나) 통과 기준

[표 ] 블록킹유니트(DB) 통과 기준

		(중앙에서) mΩ의실수부	mΩ의허수부
DB 204	ZERO	0 ~ 85	-100 ~ 45
	POLE	0 ~ 70	-3610 ~ -2660
DB 240	ZERO	0 ~ 85	-92 ~ 33
	POLE	0 ~ 70	-3100 ~ -2180
DB 276	ZERO	0 ~ 115	-170 ~ 148
	POLE	0 ~ 45	-2611 ~ -2017
DB 312	ZERO	0 ~ 110	-132 ~ 97
	POLE	0 ~ 60	-2405 ~ -1820

7) 매칭유니트(TAD 430)

(가) 오프로드 시험

[표 ] 매칭유니트(TAD 430) 오프로드 시험

항목	측정내용		기준	단위
측정조건	주파수		2000	㎐
	V1-V2 사이의전압		0.92 ~ 1.08	V
통과기준	E1-E2		10.9 ~ 11.1	V
	변압기 입·출력 권선비 [1-5]		11.9 ~ 12.1
	어드미턴스Yp	실수부	0 ~ 15	mS
		허수부	-25 ~ -5	mS

(나) 임피던스값 측정 1차 시험

[표 ] 매칭유니트(TAD 430) 임피던스값 측정 1차 시험

항목	측정내용		기준	단위
측정조건	주파수		2000	㎐
	V1-V2 사이의전압		0.92 ~ 1.08	V
통과기준	임피던스Zs	실수부	60 ~ 140	mΩ
		허수부	395 ~ 495	mΩ

(다) 임피던스값 측정 2차 시험

[표 ] 매칭유니트(TAD 430) 임피던스값 측정 2차 시험

항목	측정내용		기준	단위
측정조건	주파수		60	㎐
	V1-V2 사이의전압		0.92 ~ 1.08	V
통과기준	임피던스Zs	실수부	57 ~ 152	mΩ
		허수부	-1250 ~ -750	mΩ

8) 보상콘덴서(Compensating Capacitor)

(가) LCR 측정기는 주파수 1000㎐, 전압 1V로 설정한다.

(나) 용량(Capacitance) 및 손실 각도를 측정한다.

(다) 통과 기준

- C = 25㎌ ± 5%

- tan δ ≤ 90 X 10-4

라) 전원변동 시험

1) 전원변동시험은 KRS SG 0067에 따라 시행한다.

마) 전자파 적합성 시험

1) 전자파 적합성 시험은 KRS SG 0067에 따라 시행한다.

바) 온도특성 시험

1) 온도특성 시험은 KRS SG 0067에 따라 시행한다.

2) 온도 기준

- 실내 설비 –20℃~+60℃

- 실외 설비 –40℃~+70℃

사) 절연저항 및 내전압 시험

1) 절연저항 및 내전압시험은 KRS SG 0067에 따라 시행한다.

2) 절연저항 및 내전압시험에 부적합한 다음 품목은 분리하여 시험한다.

- 실내설비 A : 주제어부(CPU), 인터페이스(IF), 모니터링 모듈(Mon), 송신기

- 실내설비 B : 주제어부(SCU), 송신보드(TXB), 수신보드(RXB), 더미라인(CLF)

3) 절연저항 시험

- 측정 지점은 함체와 전원 입력 부분 사이에서 측정한다.

- DC 전압을 투입했을 때 절연저항값은 제품별 기준을 만족하여야 한다.

단, 공심 유도자(SVAC, SVA), 동조유니트(BU, BA), 블록킹유니트(DB), 보상콘덴서는 수동소자 제품으로 시험제외

4) 내전압 시험

- 측정 지점은 함체와 전원 입력 부분 사이에서 측정한다.

- 전압은 제품별 기준으로 1분간 유지한다.

- 고장, 방전, 섬광이 없고 누설전류는 제품별 기준 이하이여야 한다.

단, 공심 유도자(SVAC, SVA), 동조유니트(BU, BA), 블록킹유니트(DB), 보상콘덴서는 수동소자 제품으로 시험 제외

(가) 제어랙

[표 ] 제어랙 (실내설비 A, B 형식)

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		누설전류
	그룹1	그룹2
AC 1,500V 60㎐	A	B	10㎃ 이하
절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	A	B	10㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 단자, 그룹 B : 기계적 접지

(나) 궤도정보전송 랙

[표 ] 궤도정보전송 랙

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		최대 누설전류
	그룹1	그룹2
AC 2000Vrms 60㎐	D	A + B + C + F	5㎃ 이하
	A	B + C + D + F	5㎃ 이하
AC 500Vrms 60㎐	A + B + D + F	C	5㎃ 이하
	B	A + C + D + F	5㎃ 이하
절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		최소 절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	D	A + B + C + F	200㏁이상
	A	B + C + D + F	200㏁이상
	A + B + D + F	C	200㏁이상
	B	A + C + D + F	200㏁이상
	F	A + B + C + D	200㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 장치에 연결된 신호 그룹 B : 5VL, 링크 신호에 연결되는 신호 / 그룹 C : 기계적 접지 그룹 D : 궤도에 연결되는 신호(송신기의 출력) 그룹 F : 송신기의 재판독

(다) 환기팬 랙

[표 ] 환기팬 랙

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		누설전류
	그룹1	그룹2
AC 500Vrms 60㎐	A	B	3㎃ 이하
절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	A	B	200㏁이상
그룹 A : 24V 전원 공급 단자대, 그룹 B : 기계적 접지

(라) 매칭유니트(TAD 430)

[그림 ] 매칭유니트(TAD 430)

[표 ] 매칭유니트(TAD 430)

내전압 시험
전압 및 주파수	그룹1과 그룹2 사이		누설전류
	그룹1	그룹2
AC 2,000V 60㎐	A	B	3㎃ 이하
	A	평판
	B	평판
절연저항 시험
전 압	그룹1과 그룹2 사이		절연저항
	그룹1	그룹2
DC 500V	A	B	200㏁이상
	A	평판
	B	평판
그룹 A : V1, V2 그룹 B : E1, E2

(마) 보상콘덴서

[표 ] 보상콘덴서

절연저항 시험
전 압	시험 지점	절연저항
DC 100V	콘덴서 단자 사이	500㏁이상

합격 판정

본 규격서의 5. 검사 및 시험 항목에 모두 적합할 경우에만 합격으로 한다.

표시 및 포장

표시

내부 표시

제품의 사용상 지장이 없는 곳에 쉽게 지워지지 않는 방법으로 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호를 표시하여야 한다.

외부 표시

외부 표장 표면의 적당한 곳에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호, 수량을 표시하여야 하며, 기타 필요한 추가사항은 인수․인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

포장

운반 또는 보관 중에 외상이나 부식이 발생하지 않도록 충분한 구조와 강도를 가지는 것으로 포장하여야 하며, 포장 방법 및 세부 사항은 인수․인도 당사자 간의 협정에 따라 별도 정할 수 있다.

붙임 : 약어 해설 1부.  끝.

(붙  임)

약  어  해  설

약어	해 설
BA	동조유니트(tuning unit) - 유절연용
BU	동조유니트(tuning unit) - 무절연용
CLF	더미라인(가상선로), 카드 형태
DB	블록킹유니트(Blocking Dipole)
DCR	열차 방향 계전기(Direction Control Relay)
JES	무절연 궤도회로용 조인트 (Electrical separation joint)
JI	유절연 궤도회로용 조인트 (insulating joint)
KVM	키보드 모니터 마우스 전환장치(Keyboard Vedio Mouse)
MC	유지관리 컴퓨터(Maintenance Computer)
RXB	HSR TD B 형식 수신보드(Receiver)
TXB	HSR TD B 형식 송신보드(Transmitter)
SCU	HSR TD B 형식 주제어부 보드(Sub-rack Control Unit)
SVA	유절연 궤도회로용 공심유도자 (dowelled air core inductor)
SVAC	무절연 궤도회로용 공심유도자 (air core inductor)
TAD	매칭 유니트(Matching Transformer)
TVM430	궤도와 열차간 전송 ATC 시스템(Track to track transmission ATC System )
TVM-SEI	통합형 열차제어시스템(Integrated Train control system )