보도요청일 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.	자료배포일 2021. 8. 24. (화)	총 매수 2매
	배포부서 홍보실 (042-607-3082)
담당부서 미래전략연구원 기술연구처 / 처장 박종원, 시설연구부장 조수현 (042-607-4312)
중소기업과 함께 터널용 ‘고강도 격자지보재’ 개발 - 터널 굴착 작업의 시공 안전성과 효율성 확보 -

□ 국가철도공단(이사장 김한영)은 중소기업과 구매조건부 신제품개발사업*을 통해 터널 굴착 작업의 안전성과 효율성을 개선한 ‘고강도 격자지보재*’ 개발을 완료했다고 25일(수) 밝혔다.

* 구매조건부 신제품 개발사업 : 중소벤처기업부와 공단이 철도주요자재에 대한 국산화 또는 신제품 개발을 위하여 개발비 일부를 지원하고 개발에 성공하면 일정규모 이상을 구매하는 연구개발 사업

* 지보재 : 터널 굴착 직후 붕괴를 방지하기 위해 설치되는 구조물

ㅇ 현재 보편적으로 사용되고 있는 ‘H형 강지보재’는 시멘트 혼합물인 숏크리트를 뿌리는 과정에서 부착되지 않고 탈락되는 현상이 있으며, 무거운 중량으로 인해 운반과 설치가 어렵다는 평가를 받아왔다.

ㅇ 이번에 개발 완료한 ‘고강도 격자지보재’는 이러한 숏크리트 탈착 문제를 개선하였으며, 기존 ‘H형 강지보재’ 대비 강도는 높이고 중량은 10% 이상 감소시켜 구조적 안전성과 시공 효율성을 동시에 확보하였다.

□ 양근율 미래전략연구원장은□이번에 개발한 ‘고강도 격자지보재’를 설계단계부터 선제적으로 적용하는 한편, 앞으로도 철도 건설기술의 향상을 위해 중소기업과의 기술개발 협력을 더욱 강화해 나가겠다.”고 말했다.

[참고] H형강 지보재와 고강도 격자지보재 시공 장단점

구 분	H-형강		고강도 격자지보재(개발품)
개요도
특 징	·강성이 크므로 연약지반 적용성 유리 ·중량이 무거워 운반, 설치 어려움 ·배면공극발생 가능성 ·숏크리트 리바운드량 증가 ·재료비는 격자지보와 비슷		·상대적으로 가벼워 작업 효율 증가 ·숏크리트와의 밀착설치로 합성부재 강성증가 ·숏크리트 리바운드량 감소 ·H형강 이상 강도 확보 ·H형강 대비 약 10%이상 중량감소로 시공성 향상