콘크리트 궤도용

Bi-block침목 생산설비심사 신청 공고(안)

2017. 09.

한국철도시설공단

Ⅰ. 목 적

□ 콘크리트 궤도용 Bi-block 침목 구매발주 계획에 따라 안정적인 침목수급을 위하여 입찰공고 전 생산설비 심사를 시행하고 합격한 업체에 한하여 입찰참가자격을 부여함으로 보다 신뢰성 높은 침목을 공급 받고자 함

□ 생산설비 심사 및 계약 흐름도

설비심사 신청공고		신청서 접 수		설비심사		구매계약 요 청		입 찰		계약자 선정

Ⅱ. 업체 선정방식

□ 입찰방법 : 지명경쟁 입찰

○ 콘크리트궤도용 침목은 단기간에 다량의 제품을 납품해야하는 일정상 입찰 전 생산설비 심사에 합격한 업체에 한하여 입찰참가자격을 부여하는 지명경쟁 입찰방법으로 계약자 선정

□ 입찰참가자격

① 「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 의하여 철로용 콘크리트침목(세부품명번호 10자리 2524050102)을 제조물품으로 입찰참가자격을 등록한 업체

② Bi-block침목 업체는 생산설비를 직접 보유한 업체로 한하며, 생산설비의 리스(렌탈포함) 업체는 제외 함.

③ ´16년 생산설비 심사(궤도처-3413, ´16.11.03)에 합격한 5개 업체는 심사 면제 및 입찰참가자격 부여

구 분	납품실적	생산설비 보유여부	비 고
㈜네비엔	수도권고속철도, 원주∼강릉 1차, 원주∼제천	직접보유	면제
㈜삼성산업	수도권고속철도, 원주∼강릉 2차, 원주∼제천	직접보유	″
삼표레일웨이㈜	-	직접보유	″
아이에스동서㈜	수도권고속철도, 원주∼강릉 1차, 원주∼제천	직접보유	″
㈜태명실업	수도권고속철도, 원주∼강릉 1차, 2차, 원주∼제천	직접보유	″

Ⅲ. 구매 대상 및 수량

□ 구매대상

품 명	궤도구조 형식			비 고
	시스템명	레일체결장치	레일
Bi-block 침목	KR형	KR형	60kg KR

□ 구매수량 및 수급일정

구 분	2018년											계
	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수량(개)	2,000	7,829	6,070	6,079	4,884	2,785	2,785	2,798	-	605	612	36,447

* 수급일정은 현장여건에 따라 변동 가능

Ⅳ. 침목 생산설비 심사 신청서 제출 및 작성

□ 신청자격

○ 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정에 의하여 조달청 나라장터에 입찰자격을 등록한 업체로서

○ Bi-block침목 생산에 필요한 기본적인 설비를 갖추고 있고, 품질기준에 적합한 제품생산이 가능한 업체

* 단, 침목 생산설비의 리스(렌탈포함) 업체는 제외

□ 신청서 제출 마감기한 : 2017년 09월 25일 18:00까지

□ 신청서 작성요령

○ 『[별첨 1] 콘크리트궤도용 Bi-block침목 생산설비 심사 신청서 작성 및 제출요령』에 따라 정해진 양식을 준수하여 작성

○ 작성서류 용지는 A4(종) 규격 사용

□ 신청서 제출 장소

○ 신청서류는 인편, 우편 또는 택배로 제출할 수 있으며, 제출마감일시 이전에 접수 등록된 경우에만 유효하니, 우편 또는 택배로 제출할 경우에는 반드시 ☏042-607-3337(김훈 과장)으로 서류 도착여부 확인

[주소 : (34618) 대전광역시 동구 중앙로 242 한국철도시설공단 기술본부 궤도처(16층)]

Ⅴ. 침목 생산설비 심사

□ 심사방법 및 내용

심사 및 평가는 우리 공단에서 정한『침목 생산설비 심사기준』에 따라 실시하며, 별도의 심사조를 구성하여 공장 실사를 통한 적격여부 판정

○ 주요 심사내용

구 분	생산설비	주 요 내 용
시 설 (제작동)	제작시설	콘크리트 침목 제작에 적합한 구조, 면적, 공간배치, 시설 간 배치 효율성, 조립공정, 시설 간 효율적인 기능
	양생설비	콘크리트 침목의 취급 및 운반의 효율성, 구조, 양생실의 크기, 수량, 증기공급, 습도 조건의 유지 및 조절, 온도조절, 콘크리트 침목의 취급, 운반설비
	재료저장소	적절한 면적, 재료저장 및 관리의 합리성, 생산라인과의 효율적인 연계
	시험실	안전한 시험 공간 및 시험조건에 적합한 환경(실내온도, 습도, 조도 등), 시험공간의 효율적 배치, 시편 보관장소
	보일러실	안전성, 효율성 및 신뢰성이 입증된 중앙조절장치, 보일러 용량, 온도감지, 조절 및 기록 기능, 자동공급관리시스템, 양생설비 및 양생실과의 연계성
콘크리트 및 제작설비	시멘트 저장소 (싸이로)	방습 및 내열설비, 저장용량, 온도계, Screw conveyor상에서 Batch plant와의 효율적인 연계
	배치플랜트	혼합 조절 및 기록 기능을 가진 자동화된 설비, 혼합 조절 기록의 정확도, 설계, 용량, 혼화재료 탱크의 존재 여부
	콘크리트 운반 및 타설	배합설계에 따른 콘크리트 타설 속도 조절시스템, 구조, Belt conveyor system, 콘크리트 살포기 설계, 콘크리트 타설 조절기능, 적정량, 정확도, 개별적 단일 침목 타설 가능성
	탈형설비	공기압, 기계장치 또는 수압으로 작동하는 탈형장치, 구조, 하니의 기계장치로 탈형 전 과정이 수행되는 설계, 침목 탈형 자동감지, 각 침목 탈형 정확도
	진동장비	진동장비의 배치, 진동장비 시스템의 효율성, 주파수, 진폭, 혼합 성능에 따른 진동의 합리성, 구조, 진동시스템의 설계
	양생설비	양생실 구조, 중앙조절식 자동시스템, 온도 및 습도 조절장치, 온기공급 및 온기유지. 온도감지. 온도 조절 및 기록시스템, 보일러실과의 연계, 양생실의 분리

구 분	생산설비	주 요 내 용
시험설비	각종시험장비	품질시험용 장치, 재료시험(골재) 및 콘크리트 시험(물/시멘트 비, 반죽질기, 압축강도, 공기량, 인장강도)용 기구 및 장치, 침목 게이지 시험장치, 레일 기울기 및 비틀림 시험장치, 각 시험기구 장치의 검정 및 인증
저장소	골재저장소	골재저장소의 구조, 면적, 입자 크기별로 분류하여 저장, 배치 플랜트와의 연계
	침목저장소	침목의 취급 및 운반과정에서 침목에 손상을 주지 않는 구조, 지반구조, 장소크기, 적재방법, 취급 및 운반의 안전성, 침목 배치, 인도와의 연계성
운반설비	운반장비	침목의 취급 및 적재 시의 하중이 침목에 손상을 주지 않는 구조, 성능, 수량
기 타	품질시스템	품질 인증서 보유 현황, 사내 품질보증계획서, 기술문서 등

□ 심사기간 : ´17. 9월 28～29(2일간)

* 공단 일정 또는 신청서 접수결과에 따라 변동될 수 있음

□ 심사결과 통보 : 심사완료 후 입찰공고 이전 업체별로 별도 통보(공문 발송)

Ⅵ. 공지사항

□ 금번 침목 생산설비 심사에 합격하는 경우에는 KR60레일용 Bi-block침목 구매입찰에 한하여 입찰 참가자격이 부여됨

□ 또한, 우리 공단은 설비심사 신청업체의 침목을 구매해야 하는 의무가 발생하는 것이 아니며, 납품할 수 있는 권리나 권한이 부여하는 것이 아님

□ 생산설비 심사결과 부적격 판정을 받아 입찰참가자격이 주어지지 않는 경우  또는 적격 판정을 받았으나 낙찰 받지 못하여 납품을 할 수 없는 경우 공단은 이에 따른 책임을 지지 않음.

□ 공단 공사일정 및 구매발주 계획에 따라 구매수량, 수급일정, 업체선정 방식 등이 변경될 수 있으며, 설비심사 신청업체는 이에 대한 이의를 제기할 수 없음.

□ 설비심사 신청서 작성 및 제출에 따른 비용은 신청자가 부담하며 제출된 신청서는 반환하지 않으며, 제출 마감기한 내에 접수되지 아니한 신청서는 인정하지 않음.

기타 문의 사항이 있을 경우 우리 공단 궤도처(Tel. 042-607-3337)로 문의하여 주시기 바랍니다.

[별첨]

콘크리트 궤도용 Bi-block침목

생산설비심사 신청서 작성 및 제출 요령

2017. 9.

한국철도시설공단

[별표 1]

콘크리트 궤도용 Bi-block침목 생산설비 심사 신청서
생산설비 심사 참여 신청업체	법 인 명		법인등록번호
	성명(대표자)		생년월일
	주소(본사)
	담당자 성 명		전화번호
			e-mail
구 비 서 류	1. 신청서(별표1. 서식) 2. 침목 생산공장 현황(별표2. 서식) ① 소재지 주소 ② 부지면적 ③ 조직도 ④ 업무분장표 ⑤ QC 공정도 ⑥ 사내 표준(절차서, 지참서 등도 포함) 목록 ⑦ 최근 3년간 PC제품 생산품목 현황 3. 주요 생산설비 및 장비(시험장비 포함) 보유 현황(별표3. 서식) 4. 종업원 현황(별표4. 서식) ① 전 종사원 ② 품질관리 종사원 5. 품질,안전,환경관련 인증서 현황(별표5. 서식) 6. 사업자 등록증(별표6. 서식)
한국철도시설공단 『KR60 레일용 Bi-block침목 생산설비 심사 신청공고』에 따라 위와 같이 생산설비 심사를 신청합니다. 2017년 월 일 신청인 : (인) 한국철도시설공단 이사장 귀하

[별표 2]

2. 침목 생산공장 현황

① 소재지 주소

-

② 부지면적

-

③ 조직도

-

④ 업무분장표

-

⑤ QC 공정도

-

⑥ 사내 표준(절차서, 지참서 등도 포함) 목록

-

⑦ 최근 3년간 PC(프리캐스트) 콘크리트 제품 생산품목 현황

- 최근 3년간 PC제품 생산 현황(콘크리트 침목 포함)

- 품명, 규격, 수량, 납품처 등 기입

[별표 3]

3. 주요 생산설비 및 장비(시험장비 포함) 보유 현황

설비(장비)명	규 격	수 량	주요 기능 및 성능 설명

[별표 4]

4. 종업원 현황

① 전 종사원

경력	중역	행정직	기 술 직					합계
			대졸이상	전문대졸	고졸	기타	소계
4년이상
3년이상
1년이상
1년미만
합 계

② 품질관리 종사원

구 분	기 사 1～2급	기능사 1～2급	경력5년	경력3년	비 고
건설재료시험

[별표 5]

5. 품질,안전,환경관련 인증서 현황

- KS, KS, ISO 등

- 뒷장에 증빙서류(인증서 사본) 첨부

[별표 6]

6. 사업자 등록증

- 증빙서류(등록증 사본) 첨부

[붙임 2]

콘크리트 궤도용

Bi-Block침목 생산설비 평가양식

2017. 9.

한국철도시설공단

침목 생산설비 심사 종합평가 결과

회 사 명	종합 평가 결과	비 고

심사자   :                 (인)

(인)

(인)

2017. 9.   .

침목 생산설비 세부 평가양식

회사명 :                         심사자 :               심사일자 : 2017.   .

구 분	생산설비	평 가 착 안 사 항	평 가 의 견
시 설 (제작동)	제작시설	콘크리트 침목 제작에 적합한 구조, 면적, 공간배치, 시설 간 배치 효율성, 조립공정, 시설 간 효율적인 기능 ․제작을 위한 충분한 장소를 제공하는 건물 ․직사광선, 비 및 바람의 영향을 받지 않는 장소 ․제작시설의 효율적인 배치 ․Carrousel System(건물내에서 형틀의 회전)으로 이루어지는 제작공정 ․연중 내내 제작을 위한 적정온도 유지
	양생설비	콘크리트 침목의 취급 및 운반의 효율성, 구조, 양생실의 크기, 수량, 증기공급, 습도 조건의 유지 및 조절, 온도조절, 콘크리트 침목의 취급, 운반설비 ․콘크리트 침목의 습윤양생을 위한 충분한 공간 확보 ․콘크리트침목이 유해온도에 노출되지 않는 구조 ․다른 두 온도범위를 조정할 수 있는 구조 ․습도조건 및 양생온도를 조절하는 설비
	재료저장소	적절한 면적, 재료저장 및 관리의 합리성, 생산라인과의 효율적인 연계 ․충분한 야외 저장장소 ․래티스 거더 및 부속품 저장소 ․저장소의 효율적인 구조 및 생산라인에 대한 체인공급 시스템
	시험실	안전한 시험 공간 및 시험조건에 적합한 환경(실내온도, 습도, 조도 등), 시험공간의 효율적 배치, 시편 보관장소 ․콘크리트 침목 제작시방서에 따라 각종 시험, 실험 및 시편 보관을 위한 안전한 공간 ․시험 특성에 적합한 환경
	보일러실	안전성, 효율성 및 신뢰성이 입증된 중앙조절장치, 보일러 용량, 온도감지, 조절 및 기록 기능, 자동공급관리시스템, 양생설비 및 양생실과의 연계성 ․적합한 보일러 기계실 ․생산시설에 요구되는 온도유지 및 조절에 적합한 보일러 용량 ․자동온도감지 및 조절과 양생실의 양생온도 기록 기능을 가진 설비

회사명 :                         심사자 :               심사일자 : 2017.   .

구 분	생산설비	평 가 착 안 사 항	평 가 의 견
콘크리트 및 제작설비	시멘트 저장소 (싸이로)	방습 및 내열설비, 저장용량, 온도계, Screw conveyor상에서 Batch plant와의 효율적인 연계 ․한달 동안 시멘트의 화학적 변화를 막는 방습 구조물 ․3회 제작분 이상의 수요량을 저장할 수 있는 저장소 ․Screw conveyor상에서 Batch mixer와의 효율적인 연계 및 생산 공정과의 통합
	배치플랜트	혼합 조절 및 기록 기능을 가진 자동화된 설비, 혼합 조절 기록의 정확도, 설계, 용량, 혼화재료 탱크의 존재 여부 ․각 재료가 자동적으로 측정되고 정확한 혼합이 가능하며 혼합 데이터가 기록되는 장치 ․Double shaft mixer로 설계된 Batch mixer ․1㎥ 이하의 믹서 용량 또는 그와 동등한 혼합 정확도, 믹서 용량이 1㎥ 이상인 경우 상응하는 혼합의 정확도 및 입증이 필요
	콘크리트 운반 및 타설	배합설계에 따른 콘크리트 타설 속도 조절시스템, 구조, Belt conveyor system, 콘크리트 살포기 설계, 콘크리트 타설 조절기능, 적정량, 정확도, 개별적 단일 침목 타설 가능성 ․Batch mixer로부터 비빔 콘크리트를 컨베이어 시스템으로 운반하여 콘크리트 타설장비에 완전히 배출하거나, 비빔 콘크리트의 재료 분리 또는 기타 해로운 영향을 주지 않는 적당한 차량으로 운반 ․콘크리트 타설 전 과정 동안 재료의 분리를 막는 콘크리트 타설 및 운반 장비 ․두 개의 다른 라인에서 작동할 수 있고 각 침목에 해당하는 적정량으로 살포가 가능하며 자동 도는 수동으로 작동이 가능한 콘크리트 살포기
	탈형설비	공기압, 기계장치 또는 수압으로 작동하는 탈형장치, 구조, 하니의 기계장치로 탈형 전 과정이 수행되는 설계, 침목 탈형 자동감지, 각 침목 탈형 정확도 ․침목 4개를 가진 형틀을 들어 올리고 회전 및 탈형이 가능한 시스템 ․탈형과정에서 침목에 손상을 주지 않는 장비 ․공기압을 이용한 탈형 과정 ․각 침목의 탈형 감지 및 확인이 가능한 시스템

회사명 :                         심사자 :               심사일자 : 2017.   .

구 분	생산설비	평 가 착 안 사 항	평 가 의 견
콘크리트 및 제작설비	진동장비	진동장비의 배치, 진동장비 시스템의 효율성, 주파수, 진폭, 혼합 성능에 따른 진동의 합리성, 구조, 진동시스템의 설계 ․침목제작 시스템에 적합하고 여러 다른 진폭에 작동하는 기계화된 진동 장비 ․고진동 장비를 사용할 수 있는 고정된 진동 테이블 ․다짐에 적당한 진동 주파수를 가진 2개의 진동 빔이 있는 장비
	양생설비	양생실 구조, 중앙조절식 자동시스템, 온도 및 습도 조절장치, 온기공급 및 온기유지. 온도감지. 온도 조절 및 기록시스템, 보일러실과의 연계, 양생실의 분리 ․더운 온도에서 습윤상태의 증기로 양생하는 장비 ․온도를 서서히 올리고 일정한 온도로 유지할 수 있는 온기 공급장비 ․자동온도조절 기능, 온도감지기 및 자동온도기록장치가 있는 설비 ․각 양생실에 대한 개별적인 양생온도 조절기능 ․용수 공급 및 습윤상태 유지
시험설비	각종시험장비	품질시험용 장치, 재료시험(골재) 및 콘크리트 시험(물/시멘트 비, 반죽질기, 압축강도, 공기량, 인장강도)용 기구 및 장치, 침목 게이지 시험장치, 레일 기울기 및 비틀림 시험장치, 각 시험기구 장치의 검정 및 인증 ․제작시방서에 따라 시험을 수행할 수 있는 공인된 시험설비 ․재료, 콘크리트, 침목 시험장치
저장소	골재저장소	골재저장소의 구조, 면적, 입자 크기별로 분류하여 저장, 배치 플랜트와의 연계 ․골재를 입자 크기별로 분류하여 저장할 수 있는 구조 및 장소 ․Batch mixer 근처에 골재를 저장할 수 있도록 배치
	침목저장소	침목의 취급 및 운반과정에서 침목에 손상을 주지 않는 구조, 지반구조, 장소크기, 적재방법, 취급 및 운반의 안전성, 침목 배치, 인도와의 연계성 ․침목의 취급 및 운반과정에서 침목에 손상 또는 나쁜 영향을 주지 않는 설비

회사명 :                         심사자 :               심사일자 : 2017.   .

구 분	생산설비	평 가 착 안 사 항	평 가 의 견
운반설비	운반장비	침목의 취급 및 적재 시의 하중이 침목에 손상을 주지 않는 구조, 성능, 수량 ․단기간 내에 생산할 수 있도록 준비를 갖춘 제작설비 ․충분한 적용으로 입증된 공정기술 ․신뢰성있는 제작공정을 제공하는 기술
기 타	품질시스템	품질 인증서 보유 현황, 사내 품질보증계획서, 기술문서 등 ․생산공정의 관리를 보증하는 입증된 품질시스템 ․숙련된 트레이너에 의해 제품 및 생산공정에 대한 적절한 교육을 보증하는 입증된 품질시스템 ․대규모로 신뢰성이 입증된 시스템 ․제작 전(반입 자재관리) 및 중(재료시험) 및 후(제품시험) 시험이 이루어지는 입증된 품질시스템