	공단 표준규격 표준규격의 서식 및 작성방법 (Rules for the drafting and presentation of KRSA)	KRSA-0001-R2 제정 2015.10.21. 개정 2023.06.30. 확인 . . .

1. 적용범위

KRSA-0001-R2

이 규격은 국가철도공단(이하 “공단”이라 한다)에서 제정 운영하는 표준규격, 잠정표준규격의 서식 및 일반적인 작성 방법에 대하여 적용한다.

2. 용어의 정의

2.1 표준규격

(1) 철도용품의 종류, 구조, 성능, 시험 및 검사 등에 관한 사항을 표준화한 규격으로서“철도건설기준 및 철도용품 표준규격 관리지침”에 의거 운영, 관리되는 표준

(2) 영문 표기 : Korea national Railway Standards Authority

(3) 영문 약칭 : KRSA

2.2 잠정표준규격

(1) 표준규격이 제정되지 아니한 철도용품의 구매를 위하여 표준규격에 준하여 작성, 사용하는 규격으로 특허를 받았거나 실용신안등록 또는 의장등록이 된 물품 등과 일시적으로 특정사업에 소요되는 물품에 적용하는 표준

(2) 영문 표기 : Korea national Railway Standards Authority-Temporary

(3) 영문 약칭 : KRSA-T

3. 인용표준

KS A 0001 (2008) 표준서의 서식 및 작성방법

KS A ISO 80000-1 양 및 단위-제1부 : 일반사항

ES-0000-0001 (2013) 표준규격의 서식 및 작성방법

국토부 고시 제2016-1009호 철도표준규격관리시행지침

4. 표준규격의 번호

표준규격의 번호는 공단 철도건설기준 및 철도용품 표준규격 관리지침 제26조에 의한다.

5. 서 식

5.1 표준규격

5.1.1 제 정

철도건설기준 및 철도용품 표준규격 관리지침에 따라 표준규격의 신청은 별지 1의 서식을 사용하고 표준규격의 작성은 별지 2의 서식, 잠정표준규격의 작성은 별지 3의 서식을 사용한다.

5.1.2 개 정

철도건설기준 및 철도용품 표준규격 관리지침에 따라 표준규격의 개정은 별지 1의 서식으로 신청하고 별지 4의 서식에 개정내용과 그 사유를 작성한다.

5.1.3 폐 지

철도건설기준 및 철도용품 표준규격 관리지침에 따라 표준규격의 폐지는 별지 1의 서식에 작성하여 신청한다.

5.2 잠정표준규격

잠정표준규격의 제정, 개정, 폐지는 5.1항의 절차에 따른다.

6. 작성 방법

6.1 표제

(1) 표제에는 규격의 성격에 따라 표준규격, 잠정표준규격을 기재하며, 중앙부에 표준 규격의 명칭, 하단에는 영문 규격명을 기재한다.

(2) 표제의 좌측에는 공단 로고를 삽입하고, 우측에는 규격의 번호, 제정일, 개정일,   확인일을 기재하며, 규격의 우측 상단에는 규격의 번호가 모든 페이지에 기재되도록 한다.

6.2 제목부

제목부는 별지 2, 별지 3에 따라 작성한다.

6.3 인용표준

(1) 인용표준은 별지 2, 별지 3 서식에서 정하는 순서에 따라 작성하는 것을 원칙으로 하며 기재 방법은 다음과 같다.

(a) 본문에서 인용표준은 KS, KRS, KRSA, ES, KRCS, 국제표준, 외국국가 표준, 국내외 단체표준 순으로 기재한다.

(b) 상기 인용표준의 부문별 기호는 알파벳순, 번호순으로 하여 표준번호 및 표준명칭을 기재한다.

(c) 공단내 규격 외의 표준을 인용할 때는 KS A 0001의 6.2.2항(인용표준)에 따라 표준번호 옆에 KS에는 발효 연도를 국제표준 등에는 발행 연도를 기재한다.

<작성 예시>

KS C IEC 60913 (2003) 철도용 전기설비-전기견인용 가공급전선로

KRS PW 0058-11 고속철도 전차선로 강재용 용융아연도금-기술적 인수·인도조건

IEC 62486 (2010) Railway applications – Current collection systems – Technical                         criteria for the interaction between pantograph and overhead line

UIC 799-OR (2002) Characteristics of a.c. overhead contact systems for highspeed

lines worked at speeds of over 200 km/h

(2) 인용표준이 많은 경우에는 인용표준란에 “부표 참조”를 기재하고 규격 본문의 맨 뒤에 부표로 기재한다.

6.4 본문 작성시 유의사항

본문은 아래 사항을 참고하여 작성하며 여기에 언급되지 않은 내용은 KS A 0001에 따른다.

6.4.1 조항번호 붙이기

(1) 조항번호 및 글자체, 크기는 별지 2, 별지 3 및 아래 작성 예시를 원칙으로 한다.

(2) 줄 간격은 180으로 한다.

<작성 예시>

1. ‥‥‥‥                돋음체      글자크기 12

이 규격은(본문) ‥‥‥‥

(한줄 띄기)

1.1 ‥‥‥‥                  돋음체       글자크기 11

이 규격은 (본문) ‥‥‥‥

(한줄 띄기)

1.1.1 ‥‥‥‥                돋음체       글자크기 11

이 규격은(본문) ‥‥‥‥

(한줄 띄기)

1.1.1.1 ‥‥‥‥               돋음체       글자크기 11

이 규격은(본문) ‥‥‥‥

(한줄 띄기)

(1) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 휴먼명조체   글자크기 11(본문 적용)

이 규격은(본문)

(a) ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥

이 규격은(본문)

6.4.2 인용표준 기재방법

(1) 본문에서 인용표준을 사용할 때는 연도 및 표준 명칭을 기재하지 않는다.

(2) 인용표준의 전체를 인용하는 경우에는 표준의 “표준규격번호”만을 기재한다.

(3) 인용표준의 일부를 인용하는 경우에는 인용표준의 표준 번호 및 인용하는 사항 (조항번호, 조항의 제목, 종류 및 기호 등)을 기재한다.

<작성 예시>

보기 1. 전체 인용 : KRS PW 0058-11 에 규정하는 시험방법

보기 2. 일부 인용 : KS C IEC 60913의 2.1.1항(선로 전압) → 조항번호 및 제목

KS D 4303의 제2종 → 종류 및 기호 4.4.3 양·단위·수치·식

KS C 0001의 부속서 J(공통 규칙 및 요소)에 따른다.

6.4.3 서식의 여백

(1) 서식의 위쪽은 20mm, 머리말 12mm 로 한다.

(2) 서식의 아래쪽은 15mm, 꼬리말 12mm 로 한다.

(3) 서식의 왼쪽은 20mm, 오른쪽은 20mm 로 한다.

6.4.4 단위의 표기

본문에서 단위의 표기는 KS A ISO 80000-1에서 규정하는 국제단위계(SI) 및 그 사용법에 따른다.

6.4.5 표 및 그림의 제목 표기

(1) 표의 제목 표기는 표의 상단 중앙에 “[표 00] 표의 제목”과 같이 표기 한다.

(2) 그림의 제목 표기는 그림의 하단 중앙에 “[그림 00] 그림의 제목”과 같이 표기 한다.

(3) 부록에서 부도의 제목 표기는 부도의 상단 좌측에“<부도 00> 부도의 제목”과 같이 표기 한다.

6.5 항목별 작성순서 및 작성방법

작성순서 및 방법은 아래사항을 원칙으로 하며 규격의 특성에 따라 가감할 수 있다.

6.5.1 적용범위 및 분류

(1) 적용범위는 해당 규격이 규정하는 내용의 개요 및 적용할 수 있는 한계를 규정한다. 즉, 해당 철도용품의 용도, 전압, 용량, 표고 및 주위온도 등의 한계치를 표시한다.

(2) 분류는 용품의 사용목적, 사용방법 등에 따라 그 규격에 규정하는 제품 또는 방법을 몇 가지로 분류할 필요가 있는 경우에는 사용에 적합하도록 종류를 만들어 규정한다.

6.5.2 인용표준

(1) 인용표준은 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판(모든 추록을 포함)을 적용한다.

(2) 인용표준의 작성순서는 국가표준, 국제표준, 지역표준, 단체표준 순으로 기재한다.

6.5.3 필요조건

(1) 재료는 해당 철도용품의 부분품에 맞는 재료를 표기하며, 화학성분이 필요한 경우는 성분별 함량을 기재한다.

(2) 제조에서 가공방법이 필요한 경우에는 그 방법을 기재한다.

(3) 성능은 철도용품의 일반적인 성능 및 개별 부품의 전기적, 기계적, 화학적 특성 등의 항목을 기술한다.

(4) 겉모양은 철도용품의 일반적인 형태 및 모양을 작도하거나 기술한다.

(5) 구조는 복합 금구류, 변압기류, 제어 및 보호장치류, 계측기류 등과 같이 다수의 부품 조합으로 이루어진 철도용품인 경우 개별 부품의 구조 및 해당 철도용품의 성능적, 특징적인 구조를 표기한다.

(6) 형상 및 치수는 철도용품 외부의 형상을 정면도 및 측면도에 필요한 치수를 표기하는 것을 원칙으로 한다. 단, 발주부서의 도면승인에 의하는 경우는 생략할 수 있다.

6.5.4 검사와 시험

검사와 시험은 철도용품의 중요도, 성능, 특성에 따라 형식시험, 검수시험으로 구분하며 검사 및 시험항목의 세부내용은 해당 제품의 품질이 확보될 수 있도록 요구사항을 기술한다.

(1) 형식시험

철도용품의 제작 설계기준과 적용기준에 일치하는 제품특성에 따른 성능시험을 통하여 품질확인 및 제작자의 품질유지 능력을 인정하기 위한 시험

(2) 검수시험

철도용품의 구매시 형식시험으로 확인된 사항 이외에 설계기준 및 요구조건, 안전 기준에 일치여부를 확인하는 시험

6.5.5 품질보증

제조업체는 자주적인 품질보증활동으로 철도용품에 대한 품질을 보증하여야 하며, 발주기관이 요구하는 관련 품질보증 조건에 따라야 한다.

6.5.6 표시 및 포장

(1) 철도용품의 특성에 따라 사용상 지장이 없는 곳에 내부 및 외부에 품명, 제작년월, 제작자명 또는 그 약호 등을 표시한다.

(2) 일반적으로 제품 본체의 잘 보이는 곳에 표시하고 표시 사항이 많은 제품은 명판에 표시하여 본체에 부착할 수 있다.

(3) 포장의 방법은 KS T 1002에 의하며 인한다.

(4) 기타 필요한 추가사항은 인수·인도 당사자간의 협의에 따라 별도 정할 수 있다.

6.6 기 타

(1) 인터페이스

철도용품의 규격에는 본 자재에 다른 부 자재가 연결, 접속 등에 의하여 기능을 발휘 할 경우 상호 인터페이스를 고려하여 작성한다.

(2) 철도용품의 특성에 따라 예비품 확보, 제출자료, 도면승인, 최종도면, 사용 지침서 등 요구사항을 기재할 수 있다.

6.7 RECORD HISTORY

(1) 규격의 제정, 개정, 확인 시 규격의 마지막 페이지에 RECORD HISTORY를 작성하여 주요내용과 연혁을 관리한다.

(2) RECORD HISTORY는 규격의 제정·개정·확인 내용 및 사유 등을 작성하여 포함한다.

* 예시 : 명칭, 버전, 사유, 내용, 일자 등

<별지 1> 표준의 제·개정 신청서 양식 (A4종)

철도건설기준 및 철도용품 표준규격 관리지침 제21조 제1항 [별지 제11호 서식]

철도용품 표준규격 신청서

품 명(자재명)		종 류	제 정, 개 정, 폐 지
표 준 규 격 제 목
신 청 목 적
신 청 이 유 및 필 요 성
표준규격안 작성을 위한 시뮬레이션시험, 옥․내외시험검증, 시험운영 결과 및 내용
타 규 격 과 의 관 련 및 조 사 사 항
외자의 도입에 따른 표준규격안 작성시 과거 국내 적용실적,국외시험 검증 및 국내시험 검증내용,국외운영자료,설계제작기준 자료항목 등
기 타

붙임 : 표준규격 제․개정(안), 제․개정 설명자료, 근거자료 각부

<별지 2> 표준규격 양식

	공단 표준규격(돋음체 13point) 규격명 ○ ○ ○(돋음체 17point 굵게) (영문명)(휴먼명조체 13point)	KRSA-0000-R0 (휴면명조 13point, 진하게) 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . . (휴면명조 12point)
1. 적용범위 및 분류 1.1 적용범위 1.2 분 류 2. 인용표준 3. 필요조건 3.1 재 료 3.2 형 태 3.3 제조 및 가공 3.4 성능 및 겉모양 4. 검사 및 시험 4.1 검 사 4.1.1 검사의 분류 4.2 시 험 4.2.1 시험의 분류 4.2.2 시험 방법 4.2.3 결점 및 불량분류 4.3 검사방식과 수준 4.3.1 검사 방식 4.3.2 검사 수준 4.3.3 합격품질수준 5. 품질보증 6. 표시 및 포장 5.1 표시 5.2 포장 5.3 기타 필요한 사항 RECORD HISTORY 페이지번호-

<별지 3> 잠정표준규격 양식

	공단 잠정표준규격(돋음체 13point) 규격명 ○ ○ ○(돋음체 17point 굵게) (영문명)(휴먼명조제 13point)	KRSA-T-년도-0000-R0 (휴면명조 13point, 진하게) 제정 . . . 개정 . . . 확인 . . . (휴면명조 12point)
1. 적용범위 및 분류 1.1 적용범위 1.2 분 류 2. 인용표준 3. 필요조건 3.1 재 료 3.2 형 태 3.3 제조 및 가공 3.4 성능 및 겉모양 4. 검사 및 시험 4.1 검 사 4.1.1 검사의 분류 4.2 시 험 4.2.1 시험의 분류 4.2.2 시험 방법 4.2.3 결점 및 불량분류 4.3 검사방식과 수준 4.3.1 검사 방식 4.3.2 검사 수준 4.3.3 합격품질수준 5. 품질보증 6. 표시 및 포장 5.1 표시 5.2 포장 5.3 기타 필요한 사항 RECORD HISTORY 페이지번호-

<별지 4> 표준규격 개정요청 양식 (A4횡)

현 행	개정(안)	개정사유

RECORD HISTORY

Rev.0(’15.10.21) 신규 제정(설계기준처-2979호, 2015.10.21.)

Rev.1(’16.08.22) “표준규격서” 및 “표준규격” 혼용을 “표준규격”으로 명칭 통일(설계기준처-2312호, 2016.08.22.)

Rev.2(’23.06.30) 표준규격의 체계적인 관리를 위하여 인용표준 작성방법에 개정이력(RECORD HISTORY) 추가 개정(기준심사처-2424호, 2023.07.04)