□ Bi-Block형 콘크리트침목 제작공정

〈탈형제 도포〉	→	〈매립전 설치〉
〈레티스 거더 설치〉	→	〈콘크리트 타설〉
〈콘크리트 다짐 및 마무리〉	→	〈증기 양생〉
〈양생 후〉	→	〈탈 형〉
〈규격 검사〉	→	〈체결장치 설치〉
〈침목 적치〉