	철근콘크리트옹벽	보강토옹벽	보강 게비온 옹벽
구조	- 철근과 콘크리트로 구성된 강성구조물로 외부변위에 대한 추수성이 거의 없어 강고한 지반을 요구한다.	- 대부분 흙으로 구성된 연성구조물로 외부변위에 대한 추수성이 매우 높아 연약한 지반에서도 시공이 가능하다.	- 대부분 골재로 구성된 중력식 연성구조물로 외부변위에 대한 투수성이 매우 높지만 경중량구조물로 안정된 지반을 요구한다.
단위중량 및 지지력	- 단위중량이 2.5ton/㎥인 중량구조물로 큰 지지력이 필요하다.	- 단위중량이 1.9ton/㎥인 경량구조물로 상대적으로 큰 지지력이 필요가 없다.	- 단위중량이 2.4ton/㎥인 경중량구조물로 상대적으로 큰 지지력이 필요가 없다.
옹벽높이	- 일반적인 콘크리트옹벽의 높이는 8m 정도이다.	- 높이 제한이 없다.(판넬식-무제한, 블록식 약 12m)	- 높이 제한이 없다. ( 보강개비온 국내 시공높이 36 M )
부등침하 및 허용침하	- 강성구조물로 부등침하는 제한적이다. - 허용침하는 1 in. 이내이다.	- 추수성이 뛰어난 공법으로 부등침하를 허용한다.(판넬식 1/100 or 1/150, 블록식 1/200) - 판넬식의 경우 허용침하는 10~15cm이다.	- 부등침하의 허용범위가 넓다. - 메쉬 보강 철선으로 배부름현상이 적다.
시공성	- 강성구조물로 연약지반의 시공시 대규모 치환 또는 말뚝기초가 필요하다. - 일정 간격으로 Construction or Expansion Joint를 두어야 한다. - 벽면 배수면적이 적다. - 거푸집, 철근 및 양생등으로 공사기간 길다. - 각종 재해 등 산업안전에 주의하여야 한다. - 거푸집 및 철근 등 넓은 작업장이 필요 하다.	- 연약지반 시공이 용이하여 압성토공법에도 사용한다. - Construction or Expansion Joint가 없다. - 벽면 배수면적이 넓다.(판넬식-판넬간 유격공간이 배수구로 면적이 넓고 분포도가 좋다. 블록식-벽면 배면에 배수골재층 형성) - 조립식으로 공사기간이 짧다. - 4~5명의 적은 인원으로 지상에서 작업하며 현장이 깨끗하여 산업재해가 거의 없다. - 거푸집 및 철근 등 작업장이 필요 없다.	- 연성구조물이지만 중력식구조물로 안정된 지반이 필요하다. - Construction or Expansion Joint가 없다. - 벽면 배수면적이 매우 넓다. - 조립식으로 매우 골재와 철망태로 이루어진 간단한 구조로 공사기간이 짧다. - 4~5명의 적은 인원으로 지상에서 작업하며 현장이 깨끗하므로 산업 재해가 거의 없다. - 거푸집 및 철근 등 작업장이 필요 없다.

	철근콘크리트옹벽	보강토옹벽	보강 게비온 옹벽
내진성	- 콘크리트벽면은 체적이 작고 강성구조물로 지진에 대한 저항력이 낮다.	- 보강토옹벽은 상대적으로 토체가 크고 유연하여 내진성이 높다.	- 중력식 구조이므로 보강재를 겸용하여 사용할 경우 내진성이 높다. - 구조물이 유연하기 때문에 내진에 대하여 적용성이 우수하다.
경제성	- 낮은 옹벽에서는 경제성이 있으나 높아질수록 시공비는 급격하게 상승하며, 대략 6m 이하 부근에서 경제성이 있다.	- 대부분 흙으로 구성되어 있어 시공비는 완만하게 상승하며, 대략 4m 이상에서 경제성이 있다.	- 높아 질수록 시공비는 절감되며, 높이 5.0 M 이상 부터 경제성이 있다.
환경	- 골재, 시멘트, 철근 및 거푸집의 채취, 가공, 운반 및 생산에 따른 산업활동으로 이산화탄소를 많이 배출한다.	- 콘크리트옹벽 이산화탄소 배출량을 1로 할 때 보강토옹벽의 경우 0.5정도이다.	- 순수 골재를 사용하므로 환경 친화적이다. - 세월이 지남에 따라 채움재 사이의 공극에 풀이나 나무가 자라 주위의 환경과 잘 어우러 진다.
기타	- 기초근입깊이는 최소 동결깊이 이상이며 일반적으로 1m 이상 유지한다.	- 기초근입깊이는 최소 동결깊이 이상이며 일반적으로 0.6m 이상이다.	- 기초근입깊이는 최소 동결깊이 이상이며 일반적으로 0.5m 이상이다.