< 붙임 1 >

레일체결장치 디자인 공모 공고(안)

레일체결장치 디자인 공모를 다음과 같이 공고합니다.

2010. 11.  .

한국철도시설공단이사장

1. 공모 건명

레일체결장치 디자인(아이디어) 공모

2. 공모 목적

국내 철도 궤도분야 기술력 향상 및 해외진출 기틀 마련을 위하여 궤도 주요자재 중 하나인 레일체결장치의 국산화 기술개발을 유도하고자 함.

3. 방 식 : 일반공개공모

4. 공모 개요

가. 사 업 명 : 레일체결장치 디자인(아이디어) 공모

나. 요구조건

- 공고일 현재 특허, 실용신안, 신기술 등에 등록되지 않은 디자인

5. 응모자격 : 제한 없음

6. 공모 일정

가. 디자인접수 마감     2010년 12월 15일(수) 18시까지

나. 디자인심사          2010년 12월 20일(월)(예정)

다. 심사결과 발표       2010년 12월 22일(수)(예정)

※ 한국철도시설공단 홈페이지(http://www.kr.or.kr) 공지사항란에 게재 및 입상작에 한하여 개별통지

7. 제출도서 작성

가. 공통사항

(1) 참가자 1인이 여러 건의 디자인을 제출할 수 있으며, 여러 건의 디자인을 제출할 경우 각 디자인 마다 디자인도판, 디자인 설명서를 각각 작성하여 제출하여야 한다.

(2) 제출도서

- 디자인 도판(A3)          2매

- 디자인 설명서(A4)        2장 이내

※ 출력물이 아닌 파일 형식으로 e-mail 제출 가능

나.  디자인 도판

(1) 규격 : A3 크기로 장변이 가로방향이 되도록 한다.

(2) 도판의 표현방식은 자유이며, 각 도판에는 설계를 설명하기 위한 적절한 모형도, 투시도, 스케치, 사진 등을 삽입할 수 있음.

(3) 개념도, 조감도 외 기타 상세도, 단면도 등은 필요시 추가 작성할 수 있으나 도판의 수는 총 2매이어야 하며, 도면에서 사용하는 축척은 표현상 조정 가능

(4) 도판 작성방법

도판번호	도 면 명	축 척	내 용
1	개념도 기 타	임의축척	- 설계개념을 효과적으로 표현할 수 있는 각종 개념도 - 기타(디자인 이미지, 사진 및 설명 등)
2	투시도 상세도 기 타	임의축척	- 원하는 방향을 택하여 투시도 작성 - 전면부, 그 외 주요 상세도 - 디자인의 특징에 대한 설명, 조립된 상태, 해체된 상태 등

다. 디자인 설명서

(1) 규 격 : A4 크기로 장변이 세로가 되도록 상단을 철하여 제출한다.

(2) 매 수 : 2매 이내로 작성.

(3) 한글워드프로세스로 작성하며 컴퓨터그래픽 및 색상 등 자유롭게 표현 할 수 있다.

8. 심사위원회 구성 및 심사

가. 작품심사는 우리 공단이 임명 또는 위촉한 5～9인의 심사위원으로 심사위원회를 구성하여 시행한다.

나. 작품심사는 심사위원회에서 심사하여 당선작 및 입상작을 선정.

9. 심사결과 발표 및 시상

가. 심사결과 발표

심사결과는 우리공단 홈페이지에 게재하며 당선작, 우수작, 가작에 한하여 개별 통지(단, 심사결과에 따라 입상작이 없을 수도 있음.)

나. 시 상

가) 당선작(1점) : 상금 400만원 지급

나) 우수작(1점) : 상금 200만원 지급

다) 가  작(1점) : 상금 100만원 지급

10. 작품접수 장소

대전광역시 동구 신안동 264 한국철도시설공단 12층 KR연구원 기술연구소

또는 e-mail(kr-research@kr.or.kr)로 제출

11. 출품작의 저작권 등

최우수작, 우수작 및 가작에 당선된 디자인에 대한 저작권(지적재산권 등)은 철도시설공단에 귀속됨.

12. 기 타

기타 문의사항은 한국철도시설공단 기술연구소 송대석 과장(전화042-607-4316, 전송042-607-4319)에게 하시기 바람.

붙 임 : 레일체결장치 설명자료(참고용)

붙 임

레일체결장치 설명자료(참고용)

□ 레일체결장치 란?

레일을 침목이나 슬래브 등의 지지물에 고정하여 궤간(레일과 레일 사이의 폭)을 유지함과 동시에 차량 주행시 차량이 궤도에 부담하는 여러 방향의 하중(힘)이나 진동, 주로 상하방향, 횡방향 및 레일길이 방향의 힘 등에 저항하는 기능을 가진다.

□ 국내에 주로 사용되고 있는 레일체결장치 종류

궤도구조 형식	체결장치 명 칭	사 진
자 갈 궤 도	e-클립
	fast클립
	system300

궤도구조 형식			체결장치 명 칭	사 진
콘크리트 궤도	직 결 식 (체결장치)		ALT-1
			ALT-2
			Vangaurd
	침목 매립식	일체식 (체결장치+침목)	system300
			SFC
		도상과 침목분리식 (체결장치+침목+방진재)	e-클립	방진패드 방진상자 RC블럭 e클립 레일패드 절연블럭 클립걸이 상부철근 ㄱ형강 하부철근

※ 이외에도 국내외에 다수의 체결장치 종류가 있음.